Katalog:	OER08a	Seite:	1	 	 

	Katalog:	OER08a	OER08a

	Nummer	Kurztexte

	0279592	OERTLI  Alarm- und Steuermodul AM35

	für Optimat GMR 4000 condens

	Suchbegriff:	GMR 4000

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Alarm- und Steuermodul AM35

	für Optimat GMR 4000 condens

	Kolli GR 12

	Bestell-Nr.:   0279592

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	2	 	 

	Nummer	Kurztexte

	076437	PRUEFSOCKEL UP 711 PASSEND ZU STEUERGERA

	ET TF 801,802

	Suchbegriff:	Brennerprüfger.

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Prüfsockel UP711

	Passend zu Steuergerät TF 801/802

	Bestell-Nr.:   076437

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	3	 	 

	Nummer	Kurztexte

	084357	OERTLI Prüfbrenner PB 2 

	mit Absperrhahn R 1/2"

	Suchbegriff:	Prüfbrenner 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	82	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Prüfbrenner PB 2 mit

	Absperrhahn R 1/2"

	Bestell-Nr.:   084357

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	4	 	 

	Nummer	Kurztexte

	092945	AM7 Anode für OB-Speicher

	Suchbegriff:	Fremdstromanode

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Fremdstromanode f. OB-Speicher

	Kolli AM 7

	Bestell-Nr.:   092945

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	5	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100000030	OERTLI Speicherfühler m.OETRONIC/Brücke 

	für GSR140 (außer OBD 150 ) 

	Suchbegriff:	Speicherfühler 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	36	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherfühler

	für GSR 140 mit OETRONIC 3

	für die Kombination mit Unterstell- oder

	Beistellspeichern

	(nicht für OBD 150)

	Kolli AD 212

	bestehend aus:

	- Speicherfühler

	- Brückenstecker

	- Einbauanleitung

	Bestell-Nr.: 100000030

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	6	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100000417	OERTLI Doppel-Klemmringverschraubung 

	15 mm EG 374, f. Duotubes,ohne Hartlöten

	Suchbegriff:	Klemmring

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Doppel-Klemmringver-

	schraubung zur Verbindung von

	Solar-Doppelrohren DUOTUBES

	ohne Hartlöten

	Cu 15 mm ( 2 Stück )

	Kolli EG 374

	Bestell-Nr.:  100000417

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	7	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100000418	OERTLI Doppel-Klemmringverschraubung 

	18 mm EG 375, f. Duotubes,ohne Hartlöten

	Suchbegriff:	Klemmring

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Doppel-Klemmringver-

	schraubung zur Verbindung von

	Solar-Doppelrohren DUOTUBES

	ohne Hartlöten

	Cu 18 mm ( 2 Stück )

	Kolli EG 375

	Bestell-Nr.:  100000418

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	8	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100000419	OERTLI Reduktion 15/18 mm 

	für Anschluss DUOTUBES, EG 376

	Suchbegriff:	Reduktion

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Reduzierung 18/15 mm zum

	Anschluss von Speichern POWERSUN,

	OECOSUN und OECODENS an

	Solar-Doppelrohr DUOTUBES

	( nur in Verbindung mit Doppel-Klemm-

	ringverschraubung 18 mm

	( Art.- Nr.: 100000418 )

	Kolli EG 376

	Bestell-Nr.:  100000419

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	9	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100000492	OERTLI Magnesium-Anode für OBC

	Suchbegriff:	Magnesium-Anode

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Magnesium-Anode

	für OBC 162/252-Speicher, Bausatz

	- für Kessel ohne OE-tronic 3-Schaltfeld

	- EA 103

	Bestell-Nr.: 100000492

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	10	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100001008	OERTLI Solarpumpengruppe OKS 6-8

	für bis zu 4 Kollektoren oder 6 Module

	Suchbegriff:	OKS 6-8

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	355	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solar-Pumpengruppe OKS 6-8

	für bis zu 3 Kollektoren SUN 270,

	4 Module SUN 210

	oder 6 Module SUN 3000 (6-m-Pumpe)

	Diese Pumpengruppe verfügt über:

	eingebaute Solarpumpe,

	Rückschlagklappen, Sicherheitsgruppe

	Manometer, Entlüftung,

	Füllmöglichkeit, Thermometer,

	Wandbefestigung,

	Wandhalter und flex. Verbindungsleitung

	für Ausdehnungsgefässe bis 25 Liter,

	Wärmedämmschalen

	Bestell-Nr.:100001008

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	11	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100001009	Solarpumpengruppe OKS 9-20

	für bis zu 8 Kollektoren oder 10 Module

	Suchbegriff:	OKS 9-20

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	605	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solar-Pumpengruppe OKS 9-20

	für bis zu 4 Kollektoren SUN 210/270 in

	Reihe ( bis zu 2 Feldern á 4 Kollektoren

	= 8 Kollektoren )

	oder 10 Module SUN 3000 (9-m-Pumpe)

	Diese Pumpengruppe verfügt über:

	eingebaute Solarpumpe,

	Rückschlagklappen, Sicherheitsgruppe

	Manometer, Entlüftung,

	Füllmöglichkeit,Thermometer,

	Wandbefestigung,

	Wandhalter und flex.Verbindungsleitung

	für Ausdehnungsgefässe bis 25 Liter,

	Wärmedämmschalen

	Bestell-Nr.:100001009

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	12	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100001011	OERTLI Solarregelung OETROSOL C

	Kolli EC 183

	Suchbegriff:	Solarregelung

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	396	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI SOLARREGLER OETROSOL C

	für die Regelung einer Solaranlage mit

	Solarspeicher, der mit bis zu 2

	integrierten Solarwärmetauschern

	ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350)

	und 1 zusätzlicher Verbraucher ( z.B.

	Plattenwärmetauscher ).

	- mit Vbus-Anschluss

	Regelt auch die modulierende Solarpumpe

	der Pumpenstation OKS...

	- mit digitaler Anzeige, einstellbare

	  max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

	- incl. Kollektor- und

	  Speichertemperaturfühler

	- Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

	Diese intelligenten und unabhängigen

	Regelungen optimieren sich selbständig,

	indem die Temperaturen von Kollektor und

	Speicher ständig abgefragt werden

	und die Drehzahl der Umwälzpumpe

	angepasst wird (matched flow). Beide

	Solarregelungen verfügen über eine

	Pumpensteuerung zum Schutz der

	Solaranlage vor Übertemperatur.

	Kolli EC 183

	Bestell-Nr.: 100001011

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	13	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100001020	OERTLI SUN 270 Flachkollektor 2,68 m²

	mit SUNSELECT- Beschichtung

	Suchbegriff:	SUN 270

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	825	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI SUN 270 HOCHLEISTUNGS-

	FLACHKOLLEKTOR 2,7 m²

	- Hochselektive Beschichtung

	  SUNSELECT (r) zur optimalen Aus-

	  nutzung der auftreffenden Sonnen-

	  einstrahlung

	- Mäanderförmige Rohrschlangen-

	  anordnung mit integriertem Rücklauf-

	  rohr, dadurch Anschluss links unten

	  oder rechts unten wahlweise

	- Verstärkte Isolierung, auch im Rand-

	  bereich zur Verminderung der

	  Stillstandsverluste

	- Gehäuse aus Aluminium, lichtbeständige

	  Lackierung in anthrazit mit Rückwand

	- Sicherheitsglas zur optimalen Hagel-

	  resistenz

	- Verlegung in horizontaler und

	  vertikaler Einbaulage möglich

	- Indach- und Aufdachverlegung möglich

	- zahlreiches Montage- und Hydraulik-

	  zubehör

	- Tragegriffe zum einfacheren Transport

	  aufs Dach sind als Zubehör erhältlich

	Betriebsbedingungen

	Arbeitsdruck :              2 bar

	Max. Überdruck :            6 bar

	Max.Arbeitstemperatur :   120 °C

	Stillstandstemperatur :

	- SUN 270 :               210 °C

	geprüft nach den

	Vergaberichtlinien des Blauen Engel

	RAL UZ 73

	Gesamtfläche (AG):       2,70 m2

	Aperturfläche (AA) :     2,52 m2

	Absorberfläche (AA):     2,51 m2

	Breite:                  1252 mm

	Höhe:                    2152 mm

	Absorptionsfaktor :        95 +/- 1 %

	Emissionsfaktor :           5 +/- 1 %

	Durchflussmenge mit 4 Kollektoren in

	Reihe (2,5 l/min):         55 Liter/m3h

	Druckverlust "low flow" mit 4

	Kollektoren in Reihe :    260 mbar

	Druckverlust "high flow" mit 4

	Kollektoren in Reihe :    600 mbar

	Wärmeträgerinhalt:       2,14 Liter

	Optischer Wirkungsgrad :   80 %

	Wärmedurchg.-Koeff. :    3,98 W/m2K

	Hydr.Anschluss Cu.:        12 mm

	Prüfdruck :                20 bar

	Wärmeträger Tyfocor HTL

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	14	 	 

	Nummer	Kurztexte

	Gewicht:                 54,5 kg

	Kollektor-Mindestertrag größer als

	525 kWh/m2a geprüft vom Institut für

	Solarenergie-Forschung Hameln

	Prüfberichte :

	SUN 270 : 24-03/D vom 26.08.2003

	Bestell-Nr.: 100001020

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	15	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100001570	OERTLI Schachtabdeckung ALU

	mit ALU-Endrohr DN 60 bzw. DN 80

	Suchbegriff:	Schachtabdeck.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	145	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schachtabdeckung mit

	Alu-Endrohr DN 60/DN 80, DY 799

	Bestell-Nr.: 100001570

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	16	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100001574	OERTLI Verlängerung Kondensat-

	Ablaufschlauch GVR condens HE 103

	Suchbegriff:	Verlängerung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	32	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verlängerung

	Kondensatschlauch GVR 140 condens,

	HE 103

	Bestell-Nr.: 100001574

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	17	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002001	OERTLI X Schaltfeld für Öl Kessel

	mit OECOPROTECT

	Suchbegriff:	Schaltfeld 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	445	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Standard-Schaltfeld X

	- Kessel- und Speichersteuerung für

	  Raumführung

	- für PK- und PU-150 - Kessel

	- zur Ansteuerung der Fremdstromanode

	  OECOPROTECT

	Bestell-Nr.: 100002001

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	18	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002033	OERTLI PKX 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PKX 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1675	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 153

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	  waagerechten Zügen in asymmetrischer

	  Anordnung, mit Konvektions-

	  beschleunigern.

	- Konzipiert für den Einsatz von :

	    - Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

	      267 baumustergeprüft, mit Heizöl

	      EL nach DIN 51603 Teil 1,

	    - Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

	      oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

	      mit allen Brenngasen nach DVGW

	      Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

	Lieferumfang : 3 Kollis

	- 1 Kolli Kesselkörper

	- 1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

	Brenner ist Zubehör.

	Typ:           PKX 153 OECOPROTECT

	Nennleistung:             16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:    17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad:         96 %

	Kessel-W.-grad

	  100 % Last-70°C:        92,3%

	   30 % Last-40°C:        97,3%

	Abgasverlust:             7 %

	Abgastemperatur:          180°C

	Abgasmassenstrom:         0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  8 Pa

	Abgasseitiger Widerstand: 17 Pa

	Wasserinhalt:             19 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitsch.verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,99 %

	Leergewicht:              137 kg

	Bestell-Nr.:              100002033

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	19	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002034	OERTLI PKX 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PKX 154 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1775	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 154

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	  waagerechten Zügen in asymmetrischer

	  Anordnung, mit Konvektions

	  beschleunigern.

	- Konzipiert für den Einsatz von :

	    - Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

	      267 baumustergeprüft, mit Heizöl

	      EL nach DIN 51603 Teil 1,

	    - Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

	      oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

	      mit allen Brenngasen nach DVGW

	      Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

	Lieferumfang : 3 Kollis

	- 1 Kolli Kesselkörper

	- 1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49BM3528

	Brenner ist Zubehör.

	Typ:      PKX 154 OECOPROTECT

	Nennleistung:             21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:    23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad:         95,5 %

	Kessel-W.-grad

	  100 % Last-70°C:        92,4 %

	   30 % Last-40°C:        97,2 %

	Abgasverlust:             7 %

	Abgastemperatur:          180°C

	Abgasmassenstrom:         0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

	Abgasseitiger Widerstand: 23 Pa

	Wasserinhalt:             24,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitsch.verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,87%

	Leergewicht :             162 kg

	Bestell-Nr.:              100002034

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	20	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002035	OERTLI PKX 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PKX 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1885	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 155

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	(ohne Regelung)

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	  waagerechten Zügen in asymmetrischer

	  Anordnung, mit Konvektions-

	  beschleunigern.

	- Konzipiert für den Einsatz von :

	    - Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

	      baumustergeprüft, mit Heizöl EL

	      nach DIN 51603 Teil 1,

	    - Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

	      oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

	      mit allen Brenngasen nach DVGW

	      Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

	Lieferumfang : 3 Kollis

	-  1 Kolli Kesselkörper

	-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

	-  1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49BM3528

	Brenner ist Zubehör.

	Typ:        PKX 155 OECOPROTECT

	Nennleistung:             27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:    30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad:         95,5 %

	Kessel-W.-grad

	  100 % Last-70°C:        92,2 %

	   30 % Last-40°C:        97,3 %

	Abgasverlust:             6,8 %

	Abgastemperatur:          180°C

	Abgasmassenstrom:         0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

	Abgasseitiger Widerstand: 23 Pa

	Wasserinhalt:             30 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitsch.verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,91 %

	Leergewicht:              187 kg

	Bestell-Nr.:              100002035

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	21	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002036	OERTLI PKX 156 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PKX 156

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2050	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 156

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	(ohne Regelung)

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	  waagerechten Zügen in asymmetrischer

	  Anordnung, mit Konvektions-

	  beschleunigern.

	- Konzipiert für den Einsatz von :

	    - Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

	      baumustergeprüft, mit Heizöl EL

	      nach DIN 51603 Teil 1,

	    - Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

	      oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

	      mit allen Brenngasen nach DVGW

	      Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

	Lieferumfang : 3 Kollis

	-  1 Kolli Kesselkörper

	-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

	-  1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

	Brenner ist Zubehör.

	Typ:   PKX 156 OECOPROTECT

	Nennleistung:             33 - 39 kW

	Nennwärmebel. min/max:    36,7-43,3 kW

	Normnutzungsgrad:         95,0 %

	Kessel-W.-grad

	  100 % Last-70°C:        92,3 %

	   30 % Last-40°C:        94,3 %

	Abgasverlust:             7,4 %

	Abgastemperatur:          190°C

	Abgasmassenstrom:         0,020 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  11 Pa

	Abgasseitiger Widerstand: 22 Pa

	Wasserinhalt:             35,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             5,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitsch.verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,78 %

	Leergewicht:              213 kg

	Bestell-Nr.:              100002036

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	22	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002037	OERTLI PKR 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PKR 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2015	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 153

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	  waagerechten Zügen in asymmetrischer

	  Anordnung, mit Konvektions-

	  beschleunigern.

	- Konzipiert für den Einsatz von

	- Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

	  267 baumustergeprüft, mit Heizöl

	      EL nach DIN 51603 Teil 1,

	    - Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

	      oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

	      mit allen Brenngasen nach DVGW

	      Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden ( Minderpreis ).

	Lieferumfang : 3 Kollis

	-  1 Kolli Kesselkörper

	-  1 Kolli Verkleidung und

	     Wärmedämmung

	-  1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

	Brenner ist Zubehör.

	Typ:               PKR 153 OECOPROTECT

	Nennleistung :              16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:   17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad  :         96 %

	Kessel-W.-grad

	  100 % Last-70°C:          92,3%

	   30 % Last-40°C:          97,3%

	Abgasverlust :              7 %

	Abgastemperatur  :          180 grd C

	Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

	Abgasseitiger Widerstand :  17 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   10 W

	Bereitsch.verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Leergewicht :               137 kg
	 			          Bestell-Nr.:                100002037

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	24	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002038	OERTLI PKR 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PKR 154

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 154

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	  waagerechten Zügen in asymmetrischer

	  Anordnung, mit Konvektions-

	  beschleunigern

	- Konzipiert für den Einsatz von :

	-Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

	      267 baumustergeprüft, mit Heizöl

	      EL nach DIN 51603 Teil 1,

	    - Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

	      oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

	      mit allen Brenngasen nach DVGW

	      Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden ( Minderpreis ).

	Lieferumfang : 3 Kollis

	-  1 Kolli Kesselkörper

	-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

	-  1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49BM3528

	Brenner ist Zubehör.

	Typ:                PKR 154 OECOPROTECT

	Nennleistung :              21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:   23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad  :         95,5 %

	Kessel-W.-grad

	  100 % Last-70°C:          92,4 %

	   30 % Last-40°C:          97,2 %

	Abgasverlust :              7 %

	Abgastemperatur  :          180°C

	Abgasmassenstrom:           0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Abgasseitiger Widerstand :  23 Pa

	Wasserinhalt:               24,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   10 W

	Bereitsch.verlust

	bei Dt 50 K (qB70):         0,87%

	Leergewicht :               162 kg
	Bestell-Nr.:                100002038

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	26	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002039	OERTLI PKR 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PKR 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2225	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 155

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	  waagerechten Zügen in asymmetrischer

	  Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	- Konzipiert für den Einsatz von :

	    - Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

	      baumustergeprüft, mit Heizöl EL

	      nach DIN 51603 Teil 1,

	    - Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

	      oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

	      mit allen Brenngasen nach DVGW

	      Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden ( Minderpreis ).

	Lieferumfang : 3 Kollis

	-  1 Kolli Kesselkörper

	-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

	-  1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49BM3528

	Brenner ist Zubehör.

	Typ:          PKR 155 OECOPROTECT

	Nennleistung :              27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad  :         95,5 %

	Kessel-W.-grad

	  100 % Last-70°C:          92,2 %

	   30 % Last-40°C:          97,3 %

	Abgasverlust :              6,8 %

	Abgastemperatur  :          180° C

	Abgasmassenstrom:           0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Abgasseitiger Widerstand :  23 Pa

	Wasserinhalt:               30 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K: 4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   10 W

	Bereitsch.verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

	Leergewicht :               187 kg

	Bestell-Nr.:                100002039

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	28	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002050	OERTLI PKR 156 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PKR 156

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2395	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 156

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	  waagerechten Zügen in asymmetrischer

	  Anordnung, mit Konvektions-

	  beschleunigern.

	- Konzipiert für den Einsatz von :

	    - Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

	      baumustergeprüft, mit Heizöl EL

	      nach DIN 51603 Teil 1,

	    - Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

	      oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

	      mit allen Brenngasen nach DVGW

	      Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden ( Minderpreis ).

	Lieferumfang : 3 Kollis

	-  1 Kolli Kesselkörper

	-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

	-  1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

	Brenner ist Zubehör.

	Typ:           PKR 156 OECOPROTECT

	Nennleistung :              33 - 39 kW

	Nennwärmebel. min/max:      36,7-43,3 kW

	Normnutzungsgrad  :         95,0 %

	Kessel-W.-grad

	  100 % Last-70°C:          92,3 %

	   30 % Last-40°C:          94,3 %

	Abgasverlust :              7,4 %

	Abgastemperatur  :          190° C

	Abgasmassenstrom:           0,020 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck:    11 Pa

	Abgasseitiger Widerstand :  22 Pa

	Wasserinhalt:               35,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               5,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   10 W

	Bereitsch.verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,78 %

	Leergewicht :               213 kg

	Bestell-Nr.:                100002050

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	30	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002051	OERTLI PUX S 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PUX S 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2535	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Spezialheizkessel PUXS 153

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem

	schadstoffarmem Standardbrenner, mit

	Ölvorwärmung, der die BImSchV erfüllt.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	-Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Mit Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Max. Betriebsdruck:       4 bar

	Max. Betriebstemperatur:  100°C

	Sicherheitsthermostat:    110°C

	Typ:      PUXS 153 OECOPROTECT

	Nennleistung:             16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:    17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad:         96 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C:        92,3 %

	   30 % Last-40°C:        97,3%

	Abgasverlust:             7%

	Abgastemperatur:          180°C

	Abgasmassenstrom:         0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  8 Pa

	Wasserinhalt:             19 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 245 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,99%

	Leergewicht:              151 kg

	Bestell-Nr.:              100002051

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	31	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002052	OERTLI PUXS 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PUXS 154

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2575	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Spezialheizkessel PUXS 154

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem schad-

	stoffarmem Standardbrenner, der die

	BImSchV erfüllt.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Max. Betriebsdruck:       4 bar

	Max. Betriebstemperatur:  100°C

	Sicherheitsthermostat:    110°C

	Typ:   PUXS 154 OECOPROTECT

	Nennleistung:             21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:    23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad:         95,5 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C:        92,4 %

	   30 % Last-40°C:        97,2 %

	Abgasverlust:             7 %

	Abgastemperatur:          180°C

	Abgasmassenstrom:         0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

	Wasserinhalt:             24,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,87 %

	Leergewicht:              176 kg

	Bestell-Nr.:              100002052

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	32	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002053	OERTLI PUXS 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PUXS 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2660	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Spezialheizkessel PUXS 155

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem

	schadstoffarmem Standardbrenner,

	der die BImSchV erfüllt.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Max. Betriebsdruck:       4 bar

	Max. Betriebstemperatur:  100°C

	Sicherheitsthermostat:    110°C

	Typ:   PUXS 155 OECOPROTECT

	Nennleistung:             27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:    30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad:         95,5 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C:        92,2 %

	   30 % Last-40°C:        97,3 %

	Abgasverlust:             7,4 %

	Abgastemperatur:          190°C

	Abgasmassenstrom:         0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

	Wasserinhalt:             30 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,91%

	Leergewicht:              201 kg

	Bestell-Nr.:              100002053

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	33	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002054	OERTLI PUXS 156 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PUXS 156

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2820	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PUXS 156

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem

	schadstoffarmem Standardbrenner,

	der die BImSchV erfüllt.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Max. Betriebsdruck:       4 bar

	Max. Betriebstemperatur:  100°C

	Sicherheitsthermostat:    110°C

	Typ:    PUXS 156 OECOPROTECT

	Nennleistung:             33 - 39 kW

	Nennwärmebel. min/max:    36,7-43,3 kW

	Normnutzungsgrad:         95,0 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C:        92,3%

	   30 % Last-40°C:        94,3%

	Abgasverlust:             7,4 %

	Abgastemperatur:          190°C

	Abgasmassenstrom:         0,020 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  11 Pa

	Wasserinhalt:             35,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             5,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,78%

	Leergewicht:              227 kg

	Bestell-Nr.:              100002054

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	34	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002055	OERTLI PURS 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PURS 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2870	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Spezialheizkessel PURS 153

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	-Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem

	schadstoffarmem Standardbrenner, mit

	Ölvorwärmung, der die BImSchV erfüllt.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	-Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. ( Minderpreis )

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Betriebstemperatur:100°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:      PURS 153 OECOPROTECT

	Nennleistung :              16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max :     17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C :         92,3 %

	   30 % Last-40°C :         97,3%

	Abgasverlust :              7%

	Abgastemperatur:            180°C

	Abgasmassenstrom :          0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck :   8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme :  245 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99%

	Leergewicht:                151 kg

	Bestell-Nr. :               100002055

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	35	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002056	OERTLI PURS 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PURS 154

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2915	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Spezialheizkessel PURS 154

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem schad-

	stoffarmem Standardbrenner, der die

	BImSchV erfüllt.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. ( Minderpreis )

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Betriebstemperatur:100°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:        PURS 154 OECOPROTECT

	Nennleistung :              21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max :     23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad :          95,5 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C :         92,4 %

	   30 % Last-40°C :         97,2 %

	Abgasverlust :              7 %

	Abgastemperatur:            180°C

	Abgasmassenstrom :          0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck :   12 Pa

	Wasserinhalt:               24,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

	Leergewicht:                176 kg

	Bestell-Nr.:                100002056

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	36	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002057	OERTLI PURS 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PURS 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3000	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Spezialheizkessel PURS 155

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem

	schadstoffarmem Standardbrenner,

	der die BImSchV erfüllt.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. ( Minderpreis )

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Betriebstemperatur:100°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:            PURS 155 OECOPROTECT

	Nennleistung :              27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max :     30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad :          95,5 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C :         92,2 %

	   30 % Last-40°C :         97,3 %

	Abgasverlust :              7,4 %

	Abgastemperatur:            190°C

	Abgasmassenstrom :          0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck :   12 Pa

	Wasserinhalt:               30 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,91%

	Leergewicht:                201 kg

	Bestell-Nr.:                100002057

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	37	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002058	OERTLI PURS 156 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PURS 156

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PURS 156

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem

	schadstoffarmem Standardbrenner,

	der die BImSchV erfüllt.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. ( Minderpreis )

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Betriebstemperatur:100°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:          PURS 156 OECOPROTECT

	Nennleistung :              33 - 39 kW

	Nennwärmebel. min/max :     36,7-43,3 kW

	Normnutzungsgrad :          95,0 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C :         92,3%

	   30 % Last-40°C :         94,3%

	Abgasverlust :              7,4 %

	Abgastemperatur:            190°C

	Abgasmassenstrom :          0,020 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck :   11 Pa

	Wasserinhalt:               35,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               5,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,78%

	Leergewicht:                227 kg

	Bestell-Nr.:                100002058

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	38	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002059	OERTLI PUXN 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PUXN 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2645	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Öl-Spezialheizk. PUXN 153

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem schad-

	stoffarmem LOW-NOX-Brenner

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Max. Betriebsdruck:       4 bar

	Max. Betriebstemperatur:  100°C

	Sicherheitsthermostat:    110°C

	Typ:    PUXN 153 OECOPROTECT

	Nennleistung:             16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:    17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :        96,5 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C:        92,3 %

	   30 % Last-40°C:        97,3 %

	Abgasverlust:             6,8 %

	Abgastemperatur:          175°C

	Abgasmassenstrom:         0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  8 Pa

	Wasserinhalt:             19 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,99 %

	Leergewicht:              151 kg

	Bestell-Nr.:              100002059

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	39	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002060	OERTLI PUXN 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PUXN 154

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2785	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Öl-Spezialheizk. PUXN 154

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem schad-

	stoffarmem LOW-NOX-Brenner.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Max. Betriebsdruck:       4 bar

	Max. Betriebstemperatur:  100°C

	Sicherheitsthermostat:    110°C

	Typ:    PUXN 154 OECOPROTECT

	Nennleistung:             21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:    23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad:         95,0 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C:        92,4 %

	  30 % Last-40°C:         97,2 %

	Abgasverlust:             6,8 %

	Abgastemperatur:          175 °C

	Abgasmassenstrom:         0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

	Wasserinhalt:             24,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,87 %

	Leergewicht:              176 kg

	Bestell-Nr.:              100002060

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	40	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002061	OERTLI PUXN 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PUXN 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2920	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Öl-Spezialheizk. PUXN 155

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem

	schadstoffarmem LOW-NOX-Brenner

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:  4 bar

	Maximale Betriebstemp.:   100°C

	Sicherheitsthermostat:    110°C

	Typ:    PUXN 155 OECOPROTECT

	Nennleistung:             27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:    30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad:         95,0 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C:        92,2 %

	  30 % Last-40°C:         97,3 %

	Abgasverlust:             6,8 %

	Abgastemperatur:          180°C

	Abgasmassenstrom:         0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

	Wasserinhalt:             30 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

	Bereitsch.-verluste

	  bei Dt 50 K (qB70):     0,91 %

	Leergewicht:              201 kg

	Bestell-Nr.:              100002061

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	41	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002062	OERTLI PUXN 156 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PUXN 156

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3200	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Spezialheizk. PUXN 156

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem schad-

	stoffarmem LOW-NOX-Brenner.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Max. Betriebsdruck:       4 bar

	Max. Betriebstemperatur:  100°C

	Sicherheitsthermostat:    110°C

	Typ:  PUXN 156 OECOPROTECT

	Nennleistung:             33 - 39 kW

	Nennwärmebel. min/max:    36,7-43,3 kW

	Normnutzungsgrad :        94,5 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C:        92,3 %

	   30 % Last-40°C:        94,3 %

	Abgasverlust:             7,0 %

	Abgastemperatur:          180°C

	Abgasmassenstrom:         0,020 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

	Notwendiger Förderdruck:  11 Pa

	Wasserinhalt:             35,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:             5,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

	Bereitsch.-verlust

	   bei Dt 50 K (qB70):    0,78 %

	Leergewicht:              227 kg

	Bestell-Nr.:              100002062

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	42	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002063	OERTLI PURN 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PURN 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2985	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PURN 153

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem schad-

	stoffarmem LOW-NOX-Brenner

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. ( Minderpreis )

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Betriebstemperatur:100°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:     PURN 153 OECOPROTECT

	Nennleistung :              16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max :     17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96,5 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C :         92,3 %

	   30 % Last-40°C :         97,3 %

	Abgasverlust :              6,8 %

	Abgastemperatur:            175°C

	Abgasmassenstrom :          0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck :   8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Leergewicht:                151 kg

	Bestell-Nr.:                100002063

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	43	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002064	OERTLI PURN 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PURN 154

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3125	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PURN 154

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem schad-

	stoffarmem LOW-NOX-Brenner.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. ( Minderpreis )

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Betriebstemperatur:100°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:     PURN 154 OECOPROTECT

	Nennleistung :              21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max :     23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad :          95,0 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C :         92,4 %

	  30 % Last-40°C :          97,2 %

	Abgasverlust :              6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom :          0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck :   12 Pa

	Wasserinhalt:               24,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

	Bereitsch.-verlust

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

	Leergewicht:                176 kg

	Bestell-Nr.:                100002064

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	44	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002065	OERTLI PURN 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PURN 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3255	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PURN 155

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem

	schadstoffarmem LOW-NOX-Brenner

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. ( Minderpreis )

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:   4 bar

	Maximale Betriebstemp.:    100°C

	Sicherheitsthermostat:     110°C

	Typ:    PURN 155 OECOPROTECT

	Nennleistung :             27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max :    30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad :         95,0 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C :        92,2 %

	  30 % Last-40°C :         97,3 %

	Abgasverlust :             6,8 %

	Abgastemperatur:           180°C

	Abgasmassenstrom :         0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :    12 %

	Notwendiger Förderdruck :  12 Pa

	Wasserinhalt:              30 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:              4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme : 215 W

	Bereitsch.-verluste

	  bei Dt 50 K (qB70):      0,91 %

	Leergewicht:               201 kg

	Bestell-Nr.:               100002065

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	45	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002066	OERTLI PURN 156 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	PURN 156

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3535	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Spezialheizkessel PURN 156

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

	werksseitig voreingestelltem schad-

	stoffarmem LOW-NOX-Brenner

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. ( Minderpreis )

	Lieferumfang:

	- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

	  integriertem Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Kenn-Nummer 49BM3528

	Baumuster-Nummer 3R 144/95

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Betriebstemperatur:100°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:    PURN 156 OECOPROTECT

	Nennleistung :              33 - 39 kW

	Nennwärmebel. min/max :     36,7-43,3 kW

	Normnutzungsgrad :          94,5 %

	Kessel-W. grad

	  100 % Last-70°C :         92,3 %

	   30 % Last-40°C :         94,3 %

	Abgasverlust :              7,0 %

	Abgastemperatur:            180°C

	Abgasmassenstrom :          0,020 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

	Notwendiger Förderdruck :   11 Pa

	Wasserinhalt:               35,5 Liter

	Wassers. Widerstand

	  bei Dt 15K:               5,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

	Bereitsch.-verlust

	   bei Dt 50 K (qB70):      0,78 %

	Leergewicht:                227 kg

	Bestell-Nr.:                100002066

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	46	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002092	OERTLI CUXS 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUXS 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3410	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 153

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

	(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck:   4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer:                110°C

	Speicher:

	- max. Betriebstemperatur:  70°C

	- zul. Betriebsüberdruck:   10 bar

	Technische Daten:

	Typ:   CUXS 153 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,3 %

	   30% Last-40°C:           97,3 %
	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K:              1,7 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme:  85 W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt:             130 Liter

	Leistungsaufnahme:          21 kW

	Dauerleistung bei t 35 K:   515 l/h

	Zapfleistung bei t 30 K:    215 l/10 min

	Leistungskennzahl NL:       1,2

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                228 kg

	Bestell - Nr.:              100002092

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	48	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002093	OERTLI CUXS 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUXS 154

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3585	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 154

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

	(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck:   4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer:                110°C

	Speicher:

	- max. Betriebstemperatur:  70°C

	- zul. Betriebsüberdruck:   10 bar

	Technische Daten:

	Typ:         CUXS  154 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:      23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad:           95,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,4 %

	   30% Last-40°C:           97,2 %

	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Wasserinhalt:               24,5 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K:              2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

	Speicher:

	Speicherinhalt:             130 Liter

	Leistungsaufnahme:          27 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K:  665 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K:   220 l/10 min

	Leistungskennzahl NL:       1,4

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                253 kg

	Bestell - Nr.:              100002093

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	50	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002094	OERTLI CUXS 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUXS 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3670	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 155

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

	(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck:   4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer:                110°C

	Speicher:

	- max. Betriebstemperatur:  70°C

	- zul. Betriebsüberdruck:   10 bar

	Technische Daten:

	Typ:      CUXS 155 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad:           95,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,5 %

	   30% Last-40°C:           97,2 %
	Abgasverlust:               6,7 %

	Abgastemperatur:            180 °C

	Abgasmassenstrom:           0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Wasserinhalt:               30 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K:              4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

	Speicher:

	Speicherinhalt:             130 Liter

	Leistungsaufnahme:          28 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K:  690 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K:   220 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL:       1,4

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                279 kg

	Bestell - Nr.:              100002094

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	52	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002095	OERTLI CUXS 153 OECOPROTECT verkleidet

	Suchbegriff:	CUXS 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3635	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 153

	OECOPROTECT + Standardschaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- ZUSAMMENGEBAUT

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

	(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 2 Einheiten :

	- 1 Kolli Kessel kpl. montiert

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:  CUXS 153 OECOPROTECT

	          komplett montiert

	Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,3 %

	   30% Last-40°C:           97,3 %

	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter
	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         21 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,2

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                228 kg

	Bestell - Nr.:              100002095

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	54	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002096	OERTLI CURS 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CURS 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3745	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURS 153

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern.

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert.

	- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

	(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:   CURS 153 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96,5 %
	Kessel-Wirkungsgrad:

	  100% Last-70°C:           92,3 %

	   30% Last-40°C:           97,3 %

	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             1,7 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme:  85 W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         21 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,2

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                228 kg

	Bestell - Nr.:              100002096

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	56	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002097	OERTLI CURS 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CURS 154

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3920	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURS 154

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern.

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert.

	- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

	(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:   110°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

	- Kesselthermostat von     30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :              110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur :70°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

	Technische Daten:

	Typ:      CURS  154 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:         21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:     23,3-30,0 kW
	Normnutzungsgrad :         95,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad:

	  100% Last-70°C:          92,4 %

	   30% Last-40°C:          97,2 %

	Abgasverlust:              6,8 %

	Abgastemperatur:           175 °C

	Abgasmassenstrom:          0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:     12 %

	Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

	Wasserinhalt:              24,5 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :            2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:  85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):      0,87 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :           130 Liter

	Leistungsaufnahme :        27 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K: 665 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K : 220 l/10 min

	Leistungskennzahl NL :     1,4

	Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

	Leergewicht:               253 kg

	Bestell - Nr.:             100002097

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	58	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002098	OERTLI CURS 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CURS 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4010	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURS 155

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern.

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert.

	- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

	(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten

	Typ:    CURS 155 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW
	 				Normnutzungsgrad :          95,5 %
	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,5 %

	   30% Last-40°C:           97,2 %

	Abgasverlust:               6,7 %

	Abgastemperatur:            180 °C

	Abgasmassenstrom:           0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Wasserinhalt:               30 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         28 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 690 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,4

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                279 kg

	Bestell - Nr.:              100002098

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	60	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002099	OERTLI CURS 153 OECOPROTECT verkleidet

	Suchbegriff:	CURS 153 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3970	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURS 153

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- ZUSAMMENGEBAUT

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

	(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 2 Einheiten :

	- 1 Kolli Kessel kpl. montiert

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:  CURS 153 OECOPROTECT

	          komplett montiert

	Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,3 %

	   30% Last-40°C:           97,3 %

	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         21 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,2

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                228 kg

	Bestell - Nr.:              100002099

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	62	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002100	OERTLI CUXN 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUXN 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3510	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 153

	OECOPROTECT + Standardschaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

	unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:     CUXN  153 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,3 %

	   30% Last-40°C:           97,3 %

	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K:              1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt:             130 Liter

	Leistungsaufnahme:          21 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K:  515 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K:   215 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL:       1,2

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                228 kg

	Bestell - Nr.:              100002100

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	64	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002101	OERTLI CUXN 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUXN 154 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3735	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 154

	OECOPROTECT + Standardschaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

	unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:    CUXN 154 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:      23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad :          95,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,4 %

	  30% Last-40°C:            97,2 %
	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Wasserinhalt:               24,5 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	   bei Dt 15 K:             2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

	Speicher:

	Speicherinhalt:             130 Liter

	Leistungsaufnahme:          27 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K:  665 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K:   220 l/10min

	Leistungskennzahl NL:       1,4

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                253 kg

	Bestell - Nr.:              100002101

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	66	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002102	OERTLI CUXN 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUXN 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3865	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 155

	OECOPROTECT + Standardschaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

	unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:      CUXN 155 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad:           95,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,5 %

	  30% Last-40°C:            97,2 %
	Abgasverlust:               6,7 %

	Abgastemperatur:            180 °C

	Abgasmassenstrom:           0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Wasserinhalt:               30 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K:              4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

	Speicher:

	Speicherinhalt:             130 Liter

	Leistungsaufnahme:          28 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K:  690 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K:   220 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL:       1,4

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                279 kg

	Bestell - Nr.:              100002102

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	68	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002103	OERTLI CUXN 153 OECOPROTECT verkleidet

	Suchbegriff:	CUXN 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3730	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 153

	OECOPROTECT + Standardschaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- ZUSAMMENGEBAUT

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

	unter der Schalldämmhaube.

	Verpackung:

	- Auslieferung in 2 Einheiten :

	- 1 Kolli Kessel kpl. montiert

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:  CUXN 153 OECOPROTECT

	         komplett montiert

	Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,3 %

	   30% Last-40°C:           97,3 %

	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter
	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         21 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,2

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                228 kg

	Bestell - Nr.:              100002103

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	70	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002104	OERTLI CURN 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CURN 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3850	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURN 153

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

	unter der Schalldämmhaube.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:     CURN  153 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96,5 %
	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,3 %

	   30% Last-40°C:           97,3 %

	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         21 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,2

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                228 kg

	Bestell - Nr.:              100002104

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	72	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002105	OERTLI CURN 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CURN 154 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4075	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURN 154

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

	unter der Schalldämmhaube.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:        CURN 154 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:      23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad :          95,5 %
	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,4 %

	  30% Last-40°C:            97,2 %

	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Wasserinhalt:               24,5 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	   bei Dt 15 K :            2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         27 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 665 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10min

	Leistungskennzahl NL :      1,4

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                253 kg

	Bestell - Nr.:              100002105

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	74	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002106	OERTLI CURN 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CURN 155 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4205	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURN 155

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

	unter der Schalldämmhaube.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 5 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Öl-Gebläsebrenner

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:         CURN 155 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad :          95,5 %
	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,5 %

	  30% Last-40°C:            97,2 %

	Abgasverlust:               6,7 %

	Abgastemperatur:            180 °C

	Abgasmassenstrom:           0,017 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Wasserinhalt:               30 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         28 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 690 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,4

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                279 kg

	Bestell - Nr.:              100002106

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	76	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002107	OERTLI CURN 153 OECOPROTECT verkleidet

	Suchbegriff:	CURN 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4070	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURN 153

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- ZUSAMMENGEBAUT

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

	gern

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

	unter der Schalldämmhaube.

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 2 Einheiten :

	- 1 Kolli Kessel kpl. montiert

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur : 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:  CURN 153 OECOPROTECT

	          komplett montiert

	Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :          96,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,3 %

	   30% Last-40°C:           97,3 %

	Abgasverlust:               6,8 %

	Abgastemperatur:            175 °C

	Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s
	CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

	Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

	Wasserinhalt:               19 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             1,7 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         21 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,2

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                228 kg

	Bestell - Nr.:              100002107

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	78	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002190	Bausatz Umschaltung Heizung / Warmwasser

	 incl. Umschaltventile und Entleerung GM

	Suchbegriff:	Umschaltventil

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	332	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umschaltventil

	Heizung  / WW f. Optimat 4035-4065

	incl. Umschaltventile und Entleerung

	Bestell-Nr.: 100002190

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	79	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002276	OERTLI Umschaltventil Optimat 4035E/4045

	Suchbegriff:	Umschaltventil 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	248	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umschaltventil für

	Brauchwasserbetrieb ohne Ladepumpe

	für OPTIMAT 4035E (HC 135) / 4045

	Bestell-Nr.: 100002276

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	80	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002277	OERTLI Speicherladeset mit WW-Speicher

	für Optimat GMR 4000 condens

	Suchbegriff:	Speicherladeset

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset

	Für Optimat GMR 4000 condens

	mit WW-Speicher OB 150-300

	Bestell-Nr.: 100002277

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	81	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002279	OERTLI Anschluss-Set Optimat 4035E/4045

	Suchbegriff:	Anschluss-Set

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss-Set OPTIMAT 4035E/4045

	mit Vor-/ Rücklaufansperrhähnen 1" AG,

	Sicherheitsventil, TAS - Gas -

	Absperrhahn 3/4 Zoll, (HC 138)

	Bestell-Nr.: 100002279

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	82	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002302	OERTLI Anschlusskonsole EASYCONNECT

	für GVR condens HE106

	Suchbegriff:	Anschlusskonsol

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	128	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlusskonsole

	EASYCONNECT GVR 140 condens

	- zur Vorinstallation an der Wand (mit

	  TAS)

	- serienmäßig beim Kessel, keine

	  Rücknahme

	- HE 106

	Bestell-Nr.: 100002302

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	83	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002303	OERTLI Thermische Absperrsicherung Gas

	innerhalb GVR condens HE 107

	Suchbegriff:	Absperrsicher.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	42	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Thermische Absperrsicherung

	(TAS) innerhalb der Kesselverkleidung

	- für GSR 140 condens, HE 107

	Bestell-Nr.: 100002303

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	84	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002311	OERTLI Anschluss-Set

	Optimat 3065 und 3090

	Suchbegriff:	Anschluss-Set

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	255	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss - Set für OPTIMAT

	3065/3090 mit Vor-/

	Rücklaufansperrhähnen 

	11/4" IG,

	Sicherheitsventil, TAS - Gas -

	Absperrhahn 1" 

	(HC 140)

	Bestell-Nr.: 100002311

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	85	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002312	OERTLI 3-stufige Heizungspumpe 

	für GMR 4045 HC141

	Suchbegriff:	Heizungspumpe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heizungspumpe

	3-stufig für GMR 4045

	Kolli HC141

	Bestell-Nr.: 100002312

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	86	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002313	OERTLI Pumpe Dp geregelt

	Suchbegriff:	Pumpe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	225	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselumwälzpumpe,

	drehzahlgeregelt, für OPTIMAT 3045

	(HC 142)

	Bestell-Nr.: 100002313

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	87	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002314	OERTLI 3-stufige Heizungspumpe 

	für GMR 4065 HC143

	Suchbegriff:	Heizungspumpe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	195	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heizungspumpe

	3-stufig für GMR 4065

	Kolli HC143

	Bestell-Nr.: 100002314

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	88	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002316	OERTLI 3-stufige Heizungspumpe 

	für GMR 4090/4115 HC145

	Suchbegriff:	Heizungspumpe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heizungspumpe

	3-stufig für GMR 4090/4115

	Kolli HC145

	Bestell-Nr.: 100002316

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	89	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002323	OERTLI Kesselumwälzpumpe

	Suchbegriff:	Pumpe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	249	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselumwälzpumpe (Primär)

	für OPTIMAT 3045, 3065 und 3090 (HC

	147)

	Bestell-Nr.: 100002323

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	90	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002330	OERTLI Hydraulische Anschlussgruppe 

	für Festbrennstoffkessel  bis 25 kW 

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	465	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulische Anschlussgruppe

	für Festbrennstoffkessel  bis 25 kW

	bestehend aus:

	-2 Kugelventilen mit integriertem

	Thermometer

	-integrierte Rückschlagklappe am

	Rücklauf mit Öffnung bei 45°C

	-Thermostatisches Mischventil mit

	einstellbarer Ladetemperatur von 50 bis

	65°C

	-Wilo Pumpe RS 25/7-3 180

	-Anschlussrohre mit Flachdichtung

	-Bypass

	-Pressfittinge G 1" 1/2-Rp1"

	-Isoliertes Kompaktbaugruppe

	Kolli EA 108

	geeignet für:

	- Holzvergaserkessel HV 17 und HV 24

	- Pelletkessel PL 15, PL 25

	- Holzheizungsherde SH 96/240,

	  SH 36/ 210-250

	- Stadler H 25, H 33 ( nur bei Holz /

	Kohle )

	Bestell-Nr.: 100002330

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	91	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002340	OERTLI OBC 162 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	OBC 162

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	890	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OBC 162 OECOPROTECT

	Unterstellwarmwasserspeicher

	- mit Glattrohrwärmetauscher in

	spezieller

	Innenemaillierung

	- für PKR 150, PURN 150, PURS 150

	Kessel

	- mit Fremdstromanode OECOPROTECT

	zum Anschluss an das Schaltfeld

	OE-tronic 3 PK/PU 150

	- Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

	Isolierung 50 mm

	- Speicher mit Revisionsflansch vorn

	- Eingebautes Thermometer

	- Außenverkleidung aus Stahlblech, rot

	bzw. weiss

	pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

	kratzfest

	- Verstellbare Füße

	- incl. Speicherfühler für PK/PU 150

	- Design und Leistung abgestimmt auf das

	Heizkessel-Programm

	Verpackung:

	2 Kolli

	- Brauchwasserspeicher 160 Liter

	- Frontblech

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Ladeseitig (Wärmetauscher)  12 bar

	- Warmwasserseitig (Behälter) 10 bar

	Maximale Betriebstemperatur :

	- Ladeseitig (Wärmetauscher)  110°C

	- Warmwasserseitig (Behälter) 95°C

	Typ: OBC 162 OECOPROTECT

	Speicher Nenninhalt:         160 l

	Leistungsaufnahme:           28 kW

	Bereitschafts-Wärmeverlust:  1,70 kWh/d

	Warmwasserdauerleistung:     690 l/h

	Warmwasserspitzenleistung:   255 l/10min

	Leistungskennzahl NL:        2,6

	Ladedurchfluss:              3 m3/h

	Versandgewicht:              109 kg

	Bestell-Nr.:                 100002340

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	92	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002341	OERTLI OBC 252 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	OBC 252

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OBC 252 OECOPROTECT

	Unterstellwarmwasserspeicher

	- mit Glattrohrwärmetauscher in

	spezieller

	Innenemaillierung

	- Unterstellwarmwasserspeicher für PKR

	150, PURN 150, PURS 150 und PKR 250

	Kessel

	- mit Fremdstromanode OECOPROTECT

	zum Anschluss an das Schaltfeld OE-

	tronic 3 PK/PU 150

	- Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

	Isolierung 50 mm

	- Speicher mit Revisionsflansch vorn

	- Eingebautes Thermometer

	- Außenverkleidung aus Stahlblech, rot

	- pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

	kratzfest

	- Verstellbare Füße

	- OBC incl. Speicherfühler für PK/PU 150

	- Design und Leistung abgestimmt auf das

	Heizkessel-Programm

	Verpackung:

	2 Kolli

	- Brauchwasserspeicher 250 Liter

	- Frontblech

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Ladeseitig (Wärmetauscher)  12 bar

	- Warmwasserseitig (Behälter) 10 bar

	Maximale Betriebstemperatur :

	- Ladeseitig (Wärmetauscher)  110°C

	- Warmwasserseitig (Behälter) 95°C

	Typ: OBC 252 OECOPROTECT

	Speicher Nenninhalt:         250 l

	Leistungsaufnahme:           36 kW

	Bereitschafts-Wärmeverlust:  2,19 kWh/d

	Warmwasserdauerleistung:     810 l/h

	Warmwasserspitzenleistung:   385 l/10min

	Leistungskennzahl NL:        5,2

	Ladedurchfluss:              3 m3/h

	Versandgewicht:              138 kg

	Bestell-Nr.:                 100002341

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	93	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002400	Dachdurchführung D 160/220 DY 826

	Suchbegriff:	Dachdurchführ.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	585	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachdurchführung

	D 160/220

	Kolli DY 826

	Bestell-Nr.: 100002400

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	94	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002402	OERTLI Flachdachkragen

	Suchbegriff:	Flachdachkragen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	55	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdachkragen für

	Dachdurchführung

	Bestell-Nr.: 100002402

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	95	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002403	OERTLI Schrägdachpfanne DN 200

	Suchbegriff:	Schrägdachpfan.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	125	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schrägdachpfanne DN 150/200

	Bestell-Nr.: 100002403

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	96	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002404	Luftansauggitter D 150 mm DY 830

	Suchbegriff:	Luftansauggitt.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	75	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Luftansauggitter

	D 150

	Kolli DY 830

	Bestell-Nr.: 100002404

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	97	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002507	OERTLI CUX 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUX 153 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2875	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUX 153

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert.

	- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

	bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 4 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:   110°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

	- Kesselthermostat von     30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :              110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur: 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

	Technische Daten:

	Typ:         CUX 153 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:         16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:     17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :         96,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:          92,3 %

	   30% Last-40°C:          97,3 %

	Abgasverlust:              6,8 %

	Abgastemperatur:           175 °C

	Notwendiger Förderdruck:   8 Pa

	Wasserinhalt:              19 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :            1,7 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme: 85 W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):      0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :           130 Liter

	Leistungsaufnahme :        21 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K: 515 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K : 215 l/10 min

	Leistungskennzahl NL :     1,2

	Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

	Leergewicht:               214 kg

	Bestell - Nr.:             100002507

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	99	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002508	OERTLI CUX 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUX 154 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2965	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUX 154

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert.

	- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

	bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 4 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur:  70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ:    CUX 154 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:      23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad :          95,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,4 %

	   30% Last-40°C:           97,2 %

	Abgasverlust:               6,8 %
	Abgastemperatur:            175 °C

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Wasserinhalt:               24,5 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         27 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 665 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,4

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                239 kg

	Bestell - Nr.:              100002508

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	101	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002509	OERTLI CUX 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUX 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3090	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUX 155

	OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

	ohne Regelung

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert.

	- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

	bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

	Verpackung:

	- Auslieferung in 4 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

	- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :               110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur:  70°C

	- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

	Technische Daten:

	Typ: CUX 155 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad :          95,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:           92,5 %

	  30% Last-40°C:            97,2 %

	Abgasverlust:               6,7 %
	Abgastemperatur:            180 °C

	Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

	Wasserinhalt:               30 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :             4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:   85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :            130 Liter

	Leistungsaufnahme :         28 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K : 690 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10

	min

	Leistungskennzahl NL :      1,4

	Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

	Leergewicht:                265 kg

	Bestell-Nr.:                100002509

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	103	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002510	OERTLI CUR 153 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUR 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3215	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUR 153

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert

	- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

	bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 4 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:   110°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

	- Kesselthermostat von     30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :              110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur: 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

	Technische Daten:

	Typ:               CUR 153 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:         16 - 21 kW

	Nennwärmebel. min/max:     17,4-23,3 kW

	Normnutzungsgrad :         96,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad

	  100% Last-70°C:          92,3 %

	   30% Last-40°C:          97,3 %

	Abgasverlust:              6,8 %

	Abgastemperatur:           175 °C

	Notwendiger Förderdruck:   8 Pa

	Wasserinhalt:              19 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :            1,7 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme: 85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):      0,99 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :           130 Liter

	Leistungsaufnahme :        21 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K: 515 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K : 215 l/10 min

	Leistungskennzahl NL :     1,2

	Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

	Leergewicht:               214 kg

	Bestell - Nr.:             100002510

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	105	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002511	OERTLI CUR 154 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUR 154

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3300	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUR 154

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert.

	- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

	bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

	 Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 4 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:   110°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

	- Kesselthermostat von     30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :              110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur: 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

	Technische Daten:

	Typ:        CUR 154 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:         21 - 27 kW

	Nennwärmebel. min/max:     23,3-30,0 kW

	Normnutzungsgrad :         95,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad
	  100% Last-70°C:          92,4 %

	   30% Last-40°C:          97,2 %

	Abgasverlust:              6,8 %

	Abgastemperatur:           175 °C

	Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

	Wasserinhalt:              24,5 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :            2,8 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:  85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):      0,87 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :           130 Liter

	Leistungsaufnahme :        27 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K: 665 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K : 220 l/10 min

	Leistungskennzahl NL :     1,4

	Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

	Leergewicht:               239 kg

	Bestell - Nr.:             100002511

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	107	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002512	OERTLI CUR 155 OECOPROTECT

	Suchbegriff:	CUR 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3430	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUR 155

	OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

	- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

	- Hochleistungs-Gussgliederkessel

	- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

	waagerechten Zügen in asymmetrischer

	Anordnung, mit Konvektions-

	beschleunigern.

	- OECOPROTECT: Möglichkeit der

	Ansteuerung einer Fremdstromanode in

	einem indirekten WW-Speicher (im

	Schaltfeld integriert)

	- Für kleine Aufstellflächen in

	kompakter

	senkrechter Bauart speziell als Aus-

	tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

	konzipiert.

	- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

	bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

	Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

	einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

	geliefert werden. Minderpreis

	Verpackung:

	- Auslieferung in 4 Einheiten :

	- 1 Kolli Kesselkörper,

	- 1 Kolli Verkleidung und

	Wärmedämmung +

	Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

	Ladepumpe und Rückschlagklappe +

	Speicherfühler

	- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

	  Speicher,

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Produkt-ID-Nummer 49MB3528

	Betriebsbedingungen Kessel :

	- zul.Vorlauftemperatur:   110°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

	- Kesselthermostat von     30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer :              110°C

	Speicher :

	- max. Betriebstemperatur: 70°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

	Technische Daten:

	Typ:    CUR 155 OECOPROTECT

	Nennwärmeleistung:         27 - 33 kW

	Nennwärmebel. min/max:     30,0-35,6 kW

	Normnutzungsgrad :         95,5 %

	Kessel-Wirkungsgrad
	  100% Last-70°C:          92,5 %

	  30% Last-40°C:           97,2 %

	Abgasverlust:              6,7 %

	Abgastemperatur:           180 °C

	Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

	Wasserinhalt:              30 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  bei Dt 15 K :            4,1 mbar

	Elekt. Leistungsaufnahme:  85  W

	Bereitschaftsverluste

	  bei Dt 50 K (qB70):      0,91 %

	Speicher:

	Speicherinhalt :           130 Liter

	Leistungsaufnahme :        28 kW

	Dauerleistung bei Dt 35 K: 690 l/h

	Zapfleistung bei Dt 30 K : 220 l/10 min

	Leistungskennzahl NL :     1,4

	Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

	Leergewicht:               265 kg

	Bestell-Nr.:               100002512

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	109	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002685	OERTLI motorische Abgasklappe 

	für GMR 4065-4115 HC 154

	Suchbegriff:	Abgasklappe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	380	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI motorische Abgasklappe

	für GMR 4065-4115

	Kolli HC 154

	Bestell-Nr.: 100002685

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	110	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002693	OERTLI  Zugentlastung D 160 mm DY 842

	Suchbegriff:	Zugentlastung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	10	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zugentlastung

	D 160

	Kolli DY 842

	Bestell-Nr.: 100002693

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	111	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002700	OERTLI Befestigungsplatte

	Kolli DY 840

	Suchbegriff:	Befestigungspla

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Befestigungsplatte

	Kolli DY 840

	Bestell-Nr.: 100002700

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	112	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002738	OERTLI Flammrohrverlängerung OES 542

	GI von 372 auf 530 mm

	Suchbegriff:	Flammrohrverlä.

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	570	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flammrohrverlängerung

	für Gas-Gebläsebrenner OES 542 GI

	von 372 mm auf 530 mm

	Bestell-Nr.: 100002738

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	113	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100002804	OERTLI  Dichtheitskontrollgerät TC 116

	Suchbegriff:	TC116

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	790	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dichtheitskontrollgerät

	TC 116

	Bestell-Nr.: 100002804

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	114	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100003030	OERTL Gasabsperrhahn 

	mit Brandschutzventil TAE Rp 3/4 Zoll

	Suchbegriff:	Gasabsperrhahn 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	46	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Absperrhahn mit

	Brandschutzventil

	Rp 3/4" Kolli HC 155

	Bestell-Nr.: 100003030

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	115	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100003900	OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 153 cond

	von 16 bis 21 kW

	Suchbegriff:	PUXN 153 cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4800	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 153 cond

	von 16 bis 21 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	schwefelarmes

	  Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

	  ( X-Schaltfeld )

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 2 Kolli

	- 1 Kolli verkleideter Kessel

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

	Nennwärmebelastung: 16-21 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt: 21 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1263 mm

	Breite: 530 mm

	Höhe: 800 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	Leergewicht: 189 kg

	Bestell-Nr.: 100003900

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	116	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100003901	OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 154 cond

	von 21 bis 27 kW

	Suchbegriff:	PUXN 154 cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4935	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 154 cond

	von 21 bis 27 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	schwefelarmes

	  Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

	  ( X-Schaltfeld )

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 2 Kolli

	- 1 Kolli verkleideter Kessel

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

	Nennwärmebelastung: 21-27 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt: 26,5 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1390 mm

	Breite: 530 mm

	Höhe: 800 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	Leergewicht: 217 kg

	Bestell-Nr.: 100003901

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	117	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100003902	OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 155 cond

	von 27 bis 33 kW

	Suchbegriff:	PUXN 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5110	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 155 cond

	von 27 bis 33 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	  schwefelarmes Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

	  ( X-Schaltfeld )

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 2 Kolli

	- 1 Kolli verkleideter Kessel

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW

	Nennwärmebelastung: 27-33 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,3 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt: 32 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1517 mm

	Breite: 530 mm

	Höhe: 800 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	Leergewicht: 245 kg

	Bestell-Nr.: 100003902

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	118	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100003903	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153 cond

	von 16 bis 21 kW

	Suchbegriff:	PURN 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5130	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153 cond

	von 16 bis 21 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	schwefelarmes

	  Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

	3

	  Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 2 Kolli

	- 1 Kolli verkleideter Kessel

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

	Nennwärmebelastung: 16-21 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt: 21 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1263 mm

	Breite: 530 mm

	Höhe: 800 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	Leergewicht: 189 kg

	Bestell-Nr.: 100003903

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	119	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100003904	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154 cond

	von 21 bis 27 kW

	Suchbegriff:	PURN 154

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5265	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154 cond

	von 21 bis 27 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	schwefelarmes

	  Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

	3

	  Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 2 Kolli

	- 1 Kolli verkleideter Kessel

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

	Nennwärmebelastung: 21-27 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt: 26,5 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1390 mm

	Breite: 530 mm

	Höhe: 800 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	Leergewicht: 217 kg

	Bestell-Nr.: 100003904

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	120	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100003905	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155 cond

	von 27 bis 33 kW

	Suchbegriff:	PURN 155

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5440	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155 cond

	von 27 bis 33 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	schwefelarmes

	  Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

	3

	  Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 2 Kolli

	- 1 Kolli verkleideter Kessel

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW

	Nennwärmebelastung: 27-33 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,3 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt: 32 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1517 mm

	Breite: 530 mm

	Höhe: 800 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	Leergewicht: 245 kg

	Bestell-Nr.: 100003905

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	121	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004041	OERTLI Speicherladeset PURN 150 Condens 

	mit Tiefspeicher OBC 161/251

	Suchbegriff:	PURN 150 Conden

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset

	PURN 150 Condens mit Tiefspeicher

	OBC 161/251

	Bestell-Nr.: 100004041

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	122	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004042	OERTLI Öl-Brennwertkessel CUXN 153 cond

	von 16 bis 21 kW

	Suchbegriff:	CUXN 153

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5990	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel CUXN 153 cond

	von 16 bis 21 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- integrierter 130 Liter WW-Speicher

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	schwefelarmes

	  Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

	  ( X-Schaltfeld )

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 5 Kolli

	- 1 Kolli Gussblock

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	- 1 Kolli Verkleidung

	- 1 Kolli Brenner

	- 1 Kolli WW-Speicher

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

	- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

	Nennwärmebelastung: 16-21 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt Kessel: 21 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1126 mm

	Breite: 630 mm

	Höhe: 1432 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	Leergewicht: 293 kg
	Speicherinhalt: 130 Liter

	Dauerleistung dt=35 K: 515 l/min

	Zapfleistung dt=30 K: 215 l/10 min

	Bestell-Nr.: 100004042

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	124	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004043	OERTLI Öl-Brennwertkessel CUXN 154 cond

	von 21 bis 24 kW

	Suchbegriff:	CUXN 154 cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6200	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel CUXN 154 cond

	von 21 bis 24 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- integrierter 130 Liter WW-Speicher

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	schwefelarmes

	  Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

	  ( X-Schaltfeld )

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 5 Kolli

	- 1 Kolli Gussblock

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	- 1 Kolli Verkleidung

	- 1 Kolli Brenner

	- 1 Kolli WW-Speicher

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

	- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

	Nennwärmebelastung: 21-27 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt Kessel: 26,5 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1253 mm

	Breite: 630 mm

	Höhe: 1432 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	Leergewicht: 324 kg
	Speicherinhalt: 130 Liter

	Dauerleistung dt=35 K: 665 l/min

	Zapfleistung dt=30 K: 225 l/10 min

	Bestell-Nr.: 100004043

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	126	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004044	OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153 cond

	von 16 bis 21 kW

	Suchbegriff:	CURN 153 cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153 cond

	von 16 bis 21 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- integrierter 130 Liter WW-Speicher

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	schwefelarmes

	  Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

	3

	  Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 5 Kolli

	- 1 Kolli Gussblock

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	- 1 Kolli Verkleidung

	- 1 Kolli Brenner

	- 1 Kolli WW-Speicher

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

	- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

	Nennwärmebelastung: 16-21 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt Kessel: 21 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1126 mm

	Breite: 630 mm

	Höhe: 1432 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	127	 	 

	Nummer	Kurztexte

	Leergewicht: 293 kg

	Speicherinhalt: 130 Liter

	Dauerleistung dt=35 K: 515 l/min

	Zapfleistung dt=30 K: 215 l/10 min

	Bestell-Nr.: 100004044

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	128	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004045	OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 154 cond

	von 21 bis 24 kW

	Suchbegriff:	CURN 154 cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6530	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 154 cond

	von 21 bis 24 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- integrierter 130 Liter WW-Speicher

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	schwefelarmes

	  Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

	3

	  Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann

	bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

	!

	Lieferumfang: 5 Kolli

	- 1 Kolli Gussblock

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	- 1 Kolli Verkleidung

	- 1 Kolli Brenner

	- 1 Kolli WW-Speicher

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

	- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

	Nennwärmebelastung: 21-27 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt Kessel: 26,5 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1253 mm

	Breite: 630 mm

	Höhe: 1432 mm

	Abgasdurchmesser: DN 130

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	129	 	 

	Nummer	Kurztexte

	Leergewicht: 324 kg

	Speicherinhalt: 130 Liter

	Dauerleistung dt=35 K: 665 l/min

	Zapfleistung dt=30 K: 225 l/10 min

	Bestell-Nr.: 100004045

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	130	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004290	OERTLI Neutrabox Öl-Brennwert

	für: PURN 150 und CURN 150 condens

	Suchbegriff:	Neutrabox Öl-BW

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	205	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Neutrabox Öl-Brennwert

	Geeignet für:

	PURN 150 condens

	CURN 150 condens

	Kolli FM 155

	Bestell-Nr.:   100004290

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	131	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004293	OERTLI Kondensat-Hebepumpe 3,5 m 

	Suchbegriff:	Hebepumpe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	243	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kondensat-Hebepumpe

	3,5 m

	Kolli FM 158

	Bestell-Nr.: 100004293

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	132	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004294	OERTLI 2-stufige Brennerplatine

	für Einbau in OE-tronic FT 63

	Suchbegriff:	Brennerplatine

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	222	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI 2-stufige Brennerplatine

	Für Einbau in OE-tronic FT 63

	- Steuert Gebläsebrenner 2-stufig oder

	  modulierend

	- steuert 1 gemischten Heizkreis (

	Fühler

	  AD 199 als Zubehör notwendig

	Kollo AD 217

	Bestell-Nr.: 100004294

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	133	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004396	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 264 

	aus Guß von 40 bis 50 kW - geblockt -

	Suchbegriff:	PKX 264 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2170	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 264

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 40 bis 50 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit einstufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 264

	Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

	Nennleistung min-max: 44-50 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

	Abgasverlust:  7,5%

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,2-0,5 Pa

	Feuerraumtiefe: 446 mm

	Wasserinhalt: 36 Liter

	Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 %

	Leergewicht: 218 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004396

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	135	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004397	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 265 

	aus Guß von 50 bis 64 kW - geblockt -

	Suchbegriff:	PKX 265 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2515	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 265

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 50 bis 64 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit einstufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 265

	Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

	Nennleistung min-max: 50-64 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

	Abgasverlust:  7,5%

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,6 Pa

	Feuerraumtiefe: 573 mm

	Wasserinhalt: 43 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 %

	Leergewicht: 257 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004397

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	137	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004401	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 266 

	aus Guß von 64 bis 78 kW - geblockt - 

	Suchbegriff:	PKX 266 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3080	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 266

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 64 bis 78 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 266

	Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

	Nennleistung min-max: 64-78 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

	Abgasverlust:  7,6 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,7 Pa

	Feuerraumtiefe: 700 mm

	Wasserinhalt: 50 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 %

	Leergewicht: 297 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004401

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	139	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004402	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 267 

	aus Guß von 78 bis 92 kW - geblockt - 

	Suchbegriff:	PKX 267 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3575	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 267

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 78 bis 92 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 267

	Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

	Nennleistung min-max: 78-92 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

	Abgasverlust:  7,6 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,4-0,8 Pa

	Feuerraumtiefe: 827 mm

	Wasserinhalt: 57 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 %

	Leergewicht: 336 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.
	Bestell-Nr.: 100004402

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	141	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004403	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 268 

	aus Guß von 92 bis 100 kW - geblockt -

	Suchbegriff:	PKX 268 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3990	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 268

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 92 bis 100 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 268

	Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

	Nennleistung min-max: 92-100 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

	Abgasverlust:  7,7 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,6-0,9 Pa

	Feuerraumtiefe: 954 mm

	Wasserinhalt: 64 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 %

	Leergewicht: 375 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004403

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	143	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004404	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 264 

	aus Guß von 40 bis 50 kW - geblockt -

	Suchbegriff:	PKR 264 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2510	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 264

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 40 bis 50 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	1. MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

	AD 199

	2. MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

	Fühler)

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 264

	Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

	Nennleistung min-max: 44-50 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

	Abgasverlust:  7,5%

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,2-0,5 Pa

	Feuerraumtiefe: 446 mm

	Wasserinhalt: 36 Liter

	Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 %

	Leergewicht: 218 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des
	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004404

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	145	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004405	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 265 

	aus Guß von 50 bis 64 kW - geblockt -

	Suchbegriff:	PKR 265 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2853	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 265

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 50 bis 64 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	1. MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

	AD 199

	2. MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

	Fühler)

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 265

	Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

	Nennleistung min-max: 50-64 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

	Abgasverlust:  7,5%

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,6 Pa

	Feuerraumtiefe: 573 mm

	Wasserinhalt: 43 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 %

	Leergewicht: 257 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des
	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004405

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	147	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004409	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 266 

	aus Guß von 64 bis 78 kW - geblockt -

	Suchbegriff:	PKR 266 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3345	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 266

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 64 bis 78 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

	  eines 2-stufigen oder modulierenden

	  Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

	1. und 2. Mischerkreissteuerung

	eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

	AD 199 zum Aktivieren erforderlich

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 266

	Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

	Nennleistung min-max: 64-78 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

	Abgasverlust:  7,6 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,7 Pa

	Feuerraumtiefe: 700 mm

	Wasserinhalt: 50 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 %

	Leergewicht: 297 kg
	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004409

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	149	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004410	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 267 

	aus Guß von 78 bis 92 kW - geblockt -

	Suchbegriff:	PKR 267 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3840	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 267

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 78 bis 92 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

	  eines 2-stufigen oder modulierenden

	  Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

	1. und 2. Mischerkreissteuerung

	eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

	AD 199 zum Aktivieren erforderlich

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 267

	Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

	Nennleistung min-max: 78-92 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

	Abgasverlust:  7,6 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,4-0,8 Pa

	Feuerraumtiefe: 827 mm

	Wasserinhalt: 57 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 %

	Leergewicht: 336 kg
	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004410

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	151	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004411	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 268 

	aus Guß von 92 bis 100 kW - geblockt -

	Suchbegriff:	PKR 268 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4250	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 268

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 92 bis 100 kW

	- geblockt -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

	  eines 2-stufigen oder modulierenden

	  Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

	1. und 2. Mischerkreissteuerung

	eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

	AD 199 zum Aktivieren erforderlich

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 268

	Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

	Nennleistung min-max: 92-100 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

	Abgasverlust:  7,7 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,6-0,9 Pa

	Feuerraumtiefe: 954 mm

	Wasserinhalt: 64 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 %

	Leergewicht: 375 kg
	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004411

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	153	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004478	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 264 

	aus Guß von 40 bis 50 kW - in losen Gl.

	Suchbegriff:	PKX 264 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2170	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 264

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 40 bis 50 kW

	- in losen Gliedern -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit einstufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 264

	Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

	Nennleistung min-max: 44-50 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

	Abgasverlust:  7,5%

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,2-0,5 Pa

	Feuerraumtiefe: 446 mm

	Wasserinhalt: 36 Liter

	Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 %

	Leergewicht: 218 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004478

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	155	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004479	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 265 

	aus Guß von 50 bis 64 kW - lose Glieder 

	Suchbegriff:	PKX 265 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2515	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 265

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 50 bis 64 kW

	- lose Glieder -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit einstufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 265

	Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

	Nennleistung min-max: 50-64 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

	Abgasverlust:  7,5%

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,6 Pa

	Feuerraumtiefe: 573 mm

	Wasserinhalt: 43 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 %

	Leergewicht: 257 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.
	Bestell-Nr.: 100004479

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	157	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004483	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 266 

	aus Guß von 64 bis 78 kW - lose Glieder 

	Suchbegriff:	PKX 266 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3080	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 266

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 64 bis 78 kW

	- lose Glieder -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 266

	Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

	Nennleistung min-max: 64-78 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

	Abgasverlust:  7,6 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,7 Pa

	Feuerraumtiefe: 700 mm

	Wasserinhalt: 50 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 %

	Leergewicht: 297 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.
	Bestell-Nr.: 100004483

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	159	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004484	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 267 

	aus Guß von 78 bis 92 kW - lose Glieder 

	Suchbegriff:	PKX 267 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3575	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 267

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 78 bis 92 kW

	- lose Glieder -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 267

	Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

	Nennleistung min-max: 78-92 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

	Abgasverlust:  7,6 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,4-0,8 Pa

	Feuerraumtiefe: 827 mm

	Wasserinhalt: 57 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 %

	Leergewicht: 336 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004484

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	161	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004485	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 268 

	aus Guß von 92 bis 100 kW - lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX 268 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3990	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKX 268

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 92 bis 100 kW

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

	  X-Steuerung ( Thermostaten )

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKX 268

	Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

	Nennleistung min-max: 92-100 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

	Abgasverlust:  7,7 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,6-0,9 Pa

	Feuerraumtiefe: 954 mm

	Wasserinhalt: 64 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 %

	Leergewicht: 375 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004485

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	163	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004486	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 264 

	aus Guß von 40 bis 50 kW - in losen Gl.

	Suchbegriff:	PKR 264 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2510	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 264

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 40 bis 50 kW

	- in losen Gliedern -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	1. MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

	AD 199

	2. MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

	Fühler)

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 264

	Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

	Nennleistung min-max: 44-50 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

	Abgasverlust:  7,5%

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,2-0,5 Pa

	Feuerraumtiefe: 446 mm

	Wasserinhalt: 36 Liter

	Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 %

	Leergewicht: 218 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des
	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004486

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	165	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004487	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 265 

	aus Guß von 50 bis 64 kW - lose Glieder 

	Suchbegriff:	PKR 265 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2855	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 265

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 50 bis 64 kW

	- lose Glieder -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	1. MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

	AD 199

	2. MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

	Fühler)

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 265

	Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

	Nennleistung min-max: 50-64 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

	Abgasverlust:  7,5%

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,6 Pa

	Feuerraumtiefe: 573 mm

	Wasserinhalt: 43 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 %

	Leergewicht: 257 kg

	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des
	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004487

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	167	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004488	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 266 

	aus Guß von 64 bis 78 kW - lose Glieder 

	Suchbegriff:	PKR 266 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3345	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 266

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 64 bis 78 kW

	- lose Glieder -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

	  eines 2-stufigen oder modulierenden

	  Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

	1. und 2. Mischerkreissteuerung

	eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

	AD 199 zum Aktivieren erforderlich

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 266

	Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

	Nennleistung min-max: 64-78 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

	Abgasverlust:  7,6 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,7 Pa

	Feuerraumtiefe: 700 mm

	Wasserinhalt: 50 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 %

	Leergewicht: 297 kg
	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004488

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	169	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004489	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 267 

	aus Guß von 78 bis 92 kW - lose Glieder 

	Suchbegriff:	PKR 267 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3840	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 267

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 78 bis 92 kW

	- lose Glieder -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

	  eines 2-stufigen oder modulierenden

	  Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

	1. und 2. Mischerkreissteuerung

	eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

	AD 199 zum Aktivieren erforderlich

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 267

	Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

	Nennleistung min-max: 78-92 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

	Abgasverlust:  7,6 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,4-0,8 Pa

	Feuerraumtiefe: 827 mm

	Wasserinhalt: 57 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 %

	Leergewicht: 336 kg
	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004489

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	171	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004490	OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 268 

	aus Guß von 92 bis 100 kW - lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR 268 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4250	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  PKR 268

	Öl-/Gas Spezialheizkessel

	aus Guß von 92 bis 100 kW

	- lose Glieder -

	Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

	Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

	T.1 und T.2

	- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

	- korrosionsbeständiger,

	  thermoschockfester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad 94%

	- Drei-Zug Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100mm Mineralfaser)

	- Feuerraumtür auf rechts oder links

	  anschlagend montierbar

	- höhenverstellbare Kesselfüße zum

	  Ausrichten des Kessels

	- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

	- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

	  eines 2-stufigen oder modulierenden

	  Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

	1. und 2. Mischerkreissteuerung

	eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

	AD 199 zum Aktivieren erforderlich

	Verpackung: in Kollis zur Montage vor

	Ort

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

	Maximale Betriebstemperatur : 100°C

	Sicherheitsthermostat : 110°C

	Typ:  PKR 268

	Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

	Nennleistung min-max: 92-100 kW

	Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

	Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

	Abgasverlust:  7,7 %

	Abgastemperatur: < 200 °C

	Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

	Feuerraumüberdruck (4): 0,6-0,9 Pa

	Feuerraumtiefe: 954 mm

	Wasserinhalt: 64 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

	Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

	Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 %

	Leergewicht: 375 kg
	Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

	(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

	Null

	am Rauchgasstutzen.

	Bestell-Nr.: 100004490

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	173	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004587	OERTLI R-Schaltfeld OE-tronic 3

	mit OECOPROTECT ( FT 63 ), schwarz

	Suchbegriff:	OE-tronic 3

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	775	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI R-Schaltfeld OE-tronic 3

	mit OECOPROTECT ( FT 63 )

	- Gesteuert durch einen Mikroprozessor,

	  beinhaltet das OE-tronic 3-Schaltfeld

	ab

	  Werk, eine programmierbare,

	witterungs-

	  geführte Regelung zur Steuerung

	  einstufiger Brenner (PK/PU/CU 150)

	- Einbau einer Platine AD 217 möglich,

	  die einen 2-stufigen oder

	modulierenden

	  Brenner steuern kann und zusätzlich

	  einen gemischten Heizkreis ( Fühler AD

	  199 ist Zubehör )

	- Die OE-tronic 3 ist vorprogrammiert

	und nach einer einfachen Zeiteinstellung

	betriebsbereit

	- Außergewöhnlich bedienungsfreundlich

	erlaubt die OE-tronic 3 jederzeit die

	Änderung der Soll-Temperaturen,

	der Heizprogramme und vieler anderer

	Parameter

	- Die Dialoganzeige der OE-tronic 3

	ermöglicht eine echte Kommunikation im

	Klartext - mehrsprachig - und steuert

	von der einfachsten bis zur aufwendi-

	gsten Heizungsanlage

	- Das Schaltfeld ist mit einem

	Potentiostaten ausgestattet, der die

	Fremdstromanode OECOPROTECT

	ansteuern

	kann. Wird ein Speicher ohne

	OECOPROTECT

	verwendet, muss lediglich der ent-

	sprechende Parameter deaktiviert

	werden.

	Bestell-Nr.: 100004587
	 	 
	  	Katalog:	OER08a	Seite:	174	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004588	OERTLI Standard-Schaltfeld X2

	2-stufiges Schaltfeld für PK- und PU-150

	Suchbegriff:	Schaltfeld X2

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	515	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Standard-Schaltfeld X2

	( Kolli FT 64 )

	2-stufiges Schaltfeld

	- Kessel- und Speichersteuerung für

	  Raumführung

	- für PK- und PU-150 - Kessel

	- zur Ansteuerung der Fremdstromanode

	  OECOPROTECT

	Bestell-Nr.: 100004588

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	175	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004618	OERTLI SOLARREGLER OETROSOL ES

	für die Regelung einer Solaranlage

	Suchbegriff:	OETROSOL ES

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	505	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI SOLARREGLER OETROSOL ES

	für die Regelung einer Solaranlage mit

	Solarspeicher, der mit bis zu 2

	integrierten Solarwärmetauschern

	ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350)

	und 1 zusätzlicher Verbraucher ( z.B.

	Plattenwärmetauscher ).

	- mit Vbus-Anschluss

	Regelt auch die modulierende Solarpumpe

	der Pumpenstation OKS...

	- mit digitaler Anzeige, einstellbare

	  max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

	- incl. Kollektor- und

	  Speichertemperaturfühler

	- Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

	Diese intelligenten und unabhängigen

	Regelungen optimieren sich selbständig,

	indem die Temperaturen von Kollektor

	und

	Speicher ständig abgefragt werden

	und die Drehzahl der Umwälzpumpe

	angepasst wird (matched flow). Beide

	Solarregelungen verfügen über eine

	Pumpensteuerung zum Schutz der

	Solaranlage vor Übertemperatur.

	Regelungsprinzip wie OETROSOL C(r)

	jedoch mit der Möglichkeit, einer

	sogenannten Ost-West Steuerung plus der

	Wärmebeladung von zwei solaren

	Verbrauchern. Alternativ können bei der

	Installation auf nur einer Dachseite

	insgesamt drei solare Verbraucher

	angesteuert werden.

	- 6 mögliche Sensoreingänge

	- 10 Relaisausgänge

	Kolli EC 176

	Bestell-Nr.: 100004618

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	176	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004622	OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4035

	von 8,9 - 35 kW

	Suchbegriff:	Optimat 4035

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3798	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4035

	von 8,9 - 35 kW

	- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

	geschlossene Warmwasserzentralheizungs-

	anlagen mit einer max. Betriebs-

	temperatur bis 90°C einstellbar

	- integrierte modulierende Umwälzpumpe

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	aus korrosions- und  temperaturbe-

	ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

	mit geschlossenem Verbrennungsraum.

	Von vorn einfach zugänglich über

	Kontroll- und Wartungsklappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche, hohes

	Modulationsverhältnis zwischen

	20% und 100%

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

	regelung für äußerst energiesparenden

	und emissionsarmen Betrieb über den

	gesamten  Leistungsbereich. Für Erdgas

	E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

	geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	auf Erdgas E voreingestellt.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelab-

	schaltungen mit anschließendem, auto-

	matischen Neustart.

	- Das Schaltfeld ist mit einer

	  witterungsgeführten Regelung

	  OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

	steuert

	  1 direkten Heizkreis und 1

	  Warmwasserkreis (Speicherfühler als

	  Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

	  2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

	  bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

	werden.

	- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

	  194 ermöglichen die Veränderung von

	  Parametern vom Wohnraum aus.

	- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

	  über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

	man

	  diesen auch in eine Gebäudeleittechnik

	  integrieren kann.

	- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

	  geregelt werden. Dazu benötigt man

	  lediglich die entsprechende Anzahl von

	  BUS-Kabeln (AD 134) und einen

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	177	 	 

	Nummer	Kurztexte

	  Tauchfühler als Summenvorlauffühler

	  (Speicherfühler AD 212)

	Gas-Kategorie II2 ELL 3P

	für Erdgas E, LL und Flüssiggas.

	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3  einge-

	stellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

	C33x, C43x, C53 und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck: 4 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

	Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart: IP 20

	Lieferumfang:

	Komplett montiert mit Manometer,

	automatischem Entlüfter,

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits), Wassermangelsicherung,

	Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon,

	Wandträger zur einfachen Montage.

	Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

	Nennwärmeleistung:

	bei tV / tR 75 / 60°:    8,0 - 32,0 kW

	bei tV / tR 40 / 30°:    8,9 - 35,0 kW

	Typ:                     Optimat 4035E

	Nennwärmebelastung (Hu): 8,2 - 33,5 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu)

	75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 %

	40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 %

	Normnutzungsgrad, 75/60°C:  105,9 %

	Normnutzungsgrad, 40/30°C:  110 %

	Gasvordruck Erdgas:         18 - 25 mbar

	Gasvordruck Flüssiggas:     18 - 50 mbar

	Schadstoffemission NOx:     < 27 mg/kWh

	Schadstoffemission CO:      < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast:0,0156 kg/Sek

	Abgasmassenstrom Teillast:0,0039 kg/Sek

	Abgastemperatur Volllast (75/60°C):65°C

	Abgastemperatur Teillast (75/60°C):60°C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast):9,0%

	Max.Wassertemperatur

	  (Absicherungsgrenze): 110 °C

	Betriebstemperaturen

	   Heizkreis:           20 - 90° C

	Betriebsdruck min.:     0,8 bar

	Betriebsdruck max.:     4,0 bar

	Kesselwasserinhalt:     5,5 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 20°C):      55 (5,5) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme

	  ohne Pumpe:       30 - 85 W

	Max. Kondenswassermenge

	  (40/30°C):        5,7 l/h

	Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel
	entfernt:         < 48 dB(A)

	Abgas-/ Zuluftanschluss:   80/125 mm

	Gasanschluss AG:           

	3/4"

	Vor-/Rücklaufanschluss AG: 1 1/4"

	Montagegewicht:            58 kg

	Bestell-Nr.:               100004622

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	179	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004623	OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4045

	von 8,9 - 43 kW

	Suchbegriff:	Optimat 4045

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4040	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4045

	von 8,9 - 43 kW

	- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

	geschlossene Warmwasserzentralheizungs-

	anlagen mit einer max. Betriebs-

	temperatur bis 90°C einstellbar

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	aus korrosions- und  temperaturbe-

	ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

	mit geschlossenem Verbrennungsraum.

	Von vorn einfach zugänglich über

	Kontroll- und Wartungsklappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche, hohes

	Modulationsverhältnis zwischen

	20% und 100%

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

	regelung für äußerst energiesparenden

	und emissionsarmen Betrieb über den

	gesamten  Leistungsbereich. Für Erdgas

	E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

	geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	auf Erdgas E voreingestellt.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelab-

	schaltungen mit anschließendem, auto-

	matischen Neustart.

	- Das Schaltfeld ist mit einer

	  witterungsgeführten Regelung

	  OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

	steuert

	  1 direkten Heizkreis und 1

	  Warmwasserkreis (Speicherfühler als

	  Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

	  2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

	  bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

	werden.

	- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

	  194 ermöglichen die Veränderung von

	  Parametern vom Wohnraum aus.

	- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

	  über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

	man

	  diesen auch in eine Gebäudeleittechnik

	  integrieren kann.

	- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

	  geregelt werden. Dazu benötigt man

	  lediglich die entsprechende Anzahl von

	  BUS-Kabeln (AD 134) und einen

	  Tauchfühler als Summenvorlauffühler
	  (Speicherfühler AD 212)

	Gas-Kategorie II2 ELL 3P

	für Erdgas E, LL und Flüssiggas.

	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3  einge-

	stellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

	C33x, C43x, C53 und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck: 4 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

	Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart: IP 20

	Lieferumfang:

	Komplett montiert mit Manometer,

	automatischem Entlüfter,

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits), Wassermangelsicherung,

	Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon,

	Wandträger zur einfachen Montage.

	Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

	Nennwärmeleistung:

	bei tV / tR 75 / 60°:    8,0 - 40,0 kW

	bei tV / tR 40 / 30°:    8,9 - 43,0 kW

	Typ:                     Optimat 4045

	Nennwärmebelastung (Hu): 8,2 - 41,2 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu)

	75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 %

	40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 %

	Normnutzungsgrad, 75/60°C:  105,9 %

	Normnutzungsgrad, 40/30°C:  110 %

	Gasvordruck Erdgas:         18 - 25 mbar

	Gasvordruck Flüssiggas:     18 - 50 mbar

	Schadstoffemission NOx:     < 20 mg/kWh

	Schadstoffemission CO:      < 15 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast:0,0192 kg/Sek

	Abgasmassenstrom Teillast:0,0039 kg/Sek

	Abgastemperatur Volllast (75/60°C):65°C

	Abgastemperatur Teillast (75/60°C):60°C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast):9,0%

	Max.Wassertemperatur

	  (Absicherungsgrenze): 110 °C

	Betriebstemperaturen

	   Heizkreis:           20 - 90° C

	Betriebsdruck min.:     0,8 bar

	Betriebsdruck max.:     4,0 bar

	Kesselwasserinhalt:     5,6 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 20°C):      90 (9) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 10°C):      360 (36) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme

	  ohne Pumpe:       30 - 85 W

	Max. Kondenswassermenge

	  (40/30°C):        5,7 l/h
	Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

	entfernt:         < 48 dB(A)

	Abgas-/ Zuluftanschluss:   80/125 mm

	Gasanschluss AG:           

	3/4"

	Vor-/Rücklaufanschluss AG: 1 1/4"

	Montagegewicht:            57 kg

	Bestell-Nr.:               100004623

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	182	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004624	OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4065

	von 13,3 - 65 kW

	Suchbegriff:	Optimat 4065

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4840	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4065

	von 13,3 - 65 kW

	- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

	geschlossene Warmwasserzentral-

	heizungsanlagen mit einer max. Betriebs-

	temperatur bis 90°C einstellbar

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	aus korrosions- und temperaturbeständi-

	ger Aluminium/Silizium-Legierung mit

	geschlossenem Verbrennungsraum. Von vorn

	einfach zugänglich über Kontroll- und

	Wartungsklappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche, hohes

	Modulationsverhältnis zwischen

	20% und 100%

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

	lung für äußerst energiesparenden und

	emissionsarmen Betrieb über den gesamten

	Leistungsbereich. Für Erdgas E, LL und

	Flüssiggas B/P (Umrüstset) geeignet. Die

	Geräte sind werksseitig auf Erdgas E

	voreingestellt.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelabschal-

	tungen mit anschließendem, automatischen

	Neustart.

	- Das Schaltfeld ist mit einer

	  witterungsgeführten Regelung

	  OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

	steuert

	  1 direkten Heizkreis und 1

	  Warmwasserkreis (Speicherfühler als

	  Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

	  2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

	  bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

	werden.

	- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

	  194 ermöglichen die Veränderung von

	  Parametern vom Wohnraum aus.

	- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

	  über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

	man

	  diesen auch in eine Gebäudeleittechnik

	  integrieren kann.

	- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

	  geregelt werden. Dazu benötigt man

	  lediglich die entsprechende Anzahl von

	  BUS-Kabeln (AD 134) und einen

	  Tauchfühler als Summenvorlauffühler
	  (Speicherfühler AD 212)

	Gas-Kategorie II2

	ELL 3P für Erdgas E, LL und Flüssiggas.

	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

	eingestellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

	C33x, C43x, C53 und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          4 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

	Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart:        IP 20

	Lieferumfang:

	Komplett montiert mit Manometer,

	automatischem Entlüfter,

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits), Wassermangelsicherung,

	Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon,

	Wandträger zur einfachen Montage.

	Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

	Nennwärmeleistung:

	bei tV / tR 75 / 60°:    12,0 - 61,0 kW

	bei tV / tR 40 / 30°:    13,3 - 65,0 kW

	Typ:                     Optimat 4065

	Nennwärmebelastung (Hu): 12,2-62,0 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu)

	75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 %

	40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 %

	Normnutzungsgrad, 75/60°C:     106,4 %

	Normnutzungsgrad, 40/30°C:     110 %

	Gasvordruck Erdgas:     18 - 25 mbar

	Gasvordruck Flüssiggas: 18 - 50 mbar

	Schadstoffemission NOx: < 20 mg/kWh

	Schadstoffemission CO:  < 15 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 100 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 0,0288 kg/Sek

	Abgasmassenstrom Teillast: 0,0058 kg/Sek

	Abgastemperatur Volllast (75/60°C): 65°C

	Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 60°C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

	Max.Wassertemperatur

	  (Absicherungsgrenze): 110 °C

	Betriebstemperaturen

	  Heizkreis:            20 - 90° C

	Betriebsdruck min.:     0,8 bar

	Betriebsdruck max.:     4,0 bar

	Kesselwasserinhalt:     6,5 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 20°C):  130 (13) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 10°C):  520 (52) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:        30 - 90 W

	Max. Kondenswassermenge

	  (40/30°C):    8,5 l/h
	Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

	  entfernt:     < 48 dB(A)

	Abgas-/ Zuluftanschluss:   100/150 mm

	Gasanschluss AG:           

	3/4"

	Vor-/Rücklaufanschluss AG: 1 1/4"

	Montagegewicht:            64 kg

	Bestell-Nr.:               100004624

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	185	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004625	OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4090

	von 15,8 - 89,5 kW

	Suchbegriff:	Optimat 4090

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6520	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4090

	von 15,8 - 89,5 kW

	- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

	geschlossene Warmwasserzentralheizungs-

	anlagen mit einer max. Betriebstempera-

	tur bis 90°C einstellbar

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	aus korrosions- und  temperaturbeständi-

	ger Aluminium/Silizium-Legierung mit

	geschlossenem Verbrennungsraum. Von vorn

	einfach zugänglich über Kontroll- und

	Wartungsklappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche, hohes Modula-

	tionsverhältnis zwischen 20% und 100%

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

	lung für äußerst energiesparenden und

	emissionsarmen Betrieb über den gesamten

	Leistungsbereich. Für Erdgas E, LL und

	Flüssiggas B/P (Umrüstset) geeignet. Die

	Geräte sind werksseitig auf Erdgas E

	voreingestellt.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelabschal-

	tungen mit anschließendem, automatischen

	Neustart.

	- Das Schaltfeld ist mit einer

	  witterungsgeführten Regelung

	  OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

	steuert

	  1 direkten Heizkreis und 1

	  Warmwasserkreis (Speicherfühler als

	  Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

	  2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

	  bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

	werden.

	- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

	  194 ermöglichen die Veränderung von

	  Parametern vom Wohnraum aus.

	- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

	  über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

	man

	  diesen auch in eine Gebäudeleittechnik

	  integrieren kann.

	- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

	  geregelt werden. Dazu benötigt man

	  lediglich die entsprechende Anzahl von

	  BUS-Kabeln (AD 134) und einen

	  Tauchfühler als Summenvorlauffühler

	  (Speicherfühler AD 212)
	Gas-Kategorie II2

	ELL 3P für Erdgas E, LL und Flüssiggas.

	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

	eingestellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

	C33x, C43x, C53 und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          4 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

	Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart:         IP 20

	Lieferumfang:

	Komplett montiert mit Manometer,

	automatischem Entlüfter,

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits), Wassermangelsicherung,

	Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung,

	Siphon,Wandträger zur einfachen

	Montage.

	Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

	Nennwärmeleistung:

	bei tV / tR 75 / 60°: 14,1 - 84,2 kW

	bei tV / tR 40 / 30°: 15,8 - 89,5 kW

	Typ: Optimat 4090

	Nennwärmebelastung (Hu): 14,6-86,0 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu)

	75/60°C (Volllast - Teillast):bis 97,9%

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 108,2%

	Normnutzungsgrad, 75/60°C:    106,2 %

	Normnutzungsgrad, 40/30°C:    108,9 %

	Gasvordruck Erdgas:     17 - 30 mbar

	Gasvordruck Flüssiggas: 37 - 50 mbar

	Schadstoffemission NOx: < 27 mg/kWh

	Schadstoffemission CO:  < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 160 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 0,0383 kg/Sek

	Abgasmassenstrom Teillast: 0,0063 kg/Sek

	Abgastemperatur Volllast (75/60°C): 66°C

	Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 56°C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,5%

	Max.Wassertemperatur

	(Absicherungsgrenze):          110 °C

	Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C

	Betriebsdruck min.:            0,8 bar

	Betriebsdruck max.:            4,0 bar

	Kesselwasserinhalt:            7,5 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 20°C): 140 (14,0) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 10°C):  --

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:        21 - 123 W

	Max. Kondenswassermenge

	  (40/30°C):    8,6 l/h

	Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel
	  entfernt:     < 52 dB(A)

	Abgas-/ Zuluftanschluss:   100/150 mm

	Gasanschluss AG:           

	3/4"

	Vor-/Rücklaufanschluss AG: 1 1/4"

	Montagegewicht:            72 kg

	Bestell-Nr.:               100004625

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	188	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004640	OERTLI Paket Optimat 4035/OBU130

	mit Unterstellspeicher OBU 130

	Suchbegriff:	Paket Optimat 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4963	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Paket Optimat 4035/OBU130

	- Brennwertgerät Optimat 4035E condens

	- Unterstellspeicher OBU 130

	- Verrohrung Kessel-Speicher

	- Umschaltventil Heizung / WW

	- Speicherfühler

	Bestell-Nr.: 100004640

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	189	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004650	OERTLI Differenzregelung MCDB 

	für solare Be- und Entladestation 

	Suchbegriff:	Differenzregel.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	215	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Differenzregelung MCDB

	für solare Be- und Entladestation

	Kolli EC 162

	Bestell-Nr.: 100004650

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	190	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004653	OERTLI solare Be- und Entladestation 

	DMCDB, incl. 3xPT1000, 2 Pumpen, 3 Vent.

	Suchbegriff:	Be-/Entladestat

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	613	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI solare Be- und Entladestation

	DMCDB

	Incl. 3 Temperaturfühler PT 1000,

	2 Pumpen und 3-Wege-Umschaltventil

	Bestell-Nr.: 100004653

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	191	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004860	OERTLI  Verbindungsrohre Kessel-

	Pumpengruppe PU/CU 150 condens, links

	Suchbegriff:	Verbindungsrohr

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	118	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Verbindungsrohre Kessel-

	Pumpengruppe PU/CU 150 condens

	nach links

	Kolli EA 98

	Bestell-Nr.: 100004860

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	192	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004861	OERTLI  Verbindungsrohre Kessel-

	Pumpengruppe PU/CU 150 condens, rechts

	Suchbegriff:	Verbindungsrohr

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	118	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Verbindungsrohre Kessel-

	Pumpengruppe PU/CU 150 condens

	nach rechts

	Kolli EA 99

	Bestell-Nr.: 100004861

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	193	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004897	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 355 

	mit Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

	Suchbegriff:	PKX 355 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3745	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 355

	mit Standard-Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 355

	Nennwärmeleistung        : 80-110 kW

	Nennwärmebelastung       : 88-121 kW

	Anzahl Glieder           : 5

	Wasserinhalt             : 116  L

	Versandgewicht           : 660 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004897

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	194	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004898	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356

	mit Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

	Suchbegriff:	PKX 356

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4285	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356

	mit Standard-Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 356

	Nennwärmeleistung        : 110-140 kW

	Nennwärmebelastung       : 121-154 kW

	Anzahl Glieder           : 6

	Wasserinhalt             : 136  L

	Versandgewicht           : 780 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004898

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	195	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004899	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 357

	Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

	Suchbegriff:	PKX 357

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5195	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 357

	Standard-Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 357

	Nennwärmeleistung        : 140-175 kW

	Nennwärmebelastung       : 154-192 kW

	Anzahl Glieder           : 7

	Wasserinhalt             : 156  L

	Versandgewicht           : 885 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004899

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	196	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004910	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 358

	mit Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

	Suchbegriff:	PKX 358

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6325	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 358

	mit Standard-Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 358

	Nennwärmeleistung        : 175-210 kW

	Nennwärmebelastung       : 192-231 kW

	Anzahl Glieder           : 8

	Wasserinhalt             : 176  L

	Versandgewicht           : 995 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004910

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	197	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004911	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 359

	mit Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

	Suchbegriff:	PKX 359

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7695	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 359

	mit Standard-Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 359

	Nennwärmeleistung        : 210-250 kW

	Nennwärmebelastung       : 231-275 kW

	Anzahl Glieder           : 9

	Wasserinhalt             : 196  L

	Versandgewicht           : 1095 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004911

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	198	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004912	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 355 

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

	Suchbegriff:	PKR 355 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3975	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 355

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 355

	Nennwärmeleistung        : 80-110 kW

	Nennwärmebelastung       : 88-121 kW

	Anzahl Glieder           : 5

	Wasserinhalt             : 116  L

	Versandgewicht           : 660 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004912

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	199	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004913	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 356

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

	Suchbegriff:	PKR 356

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4505	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 356

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 356

	Nennwärmeleistung        : 110-140 kW

	Nennwärmebelastung       : 121-154 kW

	Anzahl Glieder           : 6

	Wasserinhalt             : 136  L

	Versandgewicht           : 780 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004913

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	200	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004914	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 357

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

	Suchbegriff:	PKR 357

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5410	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 357

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 357

	Nennwärmeleistung        : 140-175 kW

	Nennwärmebelastung       : 154-192 kW

	Anzahl Glieder           : 7

	Wasserinhalt             : 156  L

	Versandgewicht           : 885 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004914

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	201	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004915	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 358

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

	Suchbegriff:	PKR 358

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6545	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 358

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 358

	Nennwärmeleistung        : 175-210 kW

	Nennwärmebelastung       : 192-231 kW

	Anzahl Glieder           : 8

	Wasserinhalt             : 176  L

	Versandgewicht           : 995 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004915

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	202	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004916	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 359

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

	Suchbegriff:	PKR 359

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7815	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 359

	m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 359

	Nennwärmeleistung        : 210-250 kW

	Nennwärmebelastung       : 231-275 kW

	Anzahl Glieder           : 9

	Wasserinhalt             : 196  L

	Versandgewicht           : 1095 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004916

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	203	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004917	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 355 

	mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX 355 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3745	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 355

	mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 355

	Nennwärmeleistung        : 80-110 kW

	Nennwärmebelastung       : 88-121 kW

	Anzahl Glieder           : 5

	Wasserinhalt             : 116  L

	Versandgewicht           : 660 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004917

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	204	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004918	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356

	mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX 356

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4285	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356

	mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 356

	Nennwärmeleistung        : 110-140 kW

	Nennwärmebelastung       : 121-154 kW

	Anzahl Glieder           : 6

	Wasserinhalt             : 136  L

	Versandgewicht           : 780 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004918

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	205	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004919	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 357

	Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX 357

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5195	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 357

	Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 357

	Nennwärmeleistung        : 140-175 kW

	Nennwärmebelastung       : 154-192 kW

	Anzahl Glieder           : 7

	Wasserinhalt             : 156  L

	Versandgewicht           : 885 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004919

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	206	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004920	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 358

	mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX 358

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6325	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 358

	mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 358

	Nennwärmeleistung        : 175-210 kW

	Nennwärmebelastung       : 192-231 kW

	Anzahl Glieder           : 8

	Wasserinhalt             : 176  L

	Versandgewicht           : 995 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004920

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	207	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004921	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 359

	mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX 359

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7695	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 359

	mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

	- Ein/Aus-Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKX 359

	Nennwärmeleistung        : 210-250 kW

	Nennwärmebelastung       : 231-275 kW

	Anzahl Glieder           : 9

	Wasserinhalt             : 196  L

	Versandgewicht           : 1095 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004921

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	208	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004922	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 355

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Suchbegriff:	PKR 355

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3975	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 355

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 355

	Nennwärmeleistung        : 80-110 kW

	Nennwärmebelastung       : 88-121 kW

	Anzahl Glieder           : 5

	Wasserinhalt             : 116  L

	Versandgewicht           : 660 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004922

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	209	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004923	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 356

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Suchbegriff:	PKR 356

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4505	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 356

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 356

	Nennwärmeleistung        : 110-140 kW

	Nennwärmebelastung       : 121-154 kW

	Anzahl Glieder           : 6

	Wasserinhalt             : 136  L

	Versandgewicht           : 780 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004923

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	210	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004924	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 357

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Suchbegriff:	PKR 357

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5410	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 357

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 357

	Nennwärmeleistung        : 140-175 kW

	Nennwärmebelastung       : 154-192 kW

	Anzahl Glieder           : 7

	Wasserinhalt             : 156  L

	Versandgewicht           : 885 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004924

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	211	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004925	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 358

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Suchbegriff:	PKR 358

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6545	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 358

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 358

	Nennwärmeleistung        : 175-210 kW

	Nennwärmebelastung       : 192-231 kW

	Anzahl Glieder           : 8

	Wasserinhalt             : 176  L

	Versandgewicht           : 995 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004925

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	212	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004926	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 359

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Suchbegriff:	PKR 359

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7818	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 359

	m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

	Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguss

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

	  Regelung

	- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

	  Schalter

	- Thermostate 1. und 2. Stufe

	- Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Thermometer

	- 6 A Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	- Ausschnitt für Abgasthermometer

	- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

	  1./2. Stufe

	- Schnittstelle für anschlußbereite

	  REA-Regelung

	- Gussblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Brenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck       : 6 bar

	max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

	Typ                      : PKR 359

	Nennwärmeleistung        : 210-250 kW

	Nennwärmebelastung       : 231-275 kW

	Anzahl Glieder           : 9

	Wasserinhalt             : 196  L

	Versandgewicht           : 1095 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             : 100004926

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	213	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004983	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 351 LZ

	von 75-142 kW, OECOSTAR, 2-stufig

	Suchbegriff:	OES351LZ

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1240	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 351 LZ

	von 75-142 kW, OECOSTAR

	Kompakter automatischer Ölbrenner mit

	Gebläse :

	- 2-stufiger Betrieb

	- integrierte Serviceposition mit

	  Schnellverschlüssen

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

	- Luftabschlussklappe bei Stillstand

	- verstellbare Primär- und Sekundär-

	Luft- Mischvorrichtung

	- elektronischer Zündtrafo

	- elektronisches Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

	- rechtsdrehende Ölpumpe mit

	  integriertem Magnetventil

	- elektrischer Anschluss mittels

	  Normsteckbuchse nach DIN 4791

	Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

	incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

	beachten, insbesondere bei Einbau eines

	Antiheberventils (Nach §19g WHG)

	Brenner geprüft nach EN 267

	Verpackung 1 Paket

	- vollständiger Brenner mit Düse

	Typ: OES 351 LZ

	Leistung 1.Stufe min/max: 75/98 kW

	Leistung 2. Stufe max. : 142 kW

	Öldurchsatz : 6,3/8,2 - 12,0 kg/h

	Vormontierte Düse:  2,25/45°S US Gal./h

	Voreingestellte Kesselleist.: 90/130 kW

	Leistungsaufnahme: 360 W

	Gewicht: 25 kg

	Bestell-Nr.: 100004983

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	214	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004985	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 353 LZ

	von 94-217 kW, OECOSTAR

	Suchbegriff:	OES 353 LZ

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1480	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 353 LZ

	von 94-217 kW, OECOSTAR

	Kompakter automatischer Ölbrenner mit

	Gebläse :

	- 2-stufiger Betrieb

	- integrierte Serviceposition mit

	  Schnellverschlüssen

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

	- Luftabschlußklappe bei Stillstand

	- verstellbare Primär- und Sekundär-

	Luft-

	  Mischvorrichtung

	- elektronischer Zündtrafo

	- elektronisches Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

	- rechtsdrehende Ölpumpe mit

	  integriertem Magnetventil

	- elektrischer Anschluß mittels

	  Normsteckbuchse nach DIN 4791

	Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

	incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

	beachten, insbesondere bei Einbau eines

	Antiheberventils (Nach §19g WHG)

	Brenner geprüft nach EN 267

	Verpackung 1 Paket

	- vollständiger Brenner mit Düse

	Typ: OES 353 LZ

	Leistung 1.Stufe min/max: 94/181 kW

	Leistung 2. Stufe max. : 217 kW

	Öldurchsatz : 7,9/15,3 - 18,3 kg/h

	Vormontiere Düse:  3,0/45°S US Gal./h

	Voreingestellte Kesselleist.: 123/175 kW

	Leistungsaufnahme: 380 W

	Gewicht: 22 kg

	Bestell-Nr.: 100004985

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	215	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004986	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 354 LZ

	von 142-274 kW, OECOSTAR

	Suchbegriff:	OES 354 LZ

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1530	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 354 LZ

	von 142-274 kW, OECOSTAR

	Kompakter automatischer Ölbrenner mit

	Gebläse :

	- 2-stufiger Betrieb

	- integrierte Serviceposition mit

	  Schnellverschlüssen

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

	- Luftabschlußklappe bei Stillstand

	- verstellbare Primär- und Sekundär-

	Luft-

	  Mischvorrichtung

	- elektronischer Zündtrafo

	- elektronisches Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

	- rechtsdrehende Ölpumpe mit

	  integriertem Magnetventil

	- elektrischer Anschluß mittels

	  Normsteckbuchse nach DIN 4791

	Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

	incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

	beachten, insbesondere bei Einbau eines

	Antiheberventils (Nach §19g WHG)

	Brenner geprüft nach EN 267

	Verpackung 1 Paket

	- vollständiger Brenner mit Düse

	Typ: OES 354 LZ

	Leistung 1.Stufe min/max: 142/192 kW

	Leistung 2. Stufe max. : 274 kW

	Öldurchsatz : 12,0/16,2 - 23,2 kg/h

	Vormontiere Düse:  4,0/45°S US Gal./h

	Voreingestellte Kesselleist.: 143/210 kW

	Leistungsaufnahme: 380 W

	Gewicht: 22 kg

	Bestell-Nr.: 100004986

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	216	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004987	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 355 LZ

	von 126-430 kW, OECOSTAR

	Suchbegriff:	OES 355 LZ

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1640	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 355 LZ

	von 126-430 kW, OECOSTAR

	Kompakter automatischer Ölbrenner mit

	Gebläse :

	- 2-stufiger Betrieb

	- integrierte Serviceposition mit

	  Schnellverschlüssen

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

	- Luftabschlußklappe bei Stillstand

	- verstellbare Primär- und Sekundär-

	Luft-

	  Mischvorrichtung

	- elektronischer Zündtrafo

	- elektronisches Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

	- rechtsdrehende Ölpumpe mit

	  integriertem Magnetventil

	- elektrischer Anschluß mittels

	  Normsteckbuchse nach DIN 4791

	Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

	incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

	beachten, insbesondere bei Einbau eines

	Antiheberventils (Nach §19g WHG)

	Brenner geprüft nach EN 267

	Verpackung 1 Paket

	- vollständiger Brenner mit Düse

	Typ: OES 355 LZ

	Leistung 1.Stufe min/max: 126/202 kW

	Leistung 2. Stufe max. : 430 kW

	Öldurchsatz : 10,6/17,0 - 36,3 kg/h

	Vormontiere Düse:  5,0/45°S US Gal./h

	Voreingestellte Kesselleist.: 210/315 kW

	Leistungsaufnahme: 650 W

	Gewicht: 30 kg

	Bestell-Nr.: 100004987

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	217	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004988	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 356 LZ

	von 114-460 kW, OECOSTAR

	Suchbegriff:	OES 356 LZ

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1850	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 356 LZ

	von 114-460 kW, OECOSTAR

	Kompakter automatischer Ölbrenner mit

	Gebläse :

	- 2-stufiger Betrieb

	- integrierte Serviceposition mit

	  Schnellverschlüssen

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

	- Luftabschlußklappe bei Stillstand

	- verstellbare Primär- und Sekundär-

	Luft-

	  Mischvorrichtung

	- elektronischer Zündtrafo

	- elektronisches Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

	- rechtsdrehende Ölpumpe mit

	  integriertem Magnetventil

	- elektrischer Anschluß mittels

	  Normsteckbuchse nach DIN 4791

	Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

	Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

	incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

	beachten, insbesondere bei Einbau eines

	Antiheberventils (Nach §19g WHG)

	Brenner geprüft nach EN 267

	Verpackung 1 Paket

	- vollständiger Brenner mit Düse

	Typ: OES 356 LZ

	Leistung 1.Stufe min/max: 114/179 kW

	Leistung 2. Stufe max. : 460 kW

	Öldurchsatz : 9,6/15,1 - 38,8 kg/h

	Vormontiere Düse:  6,0/45°S US Gal./h

	Voreingestellte Kesselleist.: 270/385 kW

	Leistungsaufnahme: 650 W

	Gewicht: 30 kg

	Bestell-Nr.: 100004988

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	218	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004995	OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 352 GI 

	für Erdgas von 55-180 kW 

	Suchbegriff:	OEN 352 GI 

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2485	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 352 GI

	für Erdgas von 55-180 kW

	- Gas- Kompaktbrenner komplett

	  vormontiert und werkseitig eingestellt

	  und gestestet

	- Für den modulierenden Betrieb

	- Stabiler und sicherer Betrieb

	- Leistungsstarkes DUOPRESS(r)

	  Gebläse-System

	- Neuer Brennerkopf

	- Hoher Wirkungsgrade

	- neues Brennerkopf-Profil

	- Hohe Pressung, daher homogenes

	  Gas-Luftgemisch

	- Schadstoffarme Verbrennung mit

	  NOx < 60 mg/kWh

	- Geräuscharmer Betrieb :

	- Schalldämmhaube

	- Geräuschpegel geringer als 73 dB(A)

	  (Messung bei 1 m Abstand)

	- Große Montage- und

	  Wartungsfreundlichkeit :

	- Leichter Zugang zu allen Teilen

	  Schiebeflansch

	- Trägerplatine mit Schnellverschluss-

	  Schrauben und Service-Halterung

	- Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

	- Kategorie : I2Esi

	Verpackung 1 Paket

	Brenner werksseitig komplett montiert

	(Verbrennungskopf) und voreingestellt.

	Gasregelstrecke mitgeliefert.

	Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig

	zu stellen

	Typ:  OEN 352 GI

	Leistung: 55 bis 180 kW

	Gasdruck: 20/25 -300 mbar

	Durchs. Erdgas E: 5,82-19,05 m3/h

	Durchs. Erdgas LL: 6,77-22,15 m3/h

	Voreinstellg. min/max:  65/130 kW

	Aufgenommene el. Leistung: 550 W

	Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 407

	Anschluß-Durchmesser : 3/4"

	Versandgewicht: 32 kg

	Bestell-Nr.: 100004995

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	219	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004996	OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 353 GI 

	für Erdgas von 60-250 kW 

	Suchbegriff:	OEN 353 GI 

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2695	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 353 GI

	für Erdgas von 60-250 kW

	- Gas- Kompaktbrenner komplett

	  vormontiert und werkseitig eingestellt

	  und gestestet

	- Für den modulierenden Betrieb

	- Stabiler und sicherer Betrieb

	- Leistungsstarkes DUOPRESS(r)

	  Gebläse-System

	- Neuer Brennerkopf

	- Hoher Wirkungsgrade

	- neues Brennerkopf-Profil

	- Hohe Pressung, daher homogenes

	  Gas-Luftgemisch

	- Schadstoffarme Verbrennung mit

	  NOx < 60 mg/kWh

	- Geräuscharmer Betrieb :

	- Schalldämmhaube

	- Geräuschpegel geringer als 73 dB(A)

	  (Messung bei 1 m Abstand)

	- Große Montage- und

	  Wartungsfreundlichkeit :

	- Leichter Zugang zu allen Teilen

		 Schiebeflansch

	- Trägerplatine mit Schnellverschluss-

	  Schrauben und Service-Halterung

	- Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

	- Kategorie : I2Esi

	 Verpackung 1 Paket

	Brenner werksseitig komplett montiert

	(Verbrennungskopf) und voreingestellt.

	Gasregelstrecke mitgeliefert.

	Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig

	zu stellen

	Typ:  OEN 353 GI

	Leistung: 60 bis 250 kW

	Gasdruck: 20/25 -300 mbar

	Durchs. Erdgas E: 6,35-26,46 m3/h

	Durchs. Erdgas LL: 7,38-30,77 m3/h

	Voreinstellg. min/max:  90/200 kW

	Aufgenommene el. Leistung: 550 W

	Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 412

	Anschluß-Durchmesser : 1 1/4"

	Versandgewicht: 33 kg

	Bestell-Nr.: 100004996

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	220	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100004997	OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 355 GI 

	für Erdgas von 165-370 kW (20/25 mbar)

	Suchbegriff:	OEN 355 GI 

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3095	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 355 GI

	für Erdgas von 165-370 kW (20/25 mbar)

	- Gas- Kompaktbrenner komplett

	  vormontiert und werkseitig eingestellt

	  und gestestet

	- Für den modulierenden Betrieb

	- Stabiler und sicherer Betrieb

	- Leistungsstarkes DUOPRESS(r)

	  Gebläse-System

	- Neuer Brennerkopf

	- Hoher Wirkungsgrade

	- neues Brennerkopf-Profil

	- Hohe Pressung, daher homogenes

	  Gas-Luftgemisch

	- Schadstoffarme Verbrennung mit

	  NOx < 60 mg/kWh

	- Geräuscharmer Betrieb :

	- Schalldämmhaube

	- Geräuschpegel geringer als 73 dB(A)

	  (Messung bei 1 m Abstand)

	- Große Montage- und

	  Wartungsfreundlichkeit :

	- Leichter Zugang zu allen Teilen

	  Schiebeflansch

	- Trägerplatine mit Schnellverschluss-

	  Schrauben und Service-Halterung

	- Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

	- Kategorie : I2Esi

	 Verpackung 1 Paket

	Brenner werksseitig komplett montiert

	(Verbrennungskopf) und voreingestellt.

	Gasregelstrecke mitgeliefert.

	Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig

	zu stellen

	Typ:  OEN 355 GI (20/25 mbar)

	Leistung: 165 bis 370 kW

	Gasdruck: 20/25 mbar

	Durchs. Erdgas E: 17,46-39,15 m3/h

	Durchs. Erdgas LL: 20,3-45,51 m3/h

	Voreinstellg. min/max:  185/300 kW

	Aufgenommene el. Leistung: 1000 W

	Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 412

	Anschluß-Durchmesser : 1 1/2"

	Versandgewicht: 40 kg

	Bestell-Nr.: 100004997

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	221	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100005130	OERTLI Pufferspeicherfühler AD 216

	für GMR 4000 mit OETRONIC 3

	Suchbegriff:	Speicherfühler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	74	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pufferspeicherfühler

	für GMR 4000 mit OETRONIC 3

	mit 5m Kabel für die Anlagen-

	Kombination mit Pufferspeicher

	Kolli AD 216

	bestehend aus:

	- Pufferspeicherfühler

	- Brückenstecker

	- Einbauanleitung

	Bestell-Nr.: 100005130

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	222	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100005322	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 153 LE

	ELIOS für Heizöl EL, 29-65 kW,  beige

	Suchbegriff:	OES153LE

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	823	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner

	OES 153 LE  ELIOS für Heizöl EL

	- automatischer Kompaktölbrenner mit

	  druckseitiger Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  Simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlussschrauben zur zeitspa-

	  renden Wartung

	- senkrechte Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlussklappe

	- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

	  zur optimalen Verbrennung mittels

	  optimiertem Flammenkopf

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

	  überwachung

	- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

	- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

	  terne "Geräuschfalle"

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktüblichen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- flexible Ölanschlussleitungen

	Typ                    : OES153 LE

	Feuerungswärmeleist. kW : 29-65

	max. Feuerraumgegen-

	 druck            mbar : 0,7

	Öldurchsatz       kg/h : 2,5-5,4

	Voreinstellung      kW : 40

	Vormontierte Düse Usgph: 0,75/60 Grd H

	Leistungsaufnahme    W : 215

	Abmessungen

	 Breite             mm : 260

	 Gesamt-Tiefe       mm : 465

	 Länge Flammenrohr  mm : 90  -150

	 Gesamt-Höhe        mm : 325

	 Durchm.Flammenrohr mm : 90

	 Gewicht            kg : 14

	Bestell-Nr.:           : 100005322

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	223	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100005628	OERTLI Wandabstandsrahmen für GMR 1024

	zur Montage der Anschlussrohre noch oben

	Suchbegriff:	Wandabstandsrah

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	103	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wandabstandsrahmen

	für GMR 1024 zur Montage der

	Anschlussrohre nach oben

	Kolli HG 19

	Bestell-Nr.: 100005628

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	224	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100005630	OERTLI Abdeckblende unten für MR 1024 

	( COMBI ) Abdecken der Geräteanschlüsse 

	Suchbegriff:	Abdeckblende 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	38	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abdeckblende unten für

	GMR 1024 ( COMBI ) zum Abdecken der

	Geräteanschlüsse unten am Gerät

	Kolli HG 21

	Bestell-Nr.: 100005630

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	225	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100005658	OERTLI Raumstation RS 100 

	für GVX 100 Condens

	Suchbegriff:	RS 100 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	252	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Raumstation RS 100

	für GVX 100 Condens

	Bestell-Nr.: 100005658

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	226	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100005760	OERTLI Abgasthermostat f. Öl-Brennwertk.

	PURN Condens und CURN Condens

	Suchbegriff:	Abgasthermostat

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	145	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasthermostat für

	Öl-Brennwertkessel

	PURN Condens und CURN Condens

	Kolli FM 163

	Bestell-Nr.: 100005760

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	227	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100005825	OERTLI Abgas-Trennstück für GMR 1024

	( COMBI), von 60/100 auf 2x DN 80

	Suchbegriff:	Abgas-Trennst.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	40	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgas-Trennstück für

	GMR 1024 ( COMBI )

	Von 60/100 auf 2x DN 80

	Kolli DY 868

	Bestell-Nr.: 100005825

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	228	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100005978	OERTLI Heizkreismodul 

	Rohranschluss-Set OECOSUN 500 

	Suchbegriff:	Heizkreismodul 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	170	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heizkreismodul

	Rohranschluss-Set OECOSUN 500

	Kolli EC 296

	Bestell-Nr.: 100005978

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	229	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006109	OERTLI Gas-Brennwertk.GSR 140-25 Condens

	Stand-Gas-Brennwertkessel, mod. 4-25 kW

	Suchbegriff:	GSR 140-25 Cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3085	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 140-25

	Condens

	Stand-Gas-Brennwertkessel mit

	modulierendem Voll-Vormischbrenner.

	Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

	- einem 12-Liter Ausdehnungsgefäß

	- einer modulierenden Heizungspumpe

	- einer Sicherheitsgruppe (3- und

	  7-bar-Ventile)

	- einem elektronischen Manometer

	- automatischen Entlüftern

	- einem Rohrtrenner

	- einem Kondensat-Siphon

	- einem Druckwächter

	- einem Abgasfühler

	Brenner modulierend von 17 bis 100% der

	Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

	Zylindrischer Monoblock-Heizkörper aus

	gegossenem korrosionsbeständigem

	Aluminium/Silizium.

	Hoher Normnutzungsgrad, bis 109%

	Niedrige Schadstoffemissionen:

	NOx < 20 mg/kWh und CO < 15 mg/kWh

	Für raumluftunabhängigen Anschluss

	geeignet.

	OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

	ausgestattet mit einer programmierbaren

	elektronischen Regelung, die über eine

	(optional lieferbare) Fernbedienung den

	Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

	ansteuert.

	Bequeme Handhabung und Installation:

	Mehrrichtungs- Anschlussplatte,

	Anschlussgruppe für Heizkreis mit

	Einbaubarem Mischventil (Option).

	Erdgas: 20/25 mbar

	Propangas: 50 mbar

	Kategorie: II2Er3P

	Typ : GSR 140-25 P Condens

	Wärmeleistung 40/30° C: 4,5 bis 24,9 kW

	Wärmeleistung 80/60° C : 4,0 bis 23,6 kW

	Abgasmassenstrom : 0,0020-0,0115 kg/s

	Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

	Wasserinhalt: 4,85 L

	Wasser-Minimaldurchsatz: keiner

	Leergewicht: 70 kg

	Bestell-Nr. 100006109

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	230	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006120	OERTLI Abgas-Schalldämpfer f. Öl-Brennw.

	PURN Condens und CURN Condens

	Suchbegriff:	Schalldämpfer 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgas-Schalldämpfer für

	Öl-Brennwertkessel

	PURN Condens und CURN Condens

	Kolli FM 164

	Bestell-Nr.: 100006120

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	231	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006328	OERTLI Speicherladeset OBD 150 

	für GSR 140 P condens mit OBD-Speicher

	Suchbegriff:	OBD150 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset OBD 150

	für GSR 140 P condens mit OBD-Speicher

	Kolli EA 113

	Bestell-Nr.: 100006328

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	232	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006533	OERTLI OECODENS DUC 25/500-10

	Brennwert-Combi Wärmezentrum, 4-24 kW

	Suchbegriff:	DUC 25/500-10

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7405	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OECODENS DUC 25/500

	Brennwert-Combi Wärmezentrum

	zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

	unterstützung zum Anschluss von bis zu

	10 m² Solarkollektorfläche

	- Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum

	  für Trinkwassererwärmung und

	  Heizungsunterstützung enthält folgende

	  Funktionsmodule :

	- Von der Typenreihe OPTIMAT 3000

	  abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit

	  25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld

	- Schichtenpufferspeicher mit 3

	  Einspeiselanzen und Edelstahl-

	  Trinwasser-Heizschlange mit großer

	  Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

	  erhitzer.

	  Das Konstruktionsprinzip beruht auf

	  der Unterteilung des Speichers in

	  4 Zonen.

	- eine intelligente, auf dem Schwer-

	  kraftprinzip basierende Aufladetechnik

	  ermöglicht es, die verschiedenen

	  Funktionszonen gezielt anzusteuern und

	  somit den Nutzen der Solaranlage zu

	  verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

	  immer die kälteste Temperatur

	  (Kaltwasserzone) im Speicher zur

	  Erwärmung zur Verfügung gestellt.

	  Die vom Solarkollektor zurückströmende

	  aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

	  Temperaturniveau über den unteren

	  Glattrohrtauscher in die Heizungs-

	  Pufferzone oder über den oberen

	  Glattrohrtauscher in die Warmwasser-

	  Bereitschafts-Zone geleitet. Die

	  Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

	  dem Gegenstromprinzip arbeitet,

	  gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

	  der untere Bereich des Speichers

	  (Kaltwasserzone) auf ein sehr

	  niedriges Temperaturniveau abgekühlt

	  wird.

	- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

	  Modulen, Montagebaum und Verrohrung,

	  Solarkreispumpe (bis 10 m2

	  Kollektorfläche)

	- 1 OETROSOL Ci-Regelung und

	  optional Heizkreis-Anschlussgruppen

	- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

	  mm starken Polyestervlies in einer

	  Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

	  Blenden als Frontverkleidung

	- Anschlussgruppe für 1 ungemischten

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	233	 	 

	Nummer	Kurztexte

	  Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

	  oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

	  gruppe als Zubehör

	Verpackung 8 Kollis

	zul. Betriebsüberdruck

	- Primär, sekundär: 6 bar

	- Trinkwasserdurchlauferhitzer. : 10 bar

	zul.Vorlauftemperatur

	- Primär/ sekundär: 120° C/95°C

	- Trinkwasserdurchlauferhitzer. : 95°C

	Abmessungen:

	Höhe/Breite/Tiefe:      2020/750/1246 mm

	Technische Daten:

	Typ: OECODENS 500

	Sollarkollektor-Anschlussfläche:  13 m2

	Kesseldaten:

	Nennwärmeleistung 80/60- min./max. :

	4,0-23,6 kW

	Nennwärmeleistung 40/30- min./max. :

	4,5-24,9 kW

	Modulationsverhältnis: 1:6

	Normnutzungsgrad 75/60:  106% 

	Normnutzungsgrad 40/30:  109%

	Gebläse-Restförderdruck: 200 Pa

	mittlerer Abgastemperatur bei

	75/60°C (40/30°C): 67 ( 39 ) °C

	NOx-Gehalt  bei Erdgas E : < 20 mg/kWh

	CO-Gehalt  bei Erdgas E : < 15 mg/kWh

	Wasserinhalt Kessel: 4,3 L

	Nenndurchfluss bei dt=15 K: 1,404 m3/h

	Mindest-Umlaufmenge Kessel : keine

	Kondenswasser pH-Wert ca.: 4,2

	Solarspeicherdaten:

	Inhalt Pufferspeicher: 470 L

	Inhalt Trinkwasser :27 L

	Inhalt Solarwärmetauscher:

	4,9 (oben) / 8,8 (unten) L

	 1,2 (PWT) 2,2 (PWT) L

	Leistungsaufnahme:

	Trinkwassererzeugung : 24 kW

	Dauerleistung bei ?t=35 K: 590 L / h

	Zapfleistung bei Dt 30 K:

	155/210 L/10min

	NL-Zahl : 2

	Leer-Gewicht: 365 kg

	Bestell-Nr.     :     100006533

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	234	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006534	OERTLI OECOSUN 500-10

	Zonen-Combi Speicher, 500 l

	Suchbegriff:	OECOSUN 500-10

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4760	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OECOSUN 500 Zonen-Combi Speicher

	zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

	unterstützung, an den 4 verschiedene

	Wärmeerzeuger angeschlossen werden

	können. Zum Anschluss von bis zu 10 m²

	Solarkollektorfläche

	Bestehend aus folgenden Funktions-

	modulen :

	- Schichtenpufferspeicher mit 3

	  Einspeiselanzen und Edelstahl-

	  Trinwasser-Heizschlange mit großer

	  Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

	  erhitzer.

	  Das Konstruktionsprinzip beruht auf

	  der Unterteilung des Speichers in

	  4 Zonen.

	- eine intelligente, auf dem Schwer-

	  kraftprinzip basierende Aufladetechnik

	  ermöglicht es, die verschiedenen

	  Funktionszonen gezielt anzusteuern und

	  somit den Nutzen der Solaranlage zu

	  verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

	  immer die kälteste Temperatur

	  (Kaltwasserzone) im Speicher zur

	  Erwärmung zur Verfügung gestellt.

	  Die vom Solarkollektor zurückströmende

	  aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

	  Temperaturniveau über den unteren

	  Glattrohrtauscher in die Heizungs-

	  Pufferzone oder über den oberen

	  Glattrohrtauscher in die Warmwasser-

	  Bereitschafts-Zone geleitet. Die

	  Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

	  dem Gegenstromprinzip arbeitet,

	  gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

	  der untere Bereich des Speichers

	  (Kaltwasserzone) auf ein sehr

	  niedriges Temperaturniveau abgekühlt

	  wird.

	- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

	  Modulen, Montagebaum und   

	  Verrohrung,

	  Solarkreispumpe (bis 10 m2

	  Kollektorfläche)

	- 1 OETROSOL Ci-Regelung und

	optional

	  2 Heizkreis-Anschlussgruppen

	- Wärmedämm-Ummantelung aus 125 mm 

	  starken Polyestervlies in einer

	  Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

	  Blenden als Frontverkleidung

	- Ideal für den Aufbau innerhalb der

	  thermischen Hülle z.B. im Haus-

	  wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	235	 	 

	Nummer	Kurztexte

	- Verschiedene Anschlussgruppen sind auf

	  Wunsch lieferbar:

	Anschlussgruppe für 1 ungemischten

	Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

	oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

	gruppe.

	Verpackung: mehrere Kollis

	Betriebsbedingungen:

	zul. Betriebsüberdruck

	- Primär (Solar-WT):   6 bar

	- Sekundär (Behälter): 6 bar

	- Trinkwasserdurch-

	  lauferhitzer.:       10 bar

	zul.Vorlauftemperatur

	- Primär:              120 °C

	- Sekundär:            95 °C

	- Trinkwasserdurch-

	  lauferhitzer.:       95 °C

	Abmessungen:

	Höhe/Breite/Tiefe:     2020/750/1095 mm

	Technische Daten:

	Typ:                         OECOSUN 500

	Solarkollektor-Anschlussfläche: 10 m²

	Inhalt Pufferspeicher:       470 l

	Inhalt Trinkwasser:          27 l

	Inhalt Solarwärmetauscher     

	  oben:                      4,9 l

	  unten:                     8,8 l

	Trinkwasser-WT-Fläche:       5 m2

	Leistungsaufnahme

	Trinkwassererzeugung:        42 kW

	Dauerleistung bei Dt=35 K:   1030 l/h

	Zapfleistung bei DT=30 K:    175 l/10min

	Bereitschaftsverlust

	  bei Dt=45K,Vges:           3,6 kWh/24h

	Bestell-Nr.: 100006534

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	236	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006535	OERTLI OECOSUN 500 R 

	Zonen-Combi Speicher, 500 l

	Suchbegriff:	OECOSUN 500 R 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5785	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OECOSUN 500 R

	Zonen-Combi Speicher

	zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

	unterstützung, an den 4 verschiedene

	Wärmeerzeuger angeschlossen

	werden können.

	Eingebaute 3/6/9 kW Elektro-

	heizpatrone (dreistufig)

	Integrierte Heizkreisregelung

	Oetronic 3, die einen bestehende

	konventionelle Öl-/Gaskessel bzw.

	eine Wärmepumpe sowie als

	Zubehör erhältlichen gemischten

	Heizkreis ansteuert.

	Zum Anschluss von bis zu 10 m²

	Solarkollektorfläche

	Bestehend aus folgenden Funktions-

	modulen :

	- Schichtenpufferspeicher mit 3

	  Einspeiselanzen und Edelstahl-

	  Trinwasser-Heizschlange mit großer

	  Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

	  erhitzer.

	  Das Konstruktionsprinzip beruht auf

	  der Unterteilung des Speichers in

	  4 Zonen.

	- eine intelligente, auf dem Schwer-

	  kraftprinzip basierende Aufladetechnik

	  ermöglicht es, die verschiedenen

	  Funktionszonen gezielt anzusteuern und

	  somit den Nutzen der Solaranlage zu

	  verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

	  immer die kälteste Temperatur

	  (Kaltwasserzone) im Speicher zur

	  Erwärmung zur Verfügung gestellt.

	  Die vom Solarkollektor zurückströmende

	  aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

	  Temperaturniveau über den unteren

	  Glattrohrtauscher in die Heizungs-

	  Pufferzone oder über den oberen

	  Glattrohrtauscher in die Warmwasser-

	  Bereitschafts-Zone geleitet. Die

	  Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

	  dem Gegenstromprinzip arbeitet,

	  gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

	  der untere Bereich des Speichers

	  (Kaltwasserzone) auf ein sehr

	  niedriges Temperaturniveau abgekühlt

	  wird.

	- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

	  Modulen, Montagebaum und Verrohrung,

	  Solarkreispumpe (bis 10 m2

	  Kollektorfläche)

	- 1 OETROSOL Ci-Regelung und

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	237	 	 

	Nummer	Kurztexte

	optional

	  2 Heizkreis-Anschlussgruppen

	- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

	  mm starken Polyestervlies in einer

	  Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

	  Blenden als Frontverkleidung

	- Ideal für den Aufbau innerhalb der

	  thermischen Hülle z.B. im Haus-

	  wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss

	- Verschiedene Anschlussgruppen sind auf

	  Wunsch lieferbar:

	Anschlussgruppe für 1 ungemischten

	Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

	oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

	gruppe.

	Verpackung 2 Kollis

	Betriebsbedingungen

	zul. Betriebsüberdruck

	- Primär (Solar-WT):   6 bar

	- Sekundär (Behälter): 6 bar

	- Trinkwasserdurch-

	  lauferhitzer.:       10 bar

	zul.Vorlauftemperatur

	- Primär:              120 °C

	- Sekundär:            95 °C

	- Trinkwasserdurch-

	  lauferhitzer.:       95 °C

	Abmessungen:

	Höhe/Breite/Tiefe:     2020/750/1095 mm

	Technische Daten:

	Typ:                   OECOSUN 500 R

	Solarkollektor-Anschlussfläche: 10 m²

	Inhalt Pufferspeicher:      470 l

	Inhalt Trinkwasser:         27 l

	Inhalt Solarwärmetauscher       

	  oben:                     4,9 l

	  unten:                    8,8 l

	Trinkwasser-WT-Fläche:      5 m2

	Leistungsaufnahme

	  Trinkwassererzeugung:     42 kW

	Dauerleistung bei Dt=35 K:  1030 l/h

	Zapfleistung bei DT=30 K:   175 l/10 min

	Bereitschaftsverlust

	  bei Dt=45K,Vges:          3,6 kWh/24h

	Bestell-Nr.: 100006535

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	238	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006661	OERTLI Flüssiggas-Set 

	für OES 541 GI

	Suchbegriff:	Flüssiggas-Set 

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flüssiggas-Set

	für OES 541 GI

	Bestell-Nr.: 100006661

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	239	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006662	OERTLI Rückführpotentiometer-Set

	für OES 540 GI (Auslesen Modulationsgr.)

	Suchbegriff:	RückführPotiSet

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	456	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rückführpotentiometer-Set

	für OES 540 GI (zum Auslesen des

	Modulationsgrades )

	Bestell-Nr.: 100006662

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	240	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006743	OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4115

	von 18,4 - 114 kW, Wandheizgerät

	Suchbegriff:	Optimat 4115

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7490	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertk. Optimat 4115

	von 18,4 - 114 kW

	- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

	  geschlossene Warmwasserzentral-  

	heizungsanlagen mit einer max.

	  Betriebstemperatur bis 90°C

	  einstellbar

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	  aus korrosions- und temperaturbe-

	  ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

	  mit geschlossenem Verbrennungsraum.

	  Von vorn einfach zugänglich über

	  Kontroll- und Wartungsklappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	  Metallvliesoberfläche, hohes Modula-

	  tionsverhältnis zwischen 20% und 100%

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

	  lung für äußerst energiesparenden und

	  emissionsarmen Betrieb über den

	  gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas

	  E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

	  geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	  auf Erdgas E voreingestellt.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	  passt den Betrieb an die jeweilige

	  Anlagensituation an, so werden für den

	  Kessel ungefährliche Situationen

	  erkannt und führen lediglich zu

	  Regelabschaltungen mit anschließendem,

	  automatischen Neustart.

	- Das Schaltfeld ist mit einer

	  witterungsgeführten Regelung

	  OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

	  steuert 1 direkten Heizkreis und 1

	  Warmwasserkreis (Speicherfühler als

	  Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

	  2 Mischerplatinen (AD 196) können

	  auch bis zu 2 Mischerkreise ange-  

	  steuert werden.

	- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

	  194 ermöglichen die Veränderung von

	  Parametern vom Wohnraum aus.

	- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

	  über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

	  man diesen auch in eine Gebäudeleit-  

	technik integrieren kann.

	- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

	  geregelt werden. Dazu benötigt man

	  lediglich die entsprechende Anzahl von

	  BUS-Kabeln (AD 134) und einen

	  Tauchfühler als Summenvorlauffühler

	  (Speicherfühler AD 212)

	Gas-Kategorie II2 ELL 3P für Erdgas E,

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	241	 	 

	Nummer	Kurztexte

	LL

	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H, Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

	eingestellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

	C33x, C43x, C53 und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          4 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

	Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart:         IP 20

	Lieferumfang:

	Komplett montiert mit Manometer,

	automatischem Entlüfter, Heizungsmanager

	mit Kesselregelung und Pumpenansteuerung

	(Umwälzpumpen bauseits), Wassermangel-

	sicherung, Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon,

	Wandträger zur einfachen Montage.

	Bestell-Nr.     :     100006743

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	242	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006820	OERTLI Erweiterungs Wannen- u. Profilset

	für 1 Kollektor SUN 270, senkr. Montage

	Suchbegriff:	ErweiterungsSet

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	550	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterungs-Wannen-

	und Profilset für

	1 Kollektor Typ SUN 270

	senkrechte Montage

	nur in Verbindung mit Basis-Wannen-

	und Profilset

	Bestell-Nr.     :     100006820

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	243	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100006821	OERTLI  Basis Wannen- und Profilset

	für 2 Kollektoren SUN 270, Innendachmont

	Suchbegriff:	Basis-Set

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Basis-Wannen- und Profilset

	INDACHMONTAGE

	für 2 Kollektoren SUN 270

	Aluminiumwanne - schwarz eloxiert

	und Profilset für linken - sowie

	rechten Kollektor des Stranges

	( geeignet für  Falzziegeldächer )

	Bestell-Nr.: 100006821

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	244	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007798	OERTLI Elektroheizeinsatz 3,3 kW 

	für OBB 150-300 / OBP 150-300

	Suchbegriff:	Elektroheizein.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	410	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Elektroheizeinsatz 3,3 kW

	für OBB 150-300 / OBP 150-300

	Kolli EC 412

	Bestell-Nr.: 100007798

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	245	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007799	Elektroheizstab 4,5 kW 230 Volt EC 412

	über 400 Liter

	Suchbegriff:	Elektroheizein.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	520	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Elektroheizstab 4,5 kW

	230 Volt über 400 Liter

	EC 412

	Bestell-Nr.: 100007799

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	246	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007827	OERTLI Speicherladset GMR 4000

	mit OBB/OBP 150-300

	Suchbegriff:	GMR 4000

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	330	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset GMR 4000

	bzw. GSR 140-45-115 condens

	mit OBB/OBP 150-300

	Kolli EA 121

	Bestell-Nr.: 100007827

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	247	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007831	OERTLI  Elektroheizstab  EC 411

	2,4 kW, 230 V, bis 400 Liter

	Suchbegriff:	Elektroheizstab

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	259	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Elektroheizstab 2,4 kW

	230 Volt bis 400 Liter

	EC 411

	Bestell-Nr.: 100007831

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	248	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007834	OERTLI Speicherladset PK / PU 150 

	mit  OBB/OBP 150-300

	Suchbegriff:	Speicherladset 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladset PK / PU 150

	mit  OBB/OBP 150-300

	Kolli EA 116

	Bestell-Nr.: 100007834

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	249	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007835	OERTLI Speicherladeset PK264/265

	mit OBB/OBP

	Suchbegriff:	Speicherladeset

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset PK264/265

	mit OBB/OBP

	Kolli EA 117

	Bestell-Nr.: 100007835

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	250	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007836	OERTLI Speicherladeset PK266-268

	mit OBB/OBP

	Suchbegriff:	PK266-268

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset PK266-268

	mit OBB/OBP

	Kolli EA 118

	Bestell-Nr.: 100007836

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	251	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007837	OERTLI Speicherladeset GSR 140

	mit OBB 150-300

	Suchbegriff:	Speicherladeset

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset GSR 140

	mit OBB 150-300

	Kolli EA 119

	Bestell-Nr.: 100007837

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	252	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007839	OERTLI Speicherladeset GSR 140 Condens

	mit OBB 150-300

	Suchbegriff:	Speicherladeset

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset GSR 140 Condens

	mit OBB 150-300

	Kolli EA 120

	Bestell-Nr.: 100007839

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	253	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007920	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 150, 150 l, rot

	Suchbegriff:	OBP 150

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	870	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 150

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      10 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                         OBP 150 ROT

	Leistungsaufnahme:           33 kW

	Inhalt:                      150 l

	Heizfläche:                  0,84 m2

	Bereitschaftswärmeverl.: 0,25 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:            3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:  91 mbar

	Primär-Temperatur:           80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:     810 l/h

	Zapfleistung:                220 l/10min

	Versandgewicht:              89 kg

	Bestell-Nr.: 100007920

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	254	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007921	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 200, 200 l, rot

	Suchbegriff:	OBP 200

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1055	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 200

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      10 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                       OBP 200 ROT

	Leistungsaufnahme:         44 kW

	Inhalt:                    200 l

	Heizfläche:                1,19 m2

	Bereitschaftswärmeverl.:   0,23 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:118 mbar

	Primär-Temperatur:         80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:   1080 l/h

	Zapfleistung:              325 l/10min

	Versandgewicht:            108 kg

	Bestell-Nr.: 100007921

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	255	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007922	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 300, 300 l , rot

	Suchbegriff:	OBP 300

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 300

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      10 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                       OBP 300 ROT

	Leistungsaufnahme:         55 kW

	Inhalt:                    300 l

	Heizfläche:                1,67 m2

	Bereitschaftswärmeverl.:   0,20 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:155 mbar

	Primär-Temperatur:         80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:   1350 l/h

	Zapfleistung:              510 l/10min

	Versandgewicht:            155 kg

	Bestell-Nr.: 100007922

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	256	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007923	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 400, 400 l, rot

	Suchbegriff:	OBP 400

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1570	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 400

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      10 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                       OBP 400 ROT

	Leistungsaufnahme:         70 kW

	Inhalt:                    400 l

	Heizfläche:                2,22 m2

	Bereitschaftswärmeverl.:   0,19 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:200 mbar

	Primär-Temperatur:         80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:   1720 l/h

	Zapfleistung:              580 l/10min

	Versandgewicht:            239 kg

	Bestell-Nr.: 100007923

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	257	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007924	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 500, 500 l, rot

	Suchbegriff:	OBP 500

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1795	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBP 500

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      10 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                       OBP 500 ROT

	Leistungsaufnahme:         93 kW

	Inhalt:                    500 l

	Heizfläche:                3,14 m2

	Bereitschaftswärmeverl.:   0,15 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:270 mbar

	Primär-Temperatur:         80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:   2290 l/h

	Zapfleistung:              800/10min

	Versandgewicht:            290 kg

	Bestell-Nr.: 100007924

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	258	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007925	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 150, 150 l, weiß

	Suchbegriff:	OBB 150, weiß

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	845	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 150

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      7 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                       OBB 150 WEISS

	Leistungsaufnahme:         28 kW

	Inhalt:                    150 l

	Heizfläche:                0,72 m2

	Bereitschaftswärmeverl.:   0,25 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:82 mbar

	Primär-Temperatur:         80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:   690 l/h

	Zapfleistung:              220 l/10min

	Versandgewicht:            89 kg

	Bestell-Nr.: 100007925

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	259	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007926	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 200, 200 l, weiß

	Suchbegriff:	OBB 200 weiß

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1015	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 200

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      7 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                       OBB 200 weiß

	Leistungsaufnahme:         33 kW

	Inhalt:                    200 l

	Heizfläche:                0,84 m2

	Bereitschaftswärmeverl.:   0,23 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:91 mbar

	Primär-Temperatur:         80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:   819 l/h

	Zapfleistung:              325 l/10min

	Versandgewicht:            108 kg

	Bestell-Nr.: 100007926

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	260	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007927	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 300, 300 l, weiß

	Suchbegriff:	OBB 300 weiß

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 300

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      7 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                       OBB 300 weiß

	Leistungsaufnahme:         44 kW

	Inhalt:                    300 l

	Heizfläche:                1,19 m2

	Bereitschaftswärmeverl.:   0,20 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:118 mbar

	Primär-Temperatur:         80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:   1080 l/h

	Zapfleistung:              510 l/10min

	Versandgewicht:            155 kg

	Bestell-Nr.: 100007927

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	261	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007928	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 400, 400 l, weiß

	Suchbegriff:	OBB 400 weiß

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1520	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 400

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      7 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                       OBB 400 weiß

	Leistungsaufnahme:         55 kW

	Inhalt:                    400 l

	Heizfläche:                1,67 m2

	Bereitschaftswärmeverl.:   0,19 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:155 mbar

	Primär-Temperatur:         80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:   1350 l/h

	Zapfleistung:              580 l/10min

	Versandgewicht:            238 kg

	Bestell-Nr.: 100007928

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	262	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100007929	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 500, 500 l, weiß

	Suchbegriff:	OBB 500 weiß

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1735	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hochleistungs-Beistell-

	Warmwasserbereiter OBB 500

	- Behälter aus emailliertem Stahlblech

	- eingebaute Heizschlange aus 

	  emailliertem Stahl

	- Seitenflansch

	- Magnesium-Anode

	- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 

	  PU-Hartschaum

	- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

	  Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

	- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

	  Elektroheizeinsatz (Option)

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- Entleerung unten an allen Modellen

	Verpackung: 1 Paket

	- vollständig montierter Speicher

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

	- Sekundärseite (Behälter):      7 bar

	Maximale Sicherheitstemperatur:

	-Primärseite (Wärmetauscher):    110°C

	- Sekundärseite (Behälter):      95°C

	Typ:                       OBB 500 weiß

	Leistungsaufnahme:         70 kW

	Inhalt:                    500 l

	Heizfläche:                2,22 m2

	Bereitschaftswärmeverl.:   0,15 Wh/j/K/L

	Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

	Wassers. Widerstand primär:200 mbar

	Primär-Temperatur:         80 grd

	Dauerleistung bei dt 35:   1720 l/h

	Zapfleistung:              780 l/10min

	Versandgewicht:            290 kg

	Bestell-Nr.: 100007929

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	263	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008012	OERTLI Solar Anbau-Pumpengruppe DKP 6-8

	für Kollektoren SUN, mit 6-Meter-Pumpe

	Suchbegriff:	Pumpengruppe

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	490	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpumpengruppe DKP 6-8

	für bis zu 3 Kollektoren SUN 270 bzw.

	4 Kollektoren SUN 210 bzw.

	6 Kollektoren SUN 3000

	mit 6-Meter-Pumpe

	zum direkten Anbau an Solarspeicher

	OBSB oder OBSP

	Die Regelung OETROSOL A ist Zubehör!

	Kolli EC 156

	Bestell-Nr.: 100008012

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	264	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008013	OERTLI Solar Anbau-Pumpengruppe DKP 9-20

	für Kollektoren SUN, mit 9-Meter-Pumpe

	Suchbegriff:	Pumpengruppe

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	560	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpumpengruppe DKP 9-20

	für bis zu 8 Kollektoren SUN 270 bzw.

	10 Kollektoren SUN 210 bzw. 

	12 Kollektoren SUN 3000

	mit 9-Meter-Pumpe

	zum direkten Anbau an Solarspeicher

	OBSB oder OBSP

	Die Regelung OETROSOL A ist Zubehör!

	Kolli EC 157

	Bestell-Nr.: 100008013

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	265	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008020	OERTLI Solar-Rohr  DUO-Flex, Edelstahl, 

	16 mm x 15 m, f. Solaranlage an Speicher

	Suchbegriff:	Rohr Solaranlag

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	850	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solardoppelrohr DUO-FLEX

	incl. UV-beständiger Isolierung und

	Fühlerkabel

	Edelstahl - Flexrohr

	DN 16, Länge 15 Meter

	zur Anbindung der Solaranlage an

	den Solarspeicher

	Kolli EG 455

	Bestell-Nr.: 100008020

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	266	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008021	OERTLI Solar-Rohr DUO-Flex, Edelstahl

	20 mm x 15 m, f. Solaranlage an Speicher

	Suchbegriff:	Rohr Solaranlag

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	990	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solardoppelrohr DUO-FLEX

	incl. UV-beständiger Isolierung und

	Fühlerkabel

	Edelstahl - Flexrohr

	DN 20, Länge 15 Meter

	zur Anbindung der Solaranlage an

	den Solarspeicher

	Kolli EG 456

	Bestell-Nr.: 100008021

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	267	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008022	OERTLI Satz mit 2 Anschlüssen DUO-Flex

	D 16 mm, Verbindung ohne Hartlöten

	Suchbegriff:	Verschraubung

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Doppel-Konusverschraubung für

	DUO-FLEX DN 16 ( 2 Stück )

	Zur Verbindung von DUO-FLEX ohne

	Hartlöten

	Kolli EG 457

	Bestell-Nr.: 100008022

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	268	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008023	OERTLI Satz mit 2 Anschlüssen DUO-Flex

	D 20 mm, Verbindung ohne Hartlöten

	Suchbegriff:	Verschraubung

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Doppel-Konusverschraubung für

	DUO-FLEX DN 20 ( 2 Stück )

	Zur Verbindung von DUO-FLEX ohne

	Hartlöten

	Kolli EG 458

	Bestell-Nr.: 100008023

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	269	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008098	OERTLI OECODENS 25-750-10

	Brennwert-Combi Wärmezentrum, 25 kW

	Suchbegriff:	OECODENS 25-750

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7915	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OECODENS 25-750-10

	Brennwert-Combi Wärmezentrum

	zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

	unterstützung zum Anschluss von bis zu

	10 m² Solarkollektorfläche

	- Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum

	  für Trinkwassererwärmung und

	  Heizungsunterstützung enthält folgende

	  Funktionsmodule :

	- Von der Typenreihe OPTIMAT 3000

	  abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit

	  25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld

	- Schichtenpufferspeicher mit 3

	  Einspeiselanzen und Edelstahl-

	  Trinwasser-Heizschlange mit großer

	  Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

	  erhitzer.

	  Das Konstruktionsprinzip beruht auf

	  der Unterteilung des Speichers in

	  4 Zonen.

	- Eine intelligente, auf dem Schwer-

	  kraftprinzip basierende Aufladetechnik

	  ermöglicht es, die verschiedenen

	  Funktionszonen gezielt anzusteuern und

	  somit den Nutzen der Solaranlage zu

	  verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

	  immer die kälteste Temperatur

	  (Kaltwasserzone) im Speicher zur

	  Erwärmung zur Verfügung gestellt.

	  Die vom Solarkollektor zurückströmende

	  aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

	  Temperaturniveau in die Heizungs-

	  Pufferzone oder in die Warmwasser-

	  Bereitschafts-Zone geleitet. Die

	  Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

	  dem Gegenstromprinzip arbeitet,

	  gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

	  der untere Bereich des Speichers

	  (Kaltwasserzone) auf ein sehr

	  niedriges Temperaturniveau abgekühlt

	  wird.

	- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

	  Modulen, Montagebaum und Verrohrung

	  zur Aufnahme von 1 Solar-

	  Komplettstation OUS1 (bis 10 m2

	  Kollektorfläche)

	- 1 OETROSOL C-Regelung und optional

	   Heizkreis-Anschlussgruppen

	- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

	  mm starken Polyestervlies in einer

	  Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

	  Blenden als Frontverkleidung

	- Anschlussgruppe für 1 ungemischten

	  Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis
	oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

	  gruppe als Zubehör

	Verpackung 8 Kollis auf 2 Paletten

	zul. Betriebsüberdruck

	- Primär, sekundär:                6 bar

	-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

	zul.Vorlauftemperatur

	- Primär:                         120°C

	- sekundär:                        95°C

	- Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95°C

	Abmessungen:

	Höhe/Breite/Tiefe:      2146/995/1437 mm

	Bestell-Nr.     :     100008098

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	271	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008099	OERTLI OECODENS 25-750-20

	Brennwert-Combi Wärmezentrum, 25 kW

	Suchbegriff:	OECODENS 25-750

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OECODENS 25-750-20

	Brennwert-Combi Wärmezentrum

	zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

	unterstützung zum Anschluss von bis zu

	10 m² Solarkollektorfläche

	- Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum

	  für Trinkwassererwärmung und

	  Heizungsunterstützung enthält folgende

	  Funktionsmodule :

	- Von der Typenreihe OPTIMAT 3000

	  abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit

	  25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld

	- Schichtenpufferspeicher mit 3

	  Einspeiselanzen und Edelstahl-

	  Trinwasser-Heizschlange mit großer

	  Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

	  erhitzer.

	  Das Konstruktionsprinzip beruht auf

	  der Unterteilung des Speichers in

	  4 Zonen.

	- Eine intelligente, auf dem Schwer-

	  kraftprinzip basierende Aufladetechnik

	  ermöglicht es, die verschiedenen

	  Funktionszonen gezielt anzusteuern und

	  somit den Nutzen der Solaranlage zu

	  verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

	  immer die kälteste Temperatur

	  (Kaltwasserzone) im Speicher zur

	  Erwärmung zur Verfügung gestellt.

	  Die vom Solarkollektor zurückströmende

	  aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

	  Temperaturniveau in die Heizungs-

	  Pufferzone oder in die Warmwasser-

	  Bereitschafts-Zone geleitet. Die

	  Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

	  dem Gegenstromprinzip arbeitet,

	  gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

	  der untere Bereich des Speichers

	  (Kaltwasserzone) auf ein sehr

	  niedriges Temperaturniveau abgekühlt

	  wird.

	- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

	  Modulen, Montagebaum und Verrohrung

	  zur Aufnahme von 1 Solar-

	  Komplettstation OUS1 (bis 20 m2

	  Kollektorfläche)

	- 1 OETROSOL C-Regelung und optional

	   Heizkreis-Anschlussgruppen

	- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

	  mm starken Polyestervlies in einer

	  Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

	  Blenden als Frontverkleidung

	- Anschlussgruppe für 1 ungemischten

	  Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis
	  oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

	  gruppe als Zubehör

	Verpackung 8 Kollis auf 2 Paletten

	zul. Betriebsüberdruck

	- Primär, sekundär:                6 bar

	-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

	zul.Vorlauftemperatur

	- Primär:                         120°C

	- sekundär:                        95°C

	- Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95°C

	Abmessungen:

	Höhe/Breite/Tiefe:      2146/995/1437 mm

	Bestell-Nr.     :     100008099

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	273	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008105	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153 F

	Condens , raumluftunabhängig, 16-21 kW

	Suchbegriff:	PURN 153 F Cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5130	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153

	F Condens / Raumluftunabhängig

	von 16 bis 21 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik- 

	  Abgas-wärmetauscher,

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	  schwefelarmes Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

	  3 Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

	gemäß 120°C nicht übersteigen !

	Lieferumfang: 2 Kolli

	- 1 Kolli verkleideter Kessel

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

	Nennwärmebelastung: 16-21 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt: 21 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1373 mm

	Breite: 530 mm

	Höhe: 866 mm

	Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

	Leergewicht: 188 kg

	Bestell-Nr.: 100008105

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	274	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008106	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154 F

	Condens, raumluftunabhängig, 21-27 kW

	Suchbegriff:	PURN 154 F Cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5265	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154

	F Condens / Raumluftunabhängig

	von 21 bis 27 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik- 

	  Abgaswärmetauscher,

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	  schwefelarmes Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

	  3 Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

	gemäß 120°C nicht übersteigen !

	Lieferumfang: 2 Kolli

	- 1 Kolli verkleideter Kessel

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

	Nennwärmebelastung: 21-27 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1): 100,1%

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 80°C

	Abgastemperatur bei 40/30: <40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt: 26,5 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1500 mm

	Breite: 530 mm

	Höhe: 865 mm

	Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

	Leergewicht: 218 kg

	Bestell-Nr.: 100008106

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	275	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008107	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155 F

	Condens, raumluftunabhängig, 27-33 kW

	Suchbegriff:	PURN 155 F Cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5440	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155

	F condens / Raumluftunabhängig

	von 27 bis 33 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik- 

	  Abgaswärmetauscher,

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	  schwefelarmes Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer OE-

	  tronic3 Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

	gemäß 120°C nicht übersteigen !

	Lieferumfang: 2 Kolli

	- 1 Kolli verkleideter Kessel

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW

	Nennwärmebelastung: 27-33 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,3 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt: 32 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1627 mm

	Breite: 530 mm

	Höhe: 865 mm

	Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

	Leergewicht: 246 kg

	Bestell-Nr.: 100008107

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	276	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008112	OERTLI OECOSUN 750-10

	Zonen Combi Speicher

	Suchbegriff:	OECOSUN 750-10

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5270	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OECOSUN 750-10

	Zonen Combi Speicher

	zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

	unterstützung zum Anschluss von bis zu

	10 m² Solarkollektorfläche

	- Schichtenpufferspeicher mit 3

	  Einspeiselanzen und Edelstahl-

	  Trinwasser-Heizschlange mit großer

	  Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

	  erhitzer.

	  Das Konstruktionsprinzip beruht auf

	  der Unterteilung des Speichers in

	  4 Zonen.

	- eine intelligente, auf dem Schwer-

	  kraftprinzip basierende Aufladetechnik

	  ermöglicht es, die verschiedenen

	  Funktionszonen gezielt anzusteuern und

	  somit den Nutzen der Solaranlage zu

	  verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

	  immer die kälteste Temperatur

	  (Kaltwasserzone) im Speicher zur

	  Erwärmung zur Verfügung gestellt.

	  Die vom Solarkollektor zurückströmende

	  aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

	  Temperaturniveau in die Heizungs-

	  Pufferzone oder in die Warmwasser-

	  Bereitschafts-Zone geleitet. Die

	  Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

	  dem Gegenstromprinzip arbeitet,

	  gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

	  der untere Bereich des Speichers

	  (Kaltwasserzone) auf ein sehr

	  niedriges Temperaturniveau abgekühlt

	  wird.

	- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

	  Modulen, Montagebaum und Verrohrung

	  zur Aufnahme von 1 Solar-

	  Komplettstation OUS1 (bis 10 m2

	  Kollektorfläche)

	- 1 OETROSOL C-Regelung und optional

	   Heizkreis-Anschlussgruppen

	- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

	  mm starken Polyestervlies in einer

	  Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

	  Blenden als Frontverkleidung

	- Anschlussgruppe für 1 ungemischten

	  Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

	  oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

	  gruppe als Zubehör

	Verpackung 7 Kollis auf 2 Paletten

	zul. Betriebsüberdruck

	- Primär, sekundär:                6 bar

	-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	277	 	 

	Nummer	Kurztexte

	zul.Vorlauftemperatur

	- Primär:                         120°C

	- sekundär:                        95°C

	- Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95°C

	Abmessungen:

	Höhe/Breite/Tiefe:      2146/995/1437 mm

	Bestell-Nr.     :     100008112

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	278	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008113	OERTLI OECOSUN 750-20

	Zonen Combi Speicher

	Suchbegriff:	OECOSUN 750-20

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5500	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OECOSUN 750-20

	Zonen Combi Speicher

	zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

	unterstützung zum Anschluss von bis zu

	20 m² Solarkollektorfläche

	- Schichtenpufferspeicher mit 3

	  Einspeiselanzen und Edelstahl-

	  Trinwasser-Heizschlange mit großer

	  Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

	  erhitzer.

	  Das Konstruktionsprinzip beruht auf

	  der Unterteilung des Speichers in

	  4 Zonen.

	- eine intelligente, auf dem Schwer-

	  kraftprinzip basierende Aufladetechnik

	  ermöglicht es, die verschiedenen

	  Funktionszonen gezielt anzusteuern und

	  somit den Nutzen der Solaranlage zu

	  verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

	  immer die kälteste Temperatur

	  (Kaltwasserzone) im Speicher zur

	  Erwärmung zur Verfügung gestellt.

	  Die vom Solarkollektor zurückströmende

	  aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

	  Temperaturniveau in die Heizungs-

	  Pufferzone oder in die Warmwasser-

	  Bereitschafts-Zone geleitet. Die

	  Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

	  dem Gegenstromprinzip arbeitet,

	  gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

	  der untere Bereich des Speichers

	  (Kaltwasserzone) auf ein sehr

	  niedriges Temperaturniveau abgekühlt

	  wird.

	- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

	  Modulen, Montagebaum und Verrohrung

	  zur Aufnahme von 1 Solar-

	  Komplettstation OUS1 (bis 10 m2

	  Kollektorfläche)

	- 1 OETROSOL C-Regelung und optional

	   Heizkreis-Anschlussgruppen

	- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

	  mm starken Polyestervlies in einer

	  Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

	  Blenden als Frontverkleidung

	- Anschlussgruppe für 1 ungemischten

	  Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

	  oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

	  gruppe als Zubehör

	Verpackung 7 Kollis auf 2 Paletten

	zul. Betriebsüberdruck

	- Primär, sekundär:                6 bar

	-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	279	 	 

	Nummer	Kurztexte

	zul.Vorlauftemperatur

	- Primär:                         120°C

	- sekundär:                        95°C

	- Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95°C

	Abmessungen:

	Höhe/Breite/Tiefe:      2146/995/1437 mm

	Bestell-Nr. :               100008113

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	280	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008170	OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153 F 

	condens, raumluftunabhängig, 16-21 kW

	Suchbegriff:	CURN 153 F cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153

	F condens

	Raumluftunabhängig von 16 bis 21 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

	  wärmetauscher,

	- integrierter 130 Liter WW-Speicher

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und schwefel-  

	  armes Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer

	  OE-tronic 3 Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

	gemäß 120°C nicht übersteigen!

	Lieferumfang: 5 Kolli

	- 1 Kolli Gussblock

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	- 1 Kolli Verkleidung

	- 1 Kolli Brenner

	- 1 Kolli WW-Speicher

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

	- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

	Nennwärmebelastung: 16-21 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt Kessel: 21 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1374 mm

	Breite: 630 mm

	Höhe: 1432 mm

	Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

	Leergewicht: 296 kg

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	281	 	 

	Nummer	Kurztexte

	Speicherinhalt: 130 Liter

	Dauerleistung dt=35 K: 515 l/min

	Zapfleistung dt=30 K: 215 l/10 min

	Bestell-Nr.: 100008170

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	282	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008171	OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN F 154 

	Condens, raumluftunabhängig, 21-24 kW

	Suchbegriff:	CURN F 154 Cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6530	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN F

	154 condens, Raumluftunabhängig von 21

	bis 24 kW

	- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

	  einem Hauptkörper aus Gusseisen und

	  einem nachgeschaltetem Keramik-

	  Abgaswärmetauscher,

	- integrierter 130 Liter WW-Speicher

	- Hohe Energieausnutzung mit einem

	  Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

	- Geeignet für Heizöl EL und

	  schwefelarmes Heizöl,

	- mit integriertem speziell

	  schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

	  Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

	- Einschubschaltfeld mit einer OE-

	  tronic3 Regelung ausgestattet

	Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

	gemäß 120°C nicht übersteigen!

	Lieferumfang: 5 Kolli

	- 1 Kolli Gussblock

	- 1 Kolli Einschubschaltfeld

	- 1 Kolli Verkleidung

	- 1 Kolli Brenner

	- 1 Kolli WW-Speicher

	Betriebsbedingungen:

	- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

	- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

	- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

	- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

	Technische Daten:

	Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

	Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

	Nennwärmebelastung: 21-27 kW

	Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

	Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

	Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

	Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

	Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

	Wasserinhalt Kessel: 26,5 Liter

	Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

	Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

	Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

	Gesamttiefe: 1501 mm

	Breite: 630 mm

	Höhe: 1432 mm

	Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

	Leergewicht: 324 kg

	Speicherinhalt: 130 Liter

	Dauerleistung dt=35 K: 665 l/min

	Zapfleistung dt=30 K: 225 l/10 min

	Bestell-Nr.: 100008171

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	284	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008199	OERTLI Solarspeicher OBSP 300 E

	PERFECTSUN, weiß, 10 bar

	Suchbegriff:	OBSP 300 E

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2145	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 300 zur

	Trinkwasserwärmung

	- Neu entwickelter, indirekt beheizter

	Solar- Trinkwasserspeicher (bis 5,4 m2

	Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

	Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In

	Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

	Mäandertechnik und der intelligenten,

	selbst regelnden Komplettstation

	arbeitet die Solaranlage immer im

	optimal möglichen Bereich.

	Der OERTLI PERFECTSUN Solar-

	Komplettspeicher ist mit allen, unter

	der Abdeckhaube liegenden, für den

	Anschluss und die Steuerung einer Solar-

	anlage notwendigen Komponenten vollaus-

	gestattet.

	Armaturen, Absperrorgane, Pumpengruppe

	mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

	18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

	Füll- und Entleerungshahn sind fertig

	montiert und verdrahtet.

	- Alle Anschlüsse sind nach hinten

	  verlegt, das Plug & Heat-System

	  verringert den Montage- und Anschluss-

	  Aufwand erheblich

	- Integrierte matched-flow-Regelung

	- Stahlblech-Druckbehälter mit

	  Spezialemaillierung

	- Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

	  Technik

	- Wärmedämmung aus 70 mm hochwertigen

	  FCKW-freiem PU-Hartschaum, direkt im  

	  Speichermantel geschäumt.

	- Das anspruchvolle Design sowie die

	  komplette Ausstattung dieses neuen

	  Solarspeichers erlauben die Aufstel-  

	  lung innerhalb der thermischen Hülle

	  z.B. im Hauswirtschaftsraum

	Betriebsbedingungen:

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Primär (Wärmetauscher)   bar : 12

	- Sekundär (Behälter)      bar : 10

	- Solar min./max.          bar : 2/6

	Zul. Vorlauftemperatur

	- Primär                 Grd C : 95

	- Sekundär               Grd C : 90

	- Solar                  Grd C : 120

	Technische Daten

	Heizungsseitig :

	Vaux (Inh. Nachheizber.)     l : 104

	Wärmetauscherinhalt          l : 4,3

	Durchfluss Wärmetauscher  m3/h : 2

	Primärvorlauftemperatur  Grd C : 80

	Leistungsaufnahme           kW : 21

	Dauerl. b. t = 35          l/h : 515

	Zapfl. bei t = 30    l/10 min. : 190

	Solarseitig:

	Vsol (Inhalt Solarbereich)   l : 196

	Tauscherinh. (unten)         l : 8,9

	Leergewicht                 kg : 205

	Bestell-Nr.                 : 100008199

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	286	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008200	OERTLI Solarspeicher OBSP 400 E

	PERFECTSUN, weiß, 10 bar 

	Suchbegriff:	OBSP 400 E

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2615	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 400 zur

	Trinkwasserwärmung

	Neu entwickelter, indirekt beheizter

	Solar- Trinkwasserspeicher (bis 7,5 m2

	Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

	Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In

	Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

	Mäandertechnik und der intelligenten,

	selbst regelnden Komplettstation

	arbeitet die Solaranlage immer im

	optimal möglichen Bereich.

	Der OERTLI PERFECTSUN Solar-

	Komplettspeicher ist mit allen, unter

	der Abdeckhaube liegenden, für den

	Anschluss und die Steuerung einer Solar-

	anlage notwendigen Komponenten vollaus-

	gestattet.

	Armaturen, Absperrorgane, Pumpengruppe

	mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

	18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

	Füll- und Entleerungshahn sind fertig

	montiert und verdrahtet.

	- Alle Anschlüsse sind nach hinten

	  verlegt, das Plug & Heat-System

	  verringert den Montage- und Anschluss-

	  Aufwand erheblich

	- Integrierte matched-flow-Regelung

	- Stahlblech-Druckbehälter mit

	  Spezialemaillierung

	- Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

	  Technik

	- Wärmedämmung aus 70 mm hochwertigen

	  FCKW-freiem PU-Hartschaum, direkt im  

	Speichermantel geschäumt.

	- Das anspruchvolle Design sowie die

	  komplette Ausstattung dieses neuen

	  Solarspeichers erlauben die  

	  Aufstellung innerhalb der thermischen 

	  Hülle z.B. im Hauswirtschaftsraum

	Betriebsbedingungen:

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Primär (Wärmetauscher)   bar : 12

	- Sekundär (Behälter)      bar : 10

	- Solar min./max.          bar : 2/6

	Zul. Vorlauftemperatur

	- Primär                 Grd C : 95

	- Sekundär               Grd C : 95

	- Solar                  Grd C : 120

	Technische Daten

	Heizungsseitig :

	Vaux (Inh. Nachheizber.)     l : 132

	Wärmetauscherinhalt          l : 4,9

	Durchfluss Wärmetauscher  m3/h : 2

	Primärvorlauftemperatur  Grd C : 80

	Leistungsaufnahme           kW : 23

	Dauerl. b. t = 35          l/h : 565

	Zapfl. bei t = 30    l/10 min. : 240

	Solarseitig:

	Vsol (Inhalt Solarbereich)   l : 238

	Tauscherinh. (unten)         l : 8,9

	Leergewicht                 kg : 310

	Bestell-Nr.                 : 100008200

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	288	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008201	OERTLI Solarspeicher OBSP 500 E

	PERFECTSUN, weiß, 10 bar 

	Suchbegriff:	OBSP 500 E

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3025	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 500 zur

	Trinkwasserwärmung

	Neu entwickelter, indirekt beheizter

	Solar- Trinkwasserspeicher (bis 7,5 m2

	Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

	Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In

	Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

	Mäandertechnik und der intelligenten,

	selbst regelnden Komplettstation

	arbeitet die Solaranlage immer im

	optimal möglichen Bereich.

	Der OERTLI PERFECTSUN Solar-Komplett-

	speicher ist mit allen, unter der

	Abdeckhaube liegenden, für den Anschluss

	und die Steuerung einer Solaranlage not-

	wendigen Komponenten vollausgestattet.

	Armaturen,Absperrorgane, Pumpengruppe 

	mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

	18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

	Füll- und Entleerungshahn sind fertig

	montiert und verdrahtet.

	- Alle Anschlüsse sind nach hinten

	  verlegt, das Plug & Heat-System

	  verringert den Montage- und Anschluss-

	  Aufwand erheblich

	- Integrierte matched-flow-Regelung

	- Stahlblech-Druckbehälter mit

	  Spezialemaillierung

	- Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

	  Technik

	- Wärmedämmung aus 70 mm

	  hochwertigen FCKW-freiem

	  PU-Hartschaum, direkt im Speicher-  

	  mantel geschäumt.

	- Das anspruchvolle Design sowie die

	  komplette Ausstattung dieses neuen

	  Solarspeichers erlauben die Auf-  

	  stellung innerhalb der thermischen

	  Hülle z.B. im Hauswirtschaftsraum

	Betriebsbedingungen:

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Primär (Wärmetauscher)   bar : 12

	- Sekundär (Behälter)      bar : 10

	- Solar min./max.          bar : 2/6

	Zul. Vorlauftemperatur

	- Primär                 Grd C : 95

	- Sekundär               Grd C : 95

	- Solar                  Grd C : 120

	Technische Daten

	Heizungsseitig :

	Vaux (Inh. Nachheizber.)     l : 183

	Wärmetauscherinhalt          l : 4,9

	Durchfluss Wärmetauscher  m3/h : 2

	Primärvorlauftemperatur  Grd C : 80

	Leistungsaufnahme           kW : 23

	Dauerl. b. t = 35          l/h : 565

	Zapfl. bei t = 30    l/10 min. : 335

	Solarseitig:

	Vsol (Inhalt Solarbereich)   l : 317

	Tauscherinh. (unten)         l : 11,1

	Leergewicht                 kg : 345

	Bestell-Nr.                 : 100008201

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	290	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008203	OERTLI Solarspeicher OBSP 300

	weiß (RAL9010), 10 bar, 300 l 

	Suchbegriff:	OBSP 300

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1220	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Warmwasserbereiter OBSP 300

	SOLAR, weiß RAL 9010

	Indirekt beheizter Speicher in stehen-

	der Ausführung

	- Behälter aus Stahl emailliert

	- 2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau-

	  scher (doppelt emailliert)

	- Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

	- Zwei Magnesium-Schutzanoden

	- Wärmeisolierung aus 50mm dickem

	  FCKW-freiem Hartschaum

	- Stahl-Außenmantel, lackiert

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- 2 Tauchrohre

	Typ:    OBSP 300 SOLAR weiß

	max. Betriebsdruck

	-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12

	-warmwasserseitig

	  (Behälter)            bar : 6

	max. Betr.temperatur

	-ladeseitig           Grd C : 95

	-warmwasserseitig     Grd C : 90

	Leistungsaufnahme        kW : 21

	Inhalt Speicher         ltr : 300

	Gewicht                  kg : 150

	Bestell-Nr.:                100008203

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	291	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008204	OERTLI Solarspeicher OBSP 400 SOLAR

	weiß (RAL 9010), 370 l, 10 bar

	Suchbegriff:	OBSP 400 SOLAR

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1675	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarspeicher OBSP 400 SOLAR

	weiß (RAL 9010)

	Indirekt beheizter Speicher in stehender

	Ausführung

	- Behälter aus Stahl emailliert

	- 2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau-

	  scher (doppelt emailliert)

	- Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

	- Zwei Magnesium-Schutzanoden

	- Wärmeisolierung aus 50mm dickem

	  FCKW-freiem Hartschaum

	- Stahl-Außenmantel, lackiert

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- 2 Tauchrohre

	Typ:    OBSP 400 SOLAR WEISS

	max. Betriebsdruck

	-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12

	-warmwasserseitig

	  (Behälter)            bar : 10

	max. Betr.temperatur

	-ladeseitig           Grd C : 95

	-warmwasserseitig     Grd C : 90

	Leistungsaufnahme        kW : 23

	Inhalt Speicher         ltr : 370

	Gewicht                  kg : 260

	Bestell-Nr.:                100008204

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	292	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008205	OERTLI Solarspeicher OBSP 500 SOLAR

	weiß (RAL 9010), 500 l, 10 bar

	Suchbegriff:	OBSP 500 SOLAR

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1900	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarspeicher OBSP 500 SOLAR

	WEISS, RAL 9010

	Indirekt beheizter Speicher in stehender

	Ausführung

	- Behälter aus Stahl emailliert

	- 2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau-

	  scher (doppelt emailliert)

	- Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

	- Zwei Magnesium-Schutzanoden

	- Wärmeisolierung aus 50mm dickem

	  FCKW-freiem Hartschaum

	- Stahl-Außenmantel, lackiert

	- Thermometer

	- verstellbare Füße

	- 2 Tauchrohre

	Typ:    OBSP 500 SOLAR WEISS

	max. Betriebsdruck

	-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12

	-warmwasserseitig

	  (Behälter)            bar : 10

	max. Betr.temperatur

	-ladeseitig           Grd C : 95

	-warmwasserseitig     Grd C : 90

	Leistungsaufnahme        kW : 23

	Inhalt Speicher         ltr : 500

	Gewicht                  kg : 300

	Bestell-Nr.:                100008205

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	293	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008510	OERTLI Hydraulikkaskade LW.0080.2000  

	Wandbefestigung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3165	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung

	bestehend aus:

	hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 3,43 m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	Bausatz für 2 GMR 4045

	Nomenklatur: LW.0080.200

	Bestell-Nr.:  100008510

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	294	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008513	OERTLI Hydraulikkaskade LW.0122.0200  

	Wandbefestigung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3205	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung

	bestehend aus:

	hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Bausatz für 2x GMR 4065

	Nomenklatur: LW.0122.0200

	Bestell-Nr.:  100008513

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	295	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008517	OERTLI Hydraulikkaskade LW.0214.0002  

	Wandbefestigung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3406	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung

	 LW.0168.0020 oder LW.0214.0002

	( ohne Isolierung )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln 2 GMR 4115 oder 2 GMR 4090

	Wasser-Durchsatz 9,2 m³/h bei 20 K

	Termp.Diff.

	Nomenklatur:

	LW.0168.0020 oder LW.0214.0002

	Bestell-Nr.:  100008517

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	296	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008522	OERTLI Hydraulikkaskade LW.0321.0003  

	Wandbefestigung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4346	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung

	LW.0252.0030 oder LW.0321.0003

	( ohne Isolierung )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 13,8 m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	Bausatz für 3 GMR 4115 oder

	3 GMR 4090

	Nomenklatur:

	LW.0252.0030 oder LW.0321.0003

	Bestell-Nr.:  100008522

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	297	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008527	OERTLI Hydraulikkaskade LW.0428.0004  

	Wandbefestigung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5448	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung

	LW.0336.0040 + LW.0428.0004

	( ohne Isolierung )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 18,3 m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	Bausatz für  4 GMR 4115 oder

	4 GMR 4090

	Nomenklatur:

	LW.0336.0040 oder LW.0428.0004

	Bestell-Nr.:  100008527

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	298	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008528	OERTLI Hydraulikkaskade LV.0080.2000  

	Bodenaufstellung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3507	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung

	bestehend aus:

	hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 3,43 m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	Bausatz für 2 GMR 4045

	Nomenklatur: LV.0080.200

	Bestell-Nr.:  100008528

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	299	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008530	OERTLI Hydraulikkaskade LV.0122.0200  

	Bodenaufstellung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3547	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung

	bestehend aus:

	hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Bausatz für 2x GMR 4065

	Nomenklatur: LV.0122.0200

	Bestell-Nr.:  100008530

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	300	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008534	OERTLI Hydraulikkaskade LV.0214.0002

	Bodenaufstellung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3746	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung

	LV.0168.0020 oder LV.0214.0002

	( ohne Isolierung )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln 2 GMR 4115 oder 2 GMR 4090

	Wasser-Durchsatz 9,2 m³/h bei 20 K

	Termp.Diff.

	Nomenklatur:

	LV.0168.0020 oder LV.0214.0002

	Bestell-Nr.:  100008534

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	301	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008539	OERTLI Hydraulikkaskade LV.0321.0003  

	Bodenaufstellung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4830	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung

	LV.0252.0030 oder LV.0321.0003 

	( ohne Isolierung )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 13,8 m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	Bausatz für  3 GMR 4115

	oder 3 GMR 4090

	Nomenklatur:

	LV.0252.0030 oder LV.0321.0003

	Bestell-Nr.:  100008539

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	302	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008594	OERTLI Hydraulikkaskade LV.0428.0004  

	Bodenaufstellung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6074	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung

	LV.0336.0040 oder LV.0428.0004

	( ohne Isolierung )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 18,3 m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	Bausatz für  4 GMR 4115

	oder 4 GMR 4090

	Nomenklatur:

	LV.0336.0040 oder LV.0428.0004

	Bestell-Nr.:  100008594

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	303	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008595	OERTLI Hydraulikkaskade RG.0120.3000  

	Bodenaufstellung , für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4281	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung Rücken an Rücken

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktion-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 5,1 m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	Bausatz für 3 GMR 4045

	Nomenklatur: RG.0120.3000

	Bestell-Nr.:  100008595

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	304	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008598	OERTLI Hydraulikkaskade RG.0183.0300  

	Bodenaufstellung , für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4341	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung Rücken an Rücken

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktion-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz  7,/8m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	3 GMR 4065

	Nomenklatur: RG.0183.0300

	Bestell-Nr.:  100008598

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	305	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008604	OERTLI Hydraulikkaskade RG.0321.0003  

	Bodenaufstellung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4672	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung Rücken an Rücken

	RG.0252.0030 oder RG.0321.0003 

	( ohne Isolierung )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz  13,8m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	für 3 GMR 4115 oder 3 GMR 4090

	Nomenklatur:

	RG.0252.0030 oder RG.0321.0003

	Bestell-Nr.:  100008604

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	306	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008609	OERTLI Hydraulikkaskade RG.0428.0004  

	Bodenaufstellung, für Optimat 4000

	Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5493	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung Rücken an Rücken

	RG.0336.0040 oder RG.0428.0004 

	( ohne Isolierung )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	hochwertige Blockisolierung

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 18,3 m³/h bei 20 K

	Temp. Diff

	Bausatz für  4 GMR 4115

	oder 4 GMR 4090

	Nomenklatur:

	RG.0336.0040 oder RG.0428.0004 

	Bestell-Nr.:  100008609

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	307	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008870	OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 161 LEV

	ELIOS, schadstoffarm, 16-21 kW

	Suchbegriff:	OEN 161 LEV

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1125	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 161 LEV

	ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

	Umweltzeichen "Blauer Engel"

	nach RAL-UZ 9, EN 267 geprüft

	- automatischer Kompaktölbrenner mit

	  druckseitiger Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  Simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

	  renden Wartung

	- senkrechte Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlussklappe

	- Flammkopf mit einstellbarer

	  Rezirkulation

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät, IRD als Flammen-

	  überwachung

	- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

	- Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

	  terne "Geräuschfalle"

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktüblichen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- flexible Ölanschlussleitungen

	Typ                  OEN161 LEV ELIOS

	Feuerungswärmeleis. kW : 16 - 21

	max. Feuerraumgegen-

	 druck            mbar : 1,0

	Öldurchsatz       kg/h : 1,4  -1,8

	Voreinstellung      kW : 20

	Vormontierte Düse Usgph: 0,5/80Grd S

	                         (Danfoss)

	Leistungsaufnahme    W : 210

	Abmessungen

	 Breite             mm : 260

	 Gesamt-Tiefe       mm : 575

	 Länge Flammenrohr  mm : 210 - 260

	 Gesamt-Höhe        mm : 3334

	 Durchm.Flammenrohr mm : 100

	 Gewicht            kg : 15

	Bestell-Nr.            : 100008870

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	308	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008871	OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 162 LEV

	ELIOS, schadstoffarm, 21-27 kW

	Suchbegriff:	OEN 162 LEV

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1125	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 162 LEV

	ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

	Umweltzeichen "Blauer Engel"

	nach RAL-UZ 9, EN 267 geprüft

	- automatischer Kompaktölbrenner mit

	  druckseitiger Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  Simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

	  renden Wartung

	- senkrechte Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlussklappe

	- Flammkopf mit einstellbarer

	  Rezirkulation

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät, IRD als Flammen-

	  überwachung

	- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

	- Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

	  terne "Geräuschfalle"

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktüblichen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- flexible Ölanschlussleitungen

	Typ                  OEN162 LEV ELIOS

	Feuerungswärmeleis. kW : 21 - 27

	max. Feuerraumgegen-

	 druck            mbar : 1,0

	Öldurchsatz       kg/h : 1,8  - 2,3

	Voreinstellung      kW : 25

	Vormontierte Düse Usgph: 0,55/80Grd S

	                         (Danfoss)

	Leistungsaufnahme    W : 210

	Abmessungen

	 Breite             mm : 260

	 Gesamt-Tiefe       mm : 575

	 Länge Flammenrohr  mm : 210 - 260

	 Gesamt-Höhe        mm : 3334

	 Durchm.Flammenrohr mm : 100

	 Gewicht            kg : 15

	Bestell-Nr.            : 100008871

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	309	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008872	OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 163 LEV

	ELIOS f. Heizöl EL, schadst.arm, 27-33kW

	Suchbegriff:	OEN163LEV

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1135	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 163 LEV

	ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

	nach RAL-UZ 9, EN 267 geprüft

	- automatischer Kompaktölbrenner mit

	  druckseitiger Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  Simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlussschrauben zur zeitspa-

	  renden Wartung

	- senkrechte Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlussklappe

	- Flammkopf mit einstellbarer

	  Rezirkulation

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät, IRD als Flammen-

	  überwachung

	- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

	- Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

	  terne "Geräuschfalle"

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktüblichen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- flexible Ölanschlussleitungen

	Typ                  OEN 163 LEV ELIOS

	Feuerungswärmeleist. kW : 27 - 33

	max. Feuerraumgegen-

	 druck             mbar : 1,4

	Öldurchsatz        kg/h : 2,3  - 2,8

	Voreinstellung       kW : 32

	Vormontierte Düse  Usgph: 0,65/60Grd SF

	Leistungsaufnahme     W : 210

	Abmessungen

	 Breite              mm : 260

	 Gesamt-Tiefe        mm : 575

	 Länge Flammenrohr   mm : 210 - 260

	 Gesamt-Höhe         mm : 3334

	 Durchm.Flammenrohr  mm : 100

	 Gewicht             kg : 15

	Bestell-Nr.             : 100008872

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	310	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008882	OERTLI Solarregler OETROSOL A

	Regelung Solaranlage mit Solarspeicher

	Suchbegriff:	OETROSOL A

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	185	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI SOLARREGLER OETROSOL A

	für die Regelung einer Solaranlage mit

	Solarspeicher,

	Regelt auch die modulierende Solarpumpe

	der Pumpenstation DKP 6-8 und 9-20.

	- mit digitaler Anzeige, einstellbare

	  max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

	- incl. Kollektor- und

	  Speichertemperaturfühler

	- Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

	Diese intelligenten und unabhängigen

	Regelungen optimieren sich selbständig,

	indem die Temperaturen von Kollektor und

	Speicher ständig abgefragt werden

	und die Drehzahl der Umwälzpumpe

	angepasst wird (matched flow). Beide

	Solarregelungen verfügen über eine

	Pumpensteuerung zum Schutz der

	Solaranlage vor Übertemperatur.

	Kolli EC 321

	Bestell-Nr.: 100008882

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	311	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100008883	OERTLI SOLARREGLER OETROSOL B2

	Regel. Solaranlage mit Speicher (2 SWT)

	Suchbegriff:	OETROSOL B2

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	265	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI SOLARREGLER OETROSOL B2

	für die Regelung einer Solaranlage mit

	Solarspeicher, der mit bis zu 2

	integrierten Solarwärmetauschern

	ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350).

	Regelt auch die modulierende Solarpumpe

	der Pumpenstation OKS...

	- mit digitaler Anzeige, einstellbare

	  max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

	- incl. Kollektor- und

	  Speichertemperaturfühler

	- Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

	Diese intelligenten und unabhängigen

	Regelungen optimieren sich selbständig,

	indem die Temperaturen von Kollektor und

	Speicher ständig abgefragt werden

	und die Drehzahl der Umwälzpumpe

	angepasst wird (matched flow). Die

	Solarregelung verfügt über eine

	Pumpensteuerung zum Schutz der

	Solaranlage vor Übertemperatur.

	Bestell-Nr.: 100008883

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	312	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100009194	OERTLI Speicherladeset incl. Umschaltv.

	für GSR 140-35 P condens, mit OBA 150

	Suchbegriff:	Speicherladeset

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset

	für GSR 140-35 P condens

	mit OBA 150

	incl. Umschaltventil

	Bestell-Nr.: 100009194

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	313	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100009841	OERTLI SET Umschaltventil Speicherladung

	GSR 140-35 Condens, incl. Verrohrung

	Suchbegriff:	Set Kessel

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	262	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI SET Umschaltventil

	Speicherladung GSR 140-35 Condens

	incl. Verrohrung, Halter, Umschaltventil

	mit Motor und Absperrhähne

	Set zum Einbau in den Kessel

	Bestell-Nr.: 100009841

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	314	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100009940	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 140-35P

	Condens, Standgerät, 8 - 35 kW

	Suchbegriff:	GSR140-35Pcond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4270	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel

	GSR 140-35P Condens

	Stand-Gas-Brennwertkessel mit

	modulierendem Voll-Vormischbrenner.

	Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

	- einer modulierenden Heizungspumpe

	- einem elektronischen Manometer

	- automatischen Entlüftern

	- einem Kondensat-Siphon

	- einem Druckwächter

	- einem Abgasfühler

	Brenner modulierend von 17 bis 100% der

	Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

	Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

	beständigem Aluminium/Silizium.

	Hoher Normnutzungsgrad, bis 109%

	Niedrige Schadstoffemissionen:

	NOx < 20 mg/kWh und CO < 15 mg/kWh

	Für raumluftunabhängigen Anschluss

	geeignet.

	OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

	ausgestattet mit einer programmierbaren

	elektronischen Regelung, die über eine

	(optional lieferbare) Fernbedienung den

	Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

	ansteuert.

	Bequeme Handhabung und Installation:

	Erdgas:    20/25 mbar

	Propangas: 50 mbar

	Kategorie: II2Er3P

	Typ :      GSR 140-35 P Condens

	Wärmeleistung 40/30° C:  8,9 bis 35 kW

	Wärmeleistung 80/60° C : 8,0 bis 32 kW

	Abgasmassenstrom : 0,0039-0,0156 kg/s

	Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

	Wasserinhalt: 5,5 l

	Leergewicht: 70 kg

	Bestell-Nr. 100009940

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	315	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100009941	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 140-45 

	Condens, Standgerät, 8,2 - 43 kW

	Suchbegriff:	GSR140-45cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4515	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel

	GSR 140-45 Condens

	Stand-Gas-Brennwertkessel mit

	modulierendem Voll-Vormischbrenner.

	Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

	- einem elektronischen Manometer

	- automatischen Entlüftern

	- einem Kondensat-Siphon

	- einem Druckwächter

	- einem Abgasfühler

	Brenner modulierend von 17 bis 100% der

	Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

	Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

	beständigem Aluminium/Silizium.

	Hoher Normnutzungsgrad, bis 109%

	Niedrige Schadstoffemissionen:

	NOx < 20 mg/kWh und CO < 15 mg/kWh

	Für raumluftunabhängigen Anschluss

	geeignet.

	OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

	ausgestattet mit einer programmierbaren

	elektronischen Regelung, die über eine

	(optional lieferbare) Fernbedienung den

	Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

	ansteuert.

	Bequeme Handhabung und Installation:

	Erdgas:    20/25 mbar

	Propangas: 50 mbar

	Kategorie: II2Er3P

	Typ :      GSR 140-45 Condens

	Wärmeleistung 40/30° C: 8,9 bis 43 kW

	Wärmeleistung 80/60° C :8,2 bis 41,2 kW

	Abgasmassenstrom : 0,0039-0,0192 kg/s

	Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

	Wasserinhalt: 5,5 l

	Leergewicht: 70 kg

	Bestell-Nr. 100009941

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	316	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100009942	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 140-65

	Condens, Standgerät, 12,2 - 65 kW

	Suchbegriff:	GSR140-65cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5210	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel

	GSR 140-65 Condens

	Stand-Gas-Brennwertkessel mit

	modulierendem Voll-Vormischbrenner.

	Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

	- einer modulierenden Heizungspumpe

	- einem elektronischen Manometer

	- automatischen Entlüftern

	- einem Kondensat-Siphon

	- einem Druckwächter

	- einem Abgasfühler

	Brenner modulierend von 17 bis 100% der

	Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

	Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

	beständigem Aluminium/Silizium.

	Hoher Normnutzungsgrad, bis 109%

	Niedrige Schadstoffemissionen:

	NOx < 20 mg/kWh und CO < 15 mg/kWh

	Für raumluftunabhängigen Anschluss

	geeignet.

	OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

	ausgestattet mit einer programmierbaren

	elektronischen Regelung, die über eine

	(optional lieferbare) Fernbedienung den

	Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

	ansteuert.

	Bequeme Handhabung und Installation:

	Erdgas:    20/25 mbar

	Propangas: 50 mbar

	Kategorie: II2Er3P

	Typ :      GSR 140-65 Condens

	Wärmeleistung 40/30° C: 13,3 bis 65 kW

	Wärmeleistung 80/60° C :12,2 bis 62 kW

	Abgasmassenstrom : 0,0058-0,0288 kg/s

	Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

	Wasserinhalt: 6,5 l

	Leergewicht: 75 kg

	Bestell-Nr. 100009942

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	317	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100009943	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 140-90

	Condens, Standgerät, 14,6 - 89,5 kW

	Suchbegriff:	GSR140-90cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6980	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel

	GSR 140-90 Condens

	Stand-Gas-Brennwertkessel mit

	modulierendem Voll-Vormischbrenner.

	Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

	- einer modulierenden Heizungspumpe

	- einem elektronischen Manometer

	- automatischen Entlüftern

	- einem Kondensat-Siphon

	- einem Druckwächter

	- einem Abgasfühler

	Brenner modulierend von 17 bis 100% der

	Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

	Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

	beständigem Aluminium/Silizium.

	Hoher Normnutzungsgrad, bis 109%

	Niedrige Schadstoffemissionen:

	NOx < 20 mg/kWh und CO < 15 mg/kWh

	Für raumluftunabhängigen Anschluss

	geeignet.

	OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

	ausgestattet mit einer programmierbaren

	elektronischen Regelung, die über eine

	(optional lieferbare) Fernbedienung den

	Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

	ansteuert.

	Bequeme Handhabung und Installation:

	Erdgas:    20/25 mbar

	Propangas: 50 mbar

	Kategorie: II2Er3P

	Typ :      GSR 140-90 Condens

	Wärmeleistung 40/30° C: 15,8 - 89,5 kW

	Wärmeleistung 80/60° C :14,6 - 86,0 kW

	Abgasmassenstrom : 0,0063-0,0383 kg/s

	Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

	Wasserinhalt: 7,5 l

	Leergewicht: 95 kg

	Bestell-Nr. 100009943

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	318	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100009944	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 140-115

	Condens, Standgerät, 17,2 - 114 kW

	Suchbegriff:	GSR140-115cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8020	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel

	GSR 140-115 Condens

	Stand-Gas-Brennwertkessel mit

	modulierendem Voll-Vormischbrenner.

	Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

	- einer modulierenden Heizungspumpe

	- einem elektronischen Manometer

	- automatischen Entlüftern

	- einem Kondensat-Siphon

	- einem Druckwächter

	- einem Abgasfühler

	Brenner modulierend von 17 bis 100% der

	Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

	Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

	beständigem Aluminium/Silizium.

	Hoher Normnutzungsgrad, bis 109%

	Niedrige Schadstoffemissionen:

	NOx < 20 mg/kWh und CO < 15 mg/kWh

	Für raumluftunabhängigen Anschluss

	geeignet.

	OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

	ausgestattet mit einer programmierbaren

	elektronischen Regelung, die über eine

	(optional lieferbare) Fernbedienung den

	Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

	ansteuert.

	Bequeme Handhabung und Installation:

	Erdgas:    20/25 mbar

	Propangas: 50 mbar

	Kategorie: II2Er3P

	Typ :      GSR 140-115 Condens

	Wärmeleistung 40/30° C: 18,4 - 114,0 kW

	Wärmeleistung 80/60° C :17,2 - 111,0 kW

	Abgasmassenstrom : 0,0081-0,0494 kg/s

	Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

	Wasserinhalt: 7,5 l

	Leergewicht: 95 kg

	Bestell-Nr. 100009944

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	319	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100009972	OERTLI Brauchwasserspeicher OBA 150

	für GSR 140-35 P condens, 150 Liter

	Suchbegriff:	OBA150

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1065	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Brauchwasserspeicher OBA 150

	Inhalt 150 Liter

	OBA 150 passend zu GSR 140-35 P

	condens mit Fremdstromanode zum

	Anschluss an das Schaltfeld GSR 140

	Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

	Isolierung                    mm : 50

	Speicher mit Revisionsflansch vorn

	Außenverkleidung aus Stahlblech, weiß

	pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

	kratzfest

	Verstellbare Füße

	Speicherfühler für GSR 140

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Ladeseitig (Wärmetauscher)   bar : 12

	- Warmwasserseitig (Behälter)  bar : 10

	Maximale Betriebstemperatur :

	- Ladeseitig (Wärmetauscher) Grd C : 110

	- Warmwasserseitig(Behälter) Grd C : 95

	Technische Daten:

	Typ :                           OBA 150

	Speicher Nenninhalt             l : 150

	Leistungsaufnahme              kW : 28,5

	Bereitschafts-Wärmeverlust  kWh/d : 1,4

	Warmwasserdauerleistung       l/h : 700

	Warmwasserspitzenl.      l/10 min : 255

	Leistungskennzahl              NL : 2,6

	Ladedurchfluss               m3/h : 3

	Versandgewicht                 kg : 100

	Bestell-Nr.               :   100009972

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	320	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100010190	OERTLI Hydraulik-Anschluss Satz 

	für Optimat GSR 140-35 P

	Suchbegriff:	Anschluss Satz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	99	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik-Anschluss Satz

	für Optimat GSR 140-35 P

	HE 27

	Bestell-Nr.: 100010190

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	321	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100010652	OERTLI Kit OECOPROTECT 

	für OB 150-200 zum Anschluss an Kessel 

	Suchbegriff:	Kit OECOPROTECT

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	99	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kit OECOPROTECT

	für OB 150-200 zum Anschluss an Kessel

	mit OE-tronic 3 Schaltfeld

	(Fremdstromanode an Stelle Mg-Anode)

	Bestell-Nr.: 100010652

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	322	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011030	OERTLI Abgasdruckwächter 

	für GSR 230 condens, GV 21

	Suchbegriff:	Abgasdruckwächt

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	50	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasdruckwächter

	für GSR 230 condens

	GV 21

	Bestell-Nr.: 100011030

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	323	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011031	OERTLI Gasdruckwächter mini 

	für GSR 234 condens, GV 22

	Suchbegriff:	Gasdruckwächter

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	50	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasdruckwächter mini

	für GSR 234 condens

	GV 22

	( zusätzlich wird immer eine

	Anschlussplatine SCU-01

	Kolli GW5 benötigt !)

	Bestell-Nr.: 100011031

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	324	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011032	OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas 

	für GSR 234 condens, GV 23

	Suchbegriff:	Umrüstsatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	395	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas

	GSR 234 condens

	GV 23

	Bestell-Nr.: 100011032

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	325	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011033	OERTLI Abgasklappe 

	für GSR 230 condens, GV 24

	Suchbegriff:	Abgasklappe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	615	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasklappe

	für GSR 230 condens

	GV 24

	( zusätzlich wird immer eine

	Anschlussplatine SCU-01

	Kolli GW5 benötigt !)

	Bestell-Nr.: 100011033

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	326	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011034	OERTLI Gasdruckwächter mini 

	für GSR 235-236 condens, GV 25

	Suchbegriff:	Gasdruckwächter

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	52	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasdruckwächter mini

	für GSR 235-236 condens

	GV 25

	( zusätzlich wird immer eine

	Anschlussplatine SCU-01

	Kolli GW5 benötigt !)

	Bestell-Nr.: 100011034

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	327	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011035	OERTLI Druckdichtheitskontrolle 

	für GSR 235 und 236 condens, GV 26

	Suchbegriff:	Druckdicht.Kont

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	48	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Druckdichtheitskontrolle

	für GSR 235 und 236 condens

	GV 26

	( zusätzlich wird immer eine

	Anschlussplatine SCU-01

	Kolli GW5 benötigt !)

	Bestell-Nr.: 100011035

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	328	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011036	OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas 

	für GSR 235-236 condens, GV 27

	Suchbegriff:	Umrüstsatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	45	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas

	GSR 235-236 condens

	GV 27

	Bestell-Nr.: 100011036

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	329	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011037	OERTLI Anschlussplatine SCU-01 

	für GSR für GSR 230 condens GW 5

	Suchbegriff:	Anschlussplat.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	96	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussplatine SCU-01

	für GSR für GSR 230 condens GW 5

	Bestell-Nr.: 100011037

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	330	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011259	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 7 

	Heizleistung 4,7 kW, Innenaufstellung

	Suchbegriff:	WPSW7 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5130	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 7

	Platzsparende Ausführung

	zur Innenaufstellung.

	Verdampfer und Kondensator aus

	Edelstahl- Plattenwärmetauscher,

	Vollhermetik Scroll-Kompressor mit

	internem Wicklungsschutz und

	Überdrucksicherheitsventil,

	Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung

	mit Betriebszustandsanzeige, internen

	Absicherungen,

	TEM Heizungsmanager SE 6001 WPC 

	mit Außenfühler, Speicherfühler,

	Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

	eines direkten und eines Mischerkreises

	für Heizung oder Passiv Kühlen, der

	Brauchwassererwärmung und der Ein-/

	Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit

	Bivalentpunkt.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe   mm 500

	Wärmetauscheranschluss:  1"

	Heizleistung SOW35:      kW 4,7

	Heizleistung SOW50:      kW 4,5

	Leistungsaufnahme S0W35: kW 1,1

	Leistungsaufnahme S0W50: kW 1,5

	Absicherung:      A träge 16

	Gewicht:          kg 128

	Schalldruckpegel: dB(A) 47

	Bestell.-Nr.:     100011259

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	331	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011260	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe. WPSW 9 

	Heizleistung 7,8 kW, Innenaufstellung.

	Suchbegriff:	WPSW9 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5250	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 9

	Platzsparende Ausführung zur Innenauf-

	stellung. Verdampfer und Kondensator aus

	Edelstahl- Plattenwärmetauscher,

	Vollhermetik Scroll-Kompressor mit

	internemWicklungsschutz und  Überdruck-

	sicherheitsventil Netzüberwachung,

	Kältekreisüberwachung mit Betriebs-

	zustandsanzeige, internen Absicherungen,

	TEM Heizungsmanager SE 6001 WPC 

	mit Außenfühler, Speicherfühler,

	Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

	eines direkten und eines Mischerkreises

	für Heizung oder Passiv Kühlen, der

	Brauchwassererwärmung und der Ein-/

	Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit

	Bivalentpunkt.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe:  mm 500

	Wärmetauscheranschluss: 1"

	Heizleistung SOW35:     kW 7,8

	Heizleistung SOW50:     kW 7,3

	Leistungsaufnahme S0W35 kW 1,7

	Leistungsaufnahme S0W50 kW 2,5

	Absicherung :     A träge 16

	Gewicht:          kg 135

	Schalldruckpegel: dB(A) 48

	Bestell-Nr.:      100011260

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	332	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011262	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 12 

	Heizleistung 10,1 kW, Innenaufstellung

	Suchbegriff:	WPSW12 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5560	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 12

	Platzsparende Ausführung

	zur Innenaufstellung. Verdampfer und

	Kondensator aus Edelstahl-Plattenwärme-

	tauscher, Vollhermetik Scroll-Kompressor

	mit internem Wicklungsschutz und

	Überdrucksicherheitsventil Netzüber-

	wachung, Kältekreisüberwachung mit

	Betriebszustandsanzeige, internen

	Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE

	6001 WPC mit Außenfühler, Speicher-

	fühler, Vorlauf- und Rücklauffühler für

	Regelung eines direkten und eines

	Mischerkreises für Heizung oder Passiv

	Kühlen, der Brauchwassererwärmung

	und der Ein-/Ausschaltung des Elektro-

	Heizstabes mit Bivalentpunkt.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe:  mm 500

	Wärmetauscheranschluss: 1"

	Heizleistung SOW35:     kW 10,1

	Heizleistung SOW50      kW 9,3

	Leistungsaufnahme S0W35 kW 2,3

	Leistungsaufnahme S0W50 kW 3,1

	Absicherung:      A träge 16

	Gewicht:          kg 148

	Schalldruckpegel: dB(A) 48

	Bestell-Nr.:      100011262

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	333	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011264	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 15 

	Heizleistung  13,4 kW, Innenaufstellung

	Suchbegriff:	WPSW15

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6170	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 15

	Platzsparende Ausführung

	zur Innenaufstellung.

	Verdampfer und Kondensator aus

	Edelstahl- Plattenwärmetauscher,

	Vollhermetik Scroll-Kompressor mit

	internem Wicklungsschutz und

	Überdrucksicherheitsventil

	Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung

	mit Betriebszustandsanzeige, internen

	Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE

	6001 WPC mit Außenfühler, Speicher-

	fühler, Vorlauf- und Rücklauffühler für

	Regelung eines direkten und eines

	Mischerkreises für Heizung oder Passiv

	Kühlen, der Brauchwassererwärmung

	und der Ein-/Ausschaltung des Elektro-

	Heizstabes mit Bivalentpunkt.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe   mm 500

	Wärmetauscheranschluss: 1 1/4"

	Heizleistung SOW35:     kW 13,4

	Heizleistung SOW50      kW 12,4

	Leistungsaufnahme S0W35 kW 3,0

	Leistungsaufnahme S0W50 kW 4,1

	Absicherung:      A träge 20

	Gewicht:          kg 155

	Schalldruckpegel: dB(A) 48

	Bestell-Nr.:      100011264

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	334	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011265	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 19 

	Suchbegriff:	WPSW19 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6740	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 19

	Platzsparende Ausführung

	zur Innenaufstellung.

	Verdampfer und Kondensator aus

	Edelstahl-  Plattenwärmetauscher,

	Vollhermetik Scroll-Kompressor mit

	internem Wicklungsschutz und

	Überdrucksicherheitsventil Netzüber-

	wachung, Kältekreisüberwachung mit

	Betriebszustandsanzeige, internen

	Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE

	6001 WPC mit Außenfühler, Speicher-

	fühler, Vorlauf- und Rücklauffühler für

	Regelung eines direkten und eines

	Mischerkreises für Heizung oder Passiv

	Kühlen, der Brauchwassererwärmung

	und der Ein-/Ausschaltung des Elektro-

	Heizstabes mit Bivalentpunkt.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe:  mm 500

	Wärmetauscheranschluss  1 1/4"

	Heizleistung SOW35      kW  16,2

	Heizleistung SOW50      kW  15,4

	Leistungsaufnahme S0W35 kW  3,6

	Leistungsaufnahme S0W50 kW  5,1

	Absicherung:      A träge 20

	Gewicht:          kg 160

	Schalldruckpegel: dB(A) 48

	Bestell-Nr. :     100011265

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	335	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011267	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 7 HG 

	Heizleistung 4,7 kW,m. Heißgasentwärmung

	Suchbegriff:	WPSW7HG 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6440	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 7 HG

	Platzsparende Ausführung

	zur Innenaufstellung.

	Mit Heißgasentwärmung  werden im

	Kältekreislauf der Wärmepumpe 10% der

	Leistung für die Brauchwassererwärmung

	auf einem Temperaturniveau von 60-70°C

	mittels zweitem Plattenwärmetauscher

	genutzt. Dadurch hoher Warmwasserkomfort

	ohne Reduzierung der Leistungszahl,

	Speicherladepumpe und thermostatisches

	Regulierventil eingebaut.

	Verdampfer und Kondensator aus

	Edelstahl Edelstahl- Plattenwärme-

	tauscher, Vollhermetik Scroll-Kompressor

	mit internem Wicklungsschutz und  Über-

	drucksicherheitsventil Netzüberwachung,

	Kältekreisüberwachung mit Betriebs-

	zustandsanzeige, internen Absicherungen,

	TEM Heizungsmanager SE 6001 WPC mit

	Aussenfühler, Speicherfühler, Vorlauf-

	und Rücklauffühler für Regelung eines

	direkten und eines Mischerkreises für

	Heizung oder Passiv Kühlen, der  Brauch-

	wassererwärmung und der Ein-/Aus-

	schaltung des Elektro-Heizstabes mit

	Bivalentpunkt.

	Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei)

	gefüllt und die Wärmepumpe wurde im

	Werk durch Probelauf eingestellt und

	geprüft.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe   mm 500

	Wärmetauscheranschluss: 1"

	Heizleistung SOW35:     kW 4,7

	Heizleistung SOW50:     kW 4,5

	Leistungsaufnahme S0W35 kW 1,1

	Leistungsaufnahme S0W50 kW 1,5

	Absicherung:      A träge 16

	Gewicht:          kg 128

	Schalldruckpegel: dB(A) 47

	Type:             OERTLI WPSW 7 HG

	Bestell-Nr.:      100011267

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	336	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011268	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 9 HG 

	Heizleistung  7,8 kW, m. Heissgasnutzung

	Suchbegriff:	WPSW9HG 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6570	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 9 HG

	Platzsparende Ausführung

	zur Innenaufstellung.

	Mit Heißgasentwärmung  werden im

	Kältekreislauf der Wärmepumpe 10% der

	Leistung für die Brauchwassererwärmung

	auf einem Temperaturniveau von 60-70°C

	mittels zweitem Plattenwärmetauscher

	genutzt. Dadurch hoher Warmwasserkomfort

	ohne Reduzierung der Leistungszahl,

	Speicherladepumpe und  thermostatisches

	Regulierventil eingebaut.

	Verdampfer und Kondensator aus  Edel-

	stahl Edelstahl-Plattenwärmetauscher,

	Vollhermetik Scroll-Kompressor mit

	internem Wicklungsschutz und Überdruck-

	sicherheitsventil Netzüberwachung,

	Kältekreisüberwachung mit Betriebs-

	zustandsanzeige, internen Absicherungen,

	TEM Heizungsmanager SE 6001 WPC 

	mit Außenfühler, Speicherfühler,

	Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

	eines direkten und eines Mischerkreises

	für Heizung oder Passiv Kühlen, der

	Brauchwassererwärmung und der Ein-/Aus-

	schaltung des Elektro-Heizstabes mit

	Bivalentpunkt.

	Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei)

	gefüllt und die Wärmepumpe wurde im

	Werk durch Probelauf eingestellt und

	geprüft.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe   mm 500

	Wärmetauscheranschluss: 1"

	Heizleistung SOW35:     kW 7,8

	Heizleistung SOW50:     kW 7,3

	Leistungsaufnahme S0W35 kW 1,7

	Leistungsaufnahme S0W50 kW 2,5

	Absicherung:      A träge 16

	Gewicht:          kg 135

	Schalldruckpegel: dB(A) 48

	Type:             OERTLI WPSW 9 HG

	Bestell-Nr.:      100011268

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	337	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011270	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 12 HG 

	Heizleistung  10,1kW, m. Heissgasnutzung

	Suchbegriff:	WPSW12HG 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6940	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 12 HG

	Platzsparende Ausführung

	zur Innenaufstellung.

	Mit Heißgasentwärmung  werden im

	Kältekreislauf der Wärmepumpe 10% der

	Leistung für die Brauchwassererwärmung

	auf einem Temperaturniveau von 60-70°C

	mittels zweitem Plattenwärmetauscher

	genutzt. Dadurch hoher

	Warmwasserkomfort ohne Reduzierung

	der Leistungszahl, Speicherladepumpe

	und  thermostatisches Regulierventil

	eingebaut. Verdampfer und Kondensator

	aus Edelstahl Edelstahl-Plattenwärme-

	tauscher, Vollhermetik Scroll-Kompressor

	mit internem Wicklungsschutz und

	Überdrucksicherheitsventil Netzüber-

	wachung, Kältekreisüberwachung mit

	Betriebs-zustandsanzeige, internen

	Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE

	6001 WPC mit Außenfühler, Speicher-

	fühler, Vorlauf- und Rücklauffühler für

	Regelung eines direkten und eines

	Mischerkreises für Heizung oder Passiv

	Kühlen, der Brauchwassererwärmung

	und der Ein-/Ausschaltung des Elektro-

	Heizstabes mit Bivalentpunkt.

	Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei)

	gefüllt und die Wärmepumpe wurde im Werk

	durch Probelauf eingestellt und geprüft.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe   mm 500

	Wärmetauscheranschluss: 1"

	Heizleistung SOW35      kW 10,1

	Heizleistung SOW50      kW 9,3

	Leistungsaufnahme S0W35 kW 2,3

	Leistungsaufnahme S0W50 kW 3,1

	Absicherung:      A träge 16

	Gewicht:          kg 148

	Schalldruckpegel: dB(A) 48

	Type:             OERTLI WPSW 12 HG

	Bestell-Nr.:      100011270

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	338	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011272	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 15 HG

	Heizleistung  13,4kW, m. Heissgasnutzung

	Suchbegriff:	WPSW15HG

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7640	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 15 HG

	Platzsparende Ausführung

	zur Innenaufstellung.

	Mit Heißgasentwärmung  werden im

	Kältekreislauf der Wärmepumpe 10% der

	Leistung für die Brauchwassererwärmung

	auf einem Temperaturniveau von 60-70°C

	mittels zweitem Plattenwärmetauscher

	genutzt. Dadurch hoher Warmwasserkomfort

	ohne Reduzierung der Leistungszahl,

	Speicherladepumpe und thermostatisches

	Regulierventil eingebaut.

	Verdampfer und Kondensator aus Edelstahl

	Edelstahl-Plattenwärmetauscher, Voll-

	hermetik Scroll-Kompressor mit internem

	Wicklungsschutz und Überdrucksicher-

	heitsventil Netzüberwachung,

	Kältekreisüberwachung mit Betriebs-

	zustandsanzeige, internen Absicherungen,

	TEM Heizungsmanager SE 6001 WPC 

	mit Außenfühler, Speicherfühler,

	Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

	eines direkten und eines Mischerkreises

	für Heizung oder Passiv Kühlen, der

	Brauchwassererwärmung und der Ein-/Aus-

	schaltung des Elektro- Heizstabes mit

	Bivalentpunkt.

	Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei)

	gefüllt und die Wärmepumpe wurde im

	Werk durch Probelauf eingestellt und

	geprüft.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe   mm 500

	Wärmetauscheranschluss:  1 1/4"

	Heizleistung SOW35       kW 13,4

	Heizleistung SOW50       kW 12,4

	Leistungsaufnahme S0W35  kW 3,0

	Leistungsaufnahme S0W50  kW 4,1

	Absicherung:      A träge 20

	Gewicht:          kg 155

	Schalldruckpegel: dB(A) 48

	Type:             OERTLI WPSW 15 HG

	Bestell-Nr.:      100011272

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	339	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011273	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 19 HG

	Heizleistung 16,2kW, m. Heissgasnutzung

	Suchbegriff:	WPSW19HG

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 19 HG

	Platzsparende Ausführung

	zur Innenaufstellung.

	Mit Heißgasentwärmung  werden im

	Kältekreislauf der Wärmepumpe 10% der

	Leistung für die Brauchwassererwärmung

	auf einem Temperaturniveau von 60-70°C

	mittels zweitem Plattenwärmetauscher

	genutzt. Dadurch hoher Warmwasserkomfort

	ohne Reduzierung der Leistungszahl,

	Speicherladepumpe und  thermostatisches

	Regulierventil eingebaut. Verdampfer und

	Kondensator ausEdelstahl Edelstahl-

	Plattenwärmetauscher, Vollhermetik

	Scroll-Kompressor mit internem

	Wicklungsschutz und Überdrucksicher-

	heitsventilNetzüberwachung,

	Kältekreisüberwachung mit Betriebs-

	zustandsanzeige, internen Absicherungen,

	TEM Heizungsmanager SE 6001 WPC 

	mit Aussenfühler, Speicherfühler,

	Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

	eines direkten und eines Mischerkreises

	für Heizung oder Passiv Kühlen, der

	Brauchwassererwärmung und der

	Ein-/Ausschaltung des Elektro-

	Heizstabes mit Bivalentpunkt.

	Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei)

	gefüllt und die Wärmepumpe wurde im

	Werk durch Probelauf eingestellt und

	geprüft.

	Abmessungen:

	Höhe:   mm 725

	Breite: mm 365

	Tiefe:  mm 500

	Wärmetauscheranschluss: 1 1/4"

	Heizleistung SOW35      kW 16,2

	Heizleistung SOW50      kW 15,4

	Leistungsaufnahme S0W35 kW 3,6

	Leistungsaufnahme S0W50 kW 5,1

	Absicherung:      A träge 25

	Gewicht:          kg 160

	Schalldruckpegel: dB(A) 48

	Type:             OERTLI WPSW 19 HG

	Bestell-Nr.:      100011273

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	340	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011288	OERTLI Speicherladeset 

	für GMR1024 condens mit OBU130, HG57

	Suchbegriff:	Speicherladeset

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	53	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset

	für GMR1024 condens mit OBU130

	Kolli HG 57

	Bestell-Nr.: 100011288

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	341	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011289	OERTLI Montageplatte für GMR 1024

	mit Wartungshähnen und Rohrtrenner, HG58

	Suchbegriff:	Montageplatte 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	268	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Montageplatte für GMR 1024

	mit Wartungshähnen und

	Rohrtrenner bei separater Lieferung

	Kolli HG 58

	Bestell-Nr.: 100011289                  

	                                        

	  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	342	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011290	OERTLI Montageplatte für GMR 1024 combi 

	mit Wartungshähnen und Rohrtrenner, HG59

	Suchbegriff:	Montageplatte 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	236	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Montageplatte für GMR 1024 combi

	mit Wartungshähnen und

	Rohrtrenner bei separater Lieferung

	Kolli HG 59

	Bestell-Nr.: 100011290                  

	                                        

	 	 

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	343	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011295	OERTLI Rohrsatz z. Anschluss nach oben

	für GMR 1024  (HG19 zwingend erforderl.)

	Suchbegriff:	Rohrsatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	103	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrsatz zum Anschluss nach

	Oben für GMR 1024

	Kolli HG 64

	Kolli HG 19 ist zwingend erforderlich !

	Bestell-Nr.: 100011295

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	344	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011326	OERTLI Gas-Brennwertgerät, wandhängend

	Optimat GMR 1024 condens, 6-24 kW

	Suchbegriff:	GMR1024cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1995	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertgerät GMR 1024

	condens

	- wandhängend

	- modulierender Brenner

	- raumluftab- und unabhängig

	- von 6 bis 24 kW

	Optimat GMR 1024 condens

	Gas-Brennwert-Wandkessel für Erdgas E,

	LL, Flüssiggas B/P mit Edelstahl-

	Wärmetauscher, Gerätesyphon,

	Sicherheitsventil und Manometer im

	Lieferumfang enthalten.

	Ausdehnungsgefäß 8 Liter eingebaut.

	Die Wartungshähne und der Gasgeräte -

	Absperrhahn incl. TAE 3/4" gehören

	ebenfalls zum Lieferumfang. Ein

	Wandabstandsrahmen, der ein Verlegen

	der Anschlussrohre nach oben ermöglicht

	und Anschlussrohre nach oben sind als

	Zubehör erhältlich.

	Alle Brennwertgeräte sind

	heizwasserseitig mit Glattrohr-

	Anschlüssen Ø 22 mm / trinkwasser- und

	speicherseitig Ø 15 mm ausgestattet.

	Alle Geräte: mit eingebauter Pumpe,

	Umschaltventil für Heizung und

	Warmwasser.

	Der Außenfühler zur witterungsgeführten

	Regelung ist als Zubehör erhältlich. Die

	Reglung ist steckerfertig für weitere

	Regelungskomponenten vorverdrahtet,

	welche als Zubehör erhältlich sind.

	Betriebsarten nach DVGW-TRGI_

	B23-C13x-C33x-C43x-C53-C63x-C83x

	Gerätekategorie: II2ELL3B/P

	Betriebsbedingungen:

	zul. Betriebsüberdruck (Heizung):  3 bar

	zul. Betriebsüberdr. (Kaltwasser): 8 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:  110 °C

	Typ :        Optimat GMR 1024 condens

	Nennbelastung      : 5,8-24 kW

	Nennleistung 80/60 : 5,5-23,6 kW

	Nennleistung 40/30 : 6,3-25 kW

	Abgasanschluss     : 60 / 100 mm

	Norm-Nutzungsgrad    40/30 : 109 %

	Gasdurchsatz max.

	Erdgas E    : 2,4 m3/h

	Erdgas LL   : 2,8 m3/h

	Flüssiggas  : 1,9 kg/h

	Restförderhöhe Pumpe (dt=20K): 200 mbar
	Ausdehnungsgefäß    :   8 l

	Vordruck MAG        :   1 bar

	min. Betriebsüberdr.:   1 bar

	Wasserinhalt        :   1,7 l

	Gewicht             :   29 kg

	Abgastemp. 80/60    :   78 grd

	Restförderdruck     :   50 Pa

	Elektroanschluss    :   230 V

	Aufgen. Lstng. Ges. :   115 W

	Aufgen. Lstng. Pumpe:   90 W

	Schallemission      :   < 44 dB(A)

	Schutzart           :   IPX4D

	Bestell-Nr.:            100011326

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	346	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011327	OERTLI Gas-Brennwertgerät, WW-Booster

	Optimat GMR 1024 COMBI condens, 6-24 kW

	Suchbegriff:	GMR1024Combicon

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2105	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI GMR 1024 COMBI condens

	Gas-Brennwertgerät

	- wandhängend

	- mit eingebautem Platten-WT für

	  Warmwasserbereitung

	- modulierender Brenner

	- raumluftab- und unabhängig

	- von 6 bis 24 kW

	- WW-Booster 28 kW

	Optimat GMR 1024 COMBI condens

	Gas-Brennwert-Wandkessel für Erdgas E,

	LL, Flüssiggas B/P mit Edelstahl-

	Wärmetauscher, Gerätesyphon,

	Sicherheitsventil und Manometer im

	Lieferumfang enthalten.

	Ausdehnungsgefäß 8 Liter eingebaut.

	Die Wartungshähne und der Gasgeräte -

	Absperrhahn incl. TAE 3/4" gehören

	ebenfalls zum Lieferumfang. Ein

	Wandabstandsrahmen, der ein Verlegen

	der Anschlussrohre nach oben ermöglicht

	und Anschlussrohre nach oben sind als

	Zubehör erhältlich.

	Alle Brennwertgeräte sind

	heizwasserseitig mit Glattrohr-

	Anschlüssen Ø 22 mm / trinkwasserseitig

	Ø 15 mm ausgestattet.

	Alle Geräte: mit eingebauter Pumpe,

	Umschaltventil für Heizung und

	Warmwasser.

	Der Außenfühler zur witterungsgeführten

	Regelung ist als Zubehör erhältlich. Die

	Reglung ist steckerfertig für weitere

	Regelungskomponenten vorverdrahtet,

	welche als Zubehör erhältlich sind.

	Betriebsarten nach DVGW-TRGI_

	B23-C13x-C33x-C43x-C53-C63x-C83x

	Gerätekategorie: II2ELL3B/P

	Betriebsbedingungen:

	zul. Betriebsüberdruck (Heizung):  3 bar

	zul. Betriebsüberdr. (Kaltwasser ):8 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzer: 110 ° C

	Typ :         Optimat GMR 1024 COMBI

	condens

	Nennbelastung           : 5,8-24 kW

	WW-Booster              : 28 kW

	Nennleistung 80/60      : 5,5-23,6  kW

	Nennleistung 40/30      : 6,3-25 kW

	Abgasanschluss          : 60 / 100 mm

	Norm-Nutzungsgrad 40/30 : 109 %

	Gasdurchsatz max.

	Erdgas E        :          2,4 m3/h

	Erdgas LL       :          2,8 m3/h

	Flüssiggas      :          1,9 kg/h

	Restförderhöhe Pumpe (dt=20K): 200 mbar

	Ausdehnungsgefäß:       8 l

	Vordruck MAG    :       1 bar

	min. Betriebsüberdr.:   1 bar

	Wasserinhalt    :       1,8 l

	Gewicht         :       30,5 kg

	Abgastemp. 80/60:       78 grd

	Restförderdruck:        100 Pa

	Elektroanschluss :      230 V

	Aufgen. Lstng. Ges.:    115 W

	Aufgen. Lstng. Pumpe:   90 W

	Schallemission:         < 44 dB(A)

	Schutzart:              IPX4D

	Bestell-Nr.:            100011327

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	348	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011367	OERTLI Abgasklappe als Rückstromsicher.

	Mehrfachbelegung GMR 1024 bis 3 Geräte

	Suchbegriff:	Abgasklappe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasklappe als

	Rückstromsicherung für Mehrfachbelegung

	GMR 1024 mit bis zu 3 Geräten überein-

	ander.

	DY 884

	Bestell-Nr.:      100011367

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	349	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011710	OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 9 HG

	Leistungsaufnahme  2,2 kW bei W 35,

	Suchbegriff:	WPLW9 HG

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8280	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 9 HG

	Platzsparende Ausführung

	für Innenaufstellung. Dank dem Prinzip

	der Heißgasentwärmung können im

	Kältekreislauf der Wärmepumpe

	10% der Leistung auf einem

	Temperaturniveau von 60-70°C mittels

	eines zweiten Plattenwärmetauschers

	genutzt werden. Dies ermöglicht

	Brauchwassertemperaturen

	von bis zu 60°C ohne Reduzierung der

	Leistungszahl.

	Die Wärmegewinnung erfolgt durch

	Ansaugen der Außenluft durch einen

	Schlauch von 400 mm . Der Kältekreis ist

	mit  dem Kältemittel R 404 A gefüllt und

	die Wärmepumpe wird im Werk durch

	Probelauf eingestellt und geprüft.

	Das Stahlblechgehäuse ist in RAL 3020

	lackiert und  für die Aufstellung im

	Innenraum geräuschgedämmt und

	für den Anschluss an ein Luftkanalsystem

	geeignet.

	Ein Radialgebläse mit EC Motoren

	Technologie sorgt für sparsamen Betrieb

	und größte Laufruhe.

	Serienmäßig gehört die Speicherladepumpe

	mit thermostatischem Regulierventil für

	den Heißwasser-Vorlauf aus dem HG

	Wärmetauscher zum Lieferumfang.

	Das Elektro-Schaltfeld ist intern fix

	und fertig verdrahtet mit den erforder-

	lichen Schaltungen, Schutzrelais

	internen Absicherungen und einem

	Heizungsmanager für die witterungs-

	geführte Regelung eines Mischerkreises

	für Heizung der Warmwasserbereitung und

	Ein-Ausschalten eines Elektro-Heiz-

	stabes mit Bivalentpunkt.Mit Außen-

	fühler, Speicherfühler, Vorlauffühler

	und Warmwasserfühler.

	Vor- und Rücklauffühler sind in der

	Wärmepumpe werksseitig integriert. 

	Abmessungen: 

	Höhe   : 1320 mm

	Breite : 780 mm

	Tiefe  : 970 mm

	Leistung L10/W35 : 9,2 kW LZ 4,2

	Leistung L10/W45 : 8,9 kW LZ 3,4

	Leistung L2/W35  : 7,1 kW LZ 3,2

	Leistung L2/W45  : 6,8 kW LZ 2,6

	Leistung L-7/W35 : 6,2 kW LZ 2,8

	Leistung L -7/W45: 5,6 kW LZ 2,2

	Wärmetauscheranschluss: 1"

	Leistungsaufnahme     :  kW 2,2 bei W 35

	                         kW 2,6 bei W 45

	Absicherung              A träge 16

	Gewicht:                 kg 255

	Verdampfer Luftdurchsatz m³/h 2000

	Schalldruckpegel:        dB(A) 47

	Bestell-Nr.:             100011710

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	351	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011712	OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 13 HG

	Leistung L10/W35: 12,7 kW LZ 4,7

	Suchbegriff:	WPLW13HG

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8460	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 13 HG

	Platzsparende Ausführung für Innenauf-

	stellung. Dank dem Prinzip der Heißgas-

	entwärmung können im Kältekreislauf der

	Wärmepumpe 10% der Leistung auf einem

	Temperaturniveau von 60-70°C mittels

	eines zweiten Plattenwärmetauschers

	genutzt werden. Dies ermöglicht  Brauch-

	wassertemperaturen von bis zu 60°C ohne

	Reduzierung der Leistungszahl.

	Die Wärmegewinnung erfolgt durch

	Ansaugen der Außenluft durch einen

	Schlauch von 400 mm . Der Kältekreis ist

	mit  dem Kältemittel R 404 A gefüllt und

	die Wärmepumpe wird im Werk durch

	Probelauf eingestellt und geprüft.

	Das Stahlblechgehäuse ist in RAL 3020

	lackiert und  für die Aufstellung im

	Innenraum geräuschgedämmt und für den

	Anschluss an ein Luftkanalsystem

	geeignet.

	Ein Radialgebläse mit EC Motoren

	Technologie sorgt für sparsamen Betrieb

	und größte Laufruhe.

	Serienmäßig gehört die Speicherladepumpe

	mit thermostatischem Regulierventil für

	den Heißwasser-Vorlauf aus dem HG

	Wärmetauscher zum Lieferumfang.

	Das Elektro-Schaltfeld ist intern fix

	und fertig verdrahtet mit den erforder-

	lichen Schaltungen, Schutzrelais

	internen Absicherungen und einem 

	Heizungsmanager für die witterungs-

	geführte Regelung eines Mischerkreises

	für Heizung der Warmwasserbereitung und

	Ein-Ausschalten eines Elektro-Heizstabes

	mit Bivalentpunkt. Mit Außenfühler,

	Speicherfühler, Vorlauffühler und

	Warmwasserfühler.

	Vor- und Rücklauffühler sind in der

	Wärmepumpe werksseitig integriert. 

	Abmessungen: 

	Höhe:   1320 mm

	Breite: 780 mm

	Tiefe:  970 mm

	Leistung L10/W35: 12,7 kW LZ 4,7

	Leistung L10/W45: 11,9 kW LZ 3,4

	Leistung L  2/W35: 9,5 kW LZ 3,4

	Leistung L  2/W45: 9,1  kW LZ 2,6

	Leistung L-7/W 35: 7,8  kW LZ 2,8

	Leistung L -7/W45: 7,6 kW LZ 2,2

	Wärmetauscheranschluss: 1"

	Leistungsaufnahme        kW 2,8 bei W 35
	                         kW 3,5 bei W 45

	Absicherung              A träge 20

	Gewicht:                 kg 265

	Verdampfer Luftdurchsatz:m³/h 2500

	Schalldruckpegel:        dB(A) 48

	Bestell-Nr.:             100011712

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	353	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100011713	OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 17 HG

	Leistung L10/W35:  17,0 kW LZ 4,6

	Suchbegriff:	WPLW17HG

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8710	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 17 HG

	Platzsparende Ausführung

	für Innenaufstellung. Dank dem Prinzip

	der Heißgasentwärmung können im

	Kältekreislauf der Wärmepumpe 10% der

	Leistung auf einem Temperaturniveau von

	60-70°C mittels eines zweiten

	Plattenwärmetauschers genutzt werden.

	Dies ermöglicht Brauchwassertemperaturen

	von bis zu 60°C ohne Reduzierung der

	Leistungszahl.

	Die Wärmegewinnung erfolgt durch

	Ansaugen der Außenluft durch einen

	Schlauch von 400 mm . Der Kältekreis ist

	mit  dem Kältemittel R 404 A gefüllt und

	die Wärmepumpe wird im Werk durch

	Probelauf eingestellt und geprüft.

	Das Stahlblechgehäuse ist in RAL 3020

	lackiert und  für die Aufstellung im

	Innenraum geräuschgedämmt und für den

	Anschluss an ein Luftkanalsystem

	geeignet.

	Ein Radialgebläse mit EC Motoren

	Technologie sorgt für sparsamen Betrieb

	und größte Laufruhe.

	Serienmäßig gehört die Speicherladepumpe

	mit thermostatischem Regulierventil für

	den Heißwasser-Vorlauf aus dem HG

	Wärmetauscher zum Lieferumfang.

	Das Elektro-Schaltfeld ist intern fix

	und fertig verdrahtet mit den erforder-

	lichen Schaltungen, Schutzrelais

	internen Absicherungen und einem

	Heizungsmanager für die witterungs-

	geführte Regelung eines Mischerkreises

	für Heizung der Warmwasserbereitung und

	Ein-Ausschalten eines Elektro-Heiz-

	stabes mit Bivalentpunkt. Mit Außen-

	fühler, Speicherfühler, Vorlauffühler

	und Warmwasserfühler.

	Vor- und Rücklauffühler sind in der

	Wärmepumpe werksseitig integriert. 

	Abmessungen:

	Höhe:   1320 mm

	Breite: 780 mm

	Tiefe:  970

	Leistung L10/W35:  17,0 kW LZ 4,6

	Leistung L10/W45:  14,9 kW LZ 3,2

	Leistung L  2/W35: 12,6 kW LZ 3,4

	Leistung L  2/W45: 12,2 kW LZ 2,6

	Leistung L-7/W 35: 10,3 kW LZ 2,8

	Leistung L -7/W45: 9,7 kW LZ 2,1

	Wärmetauscheranschluss: 1"
	Leistungsaufnahme        kW 3,7 bei W 35

	                         kW 4,7 bei W 45

	Absicherung              A träge 20

	Gewicht:                 kg 280

	Verdampfer Luftdurchsatz:m³/h 3000

	Schalldruckpegel:        dB(A) 48

	Bestell-Nr.:             100011713

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	355	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100064	Adapterstecker-Zwischenstück Z 113

	zum einfachen Anschluß eines externen

	Suchbegriff:	Adapterstecker

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	55	per Stck

	Ausschreibungtext:	Adapterstecker-Zwischenstück Z 113

	zum einfachen Anschluß eines externen

	Magnetventils z. B. als

	Gewässerschutzventil nach §19 WHG

	Bestell-Nr.:  100064

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	356	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100180	OERTLI  Brennerstecker

	7-polig für Fremdkessel ( einstufig )

	Suchbegriff:	Brennerstecker

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Brennerstecker

	7-polig für Fremdkessel

	( einstufig )

	Bestell-Nr.: 100180

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	357	 	 

	Nummer	Kurztexte

	100182	OERTLI Brennerstecker 4-polig 

	für Fremdk. zusätzl. zu 100180 (2-stuf.)

	Suchbegriff:	Brennerstecker 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Brennerstecker

	4-polig für Fremdkessel

	( 2. Stufe ) zusätzlich zum

	Brennerstecker 7-polig

	( 1.Stufe )

	Bestell-Nr.: 100182

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	358	 	 

	Nummer	Kurztexte

	104444	OERTLI  hitzebeständ. Fett

	für den Service von Gebläsebrennern

	Suchbegriff:	Fett

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	21	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  hitzebeständ. Fett

	für den Service von Gebläsebrennern

	Bestell-Nr.: 104444

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	359	 	 

	Nummer	Kurztexte

	104729	OERTLI Ventilüberwachungssystem VPS 504

	(passend zu allen MB-Gasstraßen)

	Suchbegriff:	Ventilüberwach.

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	635	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ventilüberwachungssystem VPS 504

	(passend zu allen MB-Gasstraßen)

	Bestell-Nr.:  104729

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	360	 	 

	Nummer	Kurztexte

	105518	OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-3LZ

	Feuerungsleistung: 200-625 kW

	Suchbegriff:	OES-441-3LZ

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2510	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-3LZ

	Feuerungsleistung: 200-625 kW

	CE geprüft nach EN 267, Niederspannungs-

	richtlinie 79/23 EWG, EN 60335

	EMV-Richtlinie 89/399 EWG,

	für die Verbrennung von Heizöl EL nach

	DIN 51603

	Für einen Feuerraumgegendruck bis

	max. 11 mbar (siehe Arbeitsfeld)

	mit saug- und druckseitiger Luftregu-

	lierung zur Optimierung der Verbren-

	nung

	- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

	  standszelle

	- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

	  besseres Startverhalten und Vermin-

	  derung von Pulsationseffekten sowie

	  saubere Verbrennung.

	- Energiesparluftklappe bei Brenner-

	  stillstand automatisch schließend

	- Einfache Brennermontage mittels

	  Schiebeflansch

	- Integrierte Brennerplatte für eine

	  einfache zeitsparende Wartung

	- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

	  nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

	  DKW 972

	- elektronischer Zündtransformator

	- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

	  wächter für dreiphasige Versorgung

	- separater Ölpumpen-Elektromotor

	- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

	- Gehäuseform mit optimierter Luft-

	  führung als Lärmfalle

	- Ölschläuche (1,5 m)

	- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

	  ventilen

	- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

	  buchsen nach DIN 4791

	- komplett verdrahtet

	Typ                     :OES-441-3 LZ

	Feuerungsleistung       :  200-625 kW

	Öldurchsatz             :16,8-43,3 kg/h

	minimal einstellbare

	Vollast/Durchsatz       :      300 kW

	                              25,3 kg/h

	elektrische

	Leistungsaufnahme       :     1500 W

	Elektrischer Anschluß   : 400 V/50 Hz

	                         Drehstrom

	Bestell-Nr.             :   105518

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	361	 	 

	Nummer	Kurztexte

	105519	OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 442 LZ

	Feuerungsleistung: 290-765 kW

	Suchbegriff:	OES442LZ

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2630	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 442 LZ

	Feuerungsleistung: 290-765 kW

	CE geprüft nach EN 267, Niederspannungs-

	richtlinie 79/23 EWG, EN 60335

	EMV-Richtlinie 89/399 EWG,

	für die Verbrennung von Heizöl EL nach

	DIN 51603

	Für einen Feuerraumgegendruck bis

	max. 12 mbar (siehe Arbeitsfeld)

	mit saug- und druckseitiger Luftregu-

	lierung zur Optimierung der Verbren-

	nung

	- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

	  standszelle

	- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

	  besseres Startverhalten und Vermin-

	  derung von Pulsationseffekten sowie

	  saubere Verbrennung.

	- Energiesparluftklappe bei Brenner-

	  stillstand automatisch schließend

	- Einfache Brennermontage mittels

	  Schiebeflansch

	- Integrierte Brennerplatte für eine

	  einfache zeitsparende Wartung

	- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

	  nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

	  DKW 972

	- elektronischer Zündtransformator

	- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

	  wächter für dreiphasige Versorgung

	- separater Ölpumpen-Elektromotor

	- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

	- Gehäuseform mit optimierter Luft-

	  führung als Lärmfalle

	- Ölschläuche (1,5 m)

	- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

	  ventilen

	- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

	  buchsen nach DIN 4791

	- komplett verdrahtet

	Typ                     :  OES-442 LZ

	Feuerungsleistung       :  290-765 kW

	Öldurchsatz             :24,4-64,5 kg/h

	minimal einstellbare

	Vollast/Durchsatz       :      465 kW

	                              39,2 kg/h

	elektrische

	Leistungsaufnahme       :     1500 W

	Elektrischer Anschluß   : 400 V/50 Hz

	                         Drehstrom

	Bestell-Nr.             :   105519

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	362	 	 

	Nummer	Kurztexte

	105520	OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 443 LZ

	Feuerungsleistung: 360-1050 kW

	Suchbegriff:	OES443LZ

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3075	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 443 LZ

	Feuerungsleistung: 360-1050 kW

	CE geprüft nach EN 267, Niederspannungs-

	richtlinie 79/23 EWG, EN 60335

	EMV-Richtlinie 89/399 EWG,

	für die Verbrennung von Heizöl EL nach

	DIN 51603

	Für einen Feuerraumgegendruck bis

	max. 14 mbar (siehe Arbeitsfeld)

	mit saug- und druckseitiger Luftregu-

	lierung zur Optimierung der Verbren-

	nung

	- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

	  standszelle

	- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

	  besseres Startverhalten und Vermin-

	  derung von Pulsationseffekten sowie

	  saubere Verbrennung.

	- Energiesparluftklappe bei Brenner-

	  stillstand automatisch schließend

	- Einfache Brennermontage mittels

	  Schiebeflansch

	- Integrierte Brennerplatte für eine

	  einfache zeitsparende Wartung

	- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

	  nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

	  DKW 972

	- Hochspannungs-Zündtransformator

	- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

	  wächter für dreiphasige Versorgung

	- separater Ölpumpen-Elektromotor

	- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

	- Gehäuseform mit optimierter Luft-

	  führung als Lärmfalle

	- Ölschläuche (1,5 m)

	- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

	  ventilen

	- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

	  buchsen nach DIN 4791

	- komplett verdrahtet

	Typ                     :  OES-443 LZ

	Feuerungsleistung       : 360-1050 kW

	Öldurchsatz             :30,3-88,5 kg/h

	minimal einstellbare

	Vollast/Durchsatz       :      550 kW

	                              46,4 kg/h

	elektrische

	Leistungsaufnahme       :     1500 W

	Elektrischer Anschluß   : 400 V/50 Hz

	                         Drehstrom

	Bestell-Nr.             :   105520

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	363	 	 

	Nummer	Kurztexte

	105617	OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-1LZ

	Feuerungsleistung: 185- 515 kW

	Suchbegriff:	OES441LZ-1

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-1LZ

	Feuerungsleistung: 185- 515 kW

	CE geprüft nach EN 267, Niederspannungs-

	richtlinie 79/23 EWG, EN 60335

	EMV-Richtlinie 89/399 EWG,

	für die Verbrennung von Heizöl EL nach

	DIN 51603

	Für einen Feuerraumgegendruck bis

	max. 8 mbar (siehe Arbeitsfeld)

	mit saug- und druckseitiger Luftregu-

	lierung zur Optimierung der Verbren-

	nung

	- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

	  standszelle

	- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

	  besseres Startverhalten und Vermin-

	  derung von Pulsationseffekten sowie

	  saubere Verbrennung.

	- Energiesparluftklappe bei Brenner-

	  stillstand automatisch schließend

	- Einfache Brennermontage mittels

	  Schiebeflansch

	- Integrierte Brennerplatte für eine

	  einfache zeitsparende Wartung

	- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

	  nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

	  DKW 972

	- elektronischer Zündtransformator

	- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

	- Gehäuseform mit optimierter Luft-

	  führung als Lärmfalle

	- Ölschläuche (1,5 m)

	- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

	  ventilen

	- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

	  buchsen nach DIN 4791, komplett ver-

	  drahtet

	Typ                     :OES-441-1 LZ

	Feuerungsleistung       : 185- 515 kW

	Öldurchsatz             :15,6-43,3 kg/h

	minimal einstellbare

	Vollast/Durchsatz       :      285 kW

	                                24 kg/h

	elektrische

	Leistungsaufnahme       :      650 W

	Elektrischer Anschluß   : 230 V/50 Hz

	                         Wechselstrom

	Gewicht                 :       60 kg

	Bestell-Nr.             :   105617

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	364	 	 

	Nummer	Kurztexte

	105627	Brennerwagen für nicht schwenkbare

	Kesseltüren für OES/OEN 440 LZ

	Suchbegriff:	Brennerwagen 

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	870	per Stck

	Ausschreibungtext:	Brennerwagen für nicht schwenkbare

	Kesseltüren für OES/OEN 440 LZ

	Bestell-Nr.:  105627

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	365	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106055	OERTLI Brennerprüfgerät UP 716

	Suchbegriff:	Brennerprüfger.

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	235	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Brennerprüfgerät UP 716

	Bestell-Nr.:  106055

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	366	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106056	Universal-Brennerprüfgerät UP 940

	geeignet zum Prüfen der Steuergerät-

	Suchbegriff:	UP 940

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	262	per Stck

	Ausschreibungtext:	Universal-Brennerprüfgerät UP 940

	geeignet zum Prüfen der Steuergerät-

	Baureihen TF 700, 800 und MMD

	Bestell-Nr.:  106056

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	367	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106124	OERTLI Öl-Gebläsebrenner

	OES 441-2 LZ

	Suchbegriff:	OES441-2LZ

	Rabattgruppe:	7

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-Gebläsebrenner

	OES 441-2 LZ

	Kompakter Öl-Gebläsebrenner

	CE geprüft nach EN 267

	Niederspannungsrichtlinie 79/23 EWG,

	EN 60335

	EMV-Richtlinie 89/399 EWG

	für die Verbrennung von Heizöl EL nach

	DIN 51603

	Für einen Feuerraumgegendruck bis max.

	8 mbar (siehe Arbeitsfeld)

	mit saug- und druckseitiger Luftregu-

	lierung zur Optimierung der Verbren-

	nung

	- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

	  standszelle

	- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

	  besseres Startverhalten und Vermin-

	  derung von Pulsationseffekten sowie

	  saubere Verbrennung.

	- Energiesparluftklappe bei Brenner-

	  stillstand automatisch schließend

	- Einfache Brennermontage mittels

	  Schiebeflansch

	- Integrierte Brennerplatte für eine

	  einfache zeitsparende Wartung

	- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

	  nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

	  DKW 972

	- elektronischer Zündtransformator

	- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

	- Gehäuseform mit optimierter Luft-

	  führung als Lärmfalle

	- Ölschläuche (1,5 m)

	- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

	  ventilen

	- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

	  buchsen nach DIN 4791, komplett

	  verdrahtet

	Typ                     : OES-441-2 LZ

	Feuerungsleistung       :   185-625 kW

	Öldurchsatz             : 15,6-43,3 kg/h

	minimal einstellbare

	Vollast/Durchsatz       :       285 kW

	                                 24 kg/h

	elektrische

	Leistungsaufnahme       :       750 W

	Elektrischer Anschluß   :  230 V/50 Hz

	                          Wechselstrom

	Bestell-Nr.             :   106124

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	368	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106401	OERTLI Gas-Gebläsebrenner

	OES 441-2GI, vollautom., voreingestellt

	Suchbegriff:	OES 441-2GI

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2699	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Gebläsebrenner

	OES 441-2GI, vollautom., voreingestellt

	90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie

	73/23  EWG-Niederspannungs-Richtlinie

	89/336 EWG-Richtlinien für elektromag-

	 netische Verträglichkeit

	- modulierend mit bauseitigem 3-Punkt-

	  Regler oder z.B.  REA 532 B

	- Gasregelstrecke mit pneumatischer

	  Gas-Luft-Verbundregelung

	- Elektrischer Brennermotor

	- Gebläsesystem DUOPRESS

	- Automatische Luftabschlußklappe

	- elektronischer Zündtransformator

	- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

	  wächter

	- Elektroanschluß mittels Euro-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- Haube

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel-

	  strecke

	- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

	- Kategorie : I2Esi

	- Brenner mit Verbrennungskopf voll-

	  ständig montiert und geprüft

	- Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle

	  separat verpackt

	Bezeichnung              OES 441-2 GI

	Feuerungswärmeleistung  kW : 210 -630

	max. Feuerraum-

	  gegendruck          mbar :  

	Durchsatz

	 Erdgas E             qm/h : 22,2 /

	                             31,7-65 ,6

	 Erdgas LL            qm/h : 25,4 /

	                             36,4-75 ,1

	Voreinstellung          kW :     

	Leistungsaufnahme        W : 750

	                             230 V / 

	                             1 N 50Hz

	                             Wechsel-

	                             strom   

	Abmessungen

	 Breite                 mm : 420

	 + Gasarmatur           mm : 317

	 Gesamt-Tiefe           mm : 1108

	 Länge Flammrohr        mm : 300

	 Gesamt-Höhe            mm : 491

	 Durchm. Flammrohr      mm : 168

	 Gewicht                kg : 68 

	Bestell-Nr.: 106401   

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	370	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106402	OERTLI Gas-Gebläsebrenner

	OES 441-3GM, vollautom., voreingestellt

	Suchbegriff:	OES 441-3GM

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3180	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Gebläsebrenner

	OES 441-3GI, vollautom., voreingestellt

	90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie

	73/23  EWG-Niederspannungs-Richtlinie

	89/336 EWG-Richtlinien für elektromag-

	 netische Verträglichkeit

	- modulierend mit bauseitigem 3-Punkt-

	  Regler oder z.B.  REA 532 B

	- Gasregelstrecke mit pneumatischer

	  Gas-Luft-Verbundregelung

	- Elektrischer Brennermotor

	- Gebläsesystem DUOPRESS

	- Automatische Luftabschlußklappe

	- elektronischer Zündtransformator

	- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

	  wächter

	- Elektroanschluß mittels Euro-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- Haube

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel-

	  strecke

	- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

	- Kategorie : I2Esi

	- Brenner mit Verbrennungskopf voll-

	  ständig montiert und geprüft

	- Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle

	  separat verpackt

	Bezeichnung              OES 441-3 GI

	Feuerungswärmeleistung  kW : 210 -680

	max. Feuerraum-

	  gegendruck          mbar :

	Durchsatz

	 Erdgas E             qm/h : 22,2 /

	                             31,7-68 ,8

	 Erdgas LL            qm/h : 25,4 /

	                             36,4-78 ,8

	Voreinstellung          kW :

	Leistungsaufnahme        W : 1500

	                             230 V /

	                             400 V 3N

	                             50Hz

	                             Wechselst

	Abmessungen

	 Breite                 mm : 420

	 + Gasarmatur           mm : 317

	 Gesamt-Tiefe           mm : 1108

	 Länge Flammrohr        mm : 300

	 Gesamt-Höhe            mm : 491

	 Durchm. Flammrohr      mm : 168

	 Gewicht                kg : 68

	Bestell-Nr.: 106402

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	372	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106404	OERTLI Gas-Gebläsebrenner

	OES 443 GI, vollautom., voreingestellt

	Suchbegriff:	OES 443 GI

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3660	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Gebläsebrenner

	OES 443 GI, vollautom., voreingestellt

	90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie

	73/23  EWG-Niederspannungs-Richtlinie

	89/336 EWG-Richtlinien für elektromag-

	 netische Verträglichkeit

	- modulierend mit bauseitigem 3-Punkt-

	  Regler oder z.B.  REA 532 B

	- Gasregelstrecke mit pneumatischer

	  Gas-Luft-Verbundregelung

	- Elektrischer Brennermotor

	- Gebläsesystem DUOPRESS

	- Automatische Luftabschlußklappe

	- elektronischer Zündtransformator

	- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

	  wächter

	- Elektroanschluß mittels Euro-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- Haube

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel-

	  strecke

	- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

	- Kategorie : I2Esi

	- Brenner mit Verbrennungskopf voll-

	  ständig montiert und geprüft

	- Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle

	  separat verpackt

	Bezeichnung              OES 443 GI

	Feuerungswärmeleistung  kW : 330 -1000

	max. Feuerraum-

	  gegendruck          mbar :

	Durchsatz

	 Erdgas E             qm/h : 34,9 /

	                             63,5-105,8

	 Erdgas LL            qm/h : 40,0 /

	                             72,7-121,2

	Voreinstellung          kW :

	Leistungsaufnahme        W : 2200

	                             230 V /

	                             400 V 3N

	                             50Hz

	                             Wechselst

	Abmessungen

	 Breite                 mm : 420

	 + Gasarmatur           mm : 317

	 Gesamt-Tiefe           mm : 1239

	 Länge Flammrohr        mm : 300

	 Gesamt-Höhe            mm : 492

	 Durchm. Flammrohr      mm : 220

	 Gewicht                kg : 73
	 	
	Bestell-Nr.: 106404

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	374	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106446	OERTLI zusätzl. Schalldämmhaube

	für OES/OEN 330 L u. G, 15-18dB(A)

	Suchbegriff:	Schalldämmhaube

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1250	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI zusätzl. Schalldämmhaube

	für OES/OEN 330 L u. G, 15-18dB(A)

	Bestell-Nr.: 106446

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	375	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106522	OERTLI Anschlußset für Gebläsebrenner

	bei einem Druck größer 30 mbar

	Suchbegriff:	Anschlußset

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	84	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlußset für Gebläsebrenner

	- bei einem Druck größer 30 mbar

	Bestell-Nr.: 106522

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	376	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106532	OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 520

	Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

	Suchbegriff:	DMV-VEF 520

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1385	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 520

	Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

	- Gas-Magnetventil

	- Gasdruckwächter

	- Anschlussmöglichkeit für Ventildicht-

	 heitskontrolle

	- Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck

	- Anschlussgrösse 2 Zoll

	- Gewicht 10 kg

	Bei Vordrücken über 55 mbar ist immer

	die DMV-VEF 512 in Verbindung mit dem

	Druckregler FRS 520 zu verwenden !!

	Bestell-Nr.: 106532

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	377	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106533	OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 525

	Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

	Suchbegriff:	DMV-VEF 525

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1920	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 525

	Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

	- Gas-Magnetventil

	- Gasdruckwächter

	- Anschlussmöglichkeit für Ventildicht-

	 heitskontrolle

	- Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck

	- Anschlussgrösse 2 Zoll

	- Gewicht 15 kg

	Bei Vordrücken über 55 mbar ist immer

	die DMV-VEF 512 in Verbindung mit dem

	Druckregler FRS 520 zu verwenden !!

	Bestell-Nr.: 106533

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	378	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106570	OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-2 GIR

	Kompakter vollautom. Gasgebläsebrenner

	Suchbegriff:	OES 441-2 GIR

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3035	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-2 GIR

	Kompakter vollautomatischer

	Gasgebläsebrenner

	OES 440 GIR = modulierend mit

	integrierter 3-Punkt Ansteuerung.

	- Gasregelstrecke anlagenspezifisch

	  zuzuordnen

	- elektrischer Brennermotor

	- Gebläse mit DUO Press® System

	- automatische Luftabschlussklappe

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels

	  Ionisationselektrode

	- Luftüberwachung mittels

	  Luftdruckwächter

	- Elektroanschluß mittels Euro-

	  Normsteckbuchse

	- Brennerhaube

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

	  (Hu = 9,45/8,12 kWh/m³)

	Typ :               OES 441 - 2 GIR

	Feuerungswärmeleistung :  205 - 590 kW

	Durchsatz Erdgas E :    21,7 - 62,4 m³/h

	Durchsatz Erdgas LL :   25,2 - 72,6 m³/h

	Leistungsaufnahme :  1300W/230V,50 Hz

	Abmessungen:

	Breite :                        440 mm

	Tiefe (incl. Flammrohr) :      1108 mm

	Höhe :                          491 mm

	Flammrohr Durchmesser :         168 mm

	Empfohlener Lochkreis :

	180 mm

	Gewicht :                        67 kg

	Bestell-Nr.:                 106570

	(ohne Gasregelstrecke)

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	379	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106571	OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-3 GIR

	Kompakter vollautom. Gasgebläsebrenner

	Suchbegriff:	OES 441-3 GIR

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3490	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-3 GIR

	Kompakter vollautomatischer

	Gasgebläsebrenner

	  OES 440 GIR = modulierend mit

	  integrierter 3-Punkt Ansteuerung.

	- Gasregelstrecke anlagenspezifisch

	  zuzuordnen

	- elektrischer Brennermotor

	- Gebläse mit DUO Press® System

	- automatische Luftabschlussklappe

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels

	  Ionisationselektrode

	- Luftüberwachung mittels

	  Luftdruckwächter

	- Elektroanschluß mittels Euro-

	  Normsteckbuchse

	- Brennerhaube

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

	  (Hu = 9,45/8,12 kWh/m³)

	Typ :               OES 441 - 3 GIR

	Feuerungswärmeleistung :  220 - 720 kW

	Durchsatz Erdgas E :    23,3 - 76,2 m³/h

	Durchsatz Erdgas LL :  27,1 -  88,6 m³/h

	Leistungsaufnahme :  1350 W/230/400 V,

	                             3N, 50 Hz

	Abmessungen:

	Breite :                        425 mm

	Tiefe (incl. Flammrohr) :      1108 mm

	Höhe :                          491 mm

	Flammrohr Durchmesser :         168 mm

	Empfohlener Lochkreis :         180 mm

	Gewicht :                        68 kg

	Bestell-Nr.:                 106571

	(ohne

	Gasregelstrecke)

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	380	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106572	OERTLI Gasgebläsebrenner OES 443 GIR

	Kompakter vollautom. Gasgebläsebrenner

	Suchbegriff:	OES 443 GIR

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3940	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasgebläsebrenner OES 443 GIR

	Kompakter vollautomatischer

	Gasgebläsebrenner

	  OES 440 GIR = modulierend mit

	  integrierter 3-Punkt Ansteuerung.

	- Gasregelstrecke anlagenspezifisch

	  zuzuordnen

	- elektrischer Brennermotor

	- Gebläse mit DUO Press® System

	- automatische Luftabschlussklappe

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels

	  Ionisationselektrode

	- Luftüberwachung mittels

	  Luftdruckwächter

	- Elektroanschluß mittels Euro-

	  Normsteckbuchse

	- Brennerhaube

	- Befestigung mittels Schiebeflansch

	- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar (Hu

	= 9,45/8,12 kWh/m³)

	Typ :                   OES 443 GIR

	Feuerungswärmeleistung : 345 - 1030 kW

	Durchsatz Erdgas E :     36,5 - 109 m³/h

	Durchsatz Erdgas LL : 42,5 -  126,8 m³/h

	Leistungsaufnahme :  2450 W/230/400 V

	                             3N, 50 Hz

	Abmessungen:

	Breite :                        425 mm

	Tiefe (incl. Flammrohr) :      1239 mm

	Höhe :                          492 mm

	Flammrohr Durchmesser :   168 - 220 mm

	Empfohlener Lochkreis :         180 mm

	Gewicht :                        78 kg

	Bestell-Nr.:                 106572

	(ohne Gasregelstrecke)

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	381	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106660	OERTLI zusätzl. Schalldämmhaube

	für OES 440 Öl / Gas Dämpfung 20-25dB(A)

	Suchbegriff:	OES 440 Öl/Gas

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1375	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI zusätzl. Schalldämmhaube

	für OES 440 Öl / Gas

	Dämpfung 20-25dB (A)

	Bestell-Nr.: 106660

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	382	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106795	OERTLI Einbauset Ölmengenzähler 

	für ELIOS-Brenner ( ohne Zähler )

	Suchbegriff:	Einbauset 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	45	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Einbauset Ölmengenzähler

	für ELIOS-Brenner ( ohne Zähler )

	Bestell-Nr.:          106795

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	383	 	 

	Nummer	Kurztexte

	106970	OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 512 S10

	für Gebläsebrenner OES 440 GI/GIR

	Suchbegriff:	DMV-VEF512S10

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	825	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 512 S10

	für Gebläsebrenner OES 440 GI/GIR

	- Gas-Magnetventil

	- Gasdruckwächter

	- Anschlussmöglichkeit für Ventil-

	  dichtheitskontrolle

	- Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck

	- Anschlussgröße 2 Zoll

	- Gewicht 10 kg

	Bestell-Nr.: 106970

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	384	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107140	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 151 LEV ELIO

	für Heizöl EL

	Suchbegriff:	OES 151 LEV

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	923	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 151 LEV ELIO

	für Heizöl EL

	Umweltzeichen "Blauer Engel"

	 nach RAL-UZ 9

	- automatischer Kompaktölbrenner mit

	  druckseitiger Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  Simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

	  renden Wartung

	- senkrechte Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlußklappe

	- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

	  zur optimalen Verbrennung mittels

	  optimiertem Flammenkopf

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

	  überwachung

	- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

	- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

	  terne "Geräuschfalle"

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktüblichen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- flexible Ölanschlußleitungen

	Typ                    : OES151LEVELIOS

	Feuerungswärmeleis. kW : 16 -31

	max. Feuerraumgegen-

	 druck            mbar : 0,6

	Öldurchsatz       kg/h : 1,35 -2,60

	Voreinstellung      kW : 22

	Vormontierte Düse Usgph: 0,50/60GradS

	Leistungsaufnahme    W : 250

	Abmessungen

	 Breite             mm : 260

	 Gesamt-Tiefe       mm : 465

	 Länge Flammenrohr  mm : 90  -150   

	 Gesamt-Höhe        mm : 325

	 Durchm.Flammenrohr mm : 90 

	 Gewicht            kg : 10 

	Bestell-Nr.            : 107140    

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	385	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107141	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 151 LE ELIOS

	für Heizöl EL

	Suchbegriff:	OES 151 LE

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	793	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 151 LE ELIOS

	für Heizöl EL

	- automatischer Kompaktölbrenner mit

	  druckseitiger Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  Simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

	  renden Wartung

	- senkrechte Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlußklappe

	- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

	  zur optimalen Verbrennung mittels

	  optimiertem Flammenkopf

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

	  überwachung

	- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

	- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

	  terne "Geräuschfalle"

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktüblichen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- flexible Ölanschlußleitungen

	Typ                    : OES151LE ELIOS

	Feuerungswärmeleis. kW : 22 -33

	max. Feuerraumgegen-

	 druck            mbar : 0,7

	Öldurchsatz       kg/h : 1,85 -2,8 

	Voreinstellung      kW : 30

	Vormontierte Düse Usgph: 0,6/45 Grd S

	Leistungsaufnahme    W : 190

	Abmessungen

	 Breite             mm : 260

	 Gesamt-Tiefe       mm : 465

	 Länge Flammenrohr  mm : 90  -150   

	 Gesamt-Höhe        mm : 325

	 Durchm.Flammenrohr mm : 90 

	 Gewicht            kg : 10 

	Bestell-Nr.            : 107141    

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	386	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107156	OERTLI  Sockel für Nachbelüftungs-

	Steuergerät für Gebläsebrenner OEN 150 L

	Suchbegriff:	Sockel 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Sockel für Nachbelüftungs-

	Steuergerät für Gebläsebrenner OEN 150 L

	Bestell-Nr.: 107156

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	387	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107188	OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 251 LE

	für Heizöl EL, 40 - 72 kW

	Suchbegriff:	OEN 251 LE

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 251 LE

	- 1-stufiger automatischer Kompakt-

	  ölbrenner mit druckseitiger

	  Luftregulierung zur Verbrennungs-

	  optimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  simplex, werkseitig vor eingestellt

	- Schnellschlußschrauben und senkrechte

	  Wartungsposition zur schnellen und

	  sauberen Wartung

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläsesystem DUOPRESS(r)

	- automatische Luftabschlußklappe

	- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

	  zur optimalen Verbrennung mittels

	  optimierten Flammkopfs

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels Infrarot-

	  Flackerdetektor

	- Ölpumpe mit integrierten Magnetventil

	- Elektroanschluß mittels Euro-

	  Normsteckbuchse nach DIN 4791

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktgängigen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- Flexible Ölanschlußleitungen

	- vormontierte Düse

	Verpackung:

	1 Paket

	Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,

	Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm

	voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,

	Pumpendruck). Bitte beachten Sie

	bei Installation dieser Brenner die

	Richtlinien der BlmSchV.

	Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

	incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

	beachten, insbesondere bei Einbau eines

	Antiheberventils (§ 19g WHG).

	Betriebsart in der gesamten Baureihe

	einstufig

	Brennerleistung       kW: 40 - 72

	Öldurchsatz         kg/h: 3,4 - 6,1

	Aufgenommene elektrische

	Leistung                : 245 W/230 V

	                          1N / 50 Hz

	Schall bei 1 m Abstand  : 67 dB (A)

	Gewicht               kg: 18

	Bestell-Nr.             : 107188

	Typ                     : OEN-251 LE

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	388	 	 

	Nummer	Kurztexte

	Bestell-Nr.: 107188

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	389	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107300	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 152 LE/33 

	ELIOS für Heizöl EL, 29 47 kW

	Suchbegriff:	OES 152 LE/33

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	795	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner

	OES 152 LE/33 ELIOS für Heizöl EL

	- automatischer Kompaktölbrenner mit

	  druckseitiger Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  Simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

	  renden Wartung

	- senkrechte Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlußklappe

	- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

	  zur optimalen Verbrennung mittels

	  optimiertem Flammenkopf

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

	  überwachung

	- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

	- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

	  terne "Geräuschfalle"

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktüblichen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- flexible Ölanschlußleitungen

	Typ                    : OES152LE/33

	ELIOS

	Feuerungswärmeleis. kW : 29-47

	max. Feuerraumgegen-

	 druck            mbar : 0,7

	Öldurchsatz       kg/h : 2,45-4,0

	Voreinstellung      kW : 33

	Vormontierte Düse Usgph: 0,65/45 Grd S

	Leistungsaufnahme    W : 190

	Abmessungen

	 Breite             mm : 260

	 Gesamt-Tiefe       mm : 465

	 Länge Flammenrohr  mm : 90  -150

	 Gesamt-Höhe        mm : 325

	 Durchm.Flammenrohr mm : 90

	 Gewicht            kg : 14

	Bestell-Nr.            : 107300

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	390	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107580	OERTLI Gasbrenner OES 151 GE ELIOS

	einstuf. Gebläsebrenner, 15-45 kW

	Suchbegriff:	OES 151 GE

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1095	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasbrenner OES 151 GE ELIOS

	Kompakter vollautomatischer einstufiger

	Gasgebläsebrenner

	Werkseitig eingestellt

	- Schnellschlussschrauben und senkrechte

	  Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V ( Wechselspannung )

	- Gebläsesystem DUOPRESS

	- Automatische Luftabschlussklappe

	- Elektronischer Zündtrafo

	- Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels

	  Ionisatuionselektrode

	- Brennerschutzhaube

	- Elektr. Anschluss mittels Euro-

	Normsteckbuchse

	- Kompakte Gasregelstrecke links

	oder rechts anschliessbar

	Typ:OES 151 GE

	Feuerungswärmeleistung :15-45 kW

	max. Gasdurchsatz

	  Erdgas E :1,5-4,5 m3/h

	Erdgas LL : 1,74-5,23 m3/h

	Voreingestellt auf : 25 kW

	elektrische

	  Leistungsaufnahme : 140 W

	Elektrischer Anschluss :

	        230 V/50 Hz / Wechselstrom

	Abmessungen:

	Breite

	     :

	        259        mm

	Gesamt-Tiefe                        :

	    485

	        mm

	Anschluss-Gasventil                :

	   ½

	Zoll

	Gewicht

	        :               14 kg

	Bestell-Nr.

	        :          107580

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	391	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107590	OERTLI Gasbrenner

	Feuerungswärmeleistung : 40-70 kW

	Suchbegriff:	OES 155 GE

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1350	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasbrenner OES 155 GE ELIOS

	Kompakter vollautomatischer einstufiger

	Gasgebläsebrenner

	Werkseitig eingestellt

	- Schnellschlussschrauben und senkrechte

	  Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V ( Wechselspannung )

	- Gebläsesystem DUOPRESS

	- Automatische Luftabschlussklappe

	- Elektronischer Zündtrafo

	- Steuergerät

	- Flammenüberwachung mittels

	  Ionisatuionselektrode

	- Brennerschutzhaube

	- Elektr. Anschluss mittels Euro-

	  Normsteckbuchse

	- Kompakte Gasregelstrecke links

	oder rechts anschliessbar

	Typ :                    OES 155 GE

	Feuerungswärmeleistung :      40-70 kW

	max. Gasdurchsatz

	  Erdgas E :                4,0-7,0 m3/h

	  Erdgas LL :             4,65-8,14 m3/h

	Voreingestellt auf :             50 kW

	elektrische

	  Leistungsaufnahme :           190 W

	Elektrischer Anschluss :   230 V/50 Hz

	                           Wechselstrom

	Abmessungen:

	Breite :                        259 mm

	Gesamt-Tiefe :                  485 mm

	Anschluss-Gasventil :           1/2 "

	Gewicht :                        14 kg

	Bestell-Nr. :                107590

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	392	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107696	OERTLI  Dichtung für separaten

	Luftansaugstutzen für OES 150 L

	Suchbegriff:	Dichtung 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Dichtung für separaten

	Luftansaugstutzen für

	Gebläsebrenner OES 150 L

	Bestell-Nr.: 107696

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	393	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107840	OERTLI Ölgebl.brenner OEN 155 LEV

	ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

	Suchbegriff:	OEN 155 LEV

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1075	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebl.brenner OEN 155 LEV

	ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

	Umweltzeichen "Blauer Engel"

	 nach RAL-UZ 9

	- automatischer Kompaktölbrenner mit

	  druckseitiger Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  Simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

	  renden Wartung

	- senkrechte Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlußklappe

	- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

	  zur optimalen Verbrennung mittels

	  optimiertem Flammenkopf

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

	  überwachung

	- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

	- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

	  terne "Geräuschfalle"

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktüblichen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- flexible Ölanschlußleitungen

	Typ                    OEN155LEV ELIOS

	Feuerungswärmeleis. kW : 30 -49

	max. Feuerraumgegen-

	 druck            mbar : 0,6

	Öldurchsatz       kg/h : 2,5  -4,1

	Voreinstellung      kW : 39

	Vormontierte Düse Usgph: 0,85/60Grd HF

	                         (Fluidics)

	Leistungsaufnahme    W : 240

	Abmessungen

	 Breite             mm : 260

	 Gesamt-Tiefe       mm : 455 -550

	 Länge Flammenrohr  mm : 140 -235

	 Gesamt-Höhe        mm : 325

	 Durchm.Flammenrohr mm : 90

	 Gewicht            kg : 15

	Bestell-Nr.            : 107840

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	394	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107875	OERTLI  Separater Luftansaug- 

	stutzen für Gebläsebrenner OES 150 L

	Suchbegriff:	Luftansaugstut.

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	67	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Separater Luftansaug-

	stutzen für Gebläsebrenner OES 150 L

	Bestell-Nr.: 107875

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	395	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107936	OERTLI  Ölgebläsebrenner OES 255 LE

	Heizöl,  60 - 120 kW, 1-stufig

	Suchbegriff:	OES 255 LE

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	895	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Ölgebläsebrenner OES 255 LE

	- 1-stufiger automatischer Kompakt-

	  ölbrenner mit druckseitiger

	  Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlußschrauben und senkrechte

	  Wartungsposition zur schnellen und

	  sauberen Wartung

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlußklappe

	- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

	  zur optimalen Verbrennung mittels

	  optimierten Flammkopfs

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät

	- Flammenwächter Fotozelle

	- Elektroanschluß mittels Euro-

	  Normsteckbuchse nach DIN 4791

	- Haube mit FCKW-freier-

	  Schalldämmung

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktgängigen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- Flexible Ölanschlußleitungen

	- vormontierte Düse

	Verpackung : 1 Paket

	Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,

	Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm

	voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,

	Pumpendruck). Bitte beachten Sie bei

	Installation dieser Brenner die Richt-

	linien der BlmSchV.

	Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

	incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

	beachten, insbesondere bei Einbau eines

	Antiheberventils (§ 19g WHG).

	Brennerleistung      kW : 60 - 120

	Öldurchsatz        kg/h : 5,1 - 10,1

	Aufgenommene elektrische

	Leistung                : 245 W/230 V

	                          1N / 50 Hz

	Schall bei 1 m Abstand  : 67 dB (A)

	Gewicht              kg : 18

	Bestell-Nr.             : 107936

	Typ                     : OES 255 L E

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	396	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107938	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 255 LZ

	Heizöl, 53 - 120 kW, 2-stufig

	Suchbegriff:	OES 255 LZ

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1110	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebläsebrenner OES 255 LZ

	- 2-stufiger automatischer Kompakt-

	  ölbrenner mit druckseitiger

	  Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlußschrauben und senkrechte

	  Wartungsposition zur schnellen und

	  sauberen Wartung

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlußklappe

	- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

	  zur optimalen Verbrennung mittels

	  optimierten Flammkopfs

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät

	- Flammenwächter Fotozelle

	- Elektroanschluß mittels Euro-

	  Normsteckbuchse nach DIN 4791

	- Haube mit FCKW-freier-

	  Schalldämmung

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktgängigen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- Flexible Ölanschlußleitungen

	- vormontierte Düse

	Verpackung : 1 Paket

	Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,

	Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm

	voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,

	Pumpendruck). Bitte beachten Sie bei

	Installation dieser Brenner die Richt-

	linien der BlmSchV.

	Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

	incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

	beachten, insbesondere bei Einbau eines

	Antiheberventils (§ 19g WHG).

	Brennerleistung      kW : 53 - 120

	Öldurchsatz        kg/h : 4,5  - 10,1

	Aufgenommene elektrische

	Leistung                : 250 W/230 V

	                          1N / 50 Hz

	Schall bei 1 m Abstand  : 67 dB (A)

	Gewicht              kg : 18

	Bestell-Nr.             : 107938

	Typ                     : OES 255 L Z

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	397	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107954	OERTLI  Umbauset Flüssiggas 

	für OES 151 GE mit 20-52 kW

	Suchbegriff:	Umbauset 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	144	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Umbauset Flüssiggas

	für OES 151 GE mit 20-52 kW

	Bestell-Nr.:  107954

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	398	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107955	OERTLI  Umbauset Flüssiggas 

	für OES 155 GE mit 38-79 kW

	Suchbegriff:	Umbauset 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	144	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Umbauset Flüssiggas

	für OES 155 GE mit 38-79 kW

	Bestell-Nr.:  107955

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	399	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107962	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 18

	Erdgas, 18 kW

	Suchbegriff:	GS 18

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 18

	Erdgas, 18 kW

	Speicher in runder, stehender Ausführung

	Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

	Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

	einbrennlackierte Stahlblechummantelung

	rot Reinigungsflansch aufgesteckte

	Strömungssicherung  eingebaute

	Magnesium-Schutzanode  Atmosphärischer

	Brenner aus Edelstahl Kompakt-Gasarmatur

	mit thermoelektrischer Zündsicherung

	Halbautomat mit Piezozünder.

	Betriebsdruck max. bar : 6

	Inhalt            ltr. : 300

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085AR0456

	Nennwärmeleistung  kW  : 18,0

	NL-Zahl 60°C           : 7,5

	Durchmesser         mm : 700

	Gesamthöhe          mm : 1620

	Abgasanschluß       mm : 130

	Gewicht ca.         kg : 170

	Zugbedarf           PA : 3

	Bestell-Nr.            : 107962

	Typ                    : GS 18

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	400	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107964	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 18

	Flüssiggas, 18 kW

	Suchbegriff:	GS 18

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 18

	Flüssiggas, 18 kW

	Speicher in runder, stehender Ausführung

	Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

	Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

	einbrennlackierte Stahlblechummantelung

	rot Reinigungsflansch aufgesteckte

	Strömungssicherung  eingebaute

	Magnesium-Schutzanode  Atmosphärischer

	Brenner aus Edelstahl Kompakt-Gasarmatur

	mit thermoelektrischer Zündsicherung

	Halbautomat mit Piezozünder.

	Betriebsdruck max. bar : 6

	Inhalt            ltr. : 300

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085AR0456

	Nennwärmeleistung  kW  : 18,0

	NL-Zahl 60°C           : 7,5

	Durchmesser         mm : 700

	Gesamthöhe          mm : 1620

	Abgasanschluß       mm : 130

	Gewicht ca.         kg : 170

	Zugbedarf           PA : 3

	Bestell-Nr.            : 107962

	Typ                    : GS 18

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	401	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107982	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 20

	Erdgas, 20 kW

	Suchbegriff:	GS 20

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2750	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 20

	Erdgas, 20 kW

	Speicher in runder, stehender Ausführung

	Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

	Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

	einbrennlackierte Stahlblechummantelung

	rot Reinigungsflansch aufgesteckte

	Strömungssicherung  eingebaute

	Magnesium-Schutzanode  Atmosphärischer

	Brenner aus Edelstahl Kompakt-Gasarmatur

	mit thermoelektrischer Zündsicherung

	Halbautomat mit Piezozünder.

	Betriebsdruck max. bar : 6

	Inhalt            ltr. : 400

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085AR0456

	Nennwärmeleistung  kW  : 20,0

	NL-Zahl 60°C           : 9,8

	Durchmesser         mm : 700

	Gesamthöhe          mm : 1930

	Abgasanschluß       mm : 130

	Gewicht ca.         kg : 200

	Zugbedarf           PA : 3

	Bestell-Nr.            : 107982

	Typ                    : GS 20

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	402	 	 

	Nummer	Kurztexte

	107984	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 20

	Flüssiggas, 20 kW

	Suchbegriff:	GS 20

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2750	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 20

	Flüssiggas, 20 kW

	Speicher in runder, stehender Ausführung

	Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

	Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

	einbrennlackierte Stahlblechummantelung

	rot Reinigungsflansch aufgesteckte

	Strömungssicherung  eingebaute

	Magnesium-Schutzanode  Atmosphärischer

	Brenner aus Edelstahl Kompakt-Gasarmatur

	mit thermoelektrischer Zündsicherung

	Halbautomat mit Piezozünder.

	Betriebsdruck max. bar : 6

	Inhalt            ltr. : 400

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085AR0456

	Nennwärmeleistung  kW  : 20,0

	NL-Zahl 60°C           : 9,8

	Durchmesser         mm : 700

	Gesamthöhe          mm : 1930

	Abgasanschluß       mm : 130

	Gewicht ca.         kg : 200

	Zugbedarf           PA : 3

	Bestell-Nr.            : 107982

	Typ                    : GS 20

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	403	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108055	OERTLI Gasregelstr. MBD 120 CTD,300 mbar

	für Gas-Gebläsebrenner OES 541/542 GM/GI

	Suchbegriff:	MBD 120 CTD

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1820	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasregelstr. MBD 120 CTD

	300 mbar Vordruck

	für Gas-Gebläsebrenner

	OES 541/542 GM/GI

	- ohne Ventildichheitskontrolle

	Bestell-Nr.: 108055

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	404	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108112	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

	Vollautomat Erdgas, 38,7 kW

	Suchbegriff:	GS 35 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4615	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

	Vollautomat Erdgas, 38,7 kW

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

	brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

	Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.       CE : 0085 AP 0195

	Nennwärmeleistung    kW : 34,0

	Nennwärmebelastung   kW : 38,7

	Inhalt             ltr. : 325

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 1980

	Abgasanschluß        mm : 110

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 230

	Bestell-Nr.             : 108112

	Typ                     : GS 35 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	405	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108114	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Suchbegriff:	GS 35 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4615	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

	brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

	Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.          : 0085 AP 0195

	Nennwärmeleistung    kW : 34,0

	Nennwärmebelastung   kW : 38,7

	Inhalt             ltr. : 325

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 1980

	Abgasanschluß        mm : 110

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 230

	Bestell-Nr.             : 108114

	Typ                     : GS 35 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	406	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108286	OERTLI OES 541 GI

	Gasgebläsebrenner voll modulierend

	Suchbegriff:	OES 541 GI

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4350	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OES 541 GI

	Gasgebläsebrenner voll modulierend

	Mit externer 3-Punkt Ansteuerung

	Oder OERTLI Regelung REA 532

	- Brennergehäuse mit besonders

	 geräuscharmem Hochleistungsgebläserad,

	 statisch und dynamisch ausgewuchtet,

	- Kesselanschlußflansch und Dichtung,

	- Misch-/Zündeinrichtung mit

	verstellbarem

	  Gaskopf,

	- Gasfeuerungsautomat, Ionisations-

	  Flammenüberwachung, Zündtransformator,

	- Luftdruckwächter,

	- Schaltschütz mit Überstromauslöser

	  und LED-Kontrollpanel.

	- Elektromotor: Drehstrom 400V/ 50Hz.

	- Besonders geeignet für den Betrieb an

	  Überdruck-Kesseln.

	- Formschöne Brennerhaube in OERTLI-Rot,

	- Elektroanschlüsse für Gasarmatur

	steckerfertig,

	- Montagezubehör, 4-sprachige

	Bedienungsanleitung.

	- Luftregulierklappe zur lastabhängigen

	  Luftmengeneinstellung, im Stillstand

	  geschlossen zur Vermeidung von

	  Kesselauskühlung.

	- Durch die neue Gebläsetechnik

	geräuscharm

	  sowie geringere Stromaufnahme.

	- Servicefreundliche Bauweise durch

	- Gleitschienen für das Maschinenteil

	zur

	  Erleichterung der Wartungsarbeiten

	ohne

	  Demontage des Brenners.

	- Demontierbarer Gaskopf durch

	Schwenkgelenk

	  in der Gleitschiene.

	- Der Gasfeuerungsautomat dieser

	Brennerserie

	  ist auch für Warmlufterzeuger

	geeignet.

	- Achtung: Gasarmatur separat bestellen

	  (siehe Auswahlliste).

	Typ:  OES 541 GI modulierend

	Minimalleistung:  371-930 kW

	Maximalleistung:  1512 kW

	Gas-Vordruck: 20/25 - 300 mbar

	Gasdurchsatz:

	Erdgas E

	Minimalleistung:   25,23-72,62 m3/h

	Maximalleistung:   160,00 m3/h

	Erdgas LL

	Minimalleistung   39,37-98,41 m3/h

	Maximalleistung   186,1 m3/h

	Aufgen. Leist. : 1300 W

	Anschlussleistung: 400V 3N/50 Hz

	Abmessungen:

	Tiefe:                      840 mm

	Tiefe Servicepos.:   1161-1296 mm

	Breite:                     553 mm

	Höhe:                      555 mm

	Versandgewicht: 76 kg

	Bestell-Nr.: 108286

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	408	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108287	OERTLI OES 542 GI

	Gasgebläsebrenner modulierend

	Suchbegriff:	OES 542 GI

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5755	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OES 542 GI

	Gasgebläsebrenner modulierend

	 Für  externe 3-Punkt-Ansteuerung oder

	 OERTLI Regelung REA 532

	- Brennergehäuse mit besonders

	 geräuscharmem Hochleistungsgebläserad,

	 statisch und dynamisch ausgewuchtet,

	- Kesselanschlußflansch und Dichtung,

	- Misch-/Zündeinrichtung mit

	verstellbarem Gaskopf,

	- Gasfeuerungsautomat, Ionisations-

	  Flammenüberwachung, Zündtransformator,

	- Luftdruckwächter,

	- Schaltschütz mit Überstromauslöser

	  und LED-Kontrollpanel.

	- Elektromotor: Drehstrom 400V/ 50Hz.

	- Besonders geeignet für den Betrieb an

	  Überdruck-Kesseln.

	- Formschöne Brennerhaube in OERTLI-Rot,

	- Elektroanschlüsse für Gasarmatur

	steckerfertig,

	- Montagezubehör, 4-sprachige

	Bedienungsanleitung.

	- Luftregulierklappe zur lastabhängigen

	  Luftmengeneinstellung, im Stillstand

	  geschlossen zur Vermeidung von

	  Kesselauskühlung.

	- Durch die neue Gebläsetechnik

	geräuscharm

	  sowie geringere Stromaufnahme.

	- Servicefreundliche Bauweise durch

	- Gleitschienen für das Maschinenteil

	zur

	  Erleichterung der Wartungsarbeiten

	ohne

	  Demontage des Brenners.

	- Demontierbarer Gaskopf durch

	Schwenkgelenk

	  in der Gleitschiene.

	- Der Gasfeuerungsautomat dieser

	Brennerserie

	  ist auch für Warmlufterzeuger

	geeignet.

	- Achtung: Gasarmatur separat bestellen

	  (siehe Auswahlliste).

	Typ:  OES 542 GI modulierend

	Minimalleistung:  470-1279 kW

	Maximalleistung:  2209 kW

	Gas-Vordruck: 20/25 - 300 mbar

	Gasdurchsatz:

	Erdgas E

	Minimalleistung   49,74-135,34 m3/h

	Maximalleistung:   233,76 m3/h

	Erdgas LL

	Minimalleistung   57,85-157,42 m3/h

	Maximalleistung   271,88 m3/h

	Aufgen. Leist. : 4500 W

	Anschlussleistung: 400V 3N/50 Hz

	Abmessungen:

	Tiefe:                      856 mm

	Tiefe Servicepos.:   1312 mm

	Breite:                     681 mm

	Höhe:                      555 mm

	Versandgewicht: 82 kg

	Bestell-Nr.: 108287

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	410	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108290	OERTLI Flammrohrverlängerung OES 541

	GI von 280 auf 415 mm

	Suchbegriff:	Flammrohrverlä.

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	410	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flammrohrverlängerung

	für Gas-Gebläsebrenner OES 541 GI

	von 280 mm auf 415 mm

	Bestell-Nr.: 108290

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	411	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108312	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

	Vollautomat Erdgas

	Suchbegriff:	GS 50 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5355	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

	Vollautomat Erdgas

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

	brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

	Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.          : 0085 AP 0196

	Nennwärmeleistung    kW : 49,0

	Nennwärmebelastung   kW : 55,7

	Inhalt             ltr. : 315

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 1980

	Abgasanschluß        mm : 150

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 245

	Bestell-Nr.             : 108312

	Typ                     : GS 50 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	412	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108314	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Suchbegriff:	GS 50 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5355	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung orange

	RAL 2004 einbrennlackiert. Aufgesetzte,

	schwenkbare Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.          : 0085 AP 0196

	Nennwärmeleistung    kW : 49,0

	Nennwärmebelastung   kW : 55,7

	Inhalt             ltr. : 315

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 1980

	Abgasanschluß        mm : 150

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 245

	Bestell-Nr.             : 108314

	Typ                     : GS 50 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	413	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108378	OERTLI Gasregelstr. VGD 40.065 CTD

	für OES 541 und 542 GI, 20 mbar Vordruck

	Suchbegriff:	Gasregelstr. 

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3285	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasregelstr. VGD 40.065 CTD

	20 mbar Vordruck für Gasgebläsebrenner

	OES 541 und 542 GI

	- incl. Dichtheitskontrolle

	Bestell-Nr.          :  108378

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	414	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108380	OERTLI Adapter DN 65-2 Zoll

	z. Anschluss von OES 540 mit Gasregelstr

	Suchbegriff:	Adapter 

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	143	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Adapter DN 65-2 Zoll

	zum Anschluss von OES 540 mit Gasregel-

	strecken (Auswahltabelle siehe Preis-

	liste)

	Bestell-Nr.          :  108380

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	415	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108381	OERTLI  Adapter DN 80-DN 65

	z. Anschluss von OES 540 mit Gasregelstr

	Suchbegriff:	Adapter 

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	246	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Adapter DN 80-DN 65

	zum Anschluss von OES 540 mit

	Gasregelstrecken ( Auswahltabelle siehe

	Preisliste )

	Bestell-Nr.          :  108381

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	416	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108383	OERTLI  Heizeinsatz

	für Gas-Gebläsebrenner OES 540 GI  

	Suchbegriff:	Heizeinsatz

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	195	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Heizeinsatz

	für Gas-Gebläsebrenner OES 540 GI

	Bestell-Nr.          :  108383

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	417	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108512	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

	Vollautomat Erdgas

	Suchbegriff:	GS 57 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5935	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

	Vollautomat Erdgas

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

	brennlackiert. Aufgesetzte, schwenk-

	bare Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.          : 0085 AP 0197

	Nennwärmeleistung    kW : 49,0

	Nennwärmebelastung   kW : 55,7

	Inhalt             ltr. : 370

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 2150

	Abgasanschluß        mm : 150

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 265

	Bestell-Nr.             : 108512

	Typ                     : GS 57 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	418	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108514	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Suchbegriff:	GS 57 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5935	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

	brennlackiert. Aufgesetzte, schwenk-

	bare Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.          : 0085 AP 0197

	Nennwärmeleistung    kW : 49,0

	Nennwärmebelastung   kW : 55,7

	Inhalt             ltr. : 370

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 2150

	Abgasanschluß        mm : 150

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 265

	Bestell-Nr.             : 108514

	Typ                     : GS 57 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	419	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108534	OERTLI Gasgebläsebrenner OES 255 GE

	Erdgas E/LL, 60-100 kW, 1-stufig

	Suchbegriff:	OES 255 GE

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1620	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 255 GE

	Kompakter vollautomatischer 1-stufiger

	Gasgebläsebrenner, werkseitig einge-

	stellt.

	- Schnellschlußschrauben und senkrechte

	  Wartungsposition zur schnellen und

	  sauberen Wartung.

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläsesystem DUOPRESS(r)

	- Automatische Luftabschlußklappe

	- Elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät

	- Flamenüberwachung mittels

	  Ionisationselektrode

	- Elektrischer Anschluß mittels Euro-

	  Normsteckbuchse

	- Kompakte Gasregelstrecke links oder

	  rechts anschließbar

	- Ohne Gas-Absperrhahn

	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

	Kategorie : I2ELL

	Der Brenner kann mittels eines

	Umbausets, auf Flüssiggas umgebaut

	werden.

	Verpackung 1 Paket

	- Vollständiger werksseitig voreinge-

	  stellter Brenner

	Durchsatz

	  Erdgas E        m3/h : 6,3 bis 11,6

	  Erdgas LL       m3/h : 7,4 bis 13,5

	Voreinstellung

	  für Erdgas E      kW : 60-100

	Aufgenommene elektrische

	  Leistung           W : 215

	Gasregelstrecken-Typ   : CG 15 R03 D

	Durchmesser            : 3/4 Zoll

	Versandgewicht      kg : 24

	Bestell-Nr.            : 108534

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	420	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108535	OERTLI Gasgebläsebrenner OES 255 GI

	Erdgas E/LL, 60-100 kW, 2-stufig

	Suchbegriff:	OES 255 GI

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1720	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 255 GI

	Kompakter vollautomatischer modulier-

	ender oder 2-stufig gleitender Gasge-

	bläsebrenner, werkseitig eingestellt.

	- Schnellschlußschrauben und senkrechte

	  Wartungsposition zur schnellen und

	  sauberen Wartung.

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- Gebläsesystem DUOPRESS(r)

	- Automatische Luftabschlußklappe

	- Elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät

	- Flamenüberwachung mittels

	  Ionisationselektrode

	- Elektrischer Anschluß mittels Euro-

	  Normsteckbuchse

	- Kompakte Gasregelstrecke links oder

	  rechts anschließbar

	- Ohne Gas-Absperrhahn

	Brennstoff : Erdgas E/LL 20/25 mbar

	Kategorie  : I2ELL

	Der Brenner kann mittels einem Umbauset,

	auf Flüssiggas umgebaut werden.

	Verpackung 1 Paket

	- Vollständiger werksseitig voreinge-

	  stellter Brenner

	Durchsatz

	  Erdgas E        m3/h : 6,3 bis 11,6

	  Erdgas LL       m3/h : 7,4 bis 13,5

	Voreinstellung

	für Erdgas E        kW : 60-100

	Aufgenommene elektrische

	  Leistung           W : 215

	Gasregelstrecken-Typ   : CG 15 R03 D

	Durchmesser            : 3/4 Zoll

	Versandgewicht      kg : 24

	Bestell-Nr.            : 108535

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	421	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108712	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

	Vollautomat Erdgas

	Suchbegriff:	GS 70 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6570	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

	Vollautomat Erdgas

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

	brennlackiert. Aufgesetzte,schwenkbare

	Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.          : 0085 AP 0198

	Nennwärmeleistung    kW : 70,0

	Nennwärmebelastung   kW : 78,4

	Inhalt             ltr. : 300

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 2050

	Abgasanschluß        mm : 180

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 270

	Bestell-Nr.             : 108712

	Typ                     : GS 70 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	422	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108714	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Suchbegriff:	GS 70 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6570	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

	brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

	Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.          : 0085 AP 0198

	Nennwärmeleistung    kW : 70,0

	Nennwärmebelastung   kW : 78,4

	Inhalt             ltr. : 300

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 2050

	Abgasanschluß        mm : 180

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 270

	Bestell-Nr.             : 108714

	Typ                     : GS 70 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	423	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108765	OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS 10

	für Gebläsebrenner OES 151 LEV

	Suchbegriff:	FKS 10

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	258	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS 10

	für Gebläsebrenner OES 151 LEV

	Bestell-Nr.: 108765

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	424	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108766	OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS 

	20/30 für Gebläsebrenner OES 151 LE

	Suchbegriff:	FKS 20/30

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS

	20/30 für Gebläsebrenner OES 151 LE

	Bestell-Nr.: 108766

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	425	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108767	OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS 40

	für Gebläsebrenner OES 152 LE

	Suchbegriff:	FKS 40

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS 40

	für Gebläsebrenner OES 152 LE

	Bestell-Nr.: 108767

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	426	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108786	OERTLI Ölgebl.brenner OEN 151-1LEV

	ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm, 20kW

	Suchbegriff:	OEN 151-1LEV

	Rabattgruppe:	6

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	982	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölgebl.brenner OEN 151-1LEV

	ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

	Umweltzeichen "Blauer Engel"

	nach RAL-UZ 9

	- automatischer Kompaktölbrenner mit

	  druckseitiger Luftregulierung zur

	  Verbrennungsoptimierung

	- komplett mit Druckzerstäuberdüse

	  Simplex, werkseitig voreingestellt

	- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

	  renden Wartung

	- senkrechte Wartungsposition

	- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

	- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

	- automatische Luftabschlussklappe

	- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

	  zur optimalen Verbrennung mittels

	  optimiertem Flammenkopf

	- elektronischer Zündtransformator

	- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

	  überwachung

	- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

	- Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

	  steckbuchse nach DIN 4791

	- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

	  terne "Geräuschfalle"

	- Schiebeflansch, dadurch für alle

	  marktüblichen Niedertemperaturkessel

	  geeignet

	- flexible Ölanschlussleitungen

	Typ                  OEN151-1 LEV ELIOS

	Feuerungswärmeleis. kW : 17 -33

	max. Feuerraumgegen-

	 druck            mbar : 0,6

	Öldurchsatz       kg/h : 1,4  -2,8

	Voreinstellung      kW : 20

	Vormontierte Düse Usgph: 0,5/60Grd HF

	                         (Fluidics)

	Leistungsaufnahme    W : 250

	Abmessungen

	 Breite             mm : 260

	 Gesamt-Tiefe       mm : 455 -550

	 Länge Flammenrohr  mm : 140 -235

	 Gesamt-Höhe        mm : 325

	 Durchm.Flammenrohr mm : 90

	 Gewicht            kg : 10

	Bestell-Nr.            : 108786

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	427	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108912	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

	Vollautomat Erdgas

	Suchbegriff:	GS 90 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7640	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

	Vollautomat Erdgas

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

	brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

	Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.          : 0085 AP 0199

	Nennwärmeleistung    kW : 88,5

	Nennwärmebelastung   kW : 100

	Inhalt             ltr. : 280

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 2100

	Abgasanschluß        mm : 225

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 290

	Bestell-Nr.             : 108912

	Typ                     : GS 90 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	428	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108913	OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 100

	355 l, emailliert, ohne Brenner, blau

	Suchbegriff:	GGS 100

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5250	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 100

	- Innenbehälter aus Stahl, emailliert

	- Stahl-Außenmantel, blau lackiert

	- Wärmeisolierung

	- 2 Fremdstromanoden

	- Gas-Gebläsebrenner als Zubehör

	- Regel- und Sicherheitsthermostat

	- aufgesetzter Abgassammler,

	  180 Grd drehbar

	- Entleerungshahn

	- Sicherheitseinrichtung

	- 2 Revisionsflansche

	Verpackung:

	- 1 Verschlag - Speicher

	Betriebsbedingungen:

	- Betriebsüberdruck max.       bar : 6

	- Betriebstemperatur max.    Grd C : 85

	- Sicherheitstemp.-begrenzer Grd C : 95

	geprüft nach:

	90/396/EWG EG-Gasgeräterichtlinie

	Produkt-ID-Nummer: CE-0085BO0171

	geprüft und gütegesichert nach

	DIN 4753 Teil 3 und 6

	Typ:                         GGS 100

	Nennwärmeleistung            kW : 100,0

	empfohlener

	 Gas-Gebläsebrenner:         OEN 255 GE

	Technische Daten:

	Nennwärmebelastung            kW: 105,5

	Wasserinhalt                  l : 355

	Bereitschaftswärmeverlust kWh/24h : 3,8

	Erzeuger-Aufwandszahl       eTW : 1,07

	Anschlusswerte:

	Erdgas E HuB 9,5 kWh/m3 m3/h    : 11,1

	Erdgas LL HuB 8,4 kWh/m3 m3/h   : 12,6

	Aufheizzeit 10 °C auf 60 °C min : ca. 14

	Dauerleistung 45 °C l/h         : 2460

	Dauerleistung 60 °C l/h         : 1720

	Spitzenleistung 45 °C l/10  min : 810

	Spitzenleistung 45 °C l/60  min : 2860

	Spitzenleistung 60 °C l/6   min : 2240

	Leistungskennzahl

	(tsp 60 Grd C)               NL : 26

	Gewicht (leer) ohne Brenner  kg : 320

	Gesamthöhe                   mm : 2150

	Speicherdurchmesser          mm : 700

	Mitte Abgasstutzen           mm : 2150

	Abgasstutzen (li.W.)         mm : 180

	Speicherhöhe                 mm : 1920

	Bestell-Nr.                     : 108913

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	430	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108914	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Suchbegriff:	GS 90 EC

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7640	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

	Vollautomat Flüssiggas

	Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

	führung. Innenbehälter aus Stahl,

	2-fach emailliert. Hochwertige

	Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

	brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

	Strömungssicherung.

	Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

	Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

	und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

	mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

	mit Ionisationsflammenüberwachung.

	Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

	Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

	Schutzanode.

	Produkt-ID-Nr.          : 0085 AP 0199

	Nennwärmeleistung    kW : 88,5

	Nennwärmebelastung   kW : 100

	Inhalt             ltr. : 280

	Betriebsdruck max.  bar : 6

	Durchmesser          mm : 700

	Höhe                 mm : 2100

	Abgasanschluß        mm : 225

	Zugbedarf            PA : 3

	Gewicht              kg : 290

	Bestell-Nr.             : 108914

	Typ                     : GS 90 EC

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	431	 	 

	Nummer	Kurztexte

	108915	OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 70

	365 l, emailliert, ohne Brenner, blau

	Suchbegriff:	GGS 70

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3845	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 70

	- Innenbehälter aus Stahl, emailliert

	- Stahl-Außenmantel, blau lackiert

	- Wärmeisolierung

	- 2 Fremdstromanoden

	- Gas-Gebläsebrenner als Zubehör

	- Regel- und Sicherheitsthermostat

	- aufgesetzter Abgassammler,

	  180 grd. drehbar

	- Entleerungshahn

	- Sicherheitseinrichtung

	- 2 Revisionsflansche

	Verpackung:

	- 1 Verschlag - Speicher

	Betriebsbedingungen:

	- Betriebsüberdruck       max. bar : 6

	- Betriebstemperatur    max. Grd C : 85

	- Sicherheitstemp.-begrenzer Grd C : 95

	geprüft nach:

	90/396/EWG EG-Gasgeräterichtlinie

	Produkt-ID-Nummer: CE-0085BO0171

	geprüft und gütegesichert nach

	DIN 4753 Teil 3 und 6

	Typ:                            GGS 70

	Nennwärmeleistung          kW : 70,0

	empfohlener

	  Gas-Gebläsebrenner:      OES 155 GE

	Technische Daten:

	Nennwärmebelastung         kW : 73,8

	Wasserinhalt                l : 365

	Bereitschaftswärme-

	  verlust             kWh/24h : 2,9

	Erzeuger-Aufwandszahl     eTW : 1,07

	Anschlusswerte:

	Erdgas E HuB 9,5 kWh/m3 m3/h  : 7,7

	Erdgas LL HuB 8,4 kWh/m3 m3/h : 8,0

	Aufheizzeit

	10 Grd C auf 60 Grd C     min : ca.18

	Dauerleistung 45 Grd C l/h    : 1720

	Dauerleistung 60 Grd C l/h    : 1200

	Spitzenleistung bei

	            45 Grd C l/10 min : 705

	            45 Grd C l/60 min : 2135

	            60 Grd C l/60 min : 1490

	Leistungskennzahl

	  (tsp 60 Grd C)           NL : 24

	Gewicht (leer) ohne Brenner kg: 300

	Gesamthöhe                  mm: 2150

	Speicherdurchmesser         mm: 700

	Mitte Abgasstutzen          mm: 2150

	Abgasstutzen (li.W.)        mm: 180

	Speicherhöhe                mm: 1920

	Gesamttiefe ohne Brenner    mm: 1040

	Bestell-Nr.                   : 108915

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	433	 	 

	Nummer	Kurztexte

	111067	OERTLI Isolierung 

	für hydraulische Weiche GMR 4000 Kaskade

	Suchbegriff:	Isolierung 

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	176	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Isolierung

	für hydraulische Weiche GMR 4000 Kaskade

	Bestell-Nr.: 111067

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	434	 	 

	Nummer	Kurztexte

	111069	OERTLI Isolierung für Verteilerbalken 

	GMR 4000 ( bei RG nur f. vordere Kessel)

	Suchbegriff:	Isolierung

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	64	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Isolierung für Verteilerbalken

	GMR 4000

	( bei RG nur für die Anzahl der vorderen

	Kessel erforderlich )

	Bestell-Nr.:  111069

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	435	 	 

	Nummer	Kurztexte

	111920	OERTLI Isolierung für Kesselanschlussatz

	GMR 4000 Kaskade pro Kessel erforderlich

	Suchbegriff:	Isolierung 

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	48	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Isolierung für Kesselanschlussatz

	GMR 4000 Kaskade

	pro Kessel erforderlich

	Bestell-Nr.: 111920

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	436	 	 

	Nummer	Kurztexte

	112632	OERTLI Anschlussflansch Wasser DN 65

	für GMR 4000 Kaskade

	Suchbegriff:	Anschlussflans.

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	110	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussflansch Wasser DN 65

	für GMR 4000 Kaskade

	Bestell-Nr.:          112632

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	437	 	 

	Nummer	Kurztexte

	115768	OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 233 cond.

	Erdgas E / LL, 17-85 kW, 

	Suchbegriff:	GSR233condens

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 233 cond.

	( Erdgas E / LL ) mit 17-85 kW

	Wärmetauscher aus Aluminium / Silizium

	- hohe Korrosionsfestigkeit

	- zylindrischer Vormischbrenner mit

	  Metallvlies-Oberfläche zur extrem

	  schadstoffarmen Verbrennung

	- Gas-Luft-Verbundregelung zur

	  modulierenden Betriebsweise

	- Modulationsverhältnis 1:5

	- komplett zusammengebaute Gas-

	  sicherheits- und Regelarmatur mit

	  Gasfeuerungsautomat in Micro-

	  prozessortechnik

	- Das Schaltfeld ist mit einer

	  witterungsgeführten Regelung

	  OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

	  steuert 1 direkten Heizkreis

	  und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

	  als Zubehör).

	Durch Anschluss eines Vorlauffühlers

	(AD 199) kann der 1. Mischerkreis

	aktiviert werden. Durch den Einbau einer

	zusätzlichen Mischerplatine (AD 196)

	kann ein 2. Mischerkreis angesteuert

	werden. Eine oder mehrere

	Fernbedienungen AD 194 ermöglichen die

	Veränderung von Parametern vom

	Wohnraum aus.

	Der Brennwertkessel verfügt außerdem

	über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

	man diesen auch in eine Gebäudeleit-

	technik integrieren kann.

	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

	geregelt werden. Dazu benötigt man

	lediglich die entsprechende Anzahl

	von BUS-Kabeln (AD 134) und einen

	Tauchfühler als Summenvorlauffühler

	(Speicherfühler AD 212)

	- Kessel wird komplett montiert und

	  anschlussfertig geliefert

	Kesselabmessungen. 

	B/H/T:          mm 1190/1310/450

	Abgasanschluss: mm 150

	Gewicht:        kg 115

	Normnutzungsgrad % 108,1

	Bestell-Nr.:        115768

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	438	 	 

	Nummer	Kurztexte

	115769	OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 234 cond.

	Erdgas E / LL, 26-129 kW

	Suchbegriff:	GSR234condens

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8360	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 234 cond.

	( Erdgas E / LL ) mit 26-129 kW

	Wärmetauscher aus Aluminium / Silizium

	- hohe Korrosionsfestigkeit

	- zylindrischer Vormischbrenner mit

	  Metallvlies-Oberfläche zur extrem

	  schadstoffarmen Verbrennung

	- Gas-Luft-Verbundregelung zur

	  modulierenden Betriebsweise

	- Modulationsverhältnis 1:5

	- komplett zusammengebaute Gas-

	  sicherheits- und Regelarmatur mit

	  Gasfeuerungsautomat in Micro-

	  prozessortechnik

	- Das Schaltfeld ist mit einer

	  witterungsgeführten Regelung

	  OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

	  steuert 1 direkten Heizkreis

	  und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

	  als Zubehör).

	Durch Anschluss eines Vorlauffühlers

	(AD 199) kann der 1. Mischerkreis

	aktiviert werden. Durch den Einbau einer

	zusätzlichen Mischerplatine (AD 196)

	kann ein 2. Mischerkreis angesteuert

	werden. Eine oder mehrere

	Fernbedienungen AD 194 ermöglichen die

	Veränderung von Parametern vom

	Wohnraum aus.

	Der Brennwertkessel verfügt außerdem

	über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

	man diesen auch in eine Gebäudeleit-

	technik integrieren kann.

	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

	geregelt werden. Dazu benötigt man

	lediglich die entsprechende Anzahl

	von BUS-Kabeln (AD 134) und einen

	Tauchfühler als Summenvorlauffühler

	(Speicherfühler AD 212)

	- Kessel wird komplett montiert und

	  anschlussfertig geliefert

	Geräteabmessungen:

	B/T/H:           mm 1190/450/1290

	Abgasanschluss:  mm 150

	Normnutzungsgrad: % 108,1

	Gewicht:         kg 150

	Bestell-Nr.         115769

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	439	 	 

	Nummer	Kurztexte

	115770	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 235 cond.

	Erdgas E / LL, 36-179 kW

	Suchbegriff:	GSR235condens

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	9570	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 235 cond.

	( Erdgas E / LL ) mit 36-179 kW

	Wärmetauscher aus Aluminium / Silizium

	- hohe Korrosionsfestigkeit

	- zylindrischer Vormischbrenner mit

	  Metallvlies-Oberfläche zur extrem

	  schadstoffarmen Verbrennung

	- Gas-Luft-Verbundregelung zur

	  modulierenden Betriebsweise

	- Modulationsverhältnis 1:5

	- komplett zusammengebaute Gas-

	  sicherheits- und Regelarmatur mit

	  Gasfeuerungsautomat in Micro-

	  prozessortechnik

	- Das Schaltfeld ist mit einer

	  witterungsgeführten Regelung

	  OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

	  steuert 1 direkten Heizkreis

	  und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

	  als Zubehör).

	Durch Anschluss eines Vorlauffühlers

	(AD 199) kann der 1. Mischerkreis

	aktiviert werden. Durch den Einbau einer

	zusätzlichen Mischerplatine (AD 196)

	kann ein 2. Mischerkreis angesteuert

	werden. Eine oder mehrere

	Fernbedienungen AD 194 ermöglichen die

	Veränderung von Parametern vom

	Wohnraum aus.

	Der Brennwertkessel verfügt außerdem

	über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

	man diesen auch in eine Gebäudeleit-

	technik integrieren kann.

	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

	geregelt werden. Dazu benötigt man

	lediglich die entsprechende Anzahl

	von BUS-Kabeln (AD 134) und einen

	Tauchfühler als Summenvorlauffühler

	(Speicherfühler AD 212)

	- Kessel wird komplett montiert und

	  anschlussfertig geliefert

	Betriebsbedingungen:

	max.Vorlauftemperatur:  90 °C

	max. Betriebsüberdruck: 6,0 bar

	min. Betriebsüberdruck: 0,8 bar

	Abmesungen/Anschlüsse:

	Breite/Höhe/Tiefe:      1190/1290/450 mm

	Vorlauf:                1 

	1/4" AG

	Rücklauf:               1 1/4" 

	AG

	Gasanschluss:           1 
	1/4" AG

	Abgasanschluss Ø:       150 mm

	Zuluftanschluss Ø:      150 mm

	2.NT Rücklaufanschluss: 1 1/4" 

	AG

	Kondenswasser-Ablauf Ø: 32 mm

	Bestell-Nr.:            115770

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	441	 	 

	Nummer	Kurztexte

	115771	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 236 cond.

	Erdgas E / LL, 45-217 kW

	Suchbegriff:	GSR236condens

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 236 cond.

	( Erdgas E / LL ) mit 45-217 kW

	Wärmetauscher aus Aluminium / Silizium

	- hohe Korrosionsfestigkeit

	- zylindrischer Vormischbrenner mit

	  Metallvlies-Oberfläche zur extrem

	  schadstoffarmen Verbrennung

	- Gas-Luft-Verbundregelung zur

	  modulierenden Betriebsweise

	- Modulationsverhältnis 1:5

	- komplett zusammengebaute Gas-

	  sicherheits- und Regelarmatur mit

	  Gasfeuerungsautomat in Micro-

	  prozessortechnik

	- Das Schaltfeld ist mit einer

	  witterungsgeführten Regelung

	  OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

	  steuert 1 direkten Heizkreis

	  und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

	  als Zubehör).

	Durch Anschluss eines Vorlauffühlers

	(AD 199) kann der 1. Mischerkreis

	aktiviert werden. Durch den Einbau einer

	zusätzlichen Mischerplatine (AD 196)

	kann ein 2. Mischerkreis angesteuert

	werden. Eine oder mehrere

	Fernbedienungen AD 194 ermöglichen die

	Veränderung von Parametern vom

	Wohnraum aus.

	Der Brennwertkessel verfügt außerdem

	über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

	man diesen auch in eine Gebäudeleit-

	technik integrieren kann.

	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

	geregelt werden. Dazu benötigt man

	lediglich die entsprechende Anzahl

	von BUS-Kabeln (AD 134) und einen

	Tauchfühler als Summenvorlauffühler

	(Speicherfühler AD 212)

	- Kessel wird komplett montiert und

	  anschlussfertig geliefert

	Geräteabmessungen

	Breite/Höhe/Tiefe: mm 1190/1305/450

	Abgasanschluss:    mm 150

	Normnutzungsgrad:   % 108

	Gewicht:           kg 200

	Bestell-Nr.:          115771

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	442	 	 

	Nummer	Kurztexte

	120414	OERTLI Warmwasserspeicher OBU 130

	130 l, emailliert, weiß RAL 9010

	Suchbegriff:	OBU 130

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	700	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Warmwasserspeicher OBU 130

	emailliert, weiss RAL 9010

	rund, passend zu Brennwertgerät

	OPTIMAT 2000, stehende Ausführung.

	2-fach emailliert, mit eingeschweißtem

	Glattrohr-Wärmetauscher, eingebaute

	Magnesium-Schutzanode und Tauchhülse.

	Hochwertige 30mm-Isolierung aus Schaum-

	Stoff mit Kunststoffmantel

	Inhalt                    ltr :  130

	Durchmesser                mm :  570

	Höhe                       mm :  932

	Betriebsüberdruck

	 Trinkwasserseitig        bar :  10

	 Heizungsseitig           bar :  12

	Dauerleistung 10/45        kW : 24,5

	Dauerleistung 10/45       l/h : 601

	Leistungskennzahl             : 1,5

	Anschlüsse

	 WW/KW                      R : 3/4

	 HV/HR      R : 3/4

	Gewicht                    kg :   59

	Bestell-Nr.:    120414

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	443	 	 

	Nummer	Kurztexte

	120555	OERTLI Fernentriegelung

	für Gebläsebrenner

	Suchbegriff:	Fernentriegelun

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	56	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Fernentriegelung

	für Gebläsebrenner

	Bestell-Nr.: 120555

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	444	 	 

	Nummer	Kurztexte

	120664	OERTLI Vorlauffühler für REA 532 B

	Suchbegriff:	Vorlauffühler 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	45	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Vorlauffühler für REA 532 B

	Bestell-Nr.:  120664

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	445	 	 

	Nummer	Kurztexte

	120742	OERTLI Kesselfühler QAZ 21

	für Brennermodulationsregelung RWF 40

	Suchbegriff:	Kesselfühler

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	90	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselfühler QAZ 21

	für Brennermodulationsregelung RWF 40

	Bestell-Nr.: 120742

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	446	 	 

	Nummer	Kurztexte

	120766	OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 750

	weiß, RAL 9010, rund, 750 l

	Suchbegriff:	KS750

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2025	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 750

	weiß, RAL 9010, rund

	- Innenbehälter aus emailliertem

	  Stahlblech

	- Pufferspeicher aus Stahlblech mit

	  integriertem emaillierten

	  Warmwasserspeicher

	- Der Trinkwasserbehälter ist bis zum

	  Speicherboden verlängert, so dass

	  eine optimale Wärmeabgabe vom

	  unteren Wärmetauscher an das

	  Heizungswasser möglich ist.

	- Das Tank-in-Tank-System ermöglicht

	  eine platzsparende Installation mit

	  geringem Montage- und Regelungs- 

	  aufwand

	- 100 mm PU-Weichschaumisolierung

	  FCKW-frei mit PVC-Schutzmantel

	- Flanschdeckel oben für WW-Tank

	- Magnesium-Schutzanode

	Lieferung in 2 Kollis

	Betriebsbedingungen:

	Zul. Betriebsüberdruck:  10 bar

	Zul. Speicherladetemp.:  95 Grd C

	Typ:      Kombi-Pufferspeicher KS 750

	Gesamtinhalt:       750 l

	Puffervolumen:      550 l

	Trinkwasservolumen: 200 l

	Heizfläche Wärmetauscher:   2,3 m2

	NL-Zahl:                    3,3

	Dauerleistung bei 10/45/70: 28kW/695 l/h

	Abmessungen:

	Durchmesser mit Isol.:   950 mm

	Durchmesser ohne Isol.:  750 mm

	Höhe:                    1915 mm

	Gewicht:                 143 kg

	Bestell-Nr.:             120766

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	447	 	 

	Nummer	Kurztexte

	120767	OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 1000

	1000 l, weiß,  RAL 9010, rund

	Suchbegriff:	KS 1000

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3065	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 1000

	WEISS  RAL 9010, rund

	- Innenbehälter aus emailliertem

	  Stahlblech

	- Pufferspeicher aus Stahlblech mit

	  integriertem emaillierten

	  Warmwasserspeicher

	- Der Trinkwasserbehälter ist bis zum

	  Speicherboden verlängert, so dass

	  eine optimale Wärmeabgabe vom

	  unteren Wärmetauscher an das

	  Heizungswasser möglich ist.

	- Das Tank-in-Tank-System ermöglicht

	  eine platzsparende Installation mit

	  geringem Montage- und Regelungsaufwand

	- 100 mm PU-Weichschaumisolierung

	  FCKW-frei mit PVC-Schutzmantel

	- Flanschdeckel oben für WW-Tank

	- Magnesium-Schutzanode

	Lieferung in 2 Kollis

	Betriebsbedingungen:

	Zul. Betriebsüberdruck:  10 bar

	Zul. Speicherladetemp.:  95 grd C

	Typ:      Kombi-Pufferspeicher KS 1000

	Gesamtinhalt:    1000 l

	Puffervolumen:  780 l

	Trinkwasservolumen:  220 l

	Heizfläche Wärmetauscher:  2,8 m2

	NL-Zahl:   3,6

	Dauerleistung bei 10/45/70:  29 kW

	   750 l/h

	Abmessungen:

	Durchmesser mit Isol.:   1000 mm

	Durchmesser ohne Isol.:  800 mm

	Höhe:              2025 mm

	Gewicht:                 153 kg

	Bestell-Nr.: 120767

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	448	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122030	OERTLI Anschlusskreuze ORION II

	Kombination von Pumpengr., Verbindungsl.

	Suchbegriff:	Anschlusskreuze

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlusskreuze

	Für die Kombination von

	Pumpengruppen, Verbindungs-

	leitung und Gaskessel

	ORION II

	( Achtung: Anschlusskreuze

	sind im Speicherladeset

	Nr. 122109 enthalten )

	Bestell-Nr.: 122030

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	449	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122031	OERTLI Anschlusskreuze GBM 140

	Kombination von Pumpengr., Verbindungsl.

	Suchbegriff:	Anschlusskreuze

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlusskreuze

	Für die Kombination von

	Pumpengruppen, Verbindungs-

	leitung und Brennwertkessel

	GBM 140

	( Achtung: Anschlusskreuze

	sind im Speicherladeset

	Nr. 122130 enthalten )

	Bestell-Nr.: 122031

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	450	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122033	OERTLI Sicherheits-Set für Ölkessel 

	PKR / PURN / PURS

	Suchbegriff:	Sicherheits-Set

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	84	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sicherheits-Set

	für Ölkessel

	PKR / PURN / PURS

	bestehend aus:

	- Anschlussrohr starr, isoliert

	- Kleinverteiler mit Isolierung

	- Manometer

	- Sicherheitsventil 3 bar

	- Schnellentlüfter

	Bestell-Nr.: 122033

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	451	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122111	OERTLI Sicherheits-Set

	für Gaskessel ORION II

	Suchbegriff:	Verbindungsrohr

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	84	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sicherheits-Set

	für Gaskessel ORION II

	bestehend aus:

	- Anschlussrohr starr, isoliert

	- Kleinverteiler mit Isolierung

	- Manometer

	- Sicherheitsventil 3 bar

	- Schnellentlüfter

	Bestell-Nr.: 122111

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	452	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122114	OERTLI Verteilbalken für 2 Heizkreise

	incl. Blockisolierung zum Anschluß an PG

	Suchbegriff:	Verteilbalken 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	206	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verteilbalken für 2 Heizkreise

	incl. Blockisolierung zum Anschluss

	von Oertli Pumpengruppen

	Bestell-Nr.: 122114

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	453	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122115	OERTLI Verteilbalken für 3 Heizkreise

	incl. Blockisolierung zum Anschluß an PG

	Suchbegriff:	Verteilbalken 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	349	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verteilbalken für 3 Heizkreise

	incl. Blockisolierung zum Anschluss

	von Oertli Pumpengruppen

	Bestell-Nr.: 122115

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	454	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122116	OERTLI Pumpengruppe UKS 26

	für Heizkreis ohne Mischer

	Suchbegriff:	UKS 26

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pumpengruppe UKS 26

	für Heizkreis ohne Mischer

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 122116

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	455	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122117	OERTLI Pumpengruppe MKS 26

	für Heizkreis mit Mischer

	Suchbegriff:	MKS 26

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	565	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pumpengruppe MKS 26

	Für Heizkreis mit Mischer

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 122117

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	456	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122118	OERTLI Pumpengruppe UKE 26

	für Heizkreis ohne Mischer

	Suchbegriff:	UKE 26

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	405	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pumpengruppe UKE 26

	Für Heizkreis ohne Mischer

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 122118

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	457	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122119	OERTLI Pumpengruppe MKE 26

	für Heizkreis mit Mischer

	Suchbegriff:	MKE 26

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	635	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pumpengruppe MKE 26

	für Heizkreis mit Mischer

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 122119

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	458	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122120	OERTLI Anschluss-Set MAG

	Anschl. Ausdehnungsgefäßes an Pumpengr.

	Suchbegriff:	Anschluss-Set

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	103	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss-Set MAG

	Zum Anschluss eines Aus-

	Dehnungsgefäßes an die

	Pumpengruppen (ohne MAG )

	Bestell-Nr.: 122120

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	459	 	 

	Nummer	Kurztexte

	122121	OERTLI Wandkonsole für die 

	Wandmontage der Pumpengruppen

	Suchbegriff:	Wandkonsole 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	37	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wandkonsole für die

	Wandmontage der Pumpengruppen

	Bestell-Nr.: 122121

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	460	 	 

	Nummer	Kurztexte

	123582	OERTLI Kesselsockel für PURN 141, PSU 41

	Höhe 285 mm

	Suchbegriff:	PSU-41

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselsockel für PURN 141, PSU 41

	Höhe 285 mm

	Bestell-Nr.        : 123582

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	461	 	 

	Nummer	Kurztexte

	123583	OERTLI Kesselsockel für PURN 142, PSU 42

	Höhe 285 mm

	Suchbegriff:	PSU-42

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselsockel für PURN 142, PSU 42

	Höhe 285 mm

	Bestell-Nr.        : 123583

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	462	 	 

	Nummer	Kurztexte

	123584	OERTLI Kesselsockel für PURN 143, PSU 43

	Höhe 285 mm

	Suchbegriff:	PSU-43

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	180	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselsockel für PURN 143, PSU 43

	Höhe 285 mm

	Bestell-Nr.        : 123584

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	463	 	 

	Nummer	Kurztexte

	123585	OERTLI Kesselsockel für PURN 144, PSU 44

	Höhe 285 mm

	Suchbegriff:	PSU-44

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	215	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselsockel für PURN 144, PSU 44

	Höhe 285 mm

	Bestell-Nr.:  123585

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	464	 	 

	Nummer	Kurztexte

	124620	OERTLI  Brennerplatte PKR/X 440

	Durchmesser 175 mm

	Suchbegriff:	PKR/X 440

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	120	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Brennerplatte PKR/X 440

	Durchmesser 175 mm

	Bestell-Nr.: 124620

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	465	 	 

	Nummer	Kurztexte

	124813	OERTLI  Brennerplatte PKR/X 440

	Durchmesser 190 mm

	Suchbegriff:	PKR/X 440

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	120	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Brennerplatte PKR/X 440

	Durchmesser 190 mm

	Bestell-Nr.: 124813

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	466	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125355	Digitale Raumstation für Heizungs- und

	Brauchwasserregelung mit

	Suchbegriff:	RES 11

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	210	per Stck

	Ausschreibungtext:	Digitale Raumstation für Heizungs- und

	Brauchwasserregelung mit

	mit Kommunikationsschnittstelle zur

	Kesselsteuerung, wahlweise mit oder

	ohne Raumfühler zur Fernbedienung von

	Heizungsanlagen mit Öl- oder Gaskessel

	mit 3-Punkt-Mischerregelung.

	Mehr-Kreisanlagen oder mehreren Heiz-

	zonen, für Betriebs-, Programm- und

	Störungsinformationen sowie Veränderung

	verschiedenster Kessel- und Anlagen-

	parameter, zum Anschluß an abge-

	schirmte 4-Draht-Datenbusleitung

	z. B. JY (St) 2 x 2 x 0,6.

	Bestell-Nr.:  125355

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	467	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125380	Schalldämmbügel CS 61  11 bis 14 Glieder

	Suchbegriff:	Schalldämmbügel

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	640	per Stck

	Ausschreibungtext:	Schalldämmbügel CS 61  11 bis 14 Glieder

	Bestell-Nr.            : 125380

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	468	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125382	Schalldämmbügel CS 60  8 bis 10 Glieder

	Suchbegriff:	Schalldämmbügel

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	418	per Stck

	Ausschreibungtext:	Schalldämmbügel CS 60  8 bis 10 Glieder

	Bestell-Nr.            : 125382

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	469	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125392	OERTLI REA-130 B/1 -Analogregelung-

	Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

	Suchbegriff:	REA-130 B/1

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	420	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI REA-130 B/1 -Analogregelung-

	Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

	für 1-stufige Brenner mit witterungs-

	geführter Vorlauftemperaturregelung für

	einen ungemischten Kreis und Warmwasser.

	Die Regelung verfügt über:

	- Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

	- Wochenheizprogramm für Heizkreis

	- Wochenheizprogramm für Warmwasserauf-

	  bereitung

	- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

	- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

	  blockierschaltung

	- autom. Legionellenschutzschaltung,

	  u. v. a. mehr!

	Lieferumfang:

	- Regelgerät REA 130 B/1

	- Witterungsfühler

	- Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)

	- Kesselfühler

	- Niederspannungs-Kabelbaum

	Bestell-Nr.:  125392

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	470	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125394	OERTLI REA-131 B/1 -Analogregelung-

	Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

	Suchbegriff:	REA-131 B/1

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	480	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI REA-131 B/1 -Analogregelung-

	Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

	für 1-stufige Brenner mit witterungs-

	geführter Vorlauftemperaturregelung für

	einen ungemischten, einen gemischten

	Kreis und Warmwasser.

	Die Regelung verfügt über:

	- Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

	- Wochenheizprogramm für Heizkreis

	- Wochenheizprogramm für Warmwasserauf-

	  bereitung

	- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

	- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

	  blockierschaltung

	- autom. Legionellenschutzschaltung,

	  u. v. a. mehr!

	Lieferumfang:

	- Regelgerät REA 131 B/1

	- Witterungsfühler

	- Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)

	- Kesselfühler

	- Niederspannungs-Kabelbaum

	Bestell-Nr.:  125394

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	471	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125400	OERTLI Regelung REA 232 B/1

	Suchbegriff:	REA 232 B/1

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	725	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Regelung REA 232 B/1

	für 1- oder 2-stufige Brenner mit

	witterungsgeführter Vorlauftemperatur-

	regelung für einen ungemischten und zwei

	gemischte Heizkreise und Warmwasser.

	Die Regelung verfügt über:

	- Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

	- Wochenheizprogramm für Heizkreis

	- Wochenheizprogramm für Warmwasserauf-

	  bereitung

	- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

	- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

	  blockierschaltung

	- autom. Legionellenschutzschaltung,

	  u. v. a. mehr!

	Lieferumfang:

	- Regelgerät REA 232 B/1

	- Witterungsfühler

	- Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)

	- Kesselfühler

	- Niederspannungs-Kabelbaum

	Bestell-Nr.:  125400

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	472	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125403	Brauchwasserfühler KVT 20/5 z. Erfassung

	und Regelung der Warmwassertemperatur

	Suchbegriff:	KVT 20/5

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	Brauchwasserfühler KVT 20/5 z. Erfassung

	und Regelung der Warmwassertemperatur

	Kabellänge 5 m, Anschluß an Stecker X 1

	der REA-Regelung.

	Bestell-Nr.:  125403

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	473	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125517	Außenfühler (1 Stück )

	Suchbegriff:	Außenfühler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	43	per Stck

	Ausschreibungtext:	Außenfühler (1 Stück )

	Bestell-Nr.:  126645

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	474	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125972	OERTLI Neutrabox BP 52

	für Brennwertkessel bis 150 kW

	Suchbegriff:	BP 52

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	255	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Neutrabox BP 52   für

	Brennwertkessel bis 150 kW

	incl. Granulatfüllung

	Bestell-Nr.: 125972

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	475	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125973	OERTLI Neutrabox BP 54  für

	Suchbegriff:	BP 54

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	365	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Neutrabox BP 54  für

	Brennwertkessel von 150 kW bis 300 kW

	incl. Granulatfüllung

	Bestell-Nr.: 125973

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	476	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125975	OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 142N

	7 kW

	Suchbegriff:	GKR 142N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2495	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 142N

	7 kW

	Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-

	Ausführung mit Gußgliederblock

	- Vollautomat mit Ionisations-Flammen-

	  überwachung

	- Eingebaute Strömungssicherung

	- Edelstahl-Mehrgasbrenner

	- Schadstoffreduziert mit hohem

	  Wirkungsgrad

	- Kesselkörper allseitig isoliert

	- Vorverdrahtet für REA-Regelung

	- Abgaswächter serienmäßig

	- Kesselverkleidung weiß lackiert und

	  komplett montiert

	Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar

	            Flüssiggas  50 mbar

	Kategorie: II2ELL3B/P

	Max. Betriebsdruck:      4 bar

	Max. Betriebstemperatur: 90 Grad C

	Min. Rücklauftemperatur: 30 Grad C

	Typ                    : GKR 142 N    

	Abmessungen

	A                      :       400 mm

	B                      :       144 mm

	C                      :        97 mm

	D                      :       138 mm

	E                      :       144 mm

	F                      :        97 mm

	G                      :       212 mm

	H                      :       100 mm

	Nennwärmeleistung      :         7 kW

	Nennwärmebelastung     :       7,8 kW

	Gas-Anschlußwert

	Erdgas E Hub=9,5 kWh/m :      0,82 m/h

	Erdgas LL    8,4 kWh/m :      0,93 m/h

	Flüssiggas  12,8 kWh/m :      0,61 kg/h

	Wasserinhalt           :      5, 4 L

	Gewicht                :       103 kg

	Bestell-Nr.            :    125975

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	477	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125976	OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 143N

	12 kW

	Suchbegriff:	GKR 143N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2580	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 143N

	12 kW

	Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-

	Ausführung mit Gußgliederblock

	- Vollautomat mit Ionisations-Flammen-

	  überwachung

	- Eingebaute Strömungssicherung

	- Edelstahl-Mehrgasbrenner

	- Schadstoffreduziert mit hohem

	  Wirkungsgrad

	- Kesselkörper allseitig isoliert

	- Vorverdrahtet für REA-Regelung

	- Abgaswächter serienmäßig

	- Kesselverkleidung weiß lackiert und

	  komplett montiert

	Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar

	            Flüssiggas  50 mbar

	Kategorie: II2ELL3B/P

	Max. Betriebsdruck:      4 bar

	Max. Betriebstemperatur: 90 Grad C

	Min. Rücklauftemperatur: 30 Grad C

	Typ                    : GKR 143 N    

	Abmessungen

	A                      :       400 mm

	B                      :       144 mm

	C                      :        61 mm

	D                      :       103 mm

	E                      :       109 mm

	F                      :        61 mm

	G                      :       176 mm

	H                      :        64 mm

	Nennwärmeleistung      :        12 kW

	Nennwärmebelastung     :      13,4 kW

	Gas-Anschlußwert

	Erdgas E Hub=9,5 kWh/m :      1,41 m/h

	Erdgas LL    8,4 kWh/m :      1,60 m/h

	Flüssiggas  12,8 kWh/m :      1,05 kg/h

	Wasserinhalt           :      7, 1 L

	Gewicht                :       119 kg

	Bestell-Nr.            :    125976

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	478	 	 

	Nummer	Kurztexte

	125977	OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 144N

	18 kW

	Suchbegriff:	GKR 144N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2875	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 144N

	18 kW

	Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-

	Ausführung mit Gußgliederblock

	- Vollautomat mit Ionisations-Flammen-

	  überwachung

	- Eingebaute Strömungssicherung

	- Edelstahl-Mehrgasbrenner

	- Schadstoffreduziert mit hohem

	  Wirkungsgrad

	- Kesselkörper allseitig isoliert

	- Vorverdrahtet für REA-Regelung

	- Abgaswächter serienmäßig

	- Kesselverkleidung weiß lackiert und

	  komplett montiert

	Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar

	            Flüssiggas  50 mbar

	Kategorie: II2ELL3B/P

	Max. Betriebsdruck:      4 bar

	Max. Betriebstemperatur: 90 Grad C

	Min. Rücklauftemperatur: 30 Grad C

	Typ                    : GKR 144 N    

	Abmessungen

	A                      :       500 mm

	B                      :       180 mm

	C                      :        89 mm

	D                      :       130 mm

	E                      :       136 mm

	F                      :        89 mm

	G                      :       204 mm

	H                      :        64 mm

	Nennwärmeleistung      :        18 kW

	Nennwärmebelastung     :      20,1 kW

	Gas-Anschlußwert

	Erdgas E Hub=9,5 kWh/m :      2,12 m/h

	Erdgas LL    8,4 kWh/m :      2,39 m/h

	Flüssiggas  12,8 kWh/m :      1,57 kg/h

	Wasserinhalt           :      8, 8 L

	Gewicht                :       135 kg

	Bestell-Nr.            :    125977

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	479	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126021	Kombinationsmodul REA 030 B für Heiz-

	und Warmwasserbetrieb mit integrierter

	Suchbegriff:	REA030B

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	150	per Stck

	Ausschreibungtext:	Kombinationsmodul REA 030 B für Heiz-

	und Warmwasserbetrieb mit integrierter

	Speichervorrangschaltung und Lade-

	pumpennachlauf, Heizbetrieb konstant

	oder mittels Raumthermostat. Einbau-

	modul, anschlußkompatibel zu allen

	1-stufigen Kesselschaltfeldern.

	Mit Kessel- und Speicherfühler.

	Bestell-Nr.:  126021

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	480	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126075	OERTLI Servicekabel für RES 11

	und Regelung REA, zum Datenaustausch

	Suchbegriff:	Servicekabel

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Servicekabel für RES 11

	und Regelung REA, zum Datenaustausch

	Bestell-Nr.: 126075

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	481	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126090	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-13

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-13

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14395	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-13

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-13 

	Nennwärmeleistung        :   595-640 kW

	Nennwärmebelastung       :   647-696 kW

	Anzahl Glieder           :        13

	Wasserinhalt             :       617  L

	Versandgewicht           :      2945 kg

	Bestell.-Nr.             :     126090 

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	482	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126091	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-14

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-14

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15000	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-14

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-14 

	Nennwärmeleistung        :   640-685 kW

	Nennwärmebelastung       :   696-745 kW

	Anzahl Glieder           :        14

	Wasserinhalt             :       655  L

	Versandgewicht           :      3120 kg

	Bestell.-Nr.             :    126091  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	483	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126092	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-15

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-15

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15595	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-15

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-15 

	Nennwärmeleistung        :   685-730 kW

	Nennwärmebelastung       :   745-793 kW

	Anzahl Glieder           :        15

	Wasserinhalt             :       693  L

	Versandgewicht           :      3314 kg

	Bestell.-Nr.             :    126092  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	484	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126093	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-16

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-16

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	16200	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-16

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-16 

	Nennwärmeleistung        :   730-775 kW

	Nennwärmebelastung       :   793-842 kW

	Anzahl Glieder           :        16

	Wasserinhalt             :       731  L

	Versandgewicht           :      3494 kg

	Bestell.-Nr.             :     126093 

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	485	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126094	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-17

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-17

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	16795	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-17

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-17 

	Nennwärmeleistung        :   775-820 kW

	Nennwärmebelastung       :   842-891 kW

	Anzahl Glieder           :        17

	Wasserinhalt             :       769  L

	Versandgewicht           :      3684 kg

	Bestell.-Nr.             :    126094  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	486	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126095	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-18

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-18

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	17400	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-18

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-18 

	Nennwärmeleistung        :   820-865 kW

	Nennwärmebelastung       :   891-940 kW

	Anzahl Glieder           :        18

	Wasserinhalt             :       807  L

	Versandgewicht           :      3872 kg

	Bestell.-Nr.             :     126095 

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	487	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126096	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKX540-1

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-19

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	18000	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKX540-1

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-19 

	Nennwärmeleistung        :   865-910 kW

	Nennwärmebelastung       :   940-989 kW

	Anzahl Glieder           :        19

	Wasserinhalt             :       845  L

	Versandgewicht           :      4040 kg

	Bestell.-Nr.             :    126096  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	488	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126097	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-20

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-20

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	18600	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-20

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-20 

	Nennwärmeleistung        :  910- 955 kW

	Nennwärmebelastung       :  989-1038 kW

	Anzahl Glieder           :        20

	Wasserinhalt             :       905  L

	Versandgewicht           :      4266 kg

	Bestell.-Nr.             :    126097  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	489	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126098	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-21

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-21

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19010	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-21

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-21 

	Nennwärmeleistung        :  955-1000 kW

	Nennwärmebelastung       : 1038-1087 kW

	Anzahl Glieder           :        21

	Wasserinhalt             :       943  L

	Versandgewicht           :      4444 kg

	Bestell.-Nr.             :    126098  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	490	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126099	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-22

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-22

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19610	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-22

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-22 

	Nennwärmeleistung        : 1000-1045 kW

	Nennwärmebelastung       : 1087-1136 kW

	Anzahl Glieder           :        22

	Wasserinhalt             :       981  L

	Versandgewicht           :      4639 kg

	Bestell.-Nr.             :     126099 

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	491	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126100	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-23

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-23

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20405	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-23

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-23 

	Nennwärmeleistung        : 1045-1090 kW

	Nennwärmebelastung       : 1136-1185 kW

	Anzahl Glieder           :        23

	Wasserinhalt             :      1019  L

	Versandgewicht           :      4817 kg

	Bestell.-Nr.             :    126100  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	492	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126101	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-24

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX540-24

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	21000	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-24

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	    lieferbar.

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-24 

	Nennwärmeleistung        : 1090-1135 kW

	Nennwärmebelastung       : 1185-1234 kW

	Anzahl Glieder           :        24

	Wasserinhalt             :      1057  L

	Versandgewicht           :      4994 kg

	Bestell.-Nr.             :     126101 

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	493	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126102	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel

	Nennwärmeleistung : 1135-1180 kW

	Suchbegriff:	PKX 540-25

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	21600	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel

	PKX540-25,Standard-Schaltfeld,lose

	Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  - Gußblock in Einzelgliedern

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKX 540-25

	Nennwärmeleistung        : 1135-1180 kW

	Nennwärmebelastung       : 1234-1283 kW

	Anzahl Glieder           :        25

	Wasserinhalt             :      1095  L

	Versandgewicht           :      5168 kg

	Bestell.-Nr.             :     126102

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	494	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126124	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-13

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14615	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-13 

	Nennwärmeleistung        :   595-640 kW

	Nennwärmebelastung       :   647-696 kW

	Anzahl Glieder           :        13

	Wasserinhalt             :       617  L

	Versandgewicht           :      2945 kg

	Bestell.-Nr.             :    126124  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	496	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126125	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-14

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15215	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-14 

	Nennwärmeleistung        :   640-685 kW

	Nennwärmebelastung       :   696-745 kW

	Anzahl Glieder           :        14

	Wasserinhalt             :       655  L

	Versandgewicht           :      3120 kg

	Bestell.-Nr.             :    126125  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	498	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126126	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-15

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15820	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-15 

	Nennwärmeleistung        :   685-730 kW

	Nennwärmebelastung       :   745-793 kW

	Anzahl Glieder           :        15

	Wasserinhalt             :       693  L

	Versandgewicht           :      3314 kg

	Bestell.-Nr.             :    126126  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	500	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126127	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-16

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	16415	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-16 

	Nennwärmeleistung        :   730-775 kW

	Nennwärmebelastung       :   793-842 kW

	Anzahl Glieder           :        16

	Wasserinhalt             :       731  L

	Versandgewicht           :      3494 kg

	Bestell.-Nr.             :    126127  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	502	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126128	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-17

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	17020	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-17 

	Nennwärmeleistung        :   775-820 kW

	Nennwärmebelastung       :   842-891 kW

	Anzahl Glieder           :        17

	Wasserinhalt             :       769  L

	Versandgewicht           :      3684 kg

	Bestell.-Nr.             :     126128 

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	504	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126129	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-18

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	17620	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-18 

	Nennwärmeleistung        :   820-865 kW

	Nennwärmebelastung       :   891-940 kW

	Anzahl Glieder           :        18

	Wasserinhalt             :       807  L

	Versandgewicht           :      3872 kg

	Bestell.-Nr.             :    126129  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	506	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126130	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-19

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	18220	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-19 

	Nennwärmeleistung        :   865-910 kW

	Nennwärmebelastung       :   940-989 kW

	Anzahl Glieder           :        19

	Wasserinhalt             :       845  L

	Versandgewicht           :      4040 kg

	Bestell.-Nr.             :    126130  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	508	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126131	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-20

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	18835	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-20 

	Nennwärmeleistung        :  910- 955 kW

	Nennwärmebelastung       :  989-1038 kW

	Anzahl Glieder           :        20

	Wasserinhalt             :       905  L

	Versandgewicht           :      4266 kg

	Bestell.-Nr.             :    126131  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	510	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126132	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-21

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19420	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-21 

	Nennwärmeleistung        :  955-1000 kW

	Nennwärmebelastung       : 1038-1087 kW

	Anzahl Glieder           :        21

	Wasserinhalt             :       943  L

	Versandgewicht           :      4444 kg

	Bestell.-Nr.             :    26132   

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	512	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126133	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-22

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20020	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-22 

	Nennwärmeleistung        : 1000-1045 kW

	Nennwärmebelastung       : 1087-1136 kW

	Anzahl Glieder           :        22

	Wasserinhalt             :       981  L

	Versandgewicht           :      4639 kg

	Bestell.-Nr.             :    126133  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	514	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126134	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-23

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20625	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-23 

	Nennwärmeleistung        : 1045-1090 kW

	Nennwärmebelastung       : 1136-1185 kW

	Anzahl Glieder           :        23

	Wasserinhalt             :      1019  L

	Versandgewicht           :      4817 kg

	Bestell.-Nr.             :    126134  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	516	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126135	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-24

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	21220	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-24 

	Nennwärmeleistung        : 1090-1135 kW

	Nennwärmebelastung       : 1185-1234 kW

	Anzahl Glieder           :        24

	Wasserinhalt             :      1057  L

	Versandgewicht           :      4994 kg

	Bestell.-Nr.             :    126135  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	518	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126136	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR540-25

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	21825	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

	lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

	4702 geeignet für Anlagen nach

	DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- begehbare Verkleidung

	- hervorragende Wärmedämmung

	  (100-120 mm)

	- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

	  für Brennerflansche vorgebohrt

	  lieferbar)

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winterbetriebsschalter

	  - Hand/Automatik/Test

	    STB-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitsthermostat mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Thermometer

	  - 6 A-Überlastschalter mit manueller

	  Wiedereinschaltung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	    (Zubehör)

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler

	  1. und 2. Stufe (Option)

	  - Ausschnitt für REA-Regelung

	  - Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

	  - Gußblock in Einzelgliedern liefer-

	    bar

	  - Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

	    vektionsbeschleuniger

	  - Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

	    Abgasanschlußplatte

	  - Standard-Zubehör, zusätzliches

	    Zubehör, Ankerstangen

	  - Verkleidung, Isolation

	  - Schaltfeld

	  max. Betriebsdruck:        6 bar

	  max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	  Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Typ                      : PKR 540-25 

	Nennwärmeleistung        : 1135-1180 kW

	Nennwärmebelastung       : 1234-1283 kW

	Anzahl Glieder           :        25

	Wasserinhalt             :      1095  L

	Versandgewicht           :      5168 kg

	Bestell.-Nr.             :    126136  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	520	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126450	Schalldämmbügel für PKX 540-13 bis

	540-16  AK 19

	Suchbegriff:	Schalldämmbügel

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	315	per Stck

	Ausschreibungtext:	Schalldämmbügel für PKX 540-13 bis

	540-16  AK 19

	Bestell-Nr.:  126450

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	521	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126451	Schalldämmbügel für PKX 540-17 bis

	540-20  AK 20

	Suchbegriff:	Schalldämmbügel

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	404	per Stck

	Ausschreibungtext:	Schalldämmbügel für PKX 540-17 bis

	540-20  AK 20

	Bestell-Nr.:  126451

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	522	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126452	Schalldämmbügel für PKX 540-21 bis

	540-25  AK 21

	Suchbegriff:	Schalldämmbügel

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	511	per Stck

	Ausschreibungtext:	Schalldämmbügel für PKX 540-21 bis

	540-25  AK 21

	Bestell-Nr.:  126452

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	523	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126490	Für 2. Mischerkreis, Flexleitung VM2/MK2

	(3x0,75+4x0,75) mit Steckverbindungen

	Suchbegriff:	Flexleitungen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	43	per Stck

	Ausschreibungtext:	Für 2. Mischerkreis, Flexleitung VM2/MK2

	(3x0,75+4x0,75) mit Steckverbindungen

	für Mischer und Pumpe, 9-pol. Stecker

	X4 für REA-Einbauregelung

	Bestell-Nr.:  126490

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	524	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126589	OERTLI Presswerkzeug JD-TE Plus zum

	einfachen Zusammennoppeln v. Kesseln

	Suchbegriff:	Presswerkzeug

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4325	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Presswerkzeug JD-TE Plus zum

	einfachen Zusammennoppeln v. Kesseln

	mit losen Gliedern vor Ort.

	- leihweise für 14 Tage

	- Rücksendung muss frachtfrei erfolgen

	Bestell-Nr.: 126589

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	525	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126624	Raumgerät RFF 60 mit eingebautem Raum-

	fühler- u. Betriebswahlschalter für

	Suchbegriff:	RAUMGERÄT

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	120	per Stck

	Ausschreibungtext:	Raumgerät RFF 60 mit eingebautem Raum-

	fühler- u. Betriebswahlschalter für

	Automatik-Betrieb, Dauernd-Normal-

	Betrieb, Dauernd-Absenkbetrieb, Kor-

	rektur des Raumtemperatur-Sollwertes

	+ 3,0 Grad C. Für jeden Heizkreis kann

	ein Raumgerät eingesetzt werden. An-

	schluß an REA-Regelung über eine

	4-adrige, abgeschirmte Datenbusleitung

	z. B. JY(St) 2x2x0,6. Bei Anschluß

	mehrerer Raumgeräte an eine REA-Regelung

	erhält jede RFF605 eine andere Adresse

	mittels Codierschalter.

	Bestell-Nr.:  126624

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	526	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126645	Kaskadenregler REA 532 B/1 Mikroprozes-

	sorgesteuertes Regelgerät für 2-stufige

	Suchbegriff:	REA532B/1

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	725	per Stck

	Ausschreibungtext:	Kaskadenregler REA 532 B/1 Mikroprozes-

	sorgesteuertes Regelgerät für 2-stufige

	oder modulierende Brenner, mit 2

	Mischermodulen und Speicherlademodul.

	Bei Mehrkesselanlagen wird für jeden

	Kessel eine Regelung gebraucht.

	Es können bis zu fünf Regelungen über

	eine abgeschirmte 3-Drahtleitung mit-

	einander verbunden werden, bei Einsatz

	von einem Außenfühler. Mit Kessel-

	fühler, Fühlerklemmleiste.

	Außen-Vorlauf und Speicherfühler

	siehe Zubehör.

	Bestell-Nr.:  126645

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	527	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126653	Verbindungsleitung zu jedem Folgekessel

	12 m abgeschirmte Datenleitung

	Suchbegriff:	Verbindungsleit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	62	per Stck

	Ausschreibungtext:	Verbindungsleitung zu jedem Folgekessel

	12 m abgeschirmte Datenleitung

	Bestell-Nr.:  126653

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	528	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126657	OERTLI Digit. Raumstation DS 10

	als Programm./Infoeinheit f. REA 532

	Suchbegriff:	Raumstation

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	230	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Digit. Raumstation DS 10

	als Programm./Infoeinheit f. REA 532

	Programmierungs- und Infoeinheit für

	Regelung REA 532 für Heizungs- und

	Brauchwasserregelung mit Kommunika-

	tionsschnittstelle zur Kesselsteuerung,

	wahlweise mit oder ohne Raumfühler zur

	Fernbedienung von Heizungsanlagen mit

	Öl- oder Gaskessel mit 3-Punkt-Mischer-

	regelung.

	Mehr-Kreisanlagen oder mehreren Heiz-

	zonen, für Betriebs-, Programm- und

	Störungsinformationen sowie Veränderun-

	gen verschiedenster Kessel- und Anla-

	genparameter, zum Anschluß an abge-

	schirmte 4-Draht-Datenbusleitunge

	z.B. JY (St) 2 x 2 x 0,6.

	Bestell-Nr.: 126657

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	529	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126711	OERTLI Regelung REA 230 ÖK

	für 2 stufige Brenner

	Suchbegriff:	REA 230 ÖK

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	515	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Regelung REA 230 ÖK

	für 2 stufige Brenner

	mit witterungsgeführter Vorlauftempe-

	raturregelung für einen ungemischten und

	Warmwasser.

	Die Regelung verfügt über:

	- Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

	- Wochenheizprogramm für Heizkreis

	- Wochenheizprogramm für Warmwasser-

	  aufbereitung

	- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

	- Frostschutzsicherung, Pumpenantiblok-

	  kierschaltung

	- automat. Legionellenschutzschaltung

	  u.v.a mehr !

	Lieferumfang:

	- Regelgerät REA 230 ÖK

	- Witterungsfühler

	- Kesselfühler

	- Niederspannungs-Kabelbaum

	Bestell-Nr.:  126711

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	530	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126976	OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

	800 l,  weiß

	Suchbegriff:	Pufferspeicher 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1295	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

	- Hochleistungs-Pufferspeicher

	- Speicher-Behälter aus hochwertigem

	  Stahlblech mit einem schwarzen

	  Rostschutzmittel beschichtet

	- Glattrohrwärmetauscher für Solar

	  Anschluss Rp 1 Zoll

	- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

	  Polyestervlies mit weißer

	  umweltfreundlicher Polystyrol-

	  Außenhaut

	Inhalt                        l : 800

	Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2: 2,8

	(10 m2)

	Bereitsch.-verlängerung

	bei t 45 K             kWh/24 h : 3,3

	Versandgewicht               kg : 162

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Speicher                  bar : 6

	- Solar-Wärmetauscher       bar : 12

	Zul.Vorlauftemperatur

	- Speicher                Grd C : 95

	- Solar-Wärmetauscher     Grd C : 95

	Gesamthöhe mit Isolierung    mm : 1910

	Gesamtdurchm. m. Isolierung  mm : 1000

	Durchmesser ohne Isolierung  mm : 800

	Bestell-Nr.                     : 126976

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	531	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126977	OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

	1000 l, weiß

	Suchbegriff:	Pufferspeicher

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1485	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

	- Hochleistungs-Pufferspeicher

	- Speicher-Behälter aus hochwertigem

	  Stahlblech mit einem schwarzen

	  Rostschutzmittel beschichtet

	- Glattrohrwärmetauscher für Solar

	  Anschluss Rp 1 Zoll

	- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

	  Polyestervlies mit weißer

	  umweltfreundlicher Polystyrol-

	  Außenhaut

	Inhalt                        l : 1000

	Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2: 3,0

	(15 m2)

	Bereitsch.-verlängerung

	bei t 45 K             kWh/24 h : 3,7

	Versandgewicht               kg : 195

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Speicher                  bar : 6

	- Solar-Wärmetauscher       bar : 12

	Zul.Vorlauftemperatur

	- Speicher                Grd C : 95

	- Solar-Wärmetauscher     Grd C : 95

	Gesamthöhe mit Isolierung    mm : 2090

	Gesamtdurchm. m. Isolierung  mm : 1000

	Durchmesser ohne Isolierung  mm : 800

	Bestell-Nr.                     : 126977

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	532	 	 

	Nummer	Kurztexte

	126978	OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

	1500 l, weiß

	Suchbegriff:	Pufferspeicher

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2430	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

	- Hochleistungs-Pufferspeicher

	- Speicher-Behälter aus hochwertigem

	  Stahlblech mit einem schwarzen

	  Rostschutzmittel beschichtet

	- Glattrohrwärmetauscher für Solar

	  Anschluss Rp 1 Zoll

	- Wärmedämmung aus 125 mm starkem

	  Polyestervlies mit weißer

	  umweltfreundlicher Polystyrol-

	  Außenhaut

	Inhalt                        l : 1500

	Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2: 4,2

	(20 m2)

	Bereitsch.-verlängerung

	bei t 45 K             kWh/24 h : 4,7

	Versandgewicht               kg : 223

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Speicher                  bar : 6

	- Solar-Wärmetauscher       bar : 12

	Zul.Vorlauftemperatur

	- Speicher                Grd C : 95

	- Solar-Wärmetauscher     Grd C : 95

	Gesamthöhe mit Isolierung    mm : 2220

	Gesamtdurchm. m. Isolierung  mm : 1250

	Durchmesser ohne Isolierung  mm : 1000

	Bestell-Nr.                     : 126978

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	533	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127063	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-8

	Standard-Schaltfeld,lose Glied

	Suchbegriff:	PKX440-8

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8490	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-8

	Standard-Schaltfeld,lose Glied

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Typ                      : PKX 440-8  

	Nennwärmeleistung        :   220-265 kW

	Nennwärmebelastung       :   236-288 kW

	Anzahl Glieder           :         8

	Wasserinhalt             :       366  L

	Versandgewicht           :      1880 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127063  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	534	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127064	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-9

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX440-9

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	9365	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-9

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Typ                      : PKX 440-9  

	Nennwärmeleistung        :   265-315 kW

	Nennwärmebelastung       :   285-342 kW

	Anzahl Glieder           :         9

	Wasserinhalt             :       409  L

	Versandgewicht           :      2065 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127064  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	535	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127065	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-10

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX440-10

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	10235	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-10

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Typ                      : PKX440-10  

	Nennwärmeleistung        :   315-365 kW

	Nennwärmebelastung       :   339-396 kW

	Anzahl Glieder           :        10

	Wasserinhalt             :       452  L

	Versandgewicht           :      2245 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127065  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	536	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127066	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-11

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX440-11

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11470	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-11

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Typ                      : PKX440-11  

	Nennwärmeleistung        :   365-425 kW

	Nennwärmebelastung       :   392-460 kW

	Anzahl Glieder           :        11

	Wasserinhalt             :       495  L

	Versandgewicht           :      2505 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127066  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	537	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127067	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-12

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX440-12

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12350	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-12

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Typ                      : PKX440-12  

	Nennwärmeleistung        :   425-485 kW

	Nennwärmebelastung       :   457-525 kW

	Anzahl Glieder           :        12

	Wasserinhalt             :       538  L

	Versandgewicht           :      2655 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127067  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	538	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127068	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-13

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX440-13

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	13440	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-13

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Typ                      : PKX440-13  

	Nennwärmeleistung        :   485-550 kW

	Nennwärmebelastung       :   522-594 kW

	Anzahl Glieder           :        13

	Wasserinhalt             :       581  L

	Versandgewicht           :      2875 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127068  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	539	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127069	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-14

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKX440-14

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-14

	Standard-Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Typ                      : PKX440-14  

	Nennwärmeleistung        :   550-615 kW

	Nennwärmebelastung       :   592-665 kW

	Anzahl Glieder           :        14

	Wasserinhalt             :       624  L

	Versandgewicht           :      3100 kg

	mit Standard-Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127069  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	540	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127091	OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-8

	mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl.-

	Suchbegriff:	PKR440-8

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8705	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-8

	mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl.-

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld (REA vorbereitet)

	  ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winter-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler 1./2. Stufe

	  - Schnittstelle für anschlußbereite

	    REA-Regelung

	- Gußblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Siehe Zubehör.

	Typ                      : PKR 440-8  

	Nennwärmeleistung        :   220-265 kW

	Nennwärmebelastung       :   236-288 kW

	Anzahl Glieder           :         8

	Wasserinhalt             :       366  L

	Versandgewicht           :      1880 kg

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	541	 	 

	Nummer	Kurztexte

	mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127091  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	542	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127092	OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-9

	mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl.-

	Suchbegriff:	PKR440-9

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	9580	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-9

	mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl.-

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld (REA vorbereitet)

	  ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winter-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler 1./2. Stufe

	  - Schnittstelle für anschlußbereite

	    REA-Regelung

	- Gußblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Siehe Zubehör.

	Typ                      : PKR 440-9  

	Nennwärmeleistung        :   265-315 kW

	Nennwärmebelastung       :   285-342 kW

	Anzahl Glieder           :         9

	Wasserinhalt             :       409  L

	Versandgewicht           :      2065 kg

	mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127092  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	544	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127093	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-10

	REA vorber.Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR440-10

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	10450	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-10

	REA vorber.Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld (REA vorbereitet)

	  ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winter-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler 1./2. Stufe

	  - Schnittstelle für anschlußbereite

	    REA-Regelung

	- Gußblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Siehe Zubehör.

	Typ                      : PKR 440-10 

	Nennwärmeleistung        :   315-365 kW

	Nennwärmebelastung       :   339-396 kW

	Anzahl Glieder           :        10

	Wasserinhalt             :       452  L

	Versandgewicht           :      2245 kg

	mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :   127093   

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	546	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127094	OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel

	Nennwärmeleistung :   365-425 kW

	Suchbegriff:	PKR 440-11

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11685	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Öl/Gas-Spezialheizkessel

	PKR 440-11,REA vorber. Schaltfeld,lose

	Gl

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld (REA vorbereitet)

	  ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winter-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler 1./2. Stufe

	  - Schnittstelle für anschlußbereite

	    REA-Regelung

	- Gußblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Siehe Zubehör.

	Typ                      : PKR 440-11

	Nennwärmeleistung        :   365-425 kW

	Nennwärmebelastung       :   392-460 kW

	Anzahl Glieder           :        11

	Wasserinhalt             :       495  L

	Versandgewicht           :      2505 kg

	mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127094

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	548	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127095	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-12

	REA vorber. Schaltfeld,lose Gl

	Suchbegriff:	PKR440-12

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12565	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-12

	REA vorber. Schaltfeld,lose Gl

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld (REA vorbereitet)

	  ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winter-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler 1./2. Stufe

	  - Schnittstelle für anschlußbereite

	    REA-Regelung

	- Gußblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Siehe Zubehör.

	Typ                      : PKR 440-12 

	Nennwärmeleistung        :   425-485 kW

	Nennwärmebelastung       :   457-525 kW

	Anzahl Glieder           :        12

	Wasserinhalt             :       538  L

	Versandgewicht           :      2655 kg

	mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127095  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	550	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127096	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-13

	REA vorber. Schaltfeld,lose Gl

	Suchbegriff:	PKR440-13

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	13655	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-13

	REA vorber. Schaltfeld,lose Gl

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld (REA vorbereitet)

	  ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winter-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler 1./2. Stufe

	  - Schnittstelle für anschlußbereite

	    REA-Regelung

	- Gußblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Siehe Zubehör.

	Typ                      : PKR 440-13 

	Nennwärmeleistung        :   485-550 kW

	Nennwärmebelastung       :   522-594 kW

	Anzahl Glieder           :        13

	Wasserinhalt             :       581  L

	Versandgewicht           :      2875 kg

	mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127096  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	552	 	 

	Nummer	Kurztexte

	127097	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-14

	REA vorber. Schaltfeld,lose Glieder

	Suchbegriff:	PKR440-14

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14530	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-14

	REA vorber. Schaltfeld,lose Glieder

	Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

	Anlagen nach DIN 4701

	- Niedertemperaturbetrieb gleitend

	- korrosionsbeständiger, thermoschock-

	  fester Spezialguß

	- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

	- Drei-Zug-Prinzip

	- geräuscharmer Betrieb

	- hervorragende Wärmedämmung

	- schwenkbare Feuerraumtür

	- Strömungswächter (voreingestellt)

	- Schaltfeld (REA vorbereitet)

	  ausgerüstet mit:

	  - Ein/Aus-Schalter

	  - Sommer/Winter-Schalter

	  - Thermostate 1. und 2. Stufe

	  - Sicherheitstemperaturbegrenzer

	  - Thermometer

	  - 6 A Überlastschalter mit Stand-

	    Entriegelung

	  - Ausschnitt für Abgasthermometer

	  - Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

	  - Ausschnitt für Betriebsstunden-

	    zähler 1./2. Stufe

	  - Schnittstelle für anschlußbereite

	    REA-Regelung

	- Gußblock in Einzelgliedern mit

	  Zubehör

	- Ankerstangen

	- Feuerraumtür

	- Konvektionsbeschleuniger

	- Verkleidung und Isolation

	- Schaltfeld

	- Ölgebläsebrenner als Zubehör

	max. Betriebsdruck:        6 bar

	max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

	Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

	Brennerplatte mit unterschiedlichen

	Bohrungen.

	Bei Bestellung Maß/Type angeben!

	Siehe Zubehör.

	Typ                      : PKR 440-14 

	Nennwärmeleistung        :   550-615 kW

	Nennwärmebelastung       :   592-665 kW

	Anzahl Glieder           :        14

	Wasserinhalt             :       624  L

	Versandgewicht           :      3100 kg

	mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

	Bestell.-Nr.             :    127097  

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	554	 	 

	Nummer	Kurztexte

	128129	OERTLI Fremdstromanode Powersun 250/350

	Suchbegriff:	Fremdstromanode

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Fremdstromanode AJ 39

	für POWERSUN 250/350

	Bestell-Nr.: 128129

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	555	 	 

	Nummer	Kurztexte

	128130	OERTLI Warmwasserspeicher

	OB-800, thermoglasiert

	Suchbegriff:	OB-800

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3755	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Warmwasserspeicher

	OB-800, thermoglasiert

	Beistell-Brauchwasserspeicher, mit spe-

	zieller Zweischicht-Innenemaillierung,

	eingebauter, großdimensionierter Glatt-

	rohrwärmetauscher. Hochwertige demon-

	tierbare PUR-Hartschaum-Isolierung 50mm

	mit ALU-Mantel, FCKW-frei, wartungsfreie

	Correx-Schutzanode, Brauchwasserthermo-

	meter eingebaut.

	Speicher mit Revisionsflansch vorn.

	RAL 3020 rot, pulverbeschichtet und

	kratzfest einbrennlackiert.

	Wasserinhalt              ltr : 800

	Durchmesser                mm : 920

	Höhe                       mm : 2180

	Betriebsüberdruck

	  Speicher                 bar : 10 

	Heizschlange               bar : 12 

	Dauerleistung 10/45 Grd.C  l/h : 4930

	Gewicht                     kg : 310

	Heizfläche                  qm : 5,7 

	NL-Zahl                        : 35 

	Typ             OB-800     

	Bestell-Nr.:    128130     

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	556	 	 

	Nummer	Kurztexte

	128131	OERTLI Warmwasserspeicher

	OB-1000, thermoglasiert

	Suchbegriff:	OB-1000

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4165	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Warmwasserspeicher

	OB-1000, thermoglasiert

	Beistell-Brauchwasserspeicher, mit spe-

	zieller Zweischicht-Innenemaillierung,

	eingebauter, großdimensionierter Glatt-

	rohrwärmetauscher. Hochwertige demon-

	tierbare PUR-Hartschaum-Isolierung 50mm

	mit ALU-Mantel, FCKW-frei, wartungsfreie

	Correx-Schutzanode, Brauchwasserthermo-

	meter eingebaut.

	Speicher mit Revisionsflansch vorn.

	RAL 3020 rot, pulverbeschichtet und

	kratzfest einbrennlackiert.

	Wasserinhalt              ltr : 1000

	Durchmesser                mm : 1040

	Höhe                       mm : 2170

	Betriebsüberdruck

	  Speicher                 bar : 10 

	Heizschlange               bar : 12 

	Dauerleistung 10/45 Grd.C  l/h : 5560

	Gewicht                     kg : 414

	Heizfläche                  qm : 6,7 

	NL-Zahl                        : 45 

	Typ             OB-1000    

	Bestell-Nr.:    128131     

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	557	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129085	OERTLI Abgaswächter für

	Gaskessel SIRIUS

	Suchbegriff:	Abgaswächter

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	44	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgaswächter für

	Gaskessel SIRIUS

	Bestell-Nr.: 129085

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	558	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129087	OERTLI Druckdichheits-Kontrollgerät

	für GSR 230 II SIRIUS

	Suchbegriff:	Kontrollgerät

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	90	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Trenntrafo 100 VA

	für GSR 230 II SIRIUS

	Bestell-Nr.: 129087

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	559	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129147	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

	2 x 230-8, Schornstein 11-30 m, D:225 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	735	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgassammler für

	GSR 230N Duo 2 x 230-8

	Schornsteinhöhe: 11-30 m

	Durchmesser 225 mm

	Bestell-Nr.:  129147

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	560	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129148	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

	oder GSR 230N DUO, 250 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	765	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgassammler für

	GSR 230N Duo 2 x 230-8

	Schornsteinhöhe: 3,5-11 m

	oder

	GSR 230N Duo 2 x 230-9

	Schornsteinhöhe: 3,5-17 m

	Durchmesser 250 mm

	Bestell-Nr.:  129148

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	561	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129149	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

	oder GSR 230N DUO, 250 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	795	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgassammler für

	GSR 230N Duo 2 x 230-10

	Schornsteinhöhe: 9-30 m

	Durchmesser 250 mm

	Bestell-Nr.:  129149

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	562	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129150	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

	oder GSR 230N DUO, 300 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	930	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgassammler für

	GSR 230N Duo 2 x 230-10

	Schornsteinhöhe: 3,5-9 m

	Oder

	GSR 230N Duo 2 x 230-11

	Schornsteinhöhe: 3,5-12 m

	Oder

	GSR 230N Duo 2 x 230-12

	Schornsteinhöhe: 6-17 m

	Durchmesser 300 mm

	Bestell-Nr.:  129150

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	563	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129152	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

	2 x 230-13, Schornstein 3,5-7 m, D 350mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1350	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgassammler für

	GSR 230N Duo 2 x 230-13

	Schornsteinhöhe: 3,5-7  m

	Oder

	GSR 230N Duo 2 x 230-14

	Schornsteinhöhe: 3,5-7 m

	Durchmesser 350 mm

	Bestell-Nr.:  129152

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	564	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129153	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

	2 x 230-13, Schornstein 7-28 m, D 300mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1210	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgassammler für

	GSR 230N Duo 2 x 230-13

	Schornsteinhöhe: 7-28  m

	Oder

	GSR 230N Duo 2 x 230-14

	Schornsteinhöhe: 7-28 m

	Durchmesser 300 mm

	Bestell-Nr.:  129153

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	565	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129154	OERTLI Abgassammler für TRIO

	SIRIUS GSR 230 N Kesseln, D 300 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1500	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	SIRIUS GSR 230 N Kesseln

	3 x GSR 230-10

	Schornsteinhöhe: 3,5-10 m

	Oder

	3 x GSR 230-11

	Schornsteinhöhe: 3,5-30 m

	Oder

	3 x GSR 230-12

	Schornsteinhöhe: 15-30 m

	Durchmesser 300 mm

	Bestell-Nr.: 129154

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	566	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129155	OERTLI Abgassammler für TRIO

	SIRIUS GSR 230 N Kesseln, D 350 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1690	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	SIRIUS GSR 230 N Kesseln

	3 x GSR 230-112

	Schornsteinhöhe: 3,5-15 m

	Durchmesser 350 mm

	Bestell-Nr.: 129155

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	567	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129156	OERTLI Abgassammler für TRIO

	SIRIUS GSR 230 N Kesseln, D 350 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2165	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	SIRIUS GSR 230 N Kesseln

	3 x GSR 230-113

	Schornsteinhöhe: 3,5-28 m

	Oder

	3 x GSR 230-14

	Schornsteinhöhe: 3,5-28 m

	Durchmesser 350 mm

	Bestell-Nr.: 129156

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	568	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129179	OERTLI Gas-Spezialheizkessel, 2-stufig

	GSR 230-7 N II, 54 kW, -geblockt-

	Suchbegriff:	GSR 230-7 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3460	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-7 N II, 54 kW, -geblockt -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  und Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Abgaswächter

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie              : II2ELL 3B/P

	- Bauart                 : B11 B5

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	1 Kolli  komplett montiert.

	Max. Betriebsdruck   Bar : 6

	Max. Vorlauftemperatur

	nach TRD 702       Grd C : 120

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperatur-

	  Begrenzer        Grd C : 110

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-7

	                           N II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                : 27 kW

	 2. Stufe                : 54 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                : 29,6 kW

	 2. Stufe                : 59,1 kW

	Wasserinhalt             : 29 L

	Kesselgewicht            : 230 kg

	Bestell.-Nr.             : 129179

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	569	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129180	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-8 N II, 63 kW, -geblockt -

	Suchbegriff:	GSR 230-8 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3995	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-8 N II, 63 kW, -geblockt -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  und Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Abgaswächter für Kessel bis 63 kW

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   : B11 B5 bis 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	1 Kolli bis 63 kW, komplett montiert.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-8 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       36 kW

	 2. Stufe                :       63 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     39,4 kW

	 2. Stufe                :     68,9 kW

	Wasserinhalt             :     32,8 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     7,25 m3/h

	 Erdgas LL               :     8,20 m3/h

	 Flüssiggas              :     5,38 kg/h

	Kesselgewicht            :      257 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  geblockt -

	Bestell.-Nr.             :    129180

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	570	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129181	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-9 N II, 72 kW, -geblockt -

	Suchbegriff:	GSR 230-9 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-9 N II, 72 kW, -geblockt -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :

	             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-9 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       36 kW

	 2. Stufe                :       72 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     39,4 kW

	 2. Stufe                :     78,7 kW

	Wasserinhalt             :     36,2 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     8,28 m3/h

	 Erdgas LL               :     9,37 m3/h

	 Flüssiggas              :     6,15 kg/h

	Kesselgewicht            :      283 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  geblockt -

	Bestell.-Nr.             :    129181

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	571	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129182	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-10 N II, 81kW, -geblockt -

	Suchbegriff:	GSR 230-10 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4720	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-10 N II, 81kW, -geblockt -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-10 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       45 kW

	 2. Stufe                :       81 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     49,1 kW

	 2. Stufe                :     88,4 kW

	Wasserinhalt             :     39,8 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     9,30 m3/h

	 Erdgas LL               :    10,52 m3/h

	 Flüssiggas              :     6,91 kg/h

	Kesselgewicht            :      305 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  geblockt -

	Bestell.-Nr.             :    129182

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	572	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129183	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-11 N II, 90 kW, -geblockt -

	Suchbegriff:	GSR 230-11 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5040	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-11 N II, 90 kW, -geblockt -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :

	             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-11 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       45 kW

	 2. Stufe                :       90 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     49,1 kW

	 2. Stufe                :     98,1 kW

	Wasserinhalt             :     43,4 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :    10,32 m3/h

	 Erdgas LL               :    11,68 m3/h

	 Flüssiggas              :     7,66 kg/h

	Kesselgewicht            :      334 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  geblockt -

	Bestell.-Nr.             :    129183

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	573	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129184	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-12 N II, 99 kW, -geblockt -

	Suchbegriff:	GSR 230-12 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5380	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-12 N II, 99 kW, -geblockt -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :

	             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-12 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       54 kW

	 2. Stufe                :       99 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     58,8 kW

	 2. Stufe                :    107,8 kW

	Wasserinhalt             :     47,0 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :    11,35 m3/h

	 Erdgas LL               :    12,83 m3/h

	 Flüssiggas              :     8,42 kg/h

	Kesselgewicht            :      357 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  geblockt -

	Bestell.-Nr.             :    129184

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	574	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129185	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-13 N II, 108 kW, -geblockt -

	Suchbegriff:	GSR 230-13 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5760	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-13 N II, 108 kW, -geblockt -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :

	             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-13 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       54 kW

	 2. Stufe                :      108 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     58,8 kW

	 2. Stufe                :    117,5 kW

	Wasserinhalt             :     50,6 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :    12,37 m3/h

	 Erdgas LL               :    13,99 m3/h

	 Flüssiggas              :     9,18 kg/h

	Kesselgewicht            :      386 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  geblockt -

	Bestell.-Nr.             :    129185

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	575	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129186	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-14 N II, 117 kW, -geblockt -

	Suchbegriff:	GSR 230-14 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6305	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-14 N II, 117 kW, -geblockt -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-14 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       63 kW

	 2. Stufe                :      117 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     68,5 kW

	 2. Stufe                :    127,2 kW

	Wasserinhalt             :     54,2 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :    13,39 m3/h

	 Erdgas LL               :    15,14 m3/h

	 Flüssiggas              :     9,94 kg/h

	Kesselgewicht            :      408 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  geblockt -

	Bestell.-Nr.             :    129186

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	576	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129188	OERTLI Gas-Spezialheizkessel, 2-stufig

	GSR 230-7 N II, 54 kW, -lose Glieder-

	Suchbegriff:	GSR 230-7 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3460	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-7 N II, 54 kW, -lose Glieder-

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  und Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Abgaswächter

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie              : II2ELL 3B/P

	- Bauart                 : B11 B5

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	Lieferung in 5 Kollis

	Max. Betriebsdruck   bar : 6

	Max. Vorlauftemperatur

	nach TRD 702       Grd C : 120

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperatur-

	Begrenzer          Grd C : 110

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-7

	                           N II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                : 27 kW

	 2. Stufe                : 54 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                : 29,6 kW

	 2. Stufe                : 59,1 kW

	Wasserinhalt             : 29 L

	Kesselgewicht            : 230 kg

	Bestell.-Nr.             : 129188

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	577	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129189	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-8 N II, 63 kW - lose Glieder -

	Suchbegriff:	GSR 230-8 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3995	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-8 N II, 63 kW - lose Glieder -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Abgaswächter für Kessel bis 63 kW

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   : B11 B5 bis 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	1 Kolli bis 63 kW, komplett montiert

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-8 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       36 kW

	 2. Stufe                :       63 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     39,4 kW

	 2. Stufe                :     68,9 kW

	Wasserinhalt             :     32,8 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     7,25 m3/h

	 Erdgas LL               :     8,20 m3/h

	 Flüssiggas              :     5,38 kg/h

	Kesselgewicht            :      257 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  in losen Gliedern -

	Bestell.-Nr.             :   129189

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	578	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129190	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-9 N II, 72 kW - lose Glieder -

	Suchbegriff:	GSR 230-9 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-9 N II, 72 kW - lose Glieder -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-9 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       36 kW

	 2. Stufe                :       72 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     39,4 kW

	 2. Stufe                :     78,7 kW

	Wasserinhalt             :     36,2 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     8,28 m3/h

	 Erdgas LL               :     9,37 m3/h

	 Flüssiggas              :     6,15 kg/h

	Kesselgewicht            :      283 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  in losen Gliedern -

	Bestell.-Nr.             :   129190

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	579	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129191	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-10 N II, 81 kW - lose Glieder -

	Suchbegriff:	GSR 230-10 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4720	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-10 N II, 81 kW - lose Glieder -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :

	             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-10 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       45 kW

	 2. Stufe                :       81 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     49,1 kW

	 2. Stufe                :     88,4 kW

	Wasserinhalt             :     39,8 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     9,30 m3/h

	 Erdgas LL               :    10,52 m3/h

	 Flüssiggas              :     6,91 kg/h

	Kesselgewicht            :      305 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  in losen Gliedern -

	Bestell.-Nr.             :   129191

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	580	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129192	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-11 N II, 90 kW - lose Glieder -

	Suchbegriff:	GSR 230-11 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5040	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-11 N II, 90 kW - lose Glieder -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-11 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       45 kW

	 2. Stufe                :       90 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     49,1 kW

	 2. Stufe                :     98,1 kW

	Wasserinhalt             :     43,4 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :    10,32 m3/h

	 Erdgas LL               :    11,68 m3/h

	 Flüssiggas              :     7,66 kg/h

	Kesselgewicht            :      334 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  in losen Gliedern -

	Bestell.-Nr.             :   129192

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	581	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129193	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-12 N II, 99 kW - lose Glieder -

	Suchbegriff:	GSR 230-12 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5380	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-12 N II, 99 kW - lose Glieder -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :

	             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-12 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       54 kW

	 2. Stufe                :       99 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     58,8 kW

	 2. Stufe                :    107,8 kW

	Wasserinhalt             :     47,0 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :    11,35 m3/h

	 Erdgas LL               :    12,83 m3/h

	 Flüssiggas              :     8,42 kg/h

	Kesselgewicht            :      357 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  in losen Gliedern -

	Bestell.-Nr.             :   129193

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	582	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129194	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-13 N II, 108 kW - lose Glieder -

	Suchbegriff:	GSR 230-13 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5760	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-13 N II, 108 kW - lose Glieder -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :

	             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-13 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       54 kW

	 2. Stufe                :      108 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     58,8 kW

	 2. Stufe                :    117,5 kW

	Wasserinhalt             :     50,6 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :    12,37 m3/h

	 Erdgas LL               :    13,99 m3/h

	 Flüssiggas              :     9,18 kg/h

	Kesselgewicht            :      386 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  in losen Gliedern -

	Bestell.-Nr.             :   129194

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	583	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129195	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-14 N II, 117 kW - lose Glieder -

	Suchbegriff:	GSR 230-14 N II

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6305	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 230-14 N II, 117 kW - lose Glieder -

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

	  bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von 92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

	- Kategorie: II2ELL 3B/P

	- Bauart   :

	             B11 über 63 kW

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	5 Kollis

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "SIRIUS"             : GSR 230-14 N

	II

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       63 kW

	 2. Stufe                :      117 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     68,5 kW

	 2. Stufe                :    127,2 kW

	Wasserinhalt             :     54,2 L

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :    13,39 m3/h

	 Erdgas LL               :    15,14 m3/h

	 Flüssiggas              :     9,94 kg/h

	Kesselgewicht            :      408 kg

	- In Kollis, Kesselkörper

	  in losen Gliedern -

	Bestell.-Nr.             :   129195

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	584	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129231	OERTLI Umrüstsatz von Erdgas E auf

	Erdgas LL für Gaskessel SIRIUS

	Suchbegriff:	Umrüstsatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	27	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umrüstsatz von Erdgas E auf

	Erdgas LL für Gaskessel SIRIUS

	Bestell-Nr.: 129231

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	585	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129232	OERTLI Umrüstsatz v. Erd- auf Flüssiggas

	für Gaskessel SIRIUS

	Suchbegriff:	Umrüstsatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	64	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umrüstsatz v. Erd- auf Flüssiggas

	für Gaskessel SIRIUS

	Bestell-Nr.: 129232

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	586	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129248	OERTLI Gas-Sicherheitsventil

	für Gaskessel SIRIUS

	Suchbegriff:	Gas-Sicherheits

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	475	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Sicherheitsventil

	für Gaskessel SIRIUS

	Bestell-Nr.: 129248

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	587	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129323	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, D 700 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2485	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-20

	SEITENABGANG

	Durchmesser 700 mm

	Bestell-Nr.: 129323

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	588	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129324	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, D 700 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3585	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-20

	SEITENABGANG

	Durchmesser 700 mm

	Bestell-Nr.: 129324

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	589	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129329	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, D 700 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2485	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-20

	MITTELABGANG

	Durchmesser 700 mm

	Bestell-Nr.: 129329

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	590	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129330	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, D 700 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3585	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-20

	MITTELABGANG

	Durchmesser 700 mm

	Bestell-Nr.: 129330

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	591	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129359	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-8 N  TAURUS, 126 kW geblockt

	Suchbegriff:	GSR 330-8 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7270	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-8 N  TAURUS

	126 kW, -geblockt

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	- Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu

	  92 %.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güte-

	  klasse A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	6 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-8 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                : 88 kW

	 2. Stufe                : 126 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                : 96 kW

	 2. Stufe                : 137 kW

	Wasserinhalt             : 61 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                : 13,33 m3/h

	 Erdgas LL               : 15,27 m3/h

	Kesselgewicht            : 575 kg

	Bestell.-Nr.             : 129359

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	592	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129360	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-9 N  TAURUS, 144 kW geblockt

	Suchbegriff:	GSR 330-9 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7840	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-9 N  TAURUS

	144 kW, -geblockt

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	6 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-9 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       101 kW

	 2. Stufe                :       144 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     110 kW

	 2. Stufe                :     157 kW

	Wasserinhalt             :     68 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     15,24

	m3/h

	 Erdgas LL               :     17,45

	m3/h

	Kesselgewicht            :      635 kg

	Bestell.-Nr.             :    129360

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	593	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129361	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-10 N  TAURUS, 162 kW geblockt

	Suchbegriff:	GSR 330-10 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8805	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-10 N  TAURUS

	162 kW, -geblockt

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	6 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-10 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       113 kW

	 2. Stufe                :       162 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     123 kW

	 2. Stufe                :     176 kW

	Wasserinhalt             :     76 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     17,14

	m3/h

	 Erdgas LL               :     19,64

	m3/h

	Kesselgewicht            :      690 kg

	Bestell.-Nr.             :    129361

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	594	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129362	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-11 N  TAURUS, 180 kW geblockt

	Suchbegriff:	GSR 330-11 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	9950	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-11 N  TAURUS

	180 kW, -geblockt

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	6 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-11 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       126 kW

	 2. Stufe                :       180 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     137 kW

	 2. Stufe                :     196 kW

	Wasserinhalt             :     84 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     19,05

	m3/h

	 Erdgas LL               :     21,82

	m3/h

	Kesselgewicht            :      750 kg

	Bestell.-Nr.             :    129362

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	595	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129363	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-12 N  TAURUS, 198 kW geblockt

	Suchbegriff:	GSR 330-12 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	10720	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-12 N  TAURUS

	198 kW, -geblockt

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	6 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-12 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       139 kW

	 2. Stufe                :       198 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     151 kW

	 2. Stufe                :     215 kW

	Wasserinhalt             :     91 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     20,95

	m3/h

	 Erdgas LL               :     24,00

	m3/h

	Kesselgewicht            :      805 kg

	Bestell.-Nr.             :    129363

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	596	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129364	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-14 N  TAURUS, 234 kW geblockt

	Suchbegriff:	GSR 330-14 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11430	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-14 N  TAURUS

	234 kW, -geblockt

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	6 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-14 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       164 kW

	 2. Stufe                :       234 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     178 kW

	 2. Stufe                :     254 kW

	Wasserinhalt             :     106 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     24,76

	m3/h

	 Erdgas LL               :     28,36

	m3/h

	Kesselgewicht            :      920 kg

	Bestell.-Nr.             :    129364

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	597	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129365	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-16 N  TAURUS, 270 kW geblockt

	Suchbegriff:	GSR 330-16 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12695	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-16 N  TAURUS

	270 kW, -geblockt

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	6 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-16 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       189 kW

	 2. Stufe                :       270 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     205 kW

	 2. Stufe                :     293 kW

	Wasserinhalt             :     122 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     28,57

	m3/h

	 Erdgas LL               :     32,73

	m3/h

	Kesselgewicht            :      1035 kg

	Bestell.-Nr.             :    129365

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	598	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129366	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-18 N  TAURUS, 306 kW geblockt

	Suchbegriff:	GSR 330-18 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	13595	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-18 N  TAURUS

	306 kW, -geblockt

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	6 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-18 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       214 kW

	 2. Stufe                :       306 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     232 kW

	 2. Stufe                :     331 kW

	Wasserinhalt             :     137 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     32,38

	m3/h

	 Erdgas LL               :     37,09

	m3/h

	Kesselgewicht            :      1150 kg

	Bestell.-Nr.             :    129366

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	599	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129367	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-20 N  TAURUS, 342 kW geblockt

	Suchbegriff:	GSR 330-20 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14425	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-20 N  TAURUS

	342 kW, -geblockt

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	6 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-20 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       239 kW

	 2. Stufe                :       342 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     259 kW

	 2. Stufe                :     370 kW

	Wasserinhalt             :     154 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     36,19

	m3/h

	 Erdgas LL               :     41,45

	m3/h

	Kesselgewicht            :      1350 kg

	Bestell.-Nr.             :    129367

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	600	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129368	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-8 N  TAURUS, 126 kW lose Glieder

	Suchbegriff:	GSR 330-8 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7270	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-8 N  TAURUS

	126 kW,  lose Glieder

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	8 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-8 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       88 kW

	 2. Stufe                :       126 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     96 kW

	 2. Stufe                :     137 kW

	Wasserinhalt             :     61 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     13,33

	m3/h

	 Erdgas LL               :     15,27

	m3/h

	Kesselgewicht            :      575 kg

	Bestell.-Nr.             :    129368

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	601	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129369	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-9 N  TAURUS, 144 kW lose Glieder

	Suchbegriff:	GSR 330-9 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7840	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-9 N  TAURUS

	144 kW, lose Glieder

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	8 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-9 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       101 kW

	 2. Stufe                :       144 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     110 kW

	 2. Stufe                :     157 kW

	Wasserinhalt             :     68 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     15,24

	m3/h

	 Erdgas LL               :     17,45

	m3/h

	Kesselgewicht            :      635 kg

	Bestell.-Nr.             :    129369

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	602	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129370	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-10 N TAURUS, 162 kW lose Glieder

	Suchbegriff:	GSR 330-10 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8805	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-10 N  TAURUS

	162 kW, lose Glieder

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	8 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-10 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       113 kW

	 2. Stufe                :       162 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     123 kW

	 2. Stufe                :     176 kW

	Wasserinhalt             :     76 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     17,14

	m3/h

	 Erdgas LL               :     19,64

	m3/h

	Kesselgewicht            :      690 kg

	Bestell.-Nr.             :    129370

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	603	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129371	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-11 N TAURUS, 180 kW lose Glieder

	Suchbegriff:	GSR 330-11 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	9950	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-11 N  TAURUS

	180 kW, lose Glieder

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	8 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-11 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       126 kW

	 2. Stufe                :       180 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     137 kW

	 2. Stufe                :     196 kW

	Wasserinhalt             :     84 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     19,05

	m3/h

	 Erdgas LL               :     21,82

	m3/h

	Kesselgewicht            :      750 kg

	Bestell.-Nr.             :    129371

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	604	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129372	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-12 N TAURUS, 198 kW lose Glieder

	Suchbegriff:	GSR 330-12 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	10720	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-12 N  TAURUS

	198 kW, lose Glieder

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	8 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-12 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       139 kW

	 2. Stufe                :       198 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     151 kW

	 2. Stufe                :     215 kW

	Wasserinhalt             :     91 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     20,95

	m3/h

	 Erdgas LL               :     24,00

	m3/h

	Kesselgewicht            :      805 kg

	Bestell.-Nr.             :    129372

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	605	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129373	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-14 N TAURUS, 234 kW lose Glieder

	Suchbegriff:	GSR 330-14 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11430	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-14 N  TAURUS

	234 kW, lose Glieder

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	8 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-14 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       164 kW

	 2. Stufe                :       234 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     178 kW

	 2. Stufe                :     254 kW

	Wasserinhalt             :     106 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     24,76

	m3/h

	 Erdgas LL               :     28,36

	m3/h

	Kesselgewicht            :      920 kg

	Bestell.-Nr.             :    129373

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	606	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129374	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-16 N TAURUS, 270 kW lose Glieder

	Suchbegriff:	GSR 330-16 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12695	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-16 N  TAURUS

	270 kW, lose Glieder

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	8 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-16 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       189 kW

	 2. Stufe                :       270 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     205 kW

	 2. Stufe                :     293 kW

	Wasserinhalt             :     122 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     28,57

	m3/h

	 Erdgas LL               :     32,73

	m3/h

	Kesselgewicht            :      1035 kg

	Bestell.-Nr.             :    129374

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	607	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129375	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-18 N TAURUS, 306 kW lose Glieder

	Suchbegriff:	GSR 330-18 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	13595	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-18 N  TAURUS

	306 kW, lose Glieder

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	8 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-18 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       214 kW

	 2. Stufe                :       306 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     232 kW

	 2. Stufe                :     331 kW

	Wasserinhalt             :     137 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     32,38

	m3/h

	 Erdgas LL               :     37,09

	m3/h

	Kesselgewicht            :      1150 kg

	Bestell.-Nr.             :    129375

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	608	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129376	OERTLI Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-20 N TAURUS, 342 kW lose Glieder

	Suchbegriff:	GSR 330-20 N

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14425	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

	GSR 330-20 N  TAURUS

	342 kW, lose Glieder

	- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

	  zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

	- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

	  - Gußgliederkesselkörper aus korro-

	  sionsbeständigem, elastischem OERTLI

	  Guß thermoschockfest.

	- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

	  technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

	%.

	- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

	  Ionisations-Flammüberwachung.

	- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

	  mungssicherung

	- externe wechselseitige Gasstrasse mit

	  kompakter Multiblock- Armatur incl.

	- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

	A

	- Druckregler und Gasdruckwächter

	- Gasart: Erdgas E

	- Kategorie: I2ELL

	- Bauart   : B11

	- Auslieferung E mit LL Düsen

	  (beigepackt)

	8 Kollis für gesamte Palette.

	Max. Betriebsdruck: 6 bar

	Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

	     120 Grad C

	Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:

	     110 Grad C

	Typ "TAURUS"             : GSR 330-20 N

	Nennwärmeleistung

	 1. Stufe                :       239 kW

	 2. Stufe                :       342 kW

	Nennwärmebelastung

	 1. Stufe                :     259 kW

	 2. Stufe                :     370 kW

	Wasserinhalt             :     154 l

	Gasdurchsatz

	 Erdgas H                :     36,19

	m3/h

	 Erdgas LL               :     41,45

	m3/h

	Kesselgewicht            :      1350 kg

	Bestell.-Nr.             :    129376

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	609	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129395	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-8

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	950	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-8

	SEITENABGANG

	Durchmesser 350 mm

	Bestell-Nr.: 129395

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	610	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129396	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-8

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1845	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-8

	SEITENABGANG

	Durchmesser  450 mm

	Bestell-Nr.: 129396

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	611	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129397	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-9

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1000	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-9

	SEITENABGANG

	Durchmesser  350 mm

	Bestell-Nr.: 129397

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	612	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129398	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-9

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1895	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-9

	SEITENABGANG

	Durchmesser  450 mm

	Bestell-Nr.: 129398

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	613	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129399	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-10

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1130	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-10

	SEITENABGANG

	Durchmesser 450 mm

	Bestell-Nr.: 129399

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	614	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129400	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-10

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1965	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-10

	SEITENABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129400

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	615	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129401	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-11

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-11

	SEITENABGANG

	Durchmesser 450 mm

	Bestell-Nr.: 129401

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	616	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129402	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-11

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2085	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-11

	SEITENABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129402

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	617	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129403	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-12

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1445	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-12

	SEITENABGANG

	Durchmesser 450 mm

	Bestell-Nr.: 129403

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	618	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129404	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-12

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2110	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-12

	SEITENABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129404

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	619	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129405	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-14

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1465	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-14

	SEITENABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129405

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	620	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129406	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-14

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-14

	SEITENABGANG

	Durchmesser 600 mm

	Bestell-Nr.: 129406

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	621	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129407	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-16

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1795	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-16

	SEITENABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129407

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	622	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129408	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-16

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2740	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-16

	SEITENABGANG

	Durchmesser 600 mm

	Bestell-Nr.: 129408

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	623	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129409	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-18

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1955	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-18

	SEITENABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129409

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	624	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129410	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-18

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3110	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-18

	SEITENABGANG

	Durchmesser 600 mm

	Bestell-Nr.: 129410

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	625	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129411	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-8

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	950	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-8

	MITTELABGANG

	Durchmesser 350 mm

	Bestell-Nr.: 129411

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	626	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129412	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-8

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1845	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-8

	MITTELABGANG

	Durchmesser 450 mm

	Bestell-Nr.: 129412

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	627	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129413	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-9

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1000	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-9

	MITTELABGANG

	Durchmesser 350 mm

	Bestell-Nr.: 129413

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	628	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129414	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-9

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1895	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-9

	MITTELABGANG

	Durchmesser 450 mm

	Bestell-Nr.: 129414

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	629	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129415	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-10

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1130	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-10

	MITTELABGANG

	Durchmesser 450 mm

	Bestell-Nr.: 129415

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	630	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129416	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-10

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1965	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-10

	MITTELABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129416

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	631	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129417	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-11

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-11

	MITTELABGANG

	Durchmesser 450 mm

	Bestell-Nr.: 129417

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	632	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129419	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-12

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1445	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-12

	MITTELABGANG

	Durchmesser 450 mm

	Bestell-Nr.: 129419

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	633	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129420	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-12

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2110	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-12

	MITTELABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129420

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	634	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129421	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-14

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1465	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-14

	MITTELABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129421

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	635	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129422	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-14

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-14

	MITTELABGANG

	Durchmesser 600 mm

	Bestell-Nr.: 129422

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	636	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129423	OERTLI Abgassammler für DUO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-16

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1795	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-16

	MITTELABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129423

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	637	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129424	OERTLI Abgassammler für TRIO

	TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-16

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2740	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-16

	MITTELABGANG

	Durchmesser 600 mm

	Bestell-Nr.: 129424

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	638	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129425	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden, Mittelabgang, D 600 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1955	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für DUO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	2 x GSR 330-18

	MITTELABGANG

	Durchmesser 500 mm

	Bestell-Nr.: 129425

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	639	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129426	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden, Mittelabgang, D 600 mm

	Suchbegriff:	Abgassammler

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3110	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgassammler für TRIO

	Kesselkaskaden mit

	TAURUS GSR 330 N Kesseln

	3 x GSR 330-18

	MITTELABGANG

	Durchmesser  600 mm

	Bestell-Nr.: 129426

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	640	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129427	OERTLI Abgasklappe 

	für GSR 330/8-9

	Suchbegriff:	Abgasklappe 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	475	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasklappe

	für GSR 330/8-9, zum Einbau nach der

	Strömungssicherung.

	Bestell-Nr.:  129427

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	641	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129428	OERTLI Abgasklappe 

	für GSR 330/10-12

	Suchbegriff:	Abgasklappe 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	560	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasklappe

	für GSR 330/10-12, zum Einbau nach der

	Strömungssicherung.

	Bestell-Nr.:  129428

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	642	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129429	OERTLI  Abgasklappe 

	für GSR 330/14-18

	Suchbegriff:	Abgasklappe 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	625	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgasklappe

	für GSR 330/14-18, zum Einbau nach der

	Strömungssicherung.

	Bestell-Nr.:  129429

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	643	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129489	OERTLI Abgasklappe

	für GSR 330/20

	Suchbegriff:	Abgasklappe

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	748	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasklappe

	für GSR 330/20, zum Einbau nach der

	Strömungssicherung.

	Bestell-Nr.:  129489

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	644	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129517	OERTLI Warmwasserspeicher

	emailliert, weiss RAL 9010

	Suchbegriff:	VC 120

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	780	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Warmwasserspeicher VC 120

	emailliert, weiss RAL 9010

	rechteckig, passend zu Brennwertgerät

	OPTIMAT 2000 und OPTIMAT COMPACT

	stehende Ausführung.

	2-fach emailliert, mit eingeschweißtem

	Glattrohr-Wärmetauscher, eingebaute

	Magnesium-Schutzanode und Tauchhülse.

	Hochwertige 30mm-Isolierung aus Schaum-

	stoff.

	Eingebautes Thermometer vorne

	Inhalt                    ltr :  120

	Höhe                       mm :  830

	Breite                     mm :  596

	Tiefe                      mm:   550

	Betriebsüberdruck

	 Trinkwasserseitig        bar :   10

	 Heizungsseitig           bar :   16

	Dauerleistung 10/45        kW : 35,2

	Dauerleistung 10/45       l/h :  882

	Leistungskennzahl             :  1,8

	Anschlüsse

	 WW/KW                      R :  3/4

	 Z                          R :  3/4

	 HV/HR (flachdichtend)      R :  3/4

	Gewicht                    kg :   74

	Bestell-Nr.:                  129517

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	645	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129521	OERTLI Außenfühler 

	für GMR 1024 ( Combi )

	Suchbegriff:	Außenfühler 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Außenfühler

	für GMR 1024 ( Combi )

	Bestell-Nr.: 129521

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	646	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129522	OERTLI Speicherfühler 

	für GMR 1024 

	Suchbegriff:	Speicherfühler 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherfühler

	für GMR 1024

	Bestell-Nr.: 129522

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	647	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129764	OERTLI Neutralisationsbox DU 13

	mit Kondensathebepumpe

	Suchbegriff:	DU 13

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	540	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Neutralisationsbox DU 13

	mit Kondensathebepumpe

	für Anlagen kleiner 120 kW

	incl. Granulatfüllung

	Bestell-Nr.: 129764

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	648	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129765	OERTLI Neutralisationsbox DU 14

	mit Kondensathebepumpe

	Suchbegriff:	DU 14

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	755	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Neutralisationsbox DU 14

	mit Kondensathebepumpe

	für Anlagen zwischen 120 kW

	und 350 kW

	incl. Granulatfüllung

	Bestell-Nr.: 129765

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	649	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129766	OERTLI Neutralisationsbox DU 15

	mit Kondensathebepumpe

	Suchbegriff:	DU 15

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	790	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Neutralisationsbox DU 15

	mit Kondensathebepumpe

	für Anlagen grösser 350 kW

	incl. Granulatfüllung

	Bestell-Nr.: 129766

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	650	 	 

	Nummer	Kurztexte

	129810	OERTLI  Ventildichtheitskontrolle

	für GSR 230 SIRIUS

	Suchbegriff:	Ventildichtheit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1225	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Ventildichtheitskontrolle

	für GSR 230 SIRIUS

	Bestell-Nr.:  129810

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	651	 	 

	Nummer	Kurztexte

	130590	Satro-pen (Zur Abfrage des Störcodes

	des Steuergerätes)

	Suchbegriff:	SATRO-PEN

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	85	per Stck

	Ausschreibungtext:	Satro-pen (Zur Abfrage des Störcodes

	des Steuergerätes)

	Bestell-Nr.:  130590

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	652	 	 

	Nummer	Kurztexte

	130748	OERTLI SATROCOM PC Adapter

	incl. Kabel und Software

	Suchbegriff:	SATROCOM

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	640	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI SATROCOM

	PC Adapter

	incl. Kabel und Software

	zur Übertragung von Störungsdiagnosen

	bei SATRONIC- Feuerungsautomaten

	auf den PC

	Bestell-Nr.: 130748

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	653	 	 

	Nummer	Kurztexte

	130861	OERTLI SATROCOM Terminal (PALM III)

	incl. Kabel und Software

	Suchbegriff:	SATROCOM

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1810	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI SATROCOM

	TERMINAL ( PALM III )

	incl. Kabel und Software

	zur Übertragung von Störungsdiagnosen

	bei SATRONIC- Feuerungsautomaten

	auf den Palm- Organiser

	Bestell-Nr.: 130861

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	654	 	 

	Nummer	Kurztexte

	130894	OERTLI Aussenfühler QAC 22

	für Brennermodulationsregelung RWF 40

	Suchbegriff:	Aussenfühler

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	95	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Aussenfühler QAC 22

	für Brennermodulationsregelung RWF 40

	Bestell-Nr.: 130894

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	655	 	 

	Nummer	Kurztexte

	130990	OERTLI  RWF 40

	für Gasgebläsebrenner OEN 540 GI

	Suchbegriff:	RWF 40

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	895	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  RWF 40

	für Gasgebläsebrenner OEN 540 GI

	zur modulierenden 3-Punkt-Ansteuerung

	des Brenners ohne externe Regelung

	Bestell-Nr.:  130990

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	656	 	 

	Nummer	Kurztexte

	131020	OERTLI 3-Punkt-Ansteuerung RWF 40

	für Gasgebläsebrenner OEN 330/440 GI

	Suchbegriff:	RWF 40

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	895	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  RWF 40

	für Gasgebläsebrenner OEN 330/440 GI

	Zur modulierenden 3-Punkt-Ansteuerung

	des Brenners ohne externe Regelung

	Bestell-Nr.:  131020

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	657	 	 

	Nummer	Kurztexte

	131035	OERTLI  Steuergerät DKO 996 

	für den Einsatz des Brenners 

	Suchbegriff:	DKO 996 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	135	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Steuergerät DKO 996

	für den Einsatz des Brenners

	mit Nachbelüftung

	Bestell-Nr.:  131035

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	658	 	 

	Nummer	Kurztexte

	131050	OERTLI Set für 2-stufige Betriebsweise

	von OEN 330GI, OES 440 GI und OES 540 GI

	Suchbegriff:	Regelungsset

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	85	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Regelungsset zur 2-stuf.

	Ansteuerung von mod. Gasbrennern

	OES 330 GI, OES 440 GI, OES 540 GI

	Bestell-Nr.:  131050

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	659	 	 

	Nummer	Kurztexte

	160303	OERTLI Kesselkreispumpe

	für PK 340 bis 115 kW

	Suchbegriff:	Kesselkreispump

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	305	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselkreispumpe

	für PK 340 bis 115 kW

	inkl. aller Verbindungsrohre

	links oder rechts montierbar

	Kolli FD 36

	Bestell-Nr.:  160303

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	660	 	 

	Nummer	Kurztexte

	160304	OERTLI Sicherheitsgruppe

	für PK 340 bis 115 kW

	Suchbegriff:	Sicherheitsgr.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	108	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sicherheitsgruppe

	für PK 340 bis 115 kW

	incl.:

	- Kleinverteiler

	- Sicherheitsventil

	- Schnellentlüfter

	- Manometer

	Anschlussrohr Kessel

	Kolli FD 39

	Bestell-Nr.:  160304

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	661	 	 

	Nummer	Kurztexte

	160305	OERTLI Sicherheitsgruppe

	für PK 340 bis 300 kW

	Suchbegriff:	Sicherheitsgr.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	155	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sicherheitsgruppe

	für PK 340 bis 300 kW

	incl.:

	- Kleinverteiler

	- Sicherheitsventil

	- Schnellentlüfter

	- Manometer

	Anschlussrohr Kessel

	Kolli FD 42

	Bestell-Nr.:  160305

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	662	 	 

	Nummer	Kurztexte

	160306	OERTLI Gegenflansche für PK 340

	2" ( 2 Stück )

	Suchbegriff:	Gegenflansche

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	52	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gegenflansche für PK 340

	2 Zoll ( 2 Stück )

	Kolli FD 38

	Bestell-Nr.: 160306

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	663	 	 

	Nummer	Kurztexte

	160307	OERTLI Schlammentil-Satz 

	für PK 340

	Suchbegriff:	Schlammentil

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schlammentil-Satz für PK 340

	Kolli FD 37

	Bestell-Nr.: 160307

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	664	 	 

	Nummer	Kurztexte

	160308	OERTLI Kesselkreispumpe

	für PK 340 bis 300 kW

	Suchbegriff:	Kesselkreispump

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	965	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselkreispumpe

	für PK 340 bis 300 kW

	incl. aller Verbindungsrohre

	links oder rechts montierbar

	Kolli FD 46

	Bestell-Nr.:  160308

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	665	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161101	OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3015 LP

	2,8-14,0 kW, für Erd- und Flüssiggas

	Suchbegriff:	Optimat 3015 LP

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2830	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OPTIMAT 3015 LP

	- Brennwert- Wandheizgerät für

	  geschlossene Warmwasser-

	  zentralheizungsanlagen mit einer max.

	  Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

	  stellbar auf max. 80 grd C.

	- Optimat 3015 LP mit integrierter

	  Speicherladepumpe für Heiz- und

	  Warmwasserbetrieb.

	- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

	  90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

	  DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

	  DIN EN 297 und DIN EN 437

	  baumustergeprüft und zertifiziert.

	- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

	- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

	  B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

	- Betriebsbedingungen:

	  zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

	- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

	- STB : 100 grd C,

	- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

	- Schutzart IP 42

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	  aus korrosions- und temperatur-

	  beständiger Aluminium/Silizium-

	  Legierung mit geschlossenem

	  Verbrennungsraum.

	- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

	  Gas-Kompaktregelstrecke,

	  Radialventilator und

	  Ansaugschalldämpfer.

	- Modulationsverhältnis bis 1:6.

	- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

	Bei Anschluß von Außen- und/oder

	Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

	Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

	Mischerkreis erweiterbar.

	Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

	und allen erforderlichen

	Sicherheitsfunktionen.

	- Für äußerst energiesparenden und

	  emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

	  LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

	  geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	  auf Erdgas E voreingestellt.

	Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

	abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

	Kaskadierung vorbereitet.

	- Komplett mit modulierender Heizkreis-

	  und stufiger Speicherladepumpe

	Serienmäßig mit automatischen

	Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,
	Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

	14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

	Abgastemperatursensor.

	Schallisolierte Geräteverkleidung in

	RAL 9010,Wandkonsole und

	Befestigungsmaterial.

	Typ : Optimat 3015 LP

	Nennleistung:

	bei tv / tr - 80 / 60°:     2,8-14,0 kW

	bei tv / tr - 40 / 30°:     3,2-14,8 kW

	Nennwärmebelastung:         2,9-14,5 kW

	Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

	bei 75/60°C :               106 %

	bei 40/30°C :               109 %

	Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

	100%:                       96,4 %

	30% :                       106,5 %

	Bereitschaftsverlust

	qb70 :                      0,59 kWh/d

	Hilfsenergiebedarf

	bei 100% :                  125 W

	bei 30% :                   50 W

	pH-Wert Kondensat :         4,5

	Abgastemperatur

	bei tv / tr - 80 / 60° :    65 °C

	bei tv / tr - 40 / 30° :    38 °C

	Notwendiger Förderdruck

	Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

	Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

	Erdgas E

	bei tv / tr - 80 / 60°:     1,4-6,8 g/s

	Kondenswasermenge 40/30°C

	Erdgas E :                  1,3 l/h

	CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

	Ergas LL :                  8,7 %

	Flüssiggas :                9,7 %

	Wasserinhalt (Primärkreis): 3,7 Ltr.

	Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

	Transportgewicht:           47 kg

	Bestell-Nr.:                161101

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	667	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161103	OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3025 LP

	4,0-23,6 kW, für Erd- und Flüssiggas

	Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 LP

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3055	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OPTIMAT 3025 LP

	- Brennwert- Wandheizgerät für

	  geschlossene Warmwasser-

	  zentralheizungsanlagen mit einer max.

	  Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

	  stellbar auf max. 80 grd C.

	- Optimat 3025 LP mit integrierter

	  Speicherladepumpe für Heiz- und

	  Warmwasserbetrieb.

	- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

	  90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

	  DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

	  DIN EN 297 und DIN EN 437

	  baumustergeprüft und zertifiziert.

	- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

	- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

	  B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

	- Betriebsbedingungen:

	  zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

	- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

	- STB : 100 grd C,

	- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

	- Schutzart IP 42

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	  aus korrosions- und temperatur-

	  beständiger Aluminium/Silizium-

	  Legierung mit geschlossenem

	  Verbrennungsraum.

	- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

	  Gas-Kompaktregelstrecke,

	  Radialventilator und

	  Ansaugschalldämpfer.

	- Modulationsverhältnis bis 1:6.

	- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

	Bei Anschluß von Außen- und/oder

	Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

	Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

	Mischerkreis erweiterbar.

	Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

	und allen erforderlichen

	Sicherheitsfunktionen.

	- Für äußerst energiesparenden und

	  emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

	  LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

	  geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	  auf Erdgas E voreingestellt.

	Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

	abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

	Kaskadierung vorbereitet.

	- Komplett mit modulierender Heizkreis-

	  und stufiger Speicherladepumpe

	Serienmäßig mit automatischen

	Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

	Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

	14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

	Abgastemperatursensor.

	Schallisolierte Geräteverkleidung in

	RAL 9010,Wandkonsole und

	Befestigungsmaterial.

	Typ : Optimat 3025 LP

	Nennleistung:

	bei tv / tr - 80 / 60°:     4,0-23,6 kW

	bei tv / tr - 40 / 30°:     4,5-24,9 kW

	Nennwärmebelastung:         4,2-24,5 kW

	Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

	bei 75/60°C :               106 %

	bei 40/30°C :               109 %

	Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

	100%:                       96,5 %

	30% :                       107,5 %

	Bereitschaftsverlust

	qb70 :                      0,55 kWh/d

	Hilfsenergiebedarf

	bei 100% :                  145 W

	bei 30% :                   50 W

	pH-Wert Kondensat :         4,5

	Abgastemperatur

	bei tv / tr - 80 / 60° :    67 °C

	bei tv / tr - 40 / 30° :    39 °C

	Notwendiger Förderdruck

	Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

	Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

	Erdgas E

	bei tv / tr - 80 / 60°:     2,0-11,5 g/s

	Kondenswasermenge 40/30°C

	Erdgas E :                  2,2 l/h

	CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

	Ergas LL :                  8,7 %

	Flüssiggas :                9,7 %

	Wasserinhalt (Primärkreis): 4,6 Ltr.

	Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

	Transportgewicht:           52 kg

	Bestell-Nr.:                161103

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	669	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161105	OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3025 CS

	4-23,6 kW, E,LL,B/P-Gas, Speicher 55 l

	Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 CS

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3605	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OPTIMAT 3025 CS

	- Brennwert- Wandheizgerät für

	  geschlossene Warmwasser-

	  zentralheizungsanlagen mit einer max.

	  Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

	  stellbar auf max. 80 grd C.

	- Optimat 3025 CS mit integriertem

	  Durchlaufspeicher 55 Liter Inhalt bei

	  nur 600 mm Gerätebreite

	- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

	  90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

	  DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

	  DIN EN 297 und DIN EN 437

	  baumustergeprüft und zertifiziert.

	- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

	- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

	  B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

	- Betriebsbedingungen:

	  zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

	- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

	- STB : 100 grd C,

	- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

	- Schutzart IP 42

	- Integrierter Speicher 55 Liter im

	  Optimat 3025 CS, max. zulässige

	  Betriebstemperatur 90°C, zulässiger

	  Betriebsüberdruck brauchwasserseitig

	  10 bar.

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	  aus korrosions- und temperatur-

	  beständiger Aluminium/Silizium-

	  Legierung mit geschlossenem

	  Verbrennungsraum.

	- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

	  Gas-Kompaktregelstrecke,

	  Radialventilator und

	  Ansaugschalldämpfer.

	- Modulationsverhältnis bis 1:6.

	- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

	Bei Anschluß von Außen- und/oder

	Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

	Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

	Mischerkreis erweiterbar.

	Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

	und allen erforderlichen

	Sicherheitsfunktionen.

	- Für äußerst energiesparenden und

	  emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

	  LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

	  geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	  auf Erdgas E voreingestellt.

	Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

	abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

	Kaskadierung vorbereitet.

	- Komplett mit modulierender Heizkreis-

	  und 3-Wege-Umschalt-Ventil

	Serienmäßig mit automatischen

	Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

	Drucksensor,

	Trinkwasser Sicherheitsgruppe integriert

	Sicherheitsventil 3 bar,

	10Liter Ausdehnungsgefäß ,

	Abgastemperatursensor.

	Schallisolierte Geräteverkleidung in

	RAL 9010,Wandkonsole und

	Befestigungsmaterial.

	Typ : Optimat 3025 CS

	Nennleistung:

	bei tv / tr - 80 / 60°:     4,0-23,6 kW

	bei tv / tr - 40 / 30°:     4,5-24,9 kW

	Nennwärmebelastung:         4,2-24,5 kW

	Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

	bei 75/60°C :               106 %

	bei 40/30°C :               109 %

	Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

	100%:                       96,5 %

	30% :                       107,5 %

	Bereitschaftsverlust

	qb70 :                      0,55 kWh/d

	Hilfsenergiebedarf

	bei 100% :                  145 W

	bei 30% :                   50 W

	pH-Wert Kondensat :         4,5

	Abgastemperatur

	bei tv / tr - 80 / 60° :    67 °C

	bei tv / tr - 40 / 30° :    39 °C

	Notwendiger Förderdruck

	Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

	Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

	Erdgas E

	bei tv / tr - 80 / 60°:     2,0-11,5 g/s

	Kondenswasermenge 40/30°C

	Erdgas E :                  2,2 l/h

	CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

	Ergas LL :                  8,7 %

	Flüssiggas :                9,7 %

	Wasserinhalt (Primärkreis): 6,8 Ltr.

	Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

	Daten Durchlaufspeicher:

	Speicherinhalt :            55 Ltr.

	Leistungsaufnahme:          23,6 kW

	Dauerleistung bei t 35 K:   580 l/h

	Zapfleistung bei

	  t 30 K (40° Zapftemp.):   112 l/10min

	Bereitschaftsverlust :      1,85 kWh/24h

	Transportgewicht:           98 kg

	Bestell-Nr. :               161105

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	671	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161106	OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3015 LP

	2,8-14 kW, E,LL,B/P-Gas, Speicher OS 80

	Suchbegriff:	OPTIMAT 3015 LP

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3748	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OPTIMAT 3015 LP

	mit Speicher OS 80 ( nebenhängend )

	- Brennwert- Wandheizgerät für

	  geschlossene Warmwasser-

	  zentralheizungsanlagen mit einer max.

	  Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

	  Stellbar auf max. 80 grd C.

	- Optimat 3015 LP mit integrierter

	  Speicherladepumpe für Heiz- und

	  Warmwasserbetrieb.

	- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

	  90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

	  DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

	  DIN EN 297 und DIN EN 437

	  baumustergeprüft und zertifiziert.

	- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

	- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

	  B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

	- Betriebsbedingungen:

	  zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

	- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

	- STB : 100 grd C,

	- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

	- Schutzart IP 42

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	  aus korrosions- und temperatur-

	  beständiger Aluminium/Silizium-

	  Legierung mit geschlossenem

	  Verbrennungsraum.

	- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

	  Gas-Kompaktregelstrecke,

	  Radialventilator und

	  Ansaugschalldämpfer.

	- Modulationsverhältnis bis 1:6.

	- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

	Bei Anschluß von Außen- und/oder

	Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

	Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

	Mischerkreis erweiterbar.

	Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

	und allen erforderlichen

	Sicherheitsfunktionen.

	- Für äußerst energiesparenden und

	  emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

	  LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

	  geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	  auf Erdgas E voreingestellt.

	Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

	abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

	Kaskadierung vorbereitet.

	- Komplett mit modulierender Heizkreis-

	  und stufiger Speicherladepumpe

	Serienmäßig mit automatischen

	Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

	Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

	14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

	Abgastemperatursensor.

	Schallisolierte Geräteverkleidung in

	RAL 9010,Wandkonsole und

	Befestigungsmaterial.

	Typ : Optimat 3015 LP + OS 80

	Nennleistung:

	bei tv / tr - 80 / 60°:     2,8-14,0 kW

	bei tv / tr - 40 / 30°:     3,2-14,8 kW

	Nennwärmebelastung:         2,9-14,5 kW

	Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

	bei 75/60°C :               106 %

	bei 40/30°C :               109 %

	Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

	100%:                       96,4 %

	30% :                       106,5 %

	Bereitschaftsverlust

	qb70 :                      0,59 kWh/d

	Hilfsenergiebedarf

	bei 100% :                  125 W

	bei 30% :                   50 W

	pH-Wert Kondensat :         4,5

	Abgastemperatur

	bei tv / tr - 80 / 60° :    65  °C

	bei tv / tr - 40 / 30° :    38 °C

	Notwendiger Förderdruck

	Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

	Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

	Erdgas E

	bei tv / tr - 80 / 60°:     1,4-6,8 g/s

	Kondenswasermenge 40/30°C

	Erdgas E :                  1,3 l/h

	CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

	Ergas LL :                  8,7 %

	Flüssiggas :                9,7 %

	Wasserinhalt (Primärkreis): 3,7 Ltr.

	Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

	Speicherinhalt :            80 Liter

	Leistungsaufnah. 90/10/45°C:14 kW

	Heizfläche :                0,75 qm

	Dauerleistung bei t=35 K :  355 l/h

	Spitzenl.. bei t=35 K :     140 l/10min

	Bereitschaftsverlust:       0,87 kWh/24h

	NL-Zahl :  1

	zul.Temp. BW/HZ :           95/110 °C

	max.Überdruck BW/HZ :       10 bar

	bestehend aus:

	- Optimat 3015 LP

	- Speicher OS 80

	- Verbindungsschläuche

	- Speicherfühler

	Bestell-Nr. :               161106

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	673	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161108	OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3015 LP

	2,8-14 kW, Gas, Speicher OBU 130 80

	Suchbegriff:	OPTIMAT 3015 LP

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3660	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OPTIMAT 3015 LP

	mit Unterstellspeicher OBU 130 80

	- Brennwert- Wandheizgerät für

	  geschlossene Warmwasser-

	  zentralheizungsanlagen mit einer max.

	  Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

	  stellbar auf max. 80 grd C.

	- Optimat 3015 LP mit integrierter

	  Speicherladepumpe für Heiz- und

	  Warmwasserbetrieb.

	- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

	  90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

	  DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

	  DIN EN 297 und DIN EN 437

	  baumustergeprüft und zertifiziert.

	- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

	- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

	  B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

	- Betriebsbedingungen:

	  zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

	- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

	- STB : 100 grd C,

	- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

	- Schutzart IP 42

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	  aus korrosions- und temperatur-

	  beständiger Aluminium/Silizium-

	  Legierung mit geschlossenem

	  Verbrennungsraum.

	- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

	  Gas-Kompaktregelstrecke,

	  Radialventilator und

	  Ansaugschalldämpfer.

	- Modulationsverhältnis bis 1:6.

	- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

	Bei Anschluß von Außen- und/oder

	Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

	Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

	Mischerkreis erweiterbar.

	Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

	und allen erforderlichen

	Sicherheitsfunktionen.

	- Für äußerst energiesparenden und

	  emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

	  LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

	  geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	  auf Erdgas E voreingestellt.

	Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

	abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

	Kaskadierung vorbereitet.

	- Komplett mit modulierender Heizkreis-

	  und stufiger Speicherladepumpe

	Serienmäßig mit automatischen

	Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

	Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

	14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

	Abgastemperatursensor.

	Schallisolierte Geräteverkleidung in

	RAL 9010,Wandkonsole und

	Befestigungsmaterial.

	Typ : Optimat 3015 LP + OBU 130

	Nennleistung:

	bei tv / tr - 80 / 60°:      2,8-14,0 kW

	bei tv / tr - 40 / 30°:      3,2-14,8 kW

	Nennwärmebelastung:          2,9-14,5 kW

	Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

	bei 75/60°C :                106 %

	bei 40/30°C :                109 %

	Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

	100%:                        96,4 %

	30% :                        106,5 %

	Bereitschaftsverlust

	qb70 :                       0,59 kWh/d

	Hilfsenergiebedarf

	bei 100% :                   125 W

	bei 30% :                    50 W

	pH-Wert Kondensat :          4,5

	Abgastemperatur

	bei tv / tr - 80 / 60° :     65 °C

	bei tv / tr - 40 / 30° :     38 °C

	Notwendiger Förderdruck

	Pw (Zugbedarf) :             -200 Pa

	Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

	Erdgas E

	bei tv / tr - 80 / 60°:      1,4-6,8 g/s

	Kondenswasermenge 40/30°C

	Erdgas E :                   1,3 l/h

	CO2-Gehalt Erdgas E:         9,0 %

	Ergas LL :                   8,7 %

	Flüssiggas :                 9,7 %

	Wasserinhalt (Primärkreis):  3,7 Ltr.

	Mindestwasser-Umlaufmenge:   keine

	Speicherinhalt :             130 Liter

	Leistungsaufnahme 90/10/45°C:14 kW

	Heizfläche :                 0,9 qm

	Dauerleistung bei t=35 K :   355 l/h

	Spitzenl.. bei t=35 K :      75 l/10min

	Bereitschaftsverlust:        1,4 kWh/24h

	NL-Zahl :                    1,1

	zul.Temp. BW/HZ :            95/110 °C

	max.Überdruck BW/HZ :        6/10 bar

	bestehend aus:

	- Optimat 3015 LP

	- Speicher OBU 130

	- Verbindungsschläuche

	- Speicherfühler

	Bestell-Nr.          :       161108

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	675	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161109	OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3025 LP

	4,0-23,6 kW, Gas, Speicher OS 80

	Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 LP

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3973	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  OPTIMAT 3025 LP

	mit Speicher OS 80 ( nebenhängend )

	- Brennwert- Wandheizgerät für

	  geschlossene Warmwasser-

	  zentralheizungsanlagen mit einer max.

	  Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

	  stellbar auf max. 80 grd C.

	- Optimat 3015 LP mit integrierter

	  Speicherladepumpe für Heiz- und

	  Warmwasserbetrieb.

	- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

	  90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

	  DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

	  DIN EN 297 und DIN EN 437

	  baumustergeprüft und zertifiziert.

	- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

	- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

	  B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

	- Betriebsbedingungen:

	  zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

	- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

	- STB : 100 grd C,

	- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

	- Schutzart IP 42

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	  aus korrosions- und temperatur-

	  beständiger Aluminium/Silizium-

	  Legierung mit geschlossenem

	  Verbrennungsraum.

	- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

	  Gas-Kompaktregelstrecke,

	  Radialventilator und

	  Ansaugschalldämpfer.

	- Modulationsverhältnis bis 1:6.

	- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

	Bei Anschluß von Außen- und/oder

	Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

	Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

	Mischerkreis erweiterbar.

	Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

	und allen erforderlichen

	Sicherheitsfunktionen.

	- Für äußerst energiesparenden und

	  emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

	  LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

	  geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	  auf Erdgas E voreingestellt.

	Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

	abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

	Kaskadierung vorbereitet.

	- Komplett mit modulierender Heizkreis-

	  und stufiger Speicherladepumpe

	Serienmäßig mit automatischen

	Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

	Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

	14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

	Abgastemperatursensor.

	Schallisolierte Geräteverkleidung in

	RAL 9010,Wandkonsole und

	Befestigungsmaterial.

	Typ : Optimat 3025 LP + OS 80

	Nennleistung:

	bei tv / tr - 80 / 60°:     4,0-23,6 kW

	bei tv / tr - 40 / 30°:     4,5-24,9 kW

	Nennwärmebelastung:         4,2-24,5 kW

	Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

	bei 75/60°C :               106 %

	bei 40/30°C :               109 %

	Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

	100%:                       96,5 %

	30% :                       107,5 %

	Bereitschaftsverlust

	qb70 :                      0,55 kWh/d

	Hilfsenergiebedarf

	bei 100% :                  145 W

	bei 30% :                   50 W

	pH-Wert Kondensat :         4,5

	Abgastemperatur

	bei tv / tr - 80 / 60° :    67  °C

	bei tv / tr - 40 / 30° :    39 °C

	Notwendiger Förderdruck

	Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

	Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

	Erdgas E

	bei tv / tr - 80 / 60°:     2,0-11,5 g/s

	Kondenswasermenge 40/30°C

	Erdgas E :                  2,2 l/h

	CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

	Ergas LL :                  8,7 %

	Flüssiggas :                9,7 %

	Wasserinhalt (Primärkreis): 4,6 Ltr.

	Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

	Speicherinhalt :  80 Liter

	Leistungsaufn. 90/10/45 °C: 23,6 kW

	Heizfläche :                0,75 qm

	Dauerleistung bei t=35 K :  600 l/h

	Spitzenl.. bei t=35 K :     150 l/10 min

	Bereitschaftsverlust:       0,87 kWh/24h

	NL-Zahl :                   1,7

	zul.Temp. BW/HZ :           95/110 °C

	max.Überdruck BW/HZ :       10 bar

	bestehend aus:

	- Optimat 3025 LP

	- Speicher OS 80

	- Verbindungsschläuche

	- Speicherfühler

	Bestell-Nr.          :      161109

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	677	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161111	OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3025 LP

	4,0-23,6 kW, Gas, Speicher OBU 130

	Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 LP

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3885	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OPTIMAT 3025 LP

	mit Unterstellspeicher OBU 130

	- Brennwert- Wandheizgerät für

	  geschlossene Warmwasser-

	  zentralheizungsanlagen mit einer max.

	  Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

	  stellbar auf max. 80 grd C.

	- Optimat 3025 LP mit integrierter

	  Speicherladepumpe für Heiz- und

	  Warmwasserbetrieb.

	- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

	  90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

	  DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

	  DIN EN 297 und DIN EN 437

	  baumustergeprüft und zertifiziert.

	- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

	- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

	  B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

	- Betriebsbedingungen:

	  zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

	- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

	- STB : 100 grd C,

	- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

	- Schutzart IP 42

	- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

	  aus korrosions- und temperatur-

	  beständiger Aluminium/Silizium-

	  Legierung mit geschlossenem

	  Verbrennungsraum.

	- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

	  Gas-Kompaktregelstrecke,

	  Radialventilator und

	  Ansaugschalldämpfer.

	- Modulationsverhältnis bis 1:6.

	- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

	Bei Anschluß von Außen- und/oder

	Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

	Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

	Mischerkreis erweiterbar.

	Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

	und allen erforderlichen

	Sicherheitsfunktionen.

	- Für äußerst energiesparenden und

	  emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

	  LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

	  geeignet. Die Geräte sind werksseitig

	  auf Erdgas E voreingestellt.

	Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

	abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

	Kaskadierung vorbereitet.

	- Komplett mit modulierender Heizkreis-

	  und stufiger Speicherladepumpe

	Serienmäßig mit automatischen

	Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

	Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

	14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

	Abgastemperatursensor.

	Schallisolierte Geräteverkleidung in

	RAL 9010,Wandkonsole und

	Befestigungsmaterial.

	Typ:  Optimat 3025 LP + OBU 130

	Nennleistung:

	bei tv / tr - 80 / 60°:   4,0 - 23,6 kW

	bei tv / tr - 40 / 30°:   4,5 - 24,9 kW

	Nennwärmebelastung:       4,2 - 24,5 kW

	Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

	bei 75/60°C :             106 %

	bei 40/30°C :             109 %

	Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

	100%:                     96,5 %

	30% :                     107,5 %

	Bereitschaftsverlust

	qb70 :                    0,55 kWh/d

	Hilfsenergiebedarf

	bei 100% :                145 W

	bei 30% :                 50 W

	pH-Wert Kondensat :       4,5

	Abgastemperatur

	bei tv / tr - 80 / 60° :  67  °C

	bei tv / tr - 40 / 30° :  39 °C

	Notwendiger Förderdruck

	Pw (Zugbedarf) :          -200 Pa

	Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

	Erdgas E

	bei tv / tr - 80 / 60°:     2,0-11,5 g/s

	Kondenswassermenge 40/30°C

	Erdgas E :                  2,2 l/h

	CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

	Ergas LL :                  8,7 %

	Flüssiggas :                9,7 %

	Wasserinhalt (Primärkreis): 4,6 Ltr.

	Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

	Speicherinhalt :            130 l

	Leistungsaufn. 90/10/45 °C: 23,6 kW

	Heizfläche :                0,9 qm

	Dauerleistung bei t=35 K :  600 l/h

	Spitzenl.. bei t=35 K :     200 l/10 min

	Bereitschaftsverlust:       1,4 kWh/24h

	NL-Zahl :                   2,2

	zul.Temp. BW/HZ :           95/110 °C

	max.Überdruck BW/HZ :       6/10 bar

	bestehend aus:

	- Optimat 3025 LP

	- Speicher OBU 130

	- Verbindungsschläuche

	- Speicherfühler

	Bestell-Nr.          :  161111

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	679	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161113	OERTLI  Platine und Fühler 

	für 1 Mischerkreis, für OE-tronic 3

	Suchbegriff:	Platine u. Fühl

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	121	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Platine und Fühler

	für 1 Mischerkreis zum Einbau

	in OE-tronic 3

	Bestell-Nr.:  161113

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	680	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161114	OERTLI Buskabel 12 Meter, m. OE-tronic 3

	für Kesselkaskaden von mehreren Kesseln

	Suchbegriff:	Buskabel 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	73	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Buskabel 12 Meter

	Für Kesselkaskaden von mehreren

	Kesseln mit Schaltfeld OE-tronic 3

	- geschirmt

	Bestell-Nr.:  161114

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	681	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161115	OERTLI  Solarfühler ( 2 Stück )

	zum Anschluss an OE-tronic 3

	Suchbegriff:	Solarfühler 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	65	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Solarfühler ( 2 Stück )

	Zum Anschluss an OE-tronic 3

	Bestell-Nr.:  161115

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	682	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161116	OERTLI Warmwasser-Speicher OS 80

	für OPTIMAT 3000,  nebenhängend, 80 l

	Suchbegriff:	OS 80

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	799	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  WW-Speicher OS 80

	Nebenhängender Speicher für OPTIMAT 3000

	incl. Speicherfühler für OE-tronic3

	Speicherinhalt :            80 Liter

	Leistungsaufn. 90/10/45 °C :23,6 kW

	Heizfläche :                0,75 qm

	Dauerleistung bei t=35 K :  600 l/h

	Spitzenl.. bei t=35 K :     150 l/10 min

	Bereitschaftsverlust:       0,87 kWh/24h

	NL-Zahl :                   1,7

	zul.Temp. BW/HZ :           95/110 °C

	max.Überdruck BW/HZ :       10 bar

	Bestell-Nr.:                161116

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	683	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161118	OERTLI Dialog-Fernbedienung

	zum Anschluss an OE-tronic 3

	Suchbegriff:	Fernbedienung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	130	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Dialog-Fernbedienung

	zum Anschluss an OE-tronic 3

	- Betriebswahlschalter

	- Wärmer/kälter

	- Wahl von Zeitprogrammen

	- Diverse Anzeigen

	Bestell-Nr.:  161118

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	684	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161120	OERTLI Telekommunikationsmodul TELCOM 2

	Fernüberwachungsmodul  

	Suchbegriff:	TELCOM 2

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	500	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI TELCOM 2

	Telekommunikationsmodul

	sprachgesteuertes Fernüberwachungs-

	modul zur Überwachung von z.B.

	- Brenneralarm

	- ext. Kontakt

	- Netzspannung

	Es können bis zu 5 Telefonnummern

	hinterlegt werden.

	Kolli AD 154

	Bestell-Nr.: 161120

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	685	 	 

	Nummer	Kurztexte

	161121	OERTLI Übergangs-Set GIR 

	für Anschluss Pumpengruppen an HW 70/200

	Suchbegriff:	Übergangs-Set

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	10	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Übergangs-Set GIR

	Gewinde 3/4" und 1" für den Anschluss

	von Pumpengruppen an HW 70 / 200

	Bestell-Nr.:  161121

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	686	 	 

	Nummer	Kurztexte

	163174	OERTLI  Abgasfühler

	für OE-tronic 3

	Suchbegriff:	Abgasfühler

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	45	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgasfühler

	für OE-tronic 3

	Bestell-Nr.:  163174

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	687	 	 

	Nummer	Kurztexte

	163175	OERTLI Speicherladeset

	für die Kombination von PK/PU 150

	Suchbegriff:	Speicherladeset

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladeset

	für die Kombination von PK/PU 150

	mit Tiefspeichern OBC

	incl. Anschlusskreuze.

	Bestell-Nr.: 163175

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	688	 	 

	Nummer	Kurztexte

	163176	OERTLI Vorlauffühler zum Aktivieren

	1 Mischerkreises bei OE-tronic 3

	Suchbegriff:	Vorlauffühler 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	53	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Vorlauffühler

	zum Aktivieren 1 Mischerkreises

	bei OE-tronic 3

	Bestell-Nr.:  163176

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	689	 	 

	Nummer	Kurztexte

	163178	OERTLI  E-Heizstab  2,4 kW

	für Tiefspeicher  OBC 162/252

	Suchbegriff:	E-Heizstab 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	355	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  E-Heizstab

	für Tiefspeicher  OBC 162/252

	Leistung 2,4 kW / 230 V

	Bestell-Nr :  163178

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	690	 	 

	Nummer	Kurztexte

	163179	OERTLI Fremdstromanode für WW-Speicher 

	OBC 162/252 und OB150-300

	Suchbegriff:	Fremdstromanode

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Fremdstromanode für WW-Speicher

	OBC 162/252 und OB150-300

	Bestell-Nr.:  163179

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	691	 	 

	Nummer	Kurztexte

	178004	OERTLI Warmwasserspeicher,

	emailliert, VC 114 Inhalt 100 ltr.

	Suchbegriff:	VC 114

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Warmwasserspeicher,

	emailliert, VC 114 Inhalt 100 ltr.

	Brauchwasserspeicher, 2-fach emailliert,

	mit eingeschweißtem Glattrohr-Wärme-

	tauscher. Hochwertige PU-Isolierung aus

	FCKW-freiem Hartschaum, Betriebsdruck

	für Speicher und Heizschlange 10 bar.

	Komplett mit Speicherladepumpe, Schwer-

	kraftbremse, und Entlüftungsventil.

	Schalterblende mit Regler und

	Temperaturwächter. Verkleidung passend

	zu Öl-Kleinkessel ÖK/ÖK-PE, SH0/SH0-PE

	Gas-Küchenkessel KLN sowie Heizungsherd

	SH.

	Inhalt                  ltr.: 100

	Breite                    mm: 600

	Tiefe                     mm: 600

	Höhe                      mm: 850

	Dauerleistung 10/45 Grd.C kW: 23,5

	Gewicht                   kg: 90

	Bestell-Nr.                 : 178004

	Typ                         : VC 114

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	692	 	 

	Nummer	Kurztexte

	180086	OERTLI Umstellbausatz

	Flüssiggas für Küchenkessel GKR 142 N

	Suchbegriff:	Umstellbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umstellbausatz

	Flüssiggas für Küchenkessel GKR 142 N

	Bestell-Nr.: 180086

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	693	 	 

	Nummer	Kurztexte

	180087	OERTLI Umstellbausatz

	Flüssiggas für Küchenkessel GKR 143 N

	Suchbegriff:	Umstellbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umstellbausatz

	Flüssiggas für Küchenkessel GKR 143 N

	Bestell-Nr.: 180087

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	694	 	 

	Nummer	Kurztexte

	180088	OERTLI Umstellbausatz

	Flüssiggas für Küchenkessel GKR 144 N

	Suchbegriff:	Umstellbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umstellbausatz

	Flüssiggas für Küchenkessel GKR 144 N

	Bestell-Nr.: 180088

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	695	 	 

	Nummer	Kurztexte

	180566	OERTLI Neutralisationsgranulat

	10 Liter

	Suchbegriff:	Granulat

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	50	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Neutralisationsgranulat

	10 Liter

	für alle gängigen Neutralisations-

	anlagen, die auf Granulatbasis

	betrieben werden

	Bestell-Nr.: 180566

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	696	 	 

	Nummer	Kurztexte

	181500	OERTLI Flüssiggasbausatz

	für GSR 330 N  TAURUS

	Suchbegriff:	Gasbausatz

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	131	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flüssiggasbausatz

	für GSR 330 N  TAURUS

	passend für alle Typen

	zur Umrüstung von Erdgas auf

	Flüssiggas

	Bestell-Nr.: 181500

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	697	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182012	OERTLI Elektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 15 emailliert

	Suchbegriff:	ENDH 15 EMAILLI

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4850	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 15 emailliert.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 15

	Dampfleistung     kg/h : 20

	Inhalt            Ltr. : 30

	Durchmesser         mm : 410

	Höhe                mm : 1260

	Gewicht             kg : 95

	Bestell-Nr.            : 182012

	Type                   : ENDh 15

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	698	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182112	OERTLI Elektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 4,5 schwarz

	Suchbegriff:	ENDH 4,5 SCHWAR

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3195	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 4,5 schwarz.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 4,5

	Dampfleistung     kg/h : 6

	Inhalt            Ltr. : 10

	Durchmesser         mm : 310

	Höhe                mm : 1120

	Gewicht             kg : 60

	Bestell-Nr.            : 182112

	Type                   : ENDh 4,5

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	699	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182212	OERTLI Elektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 6 schwarz

	Suchbegriff:	ENDH 6 SCHWARZ

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3275	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 6 schwarz.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 6

	Dampfleistung     kg/h : 8

	Inhalt            Ltr. : 10

	Durchmesser         mm : 310

	Höhe                mm : 1120

	Gewicht             kg : 60

	Bestell-Nr.            : 182212

	Type                   : ENDh 6

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	700	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182312	OERTLI Elektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 9 schwarz

	Suchbegriff:	ENDH 9 SCHWARZ

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3845	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 9 schwarz.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 9

	Dampfleistung     kg/h : 12

	Inhalt            Ltr. : 30

	Durchmesser         mm : 410

	Höhe                mm : 1260

	Gewicht             kg : 95

	Bestell-Nr.            : 182312

	Type                   : ENDh 9

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	701	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182412	OERTLI Elektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 12 schwarz

	Suchbegriff:	ENDH 12 SCHWARZ

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4370	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 12 schwarz.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 12

	Dampfleistung     kg/h : 16

	Inhalt            Ltr. : 30

	Durchmesser         mm : 410

	Höhe                mm : 1260

	Gewicht             kg : 95

	Bestell-Nr.            : 182412

	Type                   : ENDh 12

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	702	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182512	OERTLI Elektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 15 schwarz

	Suchbegriff:	ENDH 15 SCHWARZ

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4495	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 15 schwarz.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 15

	Dampfleistung     kg/h : 20

	Inhalt            Ltr. : 30

	Durchmesser         mm : 410

	Höhe                mm : 1260

	Gewicht             kg : 95

	Bestell-Nr.            : 182512

	Type                   : ENDh 15

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	703	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182612	OERTLI Elektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 4,5 emailliert

	Suchbegriff:	ENDH 4,5 EMAILL

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3555	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 4,5 emailliert.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 4,5

	Dampfleistung     kg/h : 6

	Inhalt            Ltr. : 10

	Durchmesser         mm : 310

	Höhe                mm : 1120

	Gewicht             kg : 60

	Bestell-Nr.            : 182612

	Type                   : ENDh 4,5

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	704	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182712	OERTLI Elektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 6 emailliert

	Suchbegriff:	ENDH 6 EMAILLIE

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3635	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 6 emailliert.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 6

	Dampfleistung     kg/h : 8

	Inhalt            Ltr. : 10

	Durchmesser         mm : 310

	Höhe                mm : 1120

	Gewicht             kg : 60

	Bestell-Nr.            : 182712

	Type                   : ENDh 6

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	705	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182812	OERTLI lektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 9 emailliert

	Suchbegriff:	ENDH 9 EMAILLIE

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4200	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 9 emailliert.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 9

	Dampfleistung     kg/h : 12

	Inhalt            Ltr. : 30

	Durchmesser         mm : 410

	Höhe                mm : 1260

	Gewicht             kg : 95

	Bestell-Nr.            : 182812

	Type                   : ENDh 9

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	706	 	 

	Nummer	Kurztexte

	182912	OERTLI Elektro-Niederdruck-

	Dampfkessel ENDh 12 emailliert

	Suchbegriff:	ENDH 12 EMAILLI

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4725	per Stck

	Ausschreibungtext:	Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

	ENDh 12 emailliert.

	Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

	Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

	0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

	Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

	(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

	bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

	richtung, austauschbarem Heizflansch

	mit Heizstäben, thermische Sicherung

	zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

	gehen, Schaltschützen, Signallampe,

	Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

	drahtet und auf Klemmen geführt.

	Bauart-Kennzeichen     : 01/ND164/2

	Nennaufnahme        kW : 12

	Dampfleistung     kg/h : 16

	Inhalt            Ltr. : 30

	Durchmesser         mm : 410

	Höhe                mm : 1260

	Gewicht             kg : 95

	Bestell-Nr.            : 182912

	Type                   : ENDh 12

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	707	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185086	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 114-2

	Suchbegriff:	ÖSB-PE 114

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4550	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 114-2

	Stahlheizkessel mit vollautomatischem

	2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

	frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

	Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

	2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

	stufe.

	Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

	veränderbar auf seitlich links oder

	seitlich rechts.

	Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

	blockes und der Verkleidungsteile.

	Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

	Sockelverkleidung anthrazitgrau,

	Fronttür ausklappbar, im Servicefall

	aushängbar.

	Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

	regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

	wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

	thermometer, STB, Kesseltemperatur-

	Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

	Störleuchte und Speichervorrangschaltung

	eingebaut und komplett verdrahtet.

	Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

	heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

	rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

	12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

	mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

	Aufgesetzter Brauchwasserspeicher VC 114

	mit eingebautem Glattrohrwärmetauscher,

	doppelter Emaillierung und FCKW-freier

	Hartschaum Vollisolierung.

	Speicherschaltfeld mit Brauchwasser-

	thermometer und Speichertemperatur-

	regler.

	Verrohrungsbausatz zwischen Kessel und

	Brauchwasserspeicher komplett mit

	wärmegedämmten Edelstahlwellrohr-

	schläuchen, Speicherladepumpe, Kugel-

	absperrhähnen, Thermostopventil und

	automatischen Entlüftungsventilen sowie

	allen Verschraubungsteilen und

	Dichtungen.

	Druckminderer und Schnellschlußventil

	in serienmäßiger Kombidose montiert.

	Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

	Schneidringverschraubung am Schnell-

	schlußventil.

	Betriebsdruck       bar : 3

	Nennleistung

	1.Stufe              kW : 5,0

	2.Stufe              kW : 11,0

	Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	708	 	 

	Nummer	Kurztexte

	Breite               mm : 600

	Tiefe                mm : 600

	Höhe                 mm : 1990

	Heizungsvorlauf      

	R" : 1

	Heizungsrücklauf     R" : 1

	Abgasanschluß        mm : 130

	Zugbedarf            PA : 5-15

	Wasserinhalt       ltr. : 35

	Gewicht              kg : 205

	Speicher

	Speicherinhalt     ltr. : 100

	Betriebsdruck       bar : 6

	Spitzenleistung

	10/45° l/min            : 140

	Bereitschaftswärme-

	aufwand 24h/60°    kW/h : 1,0

	NL-Zahl                 : 1,3

	Bestell-Nr.             : 185086

	Typ                     : ÖSB-PE 114-2

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	709	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185087	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 144-2

	Suchbegriff:	ÖSB-PE 144

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4570	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 144-2

	Stahlheizkessel mit vollautomatischem

	2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

	frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

	Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

	2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

	stufe.

	Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

	veränderbar auf seitlich links oder

	seitlich rechts.

	Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

	blockes und der Verkleidungsteile.

	Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

	Sockelverkleidung anthrazitgrau,

	Fronttür ausklappbar, im Servicefall

	aushängbar.

	Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

	regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

	wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

	thermometer, STB, Kesseltemperatur-

	Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

	Störleuchte und Speichervorrangschaltung

	eingebaut und komplett verdrahtet.

	Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

	heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

	rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

	12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

	mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

	Aufgesetzter Brauchwasserspeicher VC 114

	mit eingebautem Glattrohrwärmetauscher,

	doppelter Emaillierung und FCKW-freier

	Hartschaum Vollisolierung.

	Speicherschaltfeld mit Brauchwasser-

	thermometer und Speichertemperatur-

	regler.

	Verrohrungsbausatz zwischen Kessel und

	Brauchwasserspeicher komplett mit

	wärmegedämmten Edelstahlwellrohr-

	schläuchen, Speicherladepumpe, Kugel-

	absperrhähnen, Thermostopventil und

	automatischen Entlüftungsventilen sowie

	allen Verschraubungsteilen und

	Dichtungen.

	Druckminderer und Schnellschlußventil

	in serienmäßiger Kombidose montiert.

	Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

	Schneidringverschraubung am Schnell-

	schlußventil.

	Betriebsdruck       bar : 3

	Nennleistung

	1.Stufe              kW : 5,0

	2.Stufe              kW : 14,0

	Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	710	 	 

	Nummer	Kurztexte

	Breite               mm : 600

	Tiefe                mm : 600

	Höhe                 mm : 1990

	Heizungsvorlauf      

	R" : 1

	Heizungsrücklauf     R" : 1

	Abgasanschluß        mm : 130

	Zugbedarf            PA : 5-15

	Wasserinhalt       ltr. : 35

	Gewicht              kg : 205

	Speicher

	Speicherinhalt     ltr. : 100

	Betriebsdruck       bar : 6

	Spitzenleistung

	10/45° l/min            : 150

	Bereitschaftswärme-

	aufwand 24h/60°    kW/h : 1,0

	NL-Zahl                 : 1,3

	Bestell-Nr.             : 185087

	Typ                     : ÖSB-PE 144-2

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	711	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185181	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 114-2

	Suchbegriff:	ÖK 114

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3050	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 114-2

	Stahlheizkessel mit vollautomatischem

	2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

	frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

	Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

	2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

	stufe.

	Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

	veränderbar auf seitlich links oder

	seitlich rechts.

	Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

	blockes und der Verkleidungsteile.

	Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

	Sockelverkleidung anthrazitgrau,

	Fronttür ausklappbar, im Servicefall

	aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

	im Edelstahlrahmen.

	Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

	regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

	wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

	thermometer, STB, Kesseltemperatur-

	Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

	Störleuchte und Speichervorrangschaltung

	eingebaut und komplett verdrahtet.

	Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

	heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

	rungshahn eingebaut.

	Druckminderer und Schnellschlußventil

	in serienmäßiger Kombidose montiert.

	Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

	Schneidringverschraubung am Schnell-

	schlußventil.

	Betriebsdruck       bar : 3

	Nennleistung

	1.Stufe              kW :  5,0

	2.Stufe              kW : 11,0

	Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

	Breite               mm : 420

	Tiefe                mm : 600

	Höhe                 mm : 850

	Heizungsvorlauf      

	R" : 1

	Heizungsrücklauf     R" : 1

	Abgasanschluß        mm : 130

	Zugbedarf            PA : 5-15

	Wasserinhalt       ltr. : 15

	Gewicht              kg : 155

	Bestell-Nr.             : 185181

	Typ                     : ÖK 114-2

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	712	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185182	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 144-2

	Suchbegriff:	ÖK 144

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3075	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 144-2

	Stahlheizkessel mit vollautomatischem

	2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

	frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

	Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

	2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

	stufe.

	Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

	veränderbar auf seitlich links oder

	seitlich rechts.

	Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

	blockes und der Verkleidungsteile.

	Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

	Sockelverkleidung anthrazitgrau,

	Fronttür ausklappbar, im Servicefall

	aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

	im Edelstahlrahmen.

	Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

	regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

	wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

	thermometer, STB, Kesseltemperatur-

	Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

	Störleuchte und Speichervorrangschaltung

	eingebaut und komplett verdrahtet.

	Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

	heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

	rungshahn eingebaut.

	Druckminderer und Schnellschlußventil

	in serienmäßiger Kombidose montiert.

	Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

	Schneidringverschraubung am Schnell-

	schlußventil.

	Betriebsdruck       bar : 3

	Nennleistung

	1.Stufe              kW :  5,0

	2.Stufe              kW : 14,0

	Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

	Breite               mm : 420

	Tiefe                mm : 600

	Höhe                 mm : 850

	Heizungsvorlauf      

	R" : 1

	Heizungsrücklauf     R" : 1

	Abgasanschluß        mm : 130

	Zugbedarf            PA : 5-15

	Wasserinhalt       ltr. : 15

	Gewicht              kg : 155

	Bestell-Nr.             : 185182

	Typ                     : ÖK 144-2

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	713	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185186	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 114-2

	Suchbegriff:	ÖK-PE 114

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3350	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 114-2

	Stahlheizkessel mit vollautomatischem

	2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

	frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

	Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

	2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

	stufe.

	Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

	veränderbar auf seitlich links oder

	seitlich rechts.

	Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

	blockes und der Verkleidungsteile.

	Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

	Sockelverkleidung anthrazitgrau,

	Fronttür ausklappbar, im Servicefall

	aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

	im Edelstahlrahmen.

	Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

	regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

	wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

	thermometer, STB, Kesseltemperatur-

	Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

	Störleuchte und Speichervorrangschaltung

	eingebaut und komplett verdrahtet.

	Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

	heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

	rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

	12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

	mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

	Druckminderer und Schnellschlußventil

	in serienmäßiger Kombidose montiert.

	Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

	Schneidringverschraubung am Schnell-

	schlußventil.

	Betriebsdruck       bar : 3

	Nennleistung

	1.Stufe              kW :  5,0

	2.Stufe              kW : 11,0

	Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

	Breite               mm : 600

	Tiefe                mm : 600

	Höhe                 mm : 850

	Heizungsvorlauf      

	R" : 1

	Heizungsrücklauf     R" : 1

	Abgasanschluß        mm : 130

	Zugbedarf            PA : 5-15

	Wasserinhalt       ltr. : 15

	Gewicht              kg : 190

	Bestell-Nr.             : 185186

	Typ                     : ÖK-PE 114-2

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	714	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185187	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 144-2

	Suchbegriff:	ÖK-PE 144

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3380	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

	vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 144-2

	Stahlheizkessel mit vollautomatischem

	2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

	frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

	Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

	2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

	stufe.

	Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

	veränderbar auf seitlich links oder

	seitlich rechts.

	Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

	blockes und der Verkleidungsteile.

	Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

	Sockelverkleidung anthrazitgrau,

	Fronttür ausklappbar, im Servicefall

	aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

	im Edelstahlrahmen.

	Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

	regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

	wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

	thermometer, STB, Kesseltemperatur-

	Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

	Störleuchte und Speichervorrangschaltung

	eingebaut und komplett verdrahtet.

	Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

	heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

	rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

	12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

	mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

	Druckminderer und Schnellschlußventil

	in serienmäßiger Kombidose montiert.

	Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

	Schneidringverschraubung am Schnell-

	schlußventil.

	Betriebsdruck       bar : 3

	Nennleistung

	1.Stufe              kW :  5,0

	2.Stufe              kW : 14,0

	Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

	Breite               mm : 600

	Tiefe                mm : 600

	Höhe                 mm : 850

	Heizungsvorlauf      

	R" : 1

	Heizungsrücklauf     R" : 1

	Abgasanschluß        mm : 130

	Zugbedarf            PA : 5-15

	Wasserinhalt       ltr. : 15

	Gewicht              kg : 190

	Bestell-Nr.             : 185187

	Typ                     : ÖK-PE 144-2

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	715	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185752	REKORD Heizungsherd

	SH 96/240 Abgasanschluß links weiß

	Suchbegriff:	SH 96/240 L WEI

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3100	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 96/240 Abgasanschluß links weiß

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

	Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

	blende aufgehängt.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 24,0

	Holz                kW : 20,5

	Strahlungsleistung  kW : 2,5 - 4,0

	Betriebsüberdruck  bar : max. 4

	Breite              mm : 550

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschluß links mm : 150

	Zugbedarf           PA : 18

	Gewicht             kg : 215

	Bestell-Nr.            : 185752

	Typ                    : SH 96/240 links

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	716	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185753	REKORD Heizungsherd

	SH 96/240 Abgasanschluß links braun

	Suchbegriff:	SH 96/240 L BRA

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3350	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 96/240 Abgasanschluß links braun

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

	Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

	blende aufgehängt.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 24,0

	Holz                kW : 20,5

	Strahlungsleistung  kW : 2,5 - 4,0

	Betriebsüberdruck  bar : max. 4

	Breite              mm : 550

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschluß links mm : 150

	Zugbedarf           PA : 18

	Gewicht             kg : 215

	Bestell-Nr.            : 185753

	Typ                    : SH 96/240 links

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	717	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185755	REKORD Heizungsherd

	SH 96/240 Abgasanschluß rechts weiß

	Suchbegriff:	SH 96/240 R WEI

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3100	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 96/240 Abgasanschluß rechts weiß

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

	Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

	blende aufgehängt.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 24,0

	Holz                kW : 20,5

	Strahlungsleistung  kW : 2,5 - 4,0

	Betriebsüberdruck  bar : max. 4

	Breite              mm : 550

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschl. rechts mm : 150

	Zugbedarf           PA : 18

	Gewicht             kg : 215

	Bestell-Nr.            : 185755

	Typ                    : SH 96/240

	rechts

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	718	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185756	REKORD Heizungsherd

	SH 96/240 Abgasanschluß rechts braun

	Suchbegriff:	SH 96/240 R BRA

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3350	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 96/240 Abgasanschluß rechts braun

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

	Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

	blende aufgehängt.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 24,0

	Holz                kW : 20,5

	Strahlungsleistung  kW : 2,5 - 4,0

	Betriebsüberdruck  bar : max.4

	Breite              mm : 550

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschl. rechts mm : 150

	Zugbedarf           PA : 18

	Gewicht             kg : 215

	Bestell-Nr.            : 185756

	Typ                    : SH 96/240

	rechts

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	719	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185852	REKORD Heizungsherd

	SH 36/210 Abgasanschluß links weiß

	Suchbegriff:	SH 36/210 L WEI

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4040	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 36/210 Abgasanschluß links weiß

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Großraum Backofen mit Sichtfenster,

	Backblech und Grillrost.

	Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

	baren Holzlade.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 21,0

	Holz                kW : 17,0

	Strahlungsleistung  kW : 2,5 - 5,0

	Betriebsüberdruck  bar : max.4

	Breite              mm : 900

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschluß links mm : 150

	Zugbedarf           PA : 18

	Gewicht             kg : 260

	Bestell-Nr.            : 185852

	Typ                    : SH 36/210 links

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	720	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185853	REKORD Heizungsherd

	SH 36/210 Abgasanschluß links braun

	Suchbegriff:	SH 36/210 L BRA

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4360	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 36/210 Abgasanschluß links braun

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Großraum Backofen mit Sichtfenster,

	Backblech und Grillrost.

	Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

	baren Holzlade.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 21,0

	Holz                kW : 17,0

	Strahlungsleistung  kW : 2,5 - 5,0

	Betriebsüberdruck  bar : max.4

	Breite              mm : 900

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschluß links mm : 150

	Zugbedarf           PA : 18

	Gewicht             kg : 260

	Bestell-Nr.            : 185853

	Typ                    : SH 36/210 links

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	721	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185855	REKORD Heizungsherd

	SH 36/210 Abgasanschluß rechts weiß

	Suchbegriff:	SH 36/210 R WEI

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4040	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 36/210 Abgasanschluß rechts weiß

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Großraum Backofen mit Sichtfenster,

	Backblech und Grillrost.

	Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

	baren Holzlade.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 21,0

	Holz                kW : 17,0

	Strahlungsleistung  kW : 2,5 - 5,0

	Betriebsüberdruck  bar : max.4

	Breite              mm : 900

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschl. rechts mm : 150

	Zugbedarf           PA : 18

	Gewicht             kg : 260

	Bestell-Nr.            : 185855

	Typ                    : SH 36/210

	rechts

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	722	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185856	REKORD Heizungsherd

	SH 36/210 Abgasanschluß rechts braun

	Suchbegriff:	SH 36/210 R BRA

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4360	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 36/210 Abgasanschluß rechts braun

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Großraum Backofen mit Sichtfenster,

	Backblech und Grillrost.

	Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

	baren Holzlade.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 21,0

	Holz                kW : 17,0

	Strahlungsleistung  kW : 2,5 - 5,0

	Betriebsüberdruck  bar : max. 4

	Breite              mm : 900

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschl. rechts mm : 150

	Zugbedarf           PA : 18

	Gewicht             kg : 260

	Bestell-Nr.            : 185856

	Typ                    : SH 36/210

	rechts

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	723	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185858	REKORD Heizungsherd

	SH 36/250 Abgasanschluß links weiß

	Suchbegriff:	SH 36/250 L WEI

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4560	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 36/250 Abgasanschluß links weiß

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert, isolierte Herdabdeckung,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Großraum Backofen mit Sichtfenster,

	Backblech und Grillrost.

	Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

	baren Holzlade.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 25,0

	Holz                kW : 21,0

	Strahlungsleistung  kW : 3,5 - 5,5

	Betriebsüberdruck  bar : max.4

	Breite              mm : 1100

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschluß links mm : 160

	Zugbedarf           PA : 20

	Gewicht             kg : 310

	Bestell-Nr.            : 185858

	Typ                    : SH 36/250 links

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	724	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185859	REKORD Heizungsherd

	SH 36/250 Abgasanschluß links braun

	Suchbegriff:	SH 36/250 L BRA

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4670	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 36/250 Abgasanschluß links braun

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert, isolierte Herdabdeckung,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Großraum Backofen mit Sichtfenster,

	Backblech und Grillrost.

	Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

	baren Holzlade.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 25,0

	Holz                kW : 21,0

	Strahlungsleistung  kW : 3,5 - 5,5

	Betriebsüberdruck  bar : max.4

	Breite              mm : 1100

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschluß links mm : 160

	Zugbedarf           PA : 20

	Gewicht             kg : 310

	Bestell-Nr.            : 185859

	Typ                    : SH 36/250 links

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	725	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185861	REKORD Heizungsherd

	SH 36/250 Abgasanschluß rechts weiß

	Suchbegriff:	SH 36/250 R WEI

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4560	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 36/250 Abgasanschluß rechts weiß

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert, isolierte Herdabdeckung,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Großraum Backofen mit Sichtfenster,

	Backblech und Grillrost.

	Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

	baren Holzlade.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 25,0

	Holz                kW : 21,0

	Strahlungsleistung  kW : 3,5 - 5,5

	Betriebsüberdruck  bar : max.4

	Breite              mm : 1100

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschl. rechts mm : 160

	Zugbedarf           PA : 20

	Gewicht             kg : 310

	Bestell-Nr.            : 185861

	Typ                    : SH 36/250

	                         rechts

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	726	 	 

	Nummer	Kurztexte

	185862	REKORD Heizungsherd

	SH 36/250 Abgasanschluß rechts braun

	Suchbegriff:	SH 36/250 R BRA

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4670	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Heizungsherd

	SH 36/250 Abgasanschluß rechts braun

	Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

	eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

	höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

	rüttelbar. Sekundärluftschacht und

	Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

	Automatische Regelung, Ummantelung

	emailliert, isolierte Herdabdeckung,

	Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

	aus plangeschliffenem Spezialstahl,

	Großraum Backofen mit Sichtfenster,

	Backblech und Grillrost.

	Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

	baren Holzlade.

	Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

	Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

	verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle          kW : 25,0

	Holz                kW : 21,0

	Strahlungsleistung  kW : 3,5 - 5,5

	Betriebsüberdruck  bar : max.4

	Breite              mm : 1100

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Abgasanschl. rechts mm : 160

	Zugbedarf           PA : 20

	Gewicht             kg : 310

	Bestell-Nr.            : 185862

	Typ                    : SH 36/250

	                   rechts

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	727	 	 

	Nummer	Kurztexte

	18611	STADLER-Spezialheizkessel H 25

	Suchbegriff:	STADLER H 25

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2985	per Stck

	Ausschreibungtext:	STADLER-Spezialheizkessel H 25

	Festbrennstoffkessel Typ H mit wasser-

	gekühltem Rost, leicht nach oben zu

	schwenkende Fülltür, Aschetür, Vorstell-

	rost, mit Rücklaufwasser-Vorwärmung.

	Sicherheitsbatterie nach DIN 4751 Blatt

	2, Rauchgasstutzen rechts, links oder

	hinten montierbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle           kW : 23

	Holz                 kW : 15

	Breite               mm : 686

	Tiefe                mm : 889

	Höhe                 mm : 1021

	Füllöffnung          mm : 340 x 260

	Füllraumtiefe        mm : 300

	Füllvolumen        ltr. : 60

	Abgasanschluß        mm : 180

	Zugbedarf            PA : 20

	Gewicht              kg : 280

	Bestell-Nr.             : 18611

	Typ                     : Stadler H 25

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	728	 	 

	Nummer	Kurztexte

	18612	STADLER-Spezialheizkessel H 33

	Suchbegriff:	STADLER H 33

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3570	per Stck

	Ausschreibungtext:	STADLER-Spezialheizkessel H 33

	Festbrennstoffkessel Typ H mit wasser-

	gekühltem Rost, leicht nach oben zu

	schwenkende Fülltür, Aschetür, Vorstell-

	rost, mit Rücklaufwasser-Vorwärmung.

	Sicherheitsbatterie nach DIN 4751 Blatt

	2, Rauchgasstutzen rechts, links oder

	hinten montierbar.

	Nennwärmeleistung

	Koks/Kohle           kW : 31

	Holz                 kW : 23

	Breite               mm : 786

	Tiefe                mm : 981

	Höhe                 mm : 1072

	Füllöffnung          mm : 440 x 290

	Füllraumtiefe        mm : 355

	Füllvolumen        ltr. : 100

	Abgasanschluß        mm : 200

	Zugbedarf            PA : 25

	Gewicht              kg : 330

	Bestell-Nr.             : 18612

	Typ                     : Stadler H 33

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	729	 	 

	Nummer	Kurztexte

	186379	OERTLI Holzvergaserkessel HV-24

	Stahlheizkessel, 18-26 kW, o. Schaltfeld

	Suchbegriff:	HV-24

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4350	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Holzvergaserkessel HV-24

	Stahlheizkessel nach DIN 4702

	und EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

	heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

	anlagen nach DIN 4751.

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

	  schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

	  platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

	  flächen

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

	  absperrklappe

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Kessel fertig montiert auf Holz-

	palette

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

	Type              :           HV-24

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :           18-26 kW

	Kesselwasserinhalt:              75 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :             200 Pa

	Gewicht           :             300 kg

	Best.-Nr.         :           186379

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	730	 	 

	Nummer	Kurztexte

	186399	OERTLI Holzvergaserkessel HV-50

	Stahlheizkessel, 40-50 kW, o. Schaltfeld

	Suchbegriff:	HV-50

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6705	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Holzvergaserkessel HV-50

	Stahlheizkessel nach DIN 4702

	und EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

	heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

	anlagen nach DIN 4751.

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

	  schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

	  platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

	  flächen

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

	  absperrklappe

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Kessel fertig montiert auf Holz-

	palette

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

	Type              :           HV-50

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :           40-50 kW

	Kesselwasserinhalt:             150 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :             400 Pa

	Gewicht           :             415 kg

	Best.-Nr.         :           186399

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	731	 	 

	Nummer	Kurztexte

	186459	OERTLI Festbrennstoffkessel HV-24S

	Stahlheizk.,mit SAUGZUGGEBLÄSE, 18-26 kW

	Suchbegriff:	HV-24S

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5020	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Festbrennstoffkessel HV-24S,

	mit SAUGZUGGEBLÄSE

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

	EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

	heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

	anlagen nach DIN 4751.

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

	  schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

	  platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

	  flächen

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Schaltfeld:

	Vollelektronisches Microprozessor-

	Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

	Type              :           HV-24S

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :           18-26 kW

	Kesselwasserinhalt:              75 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :             200 Pa

	Gewicht           :             300 kg

	Best.-Nr.         :           186459

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	732	 	 

	Nummer	Kurztexte

	186479	OERTLI Festbrennstoffkessel HV-50S

	Stahlheizk.,mit SAUGZUGGEBLÄSE, 40-50 kW

	Suchbegriff:	HV-50S

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7365	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Festbrennstoffkessel HV-50S,

	mit SAUGZUGGEBLÄSE

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

	EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

	heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

	anlagen nach DIN 4751.

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

	  schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

	  platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

	  flächen

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Kessel fertig montiert auf Holz-

	palette

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

	Type              :           HV-50S

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :           40-50 kW

	Kesselwasserinhalt:             150 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :             400 Pa

	Gewicht           :             415 kg

	Best.-Nr.         :           186479

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	733	 	 

	Nummer	Kurztexte

	18653	OERTLI Holzvergaserkessel HV-17

	Stahlheizkessel, 16,6 kW, o. Schaltfeld

	Suchbegriff:	HV-17

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4010	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Holzvergaserkessel HV-17

	Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

	EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

	heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

	anlagen nach DIN 4751.

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

	  schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

	  platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

	  flächen

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

	  absperrklappe

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rote-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

	Type              :           HV-17

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :            16,6 kW

	Kesselwasserinhalt:              53 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :             150 Pa

	Gewicht           :             245 kg

	Best.-Nr.         : 18653

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	734	 	 

	Nummer	Kurztexte

	18655	OERTLI Holzvergaserkessel HV-17S

	Stahlheizk.,mit SAUGZUGGEBLÄSE, 16,6 kW

	Suchbegriff:	HV-17S

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4680	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Holzvergaserkessel HV-17S

	Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

	EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

	heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

	anlagen nach DIN 4751.

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

	  schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

	  platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

	  flächen

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Saugzuggebläse, drehbar, Montage

	  rechts, links oder hinten montierbar

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

	Type              :           HV-S 17

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :            16,6 kW

	Kesselwasserinhalt:              53 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :             150 Pa

	Gewicht           :             245 kg

	Best.-Nr.         : 18655

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	735	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189511	OERTLI Witterungsgeführte 

	Regelung CD 30 LON MODULO

	Suchbegriff:	CD 30 LON MOD.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1200	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Witterungsgeführte

	Regelung CD 30 LON MODULO

	Regelung mit LON-Bus und Modulations-

	Signal 0-10V, DC, wahlweise auf

	Kessel oder Mischer wirksam

	im Normgehäuse 144 x 96 mm

	Digitalregler in Modultechnik -

	Analoge Bedienung für den Betreiber:

	- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

	- Wahl der gewünschten Betriebsart

	Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

	für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

	Die große Anzeige informiert auch über

	Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

	Funktionen. Die Regelung verfügt über

	einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

	2050 und hat eine Gangreserve von 10

	Jahren. Alle Heizkreise können

	unterschiedlich programmiert werden -

	völlig getrennte Temperaturen und

	Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

	Regelung und Bediener bzw. Techniker

	erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

	oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

	Ein LON-Bus dient zum Informations-

	Austausch unter mehreren Regelungen

	Bzw. mit evtl. vorhandener LON-

	Bus-Gebäudeleittechnik oder PC.

	Ohne Hard- und Softwarehilfsmittel

	Können bis zu 5 Regelungen mit LON-

	Bus miteinander verbunden werden.

	Die 2-adrig verdrillte abgeschirmte

	Datenbusleitung kann bis zu 900 m

	Lang sein.

	Der Regler verfügt über folgende

	Funktionen: Totalabschaltung in den

	Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

	Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

	funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

	anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

	Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

	blockierschaltung ), Abfrage der An-

	lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

	Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

	autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

	Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

	Lieferung mit 4 fest integrierten, frei

	programmierbaren Modulen. Die Kessel-

	stufen werden witterungs- und/oderlast-

	abhängig, die Mischerkreise witterungs-

	oder konstant ( Festwertregler )

	gesteuert. Jeder Mischerkreis kann mit

	einer getrennten Fernbedienung aus-

	gerüstet werden. Kesselfogeumschaltung
	ist möglich. Mit Außenfühler ST 11.2

	und 3-pol. Stecker, incl. je 2,50 m

	Flexleitung ( 2 X 0,75 ) pro Fühler,

	1 Stück ST 38.1 - Kesselfühler mit

	Stecker Nr. 2

	2 Stück ST 38.1 - Vorlauf-Tauchfühler

	und Stecker Nr. 3 und Nr. 4

	1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler mit

	Stecker- Nr.: 1.

	Bestell-Nr.             : 189511

	Typ                     : CD 30 LON

	MODULO

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	737	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189600	OERTLI Dachzentrale schwarz

	DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus:

	Suchbegriff:	Dachzentrale 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	385	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachzentrale schwarz

	DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus:

	1 x Revisions-T-Stück LAS DN80/125gerade

	1 x Langmuffe LAS DN80/125 (Schiebestück

	1 x Doppelrohr LAS DN80/125  500mm

	1 x Dachdurchführung LAS DN80/125schwarz

	1 x Schrägdachpfanne schwarz

	1 x Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.:  189600

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	738	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189601	OERTLI Verbindungsleitung

	LAS80/125 für Optimat. Kessel z. Schacht

	Suchbegriff:	Verbindungsl.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	256	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsleitung

	LAS80/125 für Optimat. Kessel z. Schacht

	Bestell-Nr.: 189601

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	739	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189602	OERTLI Schachtleitung DN 80

	Bausatz D, bestehend aus

	Suchbegriff:	Schachtleitung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	266	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schachtleitung DN 80

	Bausatz D, bestehend aus

	1 x Auflageschiene 250mm

	1 x Stützbogen DN 80

	1 x Rohrschelle für Montagehilfe

	3 x Rohr PPs DN 80 2000mm

	3 x Abstandshalter Kunststoff DN80, grau

	1 x Reinigungsrohr DN 80 gerade

	1 x Schachtabdeckung DN 80

	Bestell-Nr.:  189602

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	740	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189603	OERTLI Verbindungsleitung DN80

	Kessel-Schacht, Bausatz C, bestehend aus

	Suchbegriff:	Verbindungsleit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	98	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsleitung DN80

	Kessel-Schacht, Bausatz C, bestehend aus

	- 1 x T-Stück DN 80 mit Deckel

	- 2 x Rohr PPs DN 80 500mm

	- 1 x Belüftungsblende DN 80

	- 1 x Tube Gleitmittel

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.:  189603

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	741	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189604	OERTLI Revisions-T-Stück

	DN80/125, Farbe RAL 9010

	Suchbegriff:	Revisions-T-St.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	109	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisions-T-Stück

	DN80/125, Farbe RAL 9010

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189604

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	742	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189605	OERTLI Reinigungsrohr gerade

	DN 80/125, Farbe RAL 9010

	Suchbegriff:	Reinigungsrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	87	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reinigungsrohr gerade

	DN 80/125, Farbe RAL 9010

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189605

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	743	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189606	OERTLI Doppelrohr LAS DN80/125

	Länge 500mm, Farbe RAL 9010

	Suchbegriff:	Doppelrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	40	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Doppelrohr LAS DN80/125

	Länge 500mm, Farbe RAL 9010

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189606

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	744	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189607	OERTLI Doppelrohr LAS DN 80/125

	Länge 1000mm, Farbe RAL 9010

	Suchbegriff:	Doppelrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	69	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Doppelrohr LAS DN 80/125

	Länge 1000mm, Farbe RAL 9010

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189607

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	745	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189609	OERTLI Luftansaugstück DN80/125

	für Außenwandmontage, Farbe RAL 9010

	Suchbegriff:	Luftansaugstück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	122	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Luftansaugstück DN80/125

	für Außenwandmontage, Farbe RAL 9010

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189609

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	746	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189610	OERTLI Dachdurchführung

	DN 80/125 mit Schelle, schwarz

	Suchbegriff:	Dachdurchführ.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	132	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachdurchführung

	DN 80/125 mit Schelle, schwarz

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189610

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	747	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189611	OERTLI Dachdurchführung

	DN 80/125 mit Schelle, rot

	Suchbegriff:	Dachdurchführ.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	132	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachdurchführung

	DN 80/125 mit Schelle, rot

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189611

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	748	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189612	OERTLI Bogenstück 80/125 35 grd

	konzentrisch

	Suchbegriff:	Bogenstück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	28	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück 80/125 35 grd

	konzentrisch

	Bestell-Nr.: 189612

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	749	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189613	OERTLI Bogen 45Grd LAS DN80/125

	Farbe RAL 9010

	Suchbegriff:	Bogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogen 45Grd LAS DN80/125

	Farbe RAL 9010

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189613

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	750	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189614	OERTLI Bogen 90Grd LAS DN80/125

	Farbe RAL 9010

	Suchbegriff:	Bogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	54	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogen 90Grd LAS DN80/125

	Farbe RAL 9010

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189614

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	751	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189615	OERTLI Bogen 15 Grad PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	Bogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogen 15 Grad PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189615

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	752	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189616	OERTLI Bogen 30 Grad PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	Bogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogen 30 Grad PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189616

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	753	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189617	OERTLI Bogen 45 Grad PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	Bogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogen 45 Grad PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189617

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	754	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189618	OERTLI Bogen 87 Grad PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	Bogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogen 87 Grad PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189618

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	755	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189619	OERTLI Rohr PPs DN 80

	Länge 500mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	 Rohr PPs DN 80

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohr PPs DN 80

	Länge 500mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189619

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	756	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189620	OERTLI Rohr PPs DN 80

	Länge 1000mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	 Rohr PPs DN 80

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohr PPs DN 80

	Länge 1000mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189620

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	757	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189621	OERTLI Rohr PPs DN 80

	Länge 2000mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	 Rohr PPs DN 80

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	22	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohr PPs DN 80

	Länge 2000mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189621

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	758	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189622	OERTLI Abstandshalter DN80

	Kunststoff grau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	Abstandshalter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abstandshalter DN80

	Kunststoff grau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189622

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	759	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189623	OERTLI Reinigungsrohr

	PPs gerade DN80, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	Reinigungsrohr

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	29	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reinigungsrohr

	PPs gerade DN80, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189623

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	760	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189624	OERTLI Revisions-T-Stück

	PPs DN 80, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	 Revisions-T-St

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	39	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisions-T-Stück

	PPs DN 80, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189624

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	761	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189625	OERTLI Erweiterung PPs 80 mm

	auf DN 100, Zul.Nr. Z-7.2.-1622

	Suchbegriff:	Erweiterung PPs

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	32	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterung PPs 80 mm

	auf DN 100, Zul.Nr. Z-7.2.-1622

	Bestell-Nr.: 189625

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	762	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189626	OERTLI Dachzentr. rot DN80/125

	Bausatz A, bestehend aus

	Suchbegriff:	 Dachzentr. rot

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	385	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachzentr. rot DN80/125

	Bausatz A, bestehend aus

	- 1 x Revisions-T-Stück LAS DN 80/125

	-     gerade

	- 1 x Langmuffe LAS DN 80/125

	      (Schiebestück)

	- 1 x Doppelrohr LAS DN 80/125  500mm

	- 1 x Dachdurchführung LAS DN 80/125 rot

	- 1 x Schrägdachpfanne rot

	- 1 x Tube Gleitmittel

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.:  189626

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	763	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189627	Grundbausatz Aussenwand

	Suchbegriff:	Grundbausatz AW

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	370	per Stck

	Ausschreibungtext:	Grundbausatz Aussenwand

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	764	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189628	OERTLI Grundbausatz flexibel,

	bestehend aus:

	Suchbegriff:	Grundbausatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	132	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz flexibel,

	bestehend aus:

	- 1 x Schachtabdeckung mit Aufhängung

	-     Flex 80

	- 1 x Karton Abstandshalter blau, 4 Stk.

	- 1 x Stützbogen DN 80

	- 1 x Auflageschiene 250 mm

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.:  189628

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	765	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189629	OERTLI Flexrohr 83mm

	mit Einsteckende DN 80,  12,5mm

	Suchbegriff:	Flexrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	405	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flexrohr 83mm

	mit Einsteckende DN 80,  12,5mm

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189629

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	766	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189630	OERTLI Abstandshalter 83mm

	Kunststoff blau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	Abstandshalter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	38	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abstandshalter 83mm

	Kunststoff blau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189630

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	767	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189631	OERTLI Einzugselement

	für Flexleitung mit Seil

	Suchbegriff:	Einzugselement

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	147	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Einzugselement

	für Flexleitung mit Seil

	Bestell-Nr.: 189631

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	768	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189632	OERTLI Anschlußstück PPs DN 80

	mit Meßöffnung, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	Anschlußstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	28	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlußstück PPs DN 80

	mit Meßöffnung, Zul.Nr. Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189632

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	769	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189633	OERTLI Belüftungsblende DN80

	Farbe grau

	Suchbegriff:	Belüftungsblend

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	28	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Belüftungsblende DN80

	Farbe grau

	Bestell-Nr.: 189633

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	770	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189634	OERTLI Langmuffe LAS DN 80/125

	Schiebestück, Farbe RAL 9010

	Suchbegriff:	Langmuffe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	53	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Langmuffe LAS DN 80/125

	Schiebestück, Farbe RAL 9010

	Zul.Nr.: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189634

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	771	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189635	OERTLI Mauerblende DN 125

	Farbe RAL 9010

	Suchbegriff:	Mauerblende 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Mauerblende DN 125

	Farbe RAL 9010

	Bestell-Nr.: 189635

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	772	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189637	OERTLI Stützbogen PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Suchbegriff:	Stützbogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Stützbogen PPs DN 80

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189637

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	773	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189638	OERTLI Schachtabdeckung DN 80

	unlackiert

	Suchbegriff:	Schachtabdeck.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schachtabdeckung DN 80

	unlackiert

	Bestell-Nr.: 189638

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	774	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189640	OERTLI Abschlußstück oben

	DN 80/125 mit Dichtung f. Außenwandmonta

	Suchbegriff:	ABSCHLUSSSTÜCK

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	43	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abschlußstück oben

	DN 80/125 mit Dichtung f. Außenwandmonta

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189640

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	775	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189642	OERTLI Außenwandanschluß

	DN 80/125, z.direkten Ausblasen d. Abgas

	Suchbegriff:	Außenwandanschl

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	138	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Außenwandanschluß

	DN 80/125, z.direkten Ausblasen d. Abgas

	über die Außenwand

	Farbe RAL 9010

	Zul.-Nr.: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 189642

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	776	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189643	OERTLI Abzweig

	f.KaskadeDN80/125,87grd, f.OPTIMAT 2000

	Suchbegriff:	Abzweig

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	87	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abzweig

	f.KaskadeDN80/125,87grd, f.OPTIMAT 2000

	Bestell-Nr.: 189643

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	777	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189644	OERTLI Abzweig

	f.Kaskade DN8087 grd., f. OPTIMAT 2000

	Suchbegriff:	Abzweig

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	32	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abzweig

	f.Kaskade DN8087 grd., f. OPTIMAT 2000

	Bestell-Nr.: 189644

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	778	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189649	OERTLI Grundbausatz

	f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTUNABHÄNGIG

	Suchbegriff:	Grundbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	560	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz

	f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTUNABHÄNGIG

	bestehend aus:

	- Mauerblende

	- Doppelrohr 80/125  500 mm

	- Langmuffe

	- Revisionsstück gerade

	- 2 x Doppelrohr 80/125  1000 mm

	- Abzweig 80/125  87 grd

	- T-Stück 80/125 mit Deckel

	Bestell-Nr.: 189649

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	779	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189650	OERTLI Grundbausatz

	f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTABHÄNGIG

	Suchbegriff:	Grundbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	195	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz

	f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTABHÄNGIG

	bestehend aus:

	- Belüftungsblende

	- Rohr 80  500 mm

	- Revisionsstück geradee

	- 2 x Rohr 80   1000 mm

	- Abzweig 80  87 grdDeckel

	- Abschlussdeckel mit Kondensatablauf

	Bestell-Nr.: 189650

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	780	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189660	OERTLI Belüftungsblende

	mit Schiebestück DN 125

	Suchbegriff:	Belüftungsblend

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	39	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Belüftungsblende

	mit Schiebestück DN 125

	Bestell-Nr.: 189660

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	781	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189661	OERTLI Reinigungsrohr PPs,

	gerade mit Schraubdeckel DN 125

	Suchbegriff:	Reinigungsrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	95	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reinigungsrohr PPs DN 125

	gerade mit Schraubdeckel

	Bestell-Nr.: 189661

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	782	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189662	OERTLI Kaskadenanschluss PPs

	DN 125, DN 80

	Suchbegriff:	Anschluss

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	72	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaskadenanschluss PPs

	DN 125 - DN 80

	Bestell-Nr.: 189662

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	783	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189663	OERTLI Abschlussdeckel PPs

	DN 125 mit Kondensatablauf DN 32

	Suchbegriff:	Abschlußdeckel

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	55	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abschlussdeckel PPs

	DN 125 mit Kondensatablauf DN 32

	Bestell-Nr.: 189663

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	784	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189664	OERTLI Rohrstück PPs 500 mm DN 125

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	28	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs 500 mm DN 125

	Bestell-Nr.: 189664

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	785	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189665	OERTLI Rohrstück PPs 1000 mm DN 125

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	39	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs

	1000 mm DN 125

	Bestell-Nr.: 189665

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	786	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189666	OERTLI Rohrstück PPs 2000 mm DN 125

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	61	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs

	2000 mm DN 125

	Bestell-Nr.: 189666

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	787	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189667	OERTLI Bogenstück PPs 15 ° DN 125

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	15 Grad DN 125

	Bestell-Nr.: 189667

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	788	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189668	OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 125

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	30 Grad DN 125

	Bestell-Nr.: 189668

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	789	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189669	OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 125

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	32	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	45 Grad DN 125

	Bestell-Nr.: 189669

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	790	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189670	OERTLI Bogenstück PPs 87,5 ° DN 125

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	32	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	87,5 Grad DN 125

	Bestell-Nr.: 189670

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	791	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189671	OERTLI Kaminanschlußbogen PPs DN 125

	Suchbegriff:	Kaminanschlußb.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	74	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaminanschlussbogen

	PPs DN 125

	Bestell-Nr.: 189671

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	792	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189672	OERTLI Abstandhalter VA DN 125

	Suchbegriff:	Abstandhalter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	9	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abstandshalter VA DN 125

	Bestell-Nr.: 189672

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	793	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189673	OERTLI Kaminschachtabdeckung

	mit Wetterkragen DN 125

	Suchbegriff:	Kaminschachtab.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	165	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaminschachtabdeckung

	mit Wetterkragen DN 125

	Bestell-Nr.: 189673

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	794	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189674	OERTLI Grundbausatz Kaskade

	DN 100/160 für 2 Geräte

	Suchbegriff:	Grundbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	740	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz Kaskade

	DN 100/160 für 2 Geräte

	Raumluftunabhängig, bestehend aus:

	1 Mauerblende

	1 Langmuffe

	2 Doppelrohre 1000 mm

	1 Revisionsstück gerade

	2 Erweiterungen

	1 Kaskadenanschluss

	1 Revisions-T-Stück

	2 Doppelmuffe

	1 Rohrstück PPs 150 mm

	Bestell-Nr.: 189674

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	795	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189675	OERTLI Grundbausatz Kaskade

	DN 100 für 2 Geräte

	Suchbegriff:	Grundbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz Kaskade

	DN 100 für 2 Geräte

	Raumluftabhängig, bestehend aus:

	1 Belüftungsblende

	1 Revisionsstück gerade

	1 Rohrstück PPs 500 mm

	2 Kaskadenanschluss

	2 Bogen PPs DN 80, 87 grd

	1 Abschlussdeckel mit Ablauf DN 32

	Bestell-Nr.: 189675

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	796	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189676	OERTLI Grundbausatz Kaskade

	DN 125 für 2 Geräte

	Suchbegriff:	Grundbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	385	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz Kaskade

	DN 125 für 2 Geräte

	Raumluftabhängig, bestehend aus:

	1 Belüftungsblende

	1 Revisionsstück gerade

	1 Rohrstück PPs 500 mm

	2 Kaskadenanschluss

	2 Bogen PPs DN 80, 87 grd

	1 Abschlussdeckel mit Ablauf DN 32

	Bestell-Nr.: 189676

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	797	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189677	OERTLI Erweiterung

	Abgasrohr, DN 100 auf DN 125

	Suchbegriff:	Erweiterung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	71	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterung

	Abgasrohr

	DN 100 auf DN 125

	Bestell-Nr.: 189677

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	798	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189703	OERTLI Witterungsgeführte

	Regelung CD 30 MODULO

	Suchbegriff:	CD 30 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	915	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Witterungsgeführte

	Regelung CD 30 MODULO

	im Normgehäuse 144x96 mm

	Modulationssignal: 0-10 V DC,

	Wahlweise auf Kessel oder

	Mischer wirksam

	Digitalregler in Modultechnik -

	Analoge Bedienung für den Betreiber:

	- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

	- Wahl der gewünschten Betriebsart

	Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

	für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

	Die große Anzeige informiert auch über

	Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

	Funktionen. Die Regelung verfügt über

	einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

	2050 und hat eine Gangreserve von 10

	Jahren. Alle Heizkreise können

	unterschiedlich programmiert werden -

	völlig getrennte Temperaturen und

	Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

	Regelung und Bediener bzw. Techniker

	erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

	oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

	Ein LON-Bus dient zum Informations-

	austausch unter mehreren Regelungen,

	bzw, mit eventuell vorhandener Gebäude-

	leittechnik oder Personal-Computer.

	Der Regler verfügt über folgende

	Funktionen: Totalabschaltung in den

	Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

	Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

	funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

	anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

	Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

	blockierschaltung ), Abfrage der An-

	lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

	Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

	autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

	Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

	Lieferung mit 4 fest integrierten, frei

	programmierbaren Modulen. Die Kessel-

	stufen werden witterungs- und/oderlast-

	abhängig, die Mischerkreise witterungs-

	oder konstant ( Festwertregler )

	gesteuert. Jeder Mischerkreis kann mit

	einer getrennten Fernbedienung aus-

	gerüstet werden. Kesselfogeumschaltung

	ist möglich. Mit Außenfühler ST 11.2

	und 3-pol. Stecker, incl. je 2,50 m

	Flexleitung ( 2 X 0,75 ) pro Fühler,

	1 Stück ST 38.1 - Kesselfühler mit

	Stecker Nr: 2

	2 Stück ST 38.1 - Vorlauf-Tauchfühler

	und Stecker Nr. 3 und Nr. 4

	1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler mit

	Stecker- Nr.: 1

	Bestell-Nr.             : 189703

	Typ                     : CD 30 MODULO

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	800	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189704	OERTLI CD 20 Modulo

	im Normgehäuse 144x96 mm

	Suchbegriff:	CD 20 Modulo

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	675	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Witterungsgeführte

	Regelung CD 20 MODULO im

	Normgehäuse 144x96 mm

	Digitalregler in Modultechnik -

	Zusatzausgang 0-10 Volt Modulations-

	signal, einsetzbar für Brenner oder

	Kessel, die das 0-10V-Signal verarbeiten

	können.

	Analoge Bedienung für den Betreiber:

	- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

	- Wahl der gewünschten Betriebsart

	Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

	für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

	Die große Anzeige informiert auch über

	Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

	Funktionen. Die Regelung verfügt über

	einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

	2050 und hat eine Gangreserve von 10

	Jahren. Alle Heizkreise können

	unterschiedlich programmiert werden -

	völlig getrennte Temperaturen und

	Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

	Regelung und Bediener bzw. Techniker

	erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

	oberfläche - 8 Zeilen á 24 Zeichen.

	Der Regler verfügt über folgende

	Funktionen: Totalabschaltung in den

	Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

	Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

	funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

	anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

	Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

	blockierschaltung ), Abfrage der An-

	lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

	Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

	autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

	Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

	Lieferung mit 3 fest integrierten

	Modulen ( Brenner, Mischer- und

	Speicherlademodul ). Mit Außen-,

	Kessel-, Vorlauf- und Speicherfühler

	incl. je einem 3-poligen Stecker und

	2,5 m Flexleitung ( 2x0,75 ) pro

	Fühler.

	Typ                     : CD 20 MODULO

	Bestell-Nr.             : 189704

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	801	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189708	OERTLI Temperaturwächter

	für Schaltfeld OE-tronic 3

	Suchbegriff:	Temperaturwächt

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	27,5	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Temperaturwächter

	für Schaltfeld OE-tronic 3

	30-90 °C einstellbar

	Bestell-Nr.: 189708

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	802	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189749	OERTLI Dachzentrale schwarz

	FLACHDACH, DN 80/125, Bausatz A

	Suchbegriff:	Dachzentrale

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	360	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachzentrale schwarz

	FLACHDACH

	DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus:

	1 x Revisions-T-Stück LAS DN80/125gerade

	1 x Langmuffe LAS DN80/125

	(Schiebestück)

	1 x Doppelrohr LAS DN80/125  500mm

	1 x Dachdurchführung LAS DN80/125schwarz

	1 x Schrägdachpfanne schwarz

	1 x Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.:  189749

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	803	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189750	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 134

	Erdgas, weiß, RAL 9010, 6,9 kW, 115 l

	Suchbegriff:	GSH 134 R

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	715	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

	GSH 134 Erdgas, weiß, RAL 9010

	2-fach emailliert, hochwertige Iso-

	lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

	rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

	NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

	Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

	Zündsicherung, eingebauter Piezo-

	zünder.

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085 AR 0456

	Nennwärmeleistung   kW : 6,9

	Inhalt            Ltr. : 115

	NL-Zahl 60°C           : 1,7

	Betriebsdruck max. bar : 10

	Regelbereich        °C : 40 - 70

	Gasanschluß         R" : 1/2

	Breite              mm : 480

	Tiefe               mm : 480

	Höhe                mm : 1210

	Abgasanschluß       mm : 80

	Zugbedarf           PA : 4

	Gewicht             kg : 58

	Bestell-Nr.            : 189750

	Typ                    : GSH 134 R

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	804	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189752	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 164

	Erdgas, weiß, RAL 9010, 6,9 kW, 150 l

	Suchbegriff:	GSH 164 R

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	855	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

	GSH 164 Erdgas, weiß, RAL 9010

	2-fach emailliert, hochwertige Iso-

	lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

	rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

	NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

	Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

	Zündsicherung, eingebauter Piezo-

	zünder.

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085 AR 0456

	Nennwärmeleistung   kW : 6,9

	Inhalt            Ltr. : 150

	NL-Zahl 60°C           : 2,7

	Betriebsdruck max. bar : 10

	Regelbereich        °C : 40 - 70

	Gasanschluß         R" : 1/2

	Breite              mm : 480

	Tiefe               mm : 480

	Höhe                mm : 1465

	Abgasanschluß       mm : 80

	Zugbedarf           PA : 4

	Gewicht             kg : 68

	Bestell-Nr.            : 189752

	Typ                    : GSH 164 R

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	805	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189754	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 204

	Erdgas, weiß, RAL 9010, 9,18 kW, 190 l

	Suchbegriff:	GSH 204 R

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1010	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

	GSH 204 Erdgas, weiß, RAL 9010

	2-fach emailliert, hochwertige Iso-

	lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

	rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

	NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

	Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

	Zündsicherung, eingebauter Piezo-

	zünder.

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085 AR 0456

	Nennwärmeleistung   kW : 9,18

	Inhalt            Ltr. : 190

	NL-Zahl 60°C           : 3,4

	Betriebsdruck max. bar : 10

	Regelbereich        °C : 40 - 70

	Gasanschluß         R" : 1/2

	Breite              mm : 480

	Tiefe               mm : 480

	Höhe                mm : 1780

	Abgasanschluß       mm : 80

	Zugbedarf           PA : 4

	Gewicht             kg : 89

	Bestell-Nr.            : 189754

	Typ                    : GSH 204 R

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	806	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189764	OERTLI Grundbausatz Abgasanlage

	Aussenwand DN 80/125, 2400 mm

	Suchbegriff:	Grundbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	605	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz

	Abgasanlage Aussenwand

	DN 80/125 bestehend aus:

	1 Adapter für Aussenwandbogen

	1 Aussenwandbogen

	1 Luftansaugstück

	1 Aussenwandrevision

	1 Muffe für Dachdurchführung

	1 Dachdurchführung schwarz

	1 Schrägdachpfanne mit Bleischürze

	1 Mauerblende

	Gesamtlänge 2400 mm

	Bestell-Nr.: 189764

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	807	 	 

	Nummer	Kurztexte

	189766	OERTLI Abgasadapter

	DN 70 auf DN 80

	Suchbegriff:	Abgasadapter

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	29	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasadapter

	DN 70 auf DN 80

	Bestell-Nr.: 189766

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	808	 	 

	Nummer	Kurztexte

	1899181	REKORD engmaschiger Rost für Beheizung

	mit Holz/Holzbriketts für SH Kessel

	Suchbegriff:	Rost 

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	90	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD engmaschiger Rost für Beheizung

	mit Holz/Holzbriketts für SH Kessel

	Bestell-Nr.            : 1899181

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	809	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190046	OERTLI Isolierdeckel für SH36/250

	550mm, weiß (2 Stück)

	Suchbegriff:	Isolierdeckel

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	455	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Isolierdeckel für SH36/250

	550mm, weiß (2 Stück)

	Bestell-Nr.: 190046

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	810	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190047	OERTLI Isolierdeckel für SH36/210

	450mm, weiß (2 Stück)

	Suchbegriff:	Isolierdeckel 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	385	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Isolierdeckel für SH36/210

	450mm, weiß (2 Stück)

	Bestell-Nr.: 190047

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	811	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190048	OERTLI Soloschaltung

	für GSH / GSW

	Suchbegriff:	Soloschaltung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	122	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Soloschaltung

	für GSH / GSW

	Bestell-Nr.: 190048

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	812	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190049	OERTLI Brauchwassermischer DUCO MIX

	mit Klemmringverschraubung 22 mm

	Suchbegriff:	DUCO MIX

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	59	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Brauchwassermischer DUCO MIX

	mit Klemmringverschraubung 22 mm

	Bestell-Nr.: 190049

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	813	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190125	OERTLI  Ausblasestutzen 

	für Außenwand LAS, weiß  DN 60/100

	Suchbegriff:	Ausblasestutzen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	111	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Ausblasestutzen

	für Außenwand LAS, weiß  DN 60/100

	Bestell-Nr.:  190125

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	814	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190126	OERTLI Dachdurchführung 

	LAS mit Wetterkragen, schwarz  DN 60/100

	Suchbegriff:	Dachdurchführun

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	155	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachdurchführung

	LAS mit Wetterkragen, schwarz  DN 60/100

	Bestell-Nr.:  190126

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	815	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190128	OERTLI Dachdurchführung LAS DN 60/100

	mit Wetterkragen, rot

	Suchbegriff:	Dachdurchführ.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	155	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachdurchführung LAS DN 60/100

	mit Wetterkragen, rot

	Bestell-Nr.:  190128

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	816	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190133	OERTLI Anschluss-Stück

	LAS mit Messöffnung für System 80/125

	Suchbegriff:	Anschluss-Stück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	82	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss-Stück

	LAS mit Messöffnung für System 80/125

	Bestell-Nr.: 190133

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	817	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190134	OERTLI  Verlängerung Rot DN 60/100

	für Dachdurchführung 500 mm 

	Suchbegriff:	Verlängerung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	63	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Verlängerung Rot DN 60/100

	für Dachdurchführung 500 mm

	Bestell-Nr.:  190134

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	818	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190135	OERTLI  Verlängerung Schwarz DN 60/100

	für Dachdurchführung 500 mm

	Suchbegriff:	Verlängerung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	63	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Verlängerung Schwarz DN 60/100

	für Dachdurchführung 500 mm

	Bestell-Nr.:  190135

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	819	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190136	OERTLI Verlängerung 1000 mm DN 60/100

	für Dachdurchführung, rot

	Suchbegriff:	Verlängerung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	84	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verlängerung 1000 mm DN 60/100

	für Dachdurchführung, rot

	Bestell-Nr.:  190136

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	820	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190137	OERTLI  Verlängerung 1000 mm  DN 60/100 

	für  Dachdurchführung, schwarz 

	Suchbegriff:	Verlängerung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	84	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Verlängerung 1000 mm  DN 60/100

	für  Dachdurchführung, schwarz

	Bestell-Nr.:  190137

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	821	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190141	OERTLI Temperaturfühler PT 1000

	für Solarregelung OETROSOL

	Suchbegriff:	PT 1000

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Temperaturfühler

	PT 1000 für Solarregelung OETROSOL

	Bestell-Nr.: 190141

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	822	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190145	OERTLI Umstellbausatz von Erd-

	auf Flüssiggas für GSH 134 und GSH 164

	Suchbegriff:	Umstellbausatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	25	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umstellbausatz von Erd-

	auf Flüssiggas für GSH 134 und GSH 164

	Bestell-Nr.: 190145

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	823	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190146	OERTLI Umstellbausatz von Erd-

	auf Flüssiggas für GSH/GSW 204

	Suchbegriff:	Umstellbausatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	25	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umstellbausatz von Erd-

	auf Flüssiggas für GSH/GSW 204

	Bestell-Nr.: 190146

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	824	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190233	OERTLI  Adapter 

	Reduzierung DN 80/125 auf DN 60/100

	Suchbegriff:	Adapter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	87	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Adapter

	Reduzierung DN 80/125 auf DN 60/100

	Bestell-Nr.:  190233

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	825	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190234	OERTLI Erweiterung PPs 60/80 

	( exzentrisch )

	Suchbegriff:	Erweiterung PPs

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	23	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterung PPs 60/80

	( exzentrisch )

	Bestell-Nr.: 190234

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	826	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190239	OERTLI Verlängerung für Befestigungssche

	für Doppelr. 160-300 mm, f. DN 125/160 

	Suchbegriff:	Verlängerung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	27	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verlängerung

	für Befestigungsschelle mit verstell-

	barem Achsabstand,

	für Doppelrohre 160 - 300 mm,

	geeignet für Schellen DN 125 und 160.

	Bestell-Nr.          :  190239

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	827	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190258	OERTLI  Elektro-Heizflansch 1,2,3,4,6 kW

	für Warmwasserspeicher OB 800 - 1000

	Suchbegriff:	Elektro-Heizfl.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	455	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Elektro-Heizflansch

	für Warmwasserspeicher OB 800 - 1000

	1,2,3,4 kW / 230 Volt oder

	6 kW / 400 Volt

	Bestell-Nr.          :  190258

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	828	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190266	OERTLI Dachzentrale schwarz

	DN 60/100, Bausatz A

	Suchbegriff:	Dachzentrale sw

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	345	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachzentrale schwarz

	DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:

	1 x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade

	1 x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)

	1 x Doppelrohr DN60/100 500mm

	1 x Dachdurchführung DN60/100

	1 x Schrägdachpfanne schwarz

	1 x Tube Gleitmittel

	Farbe: SCHWARZ

	Bestell-Nr.:  190266

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	829	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190267	OERTLI Dachzentrale rot

	DN 60/100, Bausatz A

	Suchbegriff:	Dachzentrale ro

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	345	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachzentrale rot

	DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:

	1 x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade

	1 x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)

	1 x Doppelrohr DN60/100 500mm

	1 x Dachdurchführung DN60/100

	1 x Schrägdachpfanne rot

	1 x Tube Gleitmittel

	Farbe: ROT

	Bestell-Nr.:  190267

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	830	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190268	OERTLI Dachzentrale schwarz

	für FLACHDACH, DN 60/100, Bausatz A

	Suchbegriff:	Dachzentrale sw

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	315	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachzentrale schwarz

	für FLACHDACH

	DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:

	1 x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade

	1 x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)

	1 x Doppelrohr DN60/100 500mm

	1 x Dachdurchführung DN60/100

	1 x Flachdachkragen

	1 x Tube Gleitmittel

	Farbe: SCHWARZ

	Bestell-Nr.:  190268

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	831	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190269	OERTLI Verbindungsleitung DN 60/100 

	für Optimat. Set B Kessel zum Schacht

	Suchbegriff:	Verbindungsleit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	210	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsleitung

	DN 60/100 für Optimat.

	Set B Kessel zum Schacht

	Länge: 640-740 mm

	Bestell-Nr.: 190269

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	832	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190270	OERTLI Verbindungsleitung DN 60

	für Optimat. Set C Kessel zum Schacht

	Suchbegriff:	Verbindungsleit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	82	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsleitung DN 60

	für Optimat. Set C

	Kessel zum Schacht

	Länge: 1045 mm

	Bestell-Nr.: 190270

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	833	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190271	OERTLI Schachtleitung DN 60

	Bausatz D, Länge: 6370 mm

	Suchbegriff:	Schachtleitung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	215	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schachtleitung DN 60

	Bausatz D, bestehend aus

	1 x Auflageschiene 250mm

	1 x Stützbogen DN 60

	1 x Rohrschelle für Montagehilfe

	3 x Rohr PPs DN 60 2000mm

	3 x Abstandshalter Kunststoff DN60, grau

	1 x Reinigungsrohr DN 60 gerade

	1 x Schachtabdeckung DN 60

	Länge: 6370 mm

	Bestell-Nr.:  190271

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	834	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190272	OERTLI Schachtleitung DN 125

	Bausatz D, Länge: 6370 mm

	Suchbegriff:	Schachtleitung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	765	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schachtleitung DN 125

	Bausatz D, bestehend aus

	1 x Auflageschiene 250mm

	1 x Stützbogen DN 125

	1 x Rohrschelle für Montagehilfe

	3 x Rohr PPs DN 125 2000mm

	3 x Abstandshalter Kunststoff DN 125

	1 x Reinigungsrohr DN 125 gerade

	1 x Schachtabdeckung DN 125

	Länge: 6370 mm

	Bestell-Nr.:  190272

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	835	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190273	OERTLI Grundbausatz flexibel, DN 100

	Schachtabdeck., Stützbogen, Auflagesch.

	Suchbegriff:	Grundbausatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz flexibel, DN 100

	bestehend aus:

	- 1 x Schachtabdeckung mit Aufhängung

	  Flex 100

	- 1 x Karton Abstandshalter blau, 4 Stk.

	- 1 x Stützbogen DN 100

	- 1 x Auflageschiene 250 mm

	Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.:  190273

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	836	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190274	OERTLI Flexrohr DN 100, 15 Meter

	mit Einsteckende DN 100, 12,5mm

	Suchbegriff:	Flexrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	630	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flexrohr DN 100, 15 Meter

	mit Einsteckende DN 100, 12,5mm

	Zulassungsnummer Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 190274

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	837	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190275	OERTLI Abstandshalter DN 100

	4 Stück, Kunststoff blau, 

	Suchbegriff:	Abstandshalter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	40	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abstandshalter DN 100

	4 Stück, Kunststoff blau,

	Zul.-Nr. Z-7.2-1622

	Bestell-Nr.: 190275

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	838	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190276	OERTLI Einzugselement DN 100

	für Flexleitung mit Seil

	Suchbegriff:	Einzugselement 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	145	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Einzugselement DN 100

	für Flexleitung mit Seil

	Bestell-Nr.: 190276

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	839	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190278	OERTLI Revisionsstück

	für Flexrohr DN 110

	Suchbegriff:	Revisionsstück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	270	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisionsstück

	für Flexrohr DN 110

	Bestell-Nr.: 190278

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	840	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190279	OERTLI Verbindungsstück

	für Flexrohr DN 110

	Suchbegriff:	Verbindungsstck

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	236	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsstück

	für Flexrohr DN 110

	Bestell-Nr.: 190279

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	841	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190282	OERTLI  AW-Rohr LAS 

	2000 mm DN 80/125

	Suchbegriff:	AW-Rohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	130	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  AW-Rohr LAS

	2000 mm DN 80/125

	Bestell-Nr.:  190282

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	842	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190283	OERTLI  Adapter Reduzierung 

	von DN 80 auf DN 60

	Suchbegriff:	Adapter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	33	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Adapter Reduzierung

	von DN 80 auf DN 60

	Bestell-Nr.:  190283

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	843	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190300	OERTLI  Doppelrohr DN 100 / 160

	500 mm, Farbe: weiß

	Suchbegriff:	Doppelrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	74	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Doppelrohr DN 100 / 160

	500 mm, Farbe: weiß

	Bestell-Nr.          :  190300

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	844	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190301	OERTLI  Doppelrohr DN 100 / 160   

	1000 mm, Farbe weiß

	Suchbegriff:	Doppelrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	103	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Doppelrohr DN 100 / 160

	1000 mm, Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190301

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	845	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190303	OERTLI  Bogenstück DN 100 / 160

	45 grd, Farbe weiß

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	84	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Bogenstück DN 100 / 160

	45 grd, Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190303

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	846	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190304	OERTLI  Bogenstück DN 100 / 160

	90 grd, Farbe weiß

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	86	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Bogenstück DN 100 / 160

	90 grd, Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190304

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	847	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190305	OERTLI Revisionsstück, gerade

	DN 100 / 160, Farbe weiß

	Suchbegriff:	Revisionsstück,

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	138	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisionsstück, gerade

	DN 100 / 160, Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190305

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	848	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190306	OERTLI Revisions-T-Stück DN 100 / 160

	Farbe weiß

	Suchbegriff:	T-Stück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	176	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisions-T-Stück DN 100 / 160

	Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190306

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	849	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190307	OERTLI Langmuffe (Schiebestück)

	DN 100 / 160, Farbe weiß

	Suchbegriff:	Langmuffe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	78	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Langmuffe (Schiebestück)

	DN 100 / 160, Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190307

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	850	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190308	OERTLI Verlängerung DN 100/160

	für Dachdurchführung 500 mm, SCHWARZ

	Suchbegriff:	Verlängerung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	104	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verlängerung DN 100/160

	für Dachdurchführung 500 mm, SCHWARZ,

	Bestell-Nr.:  190308

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	851	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190309	OERTLI Verlängerung für 

	Dachdurchführung 500 mm, ROT, DN 100/160

	Suchbegriff:	Verlängerung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	104	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verlängerung für

	Dachdurchführung 500 mm, ROT, DN 100/160

	Bestell-Nr.:  190309

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	852	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190310	OERTLI Dachdurchführung DN 100 / 160

	LAS mit Wetterkragen, schwarz

	Suchbegriff:	Dachdurchführ.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	230	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachdurchführung DN 100 / 160

	LAS mit Wetterkragen, schwarz,

	Bestell-Nr.:  190310

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	853	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190311	OERTLI Dachdurchführung 

	LAS mit Wetterkragen, ROT DN 100 / 160

	Suchbegriff:	Dachdurchführ.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	230	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachdurchführung

	LAS mit Wetterkragen, ROT DN 100 / 160

	Bestell-Nr.:  190311

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	854	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190312	OERTLI  Wandfutter für LAS DN 100 / 160

	Suchbegriff:	Wandfutter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	23	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Wandfutter für LAS DN 100 / 160

	Bestell-Nr.          :  190312

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	855	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190313	OERTLI  Befestigungsschelle 

	für LAS  DN 100 / 160

	Suchbegriff:	Befestigungssch

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	16	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Befestigungsschelle

	für LAS  DN 100 / 160

	Bestell-Nr.          :  190313

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	856	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190314	OERTLI Doppelrohr 500 mm

	DN 100/150 für Außenwandmontage 

	Suchbegriff:	Außenwandrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	77	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Doppelrohr 500 mm

	DN 100/150 AW FÜR

	Außenwandmontage (OPTIMAT)

	Bestell-Nr.: 190314

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	857	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190315	OERTLI Doppelrohr 1000 mm

	DN 100/150 für Außenwandmontage

	Suchbegriff:	Außenwandrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	113	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Doppelrohr 1000 mm

	DN 100/150 AW für

	Außenwandmontage (OPTIMAT)

	Bestell-Nr.: 190315

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	858	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190316	OERTLI Doppelrohr 2000 mm

	DN 100/150 für Außenwandmontage

	Suchbegriff:	Außenwandrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	210	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Doppelrohr 2000 mm

	DN 100/150 AW für

	Außenwandmontage (OPTIMAT)

	Bestell-Nr.: 190316

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	859	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190317	OERTLI  Muffe für Dachdurchführung

	für LAS  DN 100/160

	Suchbegriff:	Muffe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	68	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Muffe für Dachdurchführung

	für LAS  DN 100/160

	Bestell-Nr.          :  190317

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	860	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190318	OERTLI  Aussenwandrevision gerade

	DN 100 / 160, Farbe weiß

	Suchbegriff:	Aussenwandrev.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	142	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Aussenwandrevision gerade

	DN 100 / 160, Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190318

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	861	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190319	OERTLI  Adapter für AW-Bogen

	(Anschluss-Stück ),  DN 100 / 160, weiß

	Suchbegriff:	Adapter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	60	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Adapter für AW-Bogen

	(Anschluss-Stück ),  DN 100 / 160,

	Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190319

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	862	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190320	OERTLI  AW-Bogen DN 100 / 160, 90 grd

	Farbe weiß

	Suchbegriff:	AW-Bogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	103	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  AW-Bogen DN 100 / 160, 90 grd

	Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190320

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	863	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190321	OERTLI  LAS - Rohr DN 100 / 160   

	mit Luftansaugung für AW, Farbe weiß

	Suchbegriff:	LAS - Rohr

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	135	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  LAS - Rohr DN 100 / 160

	mit Luftansaugung für AW, Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190321

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	864	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190322	OERTLI  oberer Abschluss DN 100 / 160

	mit Dichtung, Farbe weiß

	Suchbegriff:	Abschluss 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	59	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  oberer Abschluss DN 100 / 160

	mit Dichtung, Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190322

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	865	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190323	OERTLI  Befestigungsschelle weiß

	für LAS  DN 100 / 160,  100 - 160 mm

	Suchbegriff:	Befestigungssch

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	68	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Befestigungsschelle

	für LAS  DN 100 / 160, verstellbarer

	Achsabstand, 100 - 160 mm, Farbe weiß

	Bestell-Nr.          :  190323

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	866	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190324	OERTLI  Anschlussstück mit Abgasmessung 

	PPs DN 60

	Suchbegriff:	Anschlussstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	22	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Anschlussstück mit Abgasmessung

	PPs DN 60

	Bestell-Nr.:  190324

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	867	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190329	OERTLI Siphon System 100/150

	zur Entwässerung von Abgasleitungen

	Suchbegriff:	Entwässerung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Siphon zur Entwässerung

	von Abgasleitungen

	für das System 100/150

	Bestell-Nr.: 190329

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	868	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190337	OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit

	für SUN 3000, 10 Liter Fertiggemisch

	Suchbegriff:	Wärmeträgerfl.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit

	für SUN 3000, 10 Liter Fertiggemisch

	Bestell-Nr.          :  190337

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	869	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190338	OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit

	für SUN 3000, 20 Liter Fertiggemisch

	Suchbegriff:	Wärmeträgerfl.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	85	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit

	für SUN 3000, 20 Liter Fertiggemisch

	Bestell-Nr.          :  190338

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	870	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190349	OERTLI Kaskadenanschluss DN 100/150

	(T-STÜCK) 87 Grd mit 1 Muffe für OPTIMAT

	Suchbegriff:	Kaskadenanschl.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	141	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaskadenanschluss

	(T-STÜCK) DN 100/150

	87 Grd mit 1 Muffe für OPTIMAT

	Bestell-Nr.: 190349

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	871	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190350	OERTLI Erweiterung LAS DN 80/125-100/150

	Adapter für Optimaten

	Suchbegriff:	Adapter

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	118	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterung LAS

	DN 80/125-100/150

	Adapter für Optimaten

	Bestell-Nr.: 190350

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	872	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190356	OERTLI Raumgerät RFF 60 S/M

	für Fernsteuerung über ext. Modem

	Suchbegriff:	RFF 60 S/M

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	145	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Raumgerät RFF 60 S/M

	für Fernsteuerung über ext. Modem

	mit Betriebswahlschalter für

	Automatik-Betrieb, Dauernd-Normal-

	Betrieb, Dauernd-Absenkbetrieb, Kor-

	rektur des Raumtemperatur-Sollwertes

	+ 3,0 Grad C. Für jeden Heizkreis kann

	ein Raumgerät eingesetzt werden. An-

	schluß an REA-Regelung über eine

	4-adrige, abgeschirmte Datenbusleitung

	z. B. JY(St) 2x2x0,6. Bei Anschluß

	mehrerer Raumgeräte an eine REA-Regelung

	erhält jede RFF605 eine andere Adresse

	mittels Codierschalter.

	Bestell-Nr.:  190356

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	873	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190366	OERTLI Kondensathebepumpe 5/4

	für Optimat, 4,9 l/min, 4,3 m

	Suchbegriff:	Kondensathebepu

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	255	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kondensathebepumpe 5/4

	für Optimat

	Fördermenge l/min : 4,9

	Förderhöhe      m : 4,3

	Bestell-Nr.       : 190366

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	874	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190370	OERTLI Industrieregler TROVIS

	Typ 6497-03 für Gasregelstationen

	Suchbegriff:	Industrieregler

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1815	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Industrieregler TROVIS

	Typ 6497-03 für Gasregelstationen

	Bestell-Nr.: 190370

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	875	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190371	OERTLI Gleichstromwandler

	für Gasübergabestationen

	Suchbegriff:	Gleichstromwan

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	370	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gleichstromwandler

	für Gasübergabestationen

	Bestell-Nr.: 190371

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	876	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190372	OERTLI Einschraubfühler PT 1000

	R 1/2" für Gasübergabestationen

	Suchbegriff:	Einschraubfühle

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1230	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Einschraubfühler PT 1000

	R 1/2 Zoll für Gasübergabestationen

	Bestell-Nr.: 190372

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	877	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190383	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	503	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130 / 140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190383

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	878	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190384	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	568	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130/140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- incl. Sicherheitsset EA 54

	- incl. Anschlusskreuze EA 45

	- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190384

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	879	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190385	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	728	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Gaskessel GSR 130/140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- incl. Sicherheitsset EA 54

	- incl. Anschlusskreuze EA 45

	- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190385

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	880	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190386	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	798	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Gaskessel GSR 130/140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- incl. Sicherheitsset EA 54

	- incl. Anschlusskreuze EA 45

	- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190386

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	881	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190387	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1274	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	Für einen Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130/140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- incl. Sicherheitsset EA 54

	- incl. Anschlusskreuze EA 45

	- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inc. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190387

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	882	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190388	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1409	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130 / 140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	- elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- incl. Sicherheitsset EA 54

	- incl. Anschlusskreuze EA 45

	- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inc. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190388

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	883	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190389	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1499	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	Für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Gaskessel GSR 130 / 140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

	  3-stufig

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- incl. Sicherheitsset EA 54

	- incl. Anschlusskreuze EA 45

	- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inc. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190389

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	884	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190390	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1639	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Gaskessel GSR 130/140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe links vom Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190390

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	885	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190391	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	529	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130 / 140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe rechts vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190391

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	886	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190392	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	594	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130/140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe rechts vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190392

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	887	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190393	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	754	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Gaskessel GSR 130/140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe rechts vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190393

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	888	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190394	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	824	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Gaskessel GSR 130/140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe rechts vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190394

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	889	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190395	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1300	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130 / 140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe rechts vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	- elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190395

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	890	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190396	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1435	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130 / 140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe rechts vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	- elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190396

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	891	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190397	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1525	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130 / 140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe rechts vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190397

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	892	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190398	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1665	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Gaskessel GSR 130 / 140 und

	GVR 140

	Pumpengruppe rechts vom Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 54

	- inkl. Anschlusskreuze EA 45

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190398

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	893	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190399	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	529	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe links oder rechts

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190157

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	894	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190400	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	594	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe links oder rechts

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190400

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	895	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190401	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	754	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe links oder rechts

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190401

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	896	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190402	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	824	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe links oder rechts

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190402

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	897	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190403	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1300	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe links oder rechts

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190403

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	898	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190404	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1435	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe links oder rechts

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	- elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne. Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190404

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	899	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190405	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1525	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	Für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe links oder rechts

	 am Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

	  3-stufig

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	-ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190405

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	900	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190406	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1665	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe links oder rechts

	 am Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190406

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	901	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190407	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	503	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe zentral

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190407

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	902	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190408	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	568	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe zentral

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190408

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	903	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190409	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	728	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe zentral

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190409

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	904	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190410	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	798	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe zentral

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190410

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	905	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190411	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1274	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe zentral

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190411

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	906	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190412	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1409	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe zentral

	 am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	- elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne. Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190412

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	907	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190413	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1499	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	Für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe zentral

	 am Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

	  3-stufig

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190413

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	908	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190414	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1639	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Ölkessel PK/PU/CU

	Pumpengruppe zentral

	 am Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset EA 47

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 190414

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	909	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190421	OERTLI Schaltfeld 3000 für HV-turbo 

	Mikro-Prozessorschaltfeld

	Suchbegriff:	Schaltfeld 3000

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	875	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schaltfeld 3000 für HV-turbo

	Mikro-Prozessorschaltfeld, zwingend

	erforderlich für HV - turbo mit

	Druckgebläse. Bietet alle Funktionen zum

	Steuern eines Holzkessels inklusive

	3-stufiger Gebläsereduzierung, Glut-

	haltung und der Steuerung der Kessel-

	kreispumpe.

	Weiterhin kann ein externer Öl-/Gas-

	kessel sowie ein Umschaltventil in

	Abhängigkeit der Puffertemperatur

	geschaltet werden.

	Leuchtdioden und LED-Anzeige sorgen für

	Informationen zum Betriebszustand bzw.

	Fehlermeldungen.

	Lieferumfang: 2 Pufferfühler, ein

	Kesselfühler und AMP Steckverbindungen.

	Bestell-Nr. 190421

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	910	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190428	OERTLI Abdeckung für Pumpengruppe weiß

	(keine Rücknahme der roten Abdeckung)

	Suchbegriff:	Abdeckung 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	0	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abdeckung für Pumpengruppe weiß

	( eine Rücknahme der

	roten Abdeckung erfolgt nicht ! )

	Bestell-Nr.: 190428

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	911	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190435	OERTLI Abgasreduzierung PPs

	DN 110/DN 80

	Suchbegriff:	Abgasreduzier. 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasreduzierung PPs

	DN 110/DN 80

	Bestell-Nr.: 190435

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	912	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190436	OERTLI Revisionsbogen DN 110

	Suchbegriff:	Revisionsbogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	84	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisionsbogen DN 110

	Bestell-Nr.: 190436

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	913	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190443	OERTLI Uhrenthermostat 813 HF Set 1

	FUNKÜBERTRAGUNG

	Suchbegriff:	Uhrenthermostat

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	255	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Uhrenthermostat 813 HF, Set 1,

	funkgesteuert mit Empfänger für

	Standardschaltfeld ohne Regelung,

	GVR 140 N

	Bestell-Nr.: 190443

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	914	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190466	OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

	ohne eingebauten Wärmetauscher

	Suchbegriff:	PS 800-2

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1100	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

	ohne eingebauten Wärmetauscher

	- Hochleistungs-Pufferspeicher

	- Speicher-Behälter aus hochwertigem

	  Stahlblech mit einem schwarzen

	  Rostschutzmittel beschichtet

	- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

	  Polyestervlies mit weißer

	  umweltfreundlicher Polystyrol-

	  Außenhaut

	Inhalt:                      800 l

	Bereitsch.-Verlust

	bei t 45 K:                  3,3 kWh/24h

	Versandgewicht:              162 kg

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Speicher:                  6 bar

	Zul.Vorlauftemperatur

	- Speicher:                  95°C

	Gesamthöhe mit Isolierung:   1910 mm

	Gesamtdurchm. m. Isolierung: 1000 mm

	Durchmesser ohne Isolierung: 800 mm

	Bestell-Nr.:                 190466

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	915	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190467	OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

	ohne eingebauten Wärmetauscher

	Suchbegriff:	PS 1000-2

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1230	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

	ohne eingebauten Wärmetauscher

	- Hochleistungs-Pufferspeicher

	- Speicher-Behälter aus hochwertigem

	  Stahlblech mit einem schwarzen

	  Rostschutzmittel beschichtet

	- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

	  Polyestervlies mit weißer

	  umweltfreundlicher Polystyrol-

	  Außenhaut

	Inhalt:                      1000 l

	Bereitsch.-Verlust

	bei t 45 K:                  3,7 kWh/24h

	Versandgewicht:              195 kg

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Speicher:                  6 bar

	Zul.Vorlauftemperatur

	- Speicher:                  95°C

	Gesamthöhe mit Isolierung:   2090 mm

	Gesamtdurchm. m. Isolierung: 1000 mm

	Durchmesser ohne Isolierung: 800 mm

	Bestell-Nr.:                 190467

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	916	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190468	OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

	ohne eingebauten Wärmetauscher

	Suchbegriff:	PS 1500-2

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2040	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

	ohne eingebauten Wärmetauscher

	- Hochleistungs-Pufferspeicher

	- Speicher-Behälter aus hochwertigem

	  Stahlblech mit einem schwarzen

	  Rostschutzmittel beschichtet

	- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

	  Polyestervlies mit weißer

	  umweltfreundlicher Polystyrol-

	  Außenhaut

	Inhalt:                      1500 l

	Bereitsch.-Verlust

	bei t 45 K:                  4,7 kWh/24h

	Versandgewicht:              223 kg

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Speicher:                  6 bar

	Zul.Vorlauftemperatur

	- Speicher:                  95°C

	Gesamthöhe mit Isolierung:   2220 mm

	Gesamtdurchm. m. Isolierung: 1200 mm

	Durchmesser ohne Isolierung: 1000 mm

	Bestell-Nr.:                 190468

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	917	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190477	OERTLI Millivoltkessel GS 144 NU

	Nennleistung : 12kW, Versandgew.: 100kg

	Suchbegriff:	GS 144 NU

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Millivoltkessel GS 144 NU

	Gußeiserner, bodenstehender

	Gasspezialkessel mit atmosphärischem

	Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

	speziell für Gas-Regelstationen

	- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

	  95%

	- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

	  Gussblock und 110mm auf der

	  Strömungssicherung.

	- Zündbrenner mit stetig brennender

	  Zündflamme,

	- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

	  für netzstromunabhängigen Betrieb

	- Piezozünder

	- Kesselthermostat,Thermometer,

	Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

	Goldkontakten.

	Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

	Kategorie: I2ELL

	Verpackung 1 Paket

	- vollständig montierter und auf

	  Erdgas E eingestellter Heizkessel.

	Betriebsbedingungen

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Vorlauftempatur:   90°C

	werksseitig Begrenzung

	eingestellt auf:            75°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:                        GS 144 NU

	Nennleistung :              12 kW

	Nennwärmebelastung :        13,4kW

	Wasser-Inhalt :             8,8 Liter

	Wassers.

	Widerst. bei delta t=15K:   8 mbar

	Zugbedarf :                 3 Pa

	Abgasmassenstrom Erdgas E:  13,9 g/s

	Abgastemperatur:            80 °C

	CO2-Gehalt:                 4,0 %

	Gasdurchsatz mit Erdgas E : 1,29 m3/h

	Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 1,46 m3/h

	Versandgewicht:             100 kg

	Bestell-Nr.:                190477

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	918	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190478	OERTLI Millivoltkessel GS 145 NU

	Nennleistung: 18kW, Versandgew.: 118kg

	Suchbegriff:	GS 145 NU

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2285	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Millivoltkessel GS 145 NU

	Gußeiserner, bodenstehender

	Gasspezialkessel mit atmosphärischem

	Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

	speziell für Gas-Regelstationen

	- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

	  95%

	- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

	  Gussblock und 110mm auf der

	  Strömungssicherung.

	- Zündbrenner mit stetig brennender

	  Zündflamme,

	- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

	  für netzstromunabhängigen Betrieb

	- Piezozünder

	- Kesselthermostat,Thermometer,

	Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

	Goldkontakten.

	Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

	Kategorie: I2ELL

	Verpackung 1 Paket

	- vollständig montierter und auf

	  Erdgas E eingestellter Heizkessel.

	Betriebsbedingungen

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Vorlauftempatur:   90°C

	werksseitig Begrenzung

	eingestellt auf:            75°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:                        GS 145 NU

	Nennleistung:               18 kW

	Nennwärmebelastung:         20,1 kW

	Wasser-Inhalt:              10,5 L

	Wassers.Widerst.

	bei delta t =15K:           14 mbar

	Zugbedarf:                  3 Pa

	Abgasmassenstrom Erdgas E:  15,3 g/s

	Abgastemperatur :           80 °C

	CO2-Gehalt:                 5,0 %

	Gasdurchsatz mit Erdgas E : 2,12 m3/h

	Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 2,39 m3/h

	Versandgewicht:             118 kg

	Bestell-Nr.:                190478

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	919	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190479	OERTLI Millivoltkessel GS 146NU

	Nennleistung: 24kW, Versandgew.: 135kg

	Suchbegriff:	GS 146 NU

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2470	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Millivoltkessel GS 146NU

	Gußeiserner, bodenstehender

	Gasspezialkessel mit atmosphärischem

	Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

	speziell für Gas-Regelstationen

	- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

	  95%

	- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

	  Gussblock und 110mm auf der

	  Strömungssicherung.

	- Zündbrenner mit stetig brennender

	  Zündflamme,

	- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

	  für netzstromunabhängigen Betrieb

	- Piezozünder

	- Kesselthermostat,Thermometer,

	Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

	Goldkontakten.

	Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

	Kategorie: I2ELL

	Verpackung 1 Paket

	- vollständig montierter und auf Erdgas

	E

	eingestellter Heizkessel.

	Betriebsbedingungen

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Vorlauftempatur:   90°C

	werksseitig Begrenzung

	eingestellt auf:            75°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:                        GS 146 NU

	Nennleistung:               24 kW

	Nennwärmebelastung:         26,7 kW

	Wasser-Inhalt:              12,2 Liter

	Wassers. Widerst.

	bei delta t =15K:           22 mbar

	Zugbedarf:                  3 Pa

	Abgasmassenstrom Erdgas E:  18,1 g/s

	Abgastemperatur:            90 °C

	CO2-Gehalt:                 5,5 %

	Gasdurchsatz mit Erdgas E:  2,81 m3/h

	Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 3,18 m3/h

	Versandgewicht:             135 kg

	Bestell-Nr.:                190479

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	920	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190480	OERTLI Millivoltkessel GS 147 NU

	Nennleistung: 30kW, Versandgew.: 150kg

	Suchbegriff:	GS 147 NU

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2650	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Millivoltkessel GS 147 NU

	Gußeiserner, bodenstehender

	Gasspezialkessel mit atmosphärischem

	Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

	speziell für Gas-Regelstationen

	- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

	  95%

	- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

	  Gussblock und 110mm auf der

	  Strömungssicherung.

	- Zündbrenner mit stetig brennender

	  Zündflamme,

	- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

	  für netzstromunabhängigen Betrieb

	- Piezozünder

	- Kesselthermostat,Thermometer,

	Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

	Goldkontakten.

	Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

	Kategorie: I2ELL

	Verpackung 1 Paket

	- vollständig montierter und auf Erdgas

	E

	eingestellter Heizkessel.

	Betriebsbedingungen

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Vorlauftempatur:   90°C

	werksseitig Begrenzung

	eingestellt auf:            75°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:                        GS 147 NU

	Nennleistung:               30 kW

	Nennwärmebelastung:         33,3 kW

	Wasser-Inhalt:              13,92 Liter

	Wassers.Widerst.

	bei delta t =15K:           30 mbar

	Zugbedarf:                  3 Pa

	Abgasmassenstrom Erdgas E:  22,2 g/s

	Abgastemperatur:            90 °C

	CO2-Gehalt:                 5,5 %

	Gasdurchsatz mit Erdgas E : 3,51 m3/h

	Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 3,96 m3/h

	Versandgewicht:             150 kg

	Bestell-Nr.:                190480

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	921	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190481	OERTLI Millivoltkessel GS 148 NU

	Nennleistung: 36kW, Versandgew.: 168kg

	Suchbegriff:	GS 148 NU

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2920	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Millivoltkessel GS 148 NU

	Gußeiserner, bodenstehender

	Gasspezialkessel mit atmosphärischem

	Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

	speziell für Gas-Regelstationen

	- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

	  95%

	- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

	  Gussblock und 110mm auf der

	  Strömungssicherung.

	- Zündbrenner mit stetig brennender

	  Zündflamme,

	- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

	  für netzstromunabhängigen Betrieb

	- Piezozünder

	- Kesselthermostat,Thermometer,

	Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

	Goldkontakten.

	Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

	Kategorie: I2ELL

	Verpackung 1 Paket

	- vollständig montierter und auf Erdgas

	E

	eingestellter Heizkessel.

	Betriebsbedingungen

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Vorlauftempatur:   90°C

	werksseitig Begrenzung

	eingestellt auf:            75°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:                        GS 148 NU

	Nennleistung:               36 kW

	Nennwärmebelastung:         39,9 kW

	Wasser-Inhalt:              15,6 Liter

	Wassers. Widerst.

	bei delta t =15K:           39 mbar

	Zugbedarf:                  3 Pa

	Abgasmassenstrom Erdgas E:  26,4 g/s

	Abgastemperatur:            100 °C

	CO2-Gehalt:                 5,5 %

	Gasdurchsatz mit Erdgas E : 4,20 m3/h

	Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 4,75 m3/h

	Versandgewicht:             168 kg

	Bestell-Nr.:                190481

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	922	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190482	OERTLI Millivoltkessel GS 149 NU

	Nennleistung: 42kW, Versandgew.: 183kg

	Suchbegriff:	GS 149 NU

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Millivoltkessel GS 149 NU

	Gußeiserner, bodenstehender

	Gasspezialkessel mit atmosphärischem

	Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

	speziell für Gas-Regelstationen

	- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

	  95%

	- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

	  Gussblock und 110mm auf der

	  Strömungssicherung.

	- Zündbrenner mit stetig brennender

	  Zündflamme,

	- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

	  für netzstromunabhängigen Betrieb

	- Piezozünder

	- Kesselthermostat,Thermometer,

	Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

	Goldkontakten.

	Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

	Kategorie: I2ELL

	Verpackung 1 Paket

	- vollständig montierter und auf Erdgas

	E

	eingestellter Heizkessel.

	Betriebsbedingungen

	Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

	Maximale Vorlauftempatur:   90°C

	werksseitig Begrenzung

	eingestellt auf:            75°C

	Sicherheitsthermostat:      110°C

	Typ:                        GS 149 NU

	Nennleistung:               42 kW

	Nennwärmebelastung :        46,4 kW

	Wasser-Inhalt:              17,3 Liter

	Wassers. Widerst.

	bei delta t =15K:           55 mbar

	Zugbedarf:                  3 Pa

	Abgasmassenstrom Erdgas E:  30,6 g/s

	Abgastemperatur:            100 °C

	CO2-Gehalt:                 5,5 %

	Gasdurchsatz mit Erdgas E : 4,88 m3/h

	Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 5,52 m3/h

	Versandgewicht:             183 kg

	Bestell-Nr.:                190482

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	923	 	 

	Nummer	Kurztexte

	1904891	OERTLI Adapter CD modulo incl. AM4

	Suchbegriff:	Adapter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	80	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Adapter-Kabelbaum für Einbau

	eines CD modulo - Reglers incl. AM 4 -

	Schnittstelle für Optimat 3000

	Bestell-Nr.: 1904891

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	924	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190490	OERTLI 2. NT Rücklaufanschluss

	für GSR 200 condens

	Suchbegriff:	Rücklaufanschl.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	105	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI 2. NT-Rücklaufanschluss

	für GSR 230 condens

	Bitte bei der Bestellung immer angeben!

	Bestell-Nr.: 190490

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	925	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190493	OERTLI Gasdruckwächter

	für GSR200 condens

	Suchbegriff:	Gasdruckwächter

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasdruckwächter

	für GSR200 condens

	Bestell-Nr.:190493

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	926	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190494	OERTLI Zuluftfilter

	mit Zuluftstutzen  GSR200 condens

	Suchbegriff:	Zuluftfilter

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	325	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zuluftfilter

	mit Zuluftstutzen  GSR200 condens

	z.B. für die Baustellenaufstellung mit

	Schwebepartikeln in der Ver-

	brennngsluft

	Bestell-Nr.:190494

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	927	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190495	OERTLI Betriebsmeldeplatine AM3-10

	für GSR200 condens

	Suchbegriff:	AM3-10

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	75	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Betriebsmeldeplatine AM3-10

	für GSR200 condens

	zur Weiterleitung von Betriebsmeldungen

	an ein Gebäudeleitsystem

	Bestell-Nr.:190495

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	928	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190496	OERTLI EPROM für OECOSUN 750

	für Kombination mit OEtronic-3 Schaltf.

	Suchbegriff:	EPROM OECOSUN

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	95	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI EPROM

	für OECOSUN 750 für Kombination mit

	Kessel mit OEtronic-3 Schaltfeld

	Best.-Nr.         : 190496

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	929	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190497	OERTLI Flachdichtung

	für Revisionsdeckel DN 60/80

	Suchbegriff:	Flachdichtung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdichtung für

	Revisionsdeckel DN 60/80

	Bestell-Nr.: 190497

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	930	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190498	OERTLI Flachdichtung

	für Revisionsdeckel DN 110-200

	Suchbegriff:	Flachdichtung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdichtung für

	Revisionsdeckel DN 110 - 200

	Bestell-Nr.: 190498

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	931	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190499	OERTLI Lippendichtung

	für Steckmuffen DN 60

	Suchbegriff:	Lippendichtung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Lippendichtung für Steckmuffen

	DN 60

	Bestell-Nr.: 190499

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	932	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190500	OERTLI Lippendichtung

	für Steckmuffen DN 80

	Suchbegriff:	Lippendichtung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Lippendichtung für Steckmuffen

	DN 80

	Bestell-Nr.: 190500

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	933	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190501	OERTLI Lippendichtung

	für Steckmuffen DN 110

	Suchbegriff:	Lippendichtung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Lippendichtung für Steckmuffen

	DN 110

	Bestell-Nr.: 190501

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	934	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190502	OERTLI Lippendichtung

	für PPs-Abgasrohre DN 125

	Suchbegriff:	Lippendichtung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Lippendichtung

	Für PPs-Abgasrohre DN 125

	Bestell-Nr.: 190502

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	935	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190504	OERTLI Reduzierung 160/110

	Suchbegriff:	Reduzierung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	39	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reduzierung DN 150/110

	Bestell-Nr.: 190504

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	936	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190505	OERTLI Reduzierung 160/125

	Suchbegriff:	Reduzierung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	55	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reduzierung DN 150/125

	Bestell-Nr.: 190505

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	937	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190514	OERTLI Befestigungsschelle LAS  DN 100

	Suchbegriff:	Befestigungssch

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Befestigungsschelle LAS

	DN 60/100 weiß

	Bestell-Nr.: 190514

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	938	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190517	OERTLI Uhrenthermostat RAM 811 TOP

	Suchbegriff:	Uhrenthermostat

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	135	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Uhrenthermostat RAM 811 TOP

	für GKR 140 N

	Bestell-Nr.: 190517

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	939	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190544	OERTLI Revisionsbogen DN 125

	Suchbegriff:	Revisionsbogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	91	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisionsbogen DN 125

	Bestell-Nr.: 190544

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	940	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190545	OERTLI Lippendichtung

	für Steckmuffen DN 160

	Suchbegriff:	Lippendichtung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	17	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Lippendichtung für Steckmuffen

	DN 150

	Bestell-Nr.: 190545

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	941	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190546	OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

	für PPs Rohr DN 125

	Suchbegriff:	Rohrschelle 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

	für PPs Rohr DN 125

	Bestell-Nr.: 190546

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	942	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190547	OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

	für PPs Rohr DN 160

	Suchbegriff:	Rohrschelle 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

	für PPs Rohr DN 150

	Bestell-Nr.: 190547

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	943	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190548	OERTLI Rohrstück PPs 500 mm DN 200

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs 500 mm DN 200

	Bestell-Nr.: 190548

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	944	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190549	OERTLI Rohrstück PPs 1000 mm DN 200

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	182	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs

	1000 mm DN 200

	Bestell-Nr.: 190549

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	945	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190550	OERTLI Rohrstück PPs 2000 mm DN 200

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	276	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs

	2000 mm DN 200

	Bestell-Nr.: 190550

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	946	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190551	OERTLI Bogenstück PPs 15 ° DN 200

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	196	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	15 Grad DN 200

	Bestell-Nr.: 190551

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	947	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190552	OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 200

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	196	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	30 Grad DN 200

	Bestell-Nr.: 190552

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	948	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190553	OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 200

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	204	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	45 Grad DN 200

	Bestell-Nr.: 190553

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	949	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190554	OERTLI Bogenstück PPs 87,5 ° DN 200

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	257	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	87,5 Grad DN 200

	Bestell-Nr.: 190554

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	950	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190555	OERTLI Kaminanschlußbogen PPs DN 200

	Suchbegriff:	Kaminanschlußb.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	365	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaminanschlussbogen

	PPs DN 200

	Bestell-Nr.: 190555

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	951	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190556	OERTLI Reinigungsrohr PPs,

	gerade mit Schraubdeckel DN 200

	Suchbegriff:	Reinigungsrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	193	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reinigungsrohr PPs DN 200

	gerade mit Schraubdeckel

	Bestell-Nr.: 190556

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	952	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190557	OERTLI Revisionsbogen DN 200

	PPs  87,5 °, mit Deckel

	Suchbegriff:	Revisionsbogen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	391	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisionsbogen DN 200

	PPs  87,5 °

	mit Deckel

	Bestell-Nr.: 190557

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	953	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190558	OERTLI Belüftungsblende

	mit Schiebestück DN 200

	Suchbegriff:	Belüftungsblend

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	95	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Belüftungsblende

	mit Schiebestück DN 200

	Bestell-Nr.: 190558

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	954	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190559	OERTLI Kaminschachtabdeckung

	mit Wetterkragen DN 200

	Suchbegriff:	Kaminschachtab.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaminschachtabdeckung

	mit Wetterkragen DN 200

	Bestell-Nr.: 190559

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	955	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190560	OERTLI Abstandhalter VA DN 200

	Suchbegriff:	Abstandhalter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abstandshalter VA DN 200

	Bestell-Nr.: 190560

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	956	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190561	OERTLI Erweiterung DN 160/200

	Suchbegriff:	Erweiterung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	156	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterung DN 160/200

	Bestell-Nr.: 190561

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	957	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190562	OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

	für PPs Rohr DN 200

	Suchbegriff:	Rohrschelle 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

	für PPs Rohr DN 200

	Bestell-Nr.: 190562

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	958	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190563	OERTLI Lippendichtung

	für Steckmuffen DN 200

	Suchbegriff:	Lippendichtung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Lippendichtung für Steckmuffen

	DN 200

	Bestell-Nr.: 190563

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	959	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190573	OERTLI Kaskadenanschluß

	PPs DN 160-DN 110

	Suchbegriff:	Kaskadenanschlu

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	167	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaskadenanschluss

	PPs DN 150-DN 110

	Bestell-Nr.: 190573

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	960	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190574	OERTLI Abschlußdeckel DN 125

	m. Kondensatablauf f. DN 160

	Suchbegriff:	Abschlußdeckel 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	120	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abschlussdeckel DN 125 mit

	Kondensatablauf f. DN 150

	Bestell-Nr.: 190574

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	961	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190575	OERTLI Anschlussadapter LAS

	Optimat 3065 und 3090

	Suchbegriff:	Anschlussadapt.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	72	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussadapter für den

	Anschluss konzentrischer LAS

	Abgasrohrsysteme DN 110/150 an

	OPTIMAT 3065 und 3090

	Bestell-Nr.: 190575

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	962	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190577	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 305 condens

	Suchbegriff:	GSR 305 condens

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15660	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 305 cond.

	von 56 kW - 282 kW

	- Gas- Brennwert- Standkessel für

	geschlossene Warmwasserzentral -

	heizungsanlagen mit einer max.

	Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

	- Wärmetauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständigen Aluminium /

	Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

	zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

	klappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche,

	- hohes Modulationsverhältnis zwischen

	20% und 100%.

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

	regelung für gleichbleibende,

	optimierte Verbrennung höchste

	Energieausnutzung und emissionsarmer

	Betrieb über den gesamten Leistungs-

	bereich.

	- Für Erdgas E, und LL geeignet.

	- Geeignet für raumluftabhängigen und

	raumluftunabhängigen Betrieb.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelab-

	schaltungen mit anschließendem,

	automatischen Neustart.

	- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

	steckerfertigen Einbau einer

	witterungsgeführten Regel. CD Modulo

	in Verbindung mit Interface für 0-10 V

	Ansteuerung.

	- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

	oder links zugänglich montierbar.

	- Der Kessel wurde für einen max.

	heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

	bar konstruiert und wird komplett

	montiert geliefert.

	Komplette Funktionsprüfung im Werk

	durch Testcomputer.

	- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

	Abgasklappe (Option) zur

	rauchgasseitigen Absperrung bei

	Überdruckanlagen.

	Gas-Kategorie II2 ELL.

	- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H,Wobbe - Index

	15,0 kWh/m3 eingestellt.

	- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x
	und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck: 6 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °

	C,

	Elektroanschluss 230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart IP 20

	Lieferumfang:

	Komplett montiert auf Bodengestell mit

	Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

	Anschlüsse je nach Kesselausführung

	links oder rechts bei Bestellung

	angeben.

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits),

	Wassermangelsicherung mittels

	Temperatursensoren,

	Manometer,Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon.

	Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

	Typ:                     GSR 305 Condens

	Nennwärmeleistung

	bei tV / tR 75 / 60°  :  51 - 261 kW

	bei tV / tR 40 / 30°  :  56 - 282 kW

	Nennwärmebelastung (Hu): 54 - 269 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu)

	75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

	Normnutzungsgrad,75/60°C:  bis 107,1%

	Normnutzungsgrad,40/30°C:  bis 109,6%

	Gasvordruck Erdgas:        17 - 100mbar

	Gasdurchsatz:              29 m_/h

	Schadstoffemission NOx:    < 60 mg/kWh

	                   CO:     < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck

	  Volllast:                150 Pa

	Verfügbarer Förderdruck

	  Teillast:                10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 453 kg/h

	Abgasmassenstrom Teillast: 91 kg/h

	Abgastemperatur Volllast

	  (75/60°C) min.:          57 °C

	            max.:          65 °C

	Abgastemperatur Volllast

	  (40/30°C) min.:          32°C

	            max.:          45°C

	CO2-Gehalt

	  (Volllast und Teillast): 9,0%

	Max. Wassertemperatur

	  (Absicherungsgrenze):    110°

	Betriebstemperaturen

	  Heizkreis:               20 - 95°C

	Betriebsdruck min.:        0,8 bar

	Betriebsdruck max.:        6,0 bar

	Kesselwasserinhalt:        49 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 10°C):   452 (45,2) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 20°C):   113 (11,3) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:         12 - 303 W

	Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

	Kessel entfernt: 60 dB(A)

	Abgasanschluss:  250 mm

	Zuluftanschluss: 250 mm

	Gasanschluss:    RP 2" IG

	Vor-/Rücklaufanschluss

	  Flansch:       NW 80,DIN 2576 - PN 10

	Montagegewicht:  360 Kg

	Bestell-Nr.:     190577

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	965	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190578	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 306 condens

	Suchbegriff:	GSR 306 condens

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	17530	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 306 cond.

	von 71 kW - 353 kW

	- Gas- Brennwert- Standkessel für

	geschlossene Warmwasserzentral -

	heizungsanlagen mit einer max.

	Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

	- Wärmetauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständigen Aluminium /

	Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

	zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

	klappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche,

	- hohes Modulationsverhältnis zwischen

	20% und 100%.

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

	regelung für gleichbleibende, optimierte

	Verbrennung höchste Energieausnutzung

	und emissionsarmer Betrieb über den

	gesamten Leistungsbereich.

	- Für Erdgas E, und LL geeignet.

	- Geeignet für raumluftabhängigen und

	raumluftunabhängigen Betrieb.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelabschal-

	tungen mit anschließendem, automatischen

	Neustart.

	- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

	steckerfertigen Einbau einer

	witterungsgeführten Regel. CD Modulo

	in Verbindung mit Interface für 0-10 V

	Ansteuerung.

	- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

	oder links zugänglich montierbar.

	- Der Kessel wurde für einen max.

	heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

	bar konstruiert und wird komplett

	montiert geliefert. Komplette Funktions-

	prüfung im Werk durch Testcomputer.

	- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

	Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

	seitigen Absperrung bei Überdruckan-

	lagen.

	Gas-Kategorie II2 ELL.

	- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt.

	- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

	und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          6 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

	Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart:         IP 20

	Lieferumfang:

	Komplett montiert auf Bodengestell mit

	Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

	Anschlüsse je nach Kesselausführung

	links oder rechts bei Bestellung

	angeben.

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits),

	Wassermangelsicherung mittels

	Temperatursensoren,

	Manometer,Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon.

	Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

	Typ:                     GSR 306 Condens

	Nennwärmeleistung

	bei tV / tR 75 / 60°  :  65 - 327 kW

	bei tV / tR 40 / 30°  :  71 - 353 kW

	Nennwärmebelastung (Hu): 68 - 336 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu)

	75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

	Normnutzungsgrad,75/60°C:     bis 107,1%

	Normnutzungsgrad,40/30°C:     bis 109,6%

	Gasvordruck Erdgas:     17  - 100 mbar

	Gasdurchsatz:           36 m_/h

	Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

	                   CO:  < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 565 kg/h

	Abgasmassenstrom Teillast: 114 kg/h

	Abgastemperatur Volllast (75/60°C)

	  min.: 57 °C

	  max.: 65 °C

	Abgastemperatur Volllast (40/30°C)

	  min.: 32 °C

	  max.: 45°C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

	Max. Wassertemperatur

	(Absicherungsgrenze): 110 °C

	Betriebstemperaturen

	  Heizkreis:          20 - 95°C

	Betriebsdruck min.:   0,8 bar

	Betriebsdruck max.:   6,0 bar

	Kesselwasserinhalt:   60 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 10°C): 440 (44) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 20°C): 110 (11) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:       12 - 340 W

	Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

	  Kessel entfernt: 60 dB(A)

	Abgasanschluss:    250 mm

	Zuluftanschluss:   250 mm

	Gasanschluss:      RP 2" IG

	Vor-/Rücklaufanschluss

	  Flansch: NW 80,DIN 2576 - PN 10

	Montagegewicht:    410 Kg

	Bestell-Nr.:       190578

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	968	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190579	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 307 condens

	Suchbegriff:	GSR 307 condens

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19300	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 307 cond.

	von 84 kW - 427 kW

	- Gas- Brennwert- Standkessel für

	geschlossene Warmwasserzentral -

	heizungsanlagen mit einer max.

	Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

	- Wärmetauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständigen Aluminium /

	Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

	zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

	klappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit Metall-

	vliesoberfläche,

	- hohes Modulationsverhältnis zwischen

	20% und 100%.

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

	regelung für gleichbleibende, optimierte

	Verbrennung höchste Energieausnutzung

	und emissionsarmer Betrieb über den

	gesamten Leistungsbereich.

	- Für Erdgas E, und LL geeignet.

	- Geeignet für raumluftabhängigen und

	raumluftunabhängigen Betrieb.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelabschal-

	tungen mit anschließendem, automatischen

	Neustart.

	- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

	steckerfertigen Einbau einer witterungs-

	geführten Regel. CD Modulo in Verbindung

	mit Interface für 0-10 V Ansteuerung.

	- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

	oder links zugänglich montierbar.

	- Der Kessel wurde für einen max.

	heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

	bar konstruiert und wird komplett

	montiert geliefert.

	Komplette Funktionsprüfung im Werk

	durch Testcomputer.

	- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

	Abgasklappe (Option) zur rauchgasseiti-

	gen Absperrung bei Überdruckanlagen.

	Gas-Kategorie II2 ELL.

	- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt.

	- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

	und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          6 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

	Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart:         IP 20

	Lieferumfang:

	Komplett montiert auf Bodengestell mit

	Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

	Anschlüsse je nach Kesselausführung

	links oder rechts bei Bestellung

	angeben.

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits),

	Wassermangelsicherung mittels

	Temperatursensoren,

	Manometer,Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon.

	Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

	Typ:                    GSR 307 Condens

	Nennwärmeleistung

	bei tV / tR 75 / 60°  :  79 - 395 kW

	bei tV / tR 40 / 30°  :  84 - 427 kW

	Nennwärmebelastung (Hu): 82 - 404 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu)

	75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

	Normnutzungsgrad,75/60°C:     bis 107,1%

	Normnutzungsgrad,40/30°C:     bis 109,6%

	Gasvordruck Erdgas:     17  - 100 mbar

	Gasdurchsatz:           43 m_/h

	Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

	                   CO:  < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 680 kg/h

	Abgasmassenstrom Teillast: 138 kg/h

	Abgastemperatur Volllast

	  (75/60°C) min.: 57 °C

	            max.: 65 °C

	Abgastemperatur Volllast

	  (40/30°C) min.: 32°C

	            max.: 45°C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast) 9,0%

	Max. Wassertemperatur

	  (Absicherungsgrenze):         110°C

	Betriebstemperaturen Heizkreis: 20-95°C

	Betriebsdruck min.:             0,8 bar

	Betriebsdruck max.:             6,0 bar

	Kesselwasserinhalt:             71 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 10°C):  480 (48) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 20°C):  120 (12) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:        12 - 470 W

	Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

	  Kessel entfernt:      60 dB(A)

	Abgasanschluss:         250 mm

	Zuluftanschluss:        250 mm

	Gasanschluss:           RP 2" IG

	Vor-/Rücklaufanschluss

	  Flansch:              NW 80,
	                        DIN 2576 - PN 10

	Montagegewicht:         460 Kg

	Bestell-Nr.:            190579

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	971	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190580	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 308 condens

	Suchbegriff:	GSR 308 condens

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	21170	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 308 cond.

	von 98 kW - 499 kW

	- Gas- Brennwert- Standkessel für

	geschlossene Warmwasserzentral -

	heizungsanlagen mit einer max.

	Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

	- Wärmetauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständigen Aluminium /

	Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

	zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

	klappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit Metall-

	vliesoberfläche,

	- hohes Modulationsverhältnis zwischen

	20% und 100%.

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

	regelung für gleichbleibende, optimierte

	Verbrennung höchste Energieausnutzung

	und emissionsarmer Betrieb über den

	gesamten Leistungsbereich.

	- Für Erdgas E, und LL geeignet.

	- Geeignet für raumluftabhängigen und

	raumluftunabhängigen Betrieb.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelab-

	schaltungen mit anschließendem,

	automatischen Neustart.

	- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

	steckerfertigen Einbau einer

	witterungsgeführten Regel. CD Modulo

	in Verbindung mit Interface für 0-10 V

	Ansteuerung.

	- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

	oder links zugänglich montierbar.

	- Der Kessel wurde für einen max.

	heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

	bar konstruiert und wird komplett

	montiert geliefert. Komplette Funktions-

	prüfung im Werk durch Testcomputer.

	- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

	Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

	seitigen Absperrung bei Überdruckan-

	lagen.

	Gas-Kategorie II2 ELL.

	- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt.

	- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

	und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          6 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

	Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart:        IP 20

	Lieferumfang:

	Komplett montiert auf Bodengestell mit

	Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

	Anschlüsse je nach Kesselausführung

	links oder rechts bei Bestellung

	angeben.

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits),Wassermangelsicherung mittels

	Temperatursensoren, Manometer,

	Abgastemperaturfühler, Frostschutzein-

	richtung, Siphon.

	Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

	Typ:                     GSR 308 Condens

	Nennwärmeleistung

	bei tV / tR 75 / 60°  :  92 - 462 kW

	bei tV / tR 40 / 30°  :  98 - 499 kW

	Nennwärmebelastung (Hu): 95 - 471 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu)

	75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5 %

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

	Normnutzungsgrad,75/60°C:     bis 107,1%

	Normnutzungsgrad,40/30°C:     bis 109,6%

	Gasvordruck Erdgas:     17  - 100 mbar

	Gasdurchsatz:           50 m_/h

	Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

	                   CO:  < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 793 kg/h

	Abgasmassenstrom Teillast: 160 kg/h

	Abgastemperatur Volllast

	  (75/60°C) min.: 57 °C

	            max.: 65 °C

	Abgastemperatur Volllast

	  (40/30°C) min.: 32°C

	            max.: 45°C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

	Max. Wassertemperatur

	  (Absicherungsgrenze):   110°C

	Betriebstemperaturen

	 Heizkreis:               20 - 95°C

	Betriebsdruck min.:       0,8 bar

	Betriebsdruck max.:       6,0 bar

	Kesselwasserinhalt:       82 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 10°C):   440 (44) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 20°C):   110 (10) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme

	ohne Pumpe:      12 - 600 W

	Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

	Kessel entfernt: 60 dB(A)

	Abgasanschluss:  250 mm

	Zuluftanschluss: 250 mm

	Gasanschluss:    RP 2" IG

	Vor-/Rücklaufanschluss

	  Flansch:       NW 80,DIN 2576 - PN 10
	Montagegewicht:  510 Kg

	Bestell-Nr.:     190580

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	974	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190581	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 309 condens

	Suchbegriff:	GSR 309 condens

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	22725	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasbrennwertk. GSR 309 cond.

	von 113 kW - 573 kW

	- Gas- Brennwert- Standkessel für

	geschlossene Warmwasserzentral -

	heizungsanlagen mit einer max.

	Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

	- Wärmetauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständigen Aluminium /

	Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

	zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

	klappe.

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche,

	- hohes Modulationsverhältnis zwischen

	20% und 100%.

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

	regelung für gleichbleibende,

	optimierte Verbrennung höchste

	Energieausnutzung und emissionsarmer

	Betrieb über den gesamten Leistungs-

	bereich.

	- Für Erdgas E, und LL geeignet.

	- Geeignet für raumluftabhängigen und

	raumluftunabhängigen Betrieb.

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelab-

	schaltungen mit anschließendem,

	automatischen Neustart.

	- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

	steckerfertigen Einbau einer

	witterungsgeführten Regel. CD Modulo

	in Verbindung mit Interface für 0-10 V

	Ansteuerung.

	- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

	oder links zugänglich montierbar.

	- Der Kessel wurde für einen max.

	heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

	bar konstruiert und wird komplett

	montiert geliefert.

	Komplette Funktionsprüfung im Werk

	durch Testcomputer.

	- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

	Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

	seitigen Absperrung bei Überdruckan-

	lagen.

	- Gas-Kategorie II2 ELL.

	- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

	H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt.

	- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

	und C83x.

	Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          6 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

	Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

	Schutzart:         IP 20

	Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

	Lieferumfang:

	Komplett montiert auf Bodengestell mit

	Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

	Anschlüsse je nach Kesselausführung

	links oder rechts bei Bestellung

	angeben.

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits), Wassermangelsicherung mittels

	Temperatursensoren, Manometer,

	Abgastemperaturfühler, Frostschutzein-

	richtung, Siphon.

	Typ:                     GSR 309 Condens

	Nennwärmeleistung

	bei tV / tR 75 / 60°  :  106 - 531 kW

	bei tV / tR 40 / 30°  :  113 - 573 kW

	Nennwärmebelastung (Hu): 109 - 539 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu)

	75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5 %

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

	Normnutzungsgrad,75/60°C:     bis 107,1%

	Normnutzungsgrad,40/30°C:     bis 109,6%

	Gasvordruck Erdgas:     17  -  100 mbar

	Gasdurchsatz:           57 m_/h

	Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

	                   CO:  < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 907 kg/h

	Abgasmassenstrom Teillast: 183 kg/h

	Abgastemperatur Volllast

	 (75/60°C) min.: 57 °C

	           max.: 65 °C

	Abgastemperatur Volllast

	 (40/30°C) min.: 32 °C

	           max.: 45 °C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast):9,0%

	Max. Wassertemperatur

	(Absicherungsgrenze): 110°

	Betriebstemperaturen

	  Heizkreis:            20 - 95°C

	Betriebsdruck min.:     0,8 bar

	Betriebsdruck max.:     6,0 bar

	Kesselwasserinhalt:     93 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 10°C): 500 (50) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (dT = 20°C): 125 (12,5) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:       12 - 858 W

	Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

	Kessel entfernt:  60 dB(A)

	Abgasanschluss:   250 mm

	Zuluftanschluss:  250 mm

	Gasanschluss:     RP 2" IG

	Vor-/Rücklaufanschluss

	  Flansch:        NW 80,DIN 2576 - PN 10

	Montagegewicht:   560 Kg

	Bestell-Nr.:      190581

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	977	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190582	OERTLI Gasbrennwertk.GSR 312 DUO condens

	Suchbegriff:	GSR 312 DUO con

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	33635	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Optimat GSR 312 DUO condens

	von 94 - 706 kw

	- Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

	aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

	Abgassammler für geschlossene

	Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

	einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

	einstellbar

	- Wärmetauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständigen Aluminium/

	Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

	zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

	klappe

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche,

	hohes Modulationsverhältnis zwischen

	15% und 100%

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

	lung für gleichbleibende, optimierte

	Verbrennung höchste Energieausnutzung

	und emissionsarmer Betrieb über den

	gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas E,

	und LL geeignet

	- Geeignet für raumluftabhängigen und

	raumluftunabhängigen Betrieb

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu

	Regelabschaltungen mit anschließendem,

	automatischen Neustart

	- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

	steckerfertigen Einbau einer

	witterungsgeführten Regelung CD

	Modulo in Verbindung mit Interface für

	0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

	wahlweise nach rechts und links oder von

	vorn zugänglich montierbar.

	- Der Kessel wurde für einen max.

	heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

	bar konstruiert und wird komplett

	montiert geliefert. Komplette

	Funktionsprüfung im Werk durch

	Testcomputer.

	- Kaskadengeeignet durch Motor

	gesteuerte Abgas-klappe (im

	Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

	seitigen Absperrung bei

	Überdruckanlagen. Gas-Kategorie II2

	ELL. Der Kessel ist werksseitig auf

	Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

	eingestellt. Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

	C63x und C83x

	- Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          6 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

	Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

	Schutzart:        IP 20

	Lieferumfang:

	Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

	montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

	und Stehbolzen, Hydraulische

	Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter

	Ausführung.

	Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

	einfach zu montieren.

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits), Wassermangelsicherung mittels

	Temperatursensoren, Manometer,

	Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon.

	Zuluftsammler ist Zubehör

	Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

	Typ:                 GSR 312 DUO condens

	Nennwärmeleistung:

	bei tV / tR 75/60°:  87 - 654 kW

	bei tV / tR 50/30°:  94 - 706 kW

	Nennwärmebelastung (Hu): 91 - 672 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu): 75/60°C

	(Volllast - Teillast):   bis 98,5 %

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

	Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1%

	Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6%

	Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar

	Gasdurchsatz:           72 m_/h

	Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

	                   CO:  < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 1.130 kg/h

	Abgasmassenstrom Teillast: 153 kg/h

	Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

	  min.: 57° C

	  max.: 65° C

	Abgastemperatur Volllast (40/30° C)

	  min.: 32° C

	  max.: 45° C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

	Max.Wassertemperatur

	  (Absicherungsgrenze): 110° C

	Betriebstemperaturen

	  Heizkreis:            20 - 90° C

	Betriebsdruck min.:     0,8 bar

	Betriebsdruck max.:     6,0 bar

	Kesselwasserinhalt:     120 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 10°C):     440 (44) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 20°C):     110 (11) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:           24 - 694 W

	Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

	Kessel entfernt: 63 dB(A)

	Abgasanschluss:    350 mm

	Zuluftanschluss:   2 x 250 mm

	Gasanschluss:      2 x RP 2" IG

	Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

	2 x NW 80, DIN 2576 - PN 10

	Montagegewicht:    820 Kg

	Bodenfläche:       2,4 m2

	Bestell-Nr.        190582

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	980	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190583	OERTLI Gasbrennwertk.GSR 314 DUO condens

	Suchbegriff:	GSR 314 DUO con

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	37390	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Optimat GSR 314 DUO condens

	von 131 - 854 kW

	- Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

	aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

	Abgassammler für geschlossene

	Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

	einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

	einstellbar

	- Wärmetauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständigen Aluminium/

	Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

	zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

	klappe

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche, hohes

	Modulationsverhältnis zwischen 15% und

	100%

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

	regelung für gleichbleibende,

	optimierte Verbrennung höchste

	Energieausnutzung und emissionsarmer

	Betrieb über den gesamten Leistungs-

	bereich. Für Erdgas E, und LL

	geeignet

	- Geeignet für raumluftabhängigen und

	raumluftunabhängigen Betrieb

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelabschal-

	tungen mit anschließendem, automatischen

	Neustart

	- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

	steckerfertigen Einbau einer

	witterungsgeführten Regelung CD

	Modulo in Verbindung mit Interface für

	0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

	wahlweise nach rechts und links oder von

	vorn zugänglich montierbar.

	- Der Kessel wurde für einen max.

	heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

	bar konstruiert und wird komplett

	montiert geliefert. Komplette

	Funktionsprüfung im Werk durch

	Testcomputer.

	- Kaskadengeeignet durch Motor

	gesteuerte Abgas-klappe (im

	Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

	seitigen Absperrung bei

	Überdruckanlagen. Gas-Kategorie II2

	ELL. Der Kessel ist werksseitig auf

	Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

	eingestellt. Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

	C63x und C83x

	- Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          6 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

	Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

	Schutzart:        IP 20

	Lieferumfang:

	Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

	montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

	und Stehbolzen, Hydraulische Anschlüsse

	und Gasanschluss in doppelter

	Ausführung.

	Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

	einfach zu montieren. Heizungsmanager

	mit Kesselregelung und Pumpenansteuerung

	(Umwälzpumpen bauseits), Wassermangel-

	sicherung mittels Temperatursensoren,

	Manometer, Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon.

	Zuluftsammler ist Zubehör

	Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

	Typ:                 GSR 314 DUO condens

	Nennwärmeleistung:

	bei tV / tR 75/60°:  123- 790 kW

	bei tV / tR 50/30°:  131 - 854 kW

	Nennwärmebelastung (Hu): 128 - 808 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu):

	75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

	Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1%

	Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6%

	Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar

	Gasdurchsatz:           86 m_/h

	Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

	                   CO:  < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 1.360 kg/h

	Abgasmassenstrom Teillast: 215 kg/h

	Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

	  min.: 57° C

	  max.: 65° C

	Abgastemperatur Volllast (40/30° C)

	  min.: 32° C

	  max.: 45° C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

	Max.Wassertemperatur

	(Absicherungsgrenze): 110° C

	Betriebstemperaturen Heizkreis:

	                      20 - 90° C

	Betriebsdruck min.:   0,8 bar

	Betriebsdruck max.:   6,0 bar

	Kesselwasserinhalt:   142 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 10°C): 480 (48) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 20°C): 120 (12) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:       24 - 980 W

	Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

	Kessel entfernt: 63 dB(A)

	Abgasanschluss:    350 mm

	Zuluftanschluss:   2 x 250 mm

	Gasanschluss:      2 x RP 2" IG

	Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

	2 x NW 80, DIN 2576 - PN 10

	Montagegewicht:    920 Kg

	Bodenfläche:       2,8 m2

	Bestell-Nr.:       190583

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	983	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190584	OERTLI Gasbrennwertk.GSR 316 DUO condens

	Suchbegriff:	GSR 316 DUO con

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	41135	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Optimat GSR 316 DUO

	condens von 130 - 998 kW

	- Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

	aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

	Abgassammler für geschlossene

	Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

	einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

	einstellbar

	- Wärmetauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständigen

	Aluminium/Silizium-Gussgliedern.Von

	vorn einfach zugänglich über Kontroll-

	und Wartungs-klappe

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche,

	hohes Modulationsverhältnis zwischen

	15% und 100%

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

	regelung für gleichbleibende,

	optimierte Verbrennung höchste

	Energieausnutzung und emissionsarmer

	Betrieb über den gesamten Leistungs-

	bereich. Für Erdgas E, und LL

	geeignet

	- Geeignet für raumluftabhängigen und

	raumluftunabhängigen Betrieb

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu Regelabschal-

	tungen mit anschließendem, automatischen

	Neustart

	- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

	steckerfertigen Einbau einer

	witterungsgeführten Regelung CD

	Modulo in Verbindung mit Interface für

	0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

	wahlweise nach rechts und links oder von

	vorn zugänglich montierbar.

	- Der Kessel wurde für einen max.

	heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

	bar konstruiert und wird komplett

	montiert geliefert. Komplette

	Funktionsprüfung im Werk durch

	Testcomputer.

	- Kaskadengeeignet durch Motor

	gesteuerte Abgas-klappe (im

	Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

	seitigen Absperrung bei

	Überdruckanlagen. Gas-Kategorie II2

	ELL. Der Kessel ist werksseitig auf

	Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

	eingestellt. Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

	C63x und C83x

	- Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          6 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

	Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

	Schutzart:        IP 20

	Lieferumfang:

	Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

	montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

	und Stehbolzen, Hydraulische

	Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter

	Ausführung.

	Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

	einfach zu montieren.

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits), Wassermangelsicherung mittels

	Temperatursensoren, Manometer,

	Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon.

	Zuluftsammler ist Zubehör

	Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

	Typ:                 GSR 316 DUO condens

	Nennwärmeleistung:

	bei tV / tR 75/60°:  122- 924 kW

	bei tV / tR 50/30°:  130 - 998 kW

	Nennwärmebelastung (Hu): 127 - 942 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu):

	75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

	Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1%

	Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6%

	Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar

	Gasdurchsatz:           100 m_/h

	Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

	                   CO:  < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 1.586 kg/h

	Abgasmassenstrom Teillast: 214 kg/h

	Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

	  min.: 57° C

	  max.: 65° C

	Abgastemperatur Volllast (40/30° C)

	  min.: 32° C

	  max.: 45° C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

	Max.Wassertemperatur

	  (Absicherungsgrenze):        110° C

	Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C

	Betriebsdruck min.:            0,8 bar

	Betriebsdruck max.:            6,0 bar

	Kesselwasserinhalt:            164 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 10°C): 440 (40) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 20°C): 110 (10) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:       24 - 1.240 W

	Mittlerer Geräuschpegel: 1 Meter

	vom Kessel entfernt:     63 dB(A)

	Abgasanschluss:          350 mm

	Zuluftanschluss:         2 x 250 mm

	Gasanschluss:            2 x RP 2" IG

	Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

	2 x NW 80, DIN 2576 - PN 10

	Montagegewicht:          1.020 Kg

	Bodenfläche:             2,8 m2

	Bestell-Nr.:             190584

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	986	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190585	OERTLI Gasbrennwertk.GSR 318 DUO condens

	Suchbegriff:	GSR 318 DUO con

	Rabattgruppe:	22

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	44440	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Optimat GSR 318 DUO condens

	von 156 - 1.146 kW

	- Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

	aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

	Abgassammler für geschlossene

	Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

	einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

	einstellbar

	- Wärmetauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständigen Aluminium/

	Silizium-Gussgliedern.Von

	vorn einfach zugänglich über Kontroll-

	und Wartungs-klappe

	- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

	Metallvliesoberfläche, hohes

	Modulationsverhältnis zwischen

	15% und 100%

	- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

	lung für gleichbleibende, optimierte

	Verbrennung höchste Energieausnutzung

	und emissionsarmer Betrieb über den

	gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas E,

	und LL geeignet

	- Geeignet für raumluftabhängigen und

	raumluftunabhängigen Betrieb

	- Der neue digitale Heizungsmanager

	passt den Betrieb an die jeweilige

	Anlagensituation an, so werden für den

	Kessel ungefährliche Situationen erkannt

	und führen lediglich zu

	Regelabschaltungen mit anschließendem,

	automatischen Neustart

	- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

	steckerfertigen Einbau einer

	witterungsgeführten Regelung CD

	Modulo in Verbindung mit Interface für

	0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

	wahlweise nach rechts und links oder von

	vorn zugänglich montierbar.

	- Der Kessel wurde für einen max.

	heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

	bar konstruiert und wird komplett

	montiert geliefert. Komplette

	Funktionsprüfung im Werk durch

	Testcomputer.

	- Kaskadengeeignet durch Motor

	gesteuerte Abgas-klappe (im

	Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

	seitigen Absperrung bei

	Überdruckanlagen. Gas-Kategorie II2

	ELL. Der Kessel ist werksseitig auf

	Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

	eingestellt. Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

	C63x und C83x

	- Betriebsbedingungen:

	max. Betriebsüberdruck:          6 bar

	Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

	Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

	Schutzart:        IP 20

	Lieferumfang:

	Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

	montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

	und Stehbolzen, Hydraulische

	Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter

	Ausführung.

	Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

	einfach zu montieren.

	Heizungsmanager mit Kesselregelung und

	Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

	bauseits), Wassermangelsicherung mittels

	Temperatursensoren, Manometer,

	Abgastemperaturfühler,

	Frostschutzeinrichtung, Siphon.

	Zuluftsammler ist Zubehör

	Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

	Typ:                 GSR 318 DUO condens

	Nennwärmeleistung:

	bei tV / tR 75/60°:  148 - 1.062 kW

	bei tV / tR 50/30°:  156 - 1.146 kW

	Nennwärmebelastung (Hu):153-1.078 kW

	Kesselwirkungsgrad (Hu):

	75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

	40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

	Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1%

	Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6%

	Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar

	Gasdurchsatz:           114 m_/h

	Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

	                   CO:  < 20 mg/kWh

	Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

	Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

	Abgasmassenstrom Volllast: 1.814 kg/h

	Abgasmassenstrom Teillast: 257 kg/h

	Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

	  min.: 57° C

	  max.: 65° C

	Abgastemperatur Volllast (40/30° C)

	  min.: 32° C

	  max.: 45° C

	CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

	Max.Wassertemperatur

	  (Absicherungsgrenze):        110° C

	Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C

	Betriebsdruck min.:            0,8 bar

	Betriebsdruck max.:            6,0 bar

	Kesselwasserinhalt:            186 Liter

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 10°C): 500 (50) mbar (kPa)

	Wasserseitiger Widerstand

	  (DT = 20°C): 125 (12,5) mbar (kPa)

	Elektrische Leistungsaufnahme ohne

	  Pumpe:       24 - 1.684 W

	Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter
	  vom Kessel entfernt: 63 dB(A)

	Abgasanschluss:        350 mm

	Zuluftanschluss:       2 x 250 mm

	Gasanschluss:          2 x RP 2" IG

	Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

	2 x NW 80, DIN 2576 - PN 10

	Montagegewicht:        1.120 Kg

	Bodenfläche:           2,8 m2

	Bestell-Nr.:           190585

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	989	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190586	OERTLI Reduzierung NW 250 auf DN 200

	Suchbegriff:	Reduzierung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	195	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reduzierung Abgas

	von NW 250 auf DN 200

	Bestell-Nr.: 190586

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	990	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190587	OERTLI Reduzierung  200/160

	Suchbegriff:	Reduzierung  

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	118	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reduzierung DN 200/150

	Bestell-Nr.: 190587

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	991	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190612	OERTLI Differenzregelung  SUN 7 E

	Suchbegriff:	Differenzregelu

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	268	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Differenzregelung SUN 7

	für Festbrennstoffkessel Stadler H 25-33

	- Ausführung als Wandmontage

	- zur Vermeidung der

	Pufferspeicherrückladung in den Kessel

	- mit Kessel- und Pufferspeicherfühler

	Bestell-Nr.: 190612

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	992	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190613	OERTLI Grundbausatz

	Aussenwand DN 110/150

	Suchbegriff:	Grundbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	515	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz Aussenwand

	LAS 110/150

	bestehend aus:

	1 Adapter für Außenwandbogen 190319

	150

	1 Außenwandbogen 190320 30

	1 Luftansaugstück 190321 4 1000

	1 Außenwandrevision 190318 32 200

	1 Abschluß oben mit Dichtung 190322 26

	100

	1 Mauerblende 190312 6

	Achtung: Die Muffen des Außenrohres

	zeigen entgegengesetzt der Abgasrichtung

	(nach unten) und die Muffen des PPs-

	Innenrohres in Abgasrichtung (nach

	oben).

	Bestell-Nr.: 190613

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	993	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190614	OERTLI Verbindungsleitung

	Set B DN 110/150

	Suchbegriff:	Verbindungsleit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	350	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsleitung DN 110/150

	Bausatz B

	bestehend aus:

	1 Revisionsstück-T-Stück LAS

	1 Doppelrohr LAS

	1 Langmuffe (Schiebestück)

	1 Wandfutter für LAS DN 125

	1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 190614

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	994	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190615	OERTLI Grundbausatz Aussenwand

	DN 110/150 mit Dachdurchführung

	Suchbegriff:	Grundbausatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	835	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz Aussenwandanl.

	DN 110/150 mit Dachdurchführung

	bestehend aus:

	1 Adapter für Außenwandbogen

	1 Außenwandbogen

	1 Luftansaugstück

	1 Außenwandrevision

	1 Muffe für Dachdurchführung

	1 Dachdurchführung, schwarz

	1 Schrägdachpfanne mit Bleischürze

	1 Mauerblende

	Gesamtlänge 2400 mm

	Achtung: Die Muffen des Außenrohres

	zeigen entgegengesetzt der Abgasrichtung

	(nach unten) und die Muffen des PPs-

	Innenrohres in Abgasrichtung (nach

	oben).

	Bestell-Nr.: 190615

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	995	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190616	OERTLI Dachheizzentrale schwarz 110/150

	Suchbegriff:	Dachheizzentra.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	670	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachheizzentrale schwarz

	DN 110/150 Set A

	bestehend aus:

	Adapter NW 100/150 auf DN 110/150

	1 Revisionsstück LAS gerade

	1 Doppelrohr 500 mm

	1 Langmuffe-Schiebestück

	1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,

	schwarz

	1 Schrägdachpfanne m. Bleischürze

	1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 190616

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	996	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190617	OERTLI Dachheizzentrale rot 110/150

	Suchbegriff:	Dachheizzentra.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	670	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachheizzentrale rot

	DN 110/150 Bausatz A

	bestehend aus:

	Adapter NW 100/150 auf DN 110/150

	1 Revisionsstück LAS gerade

	1 Doppelrohr 500 mm

	1 Langmuffe-Schiebestück

	1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,

	rot

	1 Schrägdachpfanne m. Bleischürze

	1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 190617

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	997	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190618	OERTLI Dachheizzentrale

	Flachdach 110/150

	Suchbegriff:	Dachheizzentra.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	635	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachheizzentrale Flachdach

	DN 110/150 schwarz, Bausatz A

	bestehend aus:

	Adapter NW 100/150 auf DN 110/150

	1 Revisionsstück LAS gerade

	1 Doppelrohr 500 mm

	1 Langmuffe-Schiebestück

	1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,

	schwarz

	1 Flachdachkragen

	1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 190618

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	998	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190619	OERTLI Verbindungsleitung Set C DN 110

	Suchbegriff:	Verbindungsleit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	145	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsleitung DN 110

	Bausatz C

	bestehend aus:

	1 PPs T-Stück mit Deckel

	2 PPs Rohrstück

	1 Belüftungsblende

	1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 190619

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	999	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190620	OERTLI Dachheizentrale

	Schwarz DN 160/200

	Suchbegriff:	Dachheizentrale

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachheizzentrale Schrägdach

	DN 150/200 schwarz

	bestehend aus:

	1 Dachdurchführung DN 150/200 schwarz

	m. Abgastrennstück

	1 Schrägdachpfanne 25-45 Grad

	2 Adapter DN 150 / 160

	1 Alu-Luftansauggitter

	2 PPs-Rohre DN 200, 1 Meter

	1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 190620

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1000	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190621	OERTLI Dachheizzentrale 160/200

	Flachdach

	Suchbegriff:	Dachheizentrale

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1250	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachheizzentrale FLACHDACH

	GSR 200 con., schwarz, LAS DN 160/200

	bestehend aus:

	- 1 Dachdurchführung DN 160/200

	schwarz m.Abgastrennstück, Länge 1750

	- 1 Flachdachkragen

	- 2 Adapter DN 150 / 160, Länge 200

	- 1 Alu-Luftansauggitter

	- 2 PPs-Rohre DN 200, 1 Meter

	- 1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 190621

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1001	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190622	OERTLI Solarpaket 1 - Schrägdach

	2 x Flachkollektor SUN 270, 5,4 qm

	Suchbegriff:	Solarpaket 1

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 1

	2 x Flachkollektor SUN 270

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	Fläche 5,4 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190622

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1002	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190623	OERTLI Solarpaket 2 - Schrägdach

	3 x Flachkollektor SUN 270, 8,1qm

	Suchbegriff:	Solarpaket 2

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3346	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 2

	3 x Flachkollektor SUN 270

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	Fläche 8,1 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190623

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1003	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190624	OERTLI Solarpaket 3 - Schrägdach

	4 x Flachkollektor SUN 270, 10,8qm

	Suchbegriff:	Solarpaket3

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4297	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 3

	4 x Flachkollektor SUN 270

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	Fläche 10,8 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190624

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1004	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190625	OERTLI Solarpaket 4 -  Schrägdach

	2 x Flachkollektor SUN 270, 10,4 qm

	Suchbegriff:	Solarpaket4

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2465	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 4

	2 x Flachkollektor SUN 270

	waagerecht nebeneinander für

	Schrägdach, Falzziegel

	Fläche 5,4 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190625

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1005	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190626	OERTLI Solarpaket 5 -  Schrägdach

	3 x Flachkollektor SUN 270, 8,1qm

	Suchbegriff:	Solarpaket5

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3733	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 5

	3 x Flachkollektor SUN 270

	waagerecht nebeneinander für

	Schrägdach, Falzziegel

	Fläche 8,1 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190626

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1006	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190627	OERTLI Solarpaket 6 - Schrägdach

	4 x Flachkollektor SUN 270, 10,1qm

	Suchbegriff:	Solarpaket6

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5001	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 6

	4 x Flachkollektor SUN 270

	waagerecht nebeneinander für

	Schrägdach, Falzziegel

	Fläche 10,8 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190627

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1007	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190628	OERTLI Solarpaket 7 - Schrägdach

	2 x Flachkollektor SUN 270, 5,4qm

	Suchbegriff:	Solarpaket 7

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 7

	2 x Flachkollektor SUN 270

	waagerecht übereinander

	für Schrägdach, Falzziegel

	Fläche 5,4 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190628

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1008	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190629	OERTLI Solarpaket 8 - Schrägdach

	3 x Flachkollektor SUN 270, 8,1qm

	Suchbegriff:	Solarpaket8

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3346	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 8

	3 x Flachkollektor SUN 270

	waagerecht übereinander

	für Schrägdach, Falzziegel

	Fläche 8,1 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190629

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1009	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190630	OERTLI Solarpaket 9 - Schrägdach

	4 x Flachkollektor SUN 270, 10,8qm

	Suchbegriff:	Solarpaket 9

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4297	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 9

	4 x Flachkollektor SUN 270

	waagerecht übereinander

	für Schrägdach, Falzziegel

	Fläche 10,8 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190630

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1010	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190631	OERTLI Solarpaket 10 - Flachdach

	2 x Flachkollektor SUN 270, 5,4qm

	Suchbegriff:	Solarpaket10

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2441	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 10

	2 x Flachkollektor SUN 270

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	Fläche 5,4 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Aufständerung

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190631

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1011	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190632	OERTLI Solarpaket 11 - Flachdach

	3 x Flachkollektor SUN 270, 8,1qm

	Suchbegriff:	Solarpaket11

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3614	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 11

	3 x Flachkollektor SUN 270

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	Fläche 8,1 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Aufständerung

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190632

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1012	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190633	OERTLI Solarpaket 12 - Flachdach

	4 x Flachkollektor SUN 270, 10,8qm

	Suchbegriff:	Solarpaket 12

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4599	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 12

	4 x Flachkollektor SUN 270

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	Fläche 10,8 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Aufständerung

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190633

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1013	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190634	OERTLI Solarpaket 13 - Flachdach

	2 x Flachkollektor SUN 270, 5,4qm

	Suchbegriff:	Solarpaket13

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2543	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 13

	2 x Flachkollektor SUN 270

	waagerecht nebeneinander für Flachdach,

	Fläche 5,4 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Aufständerung

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190634

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1014	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190635	OERTLI Solarpaket 14 - Flachdach

	3 x Flachkollektor SUN 270, 8,1qm

	Suchbegriff:	Solarpaket14

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3850	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 14

	3 x Flachkollektor SUN 270

	waagerecht nebeneinander für Flachdach,

	Fläche 8,1 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Aufständerung

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190635

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1015	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190636	OERTLI Solarpaket 15 - Flachdach

	4 x Flachkollektor SUN 270, 10,8 qm

	Suchbegriff:	Solarpaket 15

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5157	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 15

	4 x Flachkollektor SUN 270

	waagerecht nebeneinander für Flachdach,

	Fläche 10,8 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Aufständerung

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190636

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1016	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190637	OERTLI Solarpaket 16 - Indach

	2 x Flachkollektor SUN 270, 5,4qm

	Suchbegriff:	Solarpaket16

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3103	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 16

	2 x Flachkollektor SUN 270

	senkrecht nebeneinander für INDACH,

	Fläche 5,4 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Indach-Montage - Sets

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190637

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1017	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190638	OERTLI Solarpaket 17 - Indach

	3 x Flachkollektor SUN 270, 8,1qm

	Suchbegriff:	Solarpaket17

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4494	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 17

	3 x Flachkollektor SUN 270

	senkrecht nebeneinander für INDACH,

	Fläche 8,1 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Indach-Montage - Sets

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190638

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1018	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190639	OERTLI Solarpaket 18 - Indach

	4 x Flachkollektor SUN 270, 10,8qm

	Suchbegriff:	Solarpaket18

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5885	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 18

	4 x Flachkollektor SUN 270

	senkrecht nebeneinander für INDACH,

	Fläche 10,8 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Indach-Montage - Sets

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190639

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1019	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190677	OERTLI Schachtanlage kpl.

	GSR 200 DN 160

	Suchbegriff:	Schachtanlage 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1200	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schachtanlage kpl. GSR 200 con

	DN 160

	bestehend aus:

	1 Adapter 160 auf 150

	1 Rohrstück 500 mm DN 160

	1 Revisionsbogen DN 160

	1 Rohrstück 1000 mm DN 160

	1 Auflageschiene

	1 Stützbogen DN 160

	1 Revisionsstück gerade

	3 Rohrstück 1000 mm DN 160

	1 Schacchtabdeckung schwarz

	4 Abstandshalter

	1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 190677

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1020	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190778	OERTLI Pelletkessel PL 15

	Automatischer Heizkessel 

	Suchbegriff:	PL 15

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7895	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pelletkessel PL 15

	Automatischer Heizkessel

	für Pellets mit DIN-Plus

	Qualität oder nach PVA

	(Pelletsverband Austria)

	OERTLI Stahlheizkessel nach EN 303

	für Heizungsanlagen nach DIN 4751

	Betriebsdruck 3 bar,

	mit Thermorippen Heizregister

	- Edelstahl Topfbrenner mit

	  elektrischer Zündung und

	  automatischer Entaschung

	- Saugzuggebläse mit Abgasstutzen

	  100 mm Ø

	- 220 ltr. Pellet Vorratsbehälter,

	  abnehmbar, vorbereitet

	  für automatische Befüllung

	- Dosierschnecke und

	  rückbrandsicheres Fallrohr vom

	  Vorratsbehälter zum Pelletbrenner

	- Mikroprozessor Schaltfeld für

	  vollelektronische Kesselregelung mit

	  Leistungsregelung,

	- Hauptschalter mit Leuchte,

	  Temperatur- und Statusanzeige,

	  Pumpenlogik, Achtungs- und

	  Warnleuchte, Reinigungshinweis,

	  Puffer-Temperaturabfrage,

	  Abgastemperatur-Überwachung,

	  Ausgang für Umschaltventil,

	  potentialfreier Kontakt für externen

	  Brenner, Stecker und Gegenstecker

	- Anschlussmöglichkeit für eine REA

	  131 B PELLET und für eine REA 232

	  Pellet.

	Zum Anschluss der REA Regelung ist

	ein Wandgehäuse

	WG 400 erforderlich.

	Feuerungsleistung : 16 kW

	Nennwärmeleistung: 15 kW

	Minimal Leistung: kW 12

	Zul. Betriebsüberdruck: 3 var

	Kesselwirkungsgrad: 91,8 %

	Kesselwasserinhalt: 60 l

	Füllvolumen: 220 l

	Wassers. Widerstand: 400 Pa

	Zugbedarf: 1 Pa

	Abgasmassenstrom bei

	Nennleistung: 11 g/s

	Abgastemperatur: 120 °C

	CO2 Gehalt: 10,4 %

	Abgasdurchmesser: 100 mm

	Breite: 1150 mm

	Tiefe: 900 mm

	Höhe: 1200 mm

	Einbringmaß da teilbar:

	Breite: 620 mm

	Tiefe: 585 mm

	Höhe 1200 mm

	Turbogitter: Stück  -

	Gewicht: 250 kg

	Bestell-Nr.: 190778

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1022	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190779	OERTLI Pelletkessel PL 25

	Automatischer Heizkessel

	Suchbegriff:	PL 25

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8155	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pelletkessel PL 25

	Automatischer Heizkessel

	für Pellets mit DIN-Plus

	Qualität oder nach PVA

	(Pelletsverband Austria)

	OERTLI Stahlheizkessel nach EN 303

	für Heizungsanlagen nach DIN 4751

	Betriebsdruck 3 bar,

	mit Thermorippen Heizregister

	- Edelstahl Topfbrenner mit

	  elektrischer Zündung und

	  automatischer Entaschung

	- Saugzuggebläse mit Abgasstutzen

	  100 mm Ø

	- 220 ltr. Pellet Vorratsbehälter,

	  abnehmbar, vorbereitet

	  für automatische Befüllung

	- Dosierschnecke und

	  rückbrandsicheres Fallrohr vom

	  Vorratsbehälter zum Pelletbrenner

	- Mikroprozessor Schaltfeld für

	  vollelektronische Kesselregelung mit

	  Leistungsregelung,

	- Hauptschalter mit Leuchte,

	  Temperatur- und Statusanzeige,

	  Pumpenlogik, Achtungs- und

	  Warnleuchte, Reinigungshinweis,

	  Puffer-Temperaturabfrage,

	  Abgastemperatur-Überwachung,

	  Ausgang für Umschaltventil,

	  potentialfreier Kontakt für externen

	  Brenner, Stecker und Gegenstecker

	- Anschlussmöglichkeit für eine REA

	  131 B PELLET und für eine REA 232

	  Pellet.

	Zum Anschluss der REA Regelung ist

	ein Wandgehäuse

	WG 400 erforderlich.

	Feuerungsleistung : 27 kW

	Nennwärmeleistung: 25 kW

	Minimal Leistung: 12 kW

	Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

	Kesselwirkungsgrad: 90,9 %

	Kesselwasserinhalt: 60 l

	Füllvolumen: 220 l

	Wassers. Widerstand: 400 Pa

	Zugbedarf: 1 Pa

	Abgasmassenstrom bei

	Nennleistung: 18 g/s

	Abgastemperatur: 140 °C

	CO2 Gehalt: 12,1 %

	Abgasdurchmesser: 100 mm

	Breite: 1150 mm

	Tiefe: 900 mm

	Höhe: 1200 mm

	Einbringmaß da teilbar:

	Breite: 620 mm

	Tiefe: 585 mm

	Höhe: 1200 mm

	Turbogitter: 14 Stück

	Gewicht: 260 kg

	Bestell-Nr.: 190779

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1024	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190780	OERTLI autom. Ascheaustragung

	für Pelletkessel PL 15 und PL 25

	Suchbegriff:	Ascheaustragung

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	575	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI autom. Ascheaustragung

	für Pelletkessel PL 15 und PL 25

	zur Montage links am Kessel

	Bestell-Nr.: 190780

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1025	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190781	OERTLI Thermomix-Ventil

	zur Rücklaufanhebung, 1 1/2 Zoll

	Suchbegriff:	Thermomix-Venti

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	212	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Thermomix-Ventil

	Zur Rücklaufanhebung bei

	Holz-, Kohle oder Pelletkesseln

	Anschluss 1 1/2 Zoll

	Bei der Montage sind für spätere

	Wartungsarbeiten 3 bauseitige

	Absperrhähne vorzusehen.

	Bestell-Nr.: 190781

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1026	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190782	OERTLI PELLET-Analogregel. REA-131 B/1

	für Betriebsbedingungen von Pelletkessel

	Suchbegriff:	REA-131 B/1

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	480	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  REA-131 B/1 PELLET-

	Analogregelung, speziell für die

	Betriebsbedingungen von Pelletkessel

	vorprogrammiert

	Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

	für 1-stufige Brenner mit witterungs-

	geführter Vorlauftemperaturregelung für

	einen ungemischten, einen gemischten

	Kreis und Warmwasser.

	Die Regelung verfügt über:

	- Automatische Sommer-/Winter-

	Schaltung

	- Wochenheizprogramm für Heizkreis

	- Wochenheizprogramm für

	Warmwasserauf-

	  bereitung

	- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

	- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

	  blockierschaltung

	- autom. Legionellenschutzschaltung,

	  u. v. a. mehr!

	Lieferumfang:

	- Regelgerät REA 131 B/1 PELLET

	- Witterungsfühler

	- Vorlauffühler

	- Kesselfühler

	- Niederspannungs-Kabelbaum

	Bestell-Nr.:  190782

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1027	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190783	OERTLI PELLET-Analogregel. REA-232 B/1

	für Betriebsbedingungen von Pelletkessel

	Suchbegriff:	REA-232 B/1

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	725	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  REA-232 B/1 PELLET-

	Analogregelung, speziell für die

	Betriebsbedingungen von Pelletkessel

	vorprogrammiert

	für 1- oder 2-stufige Brenner mit

	witterungsgeführter Vorlauftemperatur-

	regelung für einen ungemischten und zwei

	gemischte Heizkreise und Warmwasser.

	Die Regelung verfügt über:

	- Automatische Sommer-/Winter-

	Schaltung

	- Wochenheizprogramm für Heizkreis

	- Wochenheizprogramm für

	Warmwasserauf-

	  bereitung

	- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

	- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

	  blockierschaltung

	- autom. Legionellenschutzschaltung,

	  u. v. a. mehr!

	Lieferumfang:

	- Regelgerät REA 232 B/1

	- Witterungsfühler

	- 2 Vorlauffühler - Kesselfühler

	- Niederspannungs-Kabelbaum

	Bestell-Nr.:  190783

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1028	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190791	Reglererweiterung 2. MK für OECODENS

	Suchbegriff:	Reglererweiteru

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	100	per Stck

	Ausschreibungtext:	Reglererweiterung 2. MK für OECODENS

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1029	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190792	OERTLI Grundbausatz Mehrfachbelegung

	für 2 Brennwertgeräte DN 110

	Suchbegriff:	Grundbausatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	998	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz Mehrfachbelegung

	Für 2 Brennwertgeräte DN 110

	Bestell-Nr.:  190792

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1030	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190793	OERTLI Anschluss-Set Aufputz

	für Optimat 3015LP/3025LP

	Suchbegriff:	Anschluss-Set

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	269	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss-Set Aufputz

	incl. Wartungshähnen und TAS

	für Optimat 3015LP/3025LP

	Bestell-Nr.:   190793

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1031	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190820	OERTLI Solarpaket 19 - Schrägdach

	2 x Flachkollektor SUN 210, 4,2qm

	Suchbegriff:	Solarpaket 19

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1678	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 19

	2 x Flachkollektor SUN 210

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	Fläche 4,2 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190820

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1032	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190821	OERTLI Solarpaket 20- Schrägdach

	3 x Flachkollektor SUN 210, 6,3qm

	Suchbegriff:	Solarpaket20

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2429	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 20

	3 x Flachkollektor SUN 210

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	Fläche 6,3 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190821

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1033	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190822	OERTLI Solarpaket 21 - Schrägdach

	4 x Flachkollektor SUN 210, 8,4qm

	Suchbegriff:	Solarpaket 21

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3128	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 21

	4 x Flachkollektor SUN 210

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	Fläche 8,4 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190822

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1034	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190823	OERTLI Solarpaket 22 - Schrägdach

	5 x Flachkollektor SUN 210, 10,5qm

	Suchbegriff:	Solarpaket22

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3827	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 22

	5 x Flachkollektor SUN 210

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	Fläche 10,5 m²

	bestehend aus:

	- Flachkollektoren

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 190823

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1035	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190876	OERTLI Kaskadenanschluss PPs DN 200 

	mit Abgang 87° DN 160

	Suchbegriff:	Kaskadenanschl.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	245	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaskadenanschluss PPs DN 200

	mit Abgang 87° DN 160

	Bestell-Nr.: 190876

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1036	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190877	OERTLI Abschlussdeckel DN 200 

	für Abgaskaskaden mit Anschluss DN 200

	Suchbegriff:	Abschlussdeckel

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	189	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abschlussdeckel DN 200 mit

	Revision und Kondensatstutzen 32 mm

	für Abgaskaskaden mit Kaskaden-

	anschluss DN 200.

	Je Abgaskaskade als Endstück 1x

	erforderlich.

	Art.-Nr.: 190877

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1037	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190888	OERTLI Sacksilo VHPS 24/17, 4,7 m3

	für Pelletlagerung mit 4 Konusschrägen

	Suchbegriff:	VHPS 24/17

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1820	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sacksilo für Pelletlagerung

	mit 4 Konusschrägen

	Abmessungen: 2,5m x 2,5m x 2m

	(L x B x H)

	Volumen: 4,7m³

	Fassungsvermögen: 3 t

	aus elektroableitendem Polyestergewebe

	mit Prallschutz

	Typ: VHPS 24/17

	Bestell-Nr.: 190888

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1038	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190889	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 5,5m3

	VHPS 30x24/18, mit 4 Konusschrägen

	Suchbegriff:	Sacksilo  5,5

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2050	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung

	mit 4 Konusschrägen

	Typ: VHPS 30x24/18

	Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 2,5m x 2,1m

	Volumen: 5,5m³

	Fassungsvermögen: 3,5 t

	aus elektroableitendem Polyestergewebe

	mit Prallschutz

	Bestell-Nr.: 190889

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1039	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190890	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 6,7m3

	VHPS 30/18, mit 4 Konusschrägen

	Suchbegriff:	Sacksilo 6,7

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung

	mit 4 Konusschrägen

	Typ: VHPS 30/18

	Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 3,1m x 2,1m

	Volumen: 6,7m³

	Fassungsvermögen: 4,4 t

	aus elektroableitendem Polyestergewebe

	mit Prallschutz

	Bestell-Nr.: 190890

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1040	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190891	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 5,6m3

	VHPS 24x19/17 XL, mit 2 Konusschrägen

	Suchbegriff:	Sacksilo  5,6

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung

	mit 2 Konusschrägen

	Typ: VHPS 24x19/17 XL

	Abmessungen (LxBxH): 2,5m x 2,0m x 1,95m

	Volumen: 5,6m³

	Fassungsvermögen: 3,6 t

	aus elektroableitendem Polyestergewebe

	mit Prallschutz

	Bestell-Nr.: 190891

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1041	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190892	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 7,2m3

	VHPS 30x20/17 XL, mit 2 Konusschrägen

	Suchbegriff:	Sacksilo 7,2

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5520	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung

	mit 2 Konusschrägen

	Typ: VHPS 30x20/17 XL

	Abmessungen (LxBxH)3,1m x 2,1m x 1,95m

	Volumen: 7,2m³

	Fassungsvermögen: 4,6 t

	aus elektroableitendem Polyestergewebe

	mit Prallschutz

	Bestell-Nr.: 190892

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1042	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190893	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 9,7m3

	VHPS 30x24/19 XL, mit 2 Konusschrägen, 

	Suchbegriff:	Sacksilo 9,7

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5420	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung

	mit 2 Konusschrägen

	Typ: VHPS 30x24/19 XL

	Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 2,5m x 2,15m

	Volumen: 9,7m³

	Fassungsvermögen: 3,6 t

	aus elektroableitendem Polyestergewebe

	mit Prallschutz

	Bestell-Nr.: 190893

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1043	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190894	OERTLI Förderspirale f. Sacksilo mit 

	vier Konusschrägen, inklusive Antrieb

	Suchbegriff:	Förderspirale 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2595	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Förderspirale für Sacksilo

	mit vier Konusschrägen

	inklusive Antrieb,

	Förderrohr, Rohrbogen und Spirale

	Bestell-Nr.: 190894

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1044	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190895	OERTLI Befülleinrichtung NW100 m. Storz-

	kupplng "A" inkl. Verlängerung und Bogen

	Suchbegriff:	Befülleinricht.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	265	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Befülleinrichtung für Sacksilo

	Nennweite 100 mm,

	inklusive Storzkupplung "A", 

	Verlängerung und Bogen

	Bestell-Nr.: 190895

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1045	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190896	OERTLI Alu Storzkupplung

	mit Blinddeckel

	Suchbegriff:	Storzkupplung

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	240	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Alu Storzkupplung

	mit Blinddeckel

	Bestell-Nr.: 190896

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1046	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190897	OERTLI Rohrbogen 45°

	NW 100 für Befülleinrichtung

	Suchbegriff:	Rohrbogen 45°

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrbogen 45°

	NW 100 für Befülleinrichtung

	Bestell-Nr.: 190897

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1047	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190898	OERTLI Rohrbogen 90°

	NW 100 für Befülleinrichtung

	Suchbegriff:	Rohrbogen 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	60	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrbogen 90°

	NW 100 für Befülleinrichtung

	Bestell-Nr.: 190898

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1048	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190899	OERTLI Verlängerung für 

	Befülleinrichtung NW 100 (Länge 500 mm)

	Suchbegriff:	Verlängerung 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	33	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verlängerung für

	Befülleinrichtung NW 100 (Länge 500 mm)

	Bestell-Nr.: 190899

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1049	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190900	OERTLI Verlängerung für 

	Befülleinrichtung NW 100 (Länge 1000 mm)

	Suchbegriff:	Verlängerung 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	50	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verlängerung für

	Befülleinrichtung NW 100 (Länge 1000 mm)

	Bestell-Nr.: 190900

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1050	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190901	OERTLI Spannring für Befülleinrichtung

	Suchbegriff:	Spannring 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	22	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Spannring

	für Befülleinrichtung

	Bestell-Nr.: 190901

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1051	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190902	OERTLI Stativ für Förderspirale

	Suchbegriff:	Stativ 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	130	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Stativ

	für Förderspirale

	Bestell-Nr.: 190902

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1052	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190903	OERTLI Füllstutzen für Vorratsbehälter

	mit Anschlussrohr, NW 70

	Suchbegriff:	Füllstutzen 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	63	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Füllstutzen

	für Vorratsbehälter

	mit Anschlussrohr, NW 70

	Bestell-Nr.: 190903

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1053	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190904	OERTLI Verlängerung Förderspirale 

	inkl. Förderrohr, NW 70, L = 1m

	Suchbegriff:	Verlängerung 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	82	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verlängerung Förderspirale

	inkl. Förderrohr, NW 70, L = 1m

	Bestell-Nr.: 190904

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1054	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190905	OERTLI Rohrbogen für Förderspirale

	inkl. Förderrohr, 45°,  NW 70

	Suchbegriff:	Rohrbogen 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	61	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrbogen für Förderspirale

	inkl. Förderrohr, 45°,  NW 70

	Bestell-Nr.: 190905

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1055	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190906	OERTLI Vollmelder mit Relais und Zeitf.

	für Pelletbunker für Schaltfeld 806 

	Suchbegriff:	Vollmelder 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	212	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Vollmelder

	mit Relais und Zeitfunktion

	für Pelletbunker

	passend zum Schaltfeld 806 des

	Pelletkessel PL 15/25

	Bestell-Nr.: 190906

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1056	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190907	OERTLI Antriebseinheit 30°

	mit Auslauf  70 mm

	Suchbegriff:	Antriebseinheit

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1510	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Antriebseinheit

	30° mit Auslauf  70 mm

	inkl. Treibsatz-Antriebswelle

	inkl. 1 St. Rohrkupplung mit

	2 Stück Rohrschellen

	inkl. 1 St. Endkappe

	1 St. ABM Motor 220 V - 250

	Bestell-Nr.: 190907

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1057	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190908	OERTLI  Z-Winkel 

	für Lagerraumtür

	Suchbegriff:	Z-Winkel 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	46	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Z-Winkel

	für Lagerraumtür

	Bestell-Nr.: 190908

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1058	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190909	OERTLI  Einlauftrichter 

	mit Breitbandschellen

	Suchbegriff:	Einlauftrichter

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	330	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Einlauftrichter

	mit Breitbandschellen

	Bestell-Nr.: 190909

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1059	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190910	OERTLI  Prallmatte 

	(1,5m x 1,5m)

	Suchbegriff:	Prallmatte 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	108	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Prallmatte

	(1,5m x 1,5m)

	Bestell-Nr.: 190910

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1060	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190911	OERTLI  Schellen-Förderrohr PVC

	inkl. Förderspirale, Rohrbogen 45°, L=6m

	Suchbegriff:	Förderrohr

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	855	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Schellen-Förderrohr PVC

	inkl. Förderspirale

	inklusive Rohrbogen 45°

	Gesamtlänge 6 m

	Bestell-Nr.: 190911

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1061	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190912	OERTLI  Schellen-Förderrohr PVC 

	inkl. Förderspirale, ohne Bogen, L=3m

	Suchbegriff:	Förderrohr

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	495	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Schellen-Förderrohr PVC

	(ohne Bogen)

	inkl. Förderspirale

	Gesamtlänge 3 m

	Bestell-Nr.: 190912

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1062	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190913	OERTLI  Antriebseinheit 30° 

	mit Auslauf  70 mm

	Suchbegriff:	Antriebseinheit

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1445	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Antriebseinheit 30°

	mit Auslauf  70 mm

	inkl. Treibsatz-Antriebswelle

	1 St. ABM Motor 220 V - 250 W

	57 U/min

	Bestell-Nr.: 190913

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1063	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190931	OERTLI Membran-Druckausdehngefäß 

	80 Liter, für geschl. Solaranlagen

	Suchbegriff:	Ausdehngefäß 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	285	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Membran-Druckausdehngefäß

	80 Liter, f. geschl. Solaranlagen

	Bruttovolumen: 80 Liter

	Vordruck:  2,5 bar

	zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

	Max. Temperatur : 110°C  

	Bestell-Nr.:                  190931

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1064	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190932	OERTLI Kesselanschluss-Stück

	von 2 x DN 150 auf 150/210 GSR 230 cond.

	Suchbegriff:	Kesselanschluss

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	260	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselanschluss-Stück

	für den raumluftunabhängigen Betrieb

	der OERTLI Kesselserie

	GSR 230 condens

	Adapter aus Edelstahl zum Übergang

	vom Kessel Abgas- und Zuluftanschluss

	2x NW 150 mm auf konzentrisches

	Edelstahlabgasrohr NW 150/210 mm

	Bestell-Nr.: 190932

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1065	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190933	OERTLI Reglerset 1 für GMR 1024(COMBI)

	Dialog-Fernbedienung RS1000, Außenfühler

	Suchbegriff:	Reglerset 1

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reglerset 1 für GMR 1024 (COMBI)

	bestehend aus:

	- Dialog-Fernbedienung RS1000

	- Außenfühler

	Bestell-Nr.: 190933

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1066	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190934	OERTLI Reglerset 2 ( FUNK )

	für GMR 1024 (COMBI)

	Suchbegriff:	Reglerset 2

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reglerset 2 ( FUNK )

	für GMR 1024 (COMBI)

	bestehend aus:

	- drahtlosem Funk-Uhrenthermostaten

	  ( Empfänger wird direkt neben dem

	  Kessel montiert )

	- Außenfühler

	Bestell-Nr.: 190934

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1067	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190939	OERTLI Dialog-Fernbedienung RS1000

	für GMR 1024 ( COMBI )

	Suchbegriff:	RS1000

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	155	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dialog-Fernbedienung RS1000

	Für GMR 1024 ( COMBI )

	Zur Einstellung der wichtigsten

	Anlagenparameter für 1 ungemischten

	Kreis und Warmwasser

	Anschluss über 2-Draht-Kabel an das

	Kesselschaltfeld

	Keine Batterien notwendig

	OpenTherm-Bus

	Bestell-Nr.: 190939

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1068	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190962	OERTLI Zünderbausatz für HV / HV-S turbo

	mit Glühspirale, Endschalter, Kabel, St.

	Suchbegriff:	Zünderbausatz 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	144	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zünderbausatz für HV / HV-S turbo

	mit Glühspirale, Endschalter, Kabel,

	Stecker

	Nur in Verbindung mit

	Microprozessorschaltfeld-814

	 (Bestell-Nr.: 190963)

	Bestell-Nr.     :        190962

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1069	 	 

	Nummer	Kurztexte

	190963	OERTLI MICROPROZESSOR SCHALTFELD - 814

	für HV/HV-S TURBO mit automat. Zündung

	Suchbegriff:	SCHALTFELD 

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1015	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI MICROPROZESSOR SCHALTFELD - 814

	für HV/HV-S TURBO mit automat. Zündung

	Schaltfeld - 814 realisiert eine

	zeitgesteuerte Holzzündung

	Notwendiges zusätzliches Bauteil:

	Zünderbausatz für HV / HV-S turbo (Art.-

	Nr.:190962)

	Bestell-Nr.: 190963

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1070	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191026	OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze 

	schwarz,  5-25 Grd, für Dachdurchführung

	Suchbegriff:	Schrägdachpfann

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	152	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Schrägdachpfanne

	mit Bleischürze, SCHWARZ

	Dachneigung  5 - 25°

	für Dachdurchführungen in

	DN 60/100 und 80/125

	Maße: 500x500

	Bestell-Nr.:  191026

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1071	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191027	OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze 

	rot (RAL 8023), 5-25 Grd, für Dachdurchf

	Suchbegriff:	Schrägdachpfann

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	152	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Schrägdachpfanne

	mit Bleischürze, rot RAL 8023

	Dachneigung  5 - 25°

	für Dachdurchführungen in

	DN 60/100 und 80/125

	Maße: 500x500

	Bestell-Nr.:  191027

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1072	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191072	OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze 

	schwarz, 35-555 Grd, für Dachdurchführ.

	Suchbegriff:	Schrägdachpfann

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	152	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Schrägdachpfanne

	mit Bleischürze, SCHWARZ

	Dachneigung  35 - 55°

	für Dachdurchführungen in

	DN 60/100 und 80/125

	Maße: 500x500

	Bestell-Nr.:  191072

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1073	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191073	OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze 

	schwarz, 35-55 Grd, für Dachdurchf

	Suchbegriff:	Schrägdachpfann

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	152	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Schrägdachpfanne

	mit Bleischürze, SCHWARZ

	Dachneigung  35 - 55°

	für Dachdurchführungen in

	DN 60/100 und 80/125

	Maße: 500x500

	Bestell-Nr.:  191073

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1074	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191099	OERTLI Verteilbalken mit hydr. Abgleich 

	HydroFixx für 2 Kreise

	Suchbegriff:	Verteilbalken 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	335	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verteilbalken BW-HydroFixx

	kpl. mit Isolierung für 2 Heizkreise

	Verteilerbalken mit integriertem,

	hydraulischen Abgleich

	geeignet für Brennwertsysteme bis 50 KW.

	Verwendbar anstelle einer hydraulischen

	Weiche,  Kesselkreispumpe erforderlich

	(Durchsatz bis 3,5 m³/h)

	zur Aufnahme v. 2 Oertli-Rohleder-

	Pumpenbaugruppen

	Anschlüsse zu den Pumpenbaugruppen mit

	Schweißbördel und Überwurfmutter 1 

	1/2"

	flachdichtend im unteren Bereich

	Primäranschlüsse 1 1/2" 

	AG

	in flachdichtender Ausführung

	einschl. 2 Messmuffen zur Aufnahme v.

	erforderlichen Fühlern

	Rasterabstand: 125 mm

	Bestellnummer: 191099

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1075	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191101	OERTLI Wandkonsole f. HydroFixx

	Verteiler schallgedämmt (Satz 2St)

	Suchbegriff:	Wandkonsole 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	56	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wandkonsole für HydroFixx

	Verteiler schallgedämmt (Satz 2St)

	Wandkonsolen, schallgedämmt (=2 Stück),

	bestehend aus Wandplatte f.

	Schraubbefestigung und Tragarm

	Bestellnummer: 191101

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1076	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191102	OERTLI Verteilbalken mit hydr. Abgleich 

	HydroFixx für 3 Kreise

	Suchbegriff:	Verteilbalken 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	445	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verteilbalken BW-HydroFixx kpl.

	mit Isolierung für 3 Heizkreise

	Verteilerbalken mit integriertem,

	hydraulischen Abgleich

	geeignet für Brennwertsysteme bis 50 KW.

	Verwendbar anstelle einer hydraulischen

	Weiche,  Kesselkreispumpe erforderlich

	(Durchsatz bis 3,5 m³/h)

	zur Aufnahme v. 3 Oertli-Rohleder-

	Pumpenbaugruppen

	Anschlüsse zu den Pumpenbaugruppen mit

	Schweißbördel und Überwurfmutter 1 

	1/2"

	flachdichtend im unteren Bereich

	Primäranschlüsse 1 1/2" 

	AG

	in flachdichtender Ausführung

	einschl. 2 Messmuffen zur Aufnahme v.

	erforderlichen Fühlern

	Rasterabstand: 125 mm

	Bestellnummer: 191102

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1077	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191106	OERTLI Adapterkabel

	Verbindungsleitung IAM 80, S-OE-tronic 3

	Suchbegriff:	Adapterkabel

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	36	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Adapterkabel

	Verbindungsleitung IAM 80 S-OE-tronic 3

	Bestell-Nr.:  191106

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1078	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191115	OERTLI Frischwasserspeich. OECOPOWER 750

	Inhalt 750 l, 

	Suchbegriff:	OECOPOWER 750

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4050	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Frischwasserspeicher OECOPOWER

	750 Liter

	mit Isolierung 120mm, ohne Montagebaum

	Kombipufferspeicher mit drei Schichtbe-

	ladelanzen.

	Unterteilung des Speichers in 4 Zonen. 

	Die Wärmebeladung und die Wärmeentnahme

	aus - bzw. in den Speicher wird gezielt

	in den  Ebenen vollzogen, die zum

	Temperaturniveau des  Wärmeverbrauchers 

	bzw. des Wärmeerzeugers passt. Der

	Trinwasser-Edelstahlrohrwärmetauscher

	befindet sich im Speicher und

	kann bis zu 150 kW Wärmeleistung

	aufnehmen. In diesem Fall können

	Dauerzapfleistungen bis zu

	3000 l/h realisiert werden.

	Inhalt Speicher: 700 Liter

	Inhalt Trinkwasser: 46 Liter

	Speicherdurchmesser ohne Isolierung 

	750 mm

	Isloierung :   120 mm

	Speicherhöhe : 1990 mm

	Trinkwasser WT - Fläche 6,6 m²

	46 Liter Inhalt

	Gewicht: 250 kg

	Bestellnr.: 191115

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1079	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191146	OERTLI Fernwirkmodem IAM 80 S

	Störmeldesyst. u. Bedienung OE-tronic 3

	Suchbegriff:	Fernwirkmodem 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Fernwirkmodem IAM 80 S

	Intelliegentes Störmeldesystem

	und Bedienung der OE-tronic 3

	8 DE,4 AE, 6DA

	2 Com-Ports

	LCD Display 64x128 Pixel

	Analogmodem 56K

	DIN Gehäuse 96x96

	seperates Netzteil 230VAC/24VDC

	Bestell-Nr.: 191146

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1080	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191149	OERTLI Verbindungsleitung Kesselschacht 

	für PURN / CURN condens, PPs DN 80

	Suchbegriff:	Verbindungsleit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	105	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsleitung Kessel-

	Schacht für Öl-Brennwertkessel

	PURN / CURN condens

	PPs DN 80

	bestehend aus:

	- Reduzierung DN 110/DN80

	- Revisionsstück gerade

	- Rohrstück 500 mm

	- Belüftungsblende

	- 1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 191149

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1081	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191150	OERTLI Verbindungsleitung Kesselschacht

	für PURN / CURN condens, PPs DN 110

	Suchbegriff:	Verbindungsleit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	112	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsleitung Kessel-

	Schacht für Öl-Brennwertkessel

	PURN / CURN condens

	PPs DN 110

	bestehend aus:

	- Revisionsstück gerade

	- Rohrstück 500 mm

	- Belüftungsblende

	- 1 Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.: 191150

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1082	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191167	OERTLI Erweiterung PPs 125/160 

	( exzentrisch )

	Suchbegriff:	Erweiterung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	90	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterung PPs 125/160

	( exzentrisch )

	Bestell-Nr.: 191167

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1083	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191180	OERTLI Erweiterung PPs 60/75

	( exzentrisch )

	Suchbegriff:	Erweiterung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	58	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterung PPs 60/75

	( exzentrisch )

	Bestell-Nr.: 191180

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1084	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191195	OERTLI zusätzliche Schalldämmhaube

	für OES 540 Öl / Gas SH 15, 10-15 dB(A)

	Suchbegriff:	Schalldämmhaube

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1475	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI zusätzliche Schalldämmhaube

	für OES 540 Öl / Gas SH 15

	- aus Stahlblech, lackiert RAL 3000,

	  ausgekleidet mit schallabsorbierender

	  Mineralwolle, nicht brennbar

	  nach DIN 4102, mit Glasvlies-  

	kaschierung.

	- Haube in Einzelteilen zerlegbar,

	  verbunden mit Schnellverschlüssen.

	- soweit möglich fahrbar, mit 4

	  Lenkrollen, davon 2 mit

	  Totalfeststeller.

	- mit schallgedämmter Luftansaugstrecke

	  waagerecht über/unter dem Brenner bzw.

	  senkrecht hinter dem Brenner.

	- Schallpegelminderung bis ca. 10-15dB

	  (A), frequenzabhängig

	Abmessung ca. LxBxH: 1100x750x700

	Bestell-Nr.:         191195

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1085	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191196	OERTLI zusätzliche Schalldämmhaube

	für OES 540 Öl / Gas SH 20, 20-25 dB(A)

	Suchbegriff:	Schalldämmhaube

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2100	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI zusätzliche Schalldämmhaube

	für OES 540 Öl / Gas SH 20

	- aus Stahlblech, lackiert RAL 3000,

	  ausgekleidet mit schallabsorbierender

	  Mineralwolle, nicht brennbar

	  nach DIN 4102, mit Glasvlies-  

	kaschierung.

	- Haube in Einzelteilen zerlegbar,

	  verbunden mit Schnellverschlüssen.

	- soweit möglich fahrbar, mit 4

	  Lenkrollen, davon 2 mit

	  Totalfeststeller.

	- mit schallgedämmter Luftansaugstrecke

	  waagerecht über/unter dem Brenner bzw.

	  senkrecht hinter dem Brenner.

	- Schallpegelminderung bis ca.20-25 dB

	  (A), frequenzabhängig

	Abmessung ca. LxBxH: 1100x800x800

	Bestell-Nr.: 191196

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1086	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191201	OERTLI Luftansaugstück

	für Außenwand, weiß,  60/100 

	Suchbegriff:	Luftansaugstück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	122	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Luftansaugstück für

	Außenwand, weiß  60/100

	Bestell-Nr.: 191201

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1087	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191202	OERTLI Abschluss oben 

	mit Dichtung 60/100 

	Suchbegriff:	Abschluss 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	43	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abschluss oben

	mit Dichtung 60/100

	Bestell-Nr.: 191202

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1088	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191206	OERTLI Erweiterung 60/110 

	( symmetrisch ) 

	Suchbegriff:	Erweiterung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	58	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterung 60/110

	( symmetrisch )

	Bestell-Nr.: 191206

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1089	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191209	OERTLI Grundbausatz Außenwand LAS 60/100

	f. Abgasführung an Fassade, o. Dachüber.

	Suchbegriff:	LASGrundbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	336	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz Außenwand LAS 60/100

	für die Abgasführung an der Fassade

	ohne Dachüberstand

	Grundbausatz mit:

	- Außenwandbogen

	- Luftansaugstück

	- Außenwandrevision

	- Mündungsabschluss

	- Mauerblende

	Dimension: DN 60/100

	Länge: ca. 1.200 mm

	Best.-Nr.: 191209

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1090	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191210	OERTLI Grundbausatz Außenwand LAS 60/100

	mit Dachdurchführung schwarz, Dachüberst

	Suchbegriff:	LASGrundbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	469	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Grundbausatz Außenwand LAS 60/100

	mit Dachdurchführung schwarz

	für die Abgasführung an der Fassade

	durch Dachüberstand

	Grundbausatz mit:

	- Außenwandbogen

	- Luftansaugstück

	- Außenwandrevision

	- Dachdurchführung schwarz

	- Schrägdachpfanne mit Bleischürze

	- Mauerblende

	Dimension: DN 60/100

	Länge: ca. 2.400 mm

	Best.-Nr.: 191210

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1091	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191211	OERTLI Revisionsschraubdeckel für

	DN 60 und DN 80 sowie für Abgasteile

	Suchbegriff:	Revisionsschr.

	Rabattgruppe:	5

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisionsschraubdeckel für

	Revisionsrohre, Revisions-T- Stücke

	DN 60 und DN 80 sowie für Abgasteile

	der Revisionsteile AZ 60/100 und 80/125

	Bestell-Nr.: 191211

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1092	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191212	OERTLI Revisionsschraubdeckel für

	DN 110 DN, 125, DN 160 und DN 200 

	Suchbegriff:	Revisionsschr.

	Rabattgruppe:	5

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisionsschraubdeckel für

	Revisionsrohre, Revisions-T- Stücke

	der Nennweiten der Abgasteile

	DN 110 DN, 125, DN 160 und DN 200

	sowie für Abgasteile

	der Revisionsteile AZ 110/150

	Bestell-Nr.: 191212

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1093	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191213	OERTLI Schlüssel z. Öffnen d. Schraubd.

	der abgasseitigen Revisionsteile

	Suchbegriff:	Schlüssel 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schlüssel zum Öffnen der

	Schraubdeckel der abgasseitigen

	Revisionsteile

	Best.-Nr.: 191213

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1094	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191215	OERTLI Mischermodul für GMR 1000 

	incl. Kabelfühler ( OpenTherm )

	Suchbegriff:	Mischermodul 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	169	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Mischermodul für GMR 1000

	incl. Kabelfühler ( OpenTherm )

	Best.-Nr.: 191215

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1095	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191216	OERTLI Kaminschachtabdeckung

	Edelstahl mit Wetterkragen DN 110

	Suchbegriff:	Schachtabdeck.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	270	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaminschachtabdeckung

	Edelstahl mit Wetterkragen DN 110

	Bestell-Nr.: 191216

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1096	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191219	OERTLI Isolierdeckel SH 96/240

	550mm, weiß 1 Stück

	Suchbegriff:	SH96/240

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	360	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Isolierdeckel SH 96/240

	550mm, weiß 1 Stück

	Bestell-Nr.: 191219

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1097	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191234	OERTLI Holzvergaserkessel HV-30

	mit Druckgebläse, Stahlheizkessel, 30 kW

	Suchbegriff:	HV-30

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5397	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Holzvergaserkessel HV-30

	mit Druckgebläse, Stahlheizkessel nach

	DIN 4702 und EN 303 mit eingebautem

	Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" 

	für Heizungsanlagen nach DIN 4751.

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Brenneraufbau bestehend aus Turbo-

	  scheibe, Brennerring, Brennertopf

	  und Auflagering aus feuerfestem Stahl

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

	  absperrklappe

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Kessel fertig montiert auf Holzpalette

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

	Type              :           HV-30

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :           30 kW

	Kesselwasserinhalt:           128 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :           300 Pa

	Gewicht           :           420 kg

	Bestell-Nr.:      :           191234

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1098	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191237	OERTLI Vakuum-Röhrenkollektor SUN 3010

	Parabolrinnenspiegel, 1,67 qm

	Suchbegriff:	SUN3010

	Rabattgruppe:	35

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	983	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Vakuum-Röhrenkoll. SUN 3010

	mit rückseitigem Parabolrinnenspiegel

	360°-Absorberrohr für effiziente

	Aufnahme von direkter und diffuser

	Strahlung.

	Vakuum-Hüllrohr aus Borosilikatglas

	Patentierte vollintegrierte 3/4" -

	Kollektorhydraulik erlaubt den ein-

	seitigen Kollektoranschluss, sowie den

	Anschluss von mehreren Kollektormodulen

	bei geringem Druckverlust.

	Fühlertauchhülse vorinstalliert. Bis zu

	10 Kollektoren können nebeneinander

	montiert werden.

	Wie bei einer Thermoskanne isoliert die

	evakuierte, doppelwandige Glashülse

	die durchströmende Flüssigkeit. Durch

	seine hermetische Abdichtung besitzt der

	Kollektor geringst mögliche

	Wärmeverluste.

	Der Kollektor verfügt über eine hoch

	strahlungsselektive Absorberschicht auf

	Aluminium-Nitritbasis.

	Der geringe Außendurchmesser zeichnet

	sich durch eine hohe Ästhetik aus. Das

	geringe Rohrgewicht ermöglicht sehr

	kompakte, leichte und handliche Module,

	was insbesondere bei Transport und

	Montage von großem Vorteil ist.

	Kollektorfelder mit 10 Röhren je Modul

	sind in kleinen Flächeneinheiten

	auslegbar. Die Glasröhrenhülse ist

	einzeln auswechselbar.

	Technische Daten

	Kollektorlänge:           1700 mm

	Kollektorbreite:          850 mm

	Kollektorhöhe:            97 mm

	Flüssigkeitsvolumen

	  Kollektor:              2,1 l

	Kollektorgewicht (netto): 32 kg

	Bruttofläche:             1,45 qm

	Absorberfläche (360°):    1,67 qm

	Aperturfläche:            1,15 qm

	Glasstärke:               1,6 mm

	max. Betriebsdruck:       10 bar

	Anzahl der Röhren:        10

	Wärmeträger:              Tyfocor HTL

	Bestell-Nr.:              191237
	 	 
	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1099	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191239	OERTLI Vakuum-Röhrenkollektor SUN 3015

	Parabolrinnenspiegel , 2,50 qm

	Suchbegriff:	SUN3015

	Rabattgruppe:	35

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1334	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Vakuum-Röhrenkollektor SUN 3015

	mit rückseitigem Parabolrinnenspiegel

	360°-Absorberrohr für effiziente

	Aufnahme von direkter und diffuser

	Strahlung.

	Vakuum-Hüllrohr aus Borosilikatglas

	Patentierte vollintegrierte 3/4" -

	Kollektorhydraulik erlaubt den

	einseitigen Kollektoranschluss, sowie

	den Anschluss von mehreren Kollektor-

	modulen bei geringem Druckverlust.

	Fühlertauchhülse vorinstalliert. Bis zu

	10 Kollektoren können nebeneinander

	montiert werden.

	Wie bei einer Thermoskanne isoliert die

	evakuierte, doppelwandige Glashülse

	die durchströmende Flüssigkeit. Durch

	seine hermetische Abdichtung besitzt der

	Kollektor geringstmögliche

	Wärmeverluste.

	Der Kollektor verfügt über eine hoch

	strahlungsselektive Absorberschicht auf

	Aluminium-Nitritbasis.

	Der geringe Außendurchmesser zeichnet

	sich durch eine hohe Ästhetik aus. Das

	geringe Rohrgewicht ermöglicht sehr

	kompakte, leichte und handliche Module,

	was insbesondere bei Transport und

	Montage von großem Vorteil ist.

	Kollektorfelder mit 15 Röhren je Modul

	sind in kleinen Flächeneinheiten

	auslegbar. Die Glasröhrenhülse ist

	einzeln auswechselbar.

	Technische Daten

	Kollektorlänge:           1700 mm

	Kollektorbreite:          1250 mm

	Kollektorhöhe:            97 mm

	Flüssigkeitsvolumen

	  Kollektor:              3,1 l

	Kollektorgewicht (netto): 45 kg

	Bruttofläche:             2,13 m²

	Absorberfläche (360°):    2,50 m²

	Aperturfläche:            1,72 m²

	Glasstärke:               1,6 mm

	max. Betriebsdruck:       10 bar

	Anzahl der Röhren:        15

	Wärmeträger:              Tyfocor HTL

	Bestell-Nr.:              191239

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1100	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191255	OERTLI Montagewinkel für SUN 3000

	4 Stück

	Suchbegriff:	Montagewinkel

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	60	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI 4 Stück Befestigungen

	zur Montage des Vakuum-Röhren-

	Kollektors an die Profilschienen

	Bestell-Nr.:191255

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1101	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191256	OERTLI Kollektorverbinder (Kompensator)

	für SUN 3000, 3 Stück

	Suchbegriff:	Kollektorverb.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	76	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Kollektorverbinder

	(3 St. Kompensatoren)

	für SUN 3010 und SUN 3015

	Anschlüsse: 3/4"

	inklusive Dichtungen 18x24 mm

	Bestell-Nr.:191256

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1102	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191257	OERTLI  Tichelmann-Hydraulik-Grundset 

	für SUN 3010/3015

	Suchbegriff:	Tichelm.-Grund.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	79	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Tichelmann-Hydraulik-Grundset

	(U-Bogen) 2 Blinddeckel/Dichtung

	für SUN 3010/3015

	Set besteht aus:

	- 1 Stück U-Bogen inkl. Dichtungen 

	3/4"

	- 2 Stück Blinddeckel 3/4"

	Bestell-Nr.: 191257

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1103	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191258	OERTLI Hydraulikabdeckung Aluminium

	für SUN 3010 und SUN 3015

	Suchbegriff:	Abdeckung

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	33	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Hydraulikabdeckung Aluminium

	für SUN 3010 und SUN 3015

	für die Montage zwischen den

	Vakuum-Röhren-Kollektroen

	Typ SUN 3010 und SUN 3015

	Abdeckung ist an die Sammlerkastenform

	angepasst.

	inklusive :

	Isoliermaterial und Klemmband

	Bestell-Nr.:191258
Katalog:	OER08a	Seite:	1104	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191259	OERTLI Solar-Zweistrang-Gruppe 

	OSS 1,5 - 6 mit 6 m Pumpe

	Suchbegriff:	Solar-2Str.-Gr.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	345	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solar-Zweistrang-Gruppe

	OSS 1,5 - 6 mit 6 m Pumpe

	Kalte Seite (rechter Strang)

	- Anschlüsse AG 

	1"

	- Kugelhahn mit Flügelgriff

	  und Rückschlagklappe

	  und Füll-/Entleerungsmöglichkeit

	- Pumpe Grundfos/Wilo (3-Stufig)

	- Taco Setter 1,5 - 6 l/min

	- Zeigerthermometer 0 - 160°C

	- Expansionsgef. Anschluss AG 3/4"

	Warme Seite (linker Strang)

	- Anschlüsse AG 

	1"

	- Kugelhahn mit Flügelgriff

	  und Sicherheitsventil 1/2", 

	6 bar

	- Entlüfterflasche mit Hahn

	- Manometer 0 - 10 bar

	- Zeigerthermometer 0 - 160°C

	Bestell-Nr.:191259

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1105	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191260	OERTLI Solar-Zweistrang-Gruppe 

	OSS 4-16 mit 6 m Pumpe

	Suchbegriff:	Solar-2Str.-Gr.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	560	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solar-Zweistrang-Gruppe

	OSS 4-16 mit 6 m Pumpe

	Kalte Seite (rechter Strang)

	- Anschlüsse AG 

	1"

	- Kugelhahn mit Flügelgriff

	  und Rückschlagklappe

	  und Füll-/Entleerungsmöglichkeit

	- Pumpe Grundfos/Wilo (3-Stufig)

	- Taco Setter 4 - 16 l/min

	- Zeigerthermometer 0 - 160°C

	- Expansionsgef. Anschluss AG 3/4"

	Warme Seite (linker Strang)

	- Anschlüsse AG 

	1"

	- Kugelhahn mit Flügelgriff

	  und Sicherheitsventil 1/2", 

	6 bar

	- Entlüfterflasche mit Hahn

	- Manometer 0 - 10 bar

	- Zeigerthermometer 0 - 160°C

	Bestell-Nr.:191260

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1106	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191261	OERTLI Aufdachbefestigungs-Set SUN 3000

	für 1 Kollektor, L=1,305m

	Suchbegriff:	Befestigungsset

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Aufdachbefestigungs-Set SUN 3015

	für 1 Kollektor

	bestehend aus:

	2 Profilschienen und

	Befestigungsschrauben

	L=1,305m

	Bestell-Nr.: 191261

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1107	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191262	OERTLI Aufdachbefestigungs-Set SUN 3010

	für 1 Kollektor, L=0,905m

	Suchbegriff:	Befestigungsset

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Aufdachbefestigungs-Set SUN 3010

	für 1 Kollektor

	bestehend aus:

	2 Profilschienen und

	Befestigungsschrauben

	L=0,905m

	Bestell-Nr.: 191262

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1108	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191263	OERTLI Flachdach Montage Grundset

	für SUN 3010 und SUN 3015

	Suchbegriff:	MontageGrundset

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdach Montage Grundset

	für SUN 3010 und SUN 3015

	bestehend aus:

	2 Einfachstutzen, außen

	(als Set vormontiert)

	4 Klemmplatten mit Betonanker

	Bestell-Nr.:191263

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1109	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191264	OERTLI Flachdach Erweiterungs-Set 

	für SUN 3010 und SUN 3015

	Suchbegriff:	ErweiterungsSet

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	163	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdach Erweiterungs-Set

	für SUN 3010 und SUN 3015

	bestehend aus:

	1 Stück Doppelstütze, innen

	(als Set vormontiert)

	2 Klemmplatten mit Betonanker

	Bestell-Nr.:191264

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1110	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191268	OERTLI Holzvergaserkessel HV-30S

	Stahlheizkessel, 30 kW

	Suchbegriff:	HV30S

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6060	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Holzvergaserkessel HV-30S

	Stahlheizkessel nach DIN 4702

	und EN 303 mit eingebautem

	Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" 

	für Heizungsanlagen nach DIN 4751.

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Brenneraufbau bestehend aus Turbo-

	  scheibe, Brennerring, Brennertopf

	  und Auflagering aus feuerfestem Stahl

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Saugzuggebläse wahlweise links, rechts

	  oder hinten montierbar.

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Kessel fertig montiert auf Holzpalette

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

	Type              :         HV-30-S

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :         30 kW

	Kesselwasserinhalt:         128 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :         300 Pa

	Füllraumtiefe:              615 mm

	Abgasanschluss:             150 mm

	Gewicht           :         425 kg

	Best.-Nr.         :         191268

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1111	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191271	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. links

	Suchbegriff:	UKS26li

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	542	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe links am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191271

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1112	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191272	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. rechts

	Suchbegriff:	UKS26re

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	542	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe rechts am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191272

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1113	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191273	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. links

	Suchbegriff:	UKE26li

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	607	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe links am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191273

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1114	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191274	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. rechts

	Suchbegriff:	UKE26re

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	607	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe rechts am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191274

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1115	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191275	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. links

	Suchbegriff:	MKS26li

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	767	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe links am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191275

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1116	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191276	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. rechts

	Suchbegriff:	MKS26re

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	767	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe rechts am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191276

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1117	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191277	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. links

	Suchbegriff:	MKE26li

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	837	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe links am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191277

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1118	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191278	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. rechts

	Suchbegriff:	MKE26re

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	837	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

	für einen Heizkreis mit Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe rechts am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191278

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1119	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191279	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. links

	Suchbegriff:	UKS26/MKS26li

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1313	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe links am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191279

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1120	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191280	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. rechts

	Suchbegriff:	UKS26+MKS26re

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1313	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe rechts am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

	  3-stufig

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- Überströmventil

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	 - inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191280

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1121	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191281	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. links

	Suchbegriff:	UKE26+MKE26li

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1448	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe links  am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	- elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne. Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191281

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1122	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191282	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. rechts

	Suchbegriff:	UKE26+MKE26re

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1448	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

	Für eine Heizkreis mit Mischer und

	für einen Heizkreis ohne Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe rechts am Kessel

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

	- elektronisch geregelt

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- Rückschlagklappe im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne. Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191282

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1123	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191283	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. links

	Suchbegriff:	MKS26li 2x

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1538	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe links am Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

	  3-stufig

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	-ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191283

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1124	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191284	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. rechts

	Suchbegriff:	MKS26re 2x

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1538	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

	Für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe rechts am Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

	  3-stufig

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	-ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191284

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1125	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191285	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. links

	Suchbegriff:	MKE26li 2x

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1678	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe links  am Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191285

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1126	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191286	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für PU/CU 150 condens, Pumpengr. rechts

	Suchbegriff:	MKE26re 2x

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1678	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

	für zwei Heizkreise mit Mischer

	für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

	Pumpengruppe rechts am Kessel

	- mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

	  elektronisch geregelt

	- 2 Mischer

	- komplett vormontiert und getestet

	- mit Wärmedämmung

	- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

	  integriertem Thermometer

	- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

	- inkl. Sicherheitsset

	- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

	- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

	- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

	Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

	über 25 kW eine elektronische Pumpe,

	die den Volumenstrom selbständig

	anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

	auch für Nachrüstungen und Austausch !

	Bestell-Nr.: 191286

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1127	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191297	OERTLI Solarpaket 27 - Schrägdach

	2 x SUN3010 + 2 x SUN 3015, 7,16qm

	Suchbegriff:	Solarpaket27

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6063	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 27

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010

	und

	2 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 50 Röhren

	Bruttofläche : 7,16 qm

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.: 191297

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1128	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191298	OERTLI Solarpaket 30 - Schrägdach

	5 x Röhrenkollektor SUN 3015, 10,65qm

	Suchbegriff:	Solarpaket30

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8792	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 30

	5 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 75 Röhren

	Bruttofläche : 10,65 qm

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.: 191298

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1129	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191299	OERTLI Solarpaket 26 - Schrägdach

	3 x Röhrenkollektor SUN 3015, 6,39qm

	Suchbegriff:	Solarpaket26

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5328	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 26

	3 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 45 Röhren

	Bruttofläche : 6,39 m²

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.                    : 191299

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1130	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191302	OERTLI Wandanschlussstück DN 400 

	mit Anschlussplatte für Zuluftschlauch 

	Suchbegriff:	Wandanschlussst

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wandanschlussstück mit

	Anschlussplatte für Zuluftschlauch

	DN 400 für Luft-Wasser WP

	Bestell-Nr.:           191302

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1131	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191303	OERTLI Zuluftschlauch ISOFLEX  DN 400

	5 m.,  für Luft/Wasser Wärmepumpe

	Suchbegriff:	ISOFLEX 5m

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	315	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zuluftschlauch ISOFLEX

	DN 400    5 m lang 

	für Luft/Wasser Wärmepumpe

	Bestell-Nr.:       191303

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1132	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191304	OERTLI Wetterschutzgitter Ansaugung 

	für Luft/ Wasser Wärmepumpe WPLW 9-17

	Suchbegriff:	Wetterschutzgit

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	225	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wetterschutzgitter Ansaugung

	für Luft/ Wasser Wärmepumpe WPLW 9-17

	Bestell-Nr.:                   191304

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1133	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191305	OERTLI Wetterschutzgitter Ausblasung 

	für Luft/ Wasser Wärmepumpe WPLW 9-17

	Suchbegriff:	Wetterschutzgit

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	260	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wetterschutzgitter Ausblasung

	für Luft/ Wasser Wärmepumpe WPLW 9-17

	Bestell-Nr.:                   191305

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1134	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191311	OERTLI Druckschlauch-Set 4 x 1"

	1 m, f.Sole/Wasser Wärmepumpen WPSW7 -12

	Suchbegriff:	Druckschl.-Set

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	110	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Druckschlauch-Set 4 x 1"

	L = 1 m

	für Sole/Wasser Wärmepumpen WPSW 7 - 12

	Bestell-Nr.:       191311

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1135	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191312	OERTLI Druckschlauch-Set 4 x 11/4"

	0,8m,f.Sole/Wasser Wärmepumpen WPSW15+19

	Suchbegriff:	Druckschl.-Set

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	210	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Druckschlauch-Set

	4 x 11/4" L = 0,8 m

	für Sole/Wasser Wärmepumpen WPSW 15 + 19

	Bestell-Nr.:       191312

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1136	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191313	OERTLI Heißgasdruckschlauch 

	1m, f.Sole/Wasser Wärmepumpen, Ausf. HG

	Suchbegriff:	Heißgasdrucksch

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	25	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heißgasdruckschlauch

	L=1 m

	für Sole/Wasser Wärmepumpen

	Ausführung HG

	Bestell-Nr.:       191313

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1137	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191314	OERTLI Anlaufstrombegrenzer 

	für  Wärmepumpen

	Suchbegriff:	Anlaufstrombegr

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	280	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anlaufstrombegrenzer

	für  Wärmepumpen

	Bestell-Nr.:       191314

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1138	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191315	OERTLI Speicherladepumpe VA 35/180

	für  Wärmepumpen WPSW 7 - 12

	Suchbegriff:	VA35/180

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	85	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladepumpe VA 35/180

	für  Wärmepumpen WPSW 7 - 12

	Bestell-Nr.:       191315

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1139	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191316	OERTLI Speicherladepumpe VA 65/180

	für Wärmepumpen WPSW 15 - 18

	Suchbegriff:	VA65/180

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	125	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Speicherladepumpe VA 65/180

	für  Wärmepumpen WPSW 15 - 18

	Bestell-Nr.:       191316

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1140	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191317	OERTLI Solepumpe A 50/180 XM 

	für Wärmepumpen WPSW 7-12

	Suchbegriff:	A50/180XM 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solepumpe A 50/180 XM

	für Wärmepumpen WPSW 7-12

	Bestell-Nr.:       191317

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1141	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191318	OERTLI Solepumpe A 80/180 XM 

	für  Wärmepumpen WPSW 15 + 19

	Suchbegriff:	A80/180XM 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	315	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solepumpe A 80/180 XM

	für Wärmepumpen WPSW 15 + 19

	Bestell-Nr.:       191318

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1142	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191319	OERTLI Fernbedienung  FB 6201 

	mit Display für Wärmepumpen 

	Suchbegriff:	FB6201 

	Rabattgruppe:	33

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Fernbedienung  FB 6201

	mit Display für Wärmepumpen

	Bestell-Nr.:       191319

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1143	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191320	OERTLI Inbetriebnahme d. Wärmepumpe d.

	Werkskundendienst zzgl. Anfahrt, < 20kW

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	425	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme einer OERTLI

	Wärmepumpe kleiner 20 kW durch den

	Werkskundendienst,  zzgl. Anfahrt

	Bestell-Nr.:               191320

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1144	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191321	OERTLI Solarpaket 28 - Schrägdach

	4 x Röhrenkollektor SUN 3015, 8,52qm

	Suchbegriff:	Solarpaket28

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7102	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 28

	4 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 60 Röhren

	Bruttofläche : 8,52 m²

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191321

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1145	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191322	OERTLI Solarpaket 25 - Schrägdach

	2 x SUN 3010 + 1 x SUN 3015, 5,03qm

	Suchbegriff:	Solarpaket25 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4536	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 25

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010

	und

	1 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 35 Röhren

	Bruttofläche : 5,03 m²

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191322

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1146	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191323	OERTLI Holzvergaserkessel HV-40

	Stahlheizkessel mit Druckgebläse, 37,5kW

	Suchbegriff:	HV-40

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5750	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Holzvergaserkessel HV-40

	mit Druckgebläse

	Stahlheizkessel nach DIN 4702

	und EN 303 mit eingebautem

	Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" 

	für Heizungsanlagen nach DIN 4751.

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Brenneraufbau bestehend aus Turbo-

	  scheibe, Brennerring, Brennertopf

	  und Auflagering aus feuerfestem Stahl

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

	  absperrklappe

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Kessel fertig montiert auf Holzpalette

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

	Type              :  HV-40

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :  37,5 kW

	Kesselwasserinhalt:  128 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :  300 Pa

	Füllraumtiefe     :  615 mm

	Gewicht           :  420 kg

	Best.-Nr.:           191323

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1147	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191324	OERTLI Holzvergaserkessel HV-40S

	Saugzuggebläse, Stahlheizkessel, 30 kW

	Suchbegriff:	HV-40S

	Rabattgruppe:	32

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6413	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Holzvergaserkessel HV-40S

	mit Saugzuggebläse

	Stahlheizkessel nach DIN 4702

	und EN 303 mit eingebautem

	Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" 

	für Heizungsanlagen nach DIN 4751.

	Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

	- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

	  und Ein- und Ausschalter für Gebläse

	- Brenneraufbau bestehend aus Turbo-

	  scheibe, Brennerring, Brennertopf

	  und Auflagering aus feuerfestem Stahl

	- Herausziehbare Brennerkammerschale

	- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

	  rauchstutzen rechts, links oder

	  hinten und Zugbegrenzer rechts oder

	  links

	- Saugzuggebläse wahlweise links, rechts

	  oder hinten montierbar.

	- Kessel allseitig isoliert,

	  rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

	  Kranöse, 4 Transportmuffen

	Kessel fertig montiert auf Holzpalette

	- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

	- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

	- mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

	Type              :         HV-30-S

	Kessel-Nennwärme-

	leistung          :         30 kW

	Kesselwasserinhalt:         128 l

	Wasserseitiger

	Widerstand        :         300 Pa

	Füllraumtiefe:              615 mm

	Abgasanschluss:             150 mm

	Gewicht           :         425 kg

	Best.-Nr.         :         191324

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1148	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191325	OERTLI Inbetriebnahme und Kontrolle

	des Fernwirkmodems IAM 80

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	350	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme und

	Funktionskontrolle des Fernwirkmodems

	IAM 80

	Einstellung der Rufnummern für den

	Störungsfall,  Funktionskontrolle der

	potentialfreien Eingänge

	Funktionskontrolle der DFÜ

	Bestell-Nr.         :           191325

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1149	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191326	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

	Wandbefestig. LW.0120.3000, f. 3xGMR4045

	Suchbegriff:	Kaskadensystem

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3983	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

	Wandbefestigung LW.0120.3000

	( ohne Blockisolierung !! )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 5,14 m³/h bei 20 K

	Temperatur- Differenz

	Bausatz für  3 GMR 4045

	Nomenklatur: LW.0120.3000

	Bestell-Nr.:  191326

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1150	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191327	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung LW.0183.0300 f.3xGMR4065

	Suchbegriff:	Kaskadensystem

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4043	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung LW.0183.0300

	( ohne Blockisolierung !! )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 7,84 m³/h bei 20 K

	Temperatur- Differenz

	Bausatz für  3 GMR 4065

	Nomenklatur: LW.0183.0300

	Bestell-Nr.:  191327

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1151	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191328	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung LW.0160.4000 f.4xGMR4045

	Suchbegriff:	Kaskadensystem 

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4967	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung LW.0160.4000

	( ohne Blockisolierung !! )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 6,86 m³/h bei 20 K

	Temperatur- Differenz

	Bausatz für  4 GMR 4045

	Nomenklatur: LW.0160.4000

	Bestell-Nr.:  191328

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1152	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191329	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

	Wandbefestigung LW.0244.0400,f.4xGMR4065

	Suchbegriff:	Kaskadensystem

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5047	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Wandbefestigung LW.0244.0400

	( ohne Blockisolierung !! )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 10,46 m³/h bei 20 K

	Temperatur- Differenz

	Bausatz für 4 GMR 4065

	Nomenklatur: LW.0244.0400

	Bestell-Nr.:  191329

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1153	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191330	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

	Bodenaufstell. LV.0120.3000, f.3xGMR4045

	Suchbegriff:	Kaskadensystem 

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4470	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

	Bodenaufstellung LV.0120.3000

	( ohne Blockisolierung !! )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 5,14 m³/h bei 20 K

	Temperatur-Differenz

	Bausatz für  3 GMR 4045

	Nomenklatur: LV.0120.3000

	Bestell-Nr.:  191330

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1154	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191331	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

	Bodenaufstell. LV.0183.0300, f.3xGMR4065

	Suchbegriff:	Kaskadensystem 

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4530	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

	Bodenaufstellung LV.0183.0300

	( ohne Blockisolierung !! )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 7,84 m³/h bei 20 K

	Temperatur-Differenz

	Bausatz für  3 GMR 4065

	Nomenklatur: LV.0183.0300

	Bestell-Nr.:  191331

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1155	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191332	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstell. LV.0160.4000, f.4xGMR4045

	Suchbegriff:	Kaskadensystem 

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5595	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung LV.0160.4000

	( ohne Blockisolierung !! )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 6,86 m³/h bei 20 K

	Temperatur-Differenz

	Bausatz für  4 GMR 4045

	Nomenklatur: LV.0160.4000

	Bestell-Nr.:  191332

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1156	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191333	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstell. LV.0244.0400, f.4xGMR4065

	Suchbegriff:	Kaskadensystem

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5675	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung LV.0244.0400

	( ohne Blockisolierung !! )

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 10,46 m³/h bei 20 K

	Temperatur-Differenz

	Bausatz für  4 GMR 4065

	Nomenklatur: LV.0244.0400

	Bestell-Nr.:  191333

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1157	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191334	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufst. Rücken an Rücken f.4xGMR4045

	Suchbegriff:	Kaskadensystem 

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4935	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung Rücken an Rücken

	RG.0160.4000

	( ohne Blockisolierung !!)

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 6,86 m³/h bei 20 K

	Temperatur-Differenz

	Bausatz für  4 GMR 4045

	Nomenklatur: RG.0160.4000

	Bestell-Nr.:  191334

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1158	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191335	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufst. Rücken an Rücken f.4xGMR4065

	Suchbegriff:	Kaskadensystem 

	Rabattgruppe:	21

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5015	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

	Bodenaufstellung Rücken an Rücken

	RG.0244.0400

	( ohne Blockisolierung !!)

	bestehend aus hydraulischem Verteiler

	Kesselanschluss-Sammler DN 65

	Gasverteilerrohr DN 50

	Kesselkreispumpen

	Multifunktions-Rücklaufhahn,

	Absperrventil,

	Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

	Anschluss für Ausdehnungsgefäß

	Vorlaufhahn mir Absperrventil

	Tauchhülse mit Vorlauffühler

	Bus Verbindungskabel zwischen den

	Kesseln

	Wasser-Durchsatz 10,46 m³/h bei 20 K

	Temperatur-Differenz

	Bausatz für  4 GMR 4065

	Nomenklatur: RG.0244.0400

	Bestell-Nr.:  191335

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1159	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191336	OERTLI Mischerkreiser.OE-tronic 3-MR    

	Wandaufbau, für 1 gemischten Heizkreis

	Suchbegriff:	OE-tronic3-MR 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	775	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OE-tronic 3-MR   

	Mischerkreiserweiterung  Wandaufbau

	für 1 gemischten Heizkreis

	Durch den Einbau einer Mischerplatine

	(AD 196 ) besteht die Möglichkeit

	einen 2. Mischerkreis anzusteuern.

	Die Verbindung zum Kesselschaltfeld

	wird durch eine Verbindungsleitung

	z.B. (AD 134) hergestellt.

	BxHxT: 550x300x130

	Kolli AD 243

	Bestell-Nr.:  191336

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1160	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191337	OERTLI Solarpaket 23 - Schrägdach

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010, 2,9 qm

	Suchbegriff:	Solarpaket23

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2741	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 23

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010

	mit insgesamt 20 Röhren

	Bruttofläche : 2,9 qm

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191337

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1161	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191338	OERTLI Solarpaket 24 - Schrägdach

	2 x Röhrenkollektor SUN 3015, 4,26 qm

	Suchbegriff:	Solarpaket24

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3723	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 24

	2 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 30 Röhren

	Bruttofläche : 4,26 qn

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.: 191338

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1162	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191339	OERTLI Solarpaket 29 - Schrägdach

	2 x SUN 3010 + 3 x SUN 3015, 9,29 qm

	Suchbegriff:	Solarpaket29

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7954	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 29

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010

	und

	3 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 65 Röhren

	Bruttofläche : 9,29 m²

	senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

	Falzziegel

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Montage - Sets

	- Dachanker

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.: 191339

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1163	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191340	OERTLI Solarpaket 31 - Flachdach

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010, 2,9 qm

	Suchbegriff:	Solarpaket31

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2694	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 31

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010

	mit insgesamt 20 Röhren

	Bruttofläche : 2,9 m²

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Flachdachständer

	- Befestigungsklemmen

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191340

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1164	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191341	OERTLI Solarpaket 32 - Flachdach

	2 x Röhrenkollektor SUN 3015, 4,26qm

	Suchbegriff:	Solarpaket32

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3396	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 32

	2 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 30 Röhren

	Bruttofläche : 4,26  m²

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Flachdachständer

	- Befestigungsklemmen

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191341

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1165	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191342	OERTLI Solarpaket 33 - Flachdach

	2 x SUN 3010 + 1 x SUN 3015, 5,03 qm

	Suchbegriff:	Solarpaket33

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	4300	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 33

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010

	und

	1 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 35 Röhren

	Bruttofläche : 5,03  m²

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Flachdachständer

	- Befestigungsklemmen

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191342

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1166	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191343	OERTLI Solarpaket 34 - Flachdach

	3 x Röhrenkollektor SUN 3015, 6,39qm

	Suchbegriff:	Solarpaket34

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5002	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 34

	3 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 45 Röhren

	Bruttofläche : 6,39  m²

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Flachdachständer

	- Befestigungsklemmen

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191343

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1167	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191344	OERTLI Solarpaket 35 - Flachdach

	2 x SUN 3010 + 2 x SUN 3015, 7,16qm

	Suchbegriff:	Solarpaket35 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5906	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 35

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010

	und

	2 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 50 Röhren

	Bruttofläche : 7,16  m²

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Flachdachständer

	- Befestigungsklemmen

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191344

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1168	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191345	OERTLI Solarpaket 36 - Flachdach

	4 x Röhrenkollektor SUN 3015, 8,52qm

	Suchbegriff:	Solarpaket36

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	6809	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 36

	4 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 60 Röhren

	Bruttofläche : 8,52  m²

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Flachdachständer

	- Befestigungsklemmen

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191345

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1169	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191346	OERTLI Solarpaket 37 - Flachdach

	2 x SUN 3010 + 3 x SUN 3015, 9,29qm

	Suchbegriff:	Solarpaket37

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7550	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 37

	2 x Röhrenkollektor SUN 3010

	und

	3 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 65 Röhren

	Bruttofläche : 9,29  m²

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Flachdachständer

	- Befestigungsklemmen

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191346

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1170	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191347	OERTLI Solarpaket 38 - Flachdach

	5 x Röhrenkollektor SUN 3015, 10,65 qm

	Suchbegriff:	Solarpaket 38

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8252	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarpaket 38

	5 x Röhrenkollektor SUN 3015

	mit insgesamt 75 Röhren

	Bruttofläche : 10,65  m²

	senkrecht nebeneinander für Flachdach,

	bestehend aus:

	- Röhrenmodulen

	- Kollektorverbinder

	- Hydraulikabdeckung

	- Flachdachständer

	- Befestigungsklemmen

	- Hydraulik - Sets

	- Solarflüssigkeit

	nicht enthalten sind:

	- Solarspeicher

	- Solar-Regelung

	- Solar-Pumpengruppe

	- Solar-Ausdehnungsgefäß

	Bestell-Nr.:   191347

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1171	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191348	OERTLI Heizungspaket HOLZ 1 HV 17

	mit 17 kW und Schaltfeld 3000

	Suchbegriff:	HOLZ1 HV17

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	10692	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heizungspaket HOLZ 1 HV 17

	mit 17 kW und Schaltfeld 3000

	Fördermöglichkeiten unter:

	www.bafa.de

	Bestehend aus:

	- HV 17 turbo mit Microprozessor-

	  schaltfeld 3000 mit zusätzlichem

	  Abgasfühler

	- Ölkessel PURS 153

	- Pufferspeicher 1000 Liter

	- Speicherfühler

	- Rücklaufanhebung

	- WW-Speicher OBP 200 ( 200 Liter )

	- Thermische Ablaufsicherung

	Bestell-Nr.: 191348

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1172	 	 

	Nummer	Kurztexte

	191349	OERTLI Heizungspaket HOLZ 2 HV 24

	mit 24 kW und Schaltfeld 3000

	Suchbegriff:	HOLZ2 HV24

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12022	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heizungspaket HOLZ 2 HV 24

	mit 24 kW und Schaltfeld 3000

	Fördermöglichkeiten unter:

	www.bafa.de

	Bestehe2417 turbo mit Microprozessor-

	  schaltfeld 3000 mit zusätzlichem

	  Abgasfühler

	- Ölkessel PURS 154

	- Pufferspeicher 1500 Liter

	- Speicherfühler

	- Rücklaufanhebung

	- WW-Speicher OBP 300 ( 300 Liter )

	- Thermische Ablaufsicherung

	Bestell-Nr.: 191349

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1173	 	 

	Nummer	Kurztexte

	197001	OERTLI Inbetriebnahme Regelung REA/CD 20

	(1 Heizkr. u./o.1 Mischerkr.) Aufpreis

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	48	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme Regelung

	REA/CD 20 (1 Heizkr. u./o.1 Mischerkr.)

	in Verbindung mit der

	Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)  

	Bestell-Nr.: 197001

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1174	 	 

	Nummer	Kurztexte

	197002	OERTLI Inbetriebnahme Regelung REA/CD 20

	(1 Heizkr. u./o.2 Mischerkr.), Aufpreis

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	79	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme Regelung

	REA/CD 20 (1 Heizkr. u./o.2 Mischerkr.)

	in Verbindung mit der

	Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)  

	Bestell-Nr.: 197002

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1175	 	 

	Nummer	Kurztexte

	197003	OERTL Inbetriebnahme Raumstation RS 30

	in Verbindung mit Kesselinbetriebnahme

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	38	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Inbetriebnahme Raumstation RS

	30 in Verbindung mit der

	Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)  

	Bestell-Nr.: 197003

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1176	 	 

	Nummer	Kurztexte

	197004	OERTL Inbetriebnahme Raumstation RS 30

	u. Mischermodul MAB 30 E, Aufpreis

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	69	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Inbetriebnahme Raumstation RS 30

	u. Mischermodul MAB 30 E in

	Verbindung mit der Kesselinbetriebnahme

	(Aufpreis)  

	Bestell-Nr.: 197004

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1177	 	 

	Nummer	Kurztexte

	197005	OERTL Inbetriebnahme Regelung CD 30 

	mit DUO Anlage, Aufpreis

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	94	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Inbetriebnahme Regelung CD 30

	mit DUO Anlage in Verbindung mit der

	Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)  

	Bestell-Nr.: 197004

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1178	 	 

	Nummer	Kurztexte

	198001	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Ölbrenner/Gasbrenner bis 70 kW 

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	210	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Ölbrenner/Gasbrenner bis 70 kW

	Bestell-Nr.:  198001

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1179	 	 

	Nummer	Kurztexte

	198002	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Ölbrenner 70 kW - 300 kW

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	286	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Ölbrenner 70 kW - 300 kW

	Bestell-Nr.:  198002

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1180	 	 

	Nummer	Kurztexte

	198003	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Gasbrenner 70 kW bis 300 kW

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	330	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Gasbrenner 70 kW bis 300 kW

	Bestell-Nr.:  198003

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1181	 	 

	Nummer	Kurztexte

	198004	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Ölbrenner 300 kW bis 800 kW 

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	395	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Ölbrenner 300 kW bis 800 kW

	Bestell-Nr.:  198004

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1182	 	 

	Nummer	Kurztexte

	198005	Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt Gasbrenner

	300 kW bis 800 kW

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	470	per Stck

	Ausschreibungtext:	Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt Gasbrenner

	300 kW bis 800 kW

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1183	 	 

	Nummer	Kurztexte

	198006	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Ölbrenner über 800 kW 

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	632	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Ölbrenner über 800 kW

	Bestell-Nr.:  198006

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1184	 	 

	Nummer	Kurztexte

	198007	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Gasbrenner über 800 kW

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	715	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

	Gasbrenner über 800 kW

	Bestell-Nr.:  198007

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1185	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199000	OERTLI Inbetriebnahme für 

	Brennwert bis 35 kW, GKR, GSR, GSH,GS

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	105	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme für

	Brennwert bis 35 kW, GKR, GSR, GSH,GS

	zzgl. Anfahrtspauschale

	Bestell-Nr.: 199000

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1186	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199001	OERTL Inbetriebnahme Optimat 

	Brennwertger. 35-115 kW zzgl. Anfahrtsp.

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	155	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Inbetriebnahme Optimat

	Brennwertgeräte 35-115 kW

	zzgl. Anfahrtspauschale  

	Bestell-Nr.: 199001

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1187	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199002	OERTLI Inbetriebnahme für 

	Ölkleinkessel ÖK, ÖSB

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme für

	Ölkleinkessel ÖK, ÖSB

	zzgl. Anfahrtspauschale

	Bestell-Nr.: 199002

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1188	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199003	OERTL Inbetriebnahme Feststoffkessel 

	H / H-turbo, zzgl. Anfahrtspauschale  

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Inbetriebnahme Feststoffkessel

	H / H-turbo, zzgl. Anfahrtspauschale 

	Bestell-Nr.: 199003

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1189	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199004	OERTLI Inbetriebnahme für 

	GSR 230/330 ( Kellerkessel )

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	240	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme für

	GSR 230/330 ( Kellerkessel )

	zzgl. Anfahrtspauschale

	Bestell-Nr.: 199004

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1190	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199006	OERTLI Inbetriebnahme für 

	GSR 230 DUO / TRIO bis 350 kW

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme für

	GSR 230 DUO / TRIO ( Kellerkessel )

	bis 350 kW Gesamtleistung

	zzgl. Anfahrtspauschale

	Bestell-Nr.: 199006

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1191	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199008	OERTLI Inbetriebnahme für 

	GSR 330 DUO / TRIO bis 1026 kW

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	426	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Inbetriebnahme für

	GSR 330 DUO / TRIO ( Kellerkessel )

	bis 1026 kW Gesamtleistung

	zzgl. Anfahrtspauschale

	Bestell-Nr.: 199008

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1192	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199009	OERTL Inbetriebnahme Schwimmbadheizer 

	zzgl. Anfahrtspauschale  (max. 8 Std.)

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	480	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Inbetriebnahme Schwimmbadheizer

	( pro Mann, max. 8 Stunden Aufwand) 

	zzgl. Anfahrtspauschale 

	Bestell-Nr.: 199009

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1193	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199024	Inbetriebnahme PURN/PUSN/ÖK

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	236	per Stck

	Ausschreibungtext:	Inbetriebnahme PURN/PUSN/ÖK

	Bestell-Nr.:  199024

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1194	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199025	OERTL Inbetriebnahme Brennwertgeräte 

	GSR 300/300DUO condens, zzgl. Anfahrtsp.

	Suchbegriff:	Inbetriebnahme 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	420	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Inbetriebnahme Brennwertgeräte

	GSR 300/300DUO condens 

	zzgl. Anfahrtspauschale 

	Bestell-Nr.: 199025

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1195	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199026	OERTL Rüstpauschale Inbetriebnahme

	Suchbegriff:	Rüstpauschale 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	32,5	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Rüstpauschale Inbetriebnahme

	Bestell-Nr.: 199026

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1196	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199027	OERTLI Entfernungspauschale 

	Kundendienst 30 - 100 km

	Suchbegriff:	Entfernungspau.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	54	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Entfernungspauschale

	Kundendienst 30 - 100 km

	Bestell-Nr.:          199027

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1197	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199028	OERTLI Entfernungspauschale 

	Kundendienst 101 - 200 km

	Suchbegriff:	Entfernungspau.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	107	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Entfernungspauschale

	Kundendienst 101 - 200 km

	Bestell-Nr.:          199028

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1198	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199029	OERTLI Entfernungspauschale 

	Kundendienst 201 - 300 km

	Suchbegriff:	Entfernungspau.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Entfernungspauschale

	Kundendienst 201 - 300 km

	Bestell-Nr.:          199029

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1199	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199030	OERTLI Entfernungspauschale 

	Kundendienst mehr als 300 km

	Suchbegriff:	Entfernungspau.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	240	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Entfernungspauschale

	Kundendienst mehr als 300 km

	Bestell-Nr.:          199030

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1200	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199811	OERTL Fahrkostenpauschale 

	Serviceeinsatz Zone 1-10 km v.Möglingen

	Suchbegriff:	Fahrkostenpau.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Fahrkostenpauschale

	Serviceeinsatz Zone 1 bis 10 km

	von Möglingen

	Bestell-Nr.: 199811

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1201	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199812	OERTL Fahrkostenpauschale 

	Serviceeinsatzzone2 :11-20km v.Möglingen

	Suchbegriff:	Fahrkostenpau.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	22	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Fahrkostenpauschale

	Serviceeinsatz Zone 2 11 bis 20 km

	von Möglingen

	Bestell-Nr.: 199812

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1202	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199813	OERTL Fahrkostenpauschale 

	Serviceeinsatzzone3:21-40km v.Möglingen

	Suchbegriff:	Fahrkostenpau.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Fahrkostenpauschale

	Serviceeinsatz Zone 3 21 bis 40 km

	von Möglingen

	Bestell-Nr.: 199813

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1203	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199814	OERTL Fahrkostenpauschale 

	Serviceeinsatzzone4:bis 60km v.Möglingen

	Suchbegriff:	Fahrkostenpau.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	36	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Fahrkostenpauschale

	Serviceeinsatz Zone 4 bis 60 km

	von Möglingen

	Bestell-Nr.: 199814

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1204	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199815	Fahrtkosten Serviceeinsatz über 60 km

	von Möglingen, pro Entfernungskilometer

	Suchbegriff:	Fahrtkosten

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	0,6	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Fahrtkosten Serviceeinsatz

	über 60 km von Möglingen,

	pro Entfernungskilometer

	Bestell-Nr.: 199815

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1205	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199816	OERTL Kundendienst-Verrechnungssatz 

	Fahrzeit 15 min ( 0,25 h )

	Suchbegriff:	Fahrzeit 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12,5	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Kundendienst-Verrechnungssatz

	Fahrzeit 15 min ( 0,25 h )

	Bestell-Nr.: 199816

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1206	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199817	OERTL Kundendienst-Verrechnungssatz 

	Reparatur 15 min ( 0,25 h ) 

	Suchbegriff:	Reparatursatz

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Kundendienst-Verrechnungssatz

	Reparatur 15 min ( 0,25 h )

	Bestell-Nr.: 199817

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1207	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199818	OERTL Kundendienst-Verrechnungssatz 

	Reparatur im Notdienst 15 min ( 0,25 h )

	Suchbegriff:	Notdienstsatz

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Kundendienst-Verrechnungssatz

	Reparatur im Notdienst 15 min ( 0,25 h )

	Bestell-Nr.: 199818

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1208	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199821	OERTL Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert bis 32 kW 

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	136	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert bis 32 kW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.: 199821

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1209	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199822	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel incl.

	Gasbrennwert 33 bis 85 KW, S-BB-ES-LB-HN

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	177	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 33 bis 85 KW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199822

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1210	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199823	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert 86 bis 175 KW 

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	297	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 86 bis 175 KW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199823

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1211	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199824	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert 176 bis 350 KW 

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	414	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 176 bis 350 KW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199824

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1212	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199825	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert 400 bis 500 KW 

	Suchbegriff:	Wartungspauscha

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	485	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 400 bis 500 KW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199825

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1213	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199826	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert 500 bis 1000 KW 

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	576	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 500 bis 1000 KW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199826

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1214	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199827	OERTLI Wartungspauschale 

	Gaswarmwasserspeicher bis 200 l o.Reinig

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	87	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale

	Gaswarmwasserspeicher bis 200 l ohne

	wasserseitige Reinigung

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199827

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1215	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199828	OERTLI Wartungspauschale 

	Gaswarmwasserspeicher ü. 200 l o.Reinig.

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	151	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale

	Gaswarmwasserspeicher über 200 l

	ohne wasserseitige Reinigung

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199828

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1216	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199830	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	bis 32 kW + Gas-WW-Speicher bis 200 l 

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	174	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	bis 32 kW + Gas-WW-Speicher bis 200 l

	ohne wasserseitige Reinigung

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199830

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1217	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199831	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert bis 32 kW (> 25 km)

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	166	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert bis 32 kW

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          199831

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1218	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199832	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert 33 bis 85 KW (>25 km)

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	207	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 33 bis 85 KW

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          199832

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1219	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199833	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert 86 bis 175 KW (>25km)

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	327	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 86 bis 175 KW

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          199833

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1220	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199834	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert 176 - 350 KW (>25 km)

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	444	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 176 bis 350 KW

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          199834

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1221	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199835	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennwert 400 - 500 KW (>25 km)

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	505	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 400 bis 500 KW

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          199835

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1222	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199836	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	incl. Gasbrennw. 500-1000 KW, >25km

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	606	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	incl. Gasbrennwert 500 bis 1000 KW

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          199836

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1223	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199837	OERTLI Wartungspauschale (> 25 km)

	Gaswarmwasserspeicher bis 200 l o.Reinig

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	117	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale

	Gaswarmwasserspeicher bis 200 l ohne

	wasserseitige Reinigung

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          199837

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1224	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199838	OERTLI Wartungspauschale (> 25 km)

	Gaswarmwasserspeicher > 200 l o.Reinig.

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	181	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale

	Gaswarmwasserspeicher über 200 l

	ohne wasserseitige Reinigung

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          199838

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1225	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199840	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 

	bis 32 kW + Gas-WW-Speicher bis 200 l 

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	204	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

	bis 32 kW + Gas-WW-Speicher bis 200 l

	ohne wasserseitige Reinigung

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          199840

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1226	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199841	OERTLI Pauschale für Abgasmessung 

	(in Wartungspauschale bereits enthalten)

	Suchbegriff:	Abgasmessung 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	13	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pauschale für Abgasmessung

	(in Wartungspauschale bereits enthalten)

	Bestell-Nr.:          199841

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1227	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199842	OERTLI Wartungspauschale Ölverdampferk.

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	180	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale

	Ölverdampferkessel

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199842

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1228	 	 

	Nummer	Kurztexte

	1998421	OERTLI Wartungspauschale Ölverdampferk.

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	210	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale

	Ölverdampferkessel

	(mehr als 25 km von Möglingen)

	Bestell-Nr.:          1998421

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1229	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199861	OERTLI Wartungspauschale 

	Gebläsebrenner 1 - stufig bis 120 KW 

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale

	Gebläsebrenner 1 - stufig bis 120 KW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199861

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1230	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199862	OERTLI Wartungspauschale Gebläsebrenner

	2 - stufig bis 120 KW ( S-BB-ES-LB-HN )

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wartungspauschale

	Gebläsebrenner 2 - stufig bis 120 KW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.:          199862

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1231	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199863	OERTL Wartungspauschale  Gebläsebrenner 

	2 - stufig und modulierend > 120 - 350kW

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	230	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Wartungspauschale  Gebläsebrenner

	2 - stufig und modulierend

	über 120 KW bis 350 KW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.: 199863

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1232	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199864	OERTL Wartungspauschale Gebläsebrenner 

	2 - stufig und modulierend > 350 kW

	Suchbegriff:	Wartungspausch.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	350	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Wartungspauschale Gebläsebrenner

	2 - stufig und modulierend

	über 350 KW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.: 199864

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1233	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199865	OERTL Kesselreinigung bei 

	Brennerwartung bis 70 kW 

	Suchbegriff:	Kesselreinigung

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	55	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Kesselreinigung bei

	Brennerwartung bis 70 kW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.: 199865

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1234	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199866	OERTL Kesselreinigung bei 

	Brennerwartung  71 -120 kW 

	Suchbegriff:	Kesselreinigung

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	80	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Kesselreinigung bei

	Brennerwartung  71 -120 kW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.: 199866

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1235	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199867	OERTL Kesselreinigung bei 

	Brennerwartung  121 -350 kW 

	Suchbegriff:	Kesselreinigung

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Kesselreinigung bei

	Brennerwartung  121 -350 kW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.: 199867

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1236	 	 

	Nummer	Kurztexte

	199868	OERTL Kesselreinigung bei 

	Brennerwartung  über 350 kW 

	Suchbegriff:	Kesselreinigung

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	300	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Kesselreinigung bei

	Brennerwartung  über 350 kW

	( S-BB-ES-LB-HN )

	Bestell-Nr.: 199868

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1237	 	 

	Nummer	Kurztexte

	200001978	OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas OEN 255 G

	Suchbegriff:	Umrüstsatz 

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	385	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas

	für Gasbrenner OEN 255 G

	Bestell-Nr.: 200001978

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1238	 	 

	Nummer	Kurztexte

	200002402	OERTLI Flachdachkragen

	D 160/220

	Suchbegriff:	Flachdachkragen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	52	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdachkragen

	D 160/220

	Kolli DY 828

	Bestell-Nr.: 200002402

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1239	 	 

	Nummer	Kurztexte

	200005580	OERTL Rückführpotentiometer-Set

	für OEN 352/353 GI 

	Suchbegriff:	RückführpotiSet

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	195	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Rückführpotentiometer-Set für

	OEN 352/353 GI

	( zum Auslesen des Modulationsgrades )

	Bestell-Nr.: 200005580

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1240	 	 

	Nummer	Kurztexte

	200005582	OERTL Rückführpotentiometer-Set für 

	OEN 355 und OEN 440 GI 

	Suchbegriff:	RückführpotiSet

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	351	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Rückführpotentiometer-Set für

	OEN 355 und OEN 440 GI

	( zum Auslesen des Modulationsgrades )

	Bestell-Nr.: 200005582

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1241	 	 

	Nummer	Kurztexte

	200005584	OERTL Rückführpotentiometer-Set für 

	OEN 255 GI 

	Suchbegriff:	RückführpotiSet

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	336	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Rückführpotentiometer-Set für

	OEN 255 GI

	( zum Auslesen des Modulationsgrades )

	Bestell-Nr.: 200005584

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1242	 	 

	Nummer	Kurztexte

	200010220	OERTL Ersatzteilkoffer OES/OEN 

	150/160 Öl

	Suchbegriff:	Ersatzteilkoff.

	Rabattgruppe:	15

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1075	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Ersatzteilkoffer OES/OEN

	150/160 Öl

	Bestell-Nr.: 200010220

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1243	 	 

	Nummer	Kurztexte

	222622	OERTLI SOLAR-Flachkollektor SUN 210

	Kollektor - Mindestertrag > 525 kWh/m²a

	Suchbegriff:	SUN 210

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	560	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI SOLAR-Flachkollektor SUN 210

	mit TOP Preis / Leistungs-Verhältnis

	Kollektor - Mindestertrag

	größer als 525 kWh/m²a

	Preiswerter und kleiner Flachkollektor

	- optimiert Scheibe zur optimalen

	  Nutzung von diffusen

	  Strahlungsanteilen (Dicke 3,2 mm)

	- Transmissionsgrad des Glases 90%

	- Hochselektiv beschichteter

	  Vollflächenabsorber Marke SUNSELECT

	- Ultraschallverschweißung von Absorber

	  mit Absorberrohr sorgt für

	  höchstmöglichen Wärmeübergang

	- Mäanderförmig verlegtes Absorberrohr

	- Vor- und Rücklaufanschluss Ø 12 mm

	  links- und rechtsseitig

	- Kollektor kann horizontal oder

	vertikal

	  montiert werden

	- Bis maximal fünf Kollektoren können

	  hydraulisch in Reihe angeschlossen

	  werden

	- Rahmen aus Aluminium

	- Achtung: Rücklaufleitung ist nicht im

	  Kollektor angeordnet

	Betriebsbedingungen:

	- Arbeitsdruck: 3 bar

	- Max. Überdruck: 6 bar

	- Max.Arbeitstemperatur: 120 °C

	- Stillstandstemperatur. 180 °C

	Typ: SUN 210

	Bruttofläche (AG): 2,06 m2

	Aperturfläche (Ae): 1,91 m2

	Absorberläche (AA): 1,9 m2

	Absorptionsfaktor:  95 ± 2%

	Emissionsfaktor:  5 ± 2%

	Empf. Durchfluss pro m2: 0,25 L/min

	Dp low flow bei 5 Koll./Reihe: 260 mbar

	Dp high flow bei 5 Koll/Reihe: 600 mbar

	Wärmeträgerinhalt: 1,6 Liter

	Optischer Wirkungsgrad :  0,77

	Hydraulischer Anschluss (Cu): Ø 12 mm

	Prüfdruck: 20 bar

	Wärmeträgermedium: Tyfocor HTL

	Gewicht: 40 kg

	Bestell-Nr.: 222622

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1244	 	 

	Nummer	Kurztexte

	222924	OERTLI Aufdachbefest.-Set SUN 210

	für 2 Kollektoren

	Suchbegriff:	Aufdachbefest.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	100	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Aufdachbefest.-Set SUN 210

	für 2 Kollektoren

	bestehend aus:

	2 Sets für je 1 Kollektor EG 405

	Bestell-Nr.: 222924

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1245	 	 

	Nummer	Kurztexte

	222925	OERTLI Aufdachbefest.-Set SUN 210

	für 1 Kollektor

	Suchbegriff:	Aufdachbefest.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	61	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Aufdachbefest.-Set SUN 210

	für 1 Kollektor

	Kolli EG 405

	Bestell-Nr.: 222925

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1246	 	 

	Nummer	Kurztexte

	24776	OERTLI Netzanschlußkasten mit Trafo

	in Stahlblechausführung

	Suchbegriff:	Anschlußkasten

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	435	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI

	Netzanschlußkasten mit Steuertrafo

	in Stahlblechausführung

	Bestell-Nr.            : 24776

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1247	 	 

	Nummer	Kurztexte

	251905	OERTLI Membran-Druckausdehnungsgefäß

	mit 18 Liter, für geschl. Solaranlagen

	Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	57	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Membran-Druckausdehn.-

	gefäß 18 Liter, f. geschl. Solaranlagen

	Bruttovolumen:          18 Liter

	Vordruck:               3 bar

	zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

	ohne Wandhalterung

	Bestell-Nr.:            251905

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1248	 	 

	Nummer	Kurztexte

	251925	OERTLI Elektroheizflansch 2,4 kW / 230 V

	für Speicher OB/OBS bis 500 Liter

	Suchbegriff:	El.-heizflansch

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	375	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Elektroheizflansch 2,4 kW / 230 V

	für Speicher OB/OBS bis 500 Liter

	Bestell-Nr.:251925

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1249	 	 

	Nummer	Kurztexte

	251926	OERTLI Elektroheizflansch 3,5 kW / 400 V

	Kolli EC 9

	Suchbegriff:	Elektroheizfl.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	395	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Elektroheizflansch 3,5 kW / 400 V

	Kolli EC 9

	Bestell-Nr.:251926

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1250	 	 

	Nummer	Kurztexte

	251937	OERTLI Membran-Druckausdehnungsgefäß

	mit 35 Liter, für geschl. Solaranlagen

	Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	100	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Membran-Druckausdehn.-

	gefäß 35 Liter, f. geschl. Solaranlagen

	Bruttovolumen:          35 Liter

	Vordruck:               3 bar

	zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

	Bestell-Nr.:            251937

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1251	 	 

	Nummer	Kurztexte

	251938	OERTLI Membran-Druckausdehnungsgefäß

	mit 50 Liter, für geschl. Solaranlagen

	Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	147	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Membran-Druckausdehn.-

	gefäß 50 Liter, f. geschl. Solaranlagen

	Bruttovolumen:          50 Liter

	Vordruck:               3 bar

	zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

	Bestell-Nr.:            251938

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1252	 	 

	Nummer	Kurztexte

	251954	OERTLI Elektro-Heizstab für

	3,0 kW/230 V, bis 400 Liter (EG 88)

	Suchbegriff:	Elektro-Heizst.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	259	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Elektro-Heizstab für

	3,0 kW/230 V, bis 400 Liter (EG 88)

	Bestell-Nr.: 251954

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1253	 	 

	Nummer	Kurztexte

	251967	OERTLI Membran-Druckausdehnungsgefäß

	mit 25 Liter, für geschl. Solaranlagen

	Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	74	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Membran-Druckausdehn.-

	gefäß 25 Liter, f. geschl. Solaranlagen

	Bruttovolumen:          25 Liter

	Vordruck:               3 bar

	zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

	ohne Wandhalterung

	Bestell-Nr.:            251967

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1254	 	 

	Nummer	Kurztexte

	251992	OERTLI Solarspeicher POWERSUN 350/3

	zur Trinkwasserwärmung

	Suchbegriff:	POWERSUN350/3

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2720	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solarspeicher POWERSUN

	350/3 zur Trinkwasserwärmung

	- Neu entwickelter, indirekt beheizter

	Solar- Trinkwasserspeicher

	(bis 7,5 m2 Kollektor-Fläche einsetzbar)

	mit 1Heizungs.- und 2 Solar Wärme-

	tauschern. In Verbindung mit dem

	Kollektorkonzept in Mäandertechnik und

	der intelligenten, selbst regelnden

	Komplettstation arbeitet die Solaranlage

	immer im optimal möglichen Bereich.

	Der zusätzliche dritte Wärmetauscher im

	oberen Speicherbereich sorgt für

	sofortiges warmes Wasser und reduziert

	das Nachheizen durch den Heizkessel.

	- Der OERTLI POWERSUN Solar-

	Komplettspeicher ist mit allen, unter

	der schwenkbaren Abdeckhaube

	liegenden, für den Anschluss und die

	Steuerung einer Solaranlage notwendigen

	Komponenten vollausgestattet.

	Armaturen, Absperrorgane,

	Pumpengruppe mit Entlüftungsventil,

	Ausdehnungsgefäß 18 Liter,

	Sicherheitsventil, Manometer, Füll- und

	Entleerungshahn sind fertig montiert und

	verdrahtet.

	- Alle Anschlüsse sind nach hinten

	verlegt, das Plug & Heat-System

	verringert den Montage- und Anschluss-

	Aufwand erheblich

	- Integrierte matched-flow-Regelung

	inkl. Umschaltelektronik

	- Stahlblech-Druckbehälter mit

	Spezialemaillierung

	- Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

	Technik

	- Wärmedämmung aus 75 mm

	hochwertigen FCKW-freiem

	PU-Hartschaum, direkt im Speichermantel

	geschäumt.

	- Das anspruchvolle Design sowie die

	komplette Ausstattung dieses neuen

	Solarspeichers erlauben die Aufstellung

	innerhalb der thermischen Hülle

	z.B. im Hauswirtschaftsraum

	Betriebsbedingungen:

	Zul. Betriebsüberdruck

	- Primär (Wärmetauscher)   bar : 12

	- Sekundär (Behälter)      bar : 10

	- Solar min./max.          bar : 2/6

	Zul. Vorlauftemperatur

	- Primär                 Grd C : 95

	- Sekundär               Grd C : 95

	- Solar                  Grd C : 120

	Technische Daten

	heizungsseitig :

	Vaux (Inh. Nachheizber.)     l : 110

	Wärmetauscherinhalt          l : 3,7

	Heizfläche Wärmetauscher    m2 : 0,8

	Durchfluss Wärmetauscher  m3/h : 2

	Wasserseitiger Widerstand mbar : 33

	Primärvorlauftemperatur  Grd C : 80

	Leistungsaufnahme           kW : 23

	Dauerl. b. t = 35          l/h : 565

	Zapfl. bei t = 30    l/10 min. : 215

	Leistungskennzahl           NL : 1,6

	Bereitschaftsverluste bei dt = 45

	K,Vgesamt in          kWh/24 h : 1,95

	solarseitig:

	Vsol (Inhalt Solarbereich)   l : 240

	Tauscherinh. (oben)          l : 2,4

	Tauscherinh. (unten)         l : 3,9

	Heizfl. Tauscher (oben)     m2 : 0,5

	Heizfl. Tauscher (unten)    m2 : 0,8

	Durchfluss Wärmetauscher  m3/h : 0,5

	Primärvorlauftemperatur  Grd C : 50 , 70

	Leistungsaufn. (oben)       kW : 1,8

	Leistungsaufn. (unten)      kW : 3,0

	Leistungsaufn. (oben)       kW : 6,4

	Leistungsaufn. (unten)      kW : 10,3

	Leergewicht                 kg : 193

	Bestell-Nr.                    : 251992

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1256	 	 

	Nummer	Kurztexte

	257466	OERTLI Doppelanschluss-Trennstück

	DN 80/125

	Suchbegriff:	Trennstück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	130	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Doppelanschluss - Trennstück

	DN 80/125

	Bestell-Nr.: 257466

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1257	 	 

	Nummer	Kurztexte

	257573	OERTLI  Dreiwegemischer 

	incl. Antrieb Rp1

	Suchbegriff:	Dreiwegemischer

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	270	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Dreiwegemischer

	incl. Antrieb Rp1

	Bestell-Nr.:  257573

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1258	 	 

	Nummer	Kurztexte

	283277	OERTLI TAS-Gasabsperrhahn

	Rp 1/2" DG

	Suchbegriff:	TAS-Gasabsp.hah

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	43	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI TAS-Gasabsperrhahn

	Rp 1/2" DG

	Bestell-Nr.: 283277

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1259	 	 

	Nummer	Kurztexte

	287076	Umrüstsatz FG Opt. 2000/3000

	Suchbegriff:	Umrüstsatz FG 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	16	per Stck

	Ausschreibungtext:	Umrüstsatz FG Opt. 2000/3000

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1260	 	 

	Nummer	Kurztexte

	288694	Umrüstsatz FG Opt. 2000/3000

	Suchbegriff:	Umrüstsatz FG

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	16	per Stck

	Ausschreibungtext:	Umrüstsatz FG Opt. 2000/3000

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1261	 	 

	Nummer	Kurztexte

	289039	OERTLI Hydraulische WeicheHW200

	bis 200kW

	Suchbegriff:	Hydr. Weiche

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	715	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulische WeicheHW200

	bis 200kW

	mit Standkonsole und

	Pur-Hartschalen-Wärmedämmung

	Bestell-Nr.: 289039

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1262	 	 

	Nummer	Kurztexte

	290293	OERTLI Hydraulische Weiche HW70

	bis 70kW

	Suchbegriff:	Hydr. Weiche

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	300	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hydraulische Weiche HW70

	bis 70kW

	mit Wandmontagekonsole und

	Pur-Hartschalen-Wärmedämmung

	Bestell-Nr.: 290293

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1263	 	 

	Nummer	Kurztexte

	293785	OERTLI Einlegeteile G1/R1, 2 Stück

	als Gegenstücke, wenn kein Anschluss-Set

	Suchbegriff:	Einlegeteile 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	21	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI   Einlegeteile G1/R1

	2 Stück als Gegenstücke, wenn kein

	Anschluss-Set verwendet wird

	Bestell-Nr.:  293785

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1264	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294592	OERTLI  Anschlussset Unterputz für 

	OPTIMAT 3025 Combi / CS incl. 

	Suchbegriff:	Anschlussset 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	215	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Anschlussset Unterputz für

	OPTIMAT 3025 Combi / CS incl.

	- Wartungshähne VL/RL,

	- TAS,

	- KFE-Hahn,

	- KW-Hahn

	Bestell-Nr.:  294592

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1265	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294609	OERTLI  Anschlussset Unterputz 

	OPTIMAT 3015/3025/LP incl. 

	Suchbegriff:	Anschlussset 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	169	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Anschlussset Unterputz

	OPTIMAT 3015/3025/LP incl.

	- Wartungshähne VL/RL,

	- TAS,

	- KFE-Hahn

	Bestell-Nr.:  294609

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1266	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294613	OERTLI  Montagekonsole Unterputz 

	OPTIMAT 3015 LP/ 3025 LP 

	Suchbegriff:	Montagekonsole 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	135	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Montagekonsole Unterputz

	OPTIMAT 3015 LP/ 3025 LP

	incl. Anschlusswinkel

	Bestell-Nr.:  294613

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1267	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294615	OERTLI  Montagekonsole Unterputz 

	OPTIMAT 3025 combi / CS 

	Suchbegriff:	Montagekonsole 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Montagekonsole Unterputz

	OPTIMAT 3025 combi / CS

	incl. Anschlusswinkel

	Bestell-Nr.:  294615

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1268	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294847	OERTLI  Anschlussset Aufputz 

	für OPTIMAT 3025 Combi / CS  incl. 

	Suchbegriff:	Anschlussset 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	118	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Anschlussset Aufputz

	für OPTIMAT 3025 Combi / CS  incl.

	- Wartungshähne VL/RL,

	- TAS,

	- KFE-Hahn

	Bestell-Nr.:  294847

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1269	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294848	OERTLI  Anschlussset Aufputz 

	für OPTIMAT 3015/3025/LP 

	Suchbegriff:	Anschlussset 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	108	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Anschlussset Aufputz

	OPTIMAT 3015/3025/LP

	- incl. Wartungshähne VL/RL,

	- TAS,

	- KFE-Hahn

	Bestell-Nr.:  294848

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1270	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294949	OERTLI  Abgaserweiterung

	von DN 60 auf DN 80

	Suchbegriff:	Abgaserweiterun

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	27	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgaserweiterung

	von DN 60 auf DN 80

	Bestell-Nr.:  294949

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1271	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294950	OERTLI  Abgaserweiterung

	von DN 60/100 auf DN 80/125

	Suchbegriff:	Abgaserweiterun

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	48	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abgaserweiterung

	von DN 60/100 auf DN 80/125

	Bestell-Nr.:  294950

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1272	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294952	OERTLI  Revisionsstück LAS

	gerade, weiß DN 60/100

	Suchbegriff:	Revisionsstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	83	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Revisionsstück LAS

	gerade, weiß DN 60/100

	Bestell-Nr.:  294952

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1273	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294953	OERTLI  Bogenstück PPs

	15 Grad,  DN 60

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Bogenstück PPs

	15 Grad,  DN 60

	Bestell-Nr.:  294953

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1274	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294954	OERTLI  Bogenstück PPs

	30 Grad,  DN 60

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Bogenstück PPs

	30 Grad,  DN 60

	Bestell-Nr.:  294954

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1275	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294955	OERTLI  Bogenstück PPs

	45 Grad,  DN 60

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Bogenstück PPs

	45 Grad,  DN 60

	Bestell-Nr.:  294955

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1276	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294956	OERTLI  Bogenstück PPs

	87,5 Grad,  DN 60

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	14	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Bogenstück PPs

	87,5 Grad,  DN 60

	Bestell-Nr.:  294956

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1277	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294959	OERTLI  Bogenstück LAS

	45 Grad,  DN 60/100

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	28	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Bogenstück LAS

	45 Grad,  DN 60/100

	Bestell-Nr.:  294959

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1278	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294960	OERTLI  Bogenstück LAS

	90 Grad,  DN 60/100

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Bogenstück LAS

	90 Grad,  DN 60/100

	Bestell-Nr.:  294960

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1279	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294961	OERTLI  Rohrstück PPs 500 mm DN 60

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	9	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Rohrstück PPs 500 mm DN 60

	Bestell-Nr.:  294961

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1280	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294962	OERTLI Rohrstück PPs 1000 mm DN 60

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	13	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs 1000 mm DN 60

	Bestell-Nr.:  294962

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1281	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294963	OERTLI  Rohrstück PPs 2000 mm DN 60

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Rohrstück PPs 2000 mm DN 60

	Bestell-Nr.:  294963

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1282	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294965	OERTLI  Doppelrohr LAS

	500 mm weiß DN 60/100

	Suchbegriff:	Doppelrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	33	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Doppelrohr LAS

	500 mm weiß DN 60/100

	Bestell-Nr.:  294965

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1283	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294966	OERTLI  Doppelrohr LAS

	1000 mm weiß DN 60/100

	Suchbegriff:	Doppelrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	54	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Doppelrohr LAS

	1000 mm weiß DN 60/100

	Bestell-Nr.:  294966

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1284	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294967	OERTLI LAS Doppelrohr DN 60/100 

	1950 mm 

	Suchbegriff:	Doppelrohr LAS

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	84	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI LAS Doppelrohr DN 60/100

	1950 mm

	Bestell-Nr.                    : 254967

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1285	 	 

	Nummer	Kurztexte

	294968	OERTLI  Langmuffe LAS

	( Schiebestück ) weiß DN 60/100

	Suchbegriff:	Langmuffe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	49	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Langmuffe LAS

	( Schiebestück ) weiß DN 60/100

	Bestell-Nr.:  294968

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1286	 	 

	Nummer	Kurztexte

	295005	OERTLI  Abstandshalter

	Kunststoff für PPs-Rohr DN 60, grau

	Suchbegriff:	Abstandshalter

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Abstandshalter

	Kunststoff für PPs-Rohr DN 60, grau

	Bestell-Nr.:  295005

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1287	 	 

	Nummer	Kurztexte

	295244	OERTLI  Montagekonsole Aufputz 

	OPTIMAT 3000 incl. Verschraubungen

	Suchbegriff:	Montagekonsole 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	98	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Montagekonsole Aufputz

	OPTIMAT 3000 incl. Verschraubungen

	Bestell-Nr.:  295244

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1288	 	 

	Nummer	Kurztexte

	295748	OERTLI  Verbindungs-Schläuche

	für  OBU 130  mit Optimat 3000

	Suchbegriff:	Schläuche

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	94	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Verbindungs-Schläuche

	für  Unterstellspeicher OBU 130

	mit Optimat 3000

	Bestell-Nr.          :  295748

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1289	 	 

	Nummer	Kurztexte

	295951	OERTLI  Reinigungsrohr PPs, DN 60

	gerade mit Schraubdeckel

	Suchbegriff:	Reinigungsrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	28	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Reinigungsrohr PPs, DN 60

	gerade mit Schraubdeckel

	Bestell-Nr.:  295951

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1290	 	 

	Nummer	Kurztexte

	296634	OERTLI  Kaminanschlussbogen PPs, DN 60

	Suchbegriff:	Anschlussbogen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	16	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Kaminanschlussbogen PPs, DN 60

	Bestell-Nr.:  296634

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1291	 	 

	Nummer	Kurztexte

	298157	OERTLI  Revisions-T-Stück LAS

	DN 60/100, weiß

	Suchbegriff:	T-Stück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	104	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Revisions-T-Stück LAS

	DN 60/100, weiß

	Bestell-Nr.:  298157

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1292	 	 

	Nummer	Kurztexte

	300006703	OERTLI Abgas-Mess-Stutzen DN 110 

	für PURN/CURN condens , L:220 mm

	Suchbegriff:	Mess-Stutzen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	49	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgas-Mess-Stutzen DN 110

	für PURN/CURN condens

	( Länge 220 mm )

	Bestell-Nr.                    :

	300006703

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1293	 	 

	Nummer	Kurztexte

	300011211	OERTLI Abgas-Mess-Stutzen DN 80/125 

	für LAS-Systeme, für PU/CU 150 F 

	Suchbegriff:	Mess-Stutzen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	125	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgas-Mess-Stutzen DN 80/125

	für LAS-Systeme,

	für PU/CU 150 F

	Bestell-Nr.      : 00011211

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1294	 	 

	Nummer	Kurztexte

	300903	OERTLI  T-Stück PPs mit Deckel 

	87,5 ° DN 60 

	Suchbegriff:	T-Stück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  T-Stück PPs mit Deckel

	87,5 ° DN 60

	Bestell-Nr.:  300903

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1295	 	 

	Nummer	Kurztexte

	301676	OERTLI Anschlussadapter

	für Kolli AD 188, für Optimat 3000

	Suchbegriff:	Anschlussadapte

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	17	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussadapter

	f. Sicherheitsthermostat Fuss-

	bodenheizung ( Kolli AD 188 )

	für Optimat 3000

	Bestell-Nr.: 301676

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1296	 	 

	Nummer	Kurztexte

	302219	OERTLI  Warmmwasser-MAG, 3 Liter 

	für OPTIMAT 3025 CS

	Suchbegriff:	Warmmwasser-MAG

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	135	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Warmmwasser-MAG, 3 Liter

	für OPTIMAT 3025 CS

	Bestell-Nr.:  302219

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1297	 	 

	Nummer	Kurztexte

	302528	OERTLI Verbindungs-Schläuche

	für  Speicher OS 80 mit Optimat 3000

	Suchbegriff:	Schläuche

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	119	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungs-Schläuche

	für  Speicher OS 80 mit Optimat 3000

	Bestell-Nr.          :  302528

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1298	 	 

	Nummer	Kurztexte

	303697	OERTLI  Kaminschachtabdeckung 

	mit Wetterkragen DN 60

	Suchbegriff:	Kaminschachtabd

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	45	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Kaminschachtabdeckung

	mit Wetterkragen DN 60

	Bestell-Nr.:  303697

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1299	 	 

	Nummer	Kurztexte

	303699	OERTLI  Wandfutter für LAS DN 60/100

	Suchbegriff:	Wandfutter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	20	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Wandfutter für LAS DN 60/100

	Bestell-Nr.:  303699

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1300	 	 

	Nummer	Kurztexte

	303700	OERTLI  Belüftungsblende DN 60

	mit Schiebestück

	Suchbegriff:	Belüftungsblend

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	26	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Belüftungsblende DN 60

	mit Schiebestück

	Bestell-Nr.:  303700

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1301	 	 

	Nummer	Kurztexte

	303705	OERTLI  Rohrstück PPs 

	250 mm DN 60

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	8	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Rohrstück PPs

	250 mm DN 60

	Bestell-Nr.:  303705

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1302	 	 

	Nummer	Kurztexte

	38434	OERTLI Abgasrohr 500 mm lang f.

	GX 01 400 + 800 (2)

	Suchbegriff:	Abgasrohr 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	375	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasrohr 500 mm lang f.

	GX 01 400 + 800 (2)

	Bestell-Nr.:   38434

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1303	 	 

	Nummer	Kurztexte

	384342	OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang 

	für Schwimmbadheizer GX 01 400-800 

	Suchbegriff:	Abgasrohr 1500

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1300	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang

	Für Schwimmbadheizer GX 01 400-800

	-aus EDELSTAHL

	Bestell-Nr.:   384342

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1304	 	 

	Nummer	Kurztexte

	40822	OERTLI Abgasrohr 500 mm lang f.

	GX 01 150 + 250 (1)

	Suchbegriff:	Abgasrohr 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	300	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasrohr 500 mm lang f.

	GX 01 150 + 250 (1)

	Bestell-Nr.:   40822

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1305	 	 

	Nummer	Kurztexte

	408222	OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang 

	für Schwimmbadheizer GX 01 150 + 250 

	Suchbegriff:	Abgasrohr 1500

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1040	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang

	Für Schwimmbadheizer GX 01 150 + 250

	-aus EDELSTAHL

	Bestell-Nr.:   408222

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1306	 	 

	Nummer	Kurztexte

	436341	OERTLI Kesseltauchhülse

	für Einbau CD Modulo in GSR200 cond.

	Suchbegriff:	Kesseltauchhüls

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	31	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesseltauchhülse f.

	Einbau CD Modulo in GSR200 cond.

	Bestell-Nr.: 436341

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1307	 	 

	Nummer	Kurztexte

	457181	Mehrpreis für größere Gehäuseausführung

	von I auf II

	Suchbegriff:	Gehäuse 1-2

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	100	per Stck

	Ausschreibungtext:	Mehrpreis für größere Gehäuseausführung

	von I auf II

	Bestell-Nr.            : 457181

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1308	 	 

	Nummer	Kurztexte

	457182	Mehrpreis für größere Gehäuseausführung

	von I auf III

	Suchbegriff:	Gehäuse 1-3

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	227	per Stck

	Ausschreibungtext:	Mehrpreis für größere Gehäuseausführung

	von I auf III

	Bestell-Nr.            : 457182

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1309	 	 

	Nummer	Kurztexte

	457183	Mehrpreis für größere Gehäuseausführung

	von I auf IV

	Suchbegriff:	Gehäuse 1-4

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	799	per Stck

	Ausschreibungtext:	Mehrpreis für größere Gehäuseausführung

	von I auf IV

	Bestell-Nr.            : 457183

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1310	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45720	OERTLI Hauptschütz

	3-Polig / 20 A

	Suchbegriff:	Hauptschütz 3

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	120	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Hauptschütz

	3-Polig / 20 A

	mit Taster >Ein-Aus< und Kontrolleuchten

	sowie Anschlußklemmen für externen

	>Not-Aus<-Taster.

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1311	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45721	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 2 Kessel je    1-stufig

	Suchbegriff:	Kesselfolge 2/1

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 2 Kessel je    1-stufig

	Bestell-Nr.            : 45721

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1312	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45722	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 2 Kessel je    2-stufig

	Suchbegriff:	Kesselfolge 2/2

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 2 Kessel je    2-stufig

	Bestell-Nr.            : 45722

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1313	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45723	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 3 Kessel je    1-stufig

	Suchbegriff:	Kesselfolge 3/1

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 3 Kessel je    1-stufig

	Bestell-Nr.            : 45723

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1314	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45724	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 3 Kessel je    2-stufig

	Suchbegriff:	Kesselfolge 3/2

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	240	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 3 Kessel je    2-stufig

	Bestell-Nr.            : 45724

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1315	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45725	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 4 Kessel je    1-stufig

	Suchbegriff:	Kesselfolge 4/1

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	362	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 4 Kessel je    1-stufig

	Bestell-Nr.            : 45725

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1316	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45726	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 4 Kessel je    2-stufig

	Suchbegriff:	Kesselfolge 4/2

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	500	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 4 Kessel je    2-stufig

	Bestell-Nr.            : 45726

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1317	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45727	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 5 Kessel je    1-stufig

	Suchbegriff:	Kesselfolge 5/1

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	470	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 5 Kessel je    1-stufig

	Bestell-Nr.            : 45727

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1318	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45728	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 5 Kessel je    2-stufig

	Suchbegriff:	Kesselfolge 5/2

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	675	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselfolgeumschaltung

	für 5 Kessel je    2-stufig

	Bestell-Nr.            : 45728

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1319	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45729	OERTLI Anschluss für Wasser-

	mangelsicherung, m. Leuchtmelder

	Suchbegriff:	Wassermangelsi.

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	85	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss für Wasser-

	mangelsicherung, m. Leuchtmelder

	Bestell-Nr.            : 45729

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1320	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45733	OERTLI Steuersatz f.Umwälzpumpe

	Wechselstrom 230 V/50 Hz.

	Suchbegriff:	Schaltuhr UP

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	230	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steuersatz f.Umwälzpumpe

	Wechselstrom 230 V/50 Hz.

	mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<,

	Leuchtmelder für >Betrieb< und

	>Störung<, Luftschütz 4,0 kW

	Sicherungselement und Motorschutz-

	schalter.

	Bestell-Nr.            : 45733

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1321	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45734	OERTLI Steuersatz f.Umwälzpumpe

	Drehstrom 400 V/50 Hz.

	Suchbegriff:	Schaltuhr UP

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	250	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steuersatz f.Umwälzpumpe

	Drehstrom 400 V/50 Hz.

	mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<,

	Leuchtmelder für >Betrieb< und

	>Störung<, Luftschütz 4,0 kW

	Sicherungselement und Motorschutz-

	schalter.

	Bestell-Nr.            : 45734

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1322	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45735	OERTLI Steuersatz f. Haupt- u.

	Reservepumpe, m. autom. Störumschaltung

	Suchbegriff:	Schaltuhr HAUP

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	430	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steuersatz f. Haupt- u.

	Reservepumpe, m. autom. Störumschaltung

	mit Steuerschalter >0-P1-P2-Automatik<,

	Leuchtmelder für >Betrieb< und

	>Störung<, Luftschütz 4,0 kW

	Sicherungselement und Motorschutz-

	schalter.

	Bestell-Nr.            : 45735

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1323	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45736	OERTLI Schaltuhr f. periodische

	Umschaltung der Haupt- u. Reservepumpe

	Suchbegriff:	Schaltuhr 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	185	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schaltuhr f. periodische

	Umschaltung der Haupt- u. Reservepumpe

	Bestell-Nr.            : 45736

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1324	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45737	OERTLI Steuersatz

	für Boiler-Vorrangschaltung

	Suchbegriff:	Steuersatz Boil

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	325	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steuersatz

	für Boiler-Vorrangschaltung

	mit Schalter >Hand-0-Automatik<,

	Leuchtmelder für >Betrieb< und

	>Störung<, Luftschütz 1,5 kW

	Sicherungselement und Motorschutz-

	schalter, Zeitrelais für Pumpennachlauf.

	Bestell-Nr.            : 45737

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1325	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45738	OERTLI Steuersatz für Motordrosselklappe

	mit abschaltverzögertem Zeitrelais

	Suchbegriff:	Steuersatz

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steuersatz für

	Motordrosselklappe

	mit abschaltverzögertem Zeitrelais.

	Bestell-Nr.            : 45738

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1326	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45739	OERTLI Zentrales Sammelstörmeldesystem

	Suchbegriff:	ZENTRALES SAMME

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	240	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zentrales Sammelstörmeldesystem

	mit 15 Eingängen, Ausgang zum Ansteuern

	eines <<Leuchtmelders und einer Hupe,

	mit Hupenabstelltaste und Leucht-

	melder Sammelstörung>>>>, potential->>

	freier Kontakt (Wechsler) für Fern-

	meldung.

	Bestell-Nr.:   45739

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1327	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45740	OERTLI Erweiterungsbaustein

	zum Sammelstörmeldesystem, 14 Eingänge

	Suchbegriff:	Erweiterungsbau

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterungsbaustein

	zum Sammelstörmeldesystem, 14 Eingänge

	Bestell-Nr.            : 45740

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1328	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45741	OERTLI Leuchtmelder  22,5 mm

	Suchbegriff:	Leuchtmelder  

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	25	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Leuchtmelder  22,5 mm

	Kalottenfarbe nach Wahl zur zu-

	sätzlichen Anzeige von Betriebs- und

	Störfunktionen.

	Bestell-Nr.            : 45741

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1329	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45742	OERTLI Steckdose 230 V

	m. Klappdeckel und Sicherungselement

	Suchbegriff:	Steckdose 230 V

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	55	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steckdose 230 V

	m. Klappdeckel und Sicherungselement

	Bestell-Nr.            : 45742

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1330	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45743	OERTLI Kleinspannungsversorgung

	230/2 100 VA, m. Steckdose 24V u. Sicher

	Suchbegriff:	Kleinspannungsv

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kleinspannungsversorgung

	230/2 100 VA, m. Steckdose 24V u. Sicher

	Bestell-Nr.            : 45743

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1331	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45746	Einbau und Verdrahtung von beigestellten

	Geräten einschl. Verdrahtung

	Suchbegriff:	Einbau 

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	185	per Stck

	Ausschreibungtext:	Einbau und Verdrahtung von beigestellten

	Geräten einschl. Verdrahtung

	nach verbindlichen Anschlußplänen.

	Bestell-Nr.            : 45746

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1332	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45803	Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 150

	Suchbegriff:	GG 7,5

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1340	per Stck

	Ausschreibungtext:	Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 150

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 7,5

	Förderhöhe         mWS : 30

	Motorleistung       kW : 2,2

	Drehzahl         l/min : 2840

	Bestell-Nr.            : 45803

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1333	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45805	Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 250

	Suchbegriff:	GG 12,5

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1430	per Stck

	Ausschreibungtext:	Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 250

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 12,5

	Förderhöhe         mWS : 32

	Motorleistung       kW : 3,0

	Drehzahl         l/min : 2840

	Bestell-Nr.            : 45805

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1334	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45807	Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 400

	Suchbegriff:	GG 20,0

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1590	per Stck

	Ausschreibungtext:	Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 400

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 20,0

	Förderhöhe         mWS : 30

	Motorleistung       kW : 4,0

	Drehzahl         l/min : 2840

	Bestell-Nr.            : 45807

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1335	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45809	OERTLI Druckerhöhungspumpe

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Suchbegriff:	GG zu GX 01 600

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1840	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Druckerhöhungspumpe

	GG zu GX 01 600

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 30,0

	Förderhöhe         mWS : 30

	Motorleistung       kW : 5,5

	Drehzahl         l/min : 2840

	Bestell-Nr.            : 45809

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1336	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45811	Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 800

	Suchbegriff:	GG 40,0

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2235	per Stck

	Ausschreibungtext:	Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 800

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 40,0

	Förderhöhe         mWS : 35

	Motorleistung       kW : 7,5

	Drehzahl         l/min : 2840

	Bestell-Nr.            : 45811

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1337	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45813	Rückführpumpe GG zu GX 01 150

	Suchbegriff:	GG 7,5

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1130	per Stck

	Ausschreibungtext:	Rückführpumpe GG zu GX 01 150

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 7,5

	Förderhöhe         mWS : 10

	Motorleistung       kW : 0,55

	Drehzahl         l/min : 1420

	Bestell-Nr.            : 45813

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1338	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45815	Rückführpumpe GG zu GX 01 250

	Suchbegriff:	GG 12,5

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1275	per Stck

	Ausschreibungtext:	Rückführpumpe GG zu GX 01 250

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 12,5

	Förderhöhe         mWS : 11

	Motorleistung       kW : 1,1

	Drehzahl         l/min : 1420

	Bestell-Nr.            : 45815

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1339	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45817	Rückführpumpe GG zu GX 01 400

	Suchbegriff:	GG 20,0

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1425	per Stck

	Ausschreibungtext:	Rückführpumpe GG zu GX 01 400

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 20,0

	Förderhöhe         mWS : 10

	Motorleistung       kW : 1,5

	Drehzahl         l/min : 1420

	Bestell-Nr.            : 45817

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1340	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45819	Rückführpumpe GG zu GX 01 600

	Suchbegriff:	GG 30,0

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1450	per Stck

	Ausschreibungtext:	Rückführpumpe GG zu GX 01 600

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 30,0

	Förderhöhe         mWS : 10

	Motorleistung       kW : 1,5

	Drehzahl         l/min : 1420

	Bestell-Nr.            : 45819

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1341	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45821	Rückführpumpe GG zu GX 01 800

	Suchbegriff:	GG 40,0

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1515	per Stck

	Ausschreibungtext:	Rückführpumpe GG zu GX 01 800

	In Blockbauweise mit direkt angeflan-

	schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

	IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

	Förderleistung   cbm/h : 40,0

	Förderhöhe         mWS : 10

	Motorleistung       kW : 2,2

	Drehzahl         l/min : 1420

	Bestell-Nr.            : 45821

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1342	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45823	OERTLI Pumpenschaltschrank 

	zu GX 01 150-800

	Suchbegriff:	Pumpenschaltsch

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2075	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Pumpenschaltschrank

	zu GX 01 150-800

	Pumpenschaltschrank für Wandaufbau, aus

	Stahlblech, mit Grund und Fertigan-

	strich, mit verschließbarer Tür,

	gummigedichtet mit PG-Verschraubungen

	für Kabeleinführung von unten und oben.

	Eingebaut sind:

	- 1 Hauptschalter

	- 1 Pumpensteuerung für Stern-Dreieck-

	    Schaltung (Druckerhöhungspumpe)

	- 1 Pumpensteuerung für Direktschaltung

	    (Rückführpumpe)

	- 2 Steuerschalter Hand/Aus/Automatik

	- 2 Betriebslampen

	- 2 Störlampen

	sowie die erforderlichen Sicherungen

	und die komplette innere Verdrahtung.

	Bestell-Nr.            : 45823

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1343	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45824	OERTLI Zusatzausrüstung

	für automatische Wiedereinschaltung.

	Suchbegriff:	Auto. Wiederein

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zusatzausrüstung

	für automatische Wiedereinschaltung.

	Eingebaut im Pumpenschaltschrank,

	zeitabhängig über Zeituhr und/oder

	temperaturabhängig über Beckenwasser-

	fühler.

	Bestell-Nr.            : 45824

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1344	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45826	OERTLI Beckenwasserfühler

	Schaltdifferenz 0,25 ... 2 K

	Suchbegriff:	Beckenwasserfüh

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	230	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Beckenwasserfühler

	Schaltdifferenz 0,25 ... 2 K

	Bestell-Nr.            : 45826

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1345	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45827	OERTLI Wasser-Magnetventil Rp2"

	Suchbegriff:	Wasser-Magnetv.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	440	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wasser-Magnetventil Rp2"

	zum Einbau in die Wasserzuführungs-

	leitung.

	Bestell-Nr.            : 45827

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1346	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45828	OERTLI Wasser-Magnetventil DN65

	Suchbegriff:	Wasser-Magnetve

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1285	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wasser-Magnetventil DN65

	zum Einbau in die Wasserzuführungs-

	leitung.

	Bestell-Nr.            : 45828

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1347	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45829	OERTLI Wasser-Magnetventil DN80

	Suchbegriff:	Wasser-Magnetve

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1675	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wasser-Magnetventil DN80

	zum Einbau in die Wasserzuführungs-

	leitung.

	Bestell-Nr.            : 45829

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1348	 	 

	Nummer	Kurztexte

	45890	OERTLI Feuerzugregler 3/4"

	Suchbegriff:	Feuerzugregler 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	44	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Feuerzugregler 3/4"

	Bestell-Nr.            : 45890

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1349	 	 

	Nummer	Kurztexte

	46407	OERTLI Zirkulationszubehör

	GSH 13R - 203R und STH 120-200

	Suchbegriff:	Zirk.Zub. GSH

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	17	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zirkulationszubehör

	GSH 13R - 203R und STH 120-200

	Bestehend aus:

	-Rohrdoppelnippel   R 3/4"

	-Tauchrohr

	Bestell-Nr.            : 46407

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1350	 	 

	Nummer	Kurztexte

	46516	OERTLI Thermische Ablaufsicherung

	Suchbegriff:	THERM. ABLAUFSI

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	98	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Thermische Ablaufsicherung

	Bestell-Nr.            : 46516

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1351	 	 

	Nummer	Kurztexte

	47624	OERTLI Anschluss f.Druckwächter

	m. Leuchtmelder <Überdruck> am Gerät

	Suchbegriff:	Druckwächt.Ansc

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	82	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss f.Druckwächter

	m. Leuchtmelder <Überdruck> am Gerät

	Bestell-Nr.            : 47624

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1352	 	 

	Nummer	Kurztexte

	47655	OERTLI Betriebsstundenzähler

	Suchbegriff:	Betriebsstunden

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	42	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Betriebsstundenzähler

	Zum Einbau in das Armaturenpult.

	2 Betriebsstundenzähler für 2-stufige

	Kessel erforderlich.

	Bestell-Nr.            : 47655

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1353	 	 

	Nummer	Kurztexte

	47805	OERTLI Schaltschrankgehäuse

	Suchbegriff:	Schaltschrankge

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	640	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schaltschrankgehäuse

	Schaltschrankgehäuse mit Betriebs-

	stundenzähler und Kesselsteuerung

	(ohne Stufenschaltwerk und elektronische

	Regelung) für max. 2 Kesselstufen,

	Hand - 0 - Automatik-Schalter je

	Schaltstufe.

	Breite             mm  : 600

	Höhe               mm  : 600

	Tiefe              mm  : 300

	Netzeinspeisung   A/V  : 16/400

	Drehstrom              : 3/N/PE, 50 Hz

	Schutzart              : IP 52

	Bestell-Nr.            : 47805

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1354	 	 

	Nummer	Kurztexte

	484191	OERTLI Brenner u. Zirkulations-

	pumpensteuerung m.Zeitschaltuhr/Wochenpr

	Suchbegriff:	Brenner u. Zirk

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	215	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Brenner u. Zirkulations-

	pumpensteuerung m.Zeitschaltuhr/Wochenpr

	2-Kanal-Digitaluhr, 2 Betriebsschalter

	Bestell-Nr.            : 484191

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1355	 	 

	Nummer	Kurztexte

	48761	OERTLI Steuersatz f. Nachtab-

	schaltung d. Zirkulationsp. ü.Schaltuhr

	Suchbegriff:	Steuers. Nacht.

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	185	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steuersatz f. Nachtab-

	schaltung d. Zirkulationsp. ü.Schaltuhr

	Bestell-Nr.            : 48761

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1356	 	 

	Nummer	Kurztexte

	48762	OERTLI Fernmeldestörtableau mit

	optischer und akustischer Signalgebung

	Suchbegriff:	Fernmeldestörta

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Fernmeldestörtableau mit

	optischer und akustischer Signalgebung

	Bestell-Nr.            : 48762

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1357	 	 

	Nummer	Kurztexte

	49150	OERTLI Zirkulationszubehör GS 18-20

	Suchbegriff:	Zirk.zub GS

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	19	per Stck

	Ausschreibungtext:	Zirkulationszubehör GS 18 - 20

	bestehend aus:

	-Rohrdoppelnippel   R 1"

	-Tauchrohr

	Bestell-Nr.            : 49150

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1358	 	 

	Nummer	Kurztexte

	50829	OERTLI Eine weitere periodische

	Umschaltung mit Schaltuhr 45736

	Suchbegriff:	Umschaltung

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	61	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Eine weitere periodische

	Umschaltung mit Schaltuhr 45736

	Bestell-Nr.            : 50829

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1359	 	 

	Nummer	Kurztexte

	50830	OERTLI Elektronischer Summer

	eingebaut

	Suchbegriff:	Summer

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Elektronischer Summer

	eingebaut

	Bestell-Nr.            : 50830

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1360	 	 

	Nummer	Kurztexte

	50831	OERTLI Lampenprüfeinrichtung

	Für Schaltschrank

	Suchbegriff:	Prüfeinrichtung

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTL Lampenprüfeinrichtung

	Für Schaltschrank

	Bestell-Nr.            : 50831

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1361	 	 

	Nummer	Kurztexte

	50832	OERTLI Steckdose 400 V

	Suchbegriff:	Steckdose 400 V

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steckdose 400 V

	Bestell-Nr.            : 50832

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1362	 	 

	Nummer	Kurztexte

	50834	OERTLI Weiterer Steuersatz m.gleicher 

	Schaltuhr

	Suchbegriff:	Weiterer Steuer

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	61	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Weiterer Steuersatz m.gleicher

	Schaltuhr

	Bestell-Nr.            : 50834

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1363	 	 

	Nummer	Kurztexte

	51083	OERTLI Isolierverschraubung

	Anschluss: 22 mm Lötnippel - 3/4 Zoll

	Suchbegriff:	Isolierverschr.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	41	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Isolierverschraubung

	für GVR condens zum Anschluss

	an eine Trinkwasserleitung aus

	verzinktem Stahlrohr

	Anschluss: 22 mm Lötnippel - 3/4 Zoll

	Bestell-Nr.: 51083

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1364	 	 

	Nummer	Kurztexte

	51146	OERTLI CORREX-Fremdstrom-Anode

	zu GS 35 - 70

	Suchbegriff:	CORREX GS 35-70

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	220	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI CORREX-Fremdstrom-Anode

	zu GS 35 - 70

	mit Stecker-Potentiostat, für Anschluß

	an 230 V/50 Hz und Verbindungskabel

	3,5 Meter. Ausführung mit einer Anode.

	Anschlußgewinde     R" : 3/4

	Bestell-Nr.            : 51146

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1365	 	 

	Nummer	Kurztexte

	51147	OERTLI CORREX-Fremdstrom-Anode

	zu GS 90

	Suchbegriff:	CORREX GS 90

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI CORREX-Fremdstrom-Anode

	zu GS 90

	mit Stecker-Potentiostat, für Anschluß

	an 230 V/50 Hz und Verbindungskabel

	3,5 Meter. Ausführung mit zwei Anoden.

	Anschlußgewinde     R" : 3/4

	Bestell-Nr.            : 51147

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1366	 	 

	Nummer	Kurztexte

	512023105	OERTLI Dachdurchführ. GSR 305 cond

	Suchbegriff:	Dachdurchführ. 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	890	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Konzentrische

	Dachdurchführung für Dachheizzentralen

	- für GSR 305 condens (200/300)

	Bestell-Nr.: 512023105

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1367	 	 

	Nummer	Kurztexte

	512033106	OERTLI Dachdurchführ. GSR 306-309 cond

	Suchbegriff:	Dachdurchführ. 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1225	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Konzentrische

	Dachdurchführung für Dachheizzentralen

	- für GSR 306 bis GSR 309 condens

	(250/350)

	Bestell-Nr.: 512033106

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1368	 	 

	Nummer	Kurztexte

	52546	OERTLI Soloschaltung

	für GS 18-20 (EZ)

	Suchbegriff:	Soloschaltung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	120	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Soloschaltung

	für GS 18-20 (EZ)

	Der Heizkessel geht außer Betrieb,

	wenn der Warmwasserspeicher Wärme

	anfordert.

	Bestell-Nr.            : 52546

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1369	 	 

	Nummer	Kurztexte

	52709	OERTLI FI-Schutzschalter 25 A

	Auslösestrom 0,3 bzw. 0,5 A

	Suchbegriff:	FI-Schutzschalt

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	170	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI FI-Schutzschalter 25 A

	Auslösestrom 0,3 bzw. 0,5 A

	Bestell-Nr.            : 52709

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1370	 	 

	Nummer	Kurztexte

	52726	OERTLI Ausgang 230 V, 50 Hz

	m. Schalter Ein/Aus, Lampe und Sicherung

	Suchbegriff:	Ausgang 230 V

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	73	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ausgang 230 V, 50 Hz

	m. Schalter Ein/Aus, Lampe und Sicherung

	Bestell-Nr.            : 52726

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1371	 	 

	Nummer	Kurztexte

	52727	OERTLI Ausgang 400 V, 50 Hz

	m. Schalter Ein/Aus,3 Lampen u.Sicherung

	Suchbegriff:	Ausgang 400 V

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	122	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ausgang 400 V, 50 Hz

	m. Schalter Ein/Aus,3 Lampen u.Sicherung

	Bestell-Nr.            : 52727

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1372	 	 

	Nummer	Kurztexte

	53655	OERTLI  Heizpatrone BGC

	4 kW / 230 Volt oder 6 kW / 400 Volt

	Suchbegriff:	Heizpatrone 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	355	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Heizpatrone BGC

	4 kW / 230 Volt oder 6 kW / 400 Volt

	Bestell-Nr.          : 53655

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1373	 	 

	Nummer	Kurztexte

	54191	OERTLI Schaltschrankbeleuchtung

	mit Türkontaktschalter

	Suchbegriff:	Beleuchtung

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schaltschrankbeleuchtung

	mit Türkontaktschalter

	Bestell-Nr.            : 54191

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1374	 	 

	Nummer	Kurztexte

	54192	OERTLI Zeitrelais

	1,5-30 Min., Einbau und Verdrahtung

	Suchbegriff:	Zeitrelais

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	135	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zeitrelais

	1,5-30 Min., Einbau und Verdrahtung

	Bestell-Nr.            : 54192

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1375	 	 

	Nummer	Kurztexte

	54193	OERTLI Zeitrelais

	abschaltverzögert 1,5-30 Min

	Suchbegriff:	Zeitrelais

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	135	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zeitrelais

	abschaltverzögert 1,5-30 Min

	Bestell-Nr.            : 54193

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1376	 	 

	Nummer	Kurztexte

	59072	OERTLI Raumfühler ST 13.1

	Suchbegriff:	ST13.1

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	80	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Raumfühler ST 13.1

	Zur Raumtemperaturaufschaltung.

	Bestell-Nr.            : 59072

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1377	 	 

	Nummer	Kurztexte

	59880	OERTLI Steuersatz f.Umwälzpumpe

	Wechselstrom 230V, kurzschlußfeste Ausf.

	Suchbegriff:	Steuersatz UP

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steuersatz f.Umwälzpumpe

	Wechselstrom 230V, kurzschlußfeste Ausf.

	mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<,

	Leuchtmelder für >Betrieb<, Hilfs-

	relais und Sicherungselement.

	Bestell-Nr.            : 59880

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1378	 	 

	Nummer	Kurztexte

	59881	OERTLI ZLT-Relais

	Suchbegriff:	ZLT-Relais

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	72	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI ZLT-Relais

	Schnittstelle zur Übergabe von

	Betriebs- und Störmeldungen an

	Datennetze

	Bestell-Nr             : 59881

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1379	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000202	OERTLI Rohrstück PPs 500 mm DN 160

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs

	500 mm DN 150

	Bestell-Nr.: 6000202

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1380	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000204	OERTLI Rohrstück PPs 1000 mm DN 160

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	70	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs

	1000 mm DN 150

	Bestell-Nr.: 6000204

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1381	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000206	OERTLI Rohrstück PPs 2000 mm DN 160

	Suchbegriff:	Rohrstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	120	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rohrstück PPs

	2000 mm DN 150

	Bestell-Nr.: 6000206

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1382	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000208	OERTLI Bogenstück PPs 15 ° DN 160

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	48	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	15 Grad DN 150

	Bestell-Nr.: 6000208

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1383	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000209	OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 160

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	48	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	30 Grad DN 150

	Bestell-Nr.: 6000209

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1384	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000210	OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 160

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	52	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	45 Grad DN 150

	Bestell-Nr.: 6000210

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1385	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000213	OERTLI Bogenstück PPs 87,5 ° DN 160

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	56	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs

	87,5 Grad DN 150

	Bestell-Nr.: 6000213

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1386	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000216	OERTLI Kaminanschlußbogen PPs DN 160

	Suchbegriff:	Kaminanschlußb.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	102	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaminanschlussbogen

	PPs DN 150

	Bestell-Nr.: 6000216

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1387	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000218	OERTLI Kessel-Anschluss-Stück DN 160

	mit Abgasmessung

	Suchbegriff:	Kessel-Anschl.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	61	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kessel-Anschluss-Stück DN 160

	mit Abgasmessung

	Bestell-Nr.: 6000218

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1388	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000222	OERTLI Belüftungsblende

	mit Schiebestück DN 160

	Suchbegriff:	Belüftungsblend

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	45	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Belüftungsblende

	mit Schiebestück DN 150

	Bestell-Nr.: 6000222

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1389	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000225	OERTLI Kaminschachtabdeckung

	mit Wetterkragen DN 160

	Suchbegriff:	Kaminschachtab.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	255	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaminschachtabdeckung

	mit Wetterkragen DN 150

	Bestell-Nr.: 6000225

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1390	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000230	OERTLI Reinigungsrohr PPs,

	gerade mit Schraubdeckel DN 160

	Suchbegriff:	Reinigungsrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	157	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reinigungsrohr PPs DN 150

	gerade mit Schraubdeckel

	Bestell-Nr.: 6000230

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1391	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000429	OERTLI Adapter 150/160 GRS 200

	Suchbegriff:	Adapter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	68	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterung D 150/160

	(symmetrisch) für GSR 200 condens

	Bestell-Nr.: 6000429

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1392	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000455	OERTLI Befestigungsschelle LAS

	DN 70 70/125

	Suchbegriff:	Befestigungssch

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	13	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Befestigungsschelle LAS

	DN 70 70/125

	Bestell-Nr.            : 6000455

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1393	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000784	Rohrschelle als Montagehilfe für PPs Roh

	Suchbegriff:	Rohrschelle 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	7	per Stck

	Ausschreibungtext:	Rohrschelle als Montagehilfe für PPs Roh

	Bestell-Nr.            : 6000784

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1394	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6000865	OERTLI Kesselanschlußstück

	DN 80/70

	Suchbegriff:	Anschlußstück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	16	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselanschlußstück

	DN 80/70

	Bestell-Nr.              : 6000865

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1395	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001026	OERTLI PPs Rohrstück 500 mm lang DN 100

	Suchbegriff:	Rohr mit Muffe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	17	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI PPs Rohrstück 500 mm lang DN 100

	Bestell-Nr.             : 6001026

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1396	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001042	OERTLI PPs Rohrstück 1000 mm lang, DN 10

	Suchbegriff:	Rohr mit Muffe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	26	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI PPs Rohrstück 1000 mm lang, DN 10

	Bestell-Nr.             : 6001042

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1397	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001068	OERTLI PPs Rohrstück 2000 mm

	DN 100

	Suchbegriff:	Rohr mit Muffe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	36	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI PPs Rohrstück 2000 mm

	DN 100

	Bestell-Nr.             : 6001068

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1398	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001071	Befestigungsschelle LAS, verstellbarer

	Achsabstand 100-160 mm, DN 100

	Suchbegriff:	Befestigungssch

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	Befestigungsschelle LAS, verstellbarer

	Achsabstand 100-160 mm, DN 100

	Bestell-Nr.            : 6001071

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1399	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001084	OERTLI Bogenstück PPs 15 Grad

	DN 100

	Suchbegriff:	Bogen 15° RRS

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs 15 Grad

	DN 100

	Bestell-Nr.             : 6001084

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1400	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001097	OERTLI Bogenstück PPs 30 Grad

	DN 100

	Suchbegriff:	Bogen 30° PPS

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs 30 Grad

	DN 100

	Bestell-Nr.             : 6001097

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1401	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001107	OERTLI Bogenstück PPs 45 Grad

	DN 100

	Suchbegriff:	Bogen 45° PPS

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs 45 Grad

	DN 100

	Bestell-Nr.             : 6001107

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1402	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001136	OERTLI Bogenstück PPs 87,5 Grad

	DN 100

	Suchbegriff:	Bogen 87,5° PPS

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	15	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück PPs 87,5 Grad

	DN 100

	Bestell-Nr.             : 6001136

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1403	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001217	OERTLI Kaminanschlußbogen PPs

	170 mm, DN 100

	Suchbegriff:	Kaminanschlußb.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	27	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaminanschlußbogen PPs

	170 mm, DN 100

	Bestell-Nr.            : 6001217

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1404	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001229	OERTLI Belüftungsblende mit Schiebestück

	DN 160

	Suchbegriff:	Belüftungsbl.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	39	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Belüftungsblende mit Schiebestück

	DN 160

	Bestell-Nr.            : 6001229

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1405	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001233	Anschlußstück mit Abgasmessung PPs

	150 mm, DN 100

	Suchbegriff:	Anschlußstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30	per Stck

	Ausschreibungtext:	Anschlußstück mit Abgasmessung PPs

	150 mm, DN 100

	Bestell-Nr.            : 6001233

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1406	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001246	OERTLI Reinigungsrohr PPs gerade mit

	Schraubdeckel, 200 mm, DN 100

	Suchbegriff:	Reinigungsrohr 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reinigungsrohr PPs gerade mit

	Schraubdeckel, 200 mm, DN 100

	Bestell-Nr.             : 6001246

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1407	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001275	OERTLI Anschlussadapter PPs

	Optimat 3045 und 3060

	Suchbegriff:	Anschlussadapte

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	62	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussadapter DN 110für

	den Anschluss einwandiger PPs

	Abgasrohrsysteme an OPTIMAT 3045

	und 3065

	Bestell-Nr.: 6001275

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1408	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001301	Rohrschelle Montagehilfe für PPs Rohr

	DN 100

	Suchbegriff:	Rohrschelle 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	10	per Stck

	Ausschreibungtext:	Rohrschelle Montagehilfe für PPs Rohr

	DN 100

	Bestell-Nr.            : 6001301

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1409	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001314	Kaminschachtabdeckung mit Wetterkragen

	DN 100

	Suchbegriff:	Kaminschachtab.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	55	per Stck

	Ausschreibungtext:	Kaminschachtabdeckung mit Wetterkragen

	DN 100

	Bestell-Nr.            : 6001314

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1410	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6001626	OERTLI Abschlußdeckel DN 100

	mit Kondensatablauf

	Suchbegriff:	Abschlußdeckel 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	42	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abschlußdeckel DN 100

	mit Kondensatablauf

	Bestell-Nr.            : 6001626

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1411	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6002001	OERTLI Revisionsbogen DN 160

	Suchbegriff:	Revisionsbogen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	115	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisionsbogen DN 150

	Bestell-Nr.: 6002001

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1412	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6002006	OERTLI Abstandshalter PPs DN 160

	Suchbegriff:	Abstandshalter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	9	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abstandshalter PPS DN 150

	Bestell-Nr.: 6002006

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1413	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6002261	Tube Gleitmittel

	Suchbegriff:	Gleitmittel

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	5	per Stck

	Ausschreibungtext:	Tube Gleitmittel

	Bestell-Nr.            : 6002261

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1414	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6002423	OERTLI Flachdachkragen

	DN 125

	Suchbegriff:	Flachdachkragen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	37	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Flachdachkragen DN 125

	Bestell-Nr.:  6002423

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1415	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6003092	OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

	schwarz 25-45 Grad, DN 100/160

	Suchbegriff:	Schrägdachpfann

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	85	per Stck

	Ausschreibungtext:	Schrägdachpfanne mit Bleischürze

	schwarz 25-45 Grad, DN 70

	70/125

	Bestell-Nr.             : 6003092

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1416	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6003221	OERTLI Flachdachkragen

	DN 160

	Suchbegriff:	Flachdachkragen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	46	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdachkragen

	DN 160

	Bestell-Nr.             : 6003221

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1417	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6003276	OERTLI Auflageschiene

	DN 70 70/125

	Suchbegriff:	Auflageschiene

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Auflageschiene

	zur Montage des Kaminanschlussbogens

	im Schacht

	Bestell-Nr.:  6003276

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1418	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6003703	OERTLI Bogenstück 35 grd

	DN 110/150

	Suchbegriff:	Bogenstück 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	47	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Bogenstück 35 grd

	DN 110/150

	Bestell-Nr.: 6003703

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1419	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6003887	OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

	rot 25-45 Grad DN 80/125

	Suchbegriff:	Dachpfanne

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	61	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Schrägdachpfanne

	mit Bleischürze, rot RAL 8023

	Dachneigung  25 - 45 °

	DN 60/100 und 80/125

	Bestell-Nr.:  6003887

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1420	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6003890	Schrägdachpfanne mit Bleischürze rot

	RAL 8023 25-45 Grad, DN 100/160

	Suchbegriff:	Schrägdachpfann

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	85	per Stck

	Ausschreibungtext:	Schrägdachpfanne mit Bleischürze rot

	RAL 8023 25-45 Grad, DN 100/160

	Bestell-Nr.             : 6003092

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1421	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6004369	OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

	schwarz 25-45 Grad DN 80/125

	Suchbegriff:	Dachpfanne

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	61	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schrägdachpfanne

	mit Bleischürze, schwarz

	Dachneigung  25 - 45 °

	DN 60/100 und 80/125

	Bestell-Nr.:  6004369

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1422	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6004997	Granulatsystem Neutralisationsgranulat

	(Nachfüllset ca. 5 Liter)

	Suchbegriff:	Granulatsystem 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30	per Stck

	Ausschreibungtext:	Granulatsystem Neutralisationsgranulat

	(Nachfüllset ca. 5 Liter)

	Bestell-Nr.: 6004997

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1423	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6005107	OERTLI Neutralisationsbox

	Sk 1 bis 50 kW incl. Granulatfüllung

	Suchbegriff:	SK1

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	123	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Neutralisationsbox

	Sk 1 bis 50 kW incl. Granulatfüllung

	Bestell-Nr.: 6005107

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1424	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6005610	OERTLI Anschluss-Stück f. Mehrfachbeleg.

	DN 80 x DN 110 mit Montagedeckel

	Suchbegriff:	Anschluss-Stück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	150	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss-Stück

	für Mehrfachbelegung

	DN 80 x DN 110 mit Montagedeckel

	und Fixierschelle

	Bestell-Nr.: 6005610

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1425	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6005612	OERTLI Kondensatanschluss f. Mehrfachbel

	Anschluss der Kondensatleitung v. Kessel

	Suchbegriff:	Kondensatanschl

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kondensatanschluss

	für Mehrfachbelegung

	zum Anschluss der Kondensatleitung vom

	Kessel

	Bestell-Nr.: 6005612

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1426	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6005613	OERTLI Verbindungsschelle

	z. Fixierung der Abgasleitung im Schacht

	Suchbegriff:	Verbindungssche

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	48	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsschelle

	für Mehrfachbelegung

	zur Fixierung der Abgasleitung im

	Schacht

	Bestell-Nr.: 6005613

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1427	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6005614	OERTLI Schachtsohle f. Mehrfachbel.

	DN 110 mit Kondensatanschluss

	Suchbegriff:	Schachtsohle 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	230	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schachtsohle

	für Mehrfachbelegung

	DN 110 mit Kondensatanschluss

	Bestell-Nr.: 6005614

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1428	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6005616	OERTLI Montageset f. Mehrfachbel.

	als Montagehilfe d. Abgasleitung im Sch.

	Suchbegriff:	Montageset 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	57	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Montageset

	für Mehrfachbelegung

	als Montagehilfe der Abgasleitung

	im Schacht

	Bestell-Nr.: 6005616

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1429	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60065	OERTLI Abgasüberwachung

	GS 35 C (EC) - 90 C (EC)

	Suchbegriff:	Abgasüberwach.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	73	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasüberwachung

	GS 35 C (EC) - 90 C (EC)

	Bestell-Nr.             : 60065

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1430	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6006637	Abstandshalter Kunststoff für PPs Rohr

	DN 100

	Suchbegriff:	Abstandshalter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	9	per Stck

	Ausschreibungtext:	Abstandshalter Kunststoff für PPs Rohr

	DN 100

	Bestell-Nr.             : 6006637

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1431	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6006784	OERTLI Kaskadenanschluss

	PPs DN 100, DN 80

	Suchbegriff:	Anschluß

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	62	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kaskadenanschluss

	PPs DN 100 - DN 80

	Bestell-Nr.: 6006784

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1432	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60068	OERTLI Abgasüberwachung

	GS 18-20

	Suchbegriff:	Abgasüberwach.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	75	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasüberwachung

	GS 18-20

	Bestell-Nr.             : 60068

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1433	 	 

	Nummer	Kurztexte

	600760	OERTLI Presswerkzeug JDS

	z. einfach. Zusammennoppeln v. Kesseln

	Suchbegriff:	Presswerkzeug 

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1400	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Presswerkzeug JDS

	zum einfachen Zusammennippeln

	von Kesseln mit losen Gliedern vor Ort

	- Leihweise für 14 Tage

	- Rücksendung muß frachfrei erfolgen

	Bestell-Nr.            : 600760

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1434	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6008039	OERTLI Verbindungsstück für Flexrohr

	DN 83

	Suchbegriff:	Verbindungsstck

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	90	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsstück für Flexrohr

	DN 83

	Bestell-Nr.: 6008039

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1435	 	 

	Nummer	Kurztexte

	6008139	OERTLI Revisionsstück für Flexrohr

	DN 83

	Suchbegriff:	Revisionsstück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	125	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Revisionsstück für Flexrohr

	DN 83

	Bestell-Nr.: 6008139

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1436	 	 

	Nummer	Kurztexte

	601172	OERTLI Abgasthermometer für Öl-/Gas-

	kessel PKR/CKR/PURN/PURS/CUM

	Suchbegriff:	Abgasthermomete

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	83	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasthermometer für Öl-/Gas-

	kessel PKR/CKR/PURN/PURS/CUM

	Bestell-Nr.: 601172

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1437	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60191	OERTLI Witterungsgeführte

	Regelung CD 20 im Normgehäuse 144x96 mm

	Suchbegriff:	CD 20

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	675	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Witterungsgeführte

	Regelung CD 20 im Normgehäuse 144x96 mm

	Digitalregler in Modultechnik -

	Analoge Bedienung für den Betreiber:

	- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

	- Wahl der gewünschten Betriebsart

	Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

	für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

	Die große Anzeige informiert auch über

	Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

	Funktionen. Die Regelung verfügt über

	einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

	2050 und hat eine Gangreserve von 10

	Jahren. Alle Heizkreise können

	unterschiedlich programmiert werden -

	völlig getrennte Temperaturen und

	Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

	Regelung und Bediener bzw. Techniker

	erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

	oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

	Der Regler verfügt über folgende

	Funktionen: Totalabschaltung in den

	Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

	Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

	funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

	anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

	Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

	blockierschaltung ), Abfrage der An-

	lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

	Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

	autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

	Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

	Lieferung mit 3 fest integrierten

	Modulen ( Brenner, Mischer- und

	Speicherlademodul ). Mit Außen-,

	Kessel-, Vorlauf- und Speicherfühler

	incl. je einem 3-poligen Stecker und

	2,5 m Flexleitung ( 2x0,75 ) pro

	Fühler.

	Bestell-Nr.             : 60191

	Typ                     : CD 20

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1438	 	 

	Nummer	Kurztexte

	602011	OERTLI Witterungsgeführte

	Regelung CD 30 im Normgehäuse 144x96 mm

	Suchbegriff:	CD 30

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	860	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Witterungsgeführte

	Regelung CD 30 im Normgehäuse 144x96 mm

	Digitalregler in Modultechnik -

	Analoge Bedienung für den Betreiber:

	- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

	- Wahl der gewünschten Betriebsart

	Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

	für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

	Die große Anzeige informiert auch über

	Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

	Funktionen. Die Regelung verfügt über

	einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

	2050 und hat eine Gangreserve von 10

	Jahren. Alle Heizkreise können

	unterschiedlich programmiert werden -

	völlig getrennte Temperaturen und

	Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

	Regelung und Bediener bzw. Techniker

	erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

	oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

	Ein LON-Bus dient zum Informations-

	austausch unter mehreren Regelungen,

	bzw, mit eventuell vorhandener Gebäude-

	leittechnik oder Personal-Computer.

	Der Regler verfügt über folgende

	Funktionen: Totalabschaltung in den

	Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

	Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

	funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

	anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

	Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

	blockierschaltung ), Abfrage der An-

	lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

	Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

	autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

	Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

	Lieferung mit 4 fest integrierten, frei

	programmierbaren Modulen. Die Kessel-

	stufen werden witterungs- und/oderlast-

	abhängig, die Mischerkreise witterungs-

	oder konstant ( Festwertregler )

	gesteuert. Jeder Mischerkreis kann mit

	einer getrennten Fernbedienung aus-

	gerüstet werden. Kesselfogeumschaltung

	ist möglich. Mit Außenfühler ST 11.2

	und Stecker Nr.1, incl. je 2,50 m

	Flexleitung ( 2 X 0,75 ) pro Fühler,

	2 Stück ST 16.1 - Kesselfühler mit

	Stecker Nr. 2 bzw. Nr.4

	( Anlegefühler mit Spannband )

	1 Stück ST 16.1 - Anlegefühler mit

	Spannband und Stecker- Nr.: 3

	1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler mit

	Stecker- Nr.: 1.

	Bestell-Nr.             : 602011

	Typ                     : CD 30

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1440	 	 

	Nummer	Kurztexte

	603438	OERTLI Abgaswächter GSR 330

	Suchbegriff:	Abgaswächter 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	45	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgaswächter f. GSR 330

	Bestell-Nr.: 603438

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1441	 	 

	Nummer	Kurztexte

	603760	OERTLI genippelte Ausführung

	PKR / PKX 440   - Mehrpreis pauschal

	Suchbegriff:	Mehrpreis 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	600	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI genippelte Ausführung

	PKR / PKX 440   - Mehrpreis pauschal

	Bestell-Nr.            : 603760

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1442	 	 

	Nummer	Kurztexte

	603761	OERTLI genippelte Ausführung

	PKR / PKX 540,   - Mehrpreis pauschal

	Suchbegriff:	Mehrpreis

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	925	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI genippelte Ausführung

	PKR / PKX 540,   - Mehrpreis pauschal

	Bestell-Nr.:  603761

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1443	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60469	OERTLI f.2.Kessel Verbindungs-

	leitung 6m, (5x0,75)m. 5pol. SteckerNr.4

	Suchbegriff:	Verbindungsleit

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	42	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI f.2.Kessel Verbindungs-

	leitung 6m, (5x0,75)m. 5pol. SteckerNr.4

	für CD-30-Einbauregelung

	Bestell-Nr.:   60469

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1444	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60470	OERTLI f.2.Mischerkreis Flex-

	leitungen (3x0,75+4x0,75)m.Steckverbind.

	Suchbegriff:	Öl-Flexleitung

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	42	per Stck

	Ausschreibungtext:	Für 2. Mischerkreis

	Flexleitungen (3x0, 75+4x0, 75) mit

	Steckverbindungen für Mischer und Pumpe,

	5-pol. Stecker für CD 30-Einbauregelung

	Bestell-Nr.:   60470

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1445	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60637	OERTLI Wandgehäuse WG 20

	zu CD 20/30

	Suchbegriff:	WG 20

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	216	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wandgehäuse WG 20

	zu CD 20/30

	Bestell-Nr.            : 60637
	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1446	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60894	OERTLI Fernbedienung OF 11.1

	Suchbegriff:	OF 11.1

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	100	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Fernbedienung OF 11.1

	Mit Raumtemperaturfühler, Betriebswahl-

	schalter und Sollwertverstellung.

	Bestell-Nr.            : 60894

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1447	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60897	OERTLI Sparautomatik

	zu GS 35 - 90

	Suchbegriff:	Sparautomatik

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	345	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sparautomatik

	zu GS 35 - 90

	Automatisch gesteuerte Abgasklappe zur

	Vermeidung von Auskühlverlusten während

	der Stillstandszeiten.

	Bestehend aus:

	- Abgasstutzen mit Klappe

	- Antriebs- und Steuergerät

	  mit Kabel und Stecker

	Höhe                mm : 100

	Bestell-Nr.            : 60897

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1448	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60921	OERTLI Steigleitung im Schacht

	PPs-Rohr DN 100

	Suchbegriff:	Steigleitung100

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	375	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steigleitung im Schacht

	PPs-Rohr DN 100

	bestehend aus:         Nr.     Länge:

	1 Auflageschiene für

	  Anschlußbogen         11        -

	1 Kaminanschlußbogen

	  PPs                   24        170

	1 Rohrschelle Montage-

	  hilfe                 13        -

	3 Rohrstück PPs

	  a 2000 mm             14       6000

	2 Abstandshalter,

	  Edelstahl             15        -

	1 Reinigungsrohr gerade

	  mit Deckel            16        200

	1 Kaminschachtabdeckung 17        -

	Gesamtlänge: 6370 mm

	Bestell-Nr.            : 60921

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1449	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60930	OERTLI Kesselstufensteuerung

	Suchbegriff:	Kesselstufenste

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kesselstufensteuerung

	Je Schaltstufe Hand - 0 - Automatik-

	Schalter, Betriebsstundenzähler,

	Hilfsrelais.

	Bestell-Nr.            : 60930

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1450	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60932	OERTLI Witterungsgef. Regelung

	CD 30 LON im Normgehäuse 144 x 96 mm

	Suchbegriff:	CD 30

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1070	per Stck

	Ausschreibungtext:	Witterungsgeführte Regelung CD 30 LON

	im Normgehäuse 144 x 96 mm

	Digitalregler in Modultechnik -

	Analoge Bedienung für den Betreiber:

	- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

	- Wahl der gewünschten Betriebsart

	Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

	für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

	Die große Anzeige informiert auch über

	Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

	Funktionen. Die Regelung verfügt über

	einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

	2050 und hat eine Gangreserve von 10

	Jahren. Alle Heizkreise können

	unterschiedlich programmiert werden -

	völlig getrennte Temperaturen und

	Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

	Regelung und Bediener bzw. Techniker

	erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

	oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

	Der Regler verfügt über folgende

	Funktionen: Totalabschaltung in den

	Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

	Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

	funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

	anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

	Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

	blockierschaltung ), Abfrage der An-

	lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

	Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

	autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

	Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

	Lieferung mit 4 fest integrierten, frei

	programmierbaren Modulen. Die Kessel-

	stufen werden witterungs- und/oderlast-

	abhängig, die Mischerkreise witterungs-

	oder konstant ( Festwertregler )

	gesteuert. Jeder Mischerkreis kann mit

	einer getrennten Fernbedienung aus-

	gerüstet werden. Kesselfogeumschaltung

	ist möglich. Mit Außenfühler ST 11.2

	und Stecker Nr.1, incl. je 2,50 m

	Flexleitung ( 2 X 0,75 ) pro Fühler,

	2 Stück ST 16.1 - Kesselfühler mit

	Stecker Nr. 2 bzw. Nr.4

	( Anlegefühler mit Spannband )

	1 Stück ST 16.1 - Anlegefühler mit

	Spannband und Stecker- Nr.: 3

	1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler mit

	Stecker- Nr.: 1.

	Bestell-Nr.             : 60932

	Typ                     : CD 30 LON

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1451	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60938	OERTLI Kabelbaum für Einbau

	der CD 20/30 Regelung in SHELL-Kessel

	Suchbegriff:	Kabelbaum 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	60	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kabelbaum für Einbau

	der CD 20/30 Regelung in SHELL-Kessel

	Bestell-Nr.:   60938

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1452	 	 

	Nummer	Kurztexte

	609381	OERTLI Kabelbaum für Einbau

	der CD 20/30-Regelung in OERTLI-Kessel

	Suchbegriff:	Kabelbaum

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	80	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kabelbaum für Einbau

	der CD 20/30-Regelung in OERTLI-Kessel

	2-stufig / 2 Mischerkreise

	Bestell-Nr.: 609381

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1453	 	 

	Nummer	Kurztexte

	60939	OERTLI Kabelbaum

	Adapter (Netz)

	Suchbegriff:	Kabelbaum

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	60	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kabelbaum

	Adapter (Netz)

	Bestell-Nr.            : 60939

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1454	 	 

	Nummer	Kurztexte

	609391	OERTLI Kabelbaum für Einbau der

	REA 231 B in RLN-Kessel, 2-stufig

	Suchbegriff:	Kabelbaum 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	75	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kabelbaum für Einbau der

	REA 231 B in RLN-Kessel, 2-stufig

	Bestell-Nr.:  609391

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1455	 	 

	Nummer	Kurztexte

	61054	OERTLI Wandgehäuse für

	REA-Regelung

	Suchbegriff:	Wandgehäuse 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	215	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wandgehäuse für

	REA-Regelung

	Bestell-Nr.:   61054

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1456	 	 

	Nummer	Kurztexte

	61246	OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

	DN 40 mit Eindrahtsteuerung

	Suchbegriff:	Motor-Ringdross

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	604	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

	DN 40 mit Eindrahtsteuerung

	(Spannung vorhanden=Klappe "Auf", keine

	Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

	Trennung von Mehrkessel-Anlagen:

	("Die Eindrahtsteuerung" ist zwingend

	notwendig wenn die Drosselklappen

	direkt von der CD 30 bzw. REA 532

	angesteuert werden)

	Bestell-Nr.:   61246

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1457	 	 

	Nummer	Kurztexte

	61247	OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

	DN 50 mit Eindrahtsteuerung

	Suchbegriff:	Motor-Ringdross

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	620	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

	DN 50 mit Eindrahtsteuerung

	(Spannung vorhanden=Klappe "Auf", keine

	Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

	Trennung von Mehrkessel-Anlagen:

	("Die Eindrahtsteuerung" ist zwingend

	notwendig wenn die Drosselklappen

	direkt von der CD 30 bzw. REA 532

	angesteuert werden)

	Bestell-Nr.:   61247

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1458	 	 

	Nummer	Kurztexte

	61248	OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

	DN 65 mit Eindrahtsteuerung

	Suchbegriff:	Motor-Ringdross

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	640	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

	DN 65 mit Eindrahtsteuerung

	(Spannung vorhanden=Klappe "Auf", keine

	Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

	Trennung von Mehrkessel-Anlagen:

	("Die Eindrahtsteuerung" ist zwingend

	notwendig wenn die Drosselklappen

	direkt von der CD 30 bzw. REA 532

	angesteuert werden)

	Bestell-Nr.:   61248

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1459	 	 

	Nummer	Kurztexte

	61249	OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

	DN 80 mit Eindrahtsteuerung

	Suchbegriff:	Motor-Ringdross

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	665	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

	DN 80 mit Eindrahtsteuerung

	(Spannung vorhanden=Klappe "Auf", keine

	Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

	Trennung von Mehrkessel-Anlagen:

	("Die Eindrahtsteuerung" ist zwingend

	notwendig wenn die Drosselklappen

	direkt von der CD 30 bzw. REA 532

	angesteuert werden)

	Bestell-Nr.:   61249

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1460	 	 

	Nummer	Kurztexte

	61274	OERTLI Heizungspufferspeicher

	SPS 1000 mit Edelstahlwärmetauscher

	Suchbegriff:	SPS 1000

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3845	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heizungspufferspeicher

	SPS 1000 mit Edelstahlwärmetauscher

	Heizungspufferspeicher mit internem

	Edelstahlglattrohrwärmetauscher für

	Brauchwasser und Solarwärmetauscher

	- hochwärmegedämmte Blechverkleidung

	- integrierter Heizungspuffer, damit

	  optimales Taktungsverhalten des

	  Kessels

	- integrierte solare Heizungsanbindung

	- Frischwasser-Durchlaufsystem

	- Anbindung auch großer Kessel-

	  leistungen bis 155 kW möglich

	- zul. Betriebsüberdruck:         3 bar

	- max. zul. Speichertemperatur: 110 Grad

	Typ                    :    SPS 1000

	Inhalt                 :        1000 L

	Edelstahlwärmetauscher

	Heizfläche             :          6 m2

	Wasserinhalt           :         48 L

	ka-Wert bei Vz 10 l/min:        3  kW/K

	Spitzenzapfleistung

	Tspeicher=75 Grad C

	Tzapf    =45 Grad C

	-bei voll gel. Speicher:        340 L

	-bei gel. Nachheizvol. :        233 L

	max. Nachheizleistung  :        155 kW

	empf. Zapfmengenbegr.  :         30

	l/min

	Druckverlust (50 l/min):       0,6  bar

	Druckverlust (20 l/min):       0,17 bar

	zul. WW-Temperatur     :         95 Grad

	zul. Betriebsdruck     :         10 bar

	Solarwärmetauscher

	Heizfläche             :        4 m2

	Wasserinhalt           :          3,5 L

	ka-Wert bei 10 l/min   :        1,5 kW/K

	Druckverlust 10 l/min  :kleiner 0,12 bar

	zul. Betriebsdruck     :          6 bar

	Pufferspeicher

	Durchmesser mit Isol.  :        1050 mm

	Isolationsstärke       :        100 mm

	Gewicht                :        220 kg

	Bestell-Nr.:   61274

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1461	 	 

	Nummer	Kurztexte

	61276	OERTLI Heizungspufferspeicher

	SPS 600 mit Edelstahlwärmetauscher

	Suchbegriff:	SPS600

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2720	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heizungspufferspeicher

	SPS 600 mit Edelstahlwärmetauscher

	Heizungspufferspeicher mit internem

	Edelstahlglattrohrwärmetauscher für

	Brauchwasser und Solarwärmetauscher

	- hochwärmegedämmte Blechverkleidung

	- integrierter Heizungspuffer, damit

	  optimales Taktungsverhalten des

	  Kessels

	- integrierte solare Heizungsanbindung

	- Frischwasser-Durchlaufsystem

	- Anbindung auch großer Kessel-

	  leistungen

	  bis 120 kW möglich

	- zul. Betriebsüberdruck:         3 bar

	- max. zul. Speichertemperatur: 110 Grad

	Typ                    :    SPS 600

	Inhalt                 :        600 L

	Edelstahlwärmetauscher

	Heizfläche             :          4 m2

	Wasserinhalt           :         36 L

	ka-Wert bei Vz 10 l/min:        2,5 kWK

	Spitzenzapfleistung

	Tspeicher=75 Grad C

	Tzapf    =45 Grad C

	-bei voll gel. Speicher:        280 L

	-bei gel. Nachheizvol. :        187 L

	max. Nachheizleistung  :        120 kW

	empf. Zapfmengenbegr.  :         20 lmin

	Druckverlust (50 l/min):       0,5  bar

	Druckverlust (20 l/min):       0,15 bar

	zul. WW-Temperatur     :         95 Grad

	zul. Betriebsdruck     :         10 bar

	Solarwärmetauscher

	Heizfläche             :        2,3 m2

	Wasserinhalt           :          2 L

	ka-Wert bei 10 l/min   :        1,3 kWK

	Druckverlust 10 l/min  :kleiner 0,1 bar

	zul. Betriebsdruck     :          6 bar

	Pufferspeicher

	Durchmesser mit Isol.  :        950 mm

	Isolationsstärke       :        100 mm

	Gewicht                :        170 kg

	Bestell-Nr.:   61276

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1462	 	 

	Nummer	Kurztexte

	61401	OERTLI Abgasstutzen 90mm

	für GKR 142 N Ersatz

	Suchbegriff:	Abgasstutzen 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	34	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Abgasstutzen 90mm

	für GKR 142 N Ersatz

	Bestell-Nr.:   61401

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1463	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7071768	OERTLI Absorptions-Luftabscheider Rp 3/4

	Suchbegriff:	Luftabscheider 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	74	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Absorptions-Luftabscheider Rp 3/4

	aus MS mit eingebautem Schwimmerent-

	lüfter zum Einbau in geschlossene

	Solar-Anlagen

	Bestell-Nr.            : 7071768

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1464	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7073469	OERTLI Wellrohrschlauch DN16 / DN 20

	zur Dachdurchführung

	Suchbegriff:	Wellrohrschlau.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	70	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wellrohrschlauch DN16 / DN 20

	zur Dachdurchführung

	Flexibler Edelstahl-Wellschlauch für

	den wärmeträgerseitigen Anschluß der

	Kollektoren

	Länge                     : 800 mm

	Durchmesser               : DN 16/DN 20

	Anschluß                  : R 3/4

	Betriebsdruck             : 6 bar

	Bestell-Nr.               : 7073469

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1465	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7074087	OERTLI Wärmemengenzähler

	SOM WMZ für Solaranlagen

	Suchbegriff:	Wärmemengenzäh.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wärmemengenzähler

	SOM WMZ für Solaranlagen

	Bestell-Nr.             : 7074087

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1466	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7074089	OERTLI Solar-Regelung SUN 7 C

	Temperatur-Differenzregelung

	Suchbegriff:	SUN 7 C

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	256	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solar-Regelung SUN 7 C

	Temperatur-Differenzregelung

	Temperatur-Differenzregelung in steck-

	barem Kunststoffgehäuse mit einstell-

	barer Temperaturbegrenzung von 20°C

	bis 90°C. Verdeckt einstellbare Ein-

	schalttemperaturdifferenz ( Vorein-

	gestellt 3 K ) und Abschalttemperatur-

	differenz ( Voreingestellt 1 K ).

	Digitale Anzeige für Kollektor-

	temperatur, Speichertemperatur und

	zusätzlichem 3. Temperaturfühler für

	wahlweise Temperaturanzeige.

	Bestehend aus:

	Regelgerät, Kollektortemperaturfühler,

	Speichertemperaturfühler, zusätzlichem

	Temperaturfühler und Wärmeleitpaste.

	Betriebsspannung    : I/N/PE 50/60 Hz

	230 V

	Kontaktbelastung    : 750 VA

	Schutzart           : IP 40

	Fühlerart           : PT 1000

	Fühlerdurchmesser   : 6 mm

	Anzahl der Fühler   : 3 Stück

	Höhe                : 52 mm

	Breite              : 106 mm

	Tiefe               : 112 mm

	Gewicht             : 0,22 kg

	Bestell-Nr.         : 7074089
	 	 
	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1467	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7090031	OERTLI Heizölförderpumpe PMD 22

	mit Ölmangelsicherung

	Suchbegriff:	PMD 22

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	385	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heizölförderpumpe PMD 22

	für intermittierenden oder Dauer-

	läuferbetrieb mit Ölmangelsicherung.

	Förderleistung     l/h : 10

	Saughöhe        max. m : 3,0

	Förderhöhe           m : 18

	Bestell-Nr.            : 7090031

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1468	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7109536	OERTLI Raumtemperaturgeführte

	Brennerregelung RGS 140

	Suchbegriff:	RGS 140

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	320	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Raumtemperaturgeführte

	Brennerregelung RGS 140

	2-stufig mit Zeitschaltuhr

	Bestell.Nr.            : 7109536

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1469	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7110149	OERTLI Einbau-Set

	Heizungs-Umwälzpumpe

	Suchbegriff:	Einbau-Set

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	113	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Einbau-Set

	Heizungs-Umwälzpumpe

	(Grundfos UPS 25-40 x 130)

	mit 2 Absperrventilen zum Einbau

	innerhalb der Kesselverkleidung bei

	ÖK-SH0.

	Bestell-Nr.             : 7110149

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1470	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7110831	REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

	zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, weiß

	Suchbegriff:	Zwischenblende 

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	268	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

	zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, weiß

	Bestell-Nr.            : 7110831

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1471	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7110832	REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

	zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, braun

	Suchbegriff:	Zwischenblende 

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	285	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

	zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, braun

	Bestell-Nr.            : 7110832

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1472	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7110837	REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur 

	Komb.m. Heizungsherd. SH 86/96/36, weiß

	Suchbegriff:	SHZ 40 weiss

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1215	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur

	Komb.m. Heizungsherd. SH 86/96/36, weiß

	Armaturenschrank komplett montiert mit

	allen erforderlichen Heizungsarmaturen.

	Bestehend aus:

	- Regelbare Heizungspumpe

	- 4-Wege-Mischer

	- Fernthermometer

	- Druckausdehnungsgefäß 18 Liter

	- Füll- und Entleerungshahn

	- Sicherheitsventil 2,5 bar

	- Entlüftungsventil

	- Pumpenschalter

	Einschließlich Anschlußrohr-Set für die

	Verbindung mit dem Kessel.

	Breite              mm : 400

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Bestell-Nr.            : 7110837

	Typ                    : SHZ 40

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1473	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7110838	REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur

	Komb.m. Heizungsherden SH 86/96/36, brau

	Suchbegriff:	SHZ 40 braun

	Rabattgruppe:	10

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1315	per Stck

	Ausschreibungtext:	REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur

	Komb.m. Heizungsherden SH 86/96/36, brau

	Armaturenschrank komplett montiert mit

	allen erforderlichen Heizungsarmaturen.

	Bestehend aus:

	- Regelbare Heizungspumpe

	- 4-Wege-Mischer

	- Fernthermometer

	- Druckausdehnungsgefäß 18 Liter

	- Füll- und Entleerungshahn

	- Sicherheitsventil 2,5 bar

	- Entlüftungsventil

	- Pumpenschalter

	Einschließlich Anschlußrohr-Set für die

	Verbindung mit dem Kessel.

	Breite              mm : 400

	Tiefe               mm : 600

	Höhe                mm : 850

	Bestell-Nr.            : 7110838

	Typ                    : SHZ 40

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1474	 	 

	Nummer	Kurztexte

	7154700	OERTLI Frostschutz-Prüfer 

	für H-30 mit Kunststoffschlauch

	Suchbegriff:	Frostschutz-Pr.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	29	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Frostschutz-Prüfer

	für H-30 mit Kunststoffschlauch

	zur Bestimung der Frostschutz-Sicherheit

	von H-30

	(Propylenglykol-Wasser-Mischung) in So-

	lar-Anlagen mit Temperaturanzeige von

	+5 Grd.C bis -35 Grd.C

	Bestell-Nr.: 7154700

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1475	 	 

	Nummer	Kurztexte

	800539	OERTLI Manometer 0 - 60 mbar

	für Gasgebläsebrenner OES 440

	Suchbegriff:	Manometer

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	57	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Manometer 0 - 60 mbar

	für Gasgebläsebrenner OES 440

	Bestell-Nr.: 800539

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1476	 	 

	Nummer	Kurztexte

	800618	OERTLI Dachdurchführung waagerecht 

	D 100-150 mm für Dachneigung 40-60°

	Suchbegriff:	Dachdurchführ.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	170	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Dachdurchführung waagerecht

	Durchmesser 100-150 mm

	für Dachneigung 40-60°

	Bestell-Nr.:  800618

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1477	 	 

	Nummer	Kurztexte

	800651	OERTLI Regelthermostat

	(Kessel-Min)

	Suchbegriff:	Regelthermostat

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	97	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Regelthermostat

	(Kessel-Min)

	Bestell-Nr.:  800651

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1478	 	 

	Nummer	Kurztexte

	820006	OERTLI Schürgerät

	Suchbegriff:	Schürgerät

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	36	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schürgerät

	Bestehend aus:

	- 1 Haken

	- 1 Aschenkrücke gerade

	- 1 Schaufel mit Stiel

	- 1 Aufhängeeisen

	Bestell-Nr.            : 82006

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1479	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85147122	OERTLI Trenntrafo GSR 330

	Suchbegriff:	Trenntrafo 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	191	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Trenntrafo f. GSR 330

	Bestell-Nr.: 85147122

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1480	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85187004	OERTLI Umstellbausatz LL-Gas für GSR 140

	Kolli GL 31

	Suchbegriff:	Umstellbausatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	26	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umstellbausatz LL-Gas für GSR 140

	Kolli GL 31

	Bestell-Nr.: 85187004

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1481	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85187005	OERTLI Umstellbausatz Flüssiggas

	für GSR 140 Kolli GL 32

	Suchbegriff:	Umstellbausatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	37	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umstellbausatz Flüssiggas

	für GSR 140 Kolli GL 32

	Bestell-Nr.: 85187005

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1482	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85197000	OERTLI X-Schaltfeld GS / GV

	Suchbegriff:	X-Schaltfeld 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	445	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schaltfeld X

	für Gaskessel GS / GV 140

	mit Thermostaten, ohne

	Aussentemperatursteuerung

	Bestell-Nr.: 85197000

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1483	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85197001	OERTLI Regelungsschaltfeld (R)

	für GS / GV (Gaskessel)

	Suchbegriff:	Regelungsschalt

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	775	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Regelungsschaltfeld ( R )

	für GS / GV ( Gaskessel )

	Bestell-Nr.: 85197001

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1484	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85197004	OERTLI Umrüstsatz LL-Gas GM 31

	f. GSR 140

	Suchbegriff:	Umrüstsatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	27	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umrüstsatz LL-Gas

	für GSR 140

	Kolli GM 31

	Bestell-Nr.: 85197004

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1485	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85197005	OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas GM 32

	f. GSR 140

	Suchbegriff:	Umrüstsatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	38	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Umrüstsatz Flüssig-Gas

	für GSR 140

	Kolli GM 32

	Bestell-Nr.: 85197005

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1486	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199100	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 143 N

	Nennleistung 11 kW

	Suchbegriff:	GSX 143 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1455	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 143 N

	Nennleistung 11 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung

	Standard-Schaltfeld ( X )

	GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

	der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum,

	Vollautomat mit:

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.:           90°C

	- zul. Betriebsüberdruck:     4 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer:                  110°C

	Typ:                          GSX 143 N

	Nennwärmebelastung:           12,3 kW

	Nennwärmeleistung:            11 kW

	Erdgas E:                     1,42 m3/h

	Gasdurchsatz Erdgas LL:       1,65 m3/h

	Gasdurchsatz Flüssiggas:      1,04 kg/h

	Normnutzungsgrad:             92,5 %

	Wirkungsgrad 100% Last:       89,6 %

	30% Last:                     90 %

	Abgasverlust:                 8,1 %

	Abgastemperatur:              90°C

	Abgasmassenstrom:             0,0132kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:        4 %

	Notwendiger Förderdruck:      5 Pa

	Wasserinhalt:                 7,1 l

	Wasserseitiger

	Widerst. t = 15 K:            4 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme:    12 W

	Bereitschaftsverluste(qB70):  2,04 %

	Abgasanschluss:               110 mm

	Leergewicht:                  85 kg

	Bestell-Nr.:                  S85199100

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1488	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199101	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 144 N

	Nennleistung 18 kW

	Suchbegriff:	GSX 144 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1560	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 144 N

	Nennleistung 18 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	Standardschaltfeld ( X )

	GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

	der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.:       90°C

	- zul. Betriebsüberdruck: 4 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer:              110°C

	Typ:                      GSX 144 N

	Nennwärmebelastung:       20,1 kW

	Nennwärmeleistung:        18 kW

	Erdgas E:                 2,13 m3/h

	Gasdurchsatz Erdgas LL:   2,47 m3/h

	Gasdurchsatz Flüssiggas:  1,56 kg/h

	Normnutzungsgrad:         92,7 %

	Wirkungsgrad 100% Last:   89,6 %

	30% Last:                 90%

	Abgasverlust:             8,0 %

	Abgastemperatur:          120°C

	Abgasmassenstrom:         0,047 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:    5,5%

	Notwendiger Förderdruck:  5 Pa

	Wasserinhalt:             8,8 l

	Wasserseitiger

	Widerst.  t = 15 K:       8 mbar

	Elektrische

	Leistungsaufnahme:        12 W

	Bereitschafts-

	verluste (qB70):          1,55 %

	Abgasanschluss:           110 mm

	Leergewicht:              100 kg

	Bestell-Nr.:              85199101

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1490	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199102	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 145 N

	Nennleistung 24 kW

	Suchbegriff:	GSX 145 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1695	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 145 N

	Nennleistung 24 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	Standardschaltfeld ( X )

	GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

	der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.:          90°C

	- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer:                 110°C

	Typ:                         GSX 145 N

	Nennwärmebelastung:          26,7 kW

	Nennwärmeleistung:           24 kW

	Erdgas E:                    2,83 m3/h

	Gasdurchsatz Erdgas LL:      3,29 m3/h

	Gasdurchsatz Flüssiggas:     2,07 kg/h

	Normnutzungsgrad:            93,1%

	Wirkungsgrad 100% Last:      89,9%

	30% Last:                    90,3%

	Abgasverlust:                8,0%

	Abgastemperatur:             125°C

	Abgasmassenstrom:            0,0195 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:       5,5%

	Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

	Wasserinhalt:                10,5 l

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K:                    14 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

	Bereitschaftsverluste(qB70): 1,58 %

	Abgasanschluss:              130 mm

	Leergewicht:                 118 kg

	Bestell-Nr.:                 85199102

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1492	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199103	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 146 N

	Nennleistung 30 kW

	Suchbegriff:	GSX 146 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1850	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 146 N

	Nennleistung 30 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	Standardschaltfeld ( X )

	GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

	der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.:          90°C

	- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

	- Sicherheitstemperatur-

	begrenzer:                   110 bar

	Typ:                         GSX 146 N

	Nennwärmebelastung:          33,3 kW

	Nennwärmeleistung:           30 kW

	Erdgas E:                    3,52 m3/h

	Gasdurchsatz Erdgas LL:      4,1 m3/h

	Gasdurchsatz Flüssiggas:     2,59 kg/h

	Normnutzungsgrad:            93,1 %

	Wirkungsgrad 100% Last:      90,1 %

	30% Last:                    90,5 %

	Abgasverlust:                8,0 %

	Abgastemperatur:             130°C

	Abgasmassenstrom:            0,0225 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:       5,5 %

	Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

	Wasserinhalt:                12,2 l

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K:                    22 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

	Bereitschaftsverluste(qB70): 1,53 %

	Abgasanschluss:              150 mm

	Leergewicht:                 135 kg

	Bestell-Nr.:                 85199103

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1494	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199104	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 147 N

	Nennleistung 36 kW

	Suchbegriff:	GSX 147 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2040	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 147 N

	Nennleistung 36 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	Standard-Schaltfeld ( X )

	GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

	der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.:          90°C

	- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	begrenzer:                   110°C

	Typ:                         GSX 147 N

	Nennwärmebelastung:          39,9 kW

	Nennwärmeleistung:           36 kW

	Erdgas E:                    4,22 m3/h

	Gasdurchsatz Erdgas LL:      4,91 m3/h

	Gasdurchsatz Flüssiggas:     3,1 kg/h

	Normnutzungsgrad:            93,4 %

	Wirkungsgrad 100% Last:      90,2 %

	30% Last:                    90,6 %

	Abgasverlust:                8,0 %

	Abgastemperatur:             133°C

	Abgasmassenstrom:            0,0269 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:       6 %

	Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

	Wasserinhalt:                13,9 l

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K:                    30 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

	Bereitschaftsverluste(qB70): 1,46 %

	Abgasanschluss:              150 mm

	Leergewicht:                 151 kg

	Bestell-Nr.:                 85199104

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1496	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199105	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 148 N

	Nennleistung 42 kW

	Suchbegriff:	GSX 148 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2325	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 148 N

	Nennleistung 42 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	Standard-Schaltfeld ( X )

	GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

	der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.:          90°C

	- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	begrenzer:                   110°C

	Typ:                         GSX 148 N

	Nennwärmebelastung:          46,4 kW

	Nennwärmeleistung:           42 kW

	Erdgas E:                    4,91 m3/h

	Gasdurchsatz Erdgas LL:      5,71 m3/h

	Gasdurchsatz Flüssiggas:     3,6 kg/h

	Normnutzungsgrad:            93,5 %

	Wirkungsgrad 100% Last:      90,5 %

	30% Last:                    90,9 %

	Abgasverlust:                8,0 %

	Abgastemperatur:             135°C

	Abgasmassenstrom:            0,0304 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:       6,2 %

	Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

	Wasserinhalt:                15,6 l

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K:                    39 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

	Bereitschaftsverluste(qB70): 1,38 %

	Abgasanschluss:              150 mm

	Leergewicht:                 168 kg

	Bestell-Nr.:                 85199105

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1498	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199106	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 149 N

	Nennleistung 48 kW

	Suchbegriff:	GSX 149 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2730	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 149 N

	Nennleistung 48 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	Standard-Schaltfeld ( X )

	GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

	der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.:          90°C

	- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	begrenzer:                   110°C

	Typ:                         GSX 149 N

	Nennwärmebelastung:          52,9 kW

	Nennwärmeleistung:           48 kW

	Erdgas E:                    5,6 m3/h

	Gasdurchsatz Erdgas LL:      6,51 m3/h

	Gasdurchsatz Flüssiggas:     4,11 kg/h

	Normnutzungsgrad:            93,6 %

	Wirkungsgrad 100% Last:      90,8 %

	30% Last:                    91,2 %

	Abgasverlust:                7,9 %

	Abgastemperatur:             135°C

	Abgasmassenstrom:            0,0332 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:       6,5 %

	Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

	Wasserinhalt:                17,3 l

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K:                    55 mbar

	Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

	Bereitschaftsverluste(qB70): 1,33 %

	Abgasanschluss:              180 mm

	Leergewicht:                 183 kg

	Bestell-Nr.:                 85199106

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1500	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199110	OERTLI Gasspez.-Kessel. GVX 144/110

	Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

	Suchbegriff:	GVX 144 N /110

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2450	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Kessel. GVX 144/110

	Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung (Zubehör)

	mit Standard-Schaltfeld ( X ) in

	kompakter, senkrechter Bauart für kleine

	Aufstellflächen ,

	Der GVX 140 / 110 erfüllt die

	Anforderungen der Energieeinspar-

	verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

	ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

	Verhältnis

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Unter einheitlicher Verkleidung

	  integrierter 110 Liter Tiefspeicher:

	- Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

	  mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

	  Rückschlagklappe und Entlüfter ,

	- Behälter und Wärmetauscher mit

	  bewährter Emailleschicht geschützt.

	Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

	unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

	Trinkwasserversorgung

	Großflächiger Wärmetauscher

	Verstärkte Wärmedämmung aus FCKW-

	freiem

	PU-Hartschaum

	wartungsfreie Fremdstromanode

	OECOPROTECT auf vorderem

	Reinigungsflansch ,

	Verstellbare Füße.

	Betriebsbedingungen :

	Kessel :

	max.Vorlauftemperatur:      90°C

	zul. Betriebsüberdruck:     4 bar

	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer:                110°C

	Speicher :

	max. Betriebstemperatur:    70°C

	zul. Betriebsüberdruck:     10 bar

	Lieferumfang :              2 Kollis

	Auslieferung in E-Gas Ausführung

	Anschlussfertige, werkseitig komplett

	vormontierte Einheit inkl.

	Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

	ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

	einzuschieben. Zur Vereinfachung von

	Transport und Handhabung sind

	Öffnungen

	für zwei Tragestangen vorhanden.

	Typ :                  GVX 144 N / 110

	Nennwärmebelastung:         20,1 kW

	Nennwärmeleistung:          18 kW

	Erdgas E:                   2,13 m3/h

	Gasdurchsatz Erdgas LL:     2,47 m3/h

	Gasdurchsatz Flüssiggas P:  1,56 kg/h

	Normnutzungsgrad:           92,7 %

	Wirkungsgrad 100% Last:     89,6 %

	Wirkungsgrad 30% Last:      90 %

	Abgasverlust:               8 %

	Abgastemperatur:            120°C

	Abgasmassenstrom:           0,0147 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      5,5 %

	Notwendiger Förderdruck:    5 Pa

	Wasserinhalt:               8,8 l

	Wasserseitiger Widerst.:    8 mbar

	Elektrische Leistungsaufn.: 101 W

	Bereitschaftsverluste qB70: 1,55 %

	Speicherinhalt:             110 l

	Leistungsaufnahme:          18 kW

	Dauerleistung bei dt = 35K: 440 l/h

	Zapfleistung

	  bei dt = 30K:             190 l/10 min

	Leistungskennzahl:          1,2 NL

	Bereitschaftsverluste:      1,5 kWh/24h

	Leergewicht:                179 kg

	Bestell-Nr.:                85199110

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1502	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199111	OERTLI Gasspez.-Kessel. GVX 145/110

	Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

	Suchbegriff:	GVX 145 N /110

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2550	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Kessel. GVX 145/110

	Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung (Zubehör)

	mit Standard-Schaltfeld ( X ) in

	kompakter, senkrechter Bauart für kleine

	Aufstellflächen ,

	Der GVX 140 / 110 erfüllt die

	Anforderungen der Energieeinspar-

	verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

	ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

	Verhältnis

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Unter einheitlicher Verkleidung

	  integrierter 110 Liter Tiefspeicher:

	- Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

	  mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

	  Rückschlagklappe und Entlüfter ,

	- Behälter und Wärmetauscher mit

	  bewährter Emailleschicht geschützt.

	Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

	unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

	Trinkwasserversorgung

	Großflächiger Wärmetauscher

	Verstärkte Wärmedämmung aus FCKW-

	freiem

	PU-Hartschaum

	wartungsfreie Fremdstromanode

	OECOPROTECT auf vorderem

	Reinigungsflansch ,

	Verstellbare Füße.

	Betriebsbedingungen :

	Kessel :

	max.Vorlauftemperatur:      90°C

	zul. Betriebsüberdruck:     4 bar

	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	Sicherheitstemperatur-

	Begrenzer:                  110°C

	Speicher:

	max. Betriebstemperatur:    70°C

	zul. Betriebsüberdruck:     10 bar

	Lieferumfang :              2 Kollis

	Auslieferung in E-Gas Ausführung

	Anschlussfertige, werkseitig komplett

	vormontierte Einheit inkl.

	Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

	ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

	einzuschieben. Zur Vereinfachung von

	Transport und Handhabung sind

	Öffnungen

	für zwei Tragestangen vorhanden.

	Typ :                  GVX 145 N / 110

	Nennwärmebelastung:         26,7 kW

	Nennwärmeleistung:          24 kW

	Erdgas E:                   2,83 m3/h

	Gasdurchsatz Erdgas LL:     3,03 m3/h

	Gasdurchsatz Flü.-gas P:    2,07 kg/h

	Normnutzungsgrad:           93,1 %

	Wirkungsgrad 100% Last:     89,9 %

	Wirkungsgrad 30% Last:      90,3 %

	Abgasverlust:               8 %

	Abgastemperatur:            125°C

	Abgasmassenstrom:           0,0195 kg/s

	CO2-Gehalt der Abgase:      5,5 %

	Notwendiger Förderdruck:    5 Pa

	Wasserinhalt:               8,8 l

	Wasserseitiger Widerst.:    14 mbar

	Elektr. Leistungsaufn.:     101 W

	Bereitschaftsverluste qB70: 1,58 %

	Speicherinhalt:             110 l

	Leistungsaufnahme:          24 kW

	Dauerleistung bei dt = 35K: 590 l/h

	Zapfleistung bei dt = 30K:  190 l/10 min

	Leistungskennzahl:          1,3 NL

	Bereitschaftsverluste:      1,5 kWh/24h

	Leergewicht:                191 kg

	Bestell-Nr.:                85199111

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1504	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199200	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 143 N

	Nennleistung 11 kW

	Suchbegriff:	GSR 143 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1785	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 143 N

	Nennleistung 11 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

	GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum,

	Vollautomat mit:

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	- Mikroprozessorgesteuertes

	  witterungsgeführtes Schaltfeld

	  OE-tronic 3, wahlweise Standard-

	  Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

	2. Mischer durch Einbauplatine mit

	Fühler

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

	- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

	- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer            Grd C : 110°C

	Typ                          : GSR 143 N

	Nennwärmebelastung        kW : 12,3

	Nennwärmeleistung         kW : 11

	Erdgas E                m3/h : 1,42

	Gasdurchsatz Erdgas LL  m3/h : 1,65

	Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 1,04

	Normnutzungsgrad           % : 92,5

	Wirkungsgrad 100% Last     % : 89,6

	30% Last                   % : 90

	Abgasverlust               % : 8,1

	Abgastemperatur        Grd C : 90

	Abgasmassenstrom        kg/s : 0,0132

	CO2-Gehalt der Abgase      % : 4

	Notwendiger Förderdruck   Pa : 5

	Wasserinhalt               l : 7,1

	Wasserseitiger

	Widerst. t = 15 K       mbar : 4

	Elektr. Leistungsaufnahme  W : 12

	Bereitschaftsverluste(qB70)% : 2,04

	Abgasanschluss            mm : 110

	Leergewicht               kg : 85

	Bestell-Nr.                  : 85199200

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1506	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199201	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 144 N

	Nennleistung 18 kW

	Suchbegriff:	GSR 144 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1885	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 144 N

	Nennleistung 18 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

	GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	- Mikroprozessorgesteuertes

	  witterungsgeführtes Schaltfeld

	  OE-tronic 3, wahlweise Standard-

	  Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

	2. Mischer durch Einbauplatine mit

	Fühler

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

	- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	begrenzer              Grd C : 110

	Typ                          : GSR 144 N

	Nennwärmebelastung        kW : 20,1

	Nennwärmeleistung         kW :  18

	Erdgas E                m3/h : 2,13

	Gasdurchsatz Erdgas LL  m3/h : 2,47

	Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 1,56

	Normnutzungsgrad           % : 92,7

	Wirkungsgrad 100% Last     % : 89,6

	30% Last                   % : 90

	Abgasverlust               % : 8,0

	Abgastemperatur        Grd C : 120

	Abgasmassenstrom        kg/s : 0,047

	CO2-Gehalt der Abgase      % : 5,5

	Notwendiger Förderdruck   Pa : 5

	Wasserinhalt               l : 8,8

	Wasserseitiger

	Widerst.  t = 15 K      mbar : 8

	Elektrische

	Leistungsaufnahme          W : 12

	Bereitschafts-

	verluste (qB70)            % : 1,55

	Abgasanschluss            mm : 110

	Leergewicht               kg : 100

	Bestell-Nr.                  : 85199201

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1508	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199202	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 145 N

	Nennleistung 24 kW

	Suchbegriff:	GSR 145 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2025	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 145 N

	Nennleistung 24 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

	GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	- Mikroprozessorgesteuertes

	  witterungsgeführtes Schaltfeld

	  OE-tronic 3, wahlweise Standard-

	  Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

	2. Mischer durch Einbauplatine mit

	Fühler

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

	- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

	- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

	- Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer            Grd C : 110

	Typ                          : GSR 145 N

	Nennwärmebelastung        kW : 26,7

	Nennwärmeleistung         kW : 24

	Erdgas E                m3/h : 2,83

	Gasdurchsatz Erdgas LL  m3/h : 3,29

	Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 2,07

	Normnutzungsgrad           % : 93,1

	Wirkungsgrad 100% Last     % : 89,9

	30% Last                   % : 90,3

	Abgasverlust               % : 8,0

	Abgastemperatur        Grd C : 125

	Abgasmassenstrom        kg/s : 0,0195

	CO2-Gehalt der Abgase      % : 5,5

	Notwendiger Förderdruck   Pa : 5

	Wasserinhalt               l : 10,5

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K                mbar : 14

	Elektr. Leistungsaufnahme  W : 12

	Bereitschaftsverluste(qB70)% : 1,58

	Abgasanschluss            mm : 130

	Leergewicht               kg : 118

	Bestell-Nr.                  : 85199202

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1510	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199203	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 146 N

	Nennleistung 30 kW

	Suchbegriff:	GSR 146 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2180	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 146 N

	Nennleistung 30 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

	GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	- Mikroprozessorgesteuertes

	  witterungsgeführtes Schaltfeld

	  OE-tronic 3, wahlweise Standard-

	  Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

	2. Mischer durch Einbauplatine mit

	Fühler

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

	- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

	- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

	- Sicherheitstemperatur-

	begrenzer              Grd C : 110

	Typ                          : GSR 146 N

	Nennwärmebelastung        kW : 33,3

	Nennwärmeleistung         kW : 30

	Erdgas E                m3/h : 3,52

	Gasdurchsatz Erdgas LL  m3/h : 4,1

	Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 2,59

	Normnutzungsgrad           % : 93,1

	Wirkungsgrad 100% Last     % : 90,1

	30% Last                   % : 90,5

	Abgasverlust               % : 8,0

	Abgastemperatur        Grd C : 130

	Abgasmassenstrom        kg/s : 0,0225

	CO2-Gehalt der Abgase      % : 5,5

	Notwendiger Förderdruck   Pa : 5

	Wasserinhalt               l : 12,2

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K                mbar : 22

	Elektr. Leistungsaufnahme  W : 12

	Bereitschaftsverluste(qB70)% : 1,53

	Abgasanschluss            mm : 150

	Leergewicht               kg : 135

	Bestell-Nr.                  : 85199203

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1512	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199204	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 147 N

	Nennleistung 36 kW

	Suchbegriff:	GSR 147 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2365	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 147 N

	Nennleistung 36 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

	GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	- Mikroprozessorgesteuertes

	  witterungsgeführtes Schaltfeld

	  OE-tronic 3, wahlweise Standard-

	  Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

	2. Mischer durch Einbauplatine mit

	Fühler

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

	- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	begrenzer              Grd C : 110

	Typ                          : GSR 147 N

	Nennwärmebelastung        kW : 39,9

	Nennwärmeleistung         kW : 36

	Erdgas E                m3/h : 4,22

	Gasdurchsatz Erdgas LL  m3/h : 4,91

	Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 3,1

	Normnutzungsgrad           % : 93,4

	Wirkungsgrad 100% Last     % : 90,2

	30% Last                   % : 90,6

	Abgasverlust               % : 8,0

	Abgastemperatur        Grd C : 133

	Abgasmassenstrom        kg/s : 0,0269

	CO2-Gehalt der Abgase      % : 6

	Notwendiger Förderdruck   Pa : 5

	Wasserinhalt               l : 13,9

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K                mbar : 30

	Elektr. Leistungsaufnahme  W : 12

	Bereitschaftsverluste(qB70)% : 1,46

	Abgasanschluss            mm : 150

	Leergewicht               kg : 151

	Bestell-Nr.                  : 85199204

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1514	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199205	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 148 N

	Nennleistung 42 kW

	Suchbegriff:	Nennleistung 42

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2655	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 148 N

	Nennleistung 42 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

	GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	- Mikroprozessorgesteuertes

	  witterungsgeführtes Schaltfeld

	  OE-tronic 3, wahlweise Standard-

	  Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

	2. Mischer durch Einbauplatine mit

	Fühler

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

	- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

	- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

	- Sicherheitstemperatur-

	begrenzer              Grd C : 110

	Typ                          : GSR 148 N

	Nennwärmebelastung        kW : 46,4

	Nennwärmeleistung         kW : 42

	Erdgas E                m3/h : 4,91

	Gasdurchsatz Erdgas LL  m3/h : 5,71

	Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 3,6

	Normnutzungsgrad           % : 93,5

	Wirkungsgrad 100% Last     % : 90,5

	30% Last                   % : 90,9

	Abgasverlust               % : 8,0

	Abgastemperatur        Grd C : 135

	Abgasmassenstrom        kg/s : 0,0304

	CO2-Gehalt der Abgase      % : 6,2

	Notwendiger Förderdruck   Pa : 5

	Wasserinhalt               l : 15,6

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K                mbar : 39

	Elektr. Leistungsaufnahme  W : 12

	Bereitschaftsverluste(qB70)% : 1,38

	Abgasanschluss            mm : 150

	Leergewicht               kg : 168

	Bestell-Nr.                  : 85199205

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1516	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199206	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 149 N

	Nennleistung 48 kW

	Suchbegriff:	GSR 149 N

	Rabattgruppe:	1

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3055	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 149 N

	Nennleistung 48 kW

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

	eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

	GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

	Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

	2002) mit einem ausgesprochen günstigen

	Kosten-Nutzen-Verhältnis.

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

	  Mehrzwecksockel mit verstellbaren

	  Füßen, leicht zugängliche Elektro-

	  bzw. Wasseranschlüsse.

	- Mikroprozessorgesteuertes

	  witterungsgeführtes Schaltfeld

	  OE-tronic 3, wahlweise Standard-

	  Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

	2. Mischer durch Einbauplatine mit

	Fühler

	Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

	anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

	anderen Speichern ist das Kit Speicher-

	fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

	Betriebsbedingungen.

	- max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

	- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

	- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

	- Sicherheitstemperatur-

	begrenzer              Grd C : 110

	Typ                          : GSR 149 N

	Nennwärmebelastung        kW : 52,9

	Nennwärmeleistung         kW : 48

	Erdgas E                m3/h : 5,6

	Gasdurchsatz Erdgas LL  m3/h : 6,51

	Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 4,11

	Normnutzungsgrad           % : 93,6

	Wirkungsgrad 100% Last     % : 90,8

	30% Last                   % : 91,2

	Abgasverlust               % : 7,9

	Abgastemperatur        Grd C : 135
bgasmassenstrom        kg/s : 0,0332

	CO2-Gehalt der Abgase      % : 6,5

	Notwendiger Förderdruck   Pa : 5

	Wasserinhalt               l : 17,3

	Wassers. Widerst.

	t = 15 K                mbar : 55

	Elektr. Leistungsaufnahme  W : 12

	Bereitschaftsverluste(qB70 % : 1,33

	Abgasanschluss            mm : 180

	Leergewicht               kg : 183

	Bestell-Nr.                  : 85199206

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1518	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199210	OERTLI Gasspez.-Kessel. GVR 144/110 

	Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

	Suchbegriff:	GVR 144/110

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2755	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Kessel. GVR 144/110

	Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung (Zubehör)

	mit eingebauter Abgasüberwachung in

	kompakter, senkrechter Bauart für kleine

	Aufstellflächen ,

	Der GVR 140 / 110 erfüllt die

	Anforderungen der Energieeinspar-

	verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

	ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

	Verhältnis

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Unter einheitlicher Verkleidung

	  integrierter 110 Liter Tiefspeicher :

	- Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

	  mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

	  Rückschlagklappe und Entlüfter ,

	- Behälter und Wärmetauscher mit

	  bewährter Emailleschicht geschützt.

	Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

	unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

	Trinkwasserversorgung

	Großflächiger Wärmetauscher

	Verstärkte Wärmedämmung aus FCKW-freiem

	PU-Hartschaum

	wartungsfreie Fremdstromanode

	OECOPROTECT auf vorderem

	Reinigungsflansch ,

	Verstellbare Füße.

	Mikroprozessorgesteuertes witterungs-

	geführtes Schaltfeld OE-tronic 3,

	wahlweise Standard-Schaltfeld

	( Minderpreis von 300 Euro )

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

	2. Mischer durch Einbauplatine mit

	Fühler

	Betriebsbedingungen :

	Kessel :

	max.Vorlauftemperatur    Grd C : 90

	zul. Betriebsüberdruck     bar : 4

	Kesselthermostat von 30 bis 90Grd C

	Sicherheitstemperatur-

	  begrenzer              Grd C : 110
	Speicher :

	max. Betriebstemperatur  Grd C : 70

	zul. Betriebsüberdruck     bar : 10

	Lieferumfang : 2 Kollis

	Auslieferung in E-Gas Ausführung

	Anschlussfertige, werkseitig komplett

	vormontierte Einheit inkl.

	Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

	ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

	einzuschieben. Zur Vereinfachung von

	Transport und Handhabung sind Öffnungen

	für zwei Tragestangen vorhanden.

	Typ :                 GVR 144 N / 110

	Nennwärmebelastung          kW : 20,1

	Nennwärmeleistung           kW : 18

	Erdgas E                  m3/h : 2,13

	Gasdurchsatz Erdgas LL    m3/h : 2,47

	Gasdurchsatz Flüssiggas P kg/h : 1,56

	Normnutzungsgrad             % : 92,7

	Wirkungsgrad 100% Last       % : 89,6

	Wirkungsgrad 30% Last        % : 90

	Abgasverlust                 % : 8

	Abgastemperatur          Grd C : 120

	Abgasmassenstrom          kg/s : 0,0147

	CO2-Gehalt der Abgase        % : 5,5

	Notwendiger Förderdruck     Pa : 5

	Wasserinhalt                 l : 8,8

	Wasserseitiger Widerst.   mbar : 8

	Elektrische Leistungsaufn.   W : 101

	Bereitschaftsverluste qB70   % : 1,55

	Speicherinhalt               l : 110

	Leistungsaufnahme           kW : 18

	Dauerleistung bei dt = 35K l/h : 440

	Zapfleistung

	  bei dt = 30K        l/10 min : 190

	Leistungskennzahl           NL : 1,2

	Bereitschaftsverluste kWh/24 h : 1,5

	Leergewicht                 kg : 179

	Bestell-Nr.                   : 85199210

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1520	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85199211	OERTLI Gasspez.-Kessel. GVR 145/110

	Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

	Suchbegriff:	GVR 145/110

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	2860	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasspez.-Kessel. GVR 145/110

	Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

	Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

	einstufigem Brenner ohne Gebläse für

	Erd- und Flüssiggasfeuerung (Zubehör)

	mit eingebauter Abgasüberwachung in

	kompakter, senkrechter Bauart für kleine

	Aufstellflächen ,

	Der GVR 140 / 110 erfüllt die

	Anforderungen der Energieeinspar-

	verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

	ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

	Verhältnis

	Bewährter Guss-Kesselkörper mit

	wassergekühltem Feuerraum ,

	Vollautomat mit :

	- Neuer Brennertechnik und

	  Kompaktarmatur mit integriertem

	  Feuerungsautomat

	- Zündbrenner mit Ionisations-

	  Feuerungsüberwachung

	- Unter einheitlicher Verkleidung

	  integrierter 110 Liter Tiefspeicher :

	- Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

	  mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

	  Rückschlagklappe und Entlüfter ,

	- Behälter und Wärmetauscher mit

	  bewährter Emailleschicht geschützt.

	Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

	unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

	Trinkwasserversorgung

	Großflächiger Wärmetauscher

	Verstärkte Wärmedämmung aus FCKW-freiem

	PU-Hartschaum

	wartungsfreie Fremdstromanode

	OECOPROTECT auf vorderem

	Reinigungsflansch ,

	Verstellbare Füße.

	Mikroprozessorgesteuertes witterungs-

	geführtes Schaltfeld OE-tronic 3,

	wahlweise Standard-Schaltfeld

	( Minderpreis von 300 Euro )

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

	2. Mischer durch Einbauplatine mit

	Fühler

	Betriebsbedingungen :

	Kessel :

	max.Vorlauftemperatur    Grd C : 90

	zul. Betriebsüberdruck     bar : 4

	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

	Sicherheitstemperatur-

	Begrenzer                Grd C : 110

	Speicher :

	max. Betriebstemperatur  Grd C : 70

	zul. Betriebsüberdruck     bar : 10

	Lieferumfang : 2 Kollis

	Auslieferung in E-Gas Ausführung

	Anschlussfertige, werkseitig komplett

	vormontierte Einheit inkl.

	Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

	ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

	einzuschieben. Zur Vereinfachung von

	Transport und Handhabung sind Öffnungen

	für zwei Tragestangen vorhanden.

	Typ :                  GVR 145 N / 110

	Nennwärmebelastung          kW : 26,7

	Nennwärmeleistung           kW : 24

	Erdgas E                  m3/h : 2,83

	Gasdurchsatz Erdgas LL    m3/h : 3,03

	Gasdurchsatz Flü.-gas P   kg/h : 2,07

	Normnutzungsgrad             % : 93,1

	Wirkungsgrad 100% Last       % : 89,9

	Wirkungsgrad 30% Last        % : 90,3

	Abgasverlust                 % : 8

	Abgastemperatur          Grd C : 125

	Abgasmassenstrom          kg/s : 0,0195

	CO2-Gehalt der Abgase        % : 5,5

	Notwendiger Förderdruck     Pa : 5

	Wasserinhalt                 l : 8,8

	Wasserseitiger Widerst.   mbar : 14

	Elektr. Leistungsaufn.       W : 101

	Bereitschaftsverluste qB70   % : 1,58

	Speicherinhalt               l : 110

	Leistungsaufnahme           kW : 24

	Dauerleistung bei dt = 35K l/h : 590

	Zapfleistung

	         bei dt = 30K  l/10 min: 190

	Leistungskennzahl           NL : 1,3

	Bereitschaftsverluste kWh/24 h : 1,5

	Leergewicht                 kg : 191

	Bestell-Nr.                   : 85199211

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1522	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85317021	OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas

	für Brennwertkessel GVR 140-15 condens

	Suchbegriff:	Umstellbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas

	für Brennwertkessel GVR 140-15

	condens Kolli HC 31

	Bestell-Nr.: 85317021

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1523	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85317022	OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas

	für Brennwertkessel GVR 140-15 condens

	Suchbegriff:	Umstellbausatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	12	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas

	für Brennwertkessel GVR 140-15

	condens Kolli HC 31

	Bestell-Nr.: 85317022

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1524	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85387000	OERTLI Einbaumischer 

	für GVR condens (HE 100)

	Suchbegriff:	Einbaumischer

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Einbaumischer für GVR cond.

	zur Installation innerhalb der

	Geräteverkleidung

	inkl. Verrohrung und el.

	Steckerverbindungen

	Kolli HE 100

	Bestell-Nr.: 85387000

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1525	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85387001	OERTLI  Rohrsatz für ext. Mischer

	für GVR condens

	Suchbegriff:	Rohrsatz

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	88	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Rohrsatz für ext. Mischer

	für GVR condens

	zur vereinfachten Installation

	außerhalb der Geräteverkleidung

	Mischer bauseits

	Kolli HE 101

	Bestell-Nr.: 85387001

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1526	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85399001	OERTLI Optimat GVR 140-15 Condens

	Gas-Standbrennwertkessel, 3 - 15 kW

	Suchbegriff:	GVR 140-15 Cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3650	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OPTIMAT GVR 140-15 condens, Gas-

	Standbrennwertkessel

	mit integriertem WW-Speicher

	Nennleistung 3-15 kW

	Kompakter,anschlussfertiger Brennwert-

	Standheizkessel mit integriertem

	130 Liter-Trinkwasserspeicher

	Für äußerst energiesparenden und

	emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E

	(Werkseinstellung) bzw.LL, oder

	Flüssiggas B/P ( Zubehör )

	Für raumluftunabhängigen oder raum-

	luftabhängigen Betrieb

	Mikroprozessorgesteuertes witterungsgef.

	Schaltfeld OE-tronic 3

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1.Mischerkreis aktiviert werden.

	2.Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

	Der spez.Algorithmus OECODENS (r)

	optimiert während der Speicherladephase

	den Durchfluss und die Rücklauf-

	temperatur zum Kessel durch Modulieren

	der drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe. Der

	Wirkungsgrad und die Trinkwasser-

	zapfleistung werden dadurch erhöht.

	Komplett ausgestattet mit übersichtlich

	angeordneten und, dank schwenkbarem,

	Schaltfeld leicht zugänglichen

	Komponenten wie:

	zylindrischer Monoblock-

	Wärmeaustauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständiger Al/Si-Legierung,

	mit geschlossener Verbrennungskammer

	zylindrischer hochvormischender Vlies-

	Brenner,Gas-Kompaktregelstrecke,

	Radiallüfter und Ansaugschalldämpfer

	modulierende Umwälzpumpe und Dreiwege-

	Umschaltventil (Heiz.-

	/WWE-Betrieb),KW-Sicherheitsgruppe,

	autom. Entlüfter, Drucksensor,

	SV 3 bar, Ausdehnungsgefäß 12 Liter,

	Abgastemperatursensor, Kondens-

	wassersiphon mit Ablaufschlauch,

	Optional erhältlich ist ein, innerhalb

	der Verkleidung integrierbarer

	Anschluss-

	Satz mit Dreiwegemischer + Stellmotor

	und Umwälzpumpe für einen

	Mischerheizkreis

	- integrierter 130 Liter- Hochleistungs-

	Trinkwasserspeicher:

	- Behälter aus Stahl mit Spezial-

	  emaillierung und großflächige WT-

	  Schlange
	- Wärmedämmung aus hochwertigem

	  FCKW- freien PU-Hartschaum, direkt

	  im Speichermantel geschäumt, dadurch

	  keine Wärmebrücken und kaum

	  Abstrahlungsverluste

	- wartungsfreie OECOPROTECT (r)

	  Schutzanode auf oberem Reinigungs-

	  flansch

	- Für Transport und Handhabung sind

	  Rollen am unterem Sockel und

	  Öffnungen für 2 Tragestangen vorhanden

	- Das Anschluss-Set EASYCONNECT (r)

	  mit Wasser- und Gas-Absperrhähnen

	  (ohne TAE) kann vorab an die Wand

	  montiert werden und erlaubt, die

	  Heizungsanlage, unabhängig vom Kessel

	  zu füllen und auf Dichtheit zu prüfen.

	Betriebsbedingungen:

	- Kessel :

	- zul.Betriebsüberdruck    bar : 3

	- zul.Vorlauftemperatur  Grd C : 95

	- Elektroanschluss             : 230 V/

	                                 50Hz

	- Schutzart                    : IP21

	- Speicher :

	- max.Betriebstemperatur Grd C :70

	- zul.Betriebsüberdruck    bar : 12

	Geräte auf Grundlage der

	Gasgeräterichtlinie DIN EN 90/396 und

	Wirkungsgradrichtlinie DIN EN

	92/42,unter Zugrundelegung der DIN EN

	297 und DIN EN 437 baumustergeprüft und

	zertifiziert.

	Höhe nur 1,5 Meter

	Abgasanschluss: 60/110

	Typ:         Optimat GVR 140-15 Condens

	Nennwärmel. 80/60 Grd C - kW : 2,8-14,0

	Nennwärmel. 40/30 Grd C - kW : 3,2-14,8

	Nennwärmebel -            kW : 2,9-14,5

	Gasdurchsatz max. Erdgas E  m3/h : 1,5

	Gasdurchsatz max. Erdgas LL m3/h : 1,76

	Normnutzungsgrad 75/60 Grd C   % : 106

	Normnutzungsgrad 40/30 Grd C   % : 109

	Wirkungsgrad bei

	  100 % - 75/60 Grd C          % : 96,4

	  100 % - 40/30 Grd C          % : 102,1

	   30 % - 40/30 Grd C          % : 106,5

	Gebläse-Restförderdruck       Pa : 200

	Mittlerer Abgasverlust bei

	  75/60 Grd C                  % : 1,1

	  40/30 Grd C                  % : 0,5

	Mittlere Abgastemp.

	  bei 75/60                Grd C : 65

	  bei 40/30                Grd C : 38

	Abgasmassenstrom    kg/s : 0,0014-0,0068

	CO2-Gehalt Erdgas E            % : 9,0

	NOx / CO Erdgas E        mg/kWh  : < 20

	Wasserinhalt                   l : 15,5

	Nenndurchfluss bei dt 15 K  m3/h : 0,831

	Kondenswasser           pH-Wert : ca.4,2

	Max. Leistungsaufn.            W : 130
	Bereitschaftsverluste qB70     % : 0,59

	Speicherinhalt                 l : 130

	Leistungsaufnahme             kW : 14

	Dauerleistung bei dt 35 K    l/h : 345

	Zapfleistung bei dt 30 K l/10min : 185

	Leergewicht                   kg : 145

	Bestell-Nr.                   : 85399001

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1529	 	 

	Nummer	Kurztexte

	85399002	OERTLI Optimat GVR 140-25 Condens

	Gas-Standbrennwertkessel, 4 - 25 kW

	Suchbegriff:	GVR 140-25 Cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	3765	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OPTIMAT GVR 140-25 condens, Gas-

	Standbrennwertkessel

	mit integriertem WW-Speicher

	Nennleistung 4-25 kW

	Kompakter,anschlussfertiger Brennwert-

	Standheizkessel mit integriertem

	130 Liter-Trinkwasserspeicher

	Für äußerst energiesparenden und

	emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E

	(Werkseinstellung) bzw.LL, oder

	Flüssiggas B/P ( Zubehör )

	Für raumluftunabhängigen oder raum-

	luftabhängigen Betrieb

	Mikroprozessorgesteuertes witterungsgef.

	Schaltfeld OE-tronic 3

	Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

	der 1.Mischerkreis aktiviert werden.

	2.Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

	Der spez.Algorithmus OECODENS (r)

	optimiert während der Speicherladephase

	den Durchfluss und die Rücklauf-

	temperatur zum Kessel durch Modulieren

	der drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe. Der

	Wirkungsgrad und die Trinkwasser-

	zapfleistung werden dadurch erhöht.

	Komplett ausgestattet mit übersichtlich

	angeordneten und, dank schwenkbarem,

	Schaltfeld leicht zugänglichen

	Komponenten wie:

	zylindrischer Monoblock-

	Wärmeaustauscher aus korrosions- und

	temperaturbeständiger Al/Si-Legierung,

	mit geschlossener Verbrennungskammer

	zylindrischer hochvormischender Vlies-

	Brenner,Gas-Kompaktregelstrecke,

	Radiallüfter und Ansaugschalldämpfer

	modulierende Umwälzpumpe und Dreiwege-

	Umschaltventil (Heiz.-

	/WWE-Betrieb),KW-Sicherheitsgruppe,

	autom. Entlüfter, Drucksensor,

	SV 3 bar, Ausdehnungsgefäß 12 Liter,

	Abgastemperatursensor, Kondens-

	wassersiphon mit Ablaufschlauch,

	Optional erhältlich ist ein, innerhalb

	der Verkleidung integrierbarer

	Anschluss-

	Satz mit Dreiwegemischer + Stellmotor

	und Umwälzpumpe für einen

	Mischerheizkreis

	- integrierter 130 Liter- Hochleistungs-

	Trinkwasserspeicher:

	- Behälter aus Stahl mit Spezial-

	  emaillierung und großflächige WT-

	  Schlange

	- Wärmedämmung aus hochwertigem

	  FCKW- freien PU-Hartschaum, direkt

	  im Speichermantel geschäumt, dadurch

	  keine Wärmebrücken und kaum

	  Abstrahlungsverluste

	- wartungsfreie OECOPROTECT (r)

	  Schutzanode auf oberem Reinigungs-

	  flansch

	- Für Transport und Handhabung sind

	  Rollen am unterem Sockel und

	  Öffnungen für 2 Tragestangen vorhanden

	- Das Anschluss-Set EASYCONNECT (r)

	  mit Wasser- und Gas-Absperrhähnen

	  (ohne TAE) kann vorab an die Wand

	  montiert werden und erlaubt, die

	  Heizungsanlage, unabhängig vom Kessel

	  zu füllen und auf Dichtheit zu prüfen.

	Betriebsbedingungen:

	- Kessel :

	- zul.Betriebsüberdruck    bar : 3

	- zul.Vorlauftemperatur  Grd C : 95

	- Elektroanschluss             : 230 V/

	                                 50Hz

	- Schutzart                    : IP21

	- Speicher :

	- max.Betriebstemperatur Grd C : 70

	- zul.Betriebsüberdruck    bar : 12

	Geräte auf Grundlage der

	Gasgeräterichtlinie DIN EN 90/396 und

	Wirkungsgradrichtlinie DIN EN

	92/42,unter Zugrundelegung der DIN EN

	297 und DIN EN 437 baumustergeprüft und

	zertifiziert.

	Höhe nur 1,5 Meter

	Abgasanschluss: 60/110

	Typ:          Optimat GVR 140-25 Condens

	Nennwärmel. 80/60 Grd C - kW :  4,0-23,6

	Nennwärmel. 40/30 Grd C - kW :  4,5-24,9

	Nennwärmebel -            kW :  4,2-24,5

	Gasdurchsatz max. Erdgas E  m3/h : 2,54

	Gasdurchsatz max. Erdgas LL m3/h : 2,96

	Normnutzungsgrad 75/60 Grd C % : 106

	Normnutzungsgrad 40/30 Grd C % : 109

	Wirkungsgrad bei

	  100 % - 75/60 Grd C        % : 96,5

	  100 % - 40/30 Grd C        % : 101,3

	   30 % - 40/30 Grd C        % : 107,5

	Gebläse-Restförderdruck     Pa : 200

	Mittlerer Abgasverlust bei

	  75/60 Grd C                % : 1,2

	  40/30 Grd C                % : 0,6

	Mittlere Abgastemp.

	  bei 75/60              Grd C : 67

	  bei 40/30              Grd C : 39

	Abgasmassenstrom    kg/s : 0,0020-0,0115

	CO2-Gehalt Erdgas E          % : 9,0

	NOx / CO Erdgas E       mg/kWh : < 20

	Wasserinhalt                 l : 16,4

	Nenndurchfluss dt 15K     m3/h : 1,404

	Kondenswasser          pH-Wert : ca. 4,2

	Max. Leistungsaufn.          W : 150
	Bereitschaftsverluste qB70   % :  0,59

	Speicherinhalt               l : 130

	Leistungsaufnahme           kW : 23,6

	Dauerleistung bei dt 35K   l/h : 580

	Zapfleistung  dt 30K  l/10 min : 225

	Leergewicht                 kg : 148

	Bestell-Nr.                   : 85399002

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1532	 	 

	Nummer	Kurztexte

	8701591	OERTLI Rauchgasthermostat

	Abschaltpunkt bei 70°, f Öl-/Gaskessel

	Suchbegriff:	Rauchgastherm.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	156	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rauchgasthermostat,

	Abschaltpunkt bei 70°,

	für Öl- / Gaskessel,

	zur Blockung bei Schornstein-

	doppelbelegung, mit Kapillarfühler und

	Abgastemperaturanzeige.

	Bestell-Nr.: 8701591

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1533	 	 

	Nummer	Kurztexte

	870171	OERTLI Heiße Brennkammer

	für H 25

	Suchbegriff:	Brennkammer

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heiße Brennkammer

	für H 25

	Aus Gußeisen für geregelte Sekundärluft

	und optimale, umweltfreundliche Ver-

	brennung von Holz

	Bestell-Nr.            : 870171

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1534	 	 

	Nummer	Kurztexte

	870172	OERTLI Heiße Brennkammer

	für H 33

	Suchbegriff:	Brennkammer 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	330	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Heiße Brennkammer

	für H 33

	Aus Gußeisen für geregelte Sekundärluft

	und optimale, umweltfreundliche Ver-

	brennung von Holz

	Bestell-Nr.            : 870172

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1535	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89527720	OERTLI Verbindungswinkel GSR 145/146

	für Hochschrankmontage

	Suchbegriff:	Verbindungswink

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	0	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungswinkel

	für Hochschrankmontage von

	GSR 145/146 mit OBD 150

	Kolli EA 82

	Bestell-Nr.: 89527720

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1536	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89529086	OERTLI Warmwasserspeicher OBD 150

	150 l, 28,5 kW, weiß, GSR 140

	Suchbegriff:	OBD 150

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1000	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Brauchwasserspeicher OBD 150

	Inhalt 150 l.

	OBD 150 passend zu GSR 140

	mit Fremdstromanode zum Anschluss an das

	Schaltfeld GSR 140

	Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

	Isolierung                    mm : 50

	Speicher mit Revisionsflansch vorn

	Außenverkleidung aus Stahlblech, weiß

	pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

	kratzfest

	Verstellbare Füße

	Speicherfühler für GSR 140

	Betriebsbedingungen:

	Maximaler Betriebsdruck:

	- Ladeseitig (Wärmetauscher)   bar : 12

	- Warmwasserseitig (Behälter)  bar : 10

	Maximale Betriebstemperatur :

	- Ladeseitig (Wärmetauscher) Grd C : 110

	- Warmwasserseitig(Behälter) Grd C : 95

	Technische Daten:

	Typ :                           OBD 150

	Speicher Nenninhalt             l : 150

	Leistungsaufnahme              kW : 28,5

	Bereitschafts-Wärmeverlust  kWh/d : 1,4

	Warmwasserdauerleistung       l/h : 700

	Warmwasserspitzenl.      l/10 min : 255

	Leistungskennzahl              NL : 2,6

	Ladedurchfluss               m3/h : 3

	Versandgewicht                 kg : 100

	Bestell-Nr.                   : 89529086

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1537	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89537024	OERTLI Verbindungsschläuche zwischen

	Brennwertkessel Optimat GMR 4035 E

	Suchbegriff:	Verbindungsschl

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	128	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungsschläuche zwischen

	Brennwertkessel Optimat GMR 4035 E

	Und Speicher OBU 130

	Bestell-Nr.: 89537024

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1538	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89557009	OERTLI Übergangs-Set G/R

	für Verteilbalken

	Suchbegriff:	Übergangs-Set

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	11	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Übergangs-Set G/R

	für Verteilbalken

	zum Anschluss des Verteilbalkens an

	bauseitige Verrohrung mit dem Kessel

	Set beinhaltet 2 Übergansverschr.

	für Balken mit 2 oder 3 Kreisen

	Kolli BH 84

	Bestell-Nr.: 89557009

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1539	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89627005	OERTLI Elektro -Heizstab

	6 kW/400V EC 11 Powersun 350

	Suchbegriff:	Elektro -Heizst

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	510	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Elektro-Heistab 6,0 kW/400 V

	für POWERSUN 350, EC 11

	Bestell-Nr.: 89627005

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1540	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89804803	OERTLI 3-Wege-Umschaltventil SOLAR

	3/4 Zoll

	Suchbegriff:	Umschaltventil

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	185	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI 3-Wege-Umschaltventil SOLAR

	3/4 Zoll

	Kolli EC 164

	Bestell-Nr.: 89804803

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1541	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89804816	OERTLI Überspannungsschutz

	für Solar-Temperaturfühler, Kolli EC 176

	Suchbegriff:	Überspannungssc

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	37	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Überspannungsschutz für

	Solar-Temperaturfühler

	Anschlussdose mit Überspannungs-

	dioden zur Vermeidung von Schäden

	durch ortsnahe Gewitterentladungen

	-Kunststoffgehäuse 80x80x53 mm

	-Schutzart IP 65

	Kolli EC 176

	Bestell-Nr.:  89804816

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1542	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89804901	OERTLI Solarregelung OETROSOL C Spezial

	werkseitig vorbereitet,für 2 Verbraucher

	Suchbegriff:	OETROSOL 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	415	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI OETROSOL C ( Spezial )

	Werkseitig vorbereitete Solarregelung

	für 2 solare Verbraucher ( z.B. OECOSUN

	500/750 plus Schwimmbad )

	Bestell-Nr.: 89804901

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1543	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807001	OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES

	Anbindung der Solaranlage an  -speicher

	Suchbegriff:	Solardoppelrohr

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	550	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES

	incl. Isolierung und Fühlerkabel

	DN 15, Länge 15 Meter

	zur Anbindung der Solaranlage an

	den Solarspeicher

	Kupferrohr

	Bestell-Nr.: 89807001

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1544	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807002	OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES

	Anbindung der Solaranlage an  -speicher

	Suchbegriff:	Solardoppelrohr

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	715	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES

	inkl. Isolierung und Fühlerkabel

	DN 18, Länge 15 Meter

	zur Anbindung der Solaranlage an

	den Solarspeicher

	Kupferrohr

	Bestell-Nr.: 89807002

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1545	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807003	OERTLI Montageschellen (4 Stück)

	für DUO-TUBES Solarrohr DN 15

	Suchbegriff:	Montageschellen

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	32	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Montageschellen

	für DUO-TUBES Solarrohr DN 15

	Inhalt:  4 Schellen

	Bestell-Nr.: 89807003

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1546	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807004	OERTLI Montageschellen (4 Stück)

	für DUO-TUBES Solarrohr DN 18

	Suchbegriff:	Montageschellen

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	32	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Montageschellen

	für DUO-TUBES Solarrohr DN 18

	Inhalt:  4 Schellen

	Bestell-Nr.: 89807004

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1547	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807212	OERTLI Anschlussgruppe ungemischt

	Kolli EC92

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	397	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe ungemischt

	mit E-Pumpe für

	OECODENS 750 / OECOSUN 750

	Kolli EC92

	Bestell-Nr.: 89807212

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1548	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807213	OERTLI Anschlussgruppe gemischt

	Kolli EC93

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	625	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe gemischt

	mit E-Pumpe für

	OECODENS 750 / OECOSUN 750

	Kolli EC93

	Bestell-Nr.: 89807213

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1549	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807214	OERTLI Anschlussgruppe Festwertkreis

	Kolli 4

	Suchbegriff:	Anschlussgruppe

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	535	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschlussgruppe Festwertkreis

	mit E-Pumpe für

	OECODENS 750 / OECOSUN 750

	max. 8 kW

	Kolli 4

	Bestell-Nr.: 89807214

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1550	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807238	OERTLI Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß

	3/4 Zoll für OECOSUN / OECODENS

	Suchbegriff:	Anschluss-Set

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	52	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß

	3/4 Zoll für OECOSUN / OECODENS

	zum Anschluss eines Ausdehnungsgefäßes

	über 25 Liter

	Kolli EC 118

	Bestell-Nr.: 89807238

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1551	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807303	OERTLI Aufdachmontageset SUN 270

	2 Kollektoren SUN 270, Kolli EG 303

	Suchbegriff:	Set

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	180	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Aufdachmontageset

	2 Kollektoren SUN 270

	für Schräg- und Flachdach

	für die Montage senkrecht neben-

	einander

	Kolli EG 303

	Bestell-Nr.:  89807303

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1552	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807304	OERTLI Aufdachmontageset SUN 270

	1 Kollektor SUN 270, Kolli EG 304

	Suchbegriff:	Set

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	109	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Aufdachmontageset

	1 Kollektor SUN 270

	für Schräg- und Flachdach

	für die Montage senkrecht neben-

	einander ( Erweiterung )

	Kolli EG 304

	Bestell-Nr.:  89807304

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1553	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807305	OERTLI Basis Montage-Anschluss-Set

	für 2x SUN 210/270, Kolli EG 305

	Suchbegriff:	Anschluss-Set

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Basis-Montage-Anschlusset für 2

	Kollektoren SUN 210 / SUN 270 senkrecht

	nebeneinander + waagerecht übereinander

	Kolli EG 305

	Bestell-Nr.:  89807305

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1554	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807306	OERTLI Kollektor-Verbinder-Set

	für SUN 210/270, Kolli EG 306

	Suchbegriff:	Verbinder-Set

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	16	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kollektor-Verbinder-Set SUN

	210/SUN 270 senkrecht nebeneinander und

	waagerecht übereinander

	Kolli EG 306

	Bestell-Nr.:  89807306

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1555	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807307	OERTLI Rahmenverbinder

	Kolli EG 307

	Suchbegriff:	Rahmenverbinder

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	23	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Rahmenverbinder

	(Profilkopplungsset) in Reihe

	Kolli EG 307

	Bestell-Nr.:  89807307

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1556	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807308	OERTLI Basis Kollektor-Anschlusset

	für 2 Kollektoren SUN 270, waagr. neben

	Suchbegriff:	Anschlusset

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	200	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Basis Kollektor-Anschlusset für 2

	Kollektoren SUN 270 waagerecht

	nebeneinander

	Bestell-Nr.:  89807308

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1557	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807309	OERTLI Erweiterungs-Anschluss-Set

	SUN 270  waagerecht nebeneinander

	Suchbegriff:	Anschluss-Set

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Erweiterungs-Anschluss-Set SUN

	SUN 270  waagerecht nebeneinander

	Kolli EG 309

	Bestell-Nr.:  89807309

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1558	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807310	Aufdachmontageset 1 Kollektoren SUN 270 

	waagerecht nebeneinander

	Suchbegriff:	Montageset

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	147	per Stck

	Ausschreibungtext:	Aufdachmontageset 1 Kollektoren SUN 270

	waagerecht nebeneinander

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1559	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807311	OERTLI ALU-Dachanker

	Inhalt: 4 Stück, Kolli EG 311

	Suchbegriff:	Dachanker

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	83	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI ALU-Dachanker

	für Falzziegel SUN 230/270/3000

	Inhalt: 4 Stück

	Kolli EG 311

	Bestell-Nr.:  89807311

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1560	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807312	OERTLI ALU-Dachanker

	Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 312

	Suchbegriff:	Dachanker

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	122	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI ALU-Dachanker

	für Falzziegel SUN 230/270/3000

	Inhalt: 6 Stück

	Kolli EG 312

	Bestell-Nr.:  89807312

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1561	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807315	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	Inhalt: 4 Stück, Kolli EG 315

	Suchbegriff:	Dachanker 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	67	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	für Biberziegel SUN 230/270/3000

	Inhalt: 4 Stück

	Kolli EG 315

	Bestell-Nr.:  89807315

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1562	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807316	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 316

	Suchbegriff:	Dachanker 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	92	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	für Biberziegel SUN 230/270/3000

	Inhalt: 6 Stück

	Kolli EG 316

	Bestell-Nr.:  89807316

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1563	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807317	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	Inhalt: 4 Stück, Kolli EG 317

	Suchbegriff:	Dachanker 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	92	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	für Welldach SUN 230/270/3000

	Inhalt: 4 Stück

	Kolli EG 317

	Bestell-Nr.:  89807317

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1564	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807318	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 318

	Suchbegriff:	Dachanker 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	129	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	für Welldach SUN 230/270/3000

	Inhalt: 6 Stück

	Kolli EG 318

	Bestell-Nr.:  89807318

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1565	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807319	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	Inhalt: 4 Stück, Kolli EG 319

	Suchbegriff:	Dachanker 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	78	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	für Schieferdach  SUN 230/270/3000

	Inhalt: 4 Stück

	Kolli EG 319

	Bestell-Nr.:  89807319

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1566	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807320	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 320

	Suchbegriff:	Dachanker 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	108	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Edelstahl-Dachanker

	für Schieferdach  SUN 230/270/3000

	Inhalt: 6 Stück

	Kolli EG 320

	Bestell-Nr.:  89807320

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1567	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807323	OERTLI Flachdachständer 45 grd.

	mit Sicherungskreuz, Kolli EG 323

	Suchbegriff:	Flachdachständ.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	200	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdachständer 45 grd.

	mit Sicherungskreuz für:

	- 1 Kollektor SUN 230 / 270 oder

	- 2 Kollektoren SUN 3000

	zur Montage senkrecht nebeneinander

	Kolli EG 323

	Bestell-Nr.:  89807323

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1568	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807324	OERTLI Flachdachständer 45 grd.

	mit Sicherungskreuz, Kolli EG 324

	Suchbegriff:	Flachdachständ.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	273	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdachständer 45 grd.

	mit Sicherungskreuz für:

	- 2 Kollektoren SUN 230 / 270 oder

	- 3 Kollektoren SUN 3000

	zur Montage senkrecht nebeneinander

	Kolli EG 324

	Bestell-Nr.:  89807324

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1569	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807325	OERTLI Flachdachständer 45 grd.

	mit Sicherungskreuz, Kolli EG 325

	Suchbegriff:	Flachdachständ.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	122	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdachständer 45 grd.

	mit Sicherungskreuz für

	1 Kollektoren SUN 230 / 270 zur

	Montage waagerecht nebeneinander

	Kolli EG 325

	Bestell-Nr.:  89807325

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1570	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807342	OERTLI Befestigungsset SUN 3000

	Kolli EG 338

	Suchbegriff:	Set

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	190	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Befestigungsset SUN 3000

	für 3 Module senkr. nebeneinander

	Kolli EG 338

	Bestell-Nr.:  89807342

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1571	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807343	OERTLI Befestigungsset SUN 3000

	Kolli EG 349

	Suchbegriff:	Set

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	178	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Befestigungsset SUN 3000

	für 2 Module senkr. nebeneinander

	Kolli EG 349

	Bestell-Nr.:  89807343

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1572	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807345	OERTLI Kollektor Anschluss Set 

	Hydraulik SUN C, 2 Flexschläuche

	Suchbegriff:	Anschluss Set 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	175	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kollektor Anschluss Set

	Hydraulik SUN C

	Kolli EG 343

	Bestell-Nr.:  89807345

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1573	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807346	OERTLI Verbindungs-Set 

	zwischen 2 Kollektoren SUN C (10 St.)

	Suchbegriff:	Verbindungs-Set

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	145	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Verbindungs-Set

	zwischen 2 Kollektoren SUN C

	10 Stück 18 mm Durchmesser

	Kolli EG 344

	Bestell.-Nr.:      89807346

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1574	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807347	OERTLI Kollektor-Verschluss Stopfen 

	SUN C, 10 Stück  3/4"

	Suchbegriff:	Stopfen 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	45	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Kollektor-Verschluss Stopfen

	SUN C, 10 Stück  3/4"

	Bestell.-Nr.:      89807347

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1575	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807349	OERTLI Handgriffe

	für Kollektoren SUN 230 /SUN 270

	Suchbegriff:	Handgriffe

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	133	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Handgriffe für Kollektoren

	SUN 230 bzw. SUN 270 zum einfacheren

	Transport der Kollektoren aufs Dach

	-wiederverwendbar

	Kolli EG 349

	Bestell-Nr.: 89807349

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1576	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807350	OERTLI Absturzsicherungsgurt

	Kolli EG 350

	Suchbegriff:	Absturzsich.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	400	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Absturzsicherungsgurt

	zum sicheren Arbeiten bei der

	Installation von Solaranlagen auf

	dem Dach

	SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN

	Kolli EG 350

	Bestell-Nr.: 89807350

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1577	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807372	OERTLI Ausdehnungsrohrverbindung 

	zwischen  2 Kollektoren SUN C (2 Stk.)

	Suchbegriff:	Rohrverbindung 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	93	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ausdehnungsrohrverbindung

	zwischen  2 Kollektoren SUN C

	2 Stück 18 mm Durchmesser

	Bestell.-Nr.:      89807372

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1578	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807769	OERTLI Handfüllpumpe

	für Solarträgerflüssigkeit, Kolli EG 80

	Suchbegriff:	Handfüllpumpe

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	170	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Handfüllpumpe für

	Solarträgerflüssigkeit

	Kolli EG 80

	Bestell-Nr.:  89807769

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1579	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807770	OERTLI Profi Spül- und Befüllstation für

	Solaranlagen mit Umwälzpumpe 

	Suchbegriff:	Spül-/Befüllst.

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	840	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Profi Spül- und Befüllstation für

	Solaranlagen

	Kolli EG 81

	Gewicht unbefüllt: 19 kg

	Behälterinhalt: 25 Liter

	mit Umwälzpumpe

	(Förderhöhe 56 m / Förderstrom 4 m3/h)

	Bestell-Nr.: 89807770

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1580	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807798	OERTLI Set zur Dichtemessung 

	des solaren Wärmeträgermediums 

	Suchbegriff:	Dichtemessung 

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	140	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Set zur Dichtemessung

	des solaren Wärmeträgermediums

	Kolli EG 103

	zur Überprüfung der Solarflüssigkeit

	hinsichtlich Frostsicherheit

	Bestell-Nr.: 89807798

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1581	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89807799	OERTLI Refraktometer, Profi-Messgerät 

	zur Bestimmung der Frostsicherheit

	Suchbegriff:	Refraktometer

	Rabattgruppe:	3

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	290	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Refraktometer, Profi-Messgerät

	zur Bestimmung der Frostsicherheit

	Kolli EG 104

	Bestell-Nr.: 89807799

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1582	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89997046	OERTLI  Verbindungsrohre nach links

	von GSR 130/140 zur Pumpengruppe 

	Suchbegriff:	Verbindungsrohr

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	79	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Verbindungsrohre

	von GSR 130/140 zur Pumpengruppe

	nach links

	Kolli EA 89

	Bestell-Nr.: 89997046

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1583	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89997047	OERTLI  Verbindungsrohre nach rechts

	von GSR 130/140 zur Pumpengruppe 

	Suchbegriff:	Verbindungsrohr

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	105	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Verbindungsrohre

	GSR 130/140 Pumpengruppe

	nach rechts

	Kolli EA 90

	Bestell-Nr.: 89997047

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1584	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89997049	OERTLI Speicherladeset GSR 140 

	mit OBD 150

	Suchbegriff:	Speicherladeset

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	340	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Speicherladeset

	GSR 140 mit OBD 150

	senkrechte oder waagerechte

	Kessel-Speicher-Kombination

	incl. Anschlusskreuze

	Kolli EA 92

	Bestell-Nr.: 89997049

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1585	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89997060	OERTLI Satz Verbindungsrohre

	für Pumpengruppen an Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Verbindungsrohr

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	79	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Satz Verbindungsrohre

	für den Anschluss der

	Oertli - Pumpengruppen an

	Ölkessel PK/PU/CU

	 (Kolli EA 100)

	Achtung: Pumpengruppe

	befindet sich links oben

	am Kessel

	- bestehend aus 2 Rohren

	- geeignet für Einzelanschluss der

	  Pumpengruppe oder Verteilbalken

	  mit 2 Kreisen

	Bestell-Nr.: 89997060

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1586	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89997061	OERTLI Satz Verbindungsrohre

	für Pumpengruppen an Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Verbindungsrohr

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	105	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Satz Verbindungsrohre

	für den Anschluss der

	Oertli - Pumpengruppen an

	Ölkessel PK/PU/CU

	 (Kolli EA 101)

	Achtung: Pumpengruppe

	Kann wahlweise links oder rechts

	am Kessel montiert werden

	- bestehend aus 4 Rohren

	- geeignet für Einzelanschluss der

	  Pumpengruppe oder Verteilbalken

	  mit 2 Kreisen

	Bestell-Nr.: 89997061

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1587	 	 

	Nummer	Kurztexte

	89997062	OERTLI Sicherheitsset

	für Pumpengruppen an Ölkessel PK/PU/CU

	Suchbegriff:	Sicherheitsset

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	84	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Sicherheitsset

	für die Kombination mit

	Oertli - Pumpengruppen an

	Ölkessel PK/PU/CU mit

	Verteilbalken  mit 2 Kreisen

	( Kolli EA 102 )

	bestehend aus:

	- automatischer Entlüfter

	- Sicherheitsventil

	- Manometer

	- Blockisolierung

	- Anschlussrohr auf Anschluss-

	  kreuz

	Bestell-Nr.: 89997062

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1588	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126002	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/150 Erdgas

	Suchbegriff:	GX 01 150

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	22070	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/150 Erdgas

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebest-

	ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

	rischer Ausführung als Wärmetauscher,

	mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

	Unter- und Oberteil , innen und außen

	mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

	versehen. Gasbrennereinrichtung als

	Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

	aus korrosions- und hitzebeständigem

	Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

	heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

	mangelsicherung und Gasdruckregler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung  Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit den erforderlichen

	  Steuerleitungsanschlüssen für die

	  Pumpen und Anschlüssen für die

	  optische oder akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und

	Schaltpult zusammengebaut einschließlich

	der internen elektrischen Verdrahtung

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung   kW : 174

	Breite              mm : 900

	Höhe                mm : 2300

	Tiefe               mm : 1500

	Gewicht             kg : 580

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085 AQ 0872

	Bestell-Nr.            : 9126002

	Typ                    : GX 01 150

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1589	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126004	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/150 Propan

	Suchbegriff:	GX 01 150

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	22070	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/150 Propan

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebest-

	ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

	rischer Ausführung als Wärmetauscher,

	mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

	Unter- und Oberteil , innen und außen

	mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

	versehen. Gasbrennereinrichtung als

	Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

	aus korrosions- und hitzebeständigem

	Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

	heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

	mangelsicherung und Gasdruckregler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung  Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit den erforderlichen

	  Steuerleitungsanschlüssen für die

	  Pumpen und Anschlüssen für die

	  optische oder akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und

	Schaltpult zusammengebaut einschließlich

	der internen elektrischen Verdrahtung

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung   kW : 174

	Breite              mm : 900

	Höhe                mm : 2300

	Tiefe               mm : 1500

	Gewicht             kg : 580

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085 AQ 0872

	Bestell-Nr.            : 9126004

	Typ                    : GX 01 150

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1590	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126102	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/250 Erdgas

	Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	23760	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/250 Erdgas

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebestän-

	digem Werkstoff.

	Oberteil in zylindrischer Ausführung als

	Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

	Mantel von Unter- und Oberteil, innen

	und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

	schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

	als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

	nern aus korrosions- und hitzebeständi-

	gem Werkstoff, mit allen Regel- und

	Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

	lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

	regler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung.

	Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

	  leitungsanschlüssen für die Pumpen

	  und Anschlüssen für die optische oder

	  akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

	pult zusammengebaut einschließlich der

	internen elektrischen Verdrahtung.

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung  kW :  291

	Breite             mm : 9000

	Höhe               mm : 2300

	Tiefe              mm : 1500

	Gewicht            kg :  600

	Produkt-ID-Nr.        : 0085AQ0872    

	Typ                   : GX 01 250     

	Bestell-Nr.           : 9126102   

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1591	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126104	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/250 Propan

	Suchbegriff:	GX 01 250

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	23760	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/250 Propan

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebest-

	ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

	rischer Ausführung als Wärmetauscher,

	mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

	Unter- und Oberteil , innen und außen

	mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

	versehen. Gasbrennereinrichtung als

	Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

	aus korrosions- und hitzebeständigem

	Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

	heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

	mangelsicherung und Gasdruckregler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung  Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit den erforderlichen

	  Steuerleitungsanschlüssen für die

	  Pumpen und Anschlüssen für die

	  optische oder akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und

	Schaltpult zusammengebaut einschließlich

	der internen elektrischen Verdrahtung

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung   kW : 291

	Breite              mm : 900

	Höhe                mm : 2300

	Tiefe               mm : 1500

	Gewicht             kg : 600

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085 AQ 0872

	Bestell-Nr.            : 9126104

	Typ                    : GX 01 250

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1592	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126202	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/400 Erdgas

	Suchbegriff:	GX 01 400

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30825	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/400 Erdgas

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebest-

	ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

	rischer Ausführung als Wärmetauscher,

	mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

	Unter- und Oberteil , innen und außen

	mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

	versehen. Gasbrennereinrichtung als

	Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

	aus korrosions- und hitzebeständigem

	Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

	heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

	mangelsicherung und Gasdruckregler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung  Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit den erforderlichen

	  Steuerleitungsanschlüssen für die

	  Pumpen und Anschlüssen für die

	  optische oder akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und

	Schaltpult zusammengebaut einschließlich

	der internen elektrischen Verdrahtung

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung   kW : 465

	Breite              mm : 1500

	Höhe                mm : 2800

	Tiefe               mm : 2300

	Gewicht             kg : 1020

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085 AQ 0872

	Bestell-Nr.            : 9126202

	Typ                    : GX 01 400

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1593	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126204	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/400 Propan

	Suchbegriff:	GX 01 400

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	30825	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX 01/400 Propan

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebest-

	ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

	rischer Ausführung als Wärmetauscher,

	mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

	Unter- und Oberteil , innen und außen

	mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

	versehen. Gasbrennereinrichtung als

	Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

	aus korrosions- und hitzebeständigem

	Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

	heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

	mangelsicherung und Gasdruckregler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung  Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit den erforderlichen

	  Steuerleitungsanschlüssen für die

	  Pumpen und Anschlüssen für die

	  optische oder akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und

	Schaltpult zusammengebaut einschließlich

	der internen elektrischen Verdrahtung

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung   kW : 465

	Breite              mm : 1500

	Höhe                mm : 2800

	Tiefe               mm : 2300

	Gewicht             kg : 1020

	Produkt-ID-Nr.      CE : 0085 AQ 0872

	Bestell-Nr.            : 9126204

	Typ                    : GX 01 400

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1594	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126302	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/600 Erdgas

	Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	34000	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/600 Erdgas

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebestän-

	digem Werkstoff.

	Oberteil in zylindrischer Ausführung als

	Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

	Mantel von Unter- und Oberteil, innen

	und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

	schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

	als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

	nern aus korrosions- und hitzebeständi-

	gem Werkstoff, mit allen Regel- und

	Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

	lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

	regler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung.

	Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

	  leitungsanschlüssen für die Pumpen

	  und Anschlüssen für die optische oder

	  akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

	pult zusammengebaut einschließlich der

	internen elektrischen Verdrahtung.

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung  kW :  698

	Breite             mm : 1500

	Höhe               mm : 2800

	Tiefe              mm : 2300

	Gewicht            kg : 1060

	Produkt-ID-Nr.        : 0085AQ0872    

	Typ                   : GX 01 600     

	Bestell-Nr.           : 9126302   

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1595	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126304	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/600 Propan

	Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	34000	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/600 Propan

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebestän-

	digem Werkstoff.

	Oberteil in zylindrischer Ausführung als

	Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

	Mantel von Unter- und Oberteil, innen

	und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

	schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

	als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

	nern aus korrosions- und hitzebeständi-

	gem Werkstoff, mit allen Regel- und

	Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

	lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

	regler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung.

	Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

	  leitungsanschlüssen für die Pumpen

	  und Anschlüssen für die optische oder

	  akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

	pult zusammengebaut einschließlich der

	internen elektrischen Verdrahtung.

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung  kW :  698

	Breite             mm : 1500

	Höhe               mm : 2800

	Tiefe              mm : 2300

	Gewicht            kg : 1060

	Produkt-ID-Nr.        : 0085AQ0872    

	Typ                   : GX 01 600     

	Bestell-Nr.           : 9126304   

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1596	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126402	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/800 Erdgas

	Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	37740	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/800 Erdgas

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebestän-

	digem Werkstoff.

	Oberteil in zylindrischer Ausführung als

	Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

	Mantel von Unter- und Oberteil, innen

	und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

	schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

	als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

	nern aus korrosions- und hitzebeständi-

	gem Werkstoff, mit allen Regel- und

	Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

	lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

	regler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung.

	Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

	  leitungsanschlüssen für die Pumpen

	  und Anschlüssen für die optische oder

	  akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

	pult zusammengebaut einschließlich der

	internen elektrischen Verdrahtung.

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung  kW :  930

	Breite             mm : 1500

	Höhe               mm : 2800

	Tiefe              mm : 2300

	Gewicht            kg : 1080

	Produkt-ID-Nr.        : 0085AQ0872    

	Typ                   : GX 01 800     

	Bestell-Nr.           : 9126402   

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1597	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9126404	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/800 Propan

	Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

	Rabattgruppe:	9

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	37740	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Schwimmbadheizer

	Brennwertgerät GX01/800 Propan

	Unterteil in quadratischer Ausführung

	mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

	kammer aus korrosions- und hitzebestän-

	digem Werkstoff.

	Oberteil in zylindrischer Ausführung als

	Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

	Mantel von Unter- und Oberteil, innen

	und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

	schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

	als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

	nern aus korrosions- und hitzebeständi-

	gem Werkstoff, mit allen Regel- und

	Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

	lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

	regler.

	Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

	Flammenüberwachung durch Ionisations-

	sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

	Wasserstandsregler und Sicherungsein-

	richtung gegen Wassermangel und Über-

	flutung.

	Schaltpult angebaut mit:

	- Hauptschalter

	- Sicherungen

	- Kontroll-Lampen

	- Gasfeuerungsautomat

	- Zündtrafo

	- Thermometer

	- Manometer

	- Betriebsstundenzähler

	- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

	  leitungsanschlüssen für die Pumpen

	  und Anschlüssen für die optische oder

	  akustische Signalabgabe.

	Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

	pult zusammengebaut einschließlich der

	internen elektrischen Verdrahtung.

	Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

	Scheibe.

	Nennwärmeleistung  kW :  930

	Breite             mm : 1500

	Höhe               mm : 2800

	Tiefe              mm : 2300

	Gewicht            kg : 1080

	Produkt-ID-Nr.        : 0085AQ0872    

	Typ                   : GX 01 800     

	Bestell-Nr.           : 9126404   

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1598	 	 

	Nummer	Kurztexte

	950833	OERTLI Steuersatz Sicherheitskr

	m. automat. Wiedereinschalt. n. Netzausf

	Suchbegriff:	STEUERSATZ

	Rabattgruppe:	4

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	245	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Steuersatz Sicherheitskr

	m. automat. Wiedereinschalt. n. Netzausf

	Bestell-Nr.             : 950833

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1599	 	 

	Nummer	Kurztexte

	978020	OERTLI Ölschlauchverlängerung

	incl. Kupplungen 2 x 2 Meter

	Suchbegriff:	Ölschlauchverl.

	Rabattgruppe:	8

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	46	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Ölschlauchverlängerung

	incl. Kupplungen 2 x 2 Meter

	Bestell-Nr.:   978020

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1600	 	 

	Nummer	Kurztexte

	980397	OERTLI Vorlauftemperaturbegrenzer TM 11

	Anlegethermostat zum Schutz von

	Suchbegriff:	TM11

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	100	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Vorlauftemperaturbegrenzer TM 11

	Anlegethermostat zum Schutz von

	Fußbodenheizungen gegen Überhitzung.

	Bestell-Nr.:  980397

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1601	 	 

	Nummer	Kurztexte

	99111662	OERTLI Luftfiltereinsatz 

	für GSR 300  condens ab Bj. 2007 

	Suchbegriff:	Luftfiltereins.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	470	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Luftfiltereinsatz GSR 300

	condens ab Bj. 2007

	Bestell-Nr.     : 99111662

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1602	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9946157	OERTLI Flachdachkragen

	f. Dachdurchführ. GSR 305 cond

	Suchbegriff:	Flachdachkragen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdachkragen für

	Dachdurchführung GSR 305 condens

	Bestell-Nr.: 9946157

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1603	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9946158	OERTLI Flachdachkragen

	f. Dachdurchführ. GSR 306-309 cond

	Suchbegriff:	Flachdachkragen

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flachdachkragen f. Dachdurch-

	führung GSR 306-309 condens

	Bestell-Nr.: 9946158

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1604	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9952484	OERTLI Reinigungsmesser

	für OPTIMAT 4045-4065/GMR1000, L=360 mm

	Suchbegriff:	Reinigungsmess.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	22	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reinigungsmesser

	für OPTIMAT 4045-4065/GMR1000, L=360 mm

	Bestell-Nr.: 9952484

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1605	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9954750	OERTLI Anschluss-Trennstück

	für Optimat GMR 4045 condens

	Suchbegriff:	Trennstück

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	38	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss-Trennstück

	für Optimat GMR 4045 condens

	zum raumluftunabhängigen Betrieb

	des Brennwertgerätes mittels

	2 Rohren DN 80

	Bestell-Nr.: 9954750

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1606	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9954763	OERTLI Anschluss-Trennstück

	für Optimat GMR 4065-4090 condens

	Suchbegriff:	Anschluss-Trenn

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	38	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Anschluss-Trennstück

	für Optimat GMR 4065-4090 condens

	zum raumluftunabhängigen Betrieb

	des Brennwertgerätes mittels

	2 Rohren DN 100

	Bestell-Nr.: 9954763

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1607	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9955749	OERTLI  Wasserdrucksensor

	für GSR 210 condens

	Suchbegriff:	Wasserdrucksens

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	77	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI  Wasserdrucksensor

	für GSR 210 condens

	Zur Vermeidung ungünstiger

	Betriebszustände

	Bestell-Nr.: 9955749

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1608	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9955750	OERTLI Gasleck-Kontrolle

	für GSR 204 - 206 condens (n.f. GSR 203)

	Suchbegriff:	Gasleck-Kontr.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	670	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasleck-Kontrolle

	für GSR 204 - 206 condens

	FÜR GSR 203 condens NICHT

	GEEIGNET !!!

	Bestell-Nr.: 9955750

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1609	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9955771	OERTLI Wasserdruckschalter GSR 300 cond

	Suchbegriff:	Wasserdrucksch.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	120	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Wasserdruckschalter zur

	Überwachung des Anlagendruckes

	für GSR 300 und GSR 300 DUO condens

	Bestell-Nr.: 9955771

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1610	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9955916	OERTLI Abgasklappe Motorgesteuert

	bei Überdruckkaskadem GSR 300 cond

	Suchbegriff:	Abgasklappe 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	765	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI motorgesteuerte Abgasklappe

	DN 250 zur rauchgasseitigen Absperrung

	bei Überdruckkaskaden GSR 300 condens

	Bestell-Nr.: 9955916

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1611	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9957718	OERTLI Reduzierung NW 250 auf NW 200 

	ALU-Adapter für GSR 300 condens

	Suchbegriff:	Reduzierung 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	99	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reduzierung

	Abgas von NW 250 auf NW 200

	Material Aluminium

	geeignet auch für Edelstahlabgasrohre

	Bestell-Nr.: 9957718

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1612	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9958286	OERTLI Reinigungsmesser GSR 210

	Länge: 460 mm

	Suchbegriff:	GSR 210

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reinigungsmesser GSR 210

	Zur Reinigung der Lamellen des

	Wärmetauschers von vorn

	Länge: 460 mm

	Bestell-Nr.: 9958286

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1613	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9958604	OERTLI Gasdichtheitskontrolle

	GSR 300 cond

	Suchbegriff:	Gasdichtheitsk.

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	160	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Gasdichtheitskontrolle

	Für GSR 300 und GSR 300 DUO condens

	Bestell-Nr.: 9958604

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1614	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9958823	OERTLI Reinigungsmesser GSR 300 cond

	Länge: 560 mm

	Suchbegriff:	GSR 300 cond

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	35	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Reinigungsmesser GSR 300 cond

	Zur Reinigung der Lamellen des

	Wärmetauschers von vorn

	Länge: 560 mm

	Bestell-Nr.: 9958823

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1615	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9959076	OERTLI Flüssiggas-Umstellbausatz 

	für GMR 4090 

	Suchbegriff:	Umstellbausatz 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	22	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Flüssiggas-Umstellbausatz

	für GMR 4090

	Bestell-Nr.                    : 9959076

	  	Katalog:	OER08a	Seite:	1616	 	 

	Nummer	Kurztexte

	9959704	OERTLI Zuluftsammler ( Hosenstück ) 

	Alu Anschluss-Satz, für GSR 300 DUO Cond

	Suchbegriff:	Zuluftsammler 

	Rabattgruppe:	2

	Hauptwarengruppe:	001

	Warengruppe:

	Preis:	1310	per Stck

	Ausschreibungtext:	OERTLI Zuluftsammler

	für GSR 300 DUO Condens

	Bestell-Nr.: 9959704