1    
Katalog: OER08b   OER08b
Nummer	Kurztexte
0279592	OERTLI     Alarm-   und  Steuermodul  AM35
für  Optimat   GMR  4 000   condens
Suchbegriff:	GMR 4000
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	36	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Alarm- und Steuermodul AM35 
für Optimat GMR 4 000 condens
Kolli GR 12 Bestell-
Nr.:   0279592

Katalog: OER08b           Seite:      2    
Nummer
Kurztexte

076437
PRUEFSOCKEL   UP 
ET   TF   801,802
711   PASSEND   ZU   STEUERGERA

Suchbegriff:           Brennerprüfger. Rabattgruppe:        4 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     155              
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Prüfsockel   UP711 Passend   zu   
Steuergerät   TF   801/802

Bestell-Nr.:         076437

Katalog: OER08b           Seite:      3    
Nummer
Kurztexte
084357
OERTLI   Prüfbrenner   PB   2

mit  Absperrhahn  R   1/2"

Suchbegriff:           Prüfbrenner

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     85                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Prüfbrenner   PB   2   mit

Absperrhahn   R   1/2"

Bestell-Nr.:         084357

Katalog: OER08b           Seite:      4    
Nummer
Kurztexte

092945
AM7  Anode   für   OB-Speicher

Suchbegriff:           Fremdstromanode Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     331               
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Fremdstromanode   f.   OB-Speicher 
Kolli  AM   7

Bestell-Nr.:         092945

	Katalog: OER08b	Seite:      5    
Nummer	Kurztexte
100000030	OERTLI   Speicherfühler  m.OETRONIC/Brücke
für  GSR140   (außer  OBD   150   )
Suchbegriff:	Speicherfühler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	37	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherfühler
für GSR 140 mit OETRONIC 3
für die Kombination mit Unterstell- oder
Beistellspeichern
(nicht für OBD 150)
Kolli AD 212
bestehend aus:
-	Speicherfühler
-	Brückenstecker
-	Einbauanleitung
Bestell-Nr.:    100000030

	Katalog: OER08b	Seite:      6    
Nummer	Kurztexte
100000417	OERTLI   Doppel-Klemmringverschraubung
15  mm  EG  374,   f.   Duotubes,ohne  Hartlöten
Suchbegriff:	Klemmring
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	21	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Doppel-Klemmringver-
schraubung zur Verbindung von 
Solar-Doppelrohren DUOTUBES 
ohne Hartlöten
Cu 15 mm ( 2 Stück ) 
Kolli EG 374
Bestell-Nr.:  100000417

	Katalog: OER08b	Seite:      7    
Nummer	Kurztexte
100000418	OERTLI   Doppel-Klemmringverschraubung
18   mm  EG  375,   f.   Duotubes,ohne  Hartlöten
Suchbegriff:	Klemmring
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	21	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Doppel-Klemmringver-
schraubung zur Verbindung von 
Solar-Doppelrohren DUOTUBES 
ohne Hartlöten
Cu 18 mm ( 2 Stück ) 
Kolli EG 375
Bestell-Nr.:  100000418

	Katalog: OER08b	Seite:      8    
Nummer	Kurztexte
100000419        OERTLI Reduktion 15/18 mm
für Anschluss DUOTUBES, EG 376
Suchbegriff:	Reduktion
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Reduzierung 18/15 mm zum 
Anschluss von Speichern POWERSUN, 
OECOSUN und OECODENS an Solar-
Doppelrohr DUOTUBES ( nur in 
Verbindung mit Doppel-Klemm-
ringverschraubung 18 mm ( Art.- Nr.: 
100000418 )
Kolli EG 376 Bestell-Nr.:  
100000419

Katalog: OER08b	Seite:      9    

Nummer	Kurztexte
100000492	OERTLI  Magnesium-Anode   für  OBC
Suchbegriff:	Magnesium-Anode
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	49	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Magnesium-Anode
für OBC 162/252-Speicher, Bausatz
-	für Kessel ohne OE-tronic 3-Schaltfeld
-	EA 103
Bestell-Nr.: 100000492

	Katalog: OER08b	Seite:    10    
Nummer	Kurztexte
100001008	OERTLI   Solarpumpengruppe  OKS   6-8
für  bis   zu  4   Kollektoren  oder   6   Module
Suchbegriff:	OKS 6-8
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	367	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Solar-Pumpengruppe OKS 6-8 
für bis zu 3 Kollektoren SUN 270, 
4 Module SUN 210
oder 6 Module SUN 3000 (6-m-Pumpe) 
Diese Pumpengruppe verfügt über: 
eingebaute Solarpumpe, 
Rückschlagklappen, Sicherheitsgruppe 
Manometer, Entlüftung, 
Füllmöglichkeit, Thermometer, 
Wandbefestigung,
Wandhalter und flex. Verbindungsleitung 
für Ausdehnungsgefässe bis 25 Liter, 
Wärmedämmschalen
Bestell-Nr.:100001008

	Katalog: OER08b	Seite:    11     
Nummer	Kurztexte
100001009	Solarpumpengruppe  OKS   9-20
für bis   zu  8   Kollektoren oder  10  Module
Suchbegriff:	OKS 9-20
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	626	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solar-Pumpengruppe   OKS   9-2 0
für bis zu 4 Kollektoren SUN 210/270 in
Reihe ( bis zu 2 Feldern á 4 Kollektoren
= 8 Kollektoren )
oder 10 Module SUN 3000 (9-m-Pumpe)
Diese Pumpengruppe verfügt über:
eingebaute Solarpumpe,
Rückschlagklappen, Sicherheitsgruppe
Manometer, Entlüftung,
Füllmöglichkeit,Thermometer,
Wandbefestigung,
Wandhalter und flex.Verbindungsleitung
für Ausdehnungsgefässe bis 25 Liter,
Wärmedämmschalen
Bestell-Nr.:100001009

	Katalog: OER08b	Seite:    12    
Nummer	Kurztexte
100001011	OERTLI   Solarregelung  OETROSOL  C
Kolli   EC   183
Suchbegriff:	Solarregelung
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	410	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  SOLARREGLER OETROSOL C
für die Regelung einer Solaranlage mit 
Solarspeicher, der mit bis zu 2 
integrierten Solarwärmetauschern 
ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350) und 1 
zusätzlicher Verbraucher ( z.B. 
Plattenwärmetauscher ).
-	mit Vbus-Anschluss
Regelt auch die modulierende Solarpumpe der 
Pumpenstation OKS...
-	mit digitaler Anzeige, einstellbare 
max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C
-	incl. Kollektor- und 
Speichertemperaturfühler
-	Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm
Diese intelligenten und unabhängigen 
Regelungen optimieren sich selbständig, 
indem die Temperaturen von Kollektor und 
Speicher ständig abgefragt werden und die 
Drehzahl der Umwälzpumpe angepasst wird 
(matched flow). Beide Solarregelungen 
verfügen über eine Pumpensteuerung zum 
Schutz der Solaranlage vor Übertemperatur.
Kolli EC 183 Bestell-
Nr.: 100001011

	Katalog: OER08b	Seite:    13    
Nummer	Kurztexte
100001020	OERTLI   SUN  270   Flachkollektor  2,68   m2
mit   SUNSELECT-   Beschichtung
Suchbegriff:	SUN 270
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	854	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  SUN 27 0 HOCHLEISTUNGS-
FLACHKOLLEKTOR 2,7 m2
-	Hochselektive Beschichtung 
SUNSELECT (r) zur optimalen Aus 
nutzung der auftreffenden Sonnen 
einstrahlung
-	Mäanderförmige Rohrschlangen 
anordnung mit integriertem Rücklauf 
rohr, dadurch Anschluss links unten 
oder rechts unten wahlweise
-	Verstärkte Isolierung, auch im Rand 
bereich zur Verminderung der
Stillstands verluste
-	Gehäuse aus Aluminium, lichtbeständige 
Lackierung in anthrazit mit Rückwand
-	Sicherheitsglas zur optimalen Hagel 
resistenz
-	Verlegung in horizontaler und 
vertikaler Einbaulage möglich
-	Indach- und Aufdachverlegung möglich
-	zahlreiches Montage- und Hydraulik 
zubehör
-	Tragegriffe zum einfacheren Transport 
aufs Dach sind als Zubehör erhältlich
Betriebsbedingungen 
Arbeitsdruck :	2 bar
Max. Überdruck :	6 bar
Max.Arbeitstemperatur : 120 °C 
Stillstandstemperatur :
-	SUN 270 :	210 °C 
geprüft nach den
Vergaberichtlinien des Blauen Engel 
RAL UZ 7 3
Gesamtfläche (AG): 2,70 m2 
Aperturfläche (AA) : 2,52 m2 
Absorberfläche (AA): 2,51 m2 
Breite:	1252 mm
Höhe:	2152 mm
Absorptionsfaktor :        95 +/- 1 % 
Emissionsfaktor :	5 +/- 1 %
Durchflussmenge mit 4 Kollektoren in 
Reihe (2,5 l/min):         55 Liter/m3h 
Druckverlust "low flow" mit 4 
Kollektoren in Reihe :    260 mbar 
Druckverlust "high flow" mit 4 
Kollektoren in Reihe :    600 mbar 
Wärmeträgerinhalt:       2,14 Liter 
Optischer Wirkungsgrad :   80 % 
Wärmedurchg.-Koeff. :    3,98 W/m2K 
Hydr.Anschluss Cu.:        12 mm 
Prüfdruck :	20 bar
Wärmeträger Tyfocor HTL

	Katalog: OER08b	Seite:    14    
Nummer	Kurztexte
Gewicht:	54,5 kg
Kollektor-Mindestertrag größer als 
525 kWh/m2a geprüft vom Institut für 
Solarenergie-Forschung Hameln 
Prüfberichte : SUN 270 : 24-03/D vom 
26.08.2003
Bestell-Nr.: 100001020

	Katalog: OER08b	Seite:    15    
Nummer	Kurztexte
100001570	OERTLI   Schachtabdeckung ALU
mit  ALU-Endrohr  DN   60   bzw.   DN   80
Suchbegriff:	Schachtabdeck.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	150	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Schachtabdeckung  mit
Alu-Endrohr DN 60/DN 80, DY 799
Bestell-Nr.: 100001570

Katalog: OER08b           Seite:    16    
Nummer
Kurztexte

100001574
OERTLI   Verlängerung  Kondensat-

Abl auf schlauch
GVR  condens   HE   103

Such begriff:
Verlängerung

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
33                 per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Verlängerung

Kondensatschlauch   GVR   140   condens,

HE   103

Bestell-Nr.:    100001574

	Katalog: OER08b	Seite:    17    
Nummer	Kurztexte
100002001	OERTLI  X Schaltfeld  für Öl   Kessel
mit   OECOPROTECT
Suchbegriff:	Schaltfeld
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	461	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Standard-Schaltfeld X
-	Kessel- und Speichersteuerung für 
Raumführung
-	für PK- und PU-150 - Kessel
-	zur Ansteuerung der Fremdstromanode 
OECOPROTECT
Bestell-Nr.: 100002001

	Katalog: OER08b	Seite:    18    
Nummer	Kurztexte
100002033         OERTLI PKX 153 OECOPROTECT
Suchbegriff:	PKX 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1734	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   153 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
-	Konzipiert für den Einsatz von :
-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 
267 baumustergeprüft, mit Heizöl 
EL nach DIN 51603 Teil 1,
-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788 
oder CE nach pr EN 676 typgeprüft, 
mit allen Brenngasen nach DVGW 
Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437
Lieferumfang : 3 Kollis
-	1 Kolli Kesselkörper
-	1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49BM3528. 
Brenner ist Zubehör.

Typ:            PKX 153 OECOPROTECT
Nennleistung:
16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:
17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad:
96 %
Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:
92,3%
30 % Last-40°C:
97,3%
Abgasverlust:
7 %
Abgastemperatur:
180°C
Abgasmassenstrom:
0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
8 Pa
Abgasseitiger Widerstand:
17 Pa
Wasserinhalt:
19 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
1,7 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme:
10 W
Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %
Leergewicht:
137 kg
Bestell-Nr.:
100002033

	Katalog: OER08b	Seite:    19    
Nummer	Kurztexte
100002034         OERTLI PKX 154 OECOPROTECT
Suchbegriff:	PKX 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1837	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   154 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions
be schleunigern.
-	Konzipiert für den Einsatz von :
-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 
267 baumustergeprüft, mit Heizöl 
EL nach DIN 51603 Teil 1,
-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788 
oder CE nach pr EN 676 typgeprüft, 
mit allen Brenngasen nach DVGW 
Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437
Lieferumfang : 3 Kollis
-	1 Kolli Kesselkörper
-	1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49BM3528
Brenner ist Zubehör.
Typ:       PKX 154 OECOPROTECT
Nennleistung:
21 - 2 7 kW
Nennwärmebel. min/max:
23,3-30,0 kW
Normnutzungsgrad:
95,5 %
Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:
92,4 %
30 % Last-40°C:
97,2 %
Abgasverlust:
7 %
Abgas temperatur:
180°C
Abgasmassenstrom:
0,014 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
12 Pa
Abgasseitiger Widerstand:
23 Pa
Wasserinhalt:
24,5 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
2,8 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme:
10 W
Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,87%
Leergewicht :
162 kg
Bestell-Nr.:
100002034

	Katalog: OER08b	Seite:    20    
Nummer	Kurztexte
100002035         OERTLI PKX 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKX 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1951	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   155 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
(ohne   Regelung)
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
-	Konzipiert für den Einsatz von :
-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267 
baumustergeprüft, mit Heizöl EL 
nach DIN 51603 Teil 1,
-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788 
oder CE nach pr EN 676 typgeprüft, 
mit allen Brenngasen nach DVGW 
Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,
Lieferumfang : 3 Kollis
-	1 Kolli Kesselkörper
-	1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung 
1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49BM3528 
Brenner ist Zubehör.
27
- 33 kW
30
,
0-35,6 
kW
95
,
5 %
92
,
2 %
97
,
3 %
6,
8
%
18
0
°C
0,017 kg/s
12
%
12
Pa
23
Pa
30
Liter
4,
1
mbar
10
W
0,91 %
18
7
kg
100002035
Typ:         PKX 155 OECOPROTECT 
Nennleistung: Nennwärmebel. 
min/max: Normnutzungsgrad: 
Kessel-W.-grad
100 % Last-70°C: 30 % 
Last-40°C: Abgasverlust: 
Abgas temperatur: 
Abgasmassenstrom: CO2-
Gehalt der Abgase: 
Notwendiger Förderdruck: 
Abgasseitiger Widerstand 
Wasserinhalt: Wassers. 
Widerstand
bei Dt 15K:
Elekt. Leistungsaufnahme 
Bereitsch.verlust
bei Dt 50 K (qB70):
Leergewicht: 
Bestell-Nr.:

	Katalog: OER08b	Seite:    21     
Nummer	Kurztexte
100002036         OERTLI PKX 156 OECOPROTECT
Suchbegriff:	PKX 156
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2122	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   156 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
(ohne   Regelung)
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
-	Konzipiert für den Einsatz von :
-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267 
baumustergeprüft, mit Heizöl EL 
nach DIN 51603 Teil 1,
-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788 
oder CE nach pr EN 676 typgeprüft, 
mit allen Brenngasen nach DVGW 
Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437
Lieferumfang : 3 Kollis
-	1 Kolli Kesselkörper
-	1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung 
1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49BM3528. 
Brenner ist Zubehör.

Typ:   PKX 156 OECOPROTECT

Nennleistung:
33 - 39 kW
Nennwärmebel. min/max:
36,7-43,3 
kW
Normnutzungsgrad:
95,0 %
Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:
92,3 %
30 % Last-40°C:
94,3 %
Abgasverlust:
7,4 %
Abgas temperatur:
190°C
Abgasmassenstrom:
0,020 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
11 Pa
Abgasseitiger Widerstand:
22 Pa
Wasserinhalt:
35,5 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
5,7 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme:
10 W
Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,78 %
Leergewicht:
213 kg
Bestell-Nr.:
100002036

	Katalog: OER08b	Seite:    22    
Nummer	Kurztexte
100002037         OERTLI PKR 153 OECOPROTECT
Suchbegriff:	PKR 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2086	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   153 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
-	Konzipiert für den Einsatz von
-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 
267 baumustergeprüft, mit Heizöl
EL nach DIN 51603 Teil 1, - Gas-
Gebläsebrenner nach DIN 4788 oder 
CE nach pr EN 676 typgeprüft, mit 
allen Brenngasen nach DVGW 
Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden ( Minderpreis ) .
Lieferumfang : 3 Kollis
-	1 Kolli Kesselkörper
1 Kolli Verkleidung und
Wä rmedämmung 1 Kolli 
Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49BM3528.
Brenner ist Zubehör.
Typ:	PKR 153 OECOPROTECT
Nennleistung :
16 - 21 
kW
Nennwärmebel. min/max:   17,
4-23,3 kW
Normnutzungsgrad  :
96 %
Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:
92,3%
30 % Last-40°C:
97,3%
Abgasverlust :
7 %
Abgastemperatur  :
180 grd C
Abgasmassenstrom:
0,011 
kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :
12 %
Notwendiger Förderdruck:
8 Pa
Abgasseitiger Widerstand :
17 Pa
Wasserinhalt:
19 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
1,7 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme:
10 W
Bereitsch. verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %
Leergewicht :
137 kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite:    23
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

100002037

	Katalog: OER08b	Seite:    24    
Nummer	Kurztexte
100002038         OERTLI PKR 154 OECOPROTECT
Suchbegriff:	PKR 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2189	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   154 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern
-	Konzipiert für den Einsatz von : 
-Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN
267 baumustergeprüft, mit Heizöl EL 
nach DIN 51603 Teil 1, - Gas-
Gebläsebrenner nach DIN 4788 oder 
CE nach pr EN 676 typgeprüft, mit 
allen Brenngasen nach DVGW 
Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden ( Minderpreis ).
Lieferumfang : 3 Kollis
-	1 Kolli Kesselkörper
1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung 1 
Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49BM3528 
Brenner ist Zubehör.

Typ:                PKR 154
OECOPROTEC
T
Nennleistung :
21 - 27 kW
Nennwärmebel. min/max:   23,
3-30,0 kW
Normnutzungsgrad  :
95,5 %
Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:
92,4 %
30 % Last-40°C:
97,2 %
Abgasverlust :
7 %
Abgastemperatur  :
180°C
Abgasmassenstrom:
0,014 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :
12 %
Notwendiger Förderdruck:
12 Pa
Abgasseitiger Widerstand :
23 Pa
Wasserinhalt:
24,5 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
2,8 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme:
10 W
Bereitsch. verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,87%
Leergewicht :	162 kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite:    25
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

100002038

	Katalog: OER08b	Seite:    26    
Nummer	Kurztexte
100002039         OERTLI PKR 155 OECOPROTECT
Suchbegriff:	PKR 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2303	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   155 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
-	Konzipiert für den Einsatz von :
-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267 
baumustergeprüft, mit Heizöl EL 
nach DIN 51603 Teil 1,
-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788 
oder CE nach pr EN 676 typgeprüft, 
mit allen Brenngasen nach DVGW 
Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem 
Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert 
werden ( Minderpreis ).
Lieferumfang : 3 Kollis
-	1 Kolli Kesselkörper
1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung 1 
Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49BM3528 
Brenner ist Zubehör.
Typ:	PKR 155 OECOPROTECT
Nennleistung :	27 - 33 kW
Nennwärmebel. min/max:	30,0-35,6 kW
Normnutzungsgrad  :	95,5 % 
Kessel-W.-grad
100 % Last-70°C:	92,2 %
30 % Last-40°C:	97,3 %
Abgasverlust :	6,8 %
Abgastemperatur  :	180° C
Abgasmassenstrom:	0,017 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :	12 %
Notwendiger Förderdruck:	12 Pa 
Abgasseitiger Widerstand :  23 Pa
Wasserinhalt:	30 Liter 
Wassers. Widerstand
bei Dt 15K: 4,1 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme:	10 W 
Bereitsch. verlust
bei Dt 50 K (qB70):	0,91 %
Leergewicht :	187 kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite:    27
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

100002039

	Katalog: OER08b	Seite:    28    
Nummer	Kurztexte
100002050         OERTLI PKR 156 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKR 156
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2479	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   156 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
-	Konzipiert für den Einsatz von :
-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267 
baumustergeprüft, mit Heizöl EL 
nach DIN 51603 Teil 1,
-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788 
oder CE nach pr EN 676 typgeprüft, 
mit allen Brenngasen nach DVGW 
Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden ( Minderpreis ).
Lieferumfang : 3 Kollis
-	1 Kolli Kesselkörper
1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung 1 
Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49BM3528. 
Brenner ist Zubehör.
Typ:	PKR 156 OECOPROTECT
Nennleistung :	33 - 39 kW
Nennwärmebel. min/max:      36,7-43,3 kW 
Normnutzungsgrad  :         95,0 % 
Kessel-W.-grad
9
2
r
3 %
9
4
r
3 %
7
,
4
%
19
0
° C
0
,
020 
kg/s
1
2

%
1
1

Pa
2
2

Pa
3
5
r
5 
Liter
5
,
7
mbar
1
0

W
100 % Last-70°C: 30 % 
Last-40°C: Abgasverlust : 
Abgastemperatur  : 
Abgasmassenstrom: CO2-
Gehalt der Abgase : 
Notwendiger Förderdruck: 
Abgasseitiger Widerstand 
Wasserinhalt: Wassers. 
Widerstand
bei Dt 15K:
Elekt. Leistungsaufnahme: 
Bereitsch. verlust
bei Dt 50 K (qB70):       0,78 %
Leergewicht :	213 kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite:    29
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

100002050

Katalog: OER08b

Seite:    30    

Nummer

Kurztext
e

100002051

OERTLI 
PUX S 
153 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PUX S 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2624	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PUXS   153 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem 
schadstoffarmem Standardbrenner, mit 
Ölvorwärmung, der die BImSchV erfüllt.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
Mit Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:
4 bar
Max. Betriebstemperatur:
100°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:       PUXS 153 OECOPROTECT
Nennleistung:
16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:
17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad:
96 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:
92,3 %
30 % Last-40°C:
97,3%
Abgasverlust:
7%
Abgastemperatur:
180°C
Abgasmassenstrom:
0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
8 Pa
Wasserinhalt:
19 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
1,7 mbar
Elekt. 
Leistungsaufnahme:
: 245 W
Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,99%
Leergewicht:
151 kg
Bestell-Nr.:
100002051

Katalog: OER08b

Seite:    31     

Nummer

Kurztext
e

100002052

OERTLI 
PUXS 154 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PUXS 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2665	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PUXS   154 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem schad 
stoffarmem Standardbrenner, der die 
BImSchV erfüllt.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:
4 bar
Max. Betriebstemperatur:
100°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:   PUXS 154 OECOPROTECT
Nennleistung:
21 - 2 7 kW
Nennwärmebel. min/max:
2 3,3-30,0 kW
Normnutzungsgrad:
95,5 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:
92,4 %
30 % Last-40°C:
97,2 %
Abgasverlust:
7 %
Abgastemperatur:
180°C
Abgasmassenstrom:
0,014 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
12 Pa
Wasserinhalt:
24,5 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
2,8 mbar
Elekt. 
Leistungsaufnahme:
: 215 W
Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,87 %
Leergewicht:
176 kg
Bestell-Nr.:
100002052

Katalog: OER08b

Seite:    32    

Nummer

Kurztext
e

100002053

OERTLI 
PUXS 155 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PUXS 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2753	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PUXS   155 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem 
schadstoffarmem Standardbrenner, 
der die BImSchV erfüllt.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:
4 bar
Max. Betriebstemperatur:
100°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:   PUXS 155 OECOPROTECT
Nennleistung:
27 - 33 kW
Nennwärmebel. min/max:
30,0-35,6 kW
Normnutzungsgrad:
95,5 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:
92,2 %
30 % Last-40°C:
97,3 %
Abgasverlust:
7,4 %
Abgastemperatur:
190°C
Abgasmassenstrom:
0,017 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
12 Pa
Wasserinhalt:
30 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
4,1 mbar
Elekt. 
Leistungsaufnahme:
: 215 W
Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,91%
Leergewicht:
201 kg
Bestell-Nr.:
100002053

Katalog: OER08b

Seite:    33    

Nummer

Kurztext
e

100002054

OERTLI 
PUXS 156 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PUXS 156
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2919	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PUXS   156 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld ohne   
Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem 
schadstoffarmem Standardbrenner, 
der die BImSchV erfüllt.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:
4 bar
Max. Betriebstemperatur:
100°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:    PUXS 156 OECOPROTECT
Nennleistung:
33 - 39 kW
Nennwärmebel. min/max:
36,7-43,3 kW
Normnutzungsgrad:
95,0 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:
92,3%
30 % Last-40°C:
94,3%
Abgasverlust:
7,4 %
Abgastemperatur:
190°C
Abgasmassenstrom:
0,020 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
11 Pa
Wasserinhalt:
35,5 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
5,7 mbar
Elekt. 
Leistungsaufnahme:
: 215 W
Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,78%
Leergewicht:
227 kg
Bestell-Nr.:
100002054

Katalog: OER08b

Seite:    34    

Nummer

Kurztext
e

100002055

OERTLI 
PURS 153 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PURS 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2970	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PURS   153 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem 
schadstoffarmem Standardbrenner, mit 
Ölvorwärmung, der die BImSchV erfüllt.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. ( Minderpreis )
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck:    4 bar Maximale 
Betriebstemperatur:100 °C 
Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:

PURS 
153 
OECOPR
OTECT

Nennleistung :
16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max :
17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad :
96 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :
92,3 %
30 % Last-40°C :
97,3%
Abgasverlust :
7%
Abgas temperatur:
180°C
Abgasmassenstrom :
0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :
12 %
Notwendiger Förderdruck :
8 Pa
Wasserinhalt:
19 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
1,7 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme :
245 W
Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,99%
Leergewicht:
151 kg
Bestell-Nr. :
100002055

Katalog: OER08b

Seite:    35    

Nummer

Kurztext
e

100002056

OERTLI 
PURS 154 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PURS 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3017	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PURS   154 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem schad 
stoffarmem Standardbrenner, der die 
BImSchV erfüllt.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. ( Minderpreis )
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck:    4 bar Maximale 
Betriebstemperatur:100 °C 
Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:

PURS 
154 
OECOPR
OTECT

Nennleistung :
21 - 2 7 kW
Nennwärmebel. min/max :
23,3-30,0 kW
Normnutzungsgrad :
95,5 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :
92,4 %
30 % Last-40°C :
97,2 %
Abgasverlust :
7 %
Abgas temperatur:
180°C
Abgasmassenstrom :
0,014 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :
12 %
Notwendiger Förderdruck :
12 Pa
Wasserinhalt:
24,5 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
2,8 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme :
215 W
Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,87 %
Leergewicht:
176 kg
Bestell-Nr.:
100002056

	Katalog: OER08b	Seite:    36    
Nummer	Kurztexte
100002057         OERTLI PURS 155 OECOPROTECT
Suchbegriff:	PURS 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3105	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PURS   155 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem 
schadstoffarmem Standardbrenner, 
der die BImSchV erfüllt.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. ( Minderpreis )
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck:    4 bar Maximale 
Betriebstemperatur:100 °C 
Sicherheitsthermostat:      110°C
Typ:	PURS 155 OECOPROTECT
Nennleistung :	27 - 33 kW
Nennwärmebel. min/max :	30,0-35,6 kW
Normnutzungsgrad :	95,5 % 
Kessel-W. grad
100 % Last-70°C :	92,2 %
30 % Last-40°C :	97,3 %
Abgasverlust :	7,4 %
Abgastemperatur:	190°C
Abgasmassenstrom :	0,017 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :	12 % 
Notwendiger Förderdruck :   12 Pa
Wasserinhalt:	30 Liter 
Wassers. Widerstand
bei Dt 15K:	4,1 mbar 
Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W 
Bereitsch. -verlust
bei Dt 50 K (qB70):	0,91%
Leergewicht:	201 kg
Bestell-Nr.:	100002057

Katalog: OER08b

Seite:    37    

Nummer

Kurztext
e

100002058

OERTLI 
PURS 156 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PURS 156
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3271	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PURS   156 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem 
schadstoffarmem Standardbrenner, 
der die BImSchV erfüllt.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. ( Minderpreis )
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck:    4 bar Maximale 
Betriebstemperatur:100 °C 
Sicherheitsthermostat:      110°C

PURS 156 OECOPROTECT
33 - 39 kW 
36,7-43,3 kW
Typ:
Nennleistung : 
Nennwärmebel. min/max
Normnutzungsgrad :	95,0 % 
Kessel-W. grad
100 % Last-70°C :	92,3%
30 % Last-40°C :	94,3%
Abgasverlust :	7,4 %
Abgastemperatur:	190°C
Abgasmassenstrom :	0,020 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :	12 % 
Notwendiger Förderdruck :   11 Pa
Wasserinhalt:	35,5 Liter 
Wassers. Widerstand
bei Dt 15K:	5,7 mbar 
Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W 
Bereitsch. -verlust
bei Dt 50 K (qB70):	0,78%
Leergewicht:	227 kg
Bestell-Nr.:	100002058

Katalog: OER08b

Seite:    38    

Nummer

Kurztext
e

100002059

OERTLI 
PUXN 153 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PUXN 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2738	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Öl-Spezialheizk. PUXN 153 
OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem schad 
stoffarmem LOW-NOX-Brenner
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:
4 bar
Max. Betriebstemperatur:
100°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:    PUXN 153 OECOPROTECT
Nennleistung:
16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:
17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad :
96,5 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:
92,3 %
30 % Last-40°C:
97,3 %
Abgasverlust:
6,8 %
Abgastemperatur:
175°C
Abgasmassenstrom:
0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
8 Pa
Wasserinhalt:
19 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
1,7 mbar
Elekt. 
Leistungsaufnahme:
215 W
Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Leergewicht:

151 kg

Bestell-Nr.:

100002059

Katalog: OER08b

Seite:    39    

Nummer

Kurztext
e

100002060

OERTLI 
PUXN 154 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PUXN 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2882	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Öl-Spezialheizk. PUXN 154 
OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem schad 
stoff armem LOW-NOX-Brenner.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:
4 bar
Max. Betriebstemperatur:
100°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:    PUXN 154 OECOPROTECT
Nennleistung:
21 - 27 kW
Nennwärmebel. min/max:
2 3,3-30,0 kW
Normnutzungsgrad:
95,0 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:
92,4 %
30 % Last-40°C:
97,2 %
Abgasverlust:
6,8 %
Abgastemperatur:
175 °C
Abgasmassenstrom:
0,014 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
12 Pa
Wasserinhalt:
24,5 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
2,8 mbar
Elekt. 
Leistungsaufnahme:
: 215 W
Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,87 %
Leergewicht:
176 kg
Bestell-Nr.:
100002060

Katalog: OER08b

Seite:    40    

Nummer

Kurztext
e

100002061

OERTLI 
PUXN 155 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PUXN 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3022	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Öl-Spezialheizk. PUXN 155 
OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem 
schadstoffarmem LOW-NOX-Brenner
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95

4 bar
10
0
°C
11
0
°C
CT 
27
- 33 kW
30
,
0-35,6 
kW
95
,
0 %
92
,
2 %
97
,
3 %
6,
8
%
18
0
°C
0,017 kg/s
12
%
12
Pa
30
Liter
4,
1
mbar
21
5
W
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck: 
Maximale Betriebstemp.: 
Sicherheitsthermostat:
Typ:
PUXN 155 OECOPROTECT
Nennleistung: 
Nennwärmebel. min/max: 
Normnutzungsgrad: 
Kessel-W. grad
100 % Last-70°C:
30 % Last-40°C: 
Abgasverlust: Abgas 
temperatur: 
Abgasmassenstrom: CO2-
Gehalt der Abgase: 
Notwendiger Förderdruck: 
Wasserinhalt: Wassers. 
Widerstand
bei Dt 15K:
0,91 % 
201 kg
Elekt. Leistungsaufnahme: 
Bereitsch.-verluste
bei Dt 50 K (qB70):
100002061
Leergewicht: 
Bestell-Nr.:

Katalog: OER08b

Seite:    41     

Nummer

Kurztext
e

100002062

OERTLI 
PUXN 156 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PUXN 156
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3312	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizk.   PUXN   156 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem schad 
stoff armem LOW-NOX-Brenner.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:
4 bar
Max. Betriebstemperatur:
100°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:  PUXN 156 OECOPROTECT

Nennleistung:
33 - 39 kW
Nennwärmebel. min/max:
36,7-43,3 
kW
Normnutzungsgrad :
94,5 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:
92,3 %
30 % Last-40°C:
94,3 %
Abgasverlust:
7,0 %
Abgastemperatur:
180°C
Abgasmassenstrom:
0,020 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
12 %
Notwendiger Förderdruck:
11 Pa
Wasserinhalt:
35,5 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
5,7 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme:
215 W
Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,78 %
Leergewicht:
227 kg
Bestell-Nr.:
100002062

Katalog: OER08b

Seite:    42    

Nummer

Kurztext
e

100002063

OERTLI 
PURN 153 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PURN 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3089	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PURN   153 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem schad 
stoffarmem LOW-NOX-Brenner
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. ( Minderpreis )
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck:    4 bar Maximale 
Betriebstemperatur:100 °C 
Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:

PURN 
153 
OECOPR
OTECT

Nennleistung :
16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max :
17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad :
96,5 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :
92,3 %
30 % Last-40°C :
97,3 %
Abgasverlust :
6,8 %
Abgas temperatur:
175°C
Abgasmassenstrom :
0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :
12 %
Notwendiger Förderdruck :
8 Pa
Wasserinhalt:
19 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
1,7 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme :
215 W
Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %
Leergewicht:
151 kg
Bestell-Nr.:
100002063

Katalog: OER08b

Seite:    43    

Nummer

Kurztext
e

100002064

OERTLI 
PURN 154 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PURN 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3234	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PURN   154 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem schad 
stoff armem LOW-NOX-Brenner.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. ( Minderpreis )
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck:    4 bar Maximale 
Betriebstemperatur:100 °C 
Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:
PURN 154 OECOPROTECT
21 - 27 kW 
23,3-30,0 kW 
95,0 %
92.4	% 
97,2 % 
6,8 %
175	°C 
0,014 kg/s 
12 %
12 Pa
24.5	Liter
2,8 mbar 
215 W
0,87 %
176	kg 
100002064
Nennleistung : 
Nennwärmebel. min/max : 
Normnutzungsgrad : Kessel-
W. grad
100 % Last-70°C :
30 % Last-40°C : 
Abgasverlust : Abgas 
temperatur: 
Abgasmassenstrom : CO2-
Gehalt der Abgase : 
Notwendiger Förderdruck : 
Wasserinhalt: Wassers. 
Widerstand
bei Dt 15K:
Elekt. Leistungsaufnahme 
Bereitsch.-verlust
bei Dt 50 K (qB70):
Leergewicht: 
Bestell-Nr.:

Katalog: OER08b

Seite:    44    

Nummer

Kurztext
e

100002065

OERTLI 
PURN 155 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PURN 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3369	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PURN   155 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem 
schadstoffarmem LOW-NOX-Brenner
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. ( Minderpreis )
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:
4 bar
Maximale Betriebstemp.:
100°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:    PURN 155 OECOPROTECT
Nennleistung :
27 - 33 kW
Nennwärmebel. min/max :
30,0-35,6 kW
Normnutzungsgrad :
95,0 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :
92,2 %
30 % Last-40°C :
97,3 %
Abgasverlust :
6,8 %
Abgastemperatur:
180°C
Abgasmassenstrom :
0,017 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :
12 %
Notwendiger Förderdruck :
12 Pa
Wasserinhalt:
30 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
4,1 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme
: 215 W
Bereitsch.-verluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,91 %
Leergewicht:
201 kg
Bestell-Nr.:
100002065

Katalog: OER08b

Seite:    45    

Nummer

Kurztext
e

100002066

OERTLI 
PURN 156 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	PURN 156
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3659	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PURN   156 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit 
werksseitig voreingestelltem schad 
stoffarmem LOW-NOX-Brenner
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. ( Minderpreis )
Lieferumfang:
-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit 
integriertem Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Kenn-Nummer 4 9BM352 8 
Baumuster-Nummer 3R 144/95
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck:    4 bar Maximale 
Betriebstemperatur:100 °C 
Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:    PURN 156 OECOPROTECT

Nennleistung :
33 - 39 kW
Nennwärmebel. min/max :
36,7-43,3 
kW
Normnutzungsgrad :
94,5 %
Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :
92,3 %
30 % Last-40°C :
94,3 %
Abgasverlust :
7,0 %
Abgastemperatur:
180°C
Abgasmassenstrom :
0,020 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase :
12 %
Notwendiger Förderdruck :
11 Pa
Wasserinhalt:
35,5 Liter
Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:
5,7 mbar
Elekt. Leistungsaufnahme :
215 W
Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):
0,78 %
Leergewicht:
227 kg
Bestell-Nr.:
100002066

	Katalog: OER08b	Seite:    46    
Nummer	Kurztexte
100002092         OERTLI CUXS 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUXS 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3529	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 153 
OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner
(BimSchV) unter der Schalldämmhaube
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel :
11
0
°C
4 bar
30
bis 90°C
11
0
°C
70
°
C
10
bar
16
- 21 kW
17
,
4-23,3 
kW
96
,
5 %
92
,
3 %
97
,
3 %
6,
8
%
-	zul.Vorlauftemperatur:
-	zul. Betriebsüberdruck:
-	Kesselthermostat von
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:
Speicher:
-	max. Betriebstemperatur:
-	zul. Betriebsüberdruck:
Technische Daten: Typ:   
CUXS 153 OECOPROTECT 
Nennwärmeleistung: 
Nennwärmebel. min/max: 
Normnutzungsgrad : Kessel-
Wirkungsgrad 100% Last-70°C: 
30% Last-40°C: Abgasverlust:

Katalog: OER08b
Seite: 47 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:
175 °C

Abgasmassenstrom:
0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
8 Pa

Wasserinhalt:
19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:
1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:
85 W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt:
130 Liter

Leistungsaufnahme:
21 kW

Dauerleistung bei t 35 K:
515 l/h

Zapfleistung bei t 30 K:
215 l/10 min

Leistungskennzahl NL:
1,2

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
228 kg

Bestell - Nr.:
100002092

	Katalog: OER08b	Seite:    48    
Nummer	Kurztexte
100002093         OERTLI CUXS 154 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CUXS 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3710	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 154 
OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner
(BimSchV) unter der Schalldämmhaube
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck:	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:	110°C
Speicher:
-	max. Betriebstemperatur:  70°C
-	zul. Betriebsüberdruck:   10 bar
Technische Daten:
Typ:	CUXS  154 OECOPROTECT
Nennwärmeleistung:	21 - 27 kW
Nennwärmebel. min/max:	23,3-30,0 kW
Normnutzungsgrad:	95,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,4 %
30% Last-40°C:	97,2 %
Abgasverlust:	6,8 %

Katalog: OER08b
Seite: 49 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:
175 °C

Abgasmassenstrom:
0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:
2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt:
130 Liter

Leistungsaufnahme:
2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:
220 l/10 min

Leistungskennzahl NL:
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
253 kg

Bestell - Nr.:
100002093

	Katalog: OER08b	Seite:    50    
Nummer	Kurztexte
100002094         OERTLI CUXS 155 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CUXS 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3798	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 155 
OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner
(BimSchV) unter der Schalldämmhaube
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck:	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:	110°C
Speicher:
-	max. Betriebstemperatur:  70°C
-	zul. Betriebsüberdruck:   10 bar
Technische Daten: Typ:       
CUXS 155 OECOPROTECT
Nennwärmeleistung:	27 - 33 kW
Nennwärmebel. min/max:	30,0-35,6 kW
Normnutzungsgrad:	95,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,5 %
30% Last-40°C:	97,2 %
Abgasverlust:	6,7 %

Katalog: OER08b
Seite: 51 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:
180 °C

Abgasmassenstrom:
0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:
4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt:
130 Liter

Leistungsaufnahme:
2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:
220 l/10

min

Leistungskennzahl NL:
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
279 kg

Bestell - Nr.:
100002094

	Katalog: OER08b	Seite:    52    
Nummer	Kurztexte
100002095        OERTLI CUXS 153 OECOPROTECT verkleidet
Suchbegriff:	CUXS 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3762	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUXS   153 
OECOPROTECT   +   Standardschaltfeld 
ohne   Regelung
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	ZUSAMMENGEBAUT
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner
(BimSchV) unter der Schalldämmhaube
Verpackung:
-	Auslieferung in 2 Einheiten :
-	1 Kolli Kessel kpl. montiert
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten:
Typ:  CUXS 153 OECOPROTECT
komplett montiert
Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad :	96,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,3 %
30% Last-40°C:	97,3 %
Abgasverlust:	6,8 %
Abgastemperatur:	175 °C
Abgasmassenstrom:	0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:	12 %
Notwendiger Förderdruck:	8 Pa
Wasserinhalt:	19 Liter 
Wasserseitiger Widerstand

Katalog: OER08b
Seite: 53 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

bei Dt 15 K :
1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 
Bereitschaftsverluste
85  W

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher: Speicherinhalt : 
Leistungsaufnahme : 
Dauerleistung bei Dt 35 K : 
Zapfleistung bei Dt 30 K :
130 Liter 
21 kW 515 
l/h 215 
l/10

min

Leistungskennzahl NL : 
Bereitschaftsverluste:
1,2 1,36 
kWh/24h

Leergewicht:
228 kg

Bestell - Nr.:
100002095

	Katalog: OER08b	Seite:    54    
Nummer	Kurztexte
100002096         OERTLI CURS 153 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CURS 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3876	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURS   153 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern.
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert.
-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner
(BimSchV) unter der Schalldämmhaube
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem 
Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert 
werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten: 
Typ:   CURS 153 OECOPROTECT 
Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW 
Normnutzungsgrad :	96,5 %
Kessel-Wirkungsgrad:

Katalog: OER08b
Seite: 55 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:
92,3 %

30% Last-40°C:
97,3 %

Abgasverlust:
6,8 %

Abgastemperatur:
175 °C

Abgasmassenstrom:
0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
8 Pa

Wasserinhalt:
19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:
85 W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :
515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :
1,2

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
228 kg

Bestell - Nr.:
100002096

	Katalog: OER08b	Seite:    56    
Nummer	Kurztexte
100002097         OERTLI CURS 154 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CURS 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4057	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURS   154 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern.
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert.
-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner
(BimSchV) unter der Schalldämmhaube
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur :	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur :70°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar
Technische Daten:
Typ:       CURS  154 OECOPROTECT 
Nennwärmeleistung:         21 - 27 kW 
Nennwärmebel. min/max:     23,3-30,0 kW 
Normnutzungsgrad :         95,5 %

Katalog: OER08b
Seite: 57 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Kessel-Wirkungsgrad:

100% Last-70°C:
92,4 %

30% Last-40°C:
97,2 %

Abgasverlust:
6,8 %

Abgas temperatur:
175 °C

Abgasmassenstrom:
0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
220 l/10 min

Leistungskennzahl NL :
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24 h

Leergewicht:
253 kg

Bestell - Nr.:
100002097

	Katalog: OER08b	Seite:    58    
Nummer	Kurztexte
100002098         OERTLI CURS 155 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CURS 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4150	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURS   155 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern.
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert.
-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner
(BimSchV) unter der Schalldämmhaube
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem 
Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert 
werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten 
Typ:    CURS 155 OECOPROTECT 
Nennwärmeleistung:	27 - 33 kW
Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW 
Normnutzungsgrad :	95,5 %

Katalog: OER08b
Seite: 59 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:
92,5 %

30% Last-40°C:
97,2 %

Abgasverlust:
6,7 %

Abgastemperatur:
180 °C

Abgasmassenstrom:
0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :
690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
279 kg

Bestell - Nr.:
100002098

	Katalog: OER08b	Seite:    60    
Nummer	Kurztexte
100002099        OERTLI CURS 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:	CURS 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4109	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURS   153 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	ZUSAMMENGEBAUT
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner
(BimSchV) unter der Schalldämmhaube
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 2 Einheiten :
-	1 Kolli Kessel kpl. montiert
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel :
11
0
°C
4 bar
30
bis 
90°C
11
0
°C
70
°
C
10
bar
-	zul.Vorlauftemperatur:
-	zul. Betriebsüberdruck :
-	Kesselthermostat von
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur
-	zul. Betriebsüberdruck :
Technische Daten:
Typ:  CURS 153 OECOPROTECT
komplett montiert
Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad :	96,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,3 %
30% Last-40°C:	97,3 %
Abgasverlust:	6,8 %
Abgastemperatur:	175 °C
Abgasmassenstrom:	0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:	12 %

Katalog: OER08b
Seite: 61 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Notwendiger Förderdruck:
8 Pa

Wasserinhalt:
19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :
515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :
1,2

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
228 kg

Bestell - Nr.:
100002099

	Katalog: OER08b	Seite:    62    
Nummer	Kurztexte
100002100         OERTLI CUXN 153 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CUXN 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3633	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 153 
OECOPROTECT + Standardschaltfeld 
ohne Regelung
-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner 
unter der Schalldämmhaube
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten: Typ:     CUXN  
153 OECOPROTECT
Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad :	96, 5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,3 %
30% Last-40°C:	97,3 %
Abgasverlust:	6,8 %

Katalog: OER08b
Seite: 63 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:
175 °C

Abgasmassenstrom:
0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
8 Pa

Wasserinhalt:
19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:
1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt:
130 Liter

Leistungsaufnahme:
21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:
215 l/10

min

Leistungskennzahl NL:
1,2

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
228 kg

Bestell - Nr.:
100002100

	Katalog: OER08b	Seite:    64    
Nummer	Kurztexte
1000 02101         OERTLI CUXN 154 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CUXN 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3866	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUXN   154 
OECOPROTECT   +   Standardschaltfeld 
ohne   Regelung
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner 
unter der Schalldämmhaube
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten: Typ:    
CUXN 154 OECOPROTECT
Nennwärmeleistung:	21 - 27 kW
Nennwärmebel. min/max:	23,3-30,0 kW
Normnutzungsgrad :	95,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,4 %
30% Last-40°C:	97,2 %
Abgasverlust:	6,8 %

Katalog: OER08b
Seite: 65 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:
175 °C

Abgasmassenstrom:
0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:
2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt:
130 Liter

Leistungsaufnahme:
27 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:
220 l/10min

Leistungskennzahl NL:
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
253 kg

Bestell - Nr.:
100002101

	Katalog: OER08b	Seite:    66    
Nummer	Kurztexte
100002102         OERTLI CUXN 155 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CUXN 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4000	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 155 
OECOPROTECT + Standardschaltfeld 
ohne Regelung
-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner 
unter der Schalldämmhaube
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten: Typ:       
CUXN 155 OECOPROTECT
Nennwärmeleistung:	27 - 33 kW
Nennwärmebel. min/max:	30,0-35,6 kW
Normnutzungsgrad:	95,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,5 %
30% Last-40°C:	97,2 %
Abgasverlust:	6,7 %

Katalog: OER08b
Seite: 67 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:
180 °C

Abgasmassenstrom:
0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:
4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt:
130 Liter

Leistungsaufnahme:
2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:
220 l/10

min

Leistungskennzahl NL:
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
279 kg

Bestell - Nr.:
100002102

	Katalog: OER08b	Seite:    68    
Nummer	Kurztexte
100002103        OERTLI CUXN 153 OECOPROTECT verkleidet
Suchbegriff:	CUXN 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3861	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 153 
OECOPROTECT + Standardschaltfeld 
ohne Regelung
-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l
-	ZUSAMMENGEBAUT
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner 
unter der Schalldämmhaube.
Verpackung:
-	Auslieferung in 2 Einheiten :
-	1 Kolli Kessel kpl. montiert
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten: Typ:  CUXN 
153 OECOPROTECT komplett 
montiert
Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad :	96,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,3 %
30% Last-40°C:	97,3 %
Abgasverlust:	6,8 %
Abgastemperatur:	175 °C
Abgasmassenstrom:	0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:	12 %
Notwendiger Förderdruck:	8 Pa
Wasserinhalt:	19 Liter 
Wasserseitiger Widerstand

Katalog: OER08b
Seite: 69 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

bei Dt 15 K :
1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 
Bereitschaftsverluste
85  W

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher: Speicherinhalt : 
Leistungsaufnahme : 
Dauerleistung bei Dt 35 K : 
Zapfleistung bei Dt 30 K :
130 Liter 
21 kW 515 
l/h 215 
l/10

min

Leistungskennzahl NL : 
Bereitschaftsverluste:
1,2 1,36 
kWh/24h

Leergewicht:
228 kg

Bestell - Nr.:
100002103

	Katalog: OER08b	Seite:    70    
Nummer	Kurztexte
100002104         OERTLI CURN 153 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CURN 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3985	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURN   153 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner 
unter der Schalldämmhaube.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem 
Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert 
werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten: 
Typ:     CURN  153 OECOPROTECT 
Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW 
Normnutzungsgrad :	96,5 %
Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b
Seite: 71 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:
92,3 %

30% Last-40°C:
97,3 %

Abgasverlust:
6,8 %

Abgastemperatur:
175 °C

Abgasmassenstrom:
0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
8 Pa

Wasserinhalt:
19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :
515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :
1,2

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
228 kg

Bestell - Nr.:
100002104

	Katalog: OER08b	Seite:    72    
Nummer	Kurztexte
100002105         OERTLI CURN 154 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CURN 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4218	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURN   154 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner 
unter der Schalldämmhaube.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem 
Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert 
werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten:
Typ:         CURN 154 OECOPROTECT 
Nennwärmeleistung:	21 - 27 kW
Nennwärmebel. min/max:      23,3-30,0 kW 
Normnutzungsgrad :	95,5 %
Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b
Seite: 73 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:
92,4 %

30% Last-40°C:
97,2 %

Abgasverlust:
6,8 %

Abgastemperatur:
175 °C

Abgasmassenstrom:
0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :
665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
220 l/10min

Leistungskennzahl NL :
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
253 kg

Bestell - Nr.:
100002105

	Katalog: OER08b	Seite:    74    
Nummer	Kurztexte
100002106         OERTLI CURN 155 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CURN 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURN   155 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner 
unter der Schalldämmhaube.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem 
Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert 
werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 5 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Öl-Gebläsebrenner
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur : 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar
Technische Daten:
Typ:	CURN 155 OECOPROTECT
Nennwärmeleistung:	27 - 33 kW
Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW 
Normnutzungsgrad :	95,5 %
Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b
Seite: 75 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:
92,5 %

30% Last-40°C:
97,2 %

Abgasverlust:
6,7 %

Abgastemperatur:
180 °C

Abgasmassenstrom:
0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
12 %

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :
690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
279 kg

Bestell - Nr.:
100002106

	Katalog: OER08b	Seite:    76    
Nummer	Kurztexte
100002107        OERTLI CURN 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:	CURN 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4212	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURN   153 
OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	ZUSAMMENGEBAUT
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni- 
gern
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner 
unter der Schalldämmhaube.
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 2 Einheiten :
-	1 Kolli Kessel kpl. montiert
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel :
11
0
°C
4 bar
30
bis 
90°C
11
0
°C
70
°
C
10
bar
-	zul.Vorlauftemperatur:
-	zul. Betriebsüberdruck :
-	Kesselthermostat von
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur
-	zul. Betriebsüberdruck :
Technische Daten:
Typ:  CURN 153 OECOPROTECT
komplett montiert
Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad :	96,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,3 %
30% Last-40°C:	97,3 %
Abgasverlust:	6,8 %
Abgastemperatur:	175 °C
Abgasmassenstrom:	0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:	12 %

Katalog: OER08b
Seite: 77 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Notwendiger Förderdruck:
8 Pa

Wasserinhalt:
19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :
515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :
1,2

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
228 kg

Bestell - Nr.:
100002107

	Katalog: OER08b	Seite:    78    
Nummer	Kurztexte
100002190	Bausatz  Umschaltung  Heizung  /  Warmwasser
incl.   Umschaltventile  und  Entleerung  GM
Suchbegriff:	Umschaltventil
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	344	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Umschaltventil
Heizung  / WW f. Optimat 4035-4065 
incl. Umschaltventile und Entleerung
Bestell-Nr.: 100002190

Katalog: OER08b	Seite:    79    

Nummer	Kurztexte
100002276        OERTLI Umschaltventil Optimat 4035E/4045
Suchbegriff:	Umschaltventil
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	257	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Umschaltventil   für
Brauchwasserbetrieb ohne Ladepumpe 
für OPTIMAT 4035E (HC 135) / 4045
Bestell-Nr.: 100002276

	Katalog: OER08b	Seite:    80    
Nummer	Kurztexte
100002277	OERTLI   Speicherladeset  mit  WW-Speicher
für  Optimat   GMR  4 000   condens
Suchbegriff:	Speicherladeset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset
Für Optimat GMR 4 000 condens 
mit WW-Speicher OB 150-300
Bestell-Nr.: 100002277

	Katalog: OER08b	Seite:    81     
Nummer	Kurztexte
100002279        OERTLI Anschluss-Set Optimat 4035E/4045
Suchbegriff:	Anschluss-Set
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	197	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss-Set OPTIMAT 4035E/4045 
mit Vor-/ Rücklaufansperrhähnen 1" AG, 
Sicherheitsventil, TAS - Gas -
Absperrhahn 3/4 Zoll, (HC 138)
Bestell-Nr.: 100002279

	Katalog: OER08b	Seite:    82    
Nummer	Kurztexte
100002302	OERTLI  Anschlusskonsole   EASYCONNECT
für  GVR  condens   HE106
Suchbegriff:	Anschlusskonsol
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	132	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlusskonsole
EASYCONNECT GVR 14 0 condens
-	zur Vorinstallation an der Wand (mit 
TAS)
-	serienmäßig beim Kessel, keine 
Rücknahme
-	HE 106
Bestell-Nr.: 100002302

	Katalog: OER08b	Seite:    83    
Nummer	Kurztexte
100002303	OERTLI   Thermische  Absperrsicherung  Gas
innerhalb  GVR  condens   HE   107
Suchbegriff:	Absperrsicher.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	43	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Thermische  Absperrsicherung
(TAS) innerhalb der Kesselverkleidung - 
für GSR 140 condens, HE 107
Bestell-Nr.: 100002303

	Katalog: OER08b	Seite:    84    
Nummer	Kurztexte
100002311	OERTLI  Anschluss-Set
Optimat   3065   und  3090
Suchbegriff:	Anschluss-Set
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	264	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss - Set für OPTIMAT
3065/3090 mit Vor-/ 
Rücklaufansperrhähnen 
11/4" IG,
Sicherheitsventil, TAS - Gas -
Absperrhahn 1" (HC 140)
Bestell-Nr.: 100002311

Katalog: OER08b
Seite:    85    
Nummer
Kurztexte

100002312
OERTLI   3-stufige   Heizungspumpe

für   GMR   4045   HC141

Suchbegriff:           Heizungspumpe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     181               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizungspumpe

3-stufig   für   GMR   4045

Kolli   HC141

Bestell-Nr.:    100002312

Katalog: OER08b           Seite:    86    
Nummer
Kurztexte

100002313
OERTLI   Pumpe
Dp  geregelt

Suchbegriff:           Pumpe Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     233              
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselumwälzpumpe, 
drehzahlgeregelt,    für   OPTIMAT   3045 (HC   142)

Bestell-Nr.:    100002313

Katalog: OER08b
Seite:    87    
Nummer
Kurztexte

100002314
OERTLI   3-stufige   Heizungspumpe

für   GMR   4065   HC143

Suchbegriff:           Heizungspumpe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     202              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizungspumpe

3-stufig   für   GMR   4065

Kolli   HC143

Bestell-Nr.:    100002314

Katalog: OER08b	Seite:    88    

Nummer	Kurztexte
100002316	OERTLI   3-stufige  Heizungspumpe
für  GMR  4090/4115   HC145
Suchbegriff:	Heizungspumpe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	321	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Heizungspumpe
3-stufig für GMR 4090/4115 
Kolli HC145
Bestell-Nr.: 100002316

Katalog: OER08b	Seite:    89    

Nummer	Kurztexte
100002323	OERTLI   Kesselumwälzpumpe
Suchbegriff:	Pumpe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	258	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselumwälzpumpe    (Primär)
für OPTIMAT 3045, 3065 und 3090 (HC 
147)
Bestell-Nr.: 100002323

	Katalog: OER08b	Seite:    90    
Nummer	Kurztexte
100002330	OERTLI   Hydraulische  Anschlussgruppe
für  Festbrennstoffkessel     bis  25  kW
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	481	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulische Anschlussgruppe für 
Festbrennstoffkessel  bis 25 kW
bestehend aus:
-	2 Kugelventilen mit integriertem 
Thermometer
-	integrierte Rückschlagklappe am 
Rücklauf mit Öffnung bei 45°C
-	Thermostatisches Mischventil mit 
einstellbarer Ladetemperatur von 50 
bis 65°C
-	Wilo Pumpe RS 25/7-3 180
-	Anschlussrohre mit Flachdichtung
-	Bypass
-	Pressfittinge G 1" 1/2-Rp1"
-	Isoliertes Kompaktbaugruppe
Kolli EA 108
geeignet für:
-	Holzvergaserkessel HV 17 und HV 24
-	Pelletkessel PL 15, PL 25
-	Holzheizungsherde SH 96/240, 
SH 36/ 210-250
-	Stadler H 25, H 33 ( nur bei Holz / 
Kohle )
Bestell-Nr.: 100002330

Katalog: OER08b

Seite:    91     

Nummer

Kurztext
e

100002340

OERTLI 
OBC 162 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	OBC 162
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	921	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OBC 162 OECOPROTECT
Unterstellwarmwasserspeicher
-	mit Glattrohrwärmetauscher in 
spezieller Innenemaillierung
-	für PKR 150, PURN 150, PURS 150 
Kessel
-	mit Fremdstromanode OECOPROTECT 
zum Anschluss an das Schaltfeld 
OE-tronic 3 PK/PU 150
-	Hochwertige FCKW-freie Hartschaum- 
Isolierung 50 mm
-	Speicher mit Revisionsflansch vorn
-	Eingebautes Thermometer
-	Außenverkleidung aus Stahlblech, rot 
bzw. weiss pulverbeschichtete Ein- 
brennlackierung,kratzfest
-	Verstellbare Füße
-	incl. Speicherfühler für PK/PU 150
-	Design und Leistung abgestimmt auf das 
Heizkessel-Programm
Verpackung: 
2 Kolli
-	Brauchwasserspeicher 160 Liter
-	Frontblech
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:
-	Ladeseitig (Wärmetauscher)  12 bar
-	Warmwasserseitig (Behälter)	10 bar 
Maximale Betriebstemperatur :
-	Ladeseitig (Wärmetauscher)	110°C
-	Warmwasserseitig (Behälter)	95°C

Typ: OBC 162 OECOPROTECT 
Speicher Nenninhalt: 
Leistungsaufnahme: 
Bereitschafts-Wärmeverlust: 
Warmwasserdauerleistung: 
Warmwasserspitzenleistung: 
Leistungskennzahl NL: 
Ladedurchfluss: 
Versandgewicht:
Bestell-Nr.:

160 l
2	8 kW
1,7 0 kWh/d 690 l/h 255 
l/10min 2,6
3	m3/h 
109 kg
100002340

Katalog: OER08b

Seite:    92    

Nummer

Kurztext
e

100002341

OERTLI 
OBC 252 
OECOPROT
ECT

Suchbegriff:	OBC 252
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1180	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OBC 2 52 OECOPROTECT
Unterstellwarmwasserspeicher
-	mit Glattrohrwärmetauscher in 
spezieller Innenemaillierung
-	Unterstellwarmwasserspeicher für PKR 
150, PURN 150, PURS 150 und PKR 250 
Kessel
-	mit Fremdstromanode OECOPROTECT 
zum Anschluss an das Schaltfeld OE- 
tronic 3 PK/PU 150
-	Hochwertige FCKW-freie Hartschaum- 
Isolierung 50 mm
-	Speicher mit Revisionsflansch vorn
-	Eingebautes Thermometer
-	Außenverkleidung aus Stahlblech, rot
-	pulverbeschichtete Einbrennlackierung, 
kratzfest
-	Verstellbare Füße
-	OBC incl. Speicherfühler für PK/PU 150
-	Design und Leistung abgestimmt auf das 
Heizkessel-Programm
Verpackung: 
2 Kolli
-	Brauchwasserspeicher 250 Liter
-	Frontblech
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:
-	Ladeseitig (Wärmetauscher)  12 bar
-	Warmwasserseitig (Behälter)	10 bar 
Maximale Betriebstemperatur :
-	Ladeseitig (Wärmetauscher)	110°C
-	Warmwasserseitig (Behälter)	95°C

Typ: OBC 252 OECOPROTECT 
Speicher Nenninhalt: 
Leistungsaufnahme: 
Bereitschafts-Wärmeverlust: 
Warmwasserdauerleistung: 
Warmwasserspitzenleistung: 
Leistungskennzahl NL: 
Ladedurchfluss: 
Versandgewicht:
Bestell-Nr.:

250 l 3 6 kW
2,19 kWh/d 810 l/h 385 
l/10min 5,2
3 m3/h 138 kg
100002341

Katalog: OER08b
Seite:    93    
Nummer
Kurztexte

100002400
Dachdurchführung  D   160/220   DY   826

Suchbegriff:           Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     605              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung

D   160/220

Kolli   DY   826

Bestell-Nr.:    100002400

Katalog: OER08b	Seite:    94    

Nummer	Kurztexte
100002402	OERTLI   Flachdachkragen
Suchbegriff:	Flachdachkragen
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	57	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen   für 
Dachdurchführung
Bestell-Nr.:    100002402

Katalog: OER08b           Seite:    95    
Nummer
Kurztexte
100002403
OERTLI   Schrägdachpfanne   DN  200

Suchbegriff:           Schrägdachpfan.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     129              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schrägdachpfanne   DN   150/200

Bestell-Nr.:    100002403

Katalog: OER08b	Seite:    96    

Nummer	Kurztexte
100002404	Luftansauggitter  D   150  mm DY  830
Suchbegriff:	Luftansauggitt.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	78	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Luftansauggitter   D   150 
Kolli   DY   830
Bestell-Nr.:    100002404

	Katalog: OER08b	Seite:    97    
Nummer	Kurztexte
100002507         OERTLI CUX 153 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CUX 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2976	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUX   153 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert.
-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge 
bläsebrenners unter der Schalldämm 
haube
Verpackung:
-	Auslieferung in 4 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur: 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar
Technische Daten:
Typ:	CUX 153 OECOPROTECT
Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW
Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW
Normnutzungsgrad :	96,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:	92,3 %
30% Last-40°C:	97,3 %

Katalog: OER08b
Seite: 98 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgasverlust:
6,8 %

Abgastemperatur:
175 °C

Notwendiger Förderdruck:
8 Pa

Wasserinhalt:
19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:
85 W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
215 l/10 min

Leistungskennzahl NL :
1,2

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24 h

Leergewicht:
214 kg

Bestell - Nr.:
100002507

	Katalog: OER08b	Seite:    99    
Nummer	Kurztexte
100002508         OERTLI CUX 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUX 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3069	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUX   154 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert.
-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge 
bläsebrenners unter der Schalldämm 
haube
Verpackung:
-	Auslieferung in 4 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel :
11
0
°C
4 bar
30
bis 90°C
11
0
°C
70
°
C
10
bar
21
- 27 kW
23
,
3-30,0 
kW
95
,
5 %
92
,
4 %
97
,
2 %
6,
8
%
-	zul.Vorlauftemperatur:
-	zul. Betriebsüberdruck :
-	Kesselthermostat von
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur:
-	zul. Betriebsüberdruck :
Technische Daten: Typ:    
CUX 154 OECOPROTECT 
Nennwärmeleistung: 
Nennwärmebel. min/max: 
Normnutzungsgrad : Kessel-
Wirkungsgrad 100% Last-70°C: 
30% Last-40°C: Abgasverlust:

Katalog: OER08b
Seite: 100 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:
175 °C

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :
665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
239 kg

Bestell - Nr.:
100002508

	Katalog: OER08b	Seite:  101     
Nummer	Kurztexte
100002509         OERTLI CUX 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUX 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3198	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUX   155 
OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld 
ohne   Regelung
-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert.
-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge 
bläsebrenners unter der Schalldämm 
haube
Verpackung:
-	Auslieferung in 4 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel :
11
0
°C
4 bar
30
bis 90°C
11
0
°C
70
°
C
10
bar
27
- 33 kW
30
,
0-35,6 
kW
95
,
5 %
92
,
5 %
97
,
2 %
6,
7
%
-	zul.Vorlauftemperatur:
-	zul. Betriebsüberdruck :
-	Kesselthermostat von
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur:
-	zul. Betriebsüberdruck :
Technische Daten: Typ: 
CUX 155 OECOPROTECT 
Nennwärmeleistung: 
Nennwärmebel. min/max: 
Normnutzungsgrad : 
Kessel-Wirkungsgrad
100% Last-70°C:
30% Last-40°C: 
Abgasverlust:

Katalog: OER08b
Seite: 102 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:
180 °C

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :
690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24h

Leergewicht:
265 kg

Bestell-Nr.:
100002509

	Katalog: OER08b	Seite:  103    
Nummer	Kurztexte
100002510         OERTLI CUR 153 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CUR 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3328	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUR   153
OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3
-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
be schleunigern
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert
-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge 
bläsebrenners unter der Schalldämm 
haube
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 4 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur: 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar
Technische Daten:
Typ:	CUR 153 OECOPROTECT
Nennwärmeleistung:         16 - 21 kW 
Nennwärmebel. min/max:     17,4-23,3 kW 
Normnutzungsgrad :         96,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b
Seite: 104 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:
92,3 %

30% Last-40°C:
97,3 %

Abgasverlust:
6,8 %

Abgastemperatur:
175 °C

Notwendiger Förderdruck:
8 Pa

Wasserinhalt:
19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
215 l/10 min

Leistungskennzahl NL :
1,2

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24 h

Leergewicht:
214 kg

Bestell - Nr.:
100002510

	Katalog: OER08b	Seite:  105    
Nummer	Kurztexte
100002511         OERTLI CUR 154 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CUR 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3416	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUR   154
OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3
-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert.
-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge 
bläsebrenners unter der Schalldämm 
haube
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 4 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur: 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar
Technische Daten:
Typ:         CUR 154 OECOPROTECT 
Nennwärmeleistung:         21 - 27 kW 
Nennwärmebel. min/max:     23,3-30,0 kW 
Normnutzungsgrad :         95,5 % 
Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b
Seite: 106 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:
92,4 %

30% Last-40°C:
97,2 %

Abgasverlust:
6,8 %

Abgastemperatur:
175 °C

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
220 l/10 min

Leistungskennzahl NL :
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24 h

Leergewicht:
239 kg

Bestell - Nr.:
100002511

	Katalog: OER08b	Seite:  107    
Nummer	Kurztexte
100002512         OERTLI CUR 155 OECOPROTECT
Suchbegriff:	CUR 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3550	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUR   155
OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3
-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l
-	Hochleistungs-Gussgliederkessel
-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit 
waagerechten Zügen in asymmetrischer 
Anordnung, mit Konvektions-
beschleunigern.
-	OECOPROTECT: Möglichkeit der 
Ansteuerung einer Fremdstromanode in 
einem indirekten WW-Speicher (im 
Schaltfeld integriert)
-	Für kleine Aufstellflächen in 
kompakter senkrechter Bauart speziell 
als Austausch konstruktiv ähnlicher 
Kesselarten konzipiert.
-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge 
bläsebrenners unter der Schalldämmh 
aube
Auf Wunsch kann der Kessel auch mit 
einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung 
geliefert werden. Minderpreis
Verpackung:
-	Auslieferung in 4 Einheiten :
-	1 Kolli Kesselkörper,
-	1 Kolli Verkleidung und 
Wärmedämmung +
Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. 
Ladepumpe und Rückschlagklappe + 
Speicherfühler
-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter- 
Speicher,
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
Produkt-ID-Nummer 49MB3528
Betriebsbedingungen Kessel	:
-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C
-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar
-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer :	110°C
Speicher :
-	max. Betriebstemperatur: 70°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar
Technische Daten: Typ:    CUR 155 
OECOPROTECT Nennwärmeleistung:         
27 - 33 kW Nennwärmebel. min/max:     
30,0-35,6 kW Normnutzungsgrad :         
95,5 % Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b
Seite: 108 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:
92,5 %

30% Last-40°C:
97,2 %

Abgasverlust:
6,7 %

Abgastemperatur:
180 °C

Notwendiger Förderdruck:
12 Pa

Wasserinhalt:
30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :
4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:
85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):
0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme :
2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:
690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :
220 l/10 min

Leistungskennzahl NL :
1,4

Bereitschaftsverluste:
1,36 kWh/24 h

Leergewicht:
265 kg

Bestell-Nr.:
100002512

Katalog: OER08b	Seite:  109    

Nummer	Kurztexte
100002685        OERTLI motorische Abgasklappe 
für GMR 4065-4115 HC 154
Suchbegriff:	Abgasklappe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	393	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   motorische  Abgasklappe für   
GMR   4065-4115 Kolli   HC   154
Bestell-Nr.: 100002685

Katalog: OER08b	Seite:  110    

Nummer	Kurztexte
100002693        OERTLI  Zugentlastung D 160 mm DY 842
Suchbegriff:	Zugentlastung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	10	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Zugentlastung D 160 
Kolli DY 842
Bestell-Nr.: 100002693

Katalog: OER08b           Seite:  111     
Nummer
Kurztexte

100002700
OERTLI  Befestigungsplatte 
Kolli   DY   840

Suchbegriff:           Befestigungspla Rabattgruppe:        
2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
31                 per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Befestigungsplatte 
Kolli   DY   840

Bestell-Nr.:    100002700

Katalog: OER08b           Seite:  112    
Nummer
Kurztexte

100002738
OERTLI   Flammrohrverlängerung  OES   542

GI   von   372   auf
53 0   mm

Such begriff:
Flammrohrverlä.

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
590               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Flammrohrverlängerung

für   Gas-Gebläsebrenner   OES   542   GI

von   372   mm  auf   530   mm

Bestell-Nr.:    100002738

	Katalog: OER08b	Seite:  113    
Nummer	Kurztexte
100002804	OERTLI     Dichtheitskontrollgerät   TC   116
Suchbegriff:	TC116
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	818	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dichtheitskontrollgerät   TC   116 
Bestell-Nr.:    100002804

Katalog: OER08b	Seite:  114    

Nummer	Kurztexte
100003030	OERTL  Gasabsperrhahn
mit   Brandschutzventil   TAE  Rp   3/4   Zoll
Suchbegriff:	Gasabsperrhahn
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	48	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Absperrhahn  mit 
Brandschutzventil Rp   3/4"   
Kolli   HC   155
Bestell-Nr.: 100003030

	Katalog: OER08b	Seite:  115    
Nummer	Kurztexte
100003900	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   153   cond
von   16   bis   21   kW
Suchbegriff:	PUXN 153 cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4968	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   153   cond von   
16   bis   21   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten 
( X-Schaltfeld )
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 2 Kolli
-	1 Kolli verkleideter Kessel
-	1 Kolli Einschubschaltfeld 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW
Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW
Nennwärmebelastung: 16-21 kW
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %
Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C
Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:  13 %
Wasserinhalt: 21 Liter
Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar
Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h
Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W
Gesamttiefe: 1263 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 800 mm
Abgasdurchmesser: DN 130
Leergewicht: 189 kg
Bestell-Nr.: 100003900

	Katalog: OER08b	Seite:  116    
Nummer	Kurztexte
100003901	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   154   cond
von   21   bis   2 7   kW
Suchbegriff:	PUXN 154 cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5108	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   154   cond von   
21   bis   27   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten 
( X-Schaltfeld )
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 2 Kolli
-	1 Kolli verkleideter Kessel
-	1 Kolli Einschubschaltfeld 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW
Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW
Nennwärmebelastung: 21-27 kW
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %
Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C
Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:  13 %
Wasserinhalt: 26,5 Liter
Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar
Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h
Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W
Gesamttiefe: 1390 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 800 mm
Abgasdurchmesser: DN 130
Leergewicht: 217 kg
Bestell-Nr.: 100003901

	Katalog: OER08b	Seite:  117    
Nummer	Kurztexte
100003902	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   155   cond
von   2 7   bis   3 3   kW
Suchbegriff:	PUXN 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5289	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   155   cond von   
27   bis   33   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten 
( X-Schaltfeld )
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 2 Kolli
-	1 Kolli verkleideter Kessel
-	1 Kolli Einschubschaltfeld 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW
Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW
Nennwärmebelastung: 27-33 kW
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,3 %
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %
Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C
Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:  13 %
Wasserinhalt: 32 Liter
Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar
Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h
Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W
Gesamttiefe: 1517 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 800 mm
Abgasdurchmesser: DN 130
Leergewicht: 245 kg
Bestell-Nr.: 100003902

	Katalog: OER08b	Seite:  118    
Nummer	Kurztexte
100003903	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   153   cond
von   16   bis   21   kW
Suchbegriff:	PURN 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5310	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   153   cond von   
16   bis   21   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer 
OE-tronic 3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 2 Kolli
-	1 Kolli verkleideter Kessel
-	1 Kolli Einschubschaltfeld 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW
Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW
Nennwärmebelastung: 16-21 kW
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %
Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C
Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:  13 %
Wasserinhalt: 21 Liter
Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar
Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h
Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W
Gesamttiefe: 1263 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 800 mm
Abgasdurchmesser: DN 130
Leergewicht: 189 kg
Bestell-Nr.: 100003903

	Katalog: OER08b	Seite:  119    
Nummer	Kurztexte
100003904	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   154   cond
von   21   bis   2 7   kW
Suchbegriff:	PURN 154
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5449	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   154   cond von   
21   bis   27   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer 
OE-tronic 3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 2 Kolli
-	1 Kolli verkleideter Kessel
-	1 Kolli Einschubschaltfeld 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW
Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW
Nennwärmebelastung: 21-27 kW
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %
Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C
Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:  13 %
Wasserinhalt: 26,5 Liter
Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar
Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h
Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W
Gesamttiefe: 1390 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 800 mm
Abgasdurchmesser: DN 130
Leergewicht: 217 kg
Bestell-Nr.: 100003904

	Katalog: OER08b	Seite:  120    
Nummer	Kurztexte
100003905	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   155   cond
von   2 7   bis   3 3   kW
Suchbegriff:	PURN 155
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5630	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   155   cond von   
27   bis   33   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer 
OE-tronic 3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 2 Kolli
-	1 Kolli verkleideter Kessel
-	1 Kolli Einschubschaltfeld 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW
Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW
Nennwärmebelastung: 27-33 kW
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,3 %
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %
Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C
Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:  13 %
Wasserinhalt: 32 Liter
Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar
Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h
Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W
Gesamttiefe: 1517 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 800 mm
Abgasdurchmesser: DN 130
Leergewicht: 245 kg
Bestell-Nr.: 100003905

	Katalog: OER08b	Seite:  121     
Nummer	Kurztexte
100004041	OERTLI   Speicherladeset   PURN   150   Condens
mit   Tiefspeicher  OBC   161/251
Suchbegriff:	PURN 150 Conden
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset
PURN 150 Condens mit Tiefspeicher 
OBC 161/251
Bestell-Nr.: 100004041

	Katalog: OER08b	Seite:  122    
Nummer	Kurztexte
100004042	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CUXN   153   cond
von   16   bis   21   kW
Suchbegriff:	CUXN 153
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6200	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CUXN   153   cond von   
16   bis   21   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	integrierter 130 Liter WW-Speicher
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten 
( X-Schaltfeld )
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 5 Kolli
-	1 Kolli Gussblock
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
-	1 Kolli Verkleidung
-	1 Kolli Brenner
-	1 Kolli WW-Speicher 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C
-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW 
Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW 
Nennwärmebelastung: 16-21 kW 
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 % 
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 % 
Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C 
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C 
Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s CO2-Gehalt der 
Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 21 
Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 
mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 
m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W 
Gesamttiefe: 1126 mm Breite: 630 mm Höhe: 
1432 mm Abgasdurchmesser: DN 130 
Leergewicht: 293 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite:  123    
Nummer
Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter 
Dauerleistung  dt=35   K:   515 
Zapfleistung  dt=30   K:   215
Bestell-Nr.:    100004042
l/min 
l/10   min

	Katalog: OER08b	Seite:  124    
Nummer	Kurztexte
100004043	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CUXN   154   cond
von   21   bis   24   kW
Suchbegriff:	CUXN 154 cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6417	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CUXN   154   cond von   
21   bis   24   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	integrierter 130 Liter WW-Speicher
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten 
( X-Schaltfeld )
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 5 Kolli
-	1 Kolli Gussblock
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
-	1 Kolli Verkleidung
-	1 Kolli Brenner
-	1 Kolli WW-Speicher 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C
-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW 
Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW 
Nennwärmebelastung: 21-27 kW 
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 % 
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 % 
Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C 
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C 
Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s CO2-Gehalt der 
Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 26,5 
Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 
mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 
m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W 
Gesamttiefe: 1253 mm Breite: 630 mm Höhe: 
1432 mm Abgasdurchmesser: DN 130 
Leergewicht: 324 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite:  125    
Nummer
Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter 
Dauerleistung  dt=35   K:    665 
Zapfleistung  dt=30   K:   225
Bestell-Nr.:    100004043
l/min 
l/10   min

	Katalog: OER08b	Seite:  126    
Nummer	Kurztexte
100004044	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   153   cond
von   16   bis   21   kW
Suchbegriff:	CURN 153 cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6541	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   153   cond von   
16   bis   21   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	integrierter 130 Liter WW-Speicher
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer 
OE-tronic 3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 5 Kolli
-	1 Kolli Gussblock
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
-	1 Kolli Verkleidung
-	1 Kolli Brenner
-	1 Kolli WW-Speicher 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C
-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW 
Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW 
Nennwärmebelastung: 16-21 kW 
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 % 
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 % 
Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C 
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C 
Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s CO2-Gehalt der 
Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 21 
Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 
mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 
m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W 
Gesamttiefe: 1126 mm Breite: 630 mm Höhe: 
1432 mm Abgasdurchmesser: DN 130 
Leergewicht: 293 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite:  127    
Nummer
Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter 
Dauerleistung  dt=35   K:   515 
Zapfleistung  dt=30   K:   215
Bestell-Nr.:    100004044
l/min 
l/10   min

	Katalog: OER08b	Seite:  128    
Nummer	Kurztexte
100004045	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   154   cond
von   21   bis   24   kW
Suchbegriff:	CURN 154 cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6759	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   154   cond von   
21   bis   24   kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	integrierter 130 Liter WW-Speicher
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer 
OE-tronic 3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 5 Kolli
-	1 Kolli Gussblock
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
-	1 Kolli Verkleidung
-	1 Kolli Brenner
-	1 Kolli WW-Speicher 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C
-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW 
Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW 
Nennwärmebelastung: 21-27 kW 
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 % 
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 % 
Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C 
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C 
Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s CO2-Gehalt der 
Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 26,5 
Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 
mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 
m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W 
Gesamttiefe: 1253 mm Breite: 630 mm Höhe: 
1432 mm Abgasdurchmesser: DN 130 
Leergewicht: 324 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite:  129    
Nummer
Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter 
Dauerleistung  dt=35   K:    665 
Zapfleistung  dt=30   K:   225
Bestell-Nr.:    100004045
l/min 
l/10   min

Katalog: OER08b           Seite:  130    
Nummer
Kurztexte

100004290
OERTLI  Neutrabox  Öl-Brennwert

für:   PURN   15 0
und  CURN   15 0   condens

Such begriff:
Neutrabox Öl-BW

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
212               per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI   Neutrabox  Öl-Brennwert

geeignet   für:

PURN   15 0   condens

CURN   15 0   condens

Kolli   FM   155

Bestell-Nr.:         100004290

Katalog: OER08b	Seite:  131     

Nummer	Kurztexte
100004293	OERTLI   Kondensat-Hebepumpe   3,5  m
Suchbegriff:	Hebepumpe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	252	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kondensat-Hebepumpe   3,5   m 
Kolli   FM   158
Bestell-Nr.:    100004293

	Katalog: OER08b	Seite:  132    
Nummer	Kurztexte
100004294	OERTLI   2-stufige  Brennerplatine
für  Einbau   in  OE-tronic   FT  63
Suchbegriff:	Brennerplatine
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	230	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI 2-stufige Brennerplatine 
für Einbau in OE-tronic FT 63
-	Steuert Gebläsebrenner 2-stufig oder 
modulierend
-	steuert 1 gemischten Heizkreis 
(Fühler AD 199 als Zubehör notwendig)
Kollo AD 217 Bestell-
Nr.: 100004294

	Katalog: OER08b	Seite:  133    
Nummer	Kurztexte
100004396	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  264
aus   Guß von  4 0   bis   50   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKX 264
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2246	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 64
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 40 bis 50 kW
-	geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit einstufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 64
Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW 
Nennleistung min-max: 44-50 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 % 
Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200 
°C Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s CO2-Gehalt 
der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4): 
0,2-0,5 Pa Feuerraumtiefe: 446 mm 
Wasserinhalt: 36 Liter
Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 % 
Leergewicht: 218 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
134
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
.:    100004396

	Katalog: OER08b	Seite:  135    
Nummer	Kurztexte
100004397	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  265
aus   Guß von   50   bis   64   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKX 265
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2603	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 65
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 50 bis 64 kW
-	geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit einstufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 65
Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW 
Nennleistung min-max: 50-64 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 % 
Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200 
°C Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s CO2-Gehalt 
der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4): 
0,3-0,6 Pa Feuerraumtiefe: 573 mm 
Wasserinhalt: 43 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 % 
Leergewicht: 257 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
136
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
.:    100004397

	Katalog: OER08b	Seite:  137    
Nummer	Kurztexte
100004401	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  266
aus   Guß von   64   bis   78   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKX 266
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3188	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 66
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 64 bis 7 8 kW
-	geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 66
Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW 
Nennleistung min-max: 64-78 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 % 
Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,3-0,7 Pa Feuerraumtiefe: 700 mm 
Wasserinhalt: 50 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 % 
Leergewicht: 297 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
138
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    100004401

	Katalog: OER08b	Seite:  139    
Nummer	Kurztexte
100004402	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  267
aus   Guß von   78   bis   92   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKX 267
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3700	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 67
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 7 8 bis 92 kW
-	geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 67
Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW 
Nennleistung min-max: 78-92 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 % 
Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,4-0,8 Pa Feuerraumtiefe: 827 mm 
Wasserinhalt: 57 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 % 
Leergewicht: 336 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
140
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    100004402

	Katalog: OER08b	Seite:  141     
Nummer	Kurztexte
100004403	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  268
aus   Guß von   92   bis   100   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKX 268
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4130	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 68
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 92 bis 100 kW
-	geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 68
Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW 
Nennleistung min-max: 92-100 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 % 
Abgasverlust:  7,7 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,6-0,9 Pa Feuerraumtiefe: 954 mm 
Wasserinhalt: 64 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 % 
Leergewicht: 375 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
142
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    100004403

	Katalog: OER08b	Seite:  143    
Nummer	Kurztexte
100004404	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  264
aus   Guß von  4 0   bis   50   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKR 264
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2598	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 64
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 40 bis 50 kW 
- geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1.	MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler 
AD 199
2.	MK: Zubehör AD 196 (Platine mit 
Fühler)
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 264
Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW 
Nennleistung min-max: 44-50 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 % 
Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200 
°C Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s CO2-Gehalt 
der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4): 
0,2-0,5 Pa Feuerraumtiefe: 446 mm 
Wasserinhalt: 36 Liter
Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 % 
Leergewicht: 218 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite:
144    
Nummer
Kurztexte

(2)   mittlere   Kesseltemperatur 
Null am  Rauchgasstutzen.
Bestell-Nr.:    100004404
•    (4)
bei

	Katalog: OER08b	Seite:  145    
Nummer	Kurztexte
100004405	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  265
aus   Guß von   50   bis   64   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKR 265
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2953	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 65
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 50 bis 64 kW 
- geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1.	MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler 
AD 199
2.	MK: Zubehör AD 196 (Platine mit 
Fühler)
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 265
Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW 
Nennleistung min-max: 50-64 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 % 
Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200 
°C Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s CO2-Gehalt 
der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4): 
0,3-0,6 Pa Feuerraumtiefe: 573 mm 
Wasserinhalt: 43 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 % 
Leergewicht: 257 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite:
146    
Nummer
Kurztexte

(2)   mittlere   Kesseltemperatur 
Null am  Rauchgasstutzen.
Bestell-Nr.:    100004405
•    (4)
bei

	Katalog: OER08b	Seite:  147    
Nummer	Kurztexte
100004409	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  266
aus   Guß von   64   bis   78   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKR 266
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3462	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 66
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 64 bis 7 8 kW 
- geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)
-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung 
eines 2-stufigen oder modulierenden 
Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)
1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut, 
jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum 
Aktivieren erforderlich
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 266
Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW 
Nennleistung min-max: 64-78 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 % 
Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,3-0,7 Pa Feuerraumtiefe: 700 mm 
Wasserinhalt: 50 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 % 
Leergewicht: 297 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b           Seite:  148    
Nummer
Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert
.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl
EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.
(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004409

	Katalog: OER08b	Seite:  149    
Nummer	Kurztexte
100004410	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  267
aus   Guß von   78   bis   92   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKR 267
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3974	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 67
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 7 8 bis 92 kW 
- geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)
-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung 
eines 2-stufigen oder modulierenden 
Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)
1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut, 
jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum 
Aktivieren erforderlich
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 267
Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW 
Nennleistung min-max: 78-92 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 % 
Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,4-0,8 Pa Feuerraumtiefe: 827 mm 
Wasserinhalt: 57 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 % 
Leergewicht: 336 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b           Seite:  150    
Nummer
Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert
.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl
EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.
(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004410

	Katalog: OER08b	Seite:  151     
Nummer	Kurztexte
100004411	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  268
aus   Guß von   92   bis   100   kW   -   geblockt   -
Suchbegriff:	PKR 268
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4399	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 68
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 92 bis 100 kW 
- geblockt -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)
-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung 
eines 2-stufigen oder modulierenden 
Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)
1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut, 
jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum 
Aktivieren erforderlich
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 268
Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW 
Nennleistung min-max: 92-100 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 % 
Abgasverlust:  7,7 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,6-0,9 Pa Feuerraumtiefe: 954 mm 
Wasserinhalt: 64 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 % 
Leergewicht: 375 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b           Seite:  152    
Nummer
Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert
.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl
EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.
(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004411

	Katalog: OER08b	Seite:  153    
Nummer	Kurztexte
100004478	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  264
aus   Guß von  40   bis   50   kW   -   in   losen  Gl.
Suchbegriff:	PKX 264
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2246	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 64
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 40 bis 50 kW
-	in losen Gliedern -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit einstufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 64
Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW 
Nennleistung min-max: 44-50 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 % 
Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200 
°C Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s CO2-Gehalt 
der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4): 
0,2-0,5 Pa Feuerraumtiefe: 446 mm 
Wasserinhalt: 36 Liter
Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 % 
Leergewicht: 218 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
154
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    100004478

	Katalog: OER08b	Seite:  155    
Nummer	Kurztexte
100004479	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  265
aus   Guß von   50   bis   64   kW   -   lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX 265
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2603	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 65
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 50 bis 64 kW
-	lose Glieder -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit einstufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 65
Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW 
Nennleistung min-max: 50-64 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 % 
Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200 
°C Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s CO2-Gehalt 
der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4): 
0,3-0,6 Pa Feuerraumtiefe: 573 mm 
Wasserinhalt: 43 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 % 
Leergewicht: 257 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
156
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    100004479

	Katalog: OER08b	Seite:  157    
Nummer	Kurztexte
100004483	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  266
aus   Guß von   64   bis   78   kW   -   lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX 266
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3188	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 66
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 64 bis 7 8 kW
-	lose Glieder -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 66
Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW 
Nennleistung min-max: 64-78 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 % 
Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,3-0,7 Pa Feuerraumtiefe: 700 mm 
Wasserinhalt: 50 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 % 
Leergewicht: 297 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
158
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    100004483

	Katalog: OER08b	Seite:  159    
Nummer	Kurztexte
100004484	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  267
aus   Guß von   78   bis   92   kW   -   lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX 267
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3700	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 67
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 7 8 bis 92 kW
-	lose Glieder -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 67
Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW 
Nennleistung min-max: 78-92 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 % 
Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,4-0,8 Pa Feuerraumtiefe: 827 mm 
Wasserinhalt: 57 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 % 
Leergewicht: 336 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
160
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
.:    100004484

	Katalog: OER08b	Seite:  161     
Nummer	Kurztexte
100004485	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  268
aus   Guß von   92   bis   100   kW   -   lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX 268
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4130	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 68
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 92 bis 100 kW
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger 
X-Steuerung ( Thermostaten )
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKX 2 68
Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW 
Nennleistung min-max: 92-100 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 % 
Abgasverlust:  7,7 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,6-0,9 Pa Feuerraumtiefe: 954 mm 
Wasserinhalt: 64 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 % 
Leergewicht: 375 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am 
Rauchgasstutzen.

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
162
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    100004485

	Katalog: OER08b	Seite:  163    
Nummer	Kurztexte
100004486	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  264
aus   Guß von  40   bis   50   kW   -   in   losen  Gl.
Suchbegriff:	PKR 264
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2598	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 64
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 40 bis 50 kW 
- in losen Gliedern -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1.	MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler 
AD 199
2.	MK: Zubehör AD 196 (Platine mit 
Fühler)
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 264
Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW 
Nennleistung min-max: 44-50 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 % 
Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200 
°C Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s CO2-Gehalt 
der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4): 
0,2-0,5 Pa Feuerraumtiefe: 446 mm 
Wasserinhalt: 36 Liter
Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 % 
Leergewicht: 218 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des 
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite:
164    
Nummer
Kurztexte

(2)   mittlere   Kesseltemperatur 
Null am  Rauchgasstutzen.
Bestell-Nr.:    100004486
•    (4)
bei

	Katalog: OER08b	Seite:  165    
Nummer	Kurztexte
100004487	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  265
aus   Guß von   50   bis   64   kW   -   lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR 265
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2955	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 65
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 50 bis 64 kW 
- lose Glieder -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-Heizkessel 
für Anlagen nach DIN 4701 T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1.	MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler 
AD 199
2.	MK: Zubehör AD 196 (Platine mit 
Fühler)
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 265
Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW 
Nennleistung min-max: 50-64 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 % 
Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200 
°C Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s CO2-Gehalt 
der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4): 
0,3-0,6 Pa Feuerraumtiefe: 573 mm 
Wasserinhalt: 43 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 % 
Leergewicht: 257 kg
Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

	Katalog: OER08b	Seite:  166    
Nummer	Kurztexte
Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2) 
mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null 
am Rauchgasstutzen.
Bestell-Nr.: 100004487

	Katalog: OER08b	Seite:  167    
Nummer	Kurztexte
100004488	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  266
aus   Guß von   64   bis   78   kW   -   lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR 266
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3462	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 66
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 64 bis 7 8 kW 
- lose Glieder -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)
-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung 
eines 2-stufigen oder modulierenden 
Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)
1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut, 
jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum 
Aktivieren erforderlich
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 266
Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW 
Nennleistung min-max: 64-78 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 % 
Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,3-0,7 Pa Feuerraumtiefe: 700 mm 
Wasserinhalt: 50 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 % 
Leergewicht: 297 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b           Seite:  168    
Nummer
Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert
.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl
EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.
(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004488

	Katalog: OER08b	Seite:  169    
Nummer	Kurztexte
100004489	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  267
aus   Guß von   78   bis   92   kW   -   lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR 267
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3974	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 67
Öl-/Gas Spezialheizkessel 
aus Guß von 7 8 bis 92 kW 
- lose Glieder -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)
-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung 
eines 2-stufigen oder modulierenden 
Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)
1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut, 
jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum 
Aktivieren erforderlich
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 267
Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW 
Nennleistung min-max: 78-92 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 % 
Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,4-0,8 Pa Feuerraumtiefe: 827 mm 
Wasserinhalt: 57 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 % 
Leergewicht: 336 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b           Seite:  170    
Nummer
Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert
.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl
EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.
(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004489

	Katalog: OER08b	Seite:  171     
Nummer	Kurztexte
100004490	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  268
aus   Guß von   92   bis   100   kW   -   lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR 268
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:                      4399	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI	PKR 2 68
Öl-/Gas	Spezialheizkessel
aus Guß	von 92 bis 100 kW 
- lose Glieder -
Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-
Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701 
T.1 und T.2
-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend
-	korrosionsbeständiger, 
thermoschockfester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad 94%
-	Drei-Zug Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
(100mm Mineralfaser)
-	Feuerraumtür auf rechts oder links 
anschlagend montierbar
-	höhenverstellbare Kesselfüße zum 
Ausrichten des Kessels
-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)
-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung 
eines 2-stufigen oder modulierenden 
Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)
1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut, 
jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum 
Aktivieren erforderlich
Verpackung: in Kollis zur Montage vor 
Ort
Betriebsbedingungen: Maximaler 
Betriebsdruck : 4 bar Maximale 
Betriebstemperatur : 100°C 
Sicherheitsthermostat : 110°C
Typ:  PKR 268
Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW 
Nennleistung min-max: 92-100 kW 
Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 % 
Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 % 
Abgasverlust:  7,7 % Abgastemperatur: < 
200 °C Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s CO2-
Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck 
(4): 0,6-0,9 Pa Feuerraumtiefe: 954 mm 
Wasserinhalt: 64 Liter
Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar 
Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W 
Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 % 
Leergewicht: 375 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b           Seite:  172    
Nummer
Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert
.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl
EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.
(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004490

	Katalog: OER08b	Seite:  173    
Nummer	Kurztexte
100004587        OERTLI R-Schaltfeld OE-tronic 3
mit OECOPROTECT ( FT 63 ), schwarz
Suchbegriff:	OE-tronic 3
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	802	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   R-Schaltfeld  OE-tronic   3 
mit   OECOPROTECT    (   FT   63   )
-	Gesteuert durch einen Mikroprozessor, 
beinhaltet das OE-tronic 3-Schaltfeld 
ab  Werk, eine programmierbare, 
witterungsgeführte Regelung zur 
Steuerung einstufiger Brenner 
(PK/PU/CU 150)
-	Einbau einer Platine AD 217 möglich, 
die einen 2-stufigen oder 
modulierenden Brenner steuern kann und
zusätzlich einen gemischten Heizkreis 
(Fühler AD 199 ist Zubehör )
-	Die OE-tronic 3 ist vorprogrammiert 
und nach einer einfachen Zeitein 
stellung betriebsbereit
-	Außergewöhnlich bedienungsfreundlich 
erlaubt die OE-tronic 3 jederzeit die 
Änderung der Soll-Temperaturen,
der Heizprogramme und vieler anderer 
Parameter
-	Die Dialoganzeige der OE-tronic 3 
ermöglicht eine echte Kommunikation im 
Klartext - mehrsprachig - und steuert 
von der einfachsten bis zur aufwendi 
gsten Heizungsanlage
-	Das Schaltfeld ist mit einem 
Potentiostaten ausgestattet, der die 
Fremdstromanode OECOPROTECT 
ansteuern kann. Wird ein Speicher ohne 
OECOPROTECT verwendet, muss lediglich
der entsprechende Parameter 
deaktiviert werden.
Bestell-Nr.: 100004587

	Katalog: OER08b	Seite:  174    
Nummer	Kurztexte
100004588	OERTLI   Standard-Schaltfeld X2
2-stufiges  Schaltfeld  für  PK-   und  PU-150
Suchbegriff:	Schaltfeld X2
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	533	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Standard-Schaltfeld X2 ( 
Kolli FT 64 ) 2-stufiges 
Schaltfeld
-	Kessel- und Speichersteuerung für 
Raumführung
-	für PK- und PU-150 - Kessel
-	zur Ansteuerung der Fremdstromanode 
OECOPROTECT
Bestell-Nr.: 100004588

	Katalog: OER08b	Seite:  175    
Nummer	Kurztexte
100004618         OERTLI SOLARREGLER OETROSOL ES
für die Regelung einer Solaranlage
Suchbegriff:	OETROSOL ES
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	523	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  SOLARREGLER OETROSOL ES
für die Regelung einer Solaranlage mit 
Solarspeicher, der mit bis zu 2 
integrierten Solarwärmetauschern 
ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350) und 
1 zusätzlicher Verbraucher ( z.B. 
Plattenwärmetauscher ).
-	mit Vbus-Anschluss. Regelt auch die 
modulierende Solarpumpe der
Pumpenstation OKS...
-	mit digitaler Anzeige, einstellbare 
max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C
-	incl. Kollektor- und 
Speichertemperaturfühler
-	Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm
Diese intelligenten und unabhängigen 
Regelungen optimieren sich selbständig, 
indem die Temperaturen von Kollektor 
und Speicher ständig abgefragt werden 
und die Drehzahl der Umwälzpumpe 
angepasst wird (matched flow). Beide 
Solarregelungen verfügen über eine 
Pumpensteuerung zum Schutz der 
Solaranlage vor Übertemperatur.
Regelungsprinzip wie OETROSOL C(r) 
jedoch mit der Möglichkeit, einer 
sogenannten Ost-West Steuerung plus der 
Wärmebeladung von zwei solaren 
Verbrauchern. Alternativ können bei der 
Installation auf nur einer Dachseite 
insgesamt drei solare Verbraucher 
angesteuert werden.
-	6 mögliche Sensoreingänge
-	10 Relaisausgänge
Kolli EC 176 Bestell-
Nr.: 100004618

	Katalog: OER08b	Seite:  176    
Nummer	Kurztexte
100004622	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4035
von   8,9   -   35   kW
Suchbegriff:	Optimat 4035
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3798	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4035 von   
8,9   -   35   kW
-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasserzentral- 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	integrierte modulierende Umwälzpumpe
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und  temperaturbe 
ständiger Aluminium/Silizium-Legierung 
mit geschlossenem Verbrennungsraum. 
Von vorn einfach zugänglich über 
Kontroll- und Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche, hohes 
Modulationsverhältnis zwischen 
20% und 100%
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund- 
regelung für äußerst energiesparenden 
und emissionsarmen Betrieb über den 
gesamten  Leistungsbereich. Für Erdgas 
E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem,
automatischen Neustart.
-	Das Schaltfeld ist mit einer 
witterungsgeführten Regelung 
OE-tronic 3 ausgestattet. Diese 
steuert 1 direkten Heizkreis und 1 
Warmwasserkreis (Speicherfühler als 
Zubehör). Durch den Einbau von bis zu 
2 Mischerplatinen (AD 196) können auch 
bis zu 2 Mischerkreise angesteuert 
werden.
-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD 
194 ermöglichen die Veränderung von 
Parametern vom Wohnraum aus.
-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem 
über einen 0-10 Volt Eingang, so dass 
man diesen auch in eine Gebäudeleit 
technik integrieren kann.
-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade 
geregelt werden. Dazu benötigt man 
lediglich die entsprechende Anzahl von 
BUS-Kabeln (AD 134) und einen 
Tauchfühler als Summenvorlauffühler

Katalog: OER08b

Seite:  177    

Nummer

Kurztext
e

(Speicherfühler AD 212)
Gas-Kategorie II2 ELL 3P für Erdgas E,
LL und Flüssiggas.
Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas 
H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3  einge-
stellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x, C33x, 
C43x, C53 und C83x.
Betriebsbedingungen: max. 
Betriebsüberdruck: 4 bar 
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C, 
Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz, 
Schutzart: IP 20
Lieferumfang:
Komplett montiert mit Manometer, 
automatischem Entlüfter,
Heizungsmanager mit Kesselregelung und 
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen 
bauseits), Wassermangelsicherung, 
Abgastemperaturfühler, 
Frostschutzeinrichtung, Siphon, 
Wandträger zur einfachen Montage.
Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung: 
bei tV / tR 75 / 60°: 
bei tV / tR 40 / 30°:

8,0 - 32,0 kW 8,9 - 
35,0 kW

Typ:	Optimat 4035E
Nennwärmebelastung (Hu): 8,2 - 33,5 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu)
110 %
18 - 25 mbar
18 - 50 mbar
<	27 mg/kWh
<	20 mg/kWh
:60°C
:9,0%
75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 % 
40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 % 
Normnutzungsgrad, 75/60°C:  105,9 % 
Normnutzungsgrad, 40/30°C Gasvordruck 
Erdgas: Gasvordruck Flüssiggas: 
Schadstoffemission NOx: 
Schadstoffemission CO: Verfügbarer 
Förderdruck Volllast: 150 Pa Verfügbarer 
Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast:0,0156 kg/Sek 
Abgasmassenstrom Teillast:0,0039 kg/Sek 
Abgastemperatur Volllast ( 75/60°C) :65°C 
Abgastemperatur Teillast (75/60°C) CO2-
Gehalt (Volllast und Teillast) 
Max.Wassertemperatur
110 °C
20 - 90° C 
0,8 bar 
4,0 bar 
5,5 Liter
(Absicherungsgrenze) 
Betriebstemperaturen
Heizkreis: 
Betriebsdruck min.: 
Betriebsdruck max.: 
Kesselwasserinhalt: 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 20°C):      55 (5,5) mbar (kPa) 
Elektrische Leistungsaufnahme
ohne Pumpe:       30 - 85 W 
Max. Kondenswassermenge
(40/30°C):        5,7 l/h 
Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite:  178    
Nummer
Kurztexte

entfernt:                        <   48   dB
(A)

Abgas-/   Zuluftanschluss:
80/125  mm

Gasanschluss  AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss  AG
:    1   1/4"

Montagegewicht:
58   kg

Bestell-Nr.:
100004622

	Katalog: OER08b	Seite:  179    
Nummer	Kurztexte
100004623	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4045
von   8,9   -   43   kW
Suchbegriff:	Optimat 4045
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4040	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4045 von   
8,9   -   4 3   kW
-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasserzentral- 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und  temperaturbe 
ständiger Aluminium/Silizium-Legierung 
mit geschlossenem Verbrennungsraum. 
Von vorn einfach zugänglich über 
Kontroll- und Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche, hohes 
Modulationsverhältnis zwischen 
20% und 100%
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund- 
regelung für äußerst energiesparenden 
und emissionsarmen Betrieb über den 
gesamten  Leistungsbereich. Für Erdgas 
E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem,
automatischen Neustart.
-	Das Schaltfeld ist mit einer 
witterungsgeführten Regelung 
OE-tronic 3 ausgestattet. Diese 
steuert 1 direkten Heizkreis und 1 
Warmwasserkreis (Speicherfühler als 
Zubehör). Durch den Einbau von bis zu 
2 Mischerplatinen (AD 196) können auch 
bis zu 2 Mischerkreise angesteuert 
werden.
-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD 
194 ermöglichen die Veränderung von 
Parametern vom Wohnraum aus.
-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem 
über einen 0-10 Volt Eingang, so dass 
man diesen auch in eine Gebäudeleit 
technik integrieren kann.
-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade 
geregelt werden. Dazu benötigt man 
lediglich die entsprechende Anzahl von 
BUS-Kabeln (AD 134) und einen 
Tauchfühler als Summenvorlauffühler
(Speicherfühler AD 212)

Katalog: OER08b

Seite:  180    

Nummer

Kurztext
e

Gas-Kategorie II2 ELL 3P für Erdgas E, 
LL und Flüssiggas. Der Kessel ist 
werksseitig auf Erdgas H,Wobbe - Index 
15,0 kWh/m3  eingestellt. Gerätetyp: 
B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53 und 
C83x.
Betriebsbedingungen: max. 
Betriebsüberdruck: 4 bar 
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C, 
Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz, 
Schutzart: IP 20
Lieferumfang:
Komplett montiert mit Manometer, 
automatischem Entlüfter,
Heizungsmanager mit Kesselregelung und 
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen 
bauseits), Wassermangelsicherung, 
Abgastemperaturfühler, 
Frostschutzeinrichtung, Siphon, 
Wandträger zur einfachen Montage.
Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung: 
bei tV / tR 75 / 60°: 
bei tV / tR 40 / 30°:

8,0 - 40,0 kW 8,9 - 
43,0 kW

Typ:	Optimat 4045
Nennwärmebelastung (Hu): 8,2 - 41,2 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu)
110 %
18 - 25 mbar
18 - 50 mbar
<	20 mg/kWh
<	15 mg/kWh
:60°C
:9,0%
75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 % 
40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 % 
Normnutzungsgrad, 75/60°C:  105,9 % 
Normnutzungsgrad, 40/30°C Gasvordruck 
Erdgas: Gasvordruck Flüssiggas: 
Schadstoffemission NOx: 
Schadstoffemission CO: Verfügbarer 
Förderdruck Volllast: 150 Pa Verfügbarer 
Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast:0,0192 kg/Sek 
Abgasmassenstrom Teillast:0,0039 kg/Sek 
Abgastemperatur Volllast ( 75/60°C) :65°C 
Abgastemperatur Teillast (75/60°C) CO2-
Gehalt (Volllast und Teillast) 
Max.Wassertemperatur
110 °C
20 - 90° C 
0,8 bar 
4,0 bar 
5,6 Liter
(Absicherungsgrenze) 
Betriebstemperaturen
Heizkreis: 
Betriebsdruck min.: 
Betriebsdruck max.: 
Kesselwasserinhalt: 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 20°C):      90 (9) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 10°C):      360 (36) mbar (kPa) 
Elektrische Leistungsaufnahme
ohne Pumpe:       30 - 85 W 
Max. Kondenswassermenge
(40/30°C):        5,7 l/h 
Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel 
entfernt:         < 48 dB(A)

Katalog: OER08b
Seite:  181    
Nummer                      Kurztexte

Abgas-/   Zuluftanschluss:
80/125  mm

Gasanschluss  AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss  AG:
1   1/4"

Montagegewicht:
57   kg

Bestell-Nr.:
100004623

	Katalog: OER08b	Seite:  182    
Nummer	Kurztexte
100004624	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4065
von   13,3   -   65   kW
Suchbegriff:	Optimat 4065
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4840	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4065 von   
13,3   -   65   kW
-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasserzentral- 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperatur 
beständiger Aluminium/Silizium- 
Legierung mit geschlossenem 
Verbrennungsraum. Von vorn einfach 
zugänglich über Kontroll- und 
Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche, hohes 
Modulationsverhältnis zwischen 
20% und 100%
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege- 
lung für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb über den 
gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas
E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig
auf Erdgas E voreingestellt.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem,
automatischen Neustart.
-	Das Schaltfeld ist mit einer 
witterungsgeführten Regelung 
OE-tronic 3 ausgestattet. Diese 
steuert 1 direkten Heizkreis und 1 
Warmwasserkreis (Speicherfühler als 
Zubehör). Durch den Einbau von bis zu 
2 Mischerplatinen (AD 196) können auch 
bis zu 2 Mischerkreise angesteuert 
werden.
-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD 
194 ermöglichen die Veränderung von 
Parametern vom Wohnraum aus.
-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem 
über einen 0-10 Volt Eingang, so dass 
man diesen auch in eine 
Gebäudeleittechnik integrieren kann.
-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade 
geregelt werden. Dazu benötigt man

Katalog: OER08b

Seite:  183    

Nummer

Kurztext
e

lediglich die entsprechende Anzahl von 
BUS-Kabeln (AD 134) und einen 
Tauchfühler als Summenvorlauffühler 
(Speicherfühler AD 212)
Gas-Kategorie II2
ELL 3P für Erdgas E, LL und Flüssiggas. Der 
Kessel ist werksseitig auf Erdgas H,Wobbe 
- Index 15,0 kWh/m3 eingestellt. Gerätetyp: 
B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53 und C83x.
Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	4 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C, 
Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz, 
Schutzart:        IP 20
Lieferumfang:
Komplett montiert mit Manometer, 
automatischem Entlüfter,
Heizungsmanager mit Kesselregelung und 
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen bauseits), 
Wassermangelsicherung, 
Abgastemperaturfühler, 
Frostschutzeinrichtung, Siphon, Wandträger 
zur einfachen Montage.
Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung: 
bei tV / tR 75 / 60°: 
bei tV / tR 40 / 30°:

12,0 - 61,0 kW 13,3 - 
65,0 kW

Typ:	Optimat 4065
Nennwärmebelastung (Hu): 12,2-62,0 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu)
75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 % 
40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 % 
Normnutzungsgrad, 75/60°C:     106,4 % 
Normnutzungsgrad, 40/30°C:     110 % 
Gasvordruck Erdgas:     18 - 25 mbar 
Gasvordruck Flüssiggas: 18 - 50 mbar 
Schadstoffemission NOx: < 20 mg/kWh 
Schadstoffemission CO:  < 15 mg/kWh 
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 100 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 0,0288 kg/Sek 
Abgasmassenstrom Teillast: 0,0058 kg/Sek 
Abgastemperatur Volllast (75/60°C): 65°C 
Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 60°C 
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0% 
Max.Wassertemperatur
(Absicherungsgrenze): 110 °C 
Betriebstemperaturen
Heizkreis:	20 - 90° C
Betriebsdruck min.:     0,8 bar 
Betriebsdruck max.:     4,0 bar 
Kesselwasserinhalt:     6,5 Liter 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 20°C):  130 (13) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 10°C):  520 (52) mbar (kPa) 
Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Katalog: OER08b
Seite:  184    
Nummer                      Kurztexte

Pumpe:                     30   -   90  W

Max.   Kondenswassermenge

(40/30°C):           8,5   l/h

Geräuschniveau   1  Meter  vom
Kessel

entfernt:              <   48   dB(A)

Abgas-/   Zuluftanschluss:
100/150  mm

Gasanschluss  AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss  AG:
1   1/4"

Montagegewicht:
64   kg

Bestell-Nr.:
100004624

	Katalog: OER08b	Seite:  185    
Nummer	Kurztexte
100004625        OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4090 
von 15,8 - 8 9,5 kW
Suchbegriff:	Optimat 4090
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6520	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4090 von   
15,8   -   8 9,5   kW
-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasserzentral- 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C einstell 
bar
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperaturbe 
ständiger Aluminium/Silizium-Legierung
mit geschlossenem Verbrennungsraum. 
Von vorn einfach zugänglich über 
Kontroll- und Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche, hohes Modula 
tionsverhältnis zwischen 20% und 100%
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege- 
lung für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb über den 
gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas 
E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu Regel 
abschaltungen mit anschließendem,
automatischen Neustart.
-	Das Schaltfeld ist mit einer 
witterungsgeführten Regelung 
OE-tronic 3 ausgestattet. Diese 
steuert 1 direkten Heizkreis und 1 
Warmwasserkreis (Speicherfühler als 
Zubehör). Durch den Einbau von bis zu 
2 Mischerplatinen (AD 196) können auch 
bis zu 2 Mischerkreise angesteuert 
werden.
-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD 
194 ermöglichen die Veränderung von 
Parametern vom Wohnraum aus.
-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem 
über einen 0-10 Volt Eingang, so dass 
man diesen auch in eine Gebäudeleit 
technik integrieren kann.
-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade 
geregelt werden. Dazu benötigt man 
lediglich die entsprechende Anzahl von 
BUS-Kabeln (AD 134) und einen 
Tauchfühler als Summenvorlauffühler
(Speicherfühler AD 212)

Katalog: OER08b

Seite:  186    

Nummer

Kurztext
e

Gas-Kategorie II2
ELL 3P für Erdgas E, LL und Flüssiggas. Der 
Kessel ist werksseitig auf Erdgas H,Wobbe 
- Index 15,0 kWh/m3 eingestellt. Gerätetyp: 
B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53 und C83x.
Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	4 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C, 
Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz, 
Schutzart:         IP 20
Lieferumfang:
Komplett montiert mit Manometer,
automatischem Entlüfter,
Heizungsmanager mit Kesselregelung und
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen
bauseits), Wassermangelsicherung,
Abgastemperaturfühler,
Frostschutzeinrichtung,
Siphon,Wandträger zur einfachen
Montage.
Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253
Nennwärmeleistung:
bei tV / tR 75 / 60°: 14,1 - 84,2 kW
bei tV / tR 40 / 30°: 15,8 - 89,5 kW
Typ: Optimat 4 090
Nennwärmebelastung (Hu): 14,6-86,0 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu)
75/60°C (Volllast - Teillast):bis 97,9% 
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 108,2% 
Normnutzungsgrad, 75/60°C:    106,2 % 
Normnutzungsgrad, 40/30°C:    108,9 % 
Gasvordruck Erdgas:     17 - 30 mbar 
Gasvordruck Flüssiggas: 37 - 50 mbar 
Schadstoffemission NOx: < 27 mg/kWh 
Schadstoffemission CO:  < 20 mg/kWh 
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 160 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 0,0383 kg/Sek 
Abgasmassenstrom Teillast: 0,0063 kg/Sek 
Abgastemperatur Volllast (75/60°C): 66°C 
Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 56°C 
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,5% 
Max.Wassertemperatur
(Absicherungsgrenze):	110 °C
Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C 
Betriebsdruck min.:	0,8 bar
Betriebsdruck max.:	4,0 bar
Kesselwasserinhalt:	7,5 Liter
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 20°C): 140 (14,0) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 10°C): Elektrische 
Leistungsaufnahme ohne
Pumpe:        21 - 12 3 W 
Max. Kondenswassermenge
(40/30°C):    8,6 l/h 
Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel
entfernt:     < 52 dB(A)

Katalog: OER08b
Seite:  187    
Nummer                      Kurztexte

Abgas-/   Zuluftanschluss:
100/150  mm

Gasanschluss  AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss  AG:
1   1/4"

Montagegewicht:
72   kg

Bestell-Nr.:
100004625

	Katalog: OER08b	Seite:  188    
Nummer	Kurztexte
100004640        OERTLI Paket Optimat 4035/OBU130 
mit Unterstellspeicher OBU 130
Suchbegriff:	Paket Optimat
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4963     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Paket Optimat 4 035/OBU13 0
-	Brennwertgerät Optimat 4035E condens
-	Unterstellspeicher OBU 130
-	Verrohrung Kessel-Speicher
-	Umschaltventil Heizung / WW
-	Speicherfühler
Bestell-Nr.:    100004640

	Katalog: OER08b	Seite:  189    
Nummer	Kurztexte
100004650	OERTLI   Differenzregelung MCDB
für  solare  Be-   und Entladestation
Suchbegriff:	Differenzregel.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	223	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Differenzregelung  MCDB
für solare Be- und Entladestation
Kolli EC 162 Bestell-
Nr.: 100004650

Katalog: OER08b           Seite:  190    
Nummer
Kurztexte

100004653
OERTLI   solare  Be-   und Entladestation 
DMCDB,    incl.   3xPT1000,   2   Pumpen,   3   Vent.

Suchbegriff:           Be-/Entladestat Rabattgruppe:        3 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                    634              
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   solare   Be-   und  Entladestation 
DMCDB

Incl.   3   Temperaturfühler   PT   1000, 2   
Pumpen  und  3-Wege-Umschaltventil

Bestell-Nr.:    100004653

Katalog: OER08b	Seite:  191     

Nummer	Kurztexte
100004860	OERTLI     Verbindungsrohre   Kessel-
Pumpengruppe   PU/CU  150   condens,   links
Suchbegriff:	Verbindungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	122	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsrohre Kessel-
Pumpengruppe PU/CU 150 condens 
nach links Kolli EA 98
Bestell-Nr.: 100004860

Katalog: OER08b	Seite:  192    

Nummer	Kurztexte
100004861	OERTLI     Verbindungsrohre   Kessel-
Pumpengruppe   PU/CU  150   condens,   rechts
Suchbegriff:	Verbindungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	122	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsrohre Kessel-
Pumpengruppe PU/CU 150 condens 
nach rechts Kolli EA 99
Bestell-Nr.: 100004861

Katalog: OER08b

Seite:  193    

Nummer

Kurztext
e

100004897

OERTLI 
Öl-/Gas-
Spezialh
eizk. 
PKX 355 
mit 
Standard
-
Schaltfe
ld, 
genippel
t, gebl

Suchbegriff:	PKX 355
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3876	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   355 mit   
Standard-Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
max. Betriebsdruck       : 6 bar
max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C
Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C
Typ	:	PKX 355
Nennwärmeleistung	:	80-110 kW
Nennwärmebelastung	:	88-121 kW
Anzahl Glieder	:	5
Wasserinhalt	:	116  L
Versandgewicht	:	660 kg
mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004897

Katalog: OER08b

Seite:  194    

Nummer

Kurztext
e

100004898

OERTLI 
Öl-/Gas-
Spezialh
eizk. 
PKX 356 
mit 
Standard
-
Schaltfe
ld, 
genippel
t, gebl

Suchbegriff:	PKX 356
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4435	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   356 mit   
Standard-Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
max. Betriebsdruck       : 6 bar
max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C
Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C
Typ	:	PKX 356
Nennwärmeleistung	:	110-140 kW
Nennwärmebelastung	:	121-154 kW
Anzahl Glieder	:	6
Wasserinhalt	:	136  L
Versandgewicht	:	780 kg
mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004898

Katalog: OER08b

Seite:  195    

Nummer

Kurztext
e

100004899

OERTLI 
Öl-/Gas-
Spezialh
eizk. 
PKX 357 
Standard
-
Schaltfe
ld, 
genippel
t, gebl

Suchbegriff:	PKX 357
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5377	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   357 
Standard-Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck
max. Betriebstemperatur
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht
mit Standard-Schaltfeld 
Bestell.-Nr.

6 bar

100 
Grad
C
110 
Grad
C
PKX 357

140-175
k
W
154-192
k
W
7

156  L

885 kg

100004899

	Katalog: OER08b	Seite:  196    
Nummer	Kurztexte
100004910	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX  358
mit  Standard-Schaltfeld,   genippelt,   gebl
Suchbegriff:	PKX 358
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6546	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   358 mit   
Standard-Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck
max. Betriebstemperatur
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

6 bar
100 Grad C
110 Grad C
PKX 358
175-210 kW
192-231 kW
8
176  L
995 kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004910

Katalog: OER08b

Seite:  197    

Nummer

Kurztext
e

100004911

OERTLI 
Öl-/Gas-
Spezialh
eizk. 
PKX 359 
mit 
Standard
-
Schaltfe
ld, 
genippel
t, gebl

Suchbegriff:	PKX 359
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7964	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   359 mit   
Standard-Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
max. Betriebsdruck       : 6 bar
max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C
Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C
Typ	:	PKX 359
Nennwärmeleistung	:	210-250 kW
Nennwärmebelastung	:	231-275 kW
Anzahl Glieder	:	9
Wasserinhalt	:	196  L
Versandgewicht	:	1095 kg
mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004911

	Katalog: OER08b	Seite:  198    
Nummer	Kurztexte
100004912	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  355
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb
Suchbegriff:	PKR 355
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4114	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  355 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

6 bar
100 Grad C
110 Grad C
PKR 355
8 0-110 kW
88-121 kW
5
116  L
660 kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004912

	Katalog: OER08b	Seite:  199    
Nummer	Kurztexte
100004913	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  356
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb
Suchbegriff:	PKR 356
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4663	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  356 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

6 bar
100 Grad C
110 Grad C
PKR 356
110-140 kW
121-154 kW
6
136  L
780 kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004913

	Katalog: OER08b	Seite:  200    
Nummer	Kurztexte
100004914	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  357
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb

Suchbegriff:	PKR 357
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5599	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  357 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
6 bar

100
Gra
d
C
110
Gra
d
C
PKR
357

140
-
175
k
W
154
-
192
k
W
7

156
L

885
kg

100004914
max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht
mit Standard-Schaltfeld 
Bestell.-Nr.

	Katalog: OER08b	Seite:  201     
Nummer	Kurztexte
100004915	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  358
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb

Suchbegriff:	PKR 358
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6774	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  358 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
6 bar

100 
Grad
C
110 
Grad
C
PKR 358

175-210
k
W
192-231
k
W
8

176  L

995 kg

100004915
max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht
mit Standard-Schaltfeld 
Bestell.-Nr.

	Katalog: OER08b	Seite:  202    
Nummer	Kurztexte
100004916	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  359
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb
Suchbegriff:	PKR 359
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8089	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  359 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

6 bar
100 Grad C
110 Grad C
PKR 359
210-250 kW
231-275 kW
9
196  L
1095 kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004916

Katalog: OER08b

Seite:  203    

Nummer

Kurztext
e

100004917

OERTLI 
Öl-/Gas-
Spezialh
eizk. 
PKX 355 
mit 
Standard
-
Schaltfe
ld, lose 
Glieder

Suchbegriff:	PKX 355
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3876	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   355 mit   
Standard-Schaltfeld,   lose   Glieder 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
max. Betriebsdruck       : 6 bar
max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C
Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C
Typ	:	PKX 355
Nennwärmeleistung	:	80-110 kW
Nennwärmebelastung	:	88-121 kW
Anzahl Glieder	:	5
Wasserinhalt	:	116  L
Versandgewicht	:	660 kg
mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004917

Katalog: OER08b

Seite:  204    

Nummer

Kurztext
e

100004918

OERTLI 
Öl-/Gas-
Spezialh
eizk. 
PKX 356 
mit 
Standard
-
Schaltfe
ld, lose 
Glieder

Suchbegriff:	PKX 356
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4435	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356 
mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel für 
Anlagen nach DIN 4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
max. Betriebsdruck       : 6 bar
max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C
Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C
Typ	:	PKX 356
Nennwärmeleistung	:	110-140 kW
Nennwärmebelastung	:	121-154 kW
Anzahl Glieder	:	6
Wasserinhalt	:	136  L
Versandgewicht	:	780 kg
mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004918

Katalog: OER08b

Seite:  205    

Nummer

Kurztext
e

100004919

OERTLI 
Öl-/Gas-
Spezialh
eizk. 
PKX 357 
Standard
-
Schaltfe
ld, lose 
Glieder

Suchbegriff:	PKX 357
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5377	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   357 
Standard-Schaltfeld,   lose   Glieder 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck
max. Betriebstemperatur
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht
mit Standard-Schaltfeld 
Bestell.-Nr.

6 bar

100 
Grad
C
110 
Grad
C
PKX 357

140-175
k
W
154-192
k
W
7

156  L

885 kg

100004919

	Katalog: OER08b	Seite:  206    
Nummer	Kurztexte
100004920	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX  358
mit  Standard-Schaltfeld,   lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX 358
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6546	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   358 mit   
Standard-Schaltfeld,   lose   Glieder 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck
max. Betriebstemperatur
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

6 bar
100 Grad C
110 Grad C
PKX 358
175-210 kW
192-231 kW
8
176  L
995 kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004920

Katalog: OER08b

Seite:  207    

Nummer

Kurztext
e

100004921

OERTLI 
Öl-/Gas-
Spezialh
eizk. 
PKX 359 
mit 
Standard
-
Schaltfe
ld, lose 
Glieder

Suchbegriff:	PKX 359
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7964	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   359 mit   
Standard-Schaltfeld,   lose   Glieder 
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:
-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
max. Betriebsdruck       : 6 bar
max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C
Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C
Typ	:	PKX 359
Nennwärmeleistung	:	210-250 kW
Nennwärmebelastung	:	231-275 kW
Anzahl Glieder	:	9
Wasserinhalt	:	196  L
Versandgewicht	:	1095 kg
mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004921

	Katalog: OER08b	Seite:  208    
Nummer	Kurztexte
100004922	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   355
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -
Suchbegriff:	PKR 355
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4114	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  355 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

6 bar
100 Grad C
110 Grad C
PKR 355
8 0-110 kW
88-121 kW
5
116  L
660 kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004922

	Katalog: OER08b	Seite:  209    
Nummer	Kurztexte
100004923	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  356
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -
Suchbegriff:	PKR 356
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4663	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  356 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

6 bar
100 Grad C
110 Grad C
PKR 356
110-140 kW
121-154 kW
6
136  L
780 kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004923

	Katalog: OER08b	Seite:  210    
Nummer	Kurztexte
100004924	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   357
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -

Suchbegriff:	PKR 357
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5599	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  357 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
6 bar

100
Gra
d
C
110
Gra
d
C
PKR
357

140
-
175
k
W
154
-
192
k
W
7

156
L

885
kg

100004924
max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht
mit Standard-Schaltfeld 
Bestell.-Nr.

	Katalog: OER08b	Seite:  211     
Nummer	Kurztexte
100004925	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  358
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -

Suchbegriff:	PKR 358
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6774	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  358 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für 
Anlagen   nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör
6 bar

100 
Grad
C
110 
Grad
C
PKR 358

175-210
k
W
192-231
k
W
8

176  L

995 kg

100004925
max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht
mit Standard-Schaltfeld 
Bestell.-Nr.

	Katalog: OER08b	Seite:  212    
Nummer	Kurztexte
100004926	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  359
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -
Suchbegriff:	PKR 359
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8092	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  359 
m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -
Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguss
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA- 
Regelung
-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter- 
Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler 
1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung
-	Gussblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max. 
Betriebstemperatur 
Sicherheitsthermostat
Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

6 bar
100 Grad C
110 Grad C
PKR 359
210-250 kW
231-275 kW
9
196  L
1095 kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	: 100004926

	Katalog: OER08b	Seite:  213    
Nummer	Kurztexte
100004983	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   351   LZ
von   75-142   kW,   OECOSTAR,   2-stufig
Suchbegriff:	OES351LZ
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1283	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 351 LZ von 
75-142 kW, OECOSTAR Kompakter 
automatischer Ölbrenner mit Gebläse :
-	2-stufiger Betrieb
-	integrierte Serviceposition mit 
Schne ll verschlüssen
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System
-	Luftabschlussklappe bei Stillstand
-	verstellbare Primär- und Sekundär- 
Luft- Mischvorrichtung
-	elektronischer Zündtrafo
-	elektronisches Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle
-	rechtsdrehende Ölpumpe mit 
integriertem Magnetventil
-	elektrischer Anschluss mittels 
Normsteckbuchse nach DIN 4791 
Ölzufuhrleitungen (paarweise)
-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise) 
Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung 
incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu 
beachten, insbesondere bei Einbau eines 
Antiheberventils (Nach §19g WHG) 
Brenner geprüft nach EN 267 
Verpackung 1 Paket
-	vollständiger Brenner mit Düse
Typ: OES 351 LZ
Leistung 1.Stufe min/max: 75/98 kW 
Leistung 2. Stufe max. : 142 kW 
Öldurchsatz : 6,3/8,2 - 12,0 kg/h 
Vormontierte Düse:  2,25/45°S US Gal./h 
Voreingestellte Kesselleist.: 90/130 kW 
Leistungsaufnahme: 360 W Gewicht: 25 kg
Bestell-Nr.: 100004983

	Katalog: OER08b	Seite:  214    
Nummer	Kurztexte
100004985	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   353   LZ
von   94-217   kW,   OECOSTAR
Suchbegriff:	OES 353 LZ
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1532	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 353 LZ von 
94-217 kW, OECOSTAR Kompakter 
automatischer Ölbrenner mit Gebläse :
-	2-stufiger Betrieb
-	integrierte Serviceposition mit 
Schne ll verschlüssen
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System
-	Luftabschlußklappe bei Stillstand
-	verstellbare Primär- und Sekundär- 
Luft-Mischvorrichtung
-	elektronischer Zündtrafo
-	elektronisches Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle
-	rechtsdrehende Ölpumpe mit 
integriertem Magnetventil
-	elektrischer Anschluß mittels 
Normsteckbuchse nach DIN 4791 
Ölzufuhrleitungen (paarweise)
-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise) 
Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung 
incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu 
beachten, insbesondere bei Einbau eines 
Antiheberventils (Nach §19g WHG) 
Brenner geprüft nach EN 267 
Verpackung 1 Paket
-	vollständiger Brenner mit Düse
Typ: OES 353 LZ
Leistung 1.Stufe min/max: 94/181 kW 
Leistung 2. Stufe max. : 217 kW 
Öldurchsatz : 7,9/15,3 - 18,3 kg/h 
Vormontiere Düse:  3,0/45°S US Gal./h 
Voreingestellte Kesselleist.: 123/175 kW 
Leistungsaufnahme: 380 W Gewicht: 22 kg
Bestell-Nr.: 100004985

	Katalog: OER08b	Seite:  215    
Nummer	Kurztexte
100004986	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   354   LZ
von   142-274   kW,   OECOSTAR
Suchbegriff:	OES 354 LZ
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1584	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 354 LZ von 
142-274 kW, OECOSTAR Kompakter 
automatischer Ölbrenner mit Gebläse :
-	2-stufiger Betrieb
-	integrierte Serviceposition mit 
Schne ll verschlüssen
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System
-	Luftabschlußklappe bei Stillstand
-	verstellbare Primär- und Sekundär- 
Luft-Mischvorrichtung
-	elektronischer Zündtrafo
-	elektronisches Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle
-	rechtsdrehende Ölpumpe mit 
integriertem Magnetventil
-	elektrischer Anschluß mittels 
Normsteckbuchse nach DIN 4791 
Ölzufuhrleitungen (paarweise)
-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise) 
Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung 
incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu 
beachten, insbesondere bei Einbau eines 
Antiheberventils (Nach §19g WHG) 
Brenner geprüft nach EN 267 
Verpackung 1 Paket
-	vollständiger Brenner mit Düse
Typ: OES 354 LZ
Leistung 1.Stufe min/max: 142/192 kW 
Leistung 2. Stufe max. : 274 kW 
Öldurchsatz : 12,0/16,2 - 23,2 kg/h 
Vormontiere Düse:  4,0/45°S US Gal./h 
Voreingestellte Kesselleist.: 143/210 kW 
Leistungsaufnahme: 380 W Gewicht: 22 kg
Bestell-Nr.: 100004986

	Katalog: OER08b	Seite:  216    
Nummer	Kurztexte
100004987	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   355   LZ
von   126-43 0   kW,   OECOSTAR
Suchbegriff:	OES 355 LZ
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1697	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 355 LZ von 
126-430 kW, OECOSTAR Kompakter 
automatischer Ölbrenner mit Gebläse :
-	2-stufiger Betrieb
-	integrierte Serviceposition mit 
Schne ll verschlüssen
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System
-	Luftabschlußklappe bei Stillstand
-	verstellbare Primär- und Sekundär- 
Luft-Mischvorrichtung
-	elektronischer Zündtrafo
-	elektronisches Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle
-	rechtsdrehende Ölpumpe mit 
integriertem Magnetventil
-	elektrischer Anschluß mittels 
Normsteckbuchse nach DIN 4791 
Ölzufuhrleitungen (paarweise)
-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise) 
Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung 
incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu 
beachten, insbesondere bei Einbau eines 
Antiheberventils (Nach §19g WHG) 
Brenner geprüft nach EN 267 
Verpackung 1 Paket
-	vollständiger Brenner mit Düse
Typ: OES 355 LZ
Leistung 1.Stufe min/max: 126/202 kW 
Leistung 2. Stufe max. : 430 kW 
Öldurchsatz : 10,6/17,0 - 36,3 kg/h 
Vormontiere Düse:  5,0/45°S US Gal./h 
Voreingestellte Kesselleist.: 210/315 kW 
Leistungsaufnahme: 650 W Gewicht: 30 kg
Bestell-Nr.: 100004987

	Katalog: OER08b	Seite:  217    
Nummer	Kurztexte
100004988	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   356   LZ
von   114-46 0   kW,   OECOSTAR
Suchbegriff:	OES 356 LZ
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1915	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 356 LZ von 
114-460 kW, OECOSTAR Kompakter 
automatischer Ölbrenner mit Gebläse :
-	2-stufiger Betrieb
-	integrierte Serviceposition mit 
Schne ll verschlüssen
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System
-	Luftabschlußklappe bei Stillstand
-	verstellbare Primär- und Sekundär- 
Luft-Mischvorrichtung
-	elektronischer Zündtrafo
-	elektronisches Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle
-	rechtsdrehende Ölpumpe mit 
integriertem Magnetventil
-	elektrischer Anschluß mittels 
Normsteckbuchse nach DIN 4791 
Ölzufuhrleitungen (paarweise)
-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise) 
Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung 
incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu 
beachten, insbesondere bei Einbau eines 
Antiheberventils (Nach §19g WHG) 
Brenner geprüft nach EN 267 
Verpackung 1 Paket
-	vollständiger Brenner mit Düse
Typ: OES 356 LZ
Leistung 1.Stufe min/max: 114/179 kW 
Leistung 2. Stufe max. : 460 kW 
Öldurchsatz : 9,6/15,1 - 38,8 kg/h 
Vormontiere Düse:  6,0/45°S US Gal./h 
Voreingestellte Kesselleist.: 270/385 kW 
Leistungsaufnahme: 650 W Gewicht: 30 kg
Bestell-Nr.: 100004988

	Katalog: OER08b	Seite:  218    
Nummer	Kurztexte
100004995	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN  352   GI
für  Erdgas  von   55-18 0   kW
Suchbegriff:	OEN 352 GI
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2572	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   352   GI für   
Erdgas   von   55-180   kW
-	Gas- Kompaktbrenner komplett 
vormontiert und werkseitig eingestellt 
und gestestet
-	Für den modulierenden Betrieb
-	Stabiler und sicherer Betrieb
-	Leistungsstarkes DUOPRESS(r) 
Gebläse-System
-	Neuer Brennerkopf
-	Hoher Wirkungsgrade
-	neues Brennerkopf-Profil
-	Hohe Pressung, daher homogenes 
Gas-Luftgemisch
-	Schadstoffarme Verbrennung mit 
NOx < 60 mg/kWh
-	Geräuscharmer Betrieb :
-	Schalldämmhaube
-	Geräuschpegel geringer als 73 dB (A) 
(Messung bei 1 m Abstand)
-	Große Montage- und 
Wartungsfreundlichkeit :
-	Leichter Zugang zu allen Teilen 
Schiebeflansch
-	Trägerplatine mit Schnellverschluss- 
Schrauben und Service-Halterung
-	Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar
-	Kategorie : I2Esi 
Verpackung 1 Paket
Brenner werksseitig komplett montiert 
(Verbrennungskopf) und voreingestellt. 
Gasregelstrecke mitgeliefert.
Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig zu 
stellen
Typ:  OEN 352 GI Leistung: 55 bis 
180 kW Gasdruck: 20/25 -300 mbar 
Durchs. Erdgas E: 5,82-19,05 m3/h 
Durchs. Erdgas LL: 6,77-22,15 m3/h 
Voreinstellg. min/max:  65/130 kW 
Aufgenommene el. Leistung: 550 W 
Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 407 
Anschluß-Durchmesser : 3/4" 
Versandgewicht: 32 kg
Bestell-Nr.: 100004995

	Katalog: OER08b	Seite:  219    
Nummer	Kurztexte
100004996	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN  353   GI
für  Erdgas  von   6 0-250   kW
Suchbegriff:	OEN 353 GI
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2789	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   353   GI für   
Erdgas   von   60-250   kW
-	Gas- Kompaktbrenner komplett 
vormontiert und werkseitig eingestellt 
und gestestet
-	Für den modulierenden Betrieb
-	Stabiler und sicherer Betrieb
-	Leistungsstarkes DUOPRESS(r) 
Gebläse-System
-	Neuer Brennerkopf
-	Hoher Wirkungsgrade
-	neues Brennerkopf-Profil
-	Hohe Pressung, daher homogenes 
Gas-Luftgemisch
-	Schadstoffarme Verbrennung mit 
NOx < 60 mg/kWh
-	Geräuscharmer Betrieb :
-	Schalldämmhaube
-	Geräuschpegel geringer als 73 dB (A) 
(Messung bei 1 m Abstand)
-	Große Montage- und 
Wartungsfreundlichkeit :
-	Leichter Zugang zu allen Teilen
-	Schiebeflansch
-	Trägerplatine mit Schnellverschluss- 
Schrauben und Service-Halterung
-	Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar
-	Kategorie : I2Esi 
Verpackung 1 Paket
Brenner werksseitig komplett montiert 
(Verbrennungskopf) und voreingestellt. 
Gasregelstrecke mitgeliefert.
Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig zu 
stellen
Typ:  OEN 353 GI Leistung: 60 bis 
250 kW Gasdruck: 20/25 -300 mbar 
Durchs. Erdgas E: 6,35-26,46 m3/h 
Durchs. Erdgas LL: 7,38-30,77 m3/h 
Voreinstellg. min/max:  90/200 kW 
Aufgenommene el. Leistung: 550 W 
Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 412 
Anschluß-Durchmesser : 1 1/4" 
Versandgewicht: 33 kg
Bestell-Nr.: 100004996

	Katalog: OER08b	Seite:  220    
Nummer	Kurztexte
100004997	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN  355   GI
für  Erdgas  von   165-370   kW   (20/25  mbar)
Suchbegriff:	OEN 355 GI
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3203	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   355   GI
für Erdgas von 165-370 kW (20/25 mbar)
-	Gas- Kompaktbrenner komplett 
vormontiert und werkseitig eingestellt 
und gestestet
-	Für den modulierenden Betrieb
-	Stabiler und sicherer Betrieb
-	Leistungsstarkes DUOPRESS(r) 
Gebläse-System
-	Neuer Brennerkopf
-	Hoher Wirkungsgrade
-	neues Brennerkopf-Profil
-	Hohe Pressung, daher homogenes 
Gas-Luftgemisch
-	Schadstoffarme Verbrennung mit 
NOx < 60 mg/kWh
-	Geräuscharmer Betrieb :
-	Schalldämmhaube
-	Geräuschpegel geringer als 73 dB (A) 
(Messung bei 1 m Abstand)
-	Große Montage- und 
Wartungsfreundlichkeit :
-	Leichter Zugang zu allen Teilen 
Schiebeflansch
-	Trägerplatine mit Schnellverschluss- 
Schrauben und Service-Halterung
-	Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar
-	Kategorie : I2Esi 
Verpackung 1 Paket
Brenner werksseitig komplett montiert 
(Verbrennungskopf) und voreingestellt. 
Gasregelstrecke mitgeliefert.
Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig zu 
stellen
Typ:  OEN 355 GI (20/25 mbar) 
Leistung: 165 bis 370 kW Gasdruck: 
20/25 mbar Durchs. Erdgas E: 17,46-
39,15 m3/h Durchs. Erdgas LL: 20,3-
45,51 m3/h Voreinstellg. min/max:  
185/300 kW Aufgenommene el. Leistung: 
1000 W Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 
412 Anschluß-Durchmesser : 1 1/2" 
Versandgewicht: 40 kg
Bestell-Nr.: 100004997

	Katalog: OER08b	Seite:  221     
Nummer	Kurztexte
100005130        OERTLI Pufferspeicherfühler AD 216 
für GMR 4000 mit OETRONIC 3
Suchbegriff:	Speicherfühler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	77	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicherfühler für 
GMR 4000 mit OETRONIC 3 mit 5m 
Kabel für die Anlagen-
Kombination mit Pufferspeicher
Kolli AD 216
bestehend aus:
-	Pufferspeicherfühler
-	Brückenstecker
-	Einbauanleitung
Bestell-Nr.: 100005130

Katalog: OER08b

Seite:  222    

Nummer

Kurztext
e

100005322

OERTLI 
Ölgebläs
ebrenner 
OES 153 
LE ELIOS 
für 
Heizöl 
EL, 29-
65 kW,  
beige

Suchbegriff:	OES153LE
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	852	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner
OES 153 LE  ELIOS für Heizöl EL
-	automatischer Kompaktölbrenner mit 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
Simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlussschrauben zur zeitspa 
renden Wartung
-	senkrechte Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlussklappe
-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar 
zur optimalen Verbrennung mittels 
optimiertem Flammenkopf
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen 
überwachung
-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil
-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm- 
steckbuchse nach DIN 4791
-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in 
terne "Geräuschfalle"
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktüblichen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	flexible Ölanschlussleitungen 
Typ	: OES153 LE

0,7
2,5-5,4
40
0,75/60 Grd H
215
260
465
90  -150
325
90
14
Feuerungswärmeleist. kW : 29-65 
max. Feuerraumgegen 
druck	mbar 
Öldurchsatz       kg/h 
Voreinstellung      kW 
Vormontierte Düse Usgph 
Leistungsaufnahme    W 
Abmessungen
Breite	mm
Gesamt-Tiefe       mm
Länge Flammenrohr  mm
Gesamt-Höhe        mm
Durchm.Flammenrohr mm
Gewicht	kg

Bestell-Nr.:

100005322

	Katalog: OER08b	Seite:  223    
Nummer	Kurztexte
100005628	OERTLI  Wandabstandsrahmen   für  GMR   1024
zur Montage  der Anschlussrohre  noch oben
Suchbegriff:	Wandabstandsrah
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	107	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wandabstandsrahmen
für GMR 1024 zur Montage der 
Anschlussrohre nach oben 
Kolli HG 19
Bestell-Nr.: 100005628

	Katalog: OER08b	Seite:  224    
Nummer	Kurztexte
100005630	OERTLI  Abdeckblende  unten   für  MR   1024
(   COMBI   )   Abdecken der Geräteanschlüsse
Suchbegriff:	Abdeckblende
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	39	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abdeckblende   unten   für
GMR 1024 ( COMBI ) zum Abdecken der 
Geräteanschlüsse unten am Gerät Kolli 
HG 21
Bestell-Nr.: 100005630

Katalog: OER08b
Seite:  225    
Nummer
Kurztexte

100005658
OERTLI   Raumstation   RS
100

für  GVX   100   Condens

Suchbegriff:            RS 100

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      261
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Raumstation   RS   100

für   GVX
100   Condens

Bestell-Nr.:    100005658

Katalog: OER08b	Seite:  226    

Nummer	Kurztexte
100005760	OERTLI  Abgasthermostat   f.   Öl-Brennwertk.
PURN  Condens   und  CURN  Condens
Suchbegriff:	Abgasthermostat
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	150	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Abgasthermostat für Öl-
Brennwertkessel PURN Condens 
und CURN Condens
Kolli FM 163 Bestell-
Nr.: 100005760

Katalog: OER08b	Seite:  227    

Nummer	Kurztexte
100005825        OERTLI Abgas-Trennstück für GMR 1024 ( 
COMBI), von 60/100 auf 2x DN 80
Suchbegriff:	Abgas-T rennst.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	41	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Abgas-Trennstück für 
GMR 102 4 ( COMBI ) Von 
60/100 auf 2x DN 80 Kolli 
DY 868
Bestell-Nr.: 100005825

Katalog: OER08b	Seite:  228    

Nummer	Kurztexte
100005978	OERTLI   Heizkreismodul
Rohranschluss-Set   OECOSUN  500
Suchbegriff:	Heizkreismodul
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	176	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Heizkreismodul
Rohranschluss-Set OECOSUN 500
Kolli EC 296 Bestell-
Nr.: 100005978

	Katalog: OER08b	Seite:  229    
Nummer	Kurztexte
100006109	OERTLI   Gas-Brennwertk.GSR   140-25   Condens
Stand-Gas-Brennwertkessel,   mod.   4-25   kW
Suchbegriff:	GSR 140-25 Cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3193	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertk.   GSR   140-25 
Condens
Stand-Gas-Brennwertkessel mit 
modulierendem Voll-Vormischbrenner. 
Kompakter Kessel, ausgestattet mit:
-	einem 12-Liter Ausdehnungsgefäß
-	einer modulierenden Heizungspumpe
-	einer Sicherheitsgruppe (3- und 
7-bar-Ventile)
-	einem elektronischen Manometer
-	automatischen Entlüftern
-	einem Rohrtrenner
-	einem Kondensat-Siphon
-	einem Druckwächter
-	einem Abgasfühler
Brenner modulierend von 17 bis 100% der
Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer
Zylindrischer Monoblock-Heizkörper aus
gegossenem korrosionsbeständigem
Aluminium/Silizium.
Hoher Normnutzungsgrad, bis 109%
Niedrige Schadstoffemissionen:
NOx < 20 mg/kWh und CO < 15 mg/kWh
Für raumluftunabhängigen Anschluss
geeignet.
OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus
ausgestattet mit einer programmierbaren
elektronischen Regelung, die über eine
(optional lieferbare) Fernbedienung den
Kessel außen- und raumtemperaturabhängig
ansteuert.
Bequeme Handhabung und Installation:
Mehrrichtungs- Anschlussplatte,
Anschlussgruppe für Heizkreis mit
Einbaubarem Mischventil (Option).
Erdgas: 20/25 mbar
Propangas: 50 mbar
Kategorie: II2Er3P
Typ : GSR 140-25 P Condens
Wärmeleistung 40/30° C: 4,5 bis 24,9 kW
Wärmeleistung 80/60° C : 4,0 bis 23,6 kW
Abgasmassenstrom : 0,0020-0,0115 kg/s 
Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa 
Wasserinhalt: 4,85 L Wasser-
Minimaldurchsatz: keiner Leergewicht: 
70 kg
Bestell-Nr. 100006109

Katalog: OER08b	Seite:  230    

Nummer	Kurztexte
100006120	OERTLI  Abgas-Schalldämpfer   f.   Öl-Brennw.
PURN  Condens   und  CURN  Condens
Suchbegriff:	Schalldämpfer
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	321	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abgas-Schalldämpfer   für 
Öl-Brennwertkessel PURN   Condens   
und  CURN   Condens
Kolli FM 164 Bestell-
Nr.: 100006120

Katalog: OER08b
Seite: 231    
Nummer
Kurztexte

100006328
OERTLI  Speicherladeset  OBD  150

für  GSR   140   P   condens  mit   OBD-Speicher

Suchbegriff:            OBD150

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    352              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   OBD
150

für   GSR   140   P   condens   mit
OBD-Speicher

Kolli   EA  113

Bestell-Nr.:    100006328

	Katalog: OER08b	Seite:  232    
Nummer	Kurztexte
100006533         OERTLI OECODENS DUC 25/500-10
Brennwert-Combi Wärmezentrum, 4-24 kW
Suchbegriff:	DUC 25/500-10
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7664	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OECODENS DUC 25/500
Brennwert-Combi Wärmezentrum zur 
Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung 
zum Anschluss von bis zu 10 m2 
Solarkollektorfläche
-	Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum 
für Trinkwassererwärmung und 
Heizungsunterstützung enthält folgende 
Funktionsmodule :
-	Von der Typenreihe OPTIMAT 3000 
abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit 
25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld
-	Schichtenpufferspeicher mit 3 
Einspeiselanzen und Edelstahl- 
Trinwasser-Heizschlange mit großer 
Leistungsfähigkeit als Durchlauf 
erhitzer.
Das Konstruktionsprinzip beruht auf 
der Unterteilung des Speichers in 4 
Zonen.
-	eine intelligente, auf dem Schwer 
kraftprinzip basierende Aufladetechnik 
ermöglicht es, die verschiedenen 
Funktionszonen gezielt anzusteuern und 
somit den Nutzen der Solaranlage zu 
verbessern. Dem Sonnenkollektor wird 
immer die kälteste Temperatur 
(Kaltwasserzone) im Speicher zur 
Erwärmung zur Verfügung gestellt.
Die vom Solarkollektor zurückströmende 
aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach 
Temperaturniveau über den unteren 
Glattrohrtauscher in die Heizungs-
Pufferzone oder über den oberen 
Glattrohrtauscher in die Warmwasser-
Bereitschafts-Zone geleitet. Die 
Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach 
dem Gegenstromprinzip arbeitet, 
gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen 
der untere Bereich des Speichers 
(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges 
Temperaturniveau abgekühlt wird.
-	Speicherbehälter mit Wärmedämm- 
Modulen, Montagebaum und Verrohrung, 
Solarkreispumpe (bis 10 m2 
Kollektorfläche)
-	1 OETROSOL Ci-Regelung und 
optional Heizkreis-Anschlussgruppen
-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5
mm starken Polyestervlies in einer 
Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-
Blenden als Frontverkleidung
-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Katalog: OER08b

Seite:  233    

Nummer

Kurztext
e

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis 
oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-
gruppe als Zubehör
Verpackung 8 Kollis
zul. Betriebsüberdruck
-	Primär, sekundär: 6 bar
-	Trinkwasserdurchlauferhitzer. : 10 bar 
zul.Vorlauftemperatur
-	Primär/ sekundär: 120° C/95°C
-	Trinkwasserdurchlauferhitzer. : 95°C 
Abmessungen:
Höhe/Breite/Tiefe:      2020/750/1246 mm
Technische Daten:
Typ: OECODENS 500
Sollarkollektor-Anschlussfläche:  13 m2
Kesseldaten:
Nennwärmeleistung 80/60- min./max. :
4,0-23,6 kW
Nennwärmeleistung 40/30- min./max. :
4,5-24,9 kW
Modulationsverhältnis: 1:6
Normnutzungsgrad 75/60:  106%
Normnutzungsgrad 40/30:  109%
Gebläse-Restförderdruck: 200 Pa
mittlerer Abgastemperatur bei
75/60°C (40/30°C): 67 ( 39 ) °C
NOx-Gehalt  bei Erdgas E : < 20 mg/kWh
CO-Gehalt  bei Erdgas E : < 15 mg/kWh
Wasserinhalt Kessel: 4,3 L
Nenndurchfluss bei dt=15 K: 1,404 m3/h
Mindest-Umlaufmenge Kessel : keine
Kondenswasser pH-Wert ca.: 4,2
Solarspeicherdaten:
Inhalt Pufferspeicher: 470 L
Inhalt Trinkwasser :27 L
Inhalt Solarwärmetauscher:
4,9 (oben) / 8,8 (unten) L
1,2 (PWT) 2,2 (PWT) L 
Leistungsaufnahme: 
Trinkwassererzeugung : 24 kW 
Dauerleistung bei ?t=35 K: 590 L / h 
Zapfleistung bei Dt 30 K: 155/210 
L/10min NL-Zahl : 2 Leer-Gewicht: 365 
kg

Bestell-Nr.

100006533

	Katalog: OER08b	Seite:  234    
Nummer	Kurztexte
100006534         OERTLI OECOSUN 500-10
Zonen-Combi Speicher, 500 l
Suchbegriff:	OECOSUN 500-10
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4927     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI OECOSUN 500 Zonen-Combi Speicher zur 
Trinkwassererwärmung/Heizungs-
unterstützung, an den 4 verschiedene 
Wärmeerzeuger angeschlossen werden können. 
Zum Anschluss von bis zu 10 m2 
Solarkollektorfläche Bestehend aus 
folgenden Funktionsmodulen :
-	Schichtenpufferspeicher mit 3 
Einspeiselanzen und Edelstahl- 
Trinwasser-Heizschlange mit großer 
Leistungsfähigkeit als Durchlauf 
erhitzer .
Das Konstruktionsprinzip beruht auf 
der Unterteilung des Speichers in 4 
Zonen.
-	eine intelligente, auf dem Schwer 
kraftprinzip basierende Aufladetechnik 
ermöglicht es, die verschiedenen 
Funktionszonen gezielt anzusteuern und 
somit den Nutzen der Solaranlage zu 
verbessern. Dem Sonnenkollektor wird 
immer die kälteste Temperatur 
(Kaltwasserzone) im Speicher zur 
Erwärmung zur Verfügung gestellt.
Die vom Solarkollektor zurückströmende 
aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach 
Temperaturniveau über den unteren 
Glattrohrtauscher in die Heizungs-
Pufferzone oder über den oberen 
Glattrohrtauscher in die Warmwasser-
Bereitschafts-Zone geleitet. Die 
Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach 
dem Gegenstromprinzip arbeitet, 
gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen 
der untere Bereich des Speichers 
(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges 
Temperaturniveau abgekühlt wird.
-	Speicherbehälter mit Wärmedämm- 
Modulen, Montagebaum und 
Verrohrung,
Solarkreispumpe (bis 10 m2 
Kollektorfläche)
-	1 OETROSOL Ci-Regelung und 
optional
2 Heizkreis-Anschlussgruppen
-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5 mm 
starken Polyestervlies in einer 
Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier- 
Blenden als Frontverkleidung
-	Ideal für den Aufbau innerhalb der 
thermischen Hülle z.B. im Haus- 
wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss

Katalog: OER08b

Seite:  235    

Nummer

Kurztext
e

- Verschiedene Anschlussgruppen sind auf
Wunsch lieferbar:
Anschlussgruppe für 1 ungemischten 
Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis 
oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-
gruppe . Verpackung: mehrere Kollis

Betriebsbedingungen: 
zul. Betriebsüberdruck
-	Primär (Solar-WT):
-	Sekundär (Behälter):
-	Trinkwasserdurch 
lauferhitzer. :
zul.Vorlauftemperatur
-	Primär:
-	Sekundär:
-	Trinkwasserdurch 
lauferhitzer. :
Abmessungen: 
Höhe/Breite/Tiefe:

6
bar
6
bar
1
0
bar
120 
°C
9
5
°C
95 °C
2020/750/1095 mm

Technische Daten:
Typ:	OECOSUN 500
Solarkollektor-Anschlussfläche: 10 m2
470 l 
27 l
4,9 l 
8,8 l 
5 m2
42 kW 1030 
l/h 175 
l/10min
3,6 kWh/24h
Inhalt Pufferspeicher: 
Inhalt Trinkwasser: Inhalt 
Solarwärmetauscher
oben:
unten:
Trinkwasser-WT-Fläche: 
Leistungsaufnahme 
Trinkwassererzeugung: 
Dauerleistung bei Dt=35 K: 
Zapfleistung bei DT=30 K: 
Bereitschaftsverlust
bei Dt=45K,Vges:
Bestell-Nr.: 100006534

	Katalog: OER08b	Seite:  236    
Nummer	Kurztexte
100006535         OERTLI OECOSUN 500 R
Zonen-Combi Speicher, 500 l
Suchbegriff:	OECOSUN 500 R
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5987	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OECOSUN 500 R
Zonen-Combi Speicher zur 
Trinkwassererwärmung/Heizungs-
unterstützung, an den 4 verschiedene 
Wärmeerzeuger angeschlossen werden 
können.
Eingebaute 3/6/9 kW Elektro-
heizpatrone (dreistufig) 
Integrierte Heizkreisregelung 
Oetronic 3, die einen bestehende 
konventionelle Öl-/Gaskessel bzw. 
eine Wärmepumpe sowie als Zubehör 
erhältlichen gemischten Heizkreis 
ansteuert. Zum Anschluss von bis 
zu 10 m2 Solarkollektorfläche 
Bestehend aus folgenden Funktions-
modulen :
-	Schichtenpufferspeicher mit 3 
Einspeiselanzen und Edelstahl- 
Trinwasser-Heizschlange mit großer 
Leistungsfähigkeit als Durchlauf 
erhitzer .
Das Konstruktionsprinzip beruht auf 
der Unterteilung des Speichers in 4 
Zonen.
-	eine intelligente, auf dem Schwer 
kraftprinzip basierende Aufladetechnik 
ermöglicht es, die verschiedenen 
Funktionszonen gezielt anzusteuern und 
somit den Nutzen der Solaranlage zu 
verbessern. Dem Sonnenkollektor wird 
immer die kälteste Temperatur 
(Kaltwasserzone) im Speicher zur 
Erwärmung zur Verfügung gestellt.
Die vom Solarkollektor zurückströmende 
aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach 
Temperaturniveau über den unteren 
Glattrohrtauscher in die Heizungs-
Pufferzone oder über den oberen 
Glattrohrtauscher in die Warmwasser-
Bereitschafts-Zone geleitet. Die 
Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach 
dem Gegenstromprinzip arbeitet, 
gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen 
der untere Bereich des Speichers 
(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges 
Temperaturniveau abgekühlt wird.
-	Speicherbehälter mit Wärmedämm- 
Modulen, Montagebaum und Verrohrung, 
Solarkreispumpe (bis 10 m2 
Kollektorfläche)
-	1 OETROSOL Ci-Regelung und

Katalog: OER08b

Seite:  237    

Nummer

Kurztext
e

optional
2 Heizkreis-Anschlussgruppen
-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5
mm starken Polyestervlies in einer 
Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-
Blenden als Frontverkleidung
-	Ideal für den Aufbau innerhalb der 
thermischen Hülle z.B. im Haus- 
wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss
-	Verschiedene Anschlussgruppen sind auf 
Wunsch lieferbar:
Anschlussgruppe für 1 ungemischten 
Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis 
oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-
gruppe . Verpackung 2 Kollis

Betriebsbedingungen 
zul. Betriebsüberdruck
-	Primär (Solar-WT):
-	Sekundär (Behälter):
-	Trinkwasserdurch 
lauferhitzer. :
zul.Vorlauftemperatur
-	Primär:
-	Sekundär:
-	Trinkwasserdurch 
lauferhitzer. :
Abmessungen: 
Höhe/Breite/Tiefe:

6
bar
6
bar
1
0
bar
120 
°C
9
5
°C
95 °C
2020/750/1095 mm

Technische Daten:
Typ:	OECOSUN 500 R
Solarkollektor-Anschlussfläche: 10 m2
470
I
27 
l

4,9
l
8,8
l
5 
m2

42 kW
103
0
l/h
175
l/10 
min
3,6
kWh/24h
Inhalt Pufferspeicher:
Inhalt Trinkwasser:
Inhalt Solarwärmetauscher
oben:
unten:
Trinkwasser-WT-Fläche: 
Leistungsaufnahme
Trinkwassererzeugung: 
Dauerleistung bei Dt=35 K: 
Zapfleistung bei DT=30 K: 
Bereitschaftsverlust
bei Dt=45K,Vges:
Bestell-Nr.: 100006535

Katalog: OER08b
Seite:  238    
Nummer
Kurztexte

100006661
OERTLI   Flüssiggas-Set

für   OES   541   GI

Suchbegriff:           Flüssiggas-Set

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     181               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flüssiggas-Set

für   OES   541   GI

Bestell-Nr.:    100006661

Katalog: OER08b           Seite: 239    
Nummer
Kurztexte

100006662
OERTLI   Rückführpotentiometer-Set

für  OES   540   GI
(Auslesen Modulationsgr.)

Such begriff:
RückführPotiSet

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
472               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Rückführpotentiometer-Set

für  OES   540   GI    (zum Auslesen  des

Modulationsgrades   )

Bestell-Nr.:    100006662

	Katalog: OER08b	Seite:  240    
Nummer	Kurztexte
100006743	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4115
von   18,4   -   114   kW,   Wandheizgerät
Suchbegriff:	Optimat 4115
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7490	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertk.   Optimat   4115 
von   18,4   -   114   kW
-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasserzentral- 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperaturbe 
ständiger Aluminium/Silizium-Legierung 
mit geschlossenem Verbrennungsraum. 
Von vorn einfach zugänglich über 
Kontroll- und Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche, hohes Modula 
tionsverhältnis zwischen 20% und 100%
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege- 
lung für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb über den 
gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas 
E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem, 
automatischen Neustart.
-	Das Schaltfeld ist mit einer 
witterungsgeführten Regelung 
OE-tronic 3 ausgestattet. Diese 
steuert 1 direkten Heizkreis und 1 
Warmwasserkreis (Speicherfühler als 
Zubehör). Durch den Einbau von bis zu 
2 Mischerplatinen (AD 196) können 
auch bis zu 2 Mischerkreise ange 
steuert werden.
-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD 
194 ermöglichen die Veränderung von 
Parametern vom Wohnraum aus.
-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem 
über einen 0-10 Volt Eingang, so dass 
man diesen auch in eine Gebäudeleit 
technik integrieren kann.
-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade 
geregelt werden. Dazu benötigt man 
lediglich die entsprechende Anzahl von 
BUS-Kabeln (AD 134) und einen 
Tauchfühler als Summenvorlauffühler
(Speicherfühler AD 212)
Gas-Kategorie II2 ELL 3P für Erdgas E,

	Katalog: OER08b	Seite:  241     
Nummer	Kurztexte
LL
Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas H, 
Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt. 
Gerätetyp: B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53 
und C83x.
Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	4 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C, 
Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz, 
Schutzart:         IP 20
Lieferumfang:
Komplett montiert mit Manometer, 
automatischem Entlüfter, Heizungsmanager 
mit Kesselregelung und Pumpenansteuerung 
(Umwälzpumpen bauseits), Wassermangel-
sicherung, Abgastemperaturfühler, 
Frostschutzeinrichtung, Siphon, Wandträger 
zur einfachen Montage.
Bestell-Nr.     :     100006743

	Katalog: OER08b	Seite:  242    
Nummer	Kurztexte
100006820	OERTLI   Erweiterungs  Wannen-   u.   Profilset
für   1   Kollektor  SUN  270,   senkr.   Montage
Suchbegriff:	ErweiterungsSet
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	569	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Erweiterungs-Wannen-
und Profilset für 1 
Kollektor Typ SUN 270 
senkrechte Montage
nur in Verbindung mit Basis-Wannen-
und Profilset
Bestell-Nr.     :     100006820

	Katalog: OER08b	Seite:  243    
Nummer	Kurztexte
100006821	OERTLI     Basis   Wannen-   und  Profilset
für  2   Kollektoren  SUN  270,   Innendachmont
Suchbegriff:	Basis-Set
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1154	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Basis-Wannen-   und   Profilset 
INDACHMONTAGE
für 2 Kollektoren SUN 270 
Aluminiumwanne - schwarz eloxiert 
und Profilset für linken - sowie 
rechten Kollektor des Stranges
( geeignet für  Falzziegeldächer ) 
Bestell-Nr.: 100006821

	Katalog: OER08b	Seite:  244    
Nummer	Kurztexte
100007798        OERTLI Elektroheizeinsatz 3,3 kW 
für OBB 150-300 / OBP 150-300
Suchbegriff:	Elektroheizein.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	424	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizeinsatz   3,3   kW 
für  OBB   150-300   /   OBP   150-300
Kolli EC 412 Bestell-
Nr.: 100007798

Katalog: OER08b           Seite:  245    
Nummer
Kurztexte

100007799
Elektroheizstab   4,5   kW  230   Volt   EC   412 
über   400   Liter

Suchbegriff:           Elektroheizein. Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
538              per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizstab   4,5   kW 
230   Volt   über   400   Liter

EC   412

Bestell-Nr.:    100007799

	Katalog: OER08b	Seite:  246    
Nummer	Kurztexte
100007827	OERTLI   Speicherladset   GMR  4000
mit   OBB/OBP   150-300
Suchbegriff:	GMR 4000
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	330	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   GMR  4000 
bzw.   GSR   140-45-115   condens mit   
OBB/OBP   150-300
Kolli EA 121 Bestell-
Nr.: 100007827

	Katalog: OER08b	Seite:  247    

Nummer
Kurztexte

100007831
OERTLI     Elektroheizstab     EC   411 
2,4   kW,    230   V,   bis   400   Liter

Suchbegriff:           Elektroheizstab Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
268              per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizstab   2,4   kW 
230   Volt   bis   400   Liter

EC   411

Bestell-Nr.:    100007831

	Katalog: OER08b	Seite:  248    
Nummer	Kurztexte
100007834	OERTLI   Speicherladset   PK  /   PU  150
mit     OBB/OBP   150-300
Suchbegriff:	Speicherladset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladset   PK   /   PU   150 
mit     OBB/OBP   150-300
Kolli EA 116 Bestell-
Nr.: 100007834

	Katalog: OER08b	Seite:  249    
Nummer	Kurztexte
100007835	OERTLI   Speicherladeset   PK264/265
mit   OBB/OBP
Suchbegriff:	Speicherladeset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   PK264/265 mit   
OBB/OBP
Kolli EA 117 Bestell-
Nr.: 100007835

	Katalog: OER08b	Seite:  250    
Nummer	Kurztexte
100007836	OERTLI   Speicherladeset   PK266-268
mit   OBB/OBP
Suchbegriff:	PK266-268
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   PK266-268 mit   
OBB/OBP
Kolli EA 118 Bestell-
Nr.: 100007836

	Katalog: OER08b	Seite:  251     
Nummer	Kurztexte
100007837	OERTLI   Speicherladeset   GSR   140
mit   OBB   150-300
Suchbegriff:	Speicherladeset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   GSR   14 0 
mit   OBB   150-300
Kolli EA 119 Bestell-
Nr.: 100007837

	Katalog: OER08b	Seite:  252    
Nummer	Kurztexte
100007839	OERTLI   Speicherladeset   GSR   140   Condens
mit   OBB   150-300
Suchbegriff:	Speicherladeset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   GSR   14 0   Condens 
mit   OBB   150-300
Kolli EA 120 Bestell-
Nr.: 100007839

Katalog: OER08b

Seite:  253    

Nummer

Kurztext
e

100007920

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBP 
150, 150 
l, rot

Suchbegriff:	OBP 150
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	900	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBP 150
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher)

12 bar
- Sekundärseite (Behälter):

10 bar
Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite 
(Wärmetauscher):

110°C
- Sekundärseite (Behälter):

95°C
Typ:
OB
P
150 ROT
Leistungsaufnahme:
33
kW
Inhalt:
15
0
1
Heizfläche:
0,84 m2
Bereitschaftswärmeverl.: 
0,25
Wh/j/K/L
Primär-Durchsatz:
3,
0
m3/h
Wassers. Widerstand primär:
91
mbar
Primär-Temperatur:
80
grd
Dauerleistung bei dt 35:
81
0
l/h
Zapfleistung:
22
0
l/10min
Versandgewicht:
89
kg
Bestell-Nr.: 100007920

Katalog: OER08b

Seite:  254    

Nummer

Kurztext
e

100007921

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBP 
200, 200 
l, rot

Suchbegriff:	OBP 200
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1092	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBP 200
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):
12 bar
- Sekundärseite (Behälter)

10 bar
Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):
110°C
- Sekundärseite (Behälter)

95°C
Typ:
OBP
2 00 ROT
Leistungsaufnahme:
4 4 kW
Inhalt:
200
I
Heizfläche:
1,19
m2
Bereitschaftswärmeverl.:
0,23
Wh/j/K/L
Primär-Durchsatz:
3,0
m3/h
Wassers. Widerstand primär
:118
mbar
Primär-Temperatur:
80 grd
Dauerleistung bei dt 35:
1080
l/h
Zapfleistung:
325
l/10min
Versandgewicht:
108
kg
Bestell-Nr.: 100007921

Katalog: OER08b

Seite:  255    

Nummer

Kurztext
e

100007922

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBP 
300, 300 
l

i

rot

Suchbegriff:	OBP 300
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1232	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBP 300
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):
12 bar
- Sekundärseite (Behälter)

10 bar
Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):
110°C
- Sekundärseite (Behälter)

95°C
Typ:
OBP
300 ROT
Leistungsaufnahme:
55 kW
Inhalt:
300
I
Heizfläche:
1,67
m2
Bereitschaftswärmeverl.:
0,20
Wh/j/K/L
Primär-Durchsatz:
3,0
m3/h
Wassers. Widerstand primär
:155
mbar
Primär-Temperatur:
80 grd
Dauerleistung bei dt 35:
1350
l/h
Zapfleistung:
510
l/10min
Versandgewicht:
155
kg
Bestell-Nr.: 100007922

Katalog: OER08b

Seite:  256    

Nummer

Kurztext
e

100007923

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBP 
400, 400 
l, rot

Suchbegriff:	OBP 400
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1625	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBP 400
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):
12 bar
- Sekundärseite (Behälter)

10 bar
Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):
110°C
- Sekundärseite (Behälter)

95°C
Typ:
OBP
4 00 ROT
Leistungsaufnahme:
7 0 kW
Inhalt:
400
I
Heizfläche:
2,22
m2
Bereitschaftswärmeverl.:
0,19
Wh/j/K/L
Primär-Durchsatz:
3,0
m3/h
Wassers. Widerstand primär
:200
mbar
Primär-Temperatur:
80 grd
Dauerleistung bei dt 35:
1720
l/h
Zapfleistung:
580
l/10min
Versandgewicht:
239
kg
Bestell-Nr.: 100007923

Katalog: OER08b

Seite:  257    

Nummer

Kurztext
e

100007924

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBP 
500, 500 
l, rot

Suchbegriff:	OBP 500
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1858	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBP 500
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:
-	Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar
-	Sekundärseite (Behälter):	10 bar 
Maximale Sicherheitstemperatur: 
-Primärseite (Wärmetauscher):	110°C
-	Sekundärseite (Behälter):	95°C

Typ:
Leistungsaufnahme:
Inhalt:
Heizfläche:
Bereitschaftswärmeverl.:
Primär-Durchsatz:
Wassers. Widerstand primär
Primär-Temperatur:
Dauerleistung bei dt 35:
Zapfleistung:
Versandgewicht:
Bestell-Nr.: 100007924

OBP 500 ROT 93 kW 500 l 
3,14 m2 0,15 Wh/j/K/L 3,0 
m3/h :270 mbar 80 grd 2290 
l/h 800/10min 290 kg

Katalog: OER08b

Seite:  258    

Nummer

Kurztext
e

100007925

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBB 
150, 150 
l, weiß

Suchbegriff:	OBB 150, weiß
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	875	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBB 150
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):
12 bar
- Sekundärseite (Behälter)

7 bar
Maximale 
Sicherheitstemperatur
:
-Primärseite (Wärmetauscher):
110°C
- Sekundärseite (Behälter)

95°C
Typ:
OBB
150 WEISS
Leistungsaufnahme:
28
kW
Inhalt:
150
1
Heizfläche:
0,72 m2
Bereitschaftswärmeverl.:
0,25 Wh/j/K/L
Primär-Durchsatz:
3,0
m3/h
Wassers. Widerstand primär
:82
mbar
Primär-Temperatur:
80
grd
Dauerleistung bei dt 35:
690
l/h
Zapfleistung:
220
l/10min
Versandgewicht:
89
kg
Bestell-Nr.: 100007925

Katalog: OER08b

Seite:  259    

Nummer

Kurztext
e

100007926

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBB 
200, 200 
l, weiß

Suchbegriff:	OBB 200 weiß
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1051	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBB 200
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):
12 bar
- Sekundärseite (Behälter)

7 bar
Maximale 
Sicherheitstemperatur
:
-Primärseite (Wärmetauscher):
110°C
- Sekundärseite (Behälter)

95°C
Typ:
OBB
200 weiß
Leistungsaufnahme:
33
kW
Inhalt:
200
I
Heizfläche:
0,84 m2
Bereitschaftswärmeverl.:
0,23 Wh/j/K/L
Primär-Durchsatz:
3,0
m3/h
Wassers. Widerstand primär
:91
mbar
Primär-Temperatur:
80
grd
Dauerleistung bei dt 35:
819
l/h
Zapfleistung:
325
l/10min
Versandgewicht:
108
kg
Bestell-Nr.: 100007926

Katalog: OER08b

Seite:  260    

Nummer

Kurztext
e

100007927

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBB 
300, 300 
l, weiß

Suchbegriff:	OBB 300 weiß
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1190	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBB 300
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:
r) :
12 bar

7 bar
tur
:

) :
110°C

95°C
OBB
300 weiß
4 4 kW
300
I
1,1
9
m2
0,2
0
Wh/j/K/L
3,0
m3/h
118
mbar
80 grd
108
0
l/h
510
l/10min
155
kg
-	Primärseite (Wärmetauscher):
-	Sekundärseite (Behälter): 
Maximale Sicherheitstemperatur: 
-Primärseite (Wärmetauscher):
-	Sekundärseite (Behälter):
Typ:
Leistungsaufnahme:
Inhalt:
Heizfläche:
Bereitschaftswärmeverl.:
Primär-Durchsatz:
Wassers. Widerstand primär:
Primär-Temperatur:
Dauerleistung bei dt 35:
Zapfleistung:
Versandgewicht:
Bestell-Nr.: 100007927

Katalog: OER08b

Seite:  261     

Nummer

Kurztext
e

100007928

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBB 
400, 400 
l, weiß

Suchbegriff:	OBB 400 weiß
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1573	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBB 400
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:
r) :
12 bar

7 bar
tur
:

) :
110°C

95°C
OBB
400 weiß
55 kW
400
I
1,6
7
m2
0,1
9
Wh/j/K/L
3,0
m3/h
155
mbar
80 grd
135
0
l/h
580
l/10min
238
kg
-	Primärseite (Wärmetauscher):
-	Sekundärseite (Behälter): 
Maximale Sicherheitstemperatur: 
-Primärseite (Wärmetauscher):
-	Sekundärseite (Behälter):
Typ:
Leistungsaufnahme:
Inhalt:
Heizfläche:
Bereitschaftswärmeverl.:
Primär-Durchsatz:
Wassers. Widerstand primär:
Primär-Temperatur:
Dauerleistung bei dt 35:
Zapfleistung:
Versandgewicht:
Bestell-Nr.: 100007928

Katalog: OER08b

Seite:  262    

Nummer

Kurztext
e

100007929

OERTLI 
Hochleis
tungs-
Beistell
-
Warmwass
erbereit
er OBB 
500, 500 
l, weiß

Suchbegriff:	OBB 500 weiß
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1796	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-
Warmwasserbereiter OBB 500
-	Behälter aus emailliertem Stahlblech
-	eingebaute Heizschlange aus 
emailliertem Stahl
-	Seitenflansch
-	Magnesium-Anode
-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier 
PU-Hartschaum
-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem 
Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß
-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für 
Elektroheizeinsatz (Option)
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	Entleerung unten an allen Modellen
Verpackung: 1 Paket
-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:
r) :
12 bar

7 bar
tur
:

) :
110°C

95°C
OBB
500 weiß
7 0 kW
500
I
2,2
2
m2
0,1
5
Wh/j/K/L
3,0
m3/h
200
mbar
80 grd
172
0
l/h
780
l/10min
290
kg
-	Primärseite (Wärmetauscher):
-	Sekundärseite (Behälter): 
Maximale Sicherheitstemperatur: 
-Primärseite (Wärmetauscher):
-	Sekundärseite (Behälter):
Typ:
Leistungsaufnahme:
Inhalt:
Heizfläche:
Bereitschaftswärmeverl.:
Primär-Durchsatz:
Wassers. Widerstand primär:
Primär-Temperatur:
Dauerleistung bei dt 35:
Zapfleistung:
Versandgewicht:
Bestell-Nr.: 100007929

	Katalog: OER08b	Seite:  263    
Nummer	Kurztexte
100008012	OERTLI   Solar  Anbau-Pumpengruppe  DKP   6-8
für  Kollektoren  SUN,   mit   6-Meter-Pumpe
Suchbegriff:	Pumpengruppe
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	507	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpumpengruppe   DKP   6-8
für bis zu 3 Kollektoren SUN 270 bzw. 
4 Kollektoren SUN 210 bzw. 6 
Kollektoren SUN 3000 mit 6-Meter-
Pumpe
zum direkten Anbau an Solarspeicher 
OBSB oder OBSP
Die Regelung OETROSOL A ist Zubehör! 
Kolli EC 156 Bestell-Nr.: 100008012

	Katalog: OER08b	Seite:  264    
Nummer	Kurztexte
100008013	OERTLI   Solar  Anbau-Pumpengruppe  DKP   9-20
für  Kollektoren  SUN,   mit   9-Meter-Pumpe
Suchbegriff:	Pumpengruppe
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	580	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpumpengruppe   DKP   9-2 0
für bis zu 8 Kollektoren SUN 270 bzw. 
10 Kollektoren SUN 210 bzw. 12 
Kollektoren SUN 3000 mit 9-Meter-
Pumpe
zum direkten Anbau an Solarspeicher 
OBSB oder OBSP
Die Regelung OETROSOL A ist Zubehör! 
Kolli EC 157 Bestell-Nr.: 100008013

	Katalog: OER08b	Seite:  265    
Nummer	Kurztexte
100008020	OERTLI   Solar-Rohr     DUO-Flex,   Edelstahl,
16   mm x   15  m,   f.   Solaranlage   an  Speicher
Suchbegriff:	Rohr Solaranlag
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	880	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solardoppelrohr   DUO-FLEX
incl. UV-beständiger Isolierung und
Fühlerkabel
Edelstahl - Flexrohr
DN 16, Länge 15 Meter
zur Anbindung der Solaranlage an
den Solarspeicher
Kolli EG 455 Bestell-
Nr.: 100008020

	Katalog: OER08b	Seite:  266    
Nummer	Kurztexte
100008021	OERTLI   Solar-Rohr  DUO-Flex,   Edelstahl
20  mm x   15  m,   f.   Solaranlage   an  Speicher
Suchbegriff:	Rohr Solaranlag
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1025	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solardoppelrohr   DUO-FLEX
incl. UV-beständiger Isolierung und
Fühlerkabel
Edelstahl - Flexrohr
DN 20, Länge 15 Meter
zur Anbindung der Solaranlage an
den Solarspeicher
Kolli EG 456 Bestell-
Nr.: 100008021

Katalog: OER08b	Seite:  267    

Nummer	Kurztexte
100008022	OERTLI   Satz  mit   2  Anschlüssen  DUO-Flex
D   16   mm,   Verbindung  ohne  Hartlöten
Suchbegriff:	Verschraubung
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	21	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Doppel-Konusverschraubung   für 
DUO-FLEX   DN   16    (   2   Stück   ) Zur  
Verbindung  von   DUO-FLEX   ohne 
Hartlöten
Kolli EG 457 Bestell-
Nr.: 100008022

Katalog: OER08b	Seite:  268    

Nummer	Kurztexte
100008023	OERTLI   Satz  mit   2  Anschlüssen  DUO-Flex
D  20  mm,   Verbindung  ohne  Hartlöten
Suchbegriff:	Verschraubung
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	21	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Doppel-Konusverschraubung   für 
DUO-FLEX   DN   2 0    (   2   Stück   ) Zur  
Verbindung  von   DUO-FLEX   ohne 
Hartlöten
Kolli EG 458 Bestell-
Nr.: 100008023

	Katalog: OER08b	Seite:  269    
Nummer	Kurztexte
100008098         OERTLI OECODENS 25-750-10
Brennwert-Combi Wärmezentrum, 25 kW
Suchbegriff:	OECODENS 25-750
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8192	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OECODENS 25-750-10
Brennwert-Combi Wärmezentrum zur 
Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung 
zum Anschluss von bis zu 10 m2 
Solarkollektorfläche
-	Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum 
für Trinkwassererwärmung und 
Heizungsunterstützung enthält folgende 
Funktionsmodule :
-	Von der Typenreihe OPTIMAT 3000 
abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit 
25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld
-	Schichtenpufferspeicher mit 3 
Einspeiselanzen und Edelstahl- 
Trinwasser-Heizschlange mit großer 
Leistungsfähigkeit als Durchlauf 
erhitzer.
Das Konstruktionsprinzip beruht auf 
der Unterteilung des Speichers in 4 
Zonen.
-	Eine intelligente, auf dem Schwer 
kraftprinzip basierende Aufladetechnik 
ermöglicht es, die verschiedenen 
Funktionszonen gezielt anzusteuern und 
somit den Nutzen der Solaranlage zu 
verbessern. Dem Sonnenkollektor wird 
immer die kälteste Temperatur 
(Kaltwasserzone) im Speicher zur 
Erwärmung zur Verfügung gestellt.
Die vom Solarkollektor zurückströmende 
aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach 
Temperaturniveau in die Heizungs-
Pufferzone oder in die Warmwasser-
Bereitschafts-Zone geleitet. Die 
Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach 
dem Gegenstromprinzip arbeitet, 
gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen 
der untere Bereich des Speichers 
(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges 
Temperaturniveau abgekühlt wird.
-	Speicherbehälter mit Wärmedämm- 
Modulen, Montagebaum und Verrohrung 
zur Aufnahme von 1 Solar- 
Komplettstation OUS1 (bis 10 m2 
Kollektorfläche)
-	1 OETROSOL C-Regelung und optional
Heizkreis-Anschlussgruppen
-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5
mm starken Polyestervlies in einer 
Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-
Blenden als Frontverkleidung
-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten 
Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

	Katalog: OER08b	Seite:  270    
Nummer	Kurztexte
oder 1 Festwerttemperatur- Anschlussgruppe 
als Zubehör Verpackung 8 Kollis auf 2 
Paletten
zul. Betriebsüberdruck
-	Primär, sekundär:	6 bar 
-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar 
zul.Vorlauftemperatur
-	Primär:	120°C
-	sekundär:	95°C
-	Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95°C 
Abmessungen:
Höhe/Breite/Tiefe:      2146/995/1437 mm
Bestell-Nr.     :     100008098

	Katalog: OER08b	Seite:  271     
Nummer	Kurztexte
100008099         OERTLI OECODENS 25-750-20
Brennwert-Combi Wärmezentrum, 25 kW
Suchbegriff:	OECODENS 25-750
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8435	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OECODENS 25-750-20
Brennwert-Combi Wärmezentrum zur 
Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung 
zum Anschluss von bis zu 10 m2 
Solarkollektorfläche
-	Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum 
für Trinkwassererwärmung und 
Heizungsunterstützung enthält folgende 
Funktionsmodule :
-	Von der Typenreihe OPTIMAT 3000 
abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit 
25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld
-	Schichtenpufferspeicher mit 3 
Einspeiselanzen und Edelstahl- 
Trinwasser-Heizschlange mit großer 
Leistungsfähigkeit als Durchlauf 
erhitzer.
Das Konstruktionsprinzip beruht auf 
der Unterteilung des Speichers in 4 
Zonen.
-	Eine intelligente, auf dem Schwer 
kraftprinzip basierende Aufladetechnik 
ermöglicht es, die verschiedenen 
Funktionszonen gezielt anzusteuern und 
somit den Nutzen der Solaranlage zu 
verbessern. Dem Sonnenkollektor wird 
immer die kälteste Temperatur 
(Kaltwasserzone) im Speicher zur 
Erwärmung zur Verfügung gestellt.
Die vom Solarkollektor zurückströmende 
aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach 
Temperaturniveau in die Heizungs-
Pufferzone oder in die Warmwasser-
Bereitschafts-Zone geleitet. Die 
Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach 
dem Gegenstromprinzip arbeitet, 
gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen 
der untere Bereich des Speichers 
(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges 
Temperaturniveau abgekühlt wird.
-	Speicherbehälter mit Wärmedämm- 
Modulen, Montagebaum und Verrohrung 
zur Aufnahme von 1 Solar- 
Komplettstation OUS1 (bis 20 m2 
Kollektorfläche)
-	1 OETROSOL C-Regelung und optional
Heizkreis-Anschlussgruppen
-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5
mm starken Polyestervlies in einer 
Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-
Blenden als Frontverkleidung
-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten 
Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

	Katalog: OER08b	Seite:  272    
Nummer	Kurztexte
oder 1 Festwerttemperatur- Anschlussgruppe 
als Zubehör Verpackung 8 Kollis auf 2 
Paletten
zul. Betriebsüberdruck
-	Primär, sekundär:	6 bar 
-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar 
zul.Vorlauftemperatur
-	Primär:	120°C
-	sekundär:	95°C
-	Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95°C 
Abmessungen:
Höhe/Breite/Tiefe:      2146/995/1437 mm
Bestell-Nr.     :     100008099

	Katalog: OER08b	Seite:  273    
Nummer	Kurztexte
100008105	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   153   F
Condens   ,   raumluftunabhängig,   16-21   kW
Suchbegriff:	PURN 153 F Cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5310	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153 
F Condens / Raumluftunabhängig von 
16 bis 21 kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik- 
Abgas -wärme tau scher,
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic 
3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen ! 
Lieferumfang: 2 Kolli
-	1 Kolli verkleideter Kessel
-	1 Kolli Einschubschaltfeld 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW
Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW
Nennwärmebelastung: 16-21 kW
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %
Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C
Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:  13 %
Wasserinhalt: 21 Liter
Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar
Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h
Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W
Gesamttiefe: 1373 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 866 mm
Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS
Leergewicht: 188 kg
Bestell-Nr.: 100008105

	Katalog: OER08b	Seite:  274    
Nummer	Kurztexte
100008106	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   154   F
Condens,   raumluftunabhängig,   21-27   kW
Suchbegriff:	PURN 154 F Cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        5449     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154 
F Condens / Raumluftunabhängig von 
21 bis 27 kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik- 
Abgas wärme tau scher,
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic 
3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen ! 
Lieferumfang: 2 Kolli
-	1 Kolli verkleideter Kessel
-	1 Kolli Einschubschaltfeld 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW
Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW
Nennwärmebelastung: 21-27 kW
Normnutzungsgrad 75/60 (1): 100,1%
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %
Abgastemperatur bei 80/60: 80°C
Abgastemperatur bei 40/30: <40 °C
Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:  13 %
Wasserinhalt: 26,5 Liter
Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar
Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h
Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W
Gesamttiefe: 1500 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 8 65 mm
Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS
Leergewicht: 218 kg
Bestell-Nr.: 100008106

	Katalog: OER08b	Seite:  275    
Nummer	Kurztexte
100008107	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   155   F
Condens,   raumluftunabhängig,   27-33   kW
Suchbegriff:	PURN 155 F Cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5630	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155 
F condens / Raumluftunabhängig von 
27 bis 33 kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik- 
Abgas wärme tau scher,
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer OE- 
tronic3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen ! 
Lieferumfang: 2 Kolli
-	1 Kolli verkleideter Kessel
-	1 Kolli Einschubschaltfeld 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW
Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW
Nennwärmebelastung: 27-33 kW
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,3 %
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %
Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C
Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:  13 %
Wasserinhalt: 32 Liter
Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar
Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h
Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W
Gesamttiefe: 1627 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 8 65 mm
Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS
Leergewicht: 246 kg
Bestell-Nr.: 100008107

	Katalog: OER08b	Seite:  276    
Nummer	Kurztexte
100008112	OERTLI   OECOSUN   750-10
Zonen  Combi   Speicher
Suchbegriff:	OECOSUN 750-10
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5454	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OECOSUN 7 5 0-10
Zonen Combi Speicher zur 
Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung 
zum Anschluss von bis zu 10 m2 
Solarkollektorfläche
-	Schichtenpufferspeicher mit 3 
Einspeiselanzen und Edelstahl- 
Trinwasser-Heizschlange mit großer 
Leistungsfähigkeit als Durchlauf 
erhitzer .
Das Konstruktionsprinzip beruht auf 
der Unterteilung des Speichers in 4 
Zonen.
-	eine intelligente, auf dem Schwer 
kraftprinzip basierende Aufladetechnik 
ermöglicht es, die verschiedenen 
Funktionszonen gezielt anzusteuern und 
somit den Nutzen der Solaranlage zu 
verbessern. Dem Sonnenkollektor wird 
immer die kälteste Temperatur 
(Kaltwasserzone) im Speicher zur 
Erwärmung zur Verfügung gestellt.
Die vom Solarkollektor zurückströmende 
aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach 
Temperaturniveau in die Heizungs-
Pufferzone oder in die Warmwasser-
Bereitschafts-Zone geleitet. Die 
Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach 
dem Gegenstromprinzip arbeitet, 
gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen 
der untere Bereich des Speichers 
(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges 
Temperaturniveau abgekühlt wird.
-	Speicherbehälter mit Wärmedämm- 
Modulen, Montagebaum und Verrohrung 
zur Aufnahme von 1 Solar- 
Komplettstation OUS1 (bis 10 m2 
Kollektorfläche)
-	1 OETROSOL C-Regelung und optional
Heizkreis-Anschlussgruppen
-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5
mm starken Polyestervlies in einer 
Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-
Blenden als Frontverkleidung
-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten 
Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis 
oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss 
gruppe als Zubehör
Verpackung 7 Kollis auf 2 Paletten
zul. Betriebsüberdruck
-	Primär, sekundär:	6 bar 
-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

	Katalog: OER08b	Seite:  277    

Nummer        Kurztexte

zul.Vorlauftemperatur

- Primär:
120
°C

- sekundär:
95
°C

- Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95
°C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:
2146/995/1437
mm

Bestell-Nr.     :
100008112

	Katalog: OER08b	Seite:  278    
Nummer	Kurztexte
100008113	OERTLI   OECOSUN   750-20
Zonen  Combi   Speicher
Suchbegriff:	OECOSUN 750-20
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5693	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OECOSUN 7 5 0-2 0
Zonen Combi Speicher zur 
Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung 
zum Anschluss von bis zu 20 m2 
Solarkollektorfläche
-	Schichtenpufferspeicher mit 3 
Einspeiselanzen und Edelstahl- 
Trinwasser-Heizschlange mit großer 
Leistungsfähigkeit als Durchlauf 
erhitzer .
Das Konstruktionsprinzip beruht auf 
der Unterteilung des Speichers in 4 
Zonen.
-	eine intelligente, auf dem Schwer 
kraftprinzip basierende Aufladetechnik 
ermöglicht es, die verschiedenen 
Funktionszonen gezielt anzusteuern und 
somit den Nutzen der Solaranlage zu 
verbessern. Dem Sonnenkollektor wird 
immer die kälteste Temperatur 
(Kaltwasserzone) im Speicher zur 
Erwärmung zur Verfügung gestellt.
Die vom Solarkollektor zurückströmende 
aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach 
Temperaturniveau in die Heizungs-
Pufferzone oder in die Warmwasser-
Bereitschafts-Zone geleitet. Die 
Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach 
dem Gegenstromprinzip arbeitet, 
gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen 
der untere Bereich des Speichers 
(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges 
Temperaturniveau abgekühlt wird.
-	Speicherbehälter mit Wärmedämm- 
Modulen, Montagebaum und Verrohrung 
zur Aufnahme von 1 Solar- 
Komplettstation OUS1 (bis 10 m2 
Kollektorfläche)
-	1 OETROSOL C-Regelung und optional
Heizkreis-Anschlussgruppen
-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5
mm starken Polyestervlies in einer 
Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-
Blenden als Frontverkleidung
-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten 
Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis 
oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss 
gruppe als Zubehör
Verpackung 7 Kollis auf 2 Paletten
zul. Betriebsüberdruck
-	Primär, sekundär:	6 bar 
-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

Katalog: OER08b
Seite: 279

Nummer                      Kurztexte

zul.Vorlauftemperatur

-   Primär:
120°C
C

-   sekundär:
95°C
C

-   Trinkwasserdurchlauferhitzer.    :      95°
c

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:
2146/995/1437
mm

Bestell-Nr.    :
100008113

	Katalog: OER08b	Seite:  280    
Nummer	Kurztexte
100008170	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   153   F
condens,   raumluftunabhängig,   16-21   kW
Suchbegriff:	CURN 153 F cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6541	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153 F 
condens Raumluftunabhängig von 16 bis 
21 kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas 
wärmetauscher,
-	integrierter 130 Liter WW-Speicher
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und schwefel 
armes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer 
OE-tronic 3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen!
Lieferumfang: 5 Kolli
-	1 Kolli Gussblock
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
-	1 Kolli Verkleidung
-	1 Kolli Brenner
-	1 Kolli WW-Speicher 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C
-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW 
Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW 
Nennwärmebelastung: 16-21 kW 
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 % 
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 % 
Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C 
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C 
Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s CO2-Gehalt der 
Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 21 
Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 
mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 
m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W 
Gesamttiefe: 1374 mm Breite: 630 mm Höhe: 
1432 mm
Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS 
Leergewicht: 296 kg

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 281    
Nummer
Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter 
Dauerleistung  dt=35   K:   515 
Zapfleistung  dt=30   K:   215
Bestell-Nr.:    100008170
l/min 
l/10   min

	Katalog: OER08b	Seite:  282    
Nummer	Kurztexte
100008171	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN  F   154
Condens,   raumluftunabhängig,   21-24   kW
Suchbegriff:	CURN F 154 Cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6759	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   F
154 condens, Raumluftunabhängig von 21 bis 
24 kW
-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus 
einem Hauptkörper aus Gusseisen und 
einem nachgeschaltetem Keramik- 
Abgas wärme tau scher,
-	integrierter 130 Liter WW-Speicher
-	Hohe Energieausnutzung mit einem 
Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,
-	Geeignet für Heizöl EL und 
schwefelarmes Heizöl,
-	mit integriertem speziell 
schadstoffreduziertem OECONOx(r)- 
Brenner (NOx < 90 mg/kWh)
-	Einschubschaltfeld mit einer OE- 
tronic3 Regelung ausgestattet
Die Abgastemperatur kann bestimmungs-
gemäß 120°C nicht übersteigen! 
Lieferumfang: 5 Kolli
-	1 Kolli Gussblock
-	1 Kolli Einschubschaltfeld
-	1 Kolli Verkleidung
-	1 Kolli Brenner

-	1 Kolli WW-Speicher 
Betriebsbedingungen:
-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C
-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C
-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C
-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar
Technische Daten:
Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW 
Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW 
Nennwärmebelastung: 21-27 kW 
Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 % 
Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 % 
Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C 
Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C 
Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s CO2-Gehalt der 
Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 26,5 
Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 
mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 
m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W 
Gesamttiefe: 1501 mm Breite: 630 mm Höhe: 
1432 mm
Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS 
Leergewicht: 324 kg 
Speicherinhalt: 130 Liter

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
283
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Dauerleistung  dt=35   K:    665 
Zapfleistung  dt=30   K:   225
Bestell-Nr.:    100008171
l/min 
l/10   
min

	Katalog: OER08b	Seite:  284    
Nummer	Kurztexte
100008199	OERTLI   Solarspeicher  OBSP   300   E
PERFECTSUN,   weiß,    10   bar

Suchbegriff:	OBSP 300 E
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2220     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 300 zur 
Trinkwasserwärmung
-	Neu entwickelter, indirekt beheizter 
Solar- Trinkwasserspeicher (bis 5,4 m2 
Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1 
Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In 
Verbindung mit dem Kollektorkonzept in 
Mäandertechnik und der intelligenten, 
selbst regelnden Komplettstation 
arbeitet die Solaranlage immer im 
optimal möglichen Bereich.
Der OERTLI PERFECTSUN Solar-
Komplettspeicher ist mit allen, unter 
der Abdeckhaube liegenden, für den 
Anschluss und die Steuerung einer Solar-
anlage notwendigen Komponenten vollaus-
gestattet .
Armaturen, Absperrorgane, Pumpengruppe 
mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß 
18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer, 
Füll- und Entleerungshahn sind fertig 
montiert und verdrahtet.
-	Alle Anschlüsse sind nach hinten 
verlegt, das Plug & Heat-System 
verringert den Montage- und Anschluss- 
Aufwand erheblich
-	Integrierte matched-flow-Regelung
-	Stahlblech-Druckbehälter mit 
Spezialemaillierung
-	Glattrohrwärmetauscher in R 3/4- 
Technik
-	Wärmedämmung aus 7 0 mm hochwertigen 
FCKW-freiem PU-Hartschaum, direkt im 
Speichermantel geschäumt.
-	Das anspruchvolle Design sowie die 
komplette Ausstattung dieses neuen 
Solarspeichers erlauben die Aufstel 
lung innerhalb der thermischen Hülle 
z.B. im Hauswirtschaftsraum
Betriebsbedingungen: 
Zul. Betriebsüberdruck
bar
12
bar
10
bar
2/6
Grd C
95
Grd C
90
Grd C
12
0
1
10
4
i
4,3
-	Primär (Wärmetauscher)
-	Sekundär (Behälter)
-	Solar min./max.
Zul. Vorlauftemperatur
-	Primär
-	Sekundär
-	Solar
Technische Daten
Heizungsseitig :
Vaux (Inh. Nachheizber.)
Wärmetauscherinhalt

Katalog: OER08b
Seite: 285 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Durchfluss Wärmetauscher  m3/h 
Primärvorlauftemperatur  Grd C 
Leistungsaufnahme           kW 
Dauerl. b. t = 35          l/h 
Zapfl. bei t = 30    l/10 min.
: 2 : 
80 : 
21 : 
515 : 
190

Solarseitig: Vsol (Inhalt 
Solarbereich) Tauscherinh. 
(unten) Leergewicht
1 
i 
kg
: 196 
: 8,9 
: 205

Bestell-Nr.
:
100008199

	Katalog: OER08b	Seite:  286    
Nummer	Kurztexte
100008200	OERTLI   Solarspeicher  OBSP  400   E
PERFECTSUN,   weiß,    10   bar

Suchbegriff:	OBSP 400 E
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2707     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 400 zur 
Trinkwasserwärmung
Neu entwickelter, indirekt beheizter 
Solar- Trinkwasserspeicher (bis 7,5 m2 
Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1 
Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In 
Verbindung mit dem Kollektorkonzept in 
Mäandertechnik und der intelligenten, 
selbst regelnden Komplettstation 
arbeitet die Solaranlage immer im 
optimal möglichen Bereich. Der OERTLI 
PERFECTSUN Solar-Komplettspeicher ist 
mit allen, unter der Abdeckhaube 
liegenden, für den Anschluss und die 
Steuerung einer Solaranlage notwendigen 
Komponenten vollausgestattet .
Armaturen, Absperrorgane, Pumpengruppe 
mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß 
18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer, 
Füll- und Entleerungshahn sind fertig 
montiert und verdrahtet.
-	Alle Anschlüsse sind nach hinten 
verlegt, das Plug & Heat-System 
verringert den Montage- und Anschluss- 
Aufwand erheblich
-	Integrierte matched-flow-Regelung
-	Stahlblech-Druckbehälter mit 
Spezialemaillierung
-	Glattrohrwärmetauscher in R 3/4- 
Technik
-	Wärmedämmung aus 7 0 mm hochwertigen 
FCKW-freiem PU-Hartschaum, direkt im
Speichermantel geschäumt.
-	Das anspruchvolle Design sowie die 
komplette Ausstattung dieses neuen 
Solarspeichers erlauben die 
Aufstellung innerhalb der thermischen 
Hülle z.B. im Hauswirtschaftsraum
Betriebsbedingungen: 
Zul. Betriebsüberdruck
bar
12
bar
10
bar
2/6
Grd C
95
Grd C
95
Grd C
12
0
1
13
2
i
4,9
-	Primär (Wärmetauscher)
-	Sekundär (Behälter)
-	Solar min./max.
Zul. Vorlauftemperatur
-	Primär
-	Sekundär
-	Solar
Technische Daten
Heizungsseitig :
Vaux (Inh. Nachheizber.)
Wärmetauscherinhalt

Katalog: OER08b
Seite: 287 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Durchfluss Wärmetauscher  m3/h 
Primärvorlauftemperatur  Grd C 
Leistungsaufnahme           kW 
Dauerl. b. t = 35          l/h 
Zapfl. bei t = 30    l/10 min.
: 2 : 
80 : 
23 : 
565 : 
240

Solarseitig: Vsol (Inhalt 
Solarbereich) Tauscherinh. 
(unten)
l 
i
: 238 
: 8,9

Leergewicht
kg
: 310

Bestell-Nr.
:
100008200

	Katalog: OER08b	Seite:  288    
Nummer	Kurztexte
100008201	OERTLI   Solarspeicher  OBSP   500   E
PERFECTSUN,   weiß,    10   bar

Suchbegriff:	OBSP 500 E
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3131	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 500 zur 
Trinkwasserwärmung
Neu entwickelter, indirekt beheizter 
Solar- Trinkwasserspeicher (bis 7,5 m2 
Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1 
Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In 
Verbindung mit dem Kollektorkonzept in 
Mäandertechnik und der intelligenten, 
selbst regelnden Komplettstation 
arbeitet die Solaranlage immer im 
optimal möglichen Bereich. Der OERTLI 
PERFECTSUN Solar-Komplett-speicher ist 
mit allen, unter der Abdeckhaube 
liegenden, für den Anschluss und die 
Steuerung einer Solaranlage notwendigen 
Komponenten vollausgestattet. 
Armaturen,Absperrorgane, Pumpengruppe 
mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß 
18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer, 
Füll- und Entleerungshahn sind fertig 
montiert und verdrahtet.
-	Alle Anschlüsse sind nach hinten 
verlegt, das Plug & Heat-System 
verringert den Montage- und Anschluss- 
Aufwand erheblich
-	Integrierte matched-flow-Regelung
-	Stahlblech-Druckbehälter mit 
Spezialemaillierung
-	Glattrohrwärmetauscher in R 3/4- 
Technik
-	Wärmedämmung aus 7 0 mm 
hochwertigen FCKW-freiem 
PU-Hartschaum, direkt im Speicher 
mantel geschäumt.
-	Das anspruchvolle Design sowie die 
komplette Ausstattung dieses neuen 
Solarspeichers erlauben die Auf 
stellung innerhalb der thermischen 
Hülle z.B. im Hauswirtschaftsraum
Betriebsbedingungen: 
Zul. Betriebsüberdruck
bar
12
bar
10
bar
2/6
Grd C
95
Grd C
95
Grd C
12
0
1
18
3
i
4,9
-	Primär (Wärmetauscher)
-	Sekundär (Behälter)
-	Solar min./max.
Zul. Vorlauftemperatur
-	Primär
-	Sekundär
-	Solar 
Technische Daten
Heizungsseitig :
Vaux (Inh. Nachheizber.)
Wärmetauscherinhalt

Katalog: OER08b
Seite: 289 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Durchfluss Wärmetauscher  m3/h 
Primärvorlauftemperatur  Grd C 
Leistungsaufnahme           kW 
Dauerl. b. t = 35          l/h 
Zapfl. bei t = 30    l/10 min.
: 2 : 
80 : 
23 : 
565 : 
335

Solarseitig: Vsol (Inhalt 
Solarbereich) Tauscherinh. 
(unten)
1 
1
: 317 : 
11,1

Leergewicht
kg
: 345

Bestell-Nr.
:
100008201

Katalog: OER08b
Seite: 290 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

100008203        OERTLI Solarspeicher OBSP 300
weiß (RAL9010)
, 10 bar, 300 l
Such begriff:
OBSP 300
Rabattgruppe:
2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:

Preis:
1263     per Stck
Ausschreibungtext
OERTLI Warmwasserbereiter OBSP 300

SOLAR, weiß RAL 9010

Indirekt beheizter Speicher in stehen-

der Ausführung

- Behälter aus Stahl emailliert

- 2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau-

scher (doppelt emailliert)

- Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

- Zwei Magnesium-Schutzanoden

- Wärmeisolierung aus 50mm dickem

FCKW-freiem Hartschaum

- Stahl-Außenmantel, lackiert

- Thermometer

- verstellbare Füße

- 2 Tauchrohre

Typ:    OBSP 300 SOLAR weiß

max. Betriebsdruck

-ladeseitig(Wärmetaus.) bar
12

-warmwasserseitig

(Behälter)            bar
6

max. Betr.temperatur

-ladeseitig           Grd C
95

-warmwasserseitig     Grd C
90

Leistungsaufnahme        kW
21

Inhalt Speicher         ltr
300

Gewicht                  kg
150

Bestell-Nr.:                100008203

Katalog: OER08b

Seite:  291     

Nummer

Kurztext
e

100008204

OERTLI 
Solarspe
icher 
OBSP 400 
SOLAR 
weiß 
(RAL 
9010), 
370 l, 
10 bar

Suchbegriff:	OBSP 400 SOLAR
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1734	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarspeicher  OBSP   400   SOLAR 
weiß    (RAL   9010)
Indirekt beheizter Speicher in stehender 
Ausführung
-	Behälter aus Stahl emailliert
-	2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau 
scher (doppelt emailliert)
-	Revisionsflansch mit grauer Abdeckung
-	Zwei Magnesium-Schutzanoden
-	Wärmeisolierung aus 50mm dickem 
FCKW-freiem Hartschaum
-	Stahl-Außenmantel, lackiert
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	2 Tauchrohre
Typ:    OBSP 400 SOLAR WEISS
max. Betriebsdruck
-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12
-warmwasserseitig
(Behälter)	bar : 10
max. Betr.temperatur 
-ladeseitig	Grd C : 95
-warmwasserseitig     Grd C : 90 
Leistungsaufnahme        kW : 23 
Inhalt Speicher         ltr : 370 
Gewicht	kg : 2 60
Bestell-Nr.:	100008204

Katalog: OER08b

Seite:  292    

Nummer

Kurztext
e

100008205

OERTLI 
Solarspe
icher 
OBSP 500 
SOLAR 
weiß 
(RAL 
9010), 
500 l, 
10 bar

Suchbegriff:	OBSP 500 SOLAR
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1967	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarspeicher  OBSP   500   SOLAR 
WEISS,    RAL   9010
Indirekt beheizter Speicher in stehender 
Ausführung
-	Behälter aus Stahl emailliert
-	2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau 
scher (doppelt emailliert)
-	Revisionsflansch mit grauer Abdeckung
-	Zwei Magnesium-Schutzanoden
-	Wärmeisolierung aus 50mm dickem 
FCKW-freiem Hartschaum
-	Stahl-Außenmantel, lackiert
-	Thermometer
-	verstellbare Füße
-	2 Tauchrohre
Typ:    OBSP 500 SOLAR WEISS
max. Betriebsdruck
-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12
-warmwasserseitig
(Behälter)	bar : 10
max. Betr.temperatur 
-ladeseitig	Grd C : 95
-warmwasserseitig     Grd C : 90 
Leistungsaufnahme        kW : 23 
Inhalt Speicher         ltr : 500 
Gewicht	kg : 300
Bestell-Nr.:	100008205

	Katalog: OER08b	Seite:  293    
Nummer	Kurztexte
100008510	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0080.2000
Wandbefestigung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3276	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Wandbefestigung
bestehend aus:
hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
hochwertige Blockisolierung
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 3,43 m3/h bei 20 K
Temp. Diff
Bausatz für 2 GMR 4045
Nomenklatur: LW.0080.200
Bestell-Nr.:  100008510

	Katalog: OER08b	Seite:  294    
Nummer	Kurztexte
100008513	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0122.0200
Wandbefestigung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3317	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Wandbefestigung
bestehend aus:
hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
hochwertige Blockisolierung
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Bausatz für 2x GMR 4065
Nomenklatur: LW.0122.0200 
Bestell-Nr.:  100008513

	Katalog: OER08b	Seite:  295    
Nummer	Kurztexte
100008517	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0214.0002
Wandbefestigung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3406	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Wandbefestigung
LW.0168.0020 oder LW.0214.0002 
( ohne Isolierung )
bestehend aus hydraulischem Verteiler 
Kesselanschluss-Sammler DN 65 
Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen 
hochwertige Blockisolierung 
Multifunktions-Rücklaufhahn, 
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln 2 
GMR 4115 oder 2 GMR 4090 Wasser-
Durchsatz 9,2 m3/h bei 20 K Termp.Diff.
Nomenklatur:
LW.0168.0020 oder LW.0214.0002
Bestell-Nr.:  100008517

	Katalog: OER08b	Seite:  296    
Nummer	Kurztexte
100008522	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0321.0003
Wandbefestigung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4346     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Wandbefestigung
LW.0252.0030 oder LW.0321.0003 
( ohne Isolierung )
bestehend aus hydraulischem Verteiler 
Kesselanschluss-Sammler DN 65 
Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen 
hochwertige Blockisolierung 
Multifunktions-Rücklaufhahn, 
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln
Wasser-Durchsatz 13,8 m3/h bei 20 K 
Temp. Diff
Bausatz für 3 GMR 4115 oder 
3 GMR 4 090
Nomenklatur:
LW.0252.0030 oder LW.0321.0003
Bestell-Nr.:  100008522

	Katalog: OER08b	Seite:  297    
Nummer	Kurztexte
100008527	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0428.0004
Wandbefestigung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        5448     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Wandbefestigung LW.0336.0040 + 
LW.0428.0004 ( ohne Isolierung )
bestehend aus hydraulischem Verteiler 
Kesselanschluss-Sammler DN 65 
Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen 
hochwertige Blockisolierung 
Multifunktions-Rücklaufhahn, 
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln
Wasser-Durchsatz 18,3 m3/h bei 20 K 
Temp. Diff
Bausatz für  4 GMR 4115 oder 
4 GMR 4 090
Nomenklatur:
LW.0336.0040 oder LW.0428.0004
Bestell-Nr.:  100008527

	Katalog: OER08b	Seite:  298    
Nummer	Kurztexte
100008528	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0080.2000
Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3630	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung
bestehend aus:
hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
hochwertige Blockisolierung
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 3,43 m3/h bei 20 K
Temp. Diff
Bausatz für 2 GMR 4045
Nomenklatur: LV.0080.200
Bestell-Nr.:  100008528

	Katalog: OER08b	Seite:  299    
Nummer	Kurztexte
100008530	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0122.0200
Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3671	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung
bestehend aus:
hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
hochwertige Blockisolierung
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Bausatz für 2x GMR 4065
Nomenklatur: LV.0122.0200 
Bestell-Nr.:  100008530

	Katalog: OER08b	Seite:  300    
Nummer	Kurztexte
100008534	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0214.0002
Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        3746     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung LV.0168.0020 oder 
LV.0214.0002 ( ohne Isolierung )
bestehend aus hydraulischem Verteiler 
Kesselanschluss-Sammler DN 65 
Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen 
hochwertige Blockisolierung 
Multifunktions-Rücklaufhahn, 
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln 2 
GMR 4115 oder 2 GMR 4090 Wasser-
Durchsatz 9,2 m3/h bei 20 K Termp.Diff.
Nomenklatur:
LV.0168.0020 oder LV.0214.0002
Bestell-Nr.:  100008534

	Katalog: OER08b	Seite:  301     
Nummer	Kurztexte
100008539	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0321.0003
Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4830     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung LV.0252.0030 oder 
LV.0321.0003 ( ohne Isolierung )
bestehend aus hydraulischem Verteiler 
Kesselanschluss-Sammler DN 65 
Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen 
hochwertige Blockisolierung 
Multifunktions-Rücklaufhahn, 
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln
Wasser-Durchsatz 13,8 m3/h bei 20 K 
Temp. Diff
Bausatz für  3 GMR 4115 
oder 3 GMR 4 090
Nomenklatur:
LV.0252.0030 oder LV.0321.0003
Bestell-Nr.:  100008539

	Katalog: OER08b	Seite:  302    
Nummer	Kurztexte
100008594	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0428.0004
Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        6074     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung LV.0336.0040 oder 
LV.0428.0004 ( ohne Isolierung )
bestehend aus hydraulischem Verteiler 
Kesselanschluss-Sammler DN 65 
Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen 
hochwertige Blockisolierung 
Multifunktions-Rücklaufhahn, 
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln
Wasser-Durchsatz 18,3 m3/h bei 20 K 
Temp. Diff
Bausatz für  4 GMR 4115 
oder 4 GMR 4 090
Nomenklatur:
LV.0336.0040 oder LV.0428.0004
Bestell-Nr.:  100008594

	Katalog: OER08b	Seite:  303    
Nummer	Kurztexte
100008595	OERTLI   Hydraulikkaskade  RG.0120.3000
Bodenaufstellung   ,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4431	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung Rücken an Rücken
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
hochwertige Blockisolierung
Multifunktion-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 5,1 m3/h bei 20 K
Temp. Diff
Bausatz für 3 GMR 4045
Nomenklatur: RG.0120.3000 
Bestell-Nr.:  100008595

	Katalog: OER08b	Seite:  304    
Nummer	Kurztexte
100008598	OERTLI   Hydraulikkaskade  RG.0183.0300
Bodenaufstellung   ,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4493	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung Rücken an Rücken
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
hochwertige Blockisolierung
Multifunktion-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz  7,/8m3/h bei 20 K
Temp. Diff
3 GMR 4 0 65
Nomenklatur: RG.0183.0300 
Bestell-Nr.:  100008598

	Katalog: OER08b	Seite:  305    
Nummer	Kurztexte
100008604	OERTLI   Hydraulikkaskade  RG.0321.0003
Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4672	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung Rücken an Rücken 
RG.0252.0030 oder RG.0321.0003 ( ohne 
Isolierung )
bestehend aus hydraulischem Verteiler 
Kesselanschluss-Sammler DN 65 
Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen 
hochwertige Blockisolierung 
Multifunktions-Rücklaufhahn, 
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln
Wasser-Durchsatz  13,8m3/h bei 20 K 
Temp. Diff für 3 GMR 4115 oder 3 GMR 
4090
Nomenklatur:
RG.0252.0030 oder RG.0321.0003
Bestell-Nr.:  100008604

	Katalog: OER08b	Seite:  306    
Nummer	Kurztexte
100008609	OERTLI   Hydraulikkaskade  RG.0428.0004
Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000
Suchbegriff:	Hydraulikkaskad
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5493	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung Rücken an Rücken 
RG.0336.0040 oder RG.0428.0004 ( ohne 
Isolierung )
bestehend aus hydraulischem Verteiler 
Kesselanschluss-Sammler DN 65 
Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen 
hochwertige Blockisolierung 
Multifunktions-Rücklaufhahn, 
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln
Wasser-Durchsatz 18,3 m3/h bei 20 K 
Temp. Diff
Bausatz für  4 GMR 4115 
oder 4 GMR 4 090
Nomenklatur:
RG.0336.0040 oder RG.0428.0004
Bestell-Nr.:  100008609

Katalog: OER08b

Seite:  307    

Nummer

Kurztext
e

100008870

OERTLI 
Ölgebläs
ebrenner 
OEN 161 
LEV 
ELIOS, 
schadsto
ffarm, 
16-21 kW

Suchbegriff:	OEN 161 LEV
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1164	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 161 LEV 
ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm 
Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL-UZ 
9, EN 267 geprüft
-	automatischer Kompaktölbrenner mit 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
Simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa 
renden Wartung
-	senkrechte Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlussklappe
-	Flammkopf mit einstellbarer 
Re zirkulation
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät, IRD als Flammen 
überwachung
-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil
-	Elektroanschluss mittels EURO-Norm- 
steckbuchse nach DIN 4791
-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in 
terne "Geräuschfalle"
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktüblichen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	flexible Ölanschlussleitungen

Typ
OEN161 LEV ELIOS
16 - 21
Feuerungswärmeleis. kW 
max. Feuerraumgegen-

druck
mbar
1,0
Öldurchsatz
kg/h
1,4  -1,8
Voreinstellung
kW
20
Vormontierte Düse
Usgph
0,5/80Grd S

(Danfoss)
Leistungsaufnahme
W
210
Abmessungen

Breite
mm
260
Gesamt-Tiefe
mm
575
Länge Flammenrohr  mm
210 - 260
Gesamt-Höhe
mm
3334
Durchm.Flammenrohr mm
100
Gewicht
kg
15
Bestell-Nr.

100008870

Katalog: OER08b

Seite:  308    

Nummer

Kurztext
e

100008871

OERTLI 
Ölgebläs
ebrenner 
OEN 162 
LEV 
ELIOS, 
schadsto
ffarm, 
21-27 kW

Suchbegriff:	OEN 162 LEV
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1164	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 162 LEV 
ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm 
Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL-UZ 
9, EN 267 geprüft
-	automatischer Kompaktölbrenner mit 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
Simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa 
renden Wartung
-	senkrechte Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlussklappe
-	Flammkopf mit einstellbarer 
Re zirkulation
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät, IRD als Flammen 
überwachung
-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil
-	Elektroanschluss mittels EURO-Norm- 
steckbuchse nach DIN 4791
-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in 
terne "Geräuschfalle"
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktüblichen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	flexible Ölanschlussleitungen

Typ
OEN162 LEV ELIOS
21 - 27
Feuerungswärmeleis. kW 
max. Feuerraumgegen-

druck
mbar
1,0
Öldurchsatz
kg/h
1,8  - 2,3
Voreinstellung
kW
25
Vormontierte Düse
Usgph
0,55/80Grd S

(Danfoss)
Leistungsaufnahme
W
210
Abmessungen

Breite
mm
260
Gesamt-Tiefe
mm
575
Länge Flammenrohr  mm
210 - 260
Gesamt-Höhe
mm
3334
Durchm.Flammenrohr mm
100
Gewicht
kg
15
Bestell-Nr.

100008871

Katalog: OER08b

Seite:  309    

Nummer

Kurztext
e

100008872

OERTLI 
Ölgebläs
ebrenner 
OEN 163 
LEV 
ELIOS f. 
Heizöl 
EL, 
schadst.
arm, 27-
33kW

Suchbegriff:	OEN163LEV
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1175	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 163 LEV 
ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm nach 
RAL-UZ 9, EN 267 geprüft
-	automatischer Kompaktölbrenner mit 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
Simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlussschrauben zur zeitspa 
renden Wartung
-	senkrechte Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlussklappe
-	Flammkopf mit einstellbarer 
Re zirkulation
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät, IRD als Flammen 
überwachung
-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil
-	Elektroanschluss mittels EURO-Norm- 
steckbuchse nach DIN 4791
-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in 
terne "Geräuschfalle"
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktüblichen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	flexible Ölanschlussleitungen

Typ
OEN
163 LEV ELIOS
Feuerungswärmeleist
. kW
27 - 33
max. Feuerraumgegen-

druck
mbar
1,4
Öldurchsatz
kg/h
2,3  - 2,8
Voreinstellung
kW
32
Vormontierte Düse
Usgph
0,65/60Grd SF
Leistungsaufnahme
W
210
Abmessungen

Breite
mm
260
Gesamt-Tiefe
mm
575
Länge Flammenrohr
mm
210 - 260
Gesamt-Höhe
mm
3334
Durchm.Flammenrohr
mm
100
Gewicht
kg
15
Bestell-Nr.

100008872

	Katalog: OER08b	Seite:  310    
Nummer	Kurztexte
100008882	OERTLI   Solarregler  OETROSOL A
Regelung Solaranlage mit  Solarspeicher
Suchbegriff:	OETROSOL A
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	191	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  SOLARREGLER OETROSOL A
für die Regelung einer Solaranlage mit 
Solarspeicher,
Regelt auch die modulierende Solarpumpe der 
Pumpenstation DKP 6-8 und 9-20.
-	mit digitaler Anzeige, einstellbare 
max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C
-	incl. Kollektor- und 
Speichertemperaturfühler
-	Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm
Diese intelligenten und unabhängigen 
Regelungen optimieren sich selbständig, 
indem die Temperaturen von Kollektor und 
Speicher ständig abgefragt werden und die 
Drehzahl der Umwälzpumpe angepasst wird 
(matched flow). Beide Solarregelungen 
verfügen über eine Pumpensteuerung zum 
Schutz der Solaranlage vor Übertemperatur.
Kolli EC 321 Bestell-
Nr.: 100008882

	Katalog: OER08b	Seite:  311     
Nummer	Kurztexte
100008883         OERTLI SOLARREGLER OETROSOL B2
Regel. Solaranlage mit Speicher (2 SWT)
Suchbegriff:	OETROSOL B2
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	274	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  SOLARREGLER OETROSOL B2
für die Regelung einer Solaranlage mit 
Solarspeicher, der mit bis zu 2 
integrierten Solarwärmetauschern 
ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350). 
Regelt auch die modulierende Solarpumpe der 
Pumpenstation OKS...
-	mit digitaler Anzeige, einstellbare 
max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C
-	incl. Kollektor- und 
Speichertemperaturfühler
-	Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm
Diese intelligenten und unabhängigen 
Regelungen optimieren sich selbständig, 
indem die Temperaturen von Kollektor und 
Speicher ständig abgefragt werden und die 
Drehzahl der Umwälzpumpe angepasst wird 
(matched flow). Die Solarregelung verfügt 
über eine Pumpensteuerung zum Schutz der 
Solaranlage vor Übertemperatur.
Bestell-Nr.: 100008883

Katalog: OER08b
Seite: 312    
Nummer
Kurztexte

100009194
OERTLI  Speicherladeset   incl.   Umschaltv.

für  GSR   140-35
P  condens,   mit   OBA  150

Such begriff:
Speicherladeset

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
352               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Speicherladeset

für   GSR   140-35   P   condens

mit   OBA   150

incl.   Umschaltventil

Bestell-Nr.:    100009194

Katalog: OER08b           Seite: 313    
Nummer
Kurztexte

100009841
OERTLI   SET
Umschaltventil   Speicherladung

GSR   140-35
Condens,   incl.   Verrohrung

Such begriff:
Set Kessel

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
271               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   SET  Umschaltventil

Speicherladung   GSR   140-35   Condens

incl.   Verrohrung,   Halter,   Umschaltventil

mit  Motor  und Absperrhähne

Set   zum  Einbau   in  den   Kessel

Bestell-Nr.:    100009841

	Katalog: OER08b	Seite:  314    
Nummer	Kurztexte
100009940	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-35P
Condens,   Standgerät,   8   -   35   kW
Suchbegriff:	GSR140-35Pcond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4419	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 140-
35P Condens Stand-Gas-Brennwertkessel 
mit modulierendem Voll-
Vormischbrenner. Kompakter Kessel, 
ausgestattet mit:
-	einer modulierenden Heizungspumpe
-	einem elektronischen Manometer
-	automatischen Entlüftern
-	einem Kondensat-Siphon
-	einem Druckwächter
-	einem Abgasfühler
Brenner modulierend von 17 bis 100% der 
Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer 
Kesselkörper aus gegossenem korrosions-
beständigem Aluminium/Silizium. Hoher 
Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige 
Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und 
CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen 
Anschluss geeignet.
OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus 
ausgestattet mit einer programmierbaren 
elektronischen Regelung, die über eine 
(optional lieferbare) Fernbedienung den 
Kessel außen- und raumtemperaturabhängig 
ansteuert.
Bequeme Handhabung und Installation: 
Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar 
Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-35 P 
Condens Wärmeleistung 40/30° C:  8,9 bis 35 
kW Wärmeleistung 80/60° C : 8,0 bis 32 kW
Abgasmassenstrom : 0,0039-0,0156 kg/s 
Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa 
Wasserinhalt: 5,5 l Leergewicht: 70 
kg
Bestell-Nr. 100009940

	Katalog: OER08b	Seite:  315    
Nummer	Kurztexte
100009941	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-45
Condens,   Standgerät,   8,2   -   43   kW
Suchbegriff:	GSR140-45cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4673	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel 
GSR   140-45   Condens
Stand-Gas-Brennwertkessel mit 
modulierendem Voll-Vormischbrenner. 
Kompakter Kessel, ausgestattet mit:
-	einem elektronischen Manometer
-	automatischen Entlüftern
-	einem Kondensat-Siphon
-	einem Druckwächter
-	einem Abgasfühler
Brenner modulierend von 17 bis 100% der 
Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer 
Kesselkörper aus gegossenem korrosions-
beständigem Aluminium/Silizium. Hoher 
Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige 
Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und 
CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen 
Anschluss geeignet.
OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus 
ausgestattet mit einer programmierbaren 
elektronischen Regelung, die über eine 
(optional lieferbare) Fernbedienung den 
Kessel außen- und raumtemperaturabhängig 
ansteuert.
Bequeme Handhabung und Installation: 
Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar 
Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-45 
Condens Wärmeleistung 40/30° C: 8,9 bis 43 
kW Wärmeleistung 80/60° C :8,2 bis 41,2 kW
Abgasmassenstrom : 0,0039-0,0192 kg/s 
Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa 
Wasserinhalt: 5,5 l Leergewicht: 70 
kg
Bestell-Nr. 100009941

	Katalog: OER08b	Seite:  316    
Nummer	Kurztexte
100009942	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-65
Condens,   Standgerät,   12,2   -   65   kW
Suchbegriff:	GSR140-65cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5392	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel 
GSR   140-65   Condens
Stand-Gas-Brennwertkessel mit 
modulierendem Voll-Vormischbrenner. 
Kompakter Kessel, ausgestattet mit:
-	einer modulierenden Heizungspumpe
-	einem elektronischen Manometer
-	automatischen Entlüftern
-	einem Kondensat-Siphon
-	einem Druckwächter
-	einem Abgasfühler
Brenner modulierend von 17 bis 100% der 
Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer 
Kesselkörper aus gegossenem korrosions-
beständigem Aluminium/Silizium. Hoher 
Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige 
Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und 
CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen 
Anschluss geeignet.
OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus 
ausgestattet mit einer programmierbaren 
elektronischen Regelung, die über eine 
(optional lieferbare) Fernbedienung den 
Kessel außen- und raumtemperaturabhängig 
ansteuert.
Bequeme Handhabung und Installation: 
Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar 
Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-65 
Condens Wärmeleistung 40/30° C: 13,3 bis 65 
kW Wärmeleistung 80/60° C :12,2 bis 62 kW
Abgasmassenstrom : 0,0058-0,028 8 kg/s 
Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa 
Wasserinhalt: 6,5 l Leergewicht: 75 
kg
Bestell-Nr. 100009942

	Katalog: OER08b	Seite:  317    
Nummer	Kurztexte
100009943	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-90
Condens,   Standgerät,   14,6   -   8 9,5   kW
Suchbegriff:	GSR140-90cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7224	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel 
GSR   140-90   Condens
Stand-Gas-Brennwertkessel mit 
modulierendem Voll-Vormischbrenner. 
Kompakter Kessel, ausgestattet mit:
-	einer modulierenden Heizungspumpe
-	einem elektronischen Manometer
-	automatischen Entlüftern
-	einem Kondensat-Siphon
-	einem Druckwächter
-	einem Abgasfühler
Brenner modulierend von 17 bis 100% der 
Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer 
Kesselkörper aus gegossenem korrosions-
beständigem Aluminium/Silizium. Hoher 
Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige 
Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und 
CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen 
Anschluss geeignet.
OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus 
ausgestattet mit einer programmierbaren 
elektronischen Regelung, die über eine 
(optional lieferbare) Fernbedienung den 
Kessel außen- und raumtemperaturabhängig 
ansteuert.
Bequeme Handhabung und Installation: 
Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar 
Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-90 
Condens Wärmeleistung 40/30° C: 15,8 - 89,5 
kW Wärmeleistung 80/60° C :14,6 - 86,0 kW
Abgasmassenstrom : 0,0063-0,0383 kg/s 
Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa 
Wasserinhalt: 7,5 l Leergewicht: 95 
kg
Bestell-Nr. 100009943

	Katalog: OER08b	Seite:  318    
Nummer	Kurztexte
100009944	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-115
Condens,   Standgerät,   17,2   -   114   kW
Suchbegriff:	GSR140-115cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8301	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel 
GSR   140-115   Condens
Stand-Gas-Brennwertkessel mit 
modulierendem Voll-Vormischbrenner. 
Kompakter Kessel, ausgestattet mit:
-	einer modulierenden Heizungspumpe
-	einem elektronischen Manometer
-	automatischen Entlüftern
-	einem Kondensat-Siphon
-	einem Druckwächter
-	einem Abgasfühler
Brenner modulierend von 17 bis 100% der 
Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer 
Kesselkörper aus gegossenem korrosions-
beständigem Aluminium/Silizium. Hoher 
Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige 
Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und 
CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen 
Anschluss geeignet.
OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus 
ausgestattet mit einer programmierbaren 
elektronischen Regelung, die über eine 
(optional lieferbare) Fernbedienung den 
Kessel außen- und raumtemperaturabhängig 
ansteuert.
Bequeme Handhabung und Installation: 
Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar 
Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-115 
Condens Wärmeleistung 40/30° C: 18,4 - 
114,0 kW Wärmeleistung 80/60° C :17,2 - 
111,0 kW
Abgasmassenstrom : 0,0081-0,0494 kg/s 
Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa 
Wasserinhalt: 7,5 l Leergewicht: 95 
kg
Bestell-Nr. 100009944

	Katalog: OER08b	Seite:  319    
Nummer	Kurztexte
100009972	OERTLI   Brauchwasserspeicher  OBA  150
für  GSR   140-35   P  condens,   150   Liter

Suchbegriff:	OBA150
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1102	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Brauchwasserspeicher OBA 150 
Inhalt 150 Liter
OBA 150 passend zu GSR 140-35 P 
condens mit Fremdstromanode zum 
Anschluss an das Schaltfeld GSR 140 
Hochwertige FCKW-freie Hartschaum- 
Isolierung	mm : 50 
Speicher mit Revisionsflansch vorn 
Außenverkleidung aus Stahlblech, weiß 
pulverbeschichtete Einbrennlackierung, 
kratzfest 
Verstellbare Füße 
Speicherfühler für GSR 140
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:
-	Ladeseitig (Wärmetauscher)   bar : 12
-	Warmwasserseitig (Behälter)  bar : 10 
Maximale Betriebstemperatur :
-	Ladeseitig (Wärmetauscher) Grd C : 110
-	Warmwasserseitig(Behälter) Grd C : 95
Technische Daten:
Typ :	OBA 150
150
28,5
1,4
700
255
2,6
3
100
Speicher Nenninhalt	1
Leistungsaufnahme	kW 
Bereitschafts-Wärmeverlust  kWh/d
Warmwasserdauerleistung	l/h
Warmwasserspitzenl.	l/10 min
Leistungskennzahl	NL
Ladedurchfluss	m3/h
Versandgewicht	kg

Bestell-Nr.	:   100009972

Katalog: OER08b	Seite:  320    

Nummer	Kurztexte
100010190	OERTLI   Hydraulik-Anschluss   Satz
für  Optimat   GSR   140-35   P
Suchbegriff:	Anschluss Satz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	102	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik-Anschluss   Satz 
für  Optimat   GSR   140-35   P
HE   27
Bestell-Nr.:    100010190

Katalog: OER08b           Seite: 321    
Nummer
Kurztexte

100010652
OERTLI   Kit   OECOPROTECT

für  OB   150-200
zum Anschluss  an  Kessel

Such begriff:
Kit OECOPROTECT

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
102              per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Kit   OECOPROTECT

für  OB   150-200   zum Anschluss   an   Kessel

mit   OE-tronic   3   Schaltfeld

(Fremdstromanode   an   Stelle  Mg-Anode)

Bestell-Nr.:    100010652

Katalog: OER08b
Seite:  322    
Nummer
Kurztexte

100011030
OERTLI  Abgasdruckwächter

für  GSR  230   condens,   GV  21

Suchbegriff:           Abgasdruckwächt

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     50                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasdruckwächter

für   GSR   230   condens

GV  21

Bestell-Nr.:    100011030

	Katalog: OER08b	Seite:  323    
Nummer	Kurztexte
100011031        OERTLI Gasdruckwächter mini 
für GSR 234 condens, GV 22
Suchbegriff:	Gasdruckwächter
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	50	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gasdruckwächter mini 
für GSR 234 condens GV 22
( zusätzlich wird immer eine 
Anschlussplatine SCU-01 
Kolli GW5 benötigt !)
Bestell-Nr.: 100011031

Katalog: OER08b	Seite:  324    

Nummer	Kurztexte
100011032	OERTLI  Umrüstsatz   Flüssiggas
für  GSR  234   condens,   GV  23
Suchbegriff:	Umrüstsatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	395	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas 
GSR 234 condens GV 2 3
Bestell-Nr.: 100011032

Katalog: OER08b	Seite:  325    

Nummer	Kurztexte
100011033	OERTLI  Abgasklappe
für  GSR  230   condens,   GV  24
Suchbegriff:	Abgasklappe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	615	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Abgas klappe 
für   GSR  230   condens 
GV  2 4
( zusätzlich wird immer eine 
Anschlussplatine SCU-01 
Kolli GW5 benötigt !)
Bestell-Nr.: 100011033

	Katalog: OER08b	Seite:  326    
Nummer	Kurztexte
100011034	OERTLI   Gasdruckwächter  mini
für  GSR  235-2 36   condens,   GV  2 5
Suchbegriff:	Gasdruckwächter
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	52	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasdruckwächter  mini 
für   GSR  235-236   condens GV  2 5
( zusätzlich wird immer eine 
Anschlussplatine SCU-01 
Kolli GW5 benötigt !)
Bestell-Nr.: 100011034

	Katalog: OER08b	Seite:  327    
Nummer	Kurztexte
100011035	OERTLI   Druckdichtheitskontrolle
für  GSR  235   und  236   condens,   GV  2 6
Suchbegriff:	Druckdicht.Kont
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	48	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Druckdichtheitskont rolle 
für GSR 235 und 236 condens GV 2 
6
( zusätzlich wird immer eine 
Anschlussplatine SCU-01 
Kolli GW5 benötigt !)
Bestell-Nr.: 100011035

Katalog: OER08b	Seite:  328    

Nummer	Kurztexte
100011036	OERTLI  Umrüstsatz   Flüssiggas
für  GSR  235-2 36   condens,   GV  2 7
Suchbegriff:	Umrüstsatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	45	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Umrüstsatz   Flüssiggas 
GSR  235-236   condens GV  2 7
Bestell-Nr.: 100011036

Katalog: OER08b	Seite:  329    

Nummer	Kurztexte
100011037	OERTLI  Anschlussplatine   SCU-01
für  GSR   für  GSR  230   condens   GW  5
Suchbegriff:	Anschlussplat.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	96	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussplatine   SCU-01
für GSR für GSR 230 condens GW 5
Bestell-Nr.: 100011037

	Katalog: OER08b	Seite:  330    
Nummer	Kurztexte
100011259	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW  7
Heizleistung  4,7   kW,   Innenaufstellung
Suchbegriff:	WPSW7
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5310	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 7 
Platzsparende Ausführung zur 
Innenaufstellung. Verdampfer und 
Kondensator aus Edelstahl- 
Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-
Kompressor mit internem Wicklungsschutz 
und Überdrucksicherheitsventil, 
Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung mit 
Betriebszustandsanzeige, internen 
Absicherungen,
TEM Heizungsmanager SE 6001 WPC 
mit Außenfühler, Speicherfühler, 
Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung 
eines direkten und eines Mischerkreises 
für Heizung oder Passiv Kühlen, der 
Brauchwassererwärmung und der Ein-/ 
Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit 
Bivalentpunkt. 
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe   mm 500 
Wärmetauscheranschluss:  1" 
Heizleistung SOW35:      kW 4,7 
Heizleistung SOW50:      kW 4,5 
Leistungsaufnahme S0W35: kW 1,1 
Leistungsaufnahme S0W50: kW 1,5 
Absicherung:      A träge 16 
Gewicht:	kg 12 8
Schalldruckpegel: dB(A) 47
Bestell.-Nr.:     100011259

	Katalog: OER08b	Seite:  331     
Nummer	Kurztexte
100011260	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe.   WPSW   9
Heizleistung   7,8   kW,   Innenaufstellung.
Suchbegriff:	WPSW9
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5434	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   9
Platzsparende Ausführung zur Innenauf-
stellung. Verdampfer und Kondensator aus 
Edelstahl- Plattenwärmetauscher, 
Vollhermetik Scroll-Kompressor mit 
internemWicklungsschutz und  Überdruck-
sicherheitsventil Netzüberwachung, 
Kältekreisüberwachung mit Betriebs-
zustandsanzeige, internen Absicherungen, TEM 
Heizungsmanager SE 6001 WPC mit 
Außenfühler, Speicherfühler, Vorlauf- und 
Rücklauffühler für Regelung eines direkten 
und eines Mischerkreises für Heizung oder 
Passiv Kühlen, der Brauchwassererwärmung 
und der Ein-/ Ausschaltung des Elektro-
Heizstabes mit Bivalentpunkt.
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe:  mm 500 
Wärmetauscheranschluss : 1" 
Heizleistung SOW35:     kW 7,8 
Heizleistung SOW50:     kW 7,3 
Leistungsaufnahme S0W35 kW 1,7 
Leistungsaufnahme S0W50 kW 2,5 
Absicherung :     A träge 16 
Gewicht:	kg 135
Schalldruckpegel: dB(A) 48
Bestell-Nr.:      100011260

	Katalog: OER08b	Seite:  332    
Nummer	Kurztexte
100011262	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   12
Heizleistung   10,1   kW,   Innenaufstellung
Suchbegriff:	WPSW12
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        5755     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 12 
Platzsparende Ausführung zur 
Innenaufstellung. Verdampfer und 
Kondensator aus Edelstahl-Plattenwärme-
tauscher, Vollhermetik Scroll-Kompressor 
mit internem Wicklungsschutz und 
Überdrucksicherheitsventil Netzüber-
wachung, Kältekreisüberwachung mit 
Betriebszustandsanzeige, internen 
Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001 
WPC mit Außenfühler, Speicherfühler, 
Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung 
eines direkten und eines Mischerkreises 
für Heizung oder Passiv Kühlen, der 
Brauchwassererwärmung und der Ein-
/Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit 
Bivalentpunkt.
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe:  mm 500 
Wärmetauscheranschluss: 1" 
Heizleistung SOW35:     kW 10,1 
Heizleistung SOW50      kW 9,3 
Leistungsaufnahme S0W35 kW 2, 3 
Leistungsaufnahme S0W50 kW 3,1 
Absicherung:      A träge 16 
Gewicht:	kg 148
Schalldruckpegel: dB(A) 48
Bestell-Nr.:      100011262

	Katalog: OER08b	Seite:  333    
Nummer	Kurztexte
100011264	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   15
Heizleistung     13,4   kW,   Innenaufstellung
Suchbegriff:	WPSW15
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        6386     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 15 
Platzsparende Ausführung zur 
Innenaufstellung. Verdampfer und 
Kondensator aus Edelstahl- 
Plattenwärmetauscher, Vollhermetik 
Scroll-Kompressor mit internem 
Wicklungsschutz und 
Überdrucksicherheitsventil 
Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung 
mit Betriebszustandsanzeige, internen 
Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 
6001 WPC mit Außenfühler, Speicher-
fühler, Vorlauf- und Rücklauffühler für 
Regelung eines direkten und eines 
Mischerkreises für Heizung oder Passiv 
Kühlen, der Brauchwassererwärmung und 
der Ein-/Ausschaltung des Elektro-
Heizstabes mit Bivalentpunkt.
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe   mm 500
Wärmetauscheranschluss: 1 1/4" 
Heizleistung SOW35:     kW 13,4 
Heizleistung SOW50      kW 12,4 
Leistungsaufnahme S0W35 kW 3,0 
Leistungsaufnahme S0W50 kW 4,1 
Absicherung:      A träge 20 
Gewicht:	kg 155
Schalldruckpegel: dB(A) 48
Bestell-Nr.:      100011264

	Katalog: OER08b	Seite:  334    
Nummer	Kurztexte
100011265	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   19
Suchbegriff:	WPSW19
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        6976     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 19 
Platzsparende Ausführung zur 
Innenaufstellung. Verdampfer und 
Kondensator aus Edelstahl-  
Plattenwärmetauscher, Vollhermetik 
Scroll-Kompressor mit internem 
Wicklungsschutz und 
Überdrucksicherheitsventil Netzüber-
wachung, Kältekreisüberwachung mit 
Betriebszustandsanzeige, internen 
Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 
6001 WPC mit Außenfühler, Speicher-
fühler, Vorlauf- und Rücklauffühler für 
Regelung eines direkten und eines 
Mischerkreises für Heizung oder Passiv 
Kühlen, der Brauchwassererwärmung und 
der Ein-/Ausschaltung des Elektro-
Heizstabes mit Bivalentpunkt.
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe:  mm 500
Wärmetauscheranschluss  1 1/4" 
Heizleistung SOW35      kW  16,2 
Heizleistung SOW50      kW  15,4 
Leistungsaufnahme S0W35 kW  3,6 
Leistungsaufnahme S0W50 kW  5,1 
Absicherung:      A träge 20 
Gewicht:	kg 160
Schalldruckpegel: dB(A) 48
Bestell-Nr. :     100011265

	Katalog: OER08b	Seite:  335    
Nummer	Kurztexte
100011267	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW  7   HG
Heizleistung  4,7   kW,m.   Heißgasentwärmung
Suchbegriff:	WPSW7HG
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        6666     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 7 HG 
Platzsparende Ausführung zur 
Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung  
werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe 
10% der Leistung für die 
Brauchwassererwärmung auf einem 
Temperaturniveau von 60-70°C mittels 
zweitem Plattenwärmetauscher genutzt. 
Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne 
Reduzierung der Leistungszahl, 
Speicherladepumpe und thermostatisches 
Regulierventil eingebaut. Verdampfer und 
Kondensator aus Edelstahl Edelstahl- 
Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-
Kompressor mit internem Wicklungsschutz 
und  Überdrucksicherheitsventil 
Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung mit 
Betriebs-zustandsanzeige, internen 
Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001 
WPC mit Aussenfühler, Speicherfühler, 
Vorlauf-und Rücklauffühler für Regelung 
eines direkten und eines Mischerkreises 
für Heizung oder Passiv Kühlen, der  
Brauchwassererwärmung und der Ein-/Aus-
schaltung des Elektro-Heizstabes mit 
Bivalentpunkt.
Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei) 
gefüllt und die Wärmepumpe wurde im 
Werk durch Probelauf eingestellt und 
geprüft.
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe   mm 500 
Wärmetauscheranschluss : 1" 
Heizleistung SOW35:     kW 4,7 
Heizleistung SOW50:     kW 4,5 
Leistungsaufnahme S0W35 kW 1,1 
Leistungsaufnahme S0W50 kW 1,5 
Absicherung:      A träge 16 
Gewicht:	kg 12 8
Schalldruckpegel: dB(A) 47 
Type:	OERTLI WPSW 7 HG
Bestell-Nr.:      100011267

	Katalog: OER08b	Seite:  336    
Nummer	Kurztexte
100011268	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   9   HG
Heizleistung     7,8   kW,   m.   Heissgasnutzung
Suchbegriff:	WPSW9HG
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6800	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 9 HG 
Platzsparende Ausführung zur 
Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung  
werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe 
10% der Leistung für die 
Brauchwassererwärmung auf einem 
Temperaturniveau von 60-70°C mittels 
zweitem Plattenwärmetauscher genutzt. 
Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne 
Reduzierung der Leistungszahl, 
Speicherladepumpe und  thermostatisches 
Regulierventil eingebaut. Verdampfer und 
Kondensator aus  Edelstahl Edelstahl-
Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-
Kompressor mit internem Wicklungsschutz 
und Überdrucksicherheitsventil 
Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung mit 
Betriebs-zustandsanzeige, internen 
Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001 
WPC mit Außenfühler, Speicherfühler, 
Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung 
eines direkten und eines Mischerkreises 
für Heizung oder Passiv Kühlen, der 
Brauchwassererwärmung und der Ein-/Aus-
schaltung des Elektro-Heizstabes mit 
Bivalentpunkt.
Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei) 
gefüllt und die Wärmepumpe wurde im 
Werk durch Probelauf eingestellt und 
geprüft.
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe   mm 500 
Wärmetauscheranschluss : 1" 
Heizleistung SOW35:     kW 7,8 
Heizleistung SOW50:     kW 7,3 
Leistungsaufnahme S0W35 kW 1,7 
Leistungsaufnahme S0W50 kW 2,5 
Absicherung:      A träge 16 
Gewicht:	kg 135
Schalldruckpegel: dB(A) 48 
Type:	OERTLI WPSW 9 HG
Bestell-Nr.:      100011268

	Katalog: OER08b	Seite:  337    
Nummer	Kurztexte
100011270	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   12   HG
Heizleistung     10,1kW,   m.   Heissgasnutzung
Suchbegriff:	WPSW12HG
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7183	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 12 HG 
Platzsparende Ausführung zur 
Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung  
werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe 
10% der Leistung für die 
Brauchwassererwärmung auf einem 
Temperaturniveau von 60-70°C mittels 
zweitem Plattenwärmetauscher genutzt. 
Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne 
Reduzierung der Leistungszahl, 
Speicherladepumpe und  thermostatisches 
Regulierventil eingebaut. Verdampfer und 
Kondensator aus Edelstahl Edelstahl-
Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-
Kompressor mit internem Wicklungsschutz 
und Überdrucksicherheitsventil Netzüber-
wachung, Kältekreisüberwachung mit 
Betriebs-zustandsanzeige, internen 
Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001 
WPC mit Außenfühler, Speicherfühler, 
Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung 
eines direkten und eines Mischerkreises 
für Heizung oder Passiv Kühlen, der 
Brauchwassererwärmung und der Ein-
/Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit 
Bivalentpunkt. Kältekreislauf mit R407C 
(FCKW frei) gefüllt und die Wärmepumpe 
wurde im Werk durch Probelauf eingestellt 
und geprüft.
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe   mm 500 
Wärmetauscheranschluss : 1" 
Heizleistung SOW35      kW 10,1 
Heizleistung SOW50      kW 9,3 
Leistungsaufnahme S0W35 kW 2, 3 
Leistungsaufnahme S0W50 kW 3,1 
Absicherung:      A träge 16 
Gewicht:	kg 148
Schalldruckpegel: dB(A) 48 
Type:	OERTLI WPSW 12 HG
Bestell-Nr.:      100011270

	Katalog: OER08b	Seite:  338    
Nummer	Kurztexte
100011272	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   15   HG
Heizleistung     13,4kW,   m.   Heissgasnutzung
Suchbegriff:	WPSW15HG
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        7907     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 15 HG 
Platzsparende Ausführung zur 
Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung  
werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe 
10% der Leistung für die 
Brauchwassererwärmung auf einem 
Temperaturniveau von 60-70°C mittels 
zweitem Plattenwärmetauscher genutzt. 
Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne 
Reduzierung der Leistungszahl, 
Speicherladepumpe und thermostatisches 
Regulierventil eingebaut.
Verdampfer und Kondensator aus Edelstahl 
Edelstahl-Plattenwärmetauscher, Voll-
hermetik Scroll-Kompressor mit internem 
Wicklungsschutz und Überdrucksicher-
heitsventil Netzüberwachung, 
Kältekreisüberwachung mit Betriebs-
zustandsanzeige, internen Absicherungen, TEM 
Heizungsmanager SE 6001 WPC mit 
Außenfühler, Speicherfühler, Vorlauf- und 
Rücklauffühler für Regelung eines direkten 
und eines Mischerkreises für Heizung oder 
Passiv Kühlen, der Brauchwassererwärmung 
und der Ein-/Aus-schaltung des Elektro- 
Heizstabes mit Bivalentpunkt.
Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei) 
gefüllt und die Wärmepumpe wurde im 
Werk durch Probelauf eingestellt und 
geprüft.
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe   mm 500
Wärmetauscheranschluss:  1 1/4" 
Heizleistung SOW35       kW 13,4 
Heizleistung SOW50       kW 12,4 
Leistungsaufnahme S0W35  kW 3,0 
Leistungsaufnahme S0W50  kW 4,1 
Absicherung:      A träge 20 
Gewicht:	kg 155
Schalldruckpegel: dB(A) 48 
Type:	OERTLI WPSW 15 HG
Bestell-Nr.:      100011272

	Katalog: OER08b	Seite:  339    
Nummer	Kurztexte
100011273	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   19   HG
Heizleistung   16,2kW,   m.   Heissgasnutzung
Suchbegriff:	WPSW19HG
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        8580     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 19 HG 
Platzsparende Ausführung zur 
Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung  
werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe 
10% der Leistung für die 
Brauchwassererwärmung auf einem 
Temperaturniveau von 60-70°C mittels 
zweitem Plattenwärmetauscher genutzt. 
Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne 
Reduzierung der Leistungszahl, 
Speicherladepumpe und  thermostatisches 
Regulierventil eingebaut. Verdampfer und 
Kondensator ausEdelstahl Edelstahl-
Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-
Kompressor mit internem Wicklungsschutz 
und Überdrucksicherheit sventilNet 
züberwachung, Kältekreisüberwachung mit 
Betriebs-zustandsanzeige, internen 
Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001 
WPC mit Aussenfühler, Speicherfühler, 
Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung 
eines direkten und eines Mischerkreises 
für Heizung oder Passiv Kühlen, der 
Brauchwassererwärmung und der Ein-
/Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit 
Bivalentpunkt. Kältekreislauf mit R407C 
(FCKW frei) gefüllt und die Wärmepumpe 
wurde im Werk durch Probelauf eingestellt 
und geprüft.
Abmessungen: 
Höhe:   mm 725 
Breite: mm 365 
Tiefe:  mm 500
Wärmetauscheranschluss: 1 1/4" 
Heizleistung SOW35      kW 16,2 
Heizleistung SOW50      kW 15,4 
Leistungsaufnahme S0W35 kW 3,6 
Leistungsaufnahme S0W50 kW 5,1 
Absicherung:      A träge 25 
Gewicht:	kg 160
Schalldruckpegel: dB(A) 48 
Type:	OERTLI WPSW 19 HG
Bestell-Nr.:      100011273

Katalog: OER08b	Seite:  340    

Nummer	Kurztexte
100011288	OERTLI   Speicherladeset
für  GMR1024   condens   mit   OBU130,   HG57
Suchbegriff:	Speicherladeset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	55	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset
für GMR1024 condens mit OBU130 
Kolli HG 57
Bestell-Nr.: 100011288

Katalog: OER08b	Seite:  341     

Nummer	Kurztexte
100011289	OERTLI  Montageplatte   für  GMR   1024
mit  Wartungshähnen  und  Rohrtrenner,   HG58
Suchbegriff:	Montageplatte
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	277	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Montageplatte für GMR 1024 mit 
Wartungshähnen und Rohrtrenner bei 
separater Lieferung
Kolli HG 58 Bestell-
Nr.: 100011289

Katalog: OER08b	Seite:  342    

Nummer	Kurztexte
100011290	OERTLI  Montageplatte   für  GMR   1024   combi
mit  Wartungshähnen  und  Rohrtrenner,   HG59
Suchbegriff:	Montageplatte
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	244	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Montageplatte für GMR 1024 combi 
mit Wartungshähnen und Rohrtrenner bei 
separater Lieferung
Kolli HG 59 Bestell-
Nr.: 100011290

Katalog: OER08b	Seite:  343    

Nummer	Kurztexte
100011295	OERTLI   Rohrsatz   z.   Anschluss   nach  oben
für  GMR   1024      (HG19   zwingend  erforderl.)
Suchbegriff:	Rohrsatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	107	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrsatz   zum Anschluss   nach 
Oben   für   GMR   102 4 Kolli   HG   64
Kolli HG 19 ist zwingend erforderlich ! 
Bestell-Nr.: 100011295

	Katalog: OER08b	Seite:  344    
Nummer	Kurztexte
100011326	OERTLI   Gas-Brennwertgerät,   wandhängend
Optimat   GMR   1024   condens,   6-24   kW
Suchbegriff:	GMR1024cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2065	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertgerät   GMR   1024 
condens
-	wandhängend
-	modulierender Brenner
-	raumluftab- und unabhängig
-	von 6 bis 24 kW
Optimat GMR 102 4 condens Gas-Brennwert-
Wandkessel für Erdgas E, LL, Flüssiggas B/P 
mit Edelstahl-Wärmetauscher, Gerätesyphon, 
Sicherheitsventil und Manometer im 
Lieferumfang enthalten. Ausdehnungsgefäß 8 
Liter eingebaut. Die Wartungshähne und der 
Gasgeräte -Absperrhahn incl. TAE 3/4" 
gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Ein 
Wandabstandsrahmen, der ein Verlegen der 
Anschlussrohre nach oben ermöglicht und 
Anschlussrohre nach oben sind als Zubehör 
erhältlich. Alle Brennwertgeräte sind 
heizwasserseitig mit Glattrohr-Anschlüssen 
O 22 mm / trinkwasser- und speicherseitig 
O 15 mm ausgestattet. Alle Geräte: mit 
eingebauter Pumpe, Umschaltventil für 
Heizung und Warmwasser.
Der Außenfühler zur witterungsgeführten 
Regelung ist als Zubehör erhältlich. Die 
Reglung ist steckerfertig für weitere 
Regelungskomponenten vorverdrahtet, welche 
als Zubehör erhältlich sind.
Betriebsarten nach DVGW-TRGI_ B2 
3-C13x-C33x-C4 3x-C53-C63x-C8 3x 
Gerätekategorie: II2ELL3B/P
Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck (Heizung): 3 bar 
zul. Betriebsüberdr. (Kaltwasser): 8 bar 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:  110 °C
Typ :        Optimat GMR 102 4 condens
Nennbelastung      : 5,8-24 kW
Nennleistung 80/60 : 5,5-23,6 kW
Nennleistung 40/30 : 6,3-25 kW
Abgasanschluss     : 60 / 100 mm
Norm-Nutzungsgrad    40/30 : 109 %
Gasdurchsatz max.
Erdgas E    : 2,4 m3/h
Erdgas LL   : 2,8 m3/h
Flüssiggas  : 1,9 kg/h
Restförderhöhe Pumpe (dt=20K): 200 mbar

Katalog: OER08b
Seite: 345 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Ausdehnungsgefäß    :
8 l

Vordruck MAG

1 bar

min. Betriebsüberdr.

1 bar

Wasserinhalt

1,7 l

Gewicht

2 9 kg

Abgastemp. 80/60

7 8 grd

Restförderdruck

50 Pa

Elektroanschluss

230 V

Aufgen. Lstng. Ges.

115 W

Aufgen. Lstng. Pumpe

90 W

Schallemission

< 44 dB(A)

Schutzart

IPX4D

Bestell-Nr.:
100011326

	Katalog: OER08b	Seite:  346    
Nummer	Kurztexte
100011327	OERTLI   Gas-Brennwertgerät,   WW-Booster
Optimat   GMR   1024   COMBI   condens,   6-24   kW

Suchbegriff:	GMR1024Combicon
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2179	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   GMR   102 4   COMBI   condens 
Gas-Brennwertgerät
-	wandhängend
-	mit eingebautem Platten-WT für 
Warmwasserbereitung
-	modulierender Brenner
-	raumluftab- und unabhängig
-	von 6 bis 2 4 kW
-	WW-Booster 28 kW
Optimat GMR 102 4 COMBI condens Gas-
Brennwert-Wandkessel für Erdgas E, LL, 
Flüssiggas B/P mit Edelstahl-
Wärmetauscher, Gerätesyphon, 
Sicherheitsventil und Manometer im 
Lieferumfang enthalten. Ausdehnungsgefäß 
8 Liter eingebaut. Die Wartungshähne und 
der Gasgeräte -Absperrhahn incl. TAE 
3/4" gehören ebenfalls zum Lieferumfang. 
Ein Wandabstandsrahmen, der ein Verlegen 
der Anschlussrohre nach oben ermöglicht 
und Anschlussrohre nach oben sind als 
Zubehör erhältlich. Alle Brennwertgeräte 
sind heizwasserseitig mit Glattrohr-
Anschlüssen O 22 mm / trinkwasserseitig 
O 15 mm ausgestattet. Alle Geräte: mit 
eingebauter Pumpe, Umschaltventil für 
Heizung und Warmwasser.
Der Außenfühler zur witterungsgeführten 
Regelung ist als Zubehör erhältlich. Die 
Reglung ist steckerfertig für weitere 
Regelungskomponenten vorverdrahtet, 
welche als Zubehör erhältlich sind.
Betriebsarten nach DVGW-TRGI_ B2 
3-C13x-C33x-C4 3x-C53-C63x-C8 3x 
Gerätekategorie: II2ELL3B/P
Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck (Heizung): 3 bar 
zul. Betriebsüberdr. (Kaltwasser ):8 bar 
Sicherheitstemperaturbegrenzer: 110 ° C
Typ :         Optimat GMR 102 4 COMBI 
condens
5,8-24 kW 
2 8 kW
5,5-23,6  kW 
6,3-25 kW 60 
/ 100 mm
Nennbelastung WW-
Booster Nennleistung 
80/60 Nennleistung 
40/30 Abgasanschluss
Norm-Nutzungsgrad 40/30 : 109 %

Katalog: OER08b    Seite: 347 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Gasdurchsatz max.

Erdgas E        :
2,4 m3/h

Erdgas LL       :
2,8 m3/h

Flüssiggas      :
1,9 kg/h

Restförderhöhe Pumpe (dt=20K): 200 mbar

Ausdehnungsgefäß:
8 l

Vordruck MAG    :
1 bar

min. Betriebsüberdr.:
1 bar

Wasserinhalt    :
1,8 l

Gewicht         :
30,5 kg

Abgastemp. 80/60:
7 8 grd

Restförderdruck:
100 Pa

Elektroanschluss :
230 V

Aufgen. Lstng. Ges.:
115 W

Aufgen. Lstng. Pumpe:
90 W

Schallemission:
< 44 dB(A)

Schutzart:
IPX4D

Bestell-Nr.:
100011327

	Katalog: OER08b	Seite:  348    
Nummer	Kurztexte
100011367	OERTLI Abgasklappe  als  Rückstromsicher.
Mehrfachbelegung  GMR   1024   bis   3   Geräte
Suchbegriff:	Abgasklappe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	36	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasklappe   als
Rückstromsicherung für Mehrfachbelegung 
GMR 1024 mit bis zu 3 Geräten überein-
ander.
DY 8 84
Bestell-Nr.:      100011367

	Katalog: OER08b	Seite:  349    
Nummer	Kurztexte
100011710	OERTLI   Luft-Wasser-Wärmepumpe  WPLW   9   HG
Leistungsaufnahme     2,2   kW  bei   W  35,

Suchbegriff:	WPLW9 HG
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        8570     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 9 HG 
Platzsparende Ausführung für 
Innenaufstellung. Dank dem Prinzip der 
Heißgasentwärmung können im 
Kältekreislauf der Wärmepumpe 10% der 
Leistung auf einem Temperaturniveau von 
60-70°C mittels eines zweiten 
Plattenwärmetauschers genutzt werden. 
Dies ermöglicht Brauchwassertemperaturen 
von bis zu 60°C ohne Reduzierung der 
Leistungszahl.
Die Wärmegewinnung erfolgt durch 
Ansaugen der Außenluft durch einen 
Schlauch von 400 mm . Der Kältekreis ist 
mit  dem Kältemittel R 404 A gefüllt und 
die Wärmepumpe wird im Werk durch 
Probelauf eingestellt und geprüft. Das 
Stahlblechgehäuse ist in RAL 3020 
lackiert und  für die Aufstellung im 
Innenraum geräuschgedämmt und für den 
Anschluss an ein Luftkanalsystem 
geeignet.
Ein Radialgebläse mit EC Motoren 
Technologie sorgt für sparsamen Betrieb 
und größte Laufruhe.
Serienmäßig gehört die Speicherladepumpe 
mit thermostatischem Regulierventil für 
den Heißwasser-Vorlauf aus dem HG 
Wärmetauscher zum Lieferumfang. Das 
Elektro-Schaltfeld ist intern fix und 
fertig verdrahtet mit den erforderlichen 
Schaltungen, Schutzrelais internen 
Absicherungen und einem Heizungsmanager 
für die witterungs-geführte Regelung 
eines Mischerkreises für Heizung der 
Warmwasserbereitung und Ein-Ausschalten 
eines Elektro-Heiz-stabes mit 
Bivalentpunkt.Mit Außenfühler, 
Speicherfühler, Vorlauffühler und 
Warmwasserfühler.
Vor- und Rücklauffühler sind in der 
Wärmepumpe werksseitig integriert.
Abmessungen: Höhe   
: 1320 mm Breite 
: 780 mm Tiefe  
: 970 mm
9,2 kW	LZ	4,2
8,9 kW	LZ	3,4
7.1	kW	LZ	3,2 
6,8 kW	LZ	2,6
6.1	kW	LZ	2,8 
5,6 kW	LZ	2,2
Leistung L10/W35 
Leistung L10/W45 
Leistung L2/W35 
Leistung L2/W45 
Leistung L-7/W35 
Leistung L -7/W45

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 350

Nummer
Kurztexte

Wärmetauscheranschluss:
1"

Leistungsaufnahme              :
kW  2,2   bei  W
35

kW  2,6   bei  W
45

Absicherung
A  träge   16

Gewicht:
kg   255

Verdampfer   Luftdurchsatz
m3/h   2000

Schalldruckpegel:
dB(A)    47

Bestell-Nr.:
100011710

	Katalog: OER08b	Seite:  351     
Nummer	Kurztexte
100011712	OERTLI   Luft-Wasser-Wärmepumpe  WPLW   13   HG
Leistung  L10/W35:   12,7   kW  LZ   4,7
Suchbegriff:	WPLW13HG
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        8756     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 13 HG 
Platzsparende Ausführung für Innenauf-
stellung. Dank dem Prinzip der Heißgas-
entwärmung können im Kältekreislauf der 
Wärmepumpe 10% der Leistung auf einem 
Temperaturniveau von 60-70°C mittels eines 
zweiten Plattenwärmetauschers genutzt 
werden. Dies ermöglicht  Brauch-
wassertemperaturen von bis zu 60°C ohne 
Reduzierung der Leistungszahl. Die 
Wärmegewinnung erfolgt durch Ansaugen der 
Außenluft durch einen Schlauch von 400 mm . 
Der Kältekreis ist mit  dem Kältemittel R 
404 A gefüllt und die Wärmepumpe wird im 
Werk durch Probelauf eingestellt und 
geprüft. Das Stahlblechgehäuse ist in RAL 
3020 lackiert und  für die Aufstellung im 
Innenraum geräuschgedämmt und für den 
Anschluss an ein Luftkanalsystem geeignet.
Ein Radialgebläse mit EC Motoren 
Technologie sorgt für sparsamen Betrieb und 
größte Laufruhe.
Serienmäßig gehört die Speicherladepumpe 
mit thermostatischem Regulierventil für 
den Heißwasser-Vorlauf aus dem HG 
Wärmetauscher zum Lieferumfang. Das 
Elektro-Schaltfeld ist intern fix und 
fertig verdrahtet mit den erforderlichen 
Schaltungen, Schutzrelais internen 
Absicherungen und einem Heizungsmanager 
für die witterungs-geführte Regelung eines 
Mischerkreises für Heizung der 
Warmwasserbereitung und Ein-Ausschalten 
eines Elektro-Heizstabes mit Bivalentpunkt. 
Mit Außenfühler, Speicherfühler, 
Vorlauffühler und Warmwasserfühler.
Vor- und Rücklauffühler sind in der 
Wärmepumpe werksseitig integriert.
Abmessungen: 
Höhe:   1320 mm 
Breite: 780 mm 
Tiefe:  970 mm
Leistung L10/W35: 12,7	kW LZ 4,7
Leistung L10/W45: 11,9	kW LZ 3,4
Leistung L  2/W35: 9,5	kW LZ 3,4 
Leistung L  2/W45: 9,1  kW LZ 2,6 
Leistung L-7/W 35: 7,8  kW LZ 2,8
Leistung L -7/W45: 7,6	kW LZ 2,2 
Wärmetauscheranschluss : 1" 
Leistungsaufnahme        kW 2,8 bei W 35

	Katalog: OER08b	Seite:  352    

Nummer        Kurztexte

kW 3,5 bei W 45

Absicherung
A träge 20

Gewicht:
kg 265

Verdampfer Luftdurchsatz
:m3/h 2500

Schalldruckpegel:
dB(A) 48

Bestell-Nr.:
100011712

	Katalog: OER08b	Seite:  353    
Nummer	Kurztexte
100011713	OERTLI   Luft-Wasser-Wärmepumpe  WPLW   17   HG
Leistung  L10/W35:      17,0   kW  LZ   4,6
Suchbegriff:	WPLW17HG
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	9015	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 17 HG 
Platzsparende Ausführung für 
Innenaufstellung. Dank dem Prinzip der 
Heißgasentwärmung können im Kältekreislauf 
der Wärmepumpe 10% der Leistung auf einem 
Temperaturniveau von 60-70°C mittels eines 
zweiten Plattenwärmetauschers genutzt 
werden. Dies ermöglicht 
Brauchwassertemperaturen von bis zu 60°C 
ohne Reduzierung der Leistungszahl.
Die Wärmegewinnung erfolgt durch Ansaugen 
der Außenluft durch einen Schlauch von 400 
mm . Der Kältekreis ist mit  dem 
Kältemittel R 404 A gefüllt und die 
Wärmepumpe wird im Werk durch Probelauf 
eingestellt und geprüft. Das 
Stahlblechgehäuse ist in RAL 3020 lackiert 
und  für die Aufstellung im Innenraum 
geräuschgedämmt und für den Anschluss an 
ein Luftkanalsystem geeignet.
Ein Radialgebläse mit EC Motoren 
Technologie sorgt für sparsamen Betrieb und 
größte Laufruhe.
Serienmäßig gehört die Speicherladepumpe 
mit thermostatischem Regulierventil für 
den Heißwasser-Vorlauf aus dem HG 
Wärmetauscher zum Lieferumfang. Das 
Elektro-Schaltfeld ist intern fix und 
fertig verdrahtet mit den erforderlichen 
Schaltungen, Schutzrelais internen 
Absicherungen und einem Heizungsmanager 
für die witterungs-geführte Regelung eines 
Mischerkreises für Heizung der 
Warmwasserbereitung und Ein-Ausschalten 
eines Elektro-Heiz-stabes mit 
Bivalentpunkt. Mit Außenfühler, 
Speicherfühler, Vorlauffühler und 
Warmwasserfühler.
Vor- und Rücklauffühler sind in der 
Wärmepumpe werksseitig integriert.
Abmessungen:
Höhe:   1320 mm
Breite: 780 mm
Tiefe:  970
Leistung L10/W35:  17,0 kW LZ 4,6
Leistung L10/W45:  14,9 kW LZ 3,2
Leistung L  2/W35: 12,6 kW LZ 3,4
Leistung L  2/W45: 12,2 kW LZ 2,6
Leistung L-7/W 35: 10,3 kW LZ 2,8
Leistung L -7/W45: 9,7 kW LZ 2,1
Wärmetauscheranschluss: 1"

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 354

Nummer
Kurztexte

Leistungsaufnahme
kW   3,7   bei  W
35

kW   4,7   bei  W
45

Absicherung
A  träge   20

Gewicht:
kg   280

Verdampfer   Luftdurchsatz
:m3/h   3000

Schalldruckpegel:
dB(A)    48

Bestell-Nr.:
100011713

	Katalog: OER08b	Seite:  355    
Nummer	Kurztexte
100064	Adapterstecker-Zwischenstück  Z   113
zum  einfachen  Anschluß  eines   externen
Suchbegriff:	Adapterstecker
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	57	per Stck
Ausschreibungtext:Adapterstecker-Zwischenstück Z 113
zum einfachen Anschluß eines externen 
Magnetventils z. B. als 
Gewässerschutzventil nach §19 WHG 
Bestell-Nr.:  100064

Katalog: OER08b
Seite:  356    
Nummer
Kurztexte

100180
OERTLI     Brennerstecker

7-polig  für  Fremdkessel    (   einstufig   )

Suchbegriff:           Brennerstecker

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     11                 per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Brennerstecker

7-polig   für   Fremdkessel

(   einstufig   )

Bestell-Nr.:    100180

Katalog: OER08b	Seite:  357    

Nummer	Kurztexte
100182	OERTLI   Brennerstecker  4-polig
für   Fremdk.   zusätzl.   zu   100180   (2-stuf.)
Suchbegriff:	Brennerstecker
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Brennerstecker 4-
polig für Fremdkessel ( 2. 
Stufe ) zusätzlich zum 
Brennerstecker 7-polig ( 
1.Stufe )
Bestell-Nr.: 100182

Katalog: OER08b	Seite:  358    

Nummer	Kurztexte
104444	OERTLI     hitzebeständ.   Fett
für  den  Service  von  Gebläsebrennern
Suchbegriff:	Fett
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	22	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     hitzebeständ.   Fett
für den Service von Gebläsebrennern
Bestell-Nr.: 104444

Katalog: OER08b           Seite: 359    
Nummer
Kurztexte
104729
OERTLI  Ventilüberwachungssystem VPS   504

(passend  zu  allen MB-Gasstraßen)

Suchbegriff:           Ventilüberwach.

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    657              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ventilüberwachungssystem VPS   504 
(passend   zu   allen  MB-Gasstraßen) Bestell-Nr.:      104729

	Katalog: OER08b	Seite:  360    
Nummer	Kurztexte
105518	OERTLI   Öl-Gebläsebr.OES   441-3LZ
Feuerungsleistung:   200-625   kW
Suchbegriff:	OES-441-3LZ
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2598     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-3LZ 
Feuerungsleistung: 200-625 kW CE geprüft 
nach EN 267, Niederspannungsrichtlinie 
79/23 EWG, EN 60335 EMV-Richtlinie 89/399 
EWG, für die Verbrennung von Heizöl EL 
nach DIN 51603
Für einen Feuerraumgegendruck bis max. 
11 mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug- 
und druckseitiger Luftregulierung zur 
Optimierung der Verbrennung
-	Flammenüberwachung mittels Fotowider 
standszelle
-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch 
besseres Startverhalten und Vermin 
derung von Pulsationseffekten sowie 
saubere Verbrennung.
-	Energiesparluftklappe bei Brenner 
stillstand automatisch schließend
-	Einfache Brennermontage mittels 
Schiebeflansch
-	Integrierte Brennerplatte für eine 
einfache zeitsparende Wartung
-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro 
nisches Steuergerät (Feuerungsautomat) 
DKW 972
-	elektronischer Zündtransformator
-	Luftüberwachung mittels Luftdruck 
wächter für dreiphasige Versorgung
-	separater Ölpumpen-Elektromotor
-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)
-	Gehäuseform mit optimierter Luft 
führung als Lärmfalle
-	Ölschläuche (1,5 m)
-	Ölpumpe mit integrierten Magnet 
ventilen
-	Elektrischer Anschluß mittels Steck 
buchsen nach DIN 4791
-	komplett verdrahtet
Typ	:OES-441-3 LZ
Feuerungsleistung       :  200-625 kW 
Öldurchsatz	: 16,8-43,3 kg/h
minimal einstellbare Vollast/Durchsatz       
:      300 kW
25,3 kg/h 
elektrische
Leistungsaufnahme       :     1500 W 
Elektrischer Anschluß   : 400 V/50 Hz
Drehstrom
Bestell-Nr.	:   105518

	Katalog: OER08b	Seite:  361     
Nummer	Kurztexte
105519	OERTLI   Öl-Gebläsebr.   OES   442   LZ
Feuerungsleistung:   290-765   kW
Suchbegriff:	OES442LZ
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2722     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 442 LZ 
Feuerungsleistung: 290-765 kW CE geprüft 
nach EN 267, Niederspannungsrichtlinie 
79/23 EWG, EN 60335 EMV-Richtlinie 89/399 
EWG, für die Verbrennung von Heizöl EL 
nach DIN 51603
Für einen Feuerraumgegendruck bis max. 
12 mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug- 
und druckseitiger Luftregulierung zur 
Optimierung der Verbrennung
-	Flammenüberwachung mittels Fotowider 
standszelle
-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch 
besseres Startverhalten und Vermin 
derung von Pulsationseffekten sowie 
saubere Verbrennung.
-	Energiesparluftklappe bei Brenner 
stillstand automatisch schließend
-	Einfache Brennermontage mittels 
Schiebeflansch
-	Integrierte Brennerplatte für eine 
einfache zeitsparende Wartung
-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro 
nisches Steuergerät (Feuerungsautomat) 
DKW 972
-	elektronischer Zündtransformator
-	Luftüberwachung mittels Luftdruck 
wächter für dreiphasige Versorgung
-	separater Ölpumpen-Elektromotor
-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)
-	Gehäuseform mit optimierter Luft 
führung als Lärmfalle
-	Ölschläuche (1,5 m)
-	Ölpumpe mit integrierten Magnet 
ventilen
-	Elektrischer Anschluß mittels Steck 
buchsen nach DIN 4791
-	komplett verdrahtet
Typ	:  OES-442	LZ
Feuerungsleistung       :  290-765	kW
Öldurchsatz	:24,4-64,5	kg/h
minimal einstellbare
Vollast/Durchsatz       :      465	kW
39,2	kg/h 
elektrische
Leistungsaufnahme       :     1500	W
Elektrischer Anschluß   : 400 V/50	Hz
Drehstrom
Bestell-Nr.	:   105519

	Katalog: OER08b	Seite:  362    
Nummer	Kurztexte
105520	OERTLI   Öl-Gebläsebr.   OES   443   LZ
Feuerungsleistung:   360-1050   kW
Suchbegriff:	OES443LZ
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3183	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 443 LZ 
Feuerungsleistung: 360-1050 kW CE geprüft 
nach EN 267, Niederspannungsrichtlinie 
79/23 EWG, EN 60335 EMV-Richtlinie 89/399 
EWG, für die Verbrennung von Heizöl EL 
nach DIN 51603
Für einen Feuerraumgegendruck bis max. 
14 mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug- 
und druckseitiger Luftregulierung zur 
Optimierung der Verbrennung
-	Flammenüberwachung mittels Fotowider 
standszelle
-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch 
besseres Startverhalten und Vermin 
derung von Pulsationseffekten sowie 
saubere Verbrennung.
-	Energiesparluftklappe bei Brenner 
stillstand automatisch schließend
-	Einfache Brennermontage mittels 
Schiebeflansch
-	Integrierte Brennerplatte für eine 
einfache zeitsparende Wartung
-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro 
nisches Steuergerät (Feuerungsautomat) 
DKW 972
-	Hochspannungs-Zündtransformator
-	Luftüberwachung mittels Luftdruck 
wächter für dreiphasige Versorgung
-	separater Ölpumpen-Elektromotor
-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)
-	Gehäuseform mit optimierter Luft 
führung als Lärmfalle
-	Ölschläuche (1,5 m)
-	Ölpumpe mit integrierten Magnet 
ventilen
-	Elektrischer Anschluß mittels Steck 
buchsen nach DIN 4791
-	komplett verdrahtet
Typ	:  OES-443	LZ
Feuerungsleistung       : 360-1050	kW
Öldurchsatz	:30,3-88,5	kg/h
minimal einstellbare
Vollast/Durchsatz       :      550	kW
46,4	kg/h 
elektrische
Leistungsaufnahme       :     1500	W
Elektrischer Anschluß   : 400 V/50	Hz
Drehstrom
Bestell-Nr.	:   105520

	Katalog: OER08b	Seite:  363    
Nummer	Kurztexte
105617	OERTLI   Öl-Gebläsebr.OES   441-1LZ
Feuerungsleistung:   185-   515   kW
Suchbegriff:	OES441LZ-1
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2215	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-1LZ 
Feuerungsleistung: 185- 515 kW CE geprüft 
nach EN 267, Niederspannungsrichtlinie 
79/23 EWG, EN 60335 EMV-Richtlinie 89/399 
EWG, für die Verbrennung von Heizöl EL 
nach DIN 51603
Für einen Feuerraumgegendruck bis max. 8 
mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug- und 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Optimierung der Verbrennung
-	Flammenüberwachung mittels Fotowider 
standszelle
-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch 
besseres Startverhalten und Vermin 
derung von Pulsationseffekten sowie 
saubere Verbrennung.
-	Energiesparluftklappe bei Brenner 
stillstand automatisch schließend
-	Einfache Brennermontage mittels 
Schiebeflansch
-	Integrierte Brennerplatte für eine 
einfache zeitsparende Wartung
-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro 
nisches Steuergerät (Feuerungsautomat) 
DKW 972
-	elektronischer Zündtransformator
-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)
-	Gehäuseform mit optimierter Luft 
führung als Lärmfalle
-	Ölschläuche (1,5 m)
-	Ölpumpe mit integrierten Magnet 
ventilen
-	Elektrischer Anschluß mittels Steck 
buchsen nach DIN 4791, komplett ver 
drahtet
Typ	:OES-441-1 LZ
Feuerungsleistung       : 185- 515 kW 
Öldurchsatz	:15,6-43,3 kg/h
minimal einstellbare Vollast/Durchsatz       
:      285 kW
24 kg/h 
elektrische
Leistungsaufnahme       :      650 W 
Elektrischer Anschluß   : 230 V/50 Hz
Wechselstrom 
Gewicht	:       60 kg
Bestell-Nr.	:   105617

Katalog: OER08b           Seite:  364    
Nummer
Kurztexte

105627
Brennerwagen
für  nicht   schwenkbare

Kesseltüren
für   OES/OEN   440   LZ

Such begriff:
Brennerwagen

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
900               per Stck

Ausschreibungtext: Brennerwagen   für   nicht   schwenkbare

Kesseltüren   für   OES/OEN   440   LZ

Bestell-Nr.:      105627

Katalog: OER08b           Seite:  365    
Nummer
Kurztexte
106055
OERTLI   Brennerprüfgerät   UP   716

Suchbegriff:           Brennerprüfger.

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     243              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Brennerprüfgerät   UP   716

Bestell-Nr.:      106055

Katalog: OER08b           Seite: 366    
Nummer
Kurztexte

106056
Universal-Brennerprüfgerät  UP   940

geeignet   zum
Prüfen  der  Steuergerät-

Such begriff:
UP 940

Rabattgruppe:
4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
271               per Stck

Ausschreibungtext:Universal-Brennerprüfgerät  UP   940

geeignet   zum  Prüfen  der   Steuergerät-

Baureihen  TF   700,    800   und MMD

Bestell-Nr.:      106056

	Katalog: OER08b	Seite:  367    
Nummer	Kurztexte
106124	OERTLI   Öl-Gebläsebrenner
OES   441-2   LZ
Suchbegriff:	OES441-2LZ
Rabattgruppe:        7
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2267	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Gebläsebrenner 
OES   441-2   LZ
Kompakter Öl-Gebläsebrenner CE 
geprüft nach EN 267 
Niederspannungsrichtlinie 79/23 EWG, 
EN 60335
EMV-Richtlinie 89/399 EWG für die 
Verbrennung von Heizöl EL nach DIN 51603
Für einen Feuerraumgegendruck bis max. 8 
mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug- und 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Optimierung der Verbrennung
-	Flammenüberwachung mittels Fotowider 
standszelle
-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch 
besseres Startverhalten und Vermin 
derung von Pulsationseffekten sowie 
saubere Verbrennung.
-	Energiesparluftklappe bei Brenner 
stillstand automatisch schließend
-	Einfache Brennermontage mittels 
Schiebeflansch
-	Integrierte Brennerplatte für eine 
einfache zeitsparende Wartung
-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro 
nisches Steuergerät (Feuerungsautomat) 
DKW 972
-	elektronischer Zündtransformator
-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)
-	Gehäuseform mit optimierter Luft 
führung als Lärmfalle
-	Ölschläuche (1,5 m)
-	Ölpumpe mit integrierten Magnet 
ventilen
-	Elektrischer Anschluß mittels Steck 
buchsen nach DIN 4791, komplett 
verdrahtet
Typ	: OES-441-2	LZ
Feuerungsleistung       :   185-625	kW
Öldurchsatz	: 15,6-43,3	kg/h
minimal einstellbare
Vollast/Durchsatz       :       285	kW
24	kg/h 
elektrische
Leistungsaufnahme       :       750	W
Elektrischer Anschluß   :  230 V/50	Hz
Wechselstrom
Bestell-Nr.	:   106124

	Katalog: OER08b	Seite:  368    
Nummer	Kurztexte
106401	OERTLI   Gas-Gebläsebrenner
OES   441-2GI,   vollautom.,   voreingestellt
Suchbegriff:	OES 441-2GI
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2793	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Gebläsebrenner
OES 441-2GI, vollautom., voreingestellt
90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie 7 3/2 3  
EWG-Niederspannungs-Richtlinie 89/336 
EWG-Richtlinien für elektromagnetische 
Verträglichkeit
-	modulierend mit bauseitigem 3-Punkt- 
Regler oder z.B.  REA 532 B
-	Gasregelstrecke mit pneumatischer 
Gas-Luft-Verbundregelung
-	Elektrischer Brennermotor
-	Gebläsesystem DUOPRESS
-	Automatische Luftabschlußklappe
-	elektronischer Zündtransformator
-	Luftüberwachung mittels Luftdruck 
wächter
-	Elektroanschluß mittels Euro-Norm 
steckbuchse nach DIN 4791
-	Haube
-	Befestigung mittels Schiebeflansch
-	Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel 
strecke
-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar
-	Kategorie : I2Esi
-	Brenner mit Verbrennungskopf voll 
ständig montiert und geprüft
-	Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle 
separat verpackt

Bezeichnung
OES 441-2 GI
Feuerungswärmeleistun
g
kW
210 -630
max. Feuerraum-

gegendruck
mbar

Durchsatz

Erdgas E
qm/h
22,2 /

31,7-65 ,6
Erdgas LL
qm/h
25,4 /

36,4-75 ,1
Voreinstellung
kW

Leistungsaufnahme
W
750

230 V /

1 N 50Hz

Wechsel-

strom
Abmessungen

Breite
mm
420
+ Gasarmatur
mm
317
Gesamt-Tiefe
mm
1108
Länge Flammrohr
mm
300
Gesamt-Höhe
mm
491
Durchm. Flammrohr
mm
168
Gewicht
kg
68

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
369
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    106401

	Katalog: OER08b	Seite:  370    
Nummer	Kurztexte
106402	OERTLI   Gas-Gebläsebrenner
OES   441-3GM,   vollautom.,   voreingestellt
Suchbegriff:	OES 441-3GM
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3291	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Gebläsebrenner
OES 441-3GI, vollautom., voreingestellt
90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie 7 3/2 3  
EWG-Niederspannungs-Richtlinie 89/336 
EWG-Richtlinien für elektromagnetische 
Verträglichkeit
-	modulierend mit bauseitigem 3-Punkt- 
Regler oder z.B.  REA 532 B
-	Gasregelstrecke mit pneumatischer 
Gas-Luft-Verbundregelung
-	Elektrischer Brennermotor
-	Gebläsesystem DUOPRESS
-	Automatische Luftabschlußklappe
-	elektronischer Zündtransformator
-	Luftüberwachung mittels Luftdruck 
wächter
-	Elektroanschluß mittels Euro-Norm 
steckbuchse nach DIN 4791
-	Haube
-	Befestigung mittels Schiebeflansch
-	Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel 
strecke
-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar
-	Kategorie : I2Esi
-	Brenner mit Verbrennungskopf voll 
ständig montiert und geprüft
-	Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle 
separat verpackt

Bezeichnung
OES 441-3 GI
Feuerungswärmeleistun
g
kW
210 -680
max. Feuerraum-

gegendruck
mbar

Durchsatz

Erdgas E
qm/h
22,2 /

31,7-68 ,8
Erdgas LL
qm/h
25,4 /

36,4-78 ,8
Voreinstellung
kW

Leistungsaufnahme
W
1500

230 V /

400 V 3N

50Hz

Wechselst
Abmessungen

Breite
mm
420
+ Gasarmatur
mm
317
Gesamt-Tiefe
mm
1108
Länge Flammrohr
mm
300
Gesamt-Höhe
mm
491
Durchm. Flammrohr
mm
168
Gewicht
kg
68

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
371
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr.:    106402

	Katalog: OER08b	Seite:  372    
Nummer	Kurztexte
106404	OERTLI   Gas-Gebläsebrenner
OES   443   GI,   vollautom.,   voreingestellt
Suchbegriff:	OES 443 GI
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3788	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Gebläsebrenner
OES 443 GI, vollautom., voreingestellt
90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie 7 3/2 3  
EWG-Niederspannungs-Richtlinie 89/336 
EWG-Richtlinien für elektromagnetische 
Verträglichkeit
-	modulierend mit bauseitigem 3-Punkt- 
Regler oder z.B.  REA 532 B
-	Gasregelstrecke mit pneumatischer 
Gas-Luft-Verbundregelung
-	Elektrischer Brennermotor
-	Gebläsesystem DUOPRESS
-	Automatische Luftabschlußklappe
-	elektronischer Zündtransformator
-	Luftüberwachung mittels Luftdruck 
wächter
-	Elektroanschluß mittels Euro-Norm 
steckbuchse nach DIN 4791
-	Haube
-	Befestigung mittels Schiebeflansch
-	Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel 
strecke
-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar
-	Kategorie : I2Esi
-	Brenner mit Verbrennungskopf voll 
ständig montiert und geprüft
-	Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle 
separat verpackt

Bezeichnung
OES 443 GI
Feuerungswärmeleistun
g
kW
330 -1000
max. Feuerraum-

gegendruck
mbar

Durchsatz

Erdgas E
qm/h
34,9 /

63,5-105,8
Erdgas LL
qm/h
40,0 /

72,7-121,2
Voreinstellung
kW

Leistungsaufnahme
W
2200

230 V /

400 V 3N

50Hz

Wechselst
Abmessungen

Breite
mm
420
+ Gasarmatur
mm
317
Gesamt-Tiefe
mm
1239
Länge Flammrohr
mm
300
Gesamt-Höhe
mm
492
Durchm. Flammrohr
mm
220
Gewicht
kg
73

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
373
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    106404

Katalog: OER08b	Seite:  374    

Nummer	Kurztexte
106446	OERTLI   zusätzl.   Schalldämmhaube
für  OES/OEN   330   L  u.   G,    15-18dB(A)
Suchbegriff:	Schalldämmhaube
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1294	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   zusätzl.   Schalldämmhaube
für OES/OEN 330 L u. G, 15-18dB(A) 
Bestell-Nr.: 106446

Katalog: OER08b	Seite:  375    

Nummer	Kurztexte
106522	OERTLI  Anschlußset   für  Gebläsebrenner
bei   einem Druck  größer   30  mbar
Suchbegriff:	Anschlußset
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	87	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlußset für Gebläsebrenner - 
bei einem Druck größer 30 mbar
Bestell-Nr.: 106522

	Katalog: OER08b	Seite:  376    
Nummer	Kurztexte
106532	OERTLI  Gasregelstrecke  DMV-VEF  520
Für  Gebläsebrenner  OES   440   GM/GI/GIR
Suchbegriff:	DMV-VEF 520
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1433	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasregelstrecke   DMV-VEF   520
Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR
-	Gas-Magnetventil
-	Gasdruckwächter
-	Anschlussmöglichkeit für Ventildicht 
heitskontrolle
-	Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck
-	Anschlussgrösse 2 Zoll
-	Gewicht 10 kg
Bei Vordrücken über 55 mbar ist immer 
die DMV-VEF 512 in Verbindung mit dem 
Druckregler FRS 520 zu verwenden !!
Bestell-Nr.: 106532

	Katalog: OER08b	Seite:  377    
Nummer	Kurztexte
106533	OERTLI  Gasregelstrecke  DMV-VEF  525
Für  Gebläsebrenner  OES   440   GM/GI/GIR
Suchbegriff:	DMV-VEF 525
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1987	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasregelstrecke   DMV-VEF   525
Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR
-	Gas-Magnetventil
-	Gasdruckwächter
-	Anschlussmöglichkeit für Ventildicht- 
heitskontrolle
-	Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck
-	Anschlussgrösse 2 Zoll
-	Gewicht 15 kg
Bei Vordrücken über 55 mbar ist immer 
die DMV-VEF 512 in Verbindung mit dem 
Druckregler FRS 520 zu verwenden !!
Bestell-Nr.: 106533

	Katalog: OER08b	Seite:  378    
Nummer	Kurztexte
106570	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OES   441-2   GIR
Kompakter vollautom.   Gasgebläsebrenner
Suchbegriff:	OES 441-2 GIR
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3141	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-2 GIR 
Kompakter vollautomatischer 
Gasgebläsebrenner
OES 440 GIR = modulierend mit 
integrierter 3-Punkt Ansteuerung.
-	Gasregelstrecke anlagenspezifisch 
zuzuordnen
-	elektrischer Brennermotor
-	Gebläse mit DUO Pressr System
-	automatische Luftabschlussklappe
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels 
Ionisationselektrode
-	Luftüberwachung mittels 
Luftdruckwächter
-	Elektroanschluß mittels Euro- 
Normsteckbuchse
-	Brennerhaube
-	Befestigung mittels Schiebeflansch
-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar 
(Hu = 9,45/8,12 kWh/m3)
Typ :	OES 441 - 2 GIR
Feuerungswärmeleistung :  205 - 590 kW 
Durchsatz Erdgas E :    21,7 - 62,4 m3/h 
Durchsatz Erdgas LL :   25,2 - 72,6 m3/h 
Leistungsaufnahme :  1300W/230V,50 Hz
Abmessungen:
Breite :	440 mm
Tiefe (incl. Flammrohr) :      1108 mm
Höhe :	491 mm
Flammrohr Durchmesser :         168 mm
Empfohlener Lochkreis :
180 mm
Gewicht :	67 kg
Bestell-Nr.:	106570
(ohne Gasregelstrecke)

	Katalog: OER08b	Seite:  379    
Nummer	Kurztexte
106571	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OES   441-3   GIR
Kompakter vollautom.   Gasgebläsebrenner

Suchbegriff:	OES 441-3 GIR
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3612	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-3 GIR 
Kompakter vollautomatischer 
Gasgebläsebrenner
OES 440 GIR = modulierend mit 
integrierter 3-Punkt Ansteuerung.
-	Gasregelstrecke anlagenspezifisch 
zuzuordnen
-	elektrischer Brennermotor
-	Gebläse mit DUO Pressr System
-	automatische Luftabschlussklappe
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels 
Ionisationselektrode
-	Luftüberwachung mittels 
Luftdruckwächter
-	Elektroanschluß mittels Euro- 
Normsteckbuchse
-	Brennerhaube
-	Befestigung mittels Schiebeflansch
-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar 
(Hu = 9,45/8,12 kWh/m3)
Typ :	OES 441 - 3 GIR
Feuerungswärmeleistung :  220 - 720 kW 
Durchsatz Erdgas E :    23,3 - 76,2 m3/h 
Durchsatz Erdgas LL :  27,1 -  88,6 m3/h 
Leistungsaufnahme :  1350 W/230/400 V,
425
m
m
1108
m
m
491
m
m
168
m
m
180
m
m
68
k
g
10657
1

3N, 50 Hz 
Abmessungen: Breite :
Tiefe (incl. Flammrohr) : 
Höhe :
Flammrohr Durchmesser : 
Empfohlener Lochkreis : 
Gewicht :
Bestell-Nr.:
(ohne
Gasregelstrecke)

	Katalog: OER08b	Seite:  380    
Nummer	Kurztexte
106572	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OES   443   GIR
Kompakter vollautom.   Gasgebläsebrenner
Suchbegriff:	OES 443 GIR
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4078     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 443 GIR 
Kompakter vollautomatischer 
Gasgebläsebrenner
OES 440 GIR = modulierend mit 
integrierter 3-Punkt Ansteuerung.
-	Gasregelstrecke anlagenspezifisch 
zuzuordnen
-	elektrischer Brennermotor
-	Gebläse mit DUO Pressr System
-	automatische Luftabschlussklappe
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels 
Ionisationselektrode
-	Luftüberwachung mittels 
Luftdruckwächter
-	Elektroanschluß mittels Euro- 
Normsteckbuchse
-	Brennerhaube
-	Befestigung mittels Schiebeflansch
-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar (Hu 
= 9,45/8,12 kWh/m3)
Typ :	OES 443 GIR
Feuerungswärmeleistung : 345 - 1030 kW 
Durchsatz Erdgas E :     36,5 - 109 m3/h 
Durchsatz Erdgas LL : 42,5 -  126,8 m3/h 
Leistungsaufnahme :  2450 W/230/400 V
3N, 50 Hz 
Abmessungen:
Breite :	425 mm
Tiefe (incl. Flammrohr) : 1239 mm 
Höhe :	492 mm
Flammrohr Durchmesser : 168 - 220 mm 
Empfohlener Lochkreis : 180 mm 
Gewicht :	7 8 kg
Bestell-Nr.:	106572
(ohne Gasregelstrecke)

Katalog: OER08b           Seite: 381    
Nummer
Kurztexte

106660
OERTLI   zusätzl
.   Schalldämmhaube

für  OES   440   Öl
/   Gas   Dämpfung  20-25dB(A)

Such begriff:
OES 440 Öl/Gas

Rabattgruppe:
4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1423             per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   zusätzl.   Schalldämmhaube

für  OES   440   Öl   /   Gas

Dämpfung   20-25dB   (A)

Bestell-Nr.:    106660

Katalog:
OER08b           Seite: 382    
Nummer
Kurztexte

106795
OERTLI   Einbauset   Ölmengenzähler

für  ELIOS-Brenner   (   ohne   Zähler
)

Suchbegriff:           Einbauset

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    47                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Einbauset
Ölmengenzähler

für   ELIOS-Brenner
(   ohne   Zähler   )

Bestell-Nr.:
106795

	Katalog: OER08b	Seite:  383    
Nummer	Kurztexte
106970	OERTLI   Gasregelstrecke  DMV-VEF   512   S10
für  Gebläsebrenner  OES   440   GI/GIR
Suchbegriff:	DMV-VEF512S10
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	854	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 512 S10 
für Gebläsebrenner OES 440 GI/GIR
-	Gas-Magnetventil
-	Gasdruckwächter
-	Anschlussmöglichkeit für Ventil- 
dichtheitskontrolle
-	Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck
-	Anschlussgröße 2 Zoll
-	Gewicht 10 kg
Bestell-Nr.: 106970

Katalog: OER08b

Seite:  384    

Nummer

Kurztext
e

107140

OERTL
I 
Ölgeb
läseb
renne
r OES 
151 
LEV 
ELIO 
für 
Heizöl 
EL

Suchbegriff:	OES 151 LEV
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	955	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   151   LEV  ELIO 
für  Heizöl   EL
Umweltzeichen "Blauer Engel" 
nach RAL-UZ 9
-	automatischer Kompaktölbrenner mit 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
Simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa 
renden Wartung
-	senkrechte Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlußklappe
-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar 
zur optimalen Verbrennung mittels 
optimiertem Flammenkopf
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen 
überwachung
-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil
-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm- 
steckbuchse nach DIN 4791
-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in 
terne "Geräuschfalle"
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktüblichen Niedertemperaturkessel 
geeignet
OES151LEVELIOS 
16 -31
0,6
1,35 -2,60
22
0,50/60GradS
250
-	flexible Ölanschlußleitungen 
Typ
Feuerungswärmeleis. kW
max. Feuerraumgegen 
druck	mbar
Öldurchsatz       kg/h
Voreinstellung      kW
Vormontierte Düse Usgph:
Leistungsaufnahme    W
mm 
mm 
mm
Gesamt-Höhe mm 
Durchm.Flammenrohr mm 
Gewicht	kg
Bestell-Nr.
260
465
90  -150
325
90
10
107140
Abmessungen 
Breite
Gesamt-Tiefe Länge 
Flammenrohr

Katalog: OER08b

Seite:  385    

Nummer

Kurztext
e

107141

OERTL
I 
Ölgeb
läseb
renne
r OES 
151 
LE 
ELIOS 
für 
Heizöl 
EL

Suchbegriff:	OES 151 LE
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	821	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   151   LE   ELIOS für  
Heizöl   EL
-	automatischer Kompaktölbrenner mit 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
Simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa 
renden Wartung
-	senkrechte Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlußklappe
-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar 
zur optimalen Verbrennung mittels 
optimiertem Flammenkopf
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen 
überwachung
-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil
-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm- 
steckbuchse nach DIN 4791
-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in 
terne "Geräuschfalle"
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktüblichen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	flexible Ölanschlußleitungen

Typ

OES151LE ELIOS
Feuerungswärmelei
s
. kW
22 -33
max. Feuerraumgegen-

druck
mbar
0,7
Öldurchsatz
kg/h
1,85 -2,8
Voreinstellung
kW
30
Vormontierte Düse
Usgph
0,6/45 Grd S
Leistungsaufnahme
W
190
Abmessungen

Breite
mm
260
Gesamt-Tiefe
mm
465
Länge Flammenrohr
mm
90  -150
Gesamt-Höhe
mm
325
Durchm.Flammenrohr mm
90
Gewicht
kg
10
Bestell-Nr.

107141

Katalog: OER08b           Seite: 386    
Nummer
Kurztexte

107156
OERTLI     Sockel   für  Nachbelüftungs-
Steuergerät   für  Gebläsebrenner  OEN   150   L

Suchbegriff:           Sockel Rabattgruppe:       4 Hauptwarengruppe:001 
Warengruppe: Preis:                    49                per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Sockel   für  Nachbelüftungs-
Steuergerät   für   Gebläsebrenner   OEN   150   L

Bestell-Nr.:    107156

	Katalog: OER08b	Seite:  387    
Nummer	Kurztexte
107188	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OEN  251   LE
für  Heizöl   EL,   40   -   72   kW
Suchbegriff:	OEN 251 LE
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1387	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner  OEN   251   LE
-	1-stufiger automatischer Kompakt- 
ölbrenner mit druckseitiger 
Luftregulierung zur Verbrennungs 
optimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
simplex, werkseitig vor eingestellt
-	Schnellschlußschrauben und senkrechte 
Wartungsposition zur schnellen und 
sauberen Wartung
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläsesystem DUOPRESS(r)
-	automatische Luftabschlußklappe
-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar 
zur optimalen Verbrennung mittels 
optimierten Flammkopfs
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels Infrarot- 
Flackerdetektor
-	Ölpumpe mit integrierten Magnetventil
-	Elektroanschluß mittels Euro- 
Normsteckbuchse nach DIN 4791
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktgängigen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	Flexible Ölanschlußleitungen
-	vormontierte Düse
Verpackung:
1 Paket
Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,
Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm
voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,
Pumpendruck). Bitte beachten Sie
bei Installation dieser Brenner die
Richtlinien der BlmSchV.
Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung
incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu
beachten, insbesondere bei Einbau eines
Antiheberventils (§ 19g WHG).
Betriebsart in der gesamten Baureihe
einstufig
Brennerleistung       kW:	40 - 72
Öldurchsatz         kg/h:	3,4 - 6,1 
Aufgenommene elektrische
Leistung	:	245 W/230 V
1N / 50 Hz
Schall bei 1 m Abstand  :	67 dB (A)
Gewicht	kg:	18
Bestell-Nr.	:	107188
Typ	:	OEN-251 LE

Artikelliste
lang

Katalog: OER08b
Seite:
388
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr
. :    107188

Katalog: OER08b

Seite:  389    

Nummer

Kurztext
e

107300

OERTLI 
Ölgebl
äsebre
nner 
OES 
152 
LE/33 
ELIOS 
für 
Heizö
l EL, 
29 47 
kW

Suchbegriff:	OES 152 LE/33
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	823	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner
OES 152 LE/33 ELIOS für Heizöl EL
-	automatischer Kompaktölbrenner mit 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
Simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa 
renden Wartung
-	senkrechte Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlußklappe
-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar 
zur optimalen Verbrennung mittels 
optimiertem Flammenkopf
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen 
überwachung
-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil
-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm- 
steckbuchse nach DIN 4791
-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in 
terne "Geräuschfalle"
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktüblichen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	flexible Ölanschlußleitungen

Typ

OES152LE/33
ELIOS

Feuerungswärmelei
s
. kW
29-47
max. Feuerraumgegen-

druck
mbar
0,7
Öldurchsatz
kg/h
2,45-4,0
Voreinstellung
kW
33
Vormontierte Düse
Usgph
0,65/45 Grd S
Leistungsaufnahme
W
190
Abmessungen

Breite
mm
260
Gesamt-Tiefe
mm
465
Länge Flammenrohr
mm
90  -150
Gesamt-Höhe
mm
325
Durchm.Flammenrohr mm
90
Gewicht
kg
14
Bestell-Nr.

107300

	Katalog: OER08b	Seite:  390    
Nummer	Kurztexte
107580	OERTLI   Gasbrenner  OES   151   GE   ELIOS
einstuf.   Gebläsebrenner,   15-45  kW
Suchbegriff:	OES 151 GE
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1133	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrenner  OES   151   GE   ELIOS
Kompakter vollautomatischer einstufiger 
Gasgebläsebrenner Werkseitig eingestellt
-	Schnellschlussschrauben und senkrechte 
Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V ( Wechselspannung )
-	Gebläsesystem DUOPRESS
-	Automatische Luftabschlussklappe
-	Elektronischer Zündtrafo
-	Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels 
Ionisatuionselektrode
-	Brennerschutzhaube

-	Elektr. Anschluss mittels Euro- 
Normsteckbuchse
-	Kompakte Gasregelstrecke links 
oder rechts anschliessbar
Typ:OES 151 GE
Feuerungswärmeleistung :15-45 kW 
max. Gasdurchsatz
Erdgas E :1,5-4,5 m3/h 
Erdgas LL : 1,74-5,23 m3/h 
Voreingestellt auf : 25 kW 
elektrische
Leistungsaufnahme : 140 W 
Elektrischer Anschluss :
230 V/50 Hz / Wechselstrom 
Abmessungen: Breite
259        mm
Gesamt-Tiefe	:
485
mm 
Anschluss-Gasventil	:
Zoll 
Gewicht
:	14 kg
Bestell-Nr.
:	107580

	Katalog: OER08b	Seite:  391     
Nummer	Kurztexte
107590	OERTLI   Gasbrenner
Feuerungswärmeleistung   :   40-70   kW
Suchbegriff:	OES 155 GE
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1397	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrenner  OES   155   GE   ELIOS
Kompakter vollautomatischer einstufiger 
Gasgebläsebrenner Werkseitig eingestellt
-	Schnellschlussschrauben und senkrechte 
Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V ( Wechselspannung )
-	Gebläsesystem DUOPRESS
-	Automatische Luftabschlussklappe
-	Elektronischer Zündtrafo
-	Steuergerät
-	Flammenüberwachung mittels 
Ionisatuionselektrode
-	Brennerschutzhaube
-	Elektr. Anschluss mittels Euro- 
Normsteckbuchse
-	Kompakte Gasregelstrecke links 
oder rechts anschliessbar

Typ :
OES 155 GE

Feuerungswärmeleistung
:      40-70
kW
max. Gasdurchsatz

Erdgas E :
4,0-7,0
m3/h
Erdgas LL :
4,65-8,14
m3/h
Voreingestellt auf :
50
kW
elektrische

Leistungsaufnahme :
190
W
Elektrischer Anschluss
:   230 V/50
Hz

Wechselstrom
Abmessungen:

Breite :
259
mm
Gesamt-Tiefe :
485
mm
Anschluss-Gasventil :
1/2
ii
Gewicht :
14
kg
Bestell-Nr. :
107590

Katalog: OER08b	Seite:  392    

Nummer	Kurztexte
107696	OERTLI     Dichtung   für   separaten
Luftansaugstutzen   für  OES   150   L
Suchbegriff:	Dichtung
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Dichtung für separaten 
Luftansaugstutzen für 
Gebläsebrenner OES 150 L
Bestell-Nr.: 107696

Katalog: OER08b

Seite:  393    

Nummer

Kurztext
e

107840

OERTL
I 
Ölgeb
l.bre
nner 
OEN 
155 
LEV 
ELIOS 
für 
Heizöl 
EL, 
schads
toffar
m

Suchbegriff:	OEN 155 LEV
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1113	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Ölgebl. brenner OEN 155 LEV 
ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm 
Umweltzeichen "Blauer Engel" nach 
RAL-UZ 9
-	automatischer Kompaktölbrenner mit 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
Simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa 
renden Wartung
-	senkrechte Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlußklappe
-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar 
zur optimalen Verbrennung mittels 
optimiertem Flammenkopf
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen 
überwachung
-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil
-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm- 
steckbuchse nach DIN 4791
-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in 
terne "Geräuschfalle"
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktüblichen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	flexible Ölanschlußleitungen
Typ	OEN155LEV ELIOS

Feuerungswärmelei
s
. kW
30 -49
max. Feuerraumgegen-

druck
mbar
0,6
Öldurchsatz
kg/h
2,5  -4,1
Voreinstellung
kW
39
Vormontierte Düse
Usgph
0,85/60Grd HF

(Fluidics)
Leistungsaufnahme
W
240
Abmessungen

Breite
mm
260
Gesamt-Tiefe
mm
455 -550
Länge Flammenrohr
mm
140 -235
Gesamt-Höhe
mm
325
Durchm.Flammenrohr mm
90
Gewicht
kg
15
Bestell-Nr.

107840

	Katalog: OER08b	Seite:  394    
Nummer	Kurztexte
107875	OERTLI     Separater  Luftansaug-
stutzen   für  Gebläsebrenner  OES   150   L
Suchbegriff:	Luftansaugstut.
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	69	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Separater Luftansaugstutzen 
für Gebläsebrenner OES 150 L
Bestell-Nr.: 107875

	Katalog: OER08b	Seite:  395    
Nummer	Kurztexte
107936	OERTLI     Ölgebläsebrenner  OES   255   LE
Heizöl,      60   -   120   kW,   1-stufig
Suchbegriff:	OES 255 LE
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	926	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Ölgebläsebrenner  OES   255   LE
-	1-stufiger automatischer Kompakt- 
ölbrenner mit druckseitiger 
Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlußschrauben und senkrechte 
Wartungsposition zur schnellen und 
sauberen Wartung
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlußklappe
-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar 
zur optimalen Verbrennung mittels 
optimierten Flammkopfs
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät
-	Flammenwächter Fotozelle
-	Elektroanschluß mittels Euro- 
Normsteckbuchse nach DIN 4791
-	Haube mit FCKW-freier- 
Schalldämmung
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktgängigen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	Flexible Ölanschlußleitungen
-	vormontierte Düse
Verpackung : 1 Paket
Brenner komplett vormontiert (Flammkopf, 
Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm 
voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe, 
Pumpendruck). Bitte beachten Sie bei 
Installation dieser Brenner die Richtlinien 
der BlmSchV.
Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung 
incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu 
beachten, insbesondere bei Einbau eines 
Antiheberventils (§ 19g WHG).

Brennerleistung      kW 
Öldurchsatz        kg/h 
Aufgenommene elektrische 
Leistung
Schall bei 1 m Abstand 
Gewicht	kg
Bestell-Nr. 
Typ

60 - 120 5,1 - 10,1
245 W/230 V
1N / 50 Hz
67 dB (A)
18
107936
OES 255 L E

	Katalog: OER08b	Seite:  396    
Nummer	Kurztexte
107938	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   255   LZ
Heizöl,   53   -   120   kW,   2-stufig
Suchbegriff:	OES 255 LZ
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1149	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   255   LZ
-	2-stufiger automatischer Kompakt- 
ölbrenner mit druckseitiger 
Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlußschrauben und senkrechte 
Wartungsposition zur schnellen und 
sauberen Wartung
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlußklappe
-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar 
zur optimalen Verbrennung mittels 
optimierten Flammkopfs
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät
-	Flammenwächter Fotozelle
-	Elektroanschluß mittels Euro- 
Normsteckbuchse nach DIN 4791
-	Haube mit FCKW-freier- 
Schalldämmung
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktgängigen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	Flexible Ölanschlußleitungen
-	vormontierte Düse
Verpackung : 1 Paket
Brenner komplett vormontiert (Flammkopf, 
Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm 
voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe, 
Pumpendruck). Bitte beachten Sie bei 
Installation dieser Brenner die Richtlinien 
der BlmSchV.
Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung 
incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu 
beachten, insbesondere bei Einbau eines 
Antiheberventils (§ 19g WHG).

Brennerleistung      kW 
Öldurchsatz        kg/h 
Aufgenommene elektrische 
Leistung
Schall bei 1 m Abstand 
Gewicht	kg
Bestell-Nr. 
Typ

53 - 120 4,5  - 10,1
250 W/230 V
1N / 50 Hz
67 dB (A)
18
107938
OES 255 L Z

Katalog: OER08b	Seite:  397    

Nummer	Kurztexte
107954	OERTLI     Umbauset   Flüssiggas
für  OES   151   GE  mit   20-52   kW
Suchbegriff:	Umbauset
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	149	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Umbauset   Flüssiggas für  
OES   151   GE  mit   20-52   kW
Bestell-Nr.:  107954

Katalog: OER08b	Seite:  398    

Nummer	Kurztexte
107955	OERTLI     Umbauset   Flüssiggas
für  OES   155   GE  mit   38-79   kW
Suchbegriff:	Umbauset
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	149	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Umbauset   Flüssiggas für  
OES   155   GE  mit   38-79   kW
Bestell-Nr.:  107955

	Katalog: OER08b	Seite:  399    
Nummer	Kurztexte
107962	OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher  GS   18
Erdgas,   18  kW
Suchbegriff:	GS 18
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2189	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher   GS   18 
Erdgas,    18   kW
Speicher in runder, stehender Ausführung 
Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher 
Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung 
einbrennlackierte Stahlblechummantelung 
rot Reinigungsflansch aufgesteckte 
Strömungssicherung  eingebaute Magnesium-
Schutzanode  Atmosphärischer Brenner aus 
Edelstahl Kompakt-Gasarmatur mit 
thermoelektrischer Zündsicherung 
Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck 
max
. bar
6
Inhalt
ltr.
300
Produkt-ID-Nr.
CE
0085AR0456
Nennwärmeleistun
g
kW
18,0
NL-Zahl 60°C

7,5
Durchmesser
mm
700
Gesamthöhe
mm
1620
Abgasanschluß
mm
130
Gewicht ca.
kg
170
Zugbedarf
PA
3
Bestell-Nr.

107962
Typ

GS 18

	Katalog: OER08b	Seite: 400    
Nummer	Kurztexte
107964	OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher  GS   18
Flüssiggas,   18  kW
Suchbegriff:	GS 18
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2189	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher   GS   18 
Flüssiggas,    18   kW
Speicher in runder, stehender Ausführung 
Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher 
Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung 
einbrennlackierte Stahlblechummantelung 
rot Reinigungsflansch aufgesteckte 
Strömungssicherung  eingebaute Magnesium-
Schutzanode  Atmosphärischer Brenner aus 
Edelstahl Kompakt-Gasarmatur mit 
thermoelektrischer Zündsicherung 
Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck 
max
. bar
6
Inhalt
ltr.
300
Produkt-ID-Nr.
CE
0085AR0456
Nennwärmeleistun
g
kW
18,0
NL-Zahl 60°C

7,5
Durchmesser
mm
700
Gesamthöhe
mm
1620
Abgasanschluß
mm
130
Gewicht ca.
kg
170
Zugbedarf
PA
3
Bestell-Nr.

107962
Typ

GS 18

	Katalog: OER08b	Seite: 401     
Nummer	Kurztexte
107982	OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher  GS   20
Erdgas,   2 0  kW
Suchbegriff:	GS 20
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2846	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher   GS   20 
Erdgas,   2 0   kW
Speicher in runder, stehender Ausführung 
Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher 
Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung 
einbrennlackierte Stahlblechummantelung rot 
Reinigungsflansch aufgesteckte 
Strömungssicherung  eingebaute Magnesium-
Schutzanode  Atmosphärischer Brenner aus 
Edelstahl Kompakt-Gasarmatur mit 
thermoelektrischer Zündsicherung 
Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck max
. bar
6
Inhalt
ltr.
400
Produkt-ID-Nr.
CE
0085AR0456
Nennwärmeleistung
kW
20,0
NL-Zahl 60°C

9,8
Durchmesser
mm
700
Gesamthöhe
mm
1930
Abgasanschluß
mm
130
Gewicht ca.
kg
200
Zugbedarf
PA
3
Bestell-Nr.

107982
Typ

GS 2 0

	Katalog: OER08b	Seite: 402    
Nummer	Kurztexte
107984	OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher  GS   20
Flüssiggas,   20  kW
Suchbegriff:	GS 20
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2846	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher   GS   20 
Flüssiggas,   20   kW
Speicher in runder, stehender Ausführung 
Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher 
Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung 
einbrennlackierte Stahlblechummantelung rot 
Reinigungsflansch aufgesteckte 
Strömungssicherung  eingebaute Magnesium-
Schutzanode  Atmosphärischer Brenner aus 
Edelstahl Kompakt-Gasarmatur mit 
thermoelektrischer Zündsicherung 
Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck max
. bar
6
Inhalt
ltr.
400
Produkt-ID-Nr.
CE
0085AR0456
Nennwärmeleistung
kW
20,0
NL-Zahl 60°C

9,8
Durchmesser
mm
700
Gesamthöhe
mm
1930
Abgasanschluß
mm
130
Gewicht ca.
kg
200
Zugbedarf
PA
3
Bestell-Nr.

107982
Typ

GS 2 0

Katalog: OER08b           Seite: 403    
Nummer
Kurztexte

108055
OERTLI  Gasregelstr
.   MBD   12 0   CTD,3 00   mbar

für  Gas-Gebläsebrenner  OES   541/542   GM/GI

Such begriff:
MB
D
120 CTD

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1884
per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasregelstr.   MBD   120   CTD

300
mbar  Vordruck

für
Gas-Gebläsebrenner

OES
541/542   GM/GI

ohne
Ventildichheitskontrolle

Bestell-Nr.:    108055

	Katalog: OER08b	Seite: 404    
Nummer	Kurztexte
108112	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   35   EC
Vollautomat  Erdgas,   38,7  kW

Suchbegriff:	GS 35 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4777     per Stck
CE
0085 AP 0195
kW
34,0
kW
38,7
ltr.
325
bar
6
mm
700
mm
1980
mm
110
PA
3
kg
230

108112

GS 35 EC
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC 
Vollautomat Erdgas, 38,7 kW Gas-
Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-
brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare 
Strömungssicherung. Atmosphärischer 
Edelstahlbrenner. Erforderliche 
Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte 
eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo 
und Gasfeuerungsautomat mit 
Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht 
Bestell-Nr. 
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 405    
Nummer	Kurztexte
108114	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   35   EC
Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 35 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4777     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC 
Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0195
kW
34,0
kW
38,7
ltr.
325
bar
6
mm
700
mm
1980
mm
110
PA
3
kg
230

108114

GS 35 EC
Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-
brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare 
Strömungssicherung. Atmosphärischer 
Edelstahlbrenner. Erforderliche 
Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte 
eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo 
und Gasfeuerungsautomat mit 
Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht 
Bestell-Nr. 
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 406    
Nummer	Kurztexte
108286	OERTLI OES 541 GI
Gasgebläsebrenner voll modulierend
Suchbegriff:	OES 541 GI
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4502	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OES  541 GI
Gasgebläsebrenner voll modulierend 
Mit externer 3-Punkt Ansteuerung 
Oder OERTLI Regelung REA 532
-	Brennergehäuse mit besonders 
geräuscharmem Hochleistungsgebläserad, 
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
-	Kesselanschlußflansch und Dichtung,
-	Misch-/Zündeinrichtung mit 
verstellbarem Gaskopf,
-	Gasfeuerungsautomat, Ionisations- 
Flammenüberwachung, Zündtrans formator,
-	Luftdruckwächter,
-	Schaltschütz mit Überstromauslöser 
und LED-Kontrollpanel.
-	Elektromotor: Drehstrom 400V/ 50Hz.
-	Besonders geeignet für den Betrieb an 
Überdruck-Kesseln.
-	Formschöne Brennerhaube in OERTLI-Rot,
-	Elektroanschlüsse für Gasarmatur 
steckerfertig,
-	Montagezubehör, 4-sprachige 
Bedienungsanleitung.
-	Luftregulierklappe zur lastabhängigen 
Luftmengeneinstellung, im Stillstand 
geschlossen zur Vermeidung von 
Kesselauskühlung.
-	Durch die neue Gebläsetechnik 
geräuscharm sowie geringere Strom 
aufnahme .
-	Servicefreundliche Bauweise durch
-	Gleitschienen für das Maschinenteil 
zur Erleichterung der Wartungsarbeiten 
ohne Demontage des Brenners.
-	Demontierbarer Gaskopf durch 
Schwenkgelenk in der Gleitschiene.

-	Der Gasfeuerungsautomat dieser 
Brennerserie ist auch für Warmluft 
erzeuger geeignet.
-	Achtung: Gasarmatur separat bestellen
(siehe Auswahlliste).
Typ:  OES 541 GI modulierend
Minimalleistung:  371-930 kW 
Maximalleistung:  1512 kW
Gas-Vordruck: 20/25 - 300 mbar
Gasdurchsatz:
Erdgas E
Minimalleistung:   25,23-72,62 m3/h
Maximalleistung:   160,00 m3/h

	Katalog: OER08b	Seite: 407    
Nummer	Kurztexte
Erdgas LL
Minimalleistung   39,37-98,41 m3/h
Maximalleistung   186,1 m3/h
Aufgen. Leist. : 1300 W 
Anschlussleistung: 400V 3N/50 Hz
Abmessungen:
Tiefe:	840 mm
Tiefe Servicepos.:	1161-1296 mm
Breite:	553 mm
Höhe:	555 mm
Versandgewicht: 76 kg 
Bestell-Nr.: 108286

	Katalog: OER08b	Seite: 408    
Nummer	Kurztexte
108287	OERTLI OES 542 GI
Gasgebläsebrenner modulierend
Suchbegriff:	OES 542 GI
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5956	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OES  542  GI
Gasgebläsebrenner modulierend
ür  externe 3-Punkt-Ansteuerung oder
OERTLI Regelung REA 532
-	Brennergehäuse mit besonders 
geräuscharmem Hochleistungsgebläserad, 
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
-	Kesselanschlußflansch und Dichtung,
-	Misch-/Zündeinrichtung mit 
verstellbarem Gaskopf,
-	Gasfeuerungsautomat, Ionisations- 
Flammenüberwachung, Zündtrans formator,
-	Luftdruckwächter,
-	Schaltschütz mit Überstromauslöser 
und LED-Kontrollpanel.
-	Elektromotor: Drehstrom 400V/ 50Hz.
-	Besonders geeignet für den Betrieb an 
Überdruck-Kesseln.
-	Formschöne Brennerhaube in OERTLI-Rot,
-	Elektroanschlüsse für Gasarmatur 
steckerfertig,
-	Montagezubehör, 4-sprachige 
Bedienungsanleitung.
-	Luftregulierklappe zur lastabhängigen 
Luftmengeneinstellung, im Stillstand 
geschlossen zur Vermeidung von 
Kesselauskühlung.
-	Durch die neue Gebläsetechnik 
geräuscharm
sowie geringere Stromaufnahme.
-	Servicefreundliche Bauweise durch
-	Gleitschienen für das Maschinenteil 
zur Erleichterung der Wartungsarbeiten 
ohne Demontage des Brenners.
-	Demontierbarer Gaskopf durch 
Schwenkgelenk in der Gleitschiene.
-	Der Gasfeuerungsautomat dieser 
Brennerserie ist auch für Warmluft 
erzeuger geeignet.
-	Achtung: Gasarmatur separat bestellen
(siehe Auswahlliste).
Typ:  OES 542 GI modulierend
Minimalleistung:  470-1279 kW 
Maximalleistung:  2209 kW
Gas-Vordruck: 20/25 - 300 mbar
Gasdurchsatz:
Erdgas E
Minimalleistung   49,74-135,34 m3/h
Maximalleistung:   233,76 m3/h

Katalog: OER08b

Seite: 409    

Nummer

Kurztext
e

Erdgas   LL
Minimalleistung   57,85-157,42 m3/h
Maximalleistung   271,88 m3/h
Aufgen. Leist. : 4500 W 
Anschlussleistung: 400V 3N/50 Hz

Abmessungen:

Tiefe:
856
mm
Tiefe Servicepos.:
1312 mm

Breite:
681
mm
Höhe:
555
mm
Versandgewicht: 82 kg 
Bestell-Nr.: 108287

Katalog: OER08b           Seite: 410    
Nummer
Kurztexte

108290
OERTLI   Flammrohrverlängerung  OES   541

GI  von  280   auf
415   mm

Such begriff:
Flammrohrverlä.

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
424               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Flammrohrverlängerung

für   Gas-Gebläsebrenner  OES   541   GI

von   280   mm  auf   415  mm

Bestell-Nr.:    108290

	Katalog: OER08b	Seite: 411     
Nummer	Kurztexte
108312	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   50   EC
Vollautomat  Erdgas

Suchbegriff:	GS 50 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        5542     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC 
Vollautomat Erdgas

0085 AP 0196
kW
49,0
kW
55,7
ltr.
315
bar
6
mm
700
mm
1980
mm
150
PA
3
kg
245

108312

GS 50 EC
Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-
brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare 
Strömungssicherung. Atmosphärischer 
Edelstahlbrenner. Erforderliche 
Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte 
eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo 
und Gasfeuerungsautomat mit 
Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht 
Bestell-Nr. 
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 412    
Nummer	Kurztexte
108314	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   50   EC
Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 50 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        5542     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC 
Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0196
kW
49,0
kW
55,7
ltr.
315
bar
6
mm
700
mm
1980
mm
150
PA
3
kg
245

108314

GS 50 EC
Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung orange 
RAL 2004 einbrennlackiert. Aufgesetzte, 
schwenkbare Strömungssicherung. 
Atmosphärischer Edelstahlbrenner. 
Erforderliche Sicherheits-, Steuer-, 
und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat 
mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat 
mit Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht Bestell-
Nr. Typ

Katalog: OER08b	Seite: 413    

Nummer	Kurztexte
108378	OERTLI   Gasregelstr.   VGD  40.065   CTD
für  OES   541   und  542   GI,   20  mbar  Vordruck
Suchbegriff:	Gasregelstr.
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3400	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasregelstr.   VGD   40.065   CTD
20 mbar Vordruck für Gasgebläsebrenner 
OES 541 und 542 GI
incl. Dichtheitskontrolle 
Bestell-Nr.	:  108378

Katalog: OER08b           Seite: 414    
Nummer
Kurztexte

108380
OERTLI   Adapter   DN   65-2   Zoll

z.   Anschluss
von  OES   540  mit   Gasregelstr

Such begriff:
Adapter

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
148               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Adapter   DN   65-2   Zoll

zum Anschluss   von  OES   540  mit   Gasregel-

strecken   (Auswahltabelle   siehe   Preis-

liste)

Bestell-Nr.                           :      108380

	Katalog: OER08b	Seite: 415    
Nummer	Kurztexte
108381	OERTLI  Adapter DN 80-DN 65
z. Anschluss von OES 540 mit Gasregelstr
Suchbegriff:	Adapter
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	255	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Adapter   DN   8 0-DN   65
zum Anschluss von OES 540 mit 
Gasregelstrecken ( Auswahltabelle siehe 
Preisliste )
Bestell-Nr.	:  108381

	Katalog: OER08b	Seite: 416    
Nummer	Kurztexte
108383	OERTLI     Heizeinsatz
für  Gas-Gebläsebrenner  OES   540   GI
Suchbegriff:	Heizeinsatz
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	202	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Heizeinsatz
für Gas-Gebläsebrenner OES 540 GI
Bestell-Nr.	:  108383

	Katalog: OER08b	Seite: 417    
Nummer	Kurztexte
108512	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   57   EC
Vollautomat  Erdgas

Suchbegriff:	GS 57 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6143	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC 
Vollautomat Erdgas

0085 AP 0197
kW
49,0
kW
55,7
ltr.
370
bar
6
mm
700
mm
2150
mm
150
PA
3
kg
265

108512

GS 57 EC
Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-
brennlackiert. Aufgesetzte, schwenk-
bare Strömungssicherung. 
Atmosphärischer Edelstahlbrenner. 
Erforderliche Sicherheits-, Steuer-, 
und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat 
mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat 
mit Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht 
Bestell-Nr. Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 418    
Nummer	Kurztexte
108514	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   57   EC
Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 57 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6143	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC 
Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0197
kW
49,0
kW
55,7
ltr.
370
bar
6
mm
700
mm
2150
mm
150
PA
3
kg
265

108514

GS 57 EC
Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-
brennlackiert. Aufgesetzte, schwenk-
bare Strömungssicherung. 
Atmosphärischer Edelstahlbrenner. 
Erforderliche Sicherheits-, Steuer-, 
und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat 
mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat 
mit Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht 
Bestell-Nr. Typ

Katalog: OER08b

Seite: 419    

Nummer

Kurztext
e

108534

OERTLI 
Gasgeb
läsebr
enner 
OES 
255 GE 
Erdga
s 
E/LL, 
60-
100 
kW, 
1-
stufi
g

Suchbegriff:	OES 255 GE
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1677	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   255   GE
Kompakter vollautomatischer 1-stufiger 
Gasgebläsebrenner, werkseitig einge-
stellt.
-	Schnellschlußschrauben und senkrechte 
Wartungsposition zur schnellen und 
sauberen Wartung.
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläsesystem DUOPRESS(r)
-	Automatische Luftabschlußklappe
-	Elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät
-	Flamenüberwachung mittels 
Ionisationselektrode
-	Elektrischer Anschluß mittels Euro- 
Normsteckbuchse
-	Kompakte Gasregelstrecke links oder 
rechts anschließbar
-	Ohne Gas-Absperrhahn
Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar
Kategorie : I2ELL
Der Brenner kann mittels eines
Umbausets, auf Flüssiggas umgebaut
werden.
Verpackung 1 Paket
-	Vollständiger werksseitig voreinge 
stellter Brenner

Durchsatz
Erdgas E        m3/h
Erdgas LL       m3/h 
Voreinstellung
für Erdgas E      kW 
Aufgenommene elektrische
Leistung	W
Gasregelstrecken-Typ 
Durchmesser 
Versandgewicht      kg
Bestell-Nr.

6.3	bis 11,6
7.3	bis 13,5
60-100
215
CG 15 R03 D
3/4 Zoll
24
108534

	Katalog: OER08b	Seite: 420    
Nummer	Kurztexte
108535	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OES   255   GI
Erdgas   E/LL,   60-100   kW,   2-stufig

Suchbegriff:	OES 255 GI
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1780	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   255   GI
Kompakter vollautomatischer modulier-
ender oder 2-stufig gleitender Gasge-
bläsebrenner, werkseitig eingestellt.
-	Schnellschlußschrauben und senkrechte 
Wartungsposition zur schnellen und 
sauberen Wartung.
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	Gebläsesystem DUOPRESS(r)
-	Automatische Luftabschlußklappe
-	Elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät
-	Flamenüberwachung mittels 
Ionisationselektrode
-	Elektrischer Anschluß mittels Euro- 
Normsteckbuchse
-	Kompakte Gasregelstrecke links oder 
rechts anschließbar
-	Ohne Gas-Absperrhahn
Brennstoff : Erdgas E/LL 20/25 mbar 
Kategorie  : I2ELL
Der Brenner kann mittels einem Umbauset, 
auf Flüssiggas umgebaut werden. 
Verpackung 1 Paket
-	Vollständiger werksseitig voreinge 
stellter Brenner
Durchsatz
m3/h
6,3
bis 11,6
m3/h
7,4
bis 13,5
kW
60-100
ri s 
che
W
215

yp
CG
15 R03 D

3/4
Zoll
kg
24

108535
Erdgas E
Erdgas LL 
Voreinstellung für Erdgas 
E Aufgenommene 
elektrische
Leistung
Gasregelstrecken-Typ 
Durchmesser 
Versandgewicht
Bestell-Nr.

	Katalog: OER08b	Seite: 421     
Nummer	Kurztexte
108712	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   70   EC
Vollautomat  Erdgas

Suchbegriff:	GS 70 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6800	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC 
Vollautomat Erdgas

0085 AP 0198
kW
70,0
kW
78,4
ltr.
300
bar
6
mm
700
mm
2050
mm
180
PA
3
kg
270

108712

GS 7 0 EC
Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-
brennlackiert . Aufgesetzte,schwenkbare 
Strömungssicherung. Atmosphärischer 
Edelstahlbrenner. Erforderliche 
Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte 
eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo 
und Gasfeuerungsautomat mit 
Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht 
Bestell-Nr. Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 422    
Nummer	Kurztexte
108714	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   70   EC
Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 70 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6800	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC 
Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0198
kW
70,0
kW
78,4
ltr.
300
bar
6
mm
700
mm
2050
mm
180
PA
3
kg
270

108714

GS 7 0 EC
Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-
brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare 
Strömungssicherung. Atmosphärischer 
Edelstahlbrenner. Erforderliche 
Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte 
eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo 
und Gasfeuerungsautomat mit 
Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht 
Bestell-Nr. 
Typ

Katalog: OER08b           Seite: 423    
Nummer
Kurztexte

108765
OERTLI     hitzebeständ.
Flammrohr   FKS   10

für  Gebläsebrenner  OES   151   LEV

Suchbegriff:           FKS 10

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     267
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
hitzebeständ.   Flammrohr   FKS   10

für   Gebläsebrenner  OES   151   LEV

Bestell-Nr.:    108765

	Katalog: OER08b	Seite: 424    
Nummer	Kurztexte
108766	OERTLI     hitzebeständ.   Flammrohr   FKS
20/30   für  Gebläsebrenner  OES   151   LE
Suchbegriff:	FKS 20/30
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	321	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS 
20/30 für Gebläsebrenner OES 151 LE
Bestell-Nr.: 108766

Katalog: OER08b           Seite: 425    
Nummer
Kurztexte

108767
OERTLI     hitzebeständ.
Flammrohr   FKS   4 0

für  Gebläsebrenner  OES   152   LE

Suchbegriff:           FKS 40

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    321
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
hitzebeständ.   Flammrohr   FKS   40

für   Gebläsebrenner  OES   152   LE

Bestell-Nr.:    108767

Katalog: OER08b

Seite: 426    

Nummer

Kurztext
e

108786

OERTL
I 
Ölgeb
l.bre
nner 
OEN 
151-
1LEV 
ELIOS 
für 
Heizöl 
EL, 
schads
toffar
m, 
20kW

Suchbegriff:	OEN 151-1LEV
Rabattgruppe:        6
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1016	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Ölgebl. brenner  OEN   151-1LEV 
ELIOS   für  Heizöl   EL,   schadstoffarm 
Umweltzeichen   "Blauer   Engel" nach   RAL-
UZ   9
-	automatischer Kompaktölbrenner mit 
druckseitiger Luftregulierung zur 
Verbrennungsoptimierung
-	komplett mit Druckzerstäuberdüse 
Simplex, werkseitig voreingestellt
-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa 
renden Wartung
-	senkrechte Wartungsposition
-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)
-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS
-	automatische Luftabschlussklappe
-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar 
zur optimalen Verbrennung mittels 
optimiertem Flammenkopf
-	elektronischer Zündtransformator
-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen 
überwachung
-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil
-	Elektroanschluss mittels EURO-Norm- 
steckbuchse nach DIN 4791
-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in 
terne "Geräuschfalle"
-	Schiebeflansch, dadurch für alle 
marktüblichen Niedertemperaturkessel 
geeignet
-	flexible Ölanschlussleitungen

Typ
OEN151-1 LEV ELIOS
17 -33
Feuerungswärmeleis. kW 
max. Feuerraumgegen-

druck
mbar
0,6
Öldurchsatz
kg/h
1,4  -2,8
Voreinstellung
kW
20
Vormontierte Düse
Usgph
0,5/60Grd HF

(Fluidics)
Leistungsaufnahme
W
250
Abmessungen

Breite
mm
260
Gesamt-Tiefe
mm
455 -550
Länge Flammenrohr  mm
140 -235
Gesamt-Höhe
mm
325
Durchm.Flammenrohr mm
90
Gewicht
kg
10
Bestell-Nr.

108786

	Katalog: OER08b	Seite: 427    
Nummer	Kurztexte
108912	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   90   EC
Vollautomat  Erdgas

Suchbegriff:	GS 90 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        7907     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC 
Vollautomat Erdgas

0085 AP 0199
kW
88,5
kW
100
ltr.
280
bar
6
mm
700
mm
2100
mm
225
PA
3
kg
290

108912

GS 90 EC
Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-
brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare 
Strömungssicherung. Atmosphärischer 
Edelstahlbrenner. Erforderliche 
Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte 
eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo 
und Gasfeuerungsautomat mit 
Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht 
Bestell-Nr. 
Typ

Katalog: OER08b

Seite: 428    

Nummer

Kurztext
e

108913

OERTLI 
Gas-
WW-
Bereit
er GGS 
100
355 l, 
emaill
iert, 
ohne 
Brenne
r, 
blau

Suchbegriff:	GGS 100
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        5434     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 100
-	Innenbehälter aus Stahl, emailliert
-	Stahl-Außenmantel, blau lackiert
-	Wärmeisolierung
-	2 Fremdstromanoden
-	Gas-Gebläsebrenner als Zubehör
-	Regel- und Sicherheitsthermostat
-	aufgesetzter Abgassammler, 
180 Grd drehbar
-	Entleerungshahn
-	Sicherheitseinrichtung
-	2 Revisionsflansche
Verpackung:
-	1 Verschlag - Speicher
Betriebsbedingungen:
-	Betriebsüberdruck max.       bar : 6
-	Betriebstemperatur max.    Grd C : 85
-	Sicherheitstemp.-begrenzer Grd C : 95 
geprüft nach:
90/396/EWG EG-Gasgeräterichtlinie 
Produkt-ID-Nummer: CE-0085BO0171 
geprüft und gütegesichert nach DIN 
4753 Teil 3 und 6

Typ:
Nennwärmeleistung 
empfohlener Gas-
Gebläsebrenner:

GGS 100 kW : 10 0,0
OEN 255 GE

Technische Daten:
Nennwärmebelastung	kW:
Wasserinhalt	1 :
Bereitschaftswärmeverlust	kWh/24h
Erzeuger-Aufwands zahl	eTW :
Anschlusswerte:
Erdgas E HuB 9,5 kWh/m3 m3/h
Erdgas LL HuB 8,4 kWh/m3 m3/h
Aufheizzeit 10 °C auf 60 °C min
Dauerleistung 45 °C l/h
Dauerleistung 60 °C l/h
min 
min 
min
NL 
kg 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm
Spitzenleistung 45 °C l/10
Spitzenleistung 45 °C l/60
Spitzenleistung 60 °C l/6
Leistungskennzahl
(tsp 60 Grd C)
Gewicht (leer) ohne Brenner
Gesamthöhe
Speicherdurchmesser
Mitte Abgasstutzen
Abgasstutzen (li.W.)
Speicherhöhe

105,5 355 : 3,8 1,07
11,1
12,6
ca. 14
2460
1720
810
2860
2240
26
320
2150
700
2150
180
1920

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite:
429    Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Gesamttiefe   ohne 
Bestell-Nr.
Brenner
mm   :
1040 
108913

	Katalog: OER08b	Seite: 430    
Nummer	Kurztexte
108914	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   90   EC
Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 90 EC
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        7907     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC 
Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0199
kW
88,5
kW
100
ltr.
280
bar
6
mm
700
mm
2100
mm
225
PA
3
kg
290

108914

GS 90 EC
Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-
führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-
fach emailliert. Hochwertige 
Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-
brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare 
Strömungssicherung. Atmosphärischer 
Edelstahlbrenner. Erforderliche 
Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte 
eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo 
und Gasfeuerungsautomat mit 
Ionisationsflammenüberwachung. 
Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, 
Zirkulation und Entleerung. Eingebaute 
Schutzanode. Produkt-ID-Nr. 
Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung 
Inhalt
Betriebsdruck max. 
Durchmesser Höhe
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Gewicht 
Bestell-Nr. 
Typ

Katalog: OER08b

Seite: 431     

Nummer        Kurztexte

108915           OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 70

365 l, emailliert, ohne Brenner, blau

Suchbegriff:    GGS 70

Rabattgruppe:   3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        3980     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 7 0

- Innenbehälter aus Stahl, emailliert
- Stahl-Außenmantel, blau lackiert
- Wärmeisolierung

- 2 Fremdstromanoden

- Gas-Gebläsebrenner als Zubehör

- Regel- und Sicherheitsthermostat
- aufgesetzter Abgassammler,

180 grd. drehbar

- Entleerungshahn

- Sicherheitseinrichtung

- 2 Revisionsflansche

Verpackung:

- 1 Verschlag - Speicher

Betriebsbedingungen:

- Betriebsüberdruck       max. bar : 6
- Betriebstemperatur    max. Grd
C : 85
- Sicherheitstemp.-begrenzer Grd
C : 95
geprüft nach:

90/396/EWG EG-Gasgeräterichtlinie
Produkt-ID-Nummer: CE-0085BO0171

geprüft und gütegesichert nach

DIN 4753 Teil 3 und 6

Typ:
GGS 7 0
Nennwärmeleistung          kW :
70,0
empfohlener

Gas-Gebläsebrenner:      OES 155 GE
Technische Daten:

Nennwärmebelastung         kW

73,8
Wasserinhalt                1

365
Bereitschaftswärme-

verlust             kWh/24h

2,9
Erzeuger-Aufwands zahl     eTW

1,07
Anschlusswerte:

Erdgas E HuB 9,5 kWh/m3 m3/h

7,7
Erdgas LL HuB 8,4 kWh/m3 m3/h

8,0
Aufheizzeit

10 Grd C auf 60 Grd C     min

ca. 18
Dauerleistung 45 Grd C l/h

1720
Dauerleistung 60 Grd C l/h

1200
Spitzenleistung bei

45 Grd C l/10 min

705
45 Grd C l/60 min

2135
60 Grd C l/60 min

1490
Leistungskennzahl

(tsp 60 Grd C)           NL

24
Gewicht (leer) ohne Brenner kg

300
Gesamthöhe                  mm

2150
Speicherdurchmesser         mm

700
Mitte Abgasstutzen          mm

2150

Artikelliste
lang
Katalog:
OER08b
Seite: 432    
Nummer
Kurztexte

Abgasstutzen   (li. 
Speicherhöhe 
Gesamttiefe   ohne
Bestell-Nr.
w.)
Brenner
mm:    180 mm:    
1920 mm:    
1040
:    108915

Katalog: OER08b	Seite: 433    

Nummer	Kurztexte
111067	OERTLI   Isolierung
für hydraulische Weiche  GMR 4000  Kaskade
Suchbegriff:	Isolierung
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	182	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Isolierung
für hydraulische Weiche GMR 4000 Kaskade 
Bestell-Nr.: 111067

Katalog: OER08b	Seite: 434    

Nummer	Kurztexte
111069	OERTLI   Isolierung   für  Verteilerbalken
GMR  4000   (   bei   RG  nur   f.   vordere   Kessel)
Suchbegriff:	Isolierung
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	66	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Isolierung   für  Verteilerbalken 
GMR  4 00 0
( bei RG nur für die Anzahl der vorderen 
Kessel erforderlich )
Bestell-Nr.:  111069

Katalog: OER08b    
Seite: 435 Datum: 
07.08.2008

Nummer        Kurztexte
111920	OERTLI Isolierung für Kesselanschlussatz
GMR 4000 Kaskade pro Kessel erforderlich
Suchbegriff:	Isolierung
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	50	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Isolierung für Kesselanschlussatz 
GMR 4 00 0 Kaskade pro Kessel erforderlich
Bestell-Nr.: 111920

Katalog: OER08b	Seite: 436    

Nummer	Kurztexte
112632	OERTLI Anschlussflansch Wasser DN  65
für GMR 4 000   Kaskade
Suchbegriff:	Anschlussflans.
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	114	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussflansch  Wasser   DN   65 
für   GMR   4 000   Kaskade
Bestell-Nr.:	112632

	Katalog: OER08b	Seite: 437    
Nummer	Kurztexte
115768	OERTLI   Gas-Brennwertk.   GSR  233   cond.
Erdgas   E   /   LL,    17-85   kW,
Suchbegriff:	GSR233condens
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7400	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR  233   cond. (   
Erdgas   E   /   LL   )   mit   17-85   kW Wärmetauscher   
aus  Aluminium  /   Silizium
-	hohe Korrosionsfestigkeit
-	zylindrischer Vormischbrenner mit 
Metallvlies-Oberfläche zur extrem 
schadstoffarmen Verbrennung
-	Gas-Luft-Verbundregelung zur 
modulierenden Betriebsweise
-	Modulationsverhältnis 1:5
-	komplett zusammengebaute Gas- 
sicherheits- und Regelarmatur mit 
Gasfeuerungsautomat in Micro 
prozessortechnik
-	Das Schaltfeld ist mit einer 
witterungsgeführten Regelung 
OE-tronic 3 ausgestattet. Diese 
steuert 1 direkten Heizkreis
und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler
als Zubehör).
Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD 
199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert 
werden. Durch den Einbau einer zusätzlichen 
Mischerplatine (AD 196) kann ein 2. 
Mischerkreis angesteuert werden. Eine oder 
mehrere Fernbedienungen AD 194 ermöglichen 
die Veränderung von Parametern vom 
Wohnraum aus.
Der Brennwertkessel verfügt außerdem 
über einen 0-10 Volt Eingang, so dass 
man diesen auch in eine Gebäudeleit-
technik integrieren kann. Es können bis 
zu 10 Kessel in Kaskade geregelt werden. 
Dazu benötigt man lediglich die 
entsprechende Anzahl von BUS-Kabeln (AD 
134) und einen Tauchfühler als 
Summenvorlauffühler (Speicherfühler AD 
212)
-	Kessel wird komplett montiert und 
anschlussfertig geliefert
Kesselabmessungen. 
B/H/T:	mm 1190/1310/450
Abgasanschluss: mm 150 
Gewicht: kg 115 
Normnutzungsgrad % 108,1
Bestell-Nr.:        115768

	Katalog: OER08b	Seite: 438    
Nummer	Kurztexte
115769	OERTLI   Gas-Brennwertk.   GSR  234   cond.
Erdgas   E   /   LL,   26-129   kW
Suchbegriff:	GSR234condens
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8653	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 234 cond. ( 
Erdgas E / LL ) mit 26-129 kW Wärmetauscher 
aus Aluminium / Silizium
-	hohe Korrosionsfestigkeit
-	zylindrischer Vormischbrenner mit 
Metallvlies-Oberfläche zur extrem 
schadstoffarmen Verbrennung
-	Gas-Luft-Verbundregelung zur 
modulierenden Betriebsweise
-	Modulationsverhältnis 1:5
-	komplett zusammengebaute Gas- 
sicherheits- und Regelarmatur mit 
Gasfeuerungsautomat in Micro 
prozessortechnik
-	Das Schaltfeld ist mit einer 
witterungsgeführten Regelung 
OE-tronic 3 ausgestattet. Diese 
steuert 1 direkten Heizkreis
und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler
als Zubehör).
Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD 
199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert 
werden. Durch den Einbau einer zusätzlichen 
Mischerplatine (AD 196) kann ein 2. 
Mischerkreis angesteuert werden. Eine oder 
mehrere Fernbedienungen AD 194 ermöglichen 
die Veränderung von Parametern vom 
Wohnraum aus.
Der Brennwertkessel verfügt außerdem 
über einen 0-10 Volt Eingang, so dass 
man diesen auch in eine Gebäudeleit-
technik integrieren kann. Es können bis 
zu 10 Kessel in Kaskade geregelt werden. 
Dazu benötigt man lediglich die 
entsprechende Anzahl von BUS-Kabeln (AD 
134) und einen Tauchfühler als 
Summenvorlauffühler (Speicherfühler AD 
212)
-	Kessel wird komplett montiert und 
anschlussfertig geliefert
Geräteabmessungen:
B/T/H:	mm 1190/450/12 90
Abgasanschluss:  mm 150 
Normnutzungsgrad: % 108,1 
Gewicht:         kg 150
Bestell-Nr.         115769

	Katalog: OER08b	Seite: 439    
Nummer	Kurztexte
115770	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR  235   cond.
Erdgas   E   /   LL,   36-179   kW
Suchbegriff:	GSR235condens
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	10742	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR  235   cond. (   
Erdgas   E   /   LL   )   mit   36-179   kW Wärmetauscher   
aus  Aluminium  /   Silizium
-	hohe Korrosionsfestigkeit
-	zylindrischer Vormischbrenner mit 
Metallvlies-Oberfläche zur extrem 
schadstoffarmen Verbrennung
-	Gas-Luft-Verbundregelung zur 
modulierenden Betriebsweise
-	Modulationsverhältnis 1:5
-	komplett zusammengebaute Gas- 
sicherheits- und Regelarmatur mit 
Gasfeuerungsautomat in Micro 
prozessortechnik
-	Das Schaltfeld ist mit einer 
witterungsgeführten Regelung 
OE-tronic 3 ausgestattet. Diese 
steuert 1 direkten Heizkreis
und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler
als Zubehör).
Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD 
199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert 
werden. Durch den Einbau einer zusätzlichen 
Mischerplatine (AD 196) kann ein 2. 
Mischerkreis angesteuert werden. Eine oder 
mehrere Fernbedienungen AD 194 ermöglichen 
die Veränderung von Parametern vom 
Wohnraum aus.
Der Brennwertkessel verfügt außerdem 
über einen 0-10 Volt Eingang, so dass 
man diesen auch in eine Gebäudeleit-
technik integrieren kann. Es können bis 
zu 10 Kessel in Kaskade geregelt werden. 
Dazu benötigt man lediglich die 
entsprechende Anzahl von BUS-Kabeln (AD 
134) und einen Tauchfühler als 
Summenvorlauffühler (Speicherfühler AD 
212)
-	Kessel wird komplett montiert und 
anschlussfertig geliefert
Betriebsbedingungen:
max.Vorlauftemperatur:	90 °C
max. Betriebsüberdruck:	6,0 bar
min. Betriebsüberdruck:	0,8 bar
Abmesungen/Anschlüsse:
Breite/Höhe/Tiefe:      1190/12 90/450 mm
Vorlauf:	1
1/4" AG
Rücklauf:	1 1/4"
AG
Gasanschluss:	1

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 440    
Nummer
Kurztexte

1/4"   AG

Abgasanschluss   O:
150  mm

Zuluftanschluss   O:
150  mm

2.NT   Rücklaufanschluss:
1   1/4"

AG

Kondenswasser-Ablauf  O:
32   mm

Bestell-Nr.:
115770

	Katalog: OER08b	Seite: 441     
Nummer	Kurztexte
115771	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR  236   cond.
Erdgas   E   /   LL,   45-217   kW
Suchbegriff:	GSR236condens
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11949	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 236 cond. ( 
Erdgas E / LL ) mit 45-217 kW Wärmetauscher 
aus Aluminium / Silizium
-	hohe Korrosionsfestigkeit
-	zylindrischer Vormischbrenner mit 
Metallvlies-Oberfläche zur extrem 
schadstoffarmen Verbrennung
-	Gas-Luft-Verbundregelung zur 
modulierenden Betriebsweise
-	Modulationsverhältnis 1:5
-	komplett zusammengebaute Gas- 
sicherheits- und Regelarmatur mit 
Gasfeuerungsautomat in Micro 
prozessortechnik
-	Das Schaltfeld ist mit einer 
witterungsgeführten Regelung 
OE-tronic 3 ausgestattet. Diese 
steuert 1 direkten Heizkreis
und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler
als Zubehör).
Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD 
199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert 
werden. Durch den Einbau einer zusätzlichen 
Mischerplatine (AD 196) kann ein 2. 
Mischerkreis angesteuert werden. Eine oder 
mehrere Fernbedienungen AD 194 ermöglichen 
die Veränderung von Parametern vom 
Wohnraum aus.
Der Brennwertkessel verfügt außerdem 
über einen 0-10 Volt Eingang, so dass 
man diesen auch in eine Gebäudeleit-
technik integrieren kann. Es können bis 
zu 10 Kessel in Kaskade geregelt werden. 
Dazu benötigt man lediglich die 
entsprechende Anzahl von BUS-Kabeln (AD 
134) und einen Tauchfühler als 
Summenvorlauffühler (Speicherfühler AD 
212)
-	Kessel wird komplett montiert und 
anschlussfertig geliefert
Geräteabmessungen
Breite/Höhe/Tiefe:	mm 1190/1305/450
Abgasanschluss:	mm 150
Normnutzungsgrad:	% 108
Gewicht:	kg 200
Bestell-Nr.:	115771

	Katalog: OER08b	Seite: 442    
Nummer	Kurztexte
120414	OERTLI  Warmwasserspeicher  OBU  130
13 0   l,   emailliert,   weiß  RAL   9010
Suchbegriff:	OBU 130
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	725	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserspeicher OBU 130 
emailliert, weiss RAL 9010 rund, passend 
zu Brennwertgerät OPTIMAT 2000, stehende 
Ausführung. 2-fach emailliert, mit 
eingeschweißtem Glattrohr-
Wärmetauscher, eingebaute Magnesium-
Schutzanode und Tauchhülse. Hochwertige 
30mm-Isolierung aus Schaum-Stoff mit 
Kunststoffmantel

Inhalt
ltr
13
0
Durchmesser
mm
570
Höhe
mm
93
2
Betriebsüberdruck

Trinkwasserseitig
bar
10
Heizungsseitig
bar
12
Dauerleistung 10/45
kW
24,5
Dauerleistung 10/45
l/h
601
Leistungskennzahl

1,5
Anschlüsse

WW/KW
R
3/4
HV/HR      R : 3/4

Gewicht
kg
59
Bestell-Nr.:    120414

Katalog: OER08b
Seite: 443    
Nummer
Kurztexte

120555
OERTLI   Fernentriegelung

für  Gebläsebrenner

Suchbegriff:           Fernentriegelun

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     58                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fernentriegelung

für   Gebläsebrenner

Bestell-Nr.:    120555

Katalog: OER08b           Seite: 444    
Nummer
Kurztexte
120664
OERTLI   Vorlauffühler   für   REA   532   B

Suchbegriff:           Vorlauffühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     47                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Vorlauf fühler   für   REA  532   B

Bestell-Nr.:      120664

	Katalog: OER08b	Seite: 445    
Nummer	Kurztexte
120742	OERTLI  Kesselfühler QAZ  21
für  Brennermodulationsregelung  RWF  40
Suchbegriff:	Kesselfühler
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	93	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfühler  QAZ   21
für Brennermodulationsregelung RWF 40
Bestell-Nr.: 120742

	Katalog: OER08b	Seite: 446    
Nummer	Kurztexte
120766	OERTLI   Kombi - Pufferspeicher  KS   750
weiß,   RAL   9010,   rund,   750   l
Suchbegriff:	KS750
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2096     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 750 
weiß, RAL 9010, rund
-	Innenbehälter aus emailliertem 
Stahlblech
-	Pufferspeicher aus Stahlblech mit 
integriertem emaillierten 
Warmwasserspeicher
-	Der Trinkwasserbehälter ist bis zum 
Speicherboden verlängert, so dass 
eine optimale Wärmeabgabe vom 
unteren Wärmetauscher an das 
Heizungswasser möglich ist.
-	Das Tank-in-Tank-System ermöglicht 
eine platzsparende Installation mit 
geringem Montage- und Regelungs 
aufwand
-	100 mm PU-Weichschaumisolierung 
FCKW-frei mit PVC-Schutzmantel
-	Flanschdeckel oben für WW-Tank
-	Magnesium-Schutzanode
Lieferung in 2 Kollis 
Betriebsbedingungen:
Zul. Betriebsüberdruck:  10 bar 
Zul. Speicherladetemp.:  95 Grd C
Typ:      Kombi-Pufferspeicher KS 750 
Gesamtinhalt:       750 l 
Puffervolumen:      550 l 
Trinkwasservolumen: 200 l 
Heizfläche Wärmetauscher:   2,3 m2 
NL-Zahl:	3,3
Dauerleistung bei 10/45/70: 28kW/695 l/h
Abmessungen:
Durchmesser mit Isol.:	950 mm
Durchmesser ohne Isol.:	750 mm
Höhe:	1915 mm
Gewicht:	143 kg
Bestell-Nr.:	120766

	Katalog: OER08b	Seite: 447    
Nummer	Kurztexte
120767	OERTLI   Kombi - Pufferspeicher  KS   1000
1000   l,   weiß,      RAL   9010,   rund
Suchbegriff:	KS 1000
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3172	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 1000 
WEISS  RAL 9010, rund
-	Innenbehälter aus emailliertem 
Stahlblech
-	Pufferspeicher aus Stahlblech mit 
integriertem emaillierten 
Warmwasserspeicher
-	Der Trinkwasserbehälter ist bis zum 
Speicherboden verlängert, so dass 
eine optimale Wärmeabgabe vom 
unteren Wärmetauscher an das 
Heizungswasser möglich ist.
-	Das Tank-in-Tank-System ermöglicht 
eine platzsparende Installation mit 
geringem Montage- und Regelungsaufwand
-	100 mm PU-Weichschaumisolierung 
FCKW-frei mit PVC-Schutzmantel
-	Flanschdeckel oben für WW-Tank
-	Magnesium-Schutzanode
Lieferung in 2 Kollis 
Betriebsbedingungen:
Zul. Betriebsüberdruck:  10 bar 
Zul. Speicherladetemp.:  95 grd C
Typ:      Kombi-Pufferspeicher KS 1000 
Gesamtinhalt:    1000 l Puffervolumen:  780 
l Trinkwasservolumen:  220 l Heizfläche 
Wärmetauscher:  2,8 m2 NL-Zahl:   3,6 
Dauerleistung bei 10/45/70:  29 kW
750 l/h
Abmessungen:
Durchmesser mit Isol.:   1000 mm 
Durchmesser ohne Isol.:  800 mm 
Höhe:	2025 mm
Gewicht:	153 kg
Bestell-Nr.: 120767

	Katalog: OER08b	Seite: 448    
Nummer	Kurztexte
122030	OERTLI  Anschlusskreuze  ORION   II
Kombination  von   Pumpengr.,   Verbindungsl.
Suchbegriff:	Anschlusskreuze
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	36	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlusskreuze Für 
die Kombination von 
Pumpengruppen, Verbindungs-
leitung und Gaskessel ORION 
II
( Achtung: Anschlusskreuze 
sind im Speicherladeset Nr. 
122109 enthalten )
Bestell-Nr.: 122030

	Katalog: OER08b	Seite: 449    
Nummer	Kurztexte
122031	OERTLI  Anschlusskreuze  GBM   140
Kombination  von   Pumpengr.,   Verbindungsl.
Suchbegriff:	Anschlusskreuze
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	36	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlusskreuze Für 
die Kombination von 
Pumpengruppen, Verbindungs-
leitung und Brennwertkessel 
GBM 14 0
( Achtung: Anschlusskreuze 
sind im Speicherladeset Nr. 
122130 enthalten )
Bestell-Nr.: 122031

	Katalog: OER08b	Seite: 450    
Nummer	Kurztexte
122033	OERTLI   Sicherheits-Set   für  Ölkessel
PKR   /   PURN   /   PURS
Suchbegriff:	Sicherheits-Set
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	87	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheits-Set 
für  Ölkessel PKR  /   PURN   
/   PURS
bestehend aus:
-	Anschlussrohr starr, isoliert
-	Kleinverteiler mit Isolierung
-	Manometer
-	Sicherheitsventil 3 bar
-	Schnellentlüfter
Bestell-Nr.: 122033

	Katalog: OER08b	Seite: 451     
Nummer	Kurztexte
122111	OERTLI   Sicherheits-Set
für  Gaskessel   ORION   II
Suchbegriff:	Verbindungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	87	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheits-Set 
für   Gaskessel   ORION   II
bestehend  aus:
-	Anschlussrohr starr, isoliert
-	Kleinverteiler mit Isolierung
-	Manometer
-	Sicherheitsventil 3 bar
-	Schnellentlüfter
Bestell-Nr.: 122111

Katalog: OER08b
Seite: 452    
Nummer
Kurztexte

122114
OERTLI  Verteilbalken   für  2   Heizkreise

incl.   Blockisolierung   zum Anschluß  an   PG

Suchbegriff:           Verteilbalken

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    213              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verteilbalken   für   2 
incl.   Blockisolierung   zum von  Oertli   
Pumpengruppen
Heizkreise 
Anschluss

Bestell-Nr.:    122114

Katalog: OER08b
Seite: 453    
Nummer
Kurztexte

122115
OERTLI  Verteilbalken   für   3   Heizkreise

incl.   Blockisolierung   zum Anschluß  an   PG

Suchbegriff:           Verteilbalken

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    361              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verteilbalken   für   3 
incl.   Blockisolierung   zum von  Oertli   
Pumpengruppen
Heizkreise 
Anschluss

Bestell-Nr.:    122115

	Katalog: OER08b	Seite: 454    
Nummer	Kurztexte
122116	OERTLI   Pumpengruppe  UKS   26
für  Heizkreis   ohne  Mischer
Suchbegriff:	UKS 26
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe UKS 2 6 
für Heizkreis ohne Mischer 
Pumpengruppe links vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 122116

	Katalog: OER08b	Seite: 455    
Nummer	Kurztexte
122117	OERTLI   Pumpengruppe  MKS   26
für  Heizkreis   mit  Mischer
Suchbegriff:	MKS 26
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	585	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe MKS 2 6 Für 
Heizkreis mit Mischer 
Pumpengruppe links vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 122117

	Katalog: OER08b	Seite: 456    
Nummer	Kurztexte
122118	OERTLI   Pumpengruppe  UKE   26
für  Heizkreis   ohne  Mischer
Suchbegriff:	UKE 26
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	419	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe UKE 2 6 
Für Heizkreis ohne Mischer 
Pumpengruppe links vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 122118

	Katalog: OER08b	Seite: 457    
Nummer	Kurztexte
122119	OERTLI   Pumpengruppe  MKE   26
für  Heizkreis   mit  Mischer
Suchbegriff:	MKE 26
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	657	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe MKE 2 6 für 
Heizkreis mit Mischer 
Pumpengruppe links vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 122119

	Katalog: OER08b	Seite: 458    
Nummer	Kurztexte
122120	OERTLI Anschluss-Set MAG
Anschl. Ausdehnungsgefäßes an Pumpengr.
Suchbegriff:	Anschluss-Set
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	107	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss-Set MAG
Zum Anschluss eines Aus-
Dehnungsgefäßes an die 
Pumpengruppen (ohne MAG )
Bestell-Nr.: 122120

Katalog: OER08b    
Seite: 459 Datum: 
07.08.2008

Nummer        Kurztexte
122121	OERTLI Wandkonsole für die
Wandmontage der Pumpengruppen
Suchbegriff:	Wandkonsole
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	38	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wandkonsole   für  die
Wandmontage der Pumpengruppen
Bestell-Nr.: 122121

Katalog: OER08b           Seite: 460    
Nummer
Kurztexte

123582
OERTLI   Kesselsockel   für  PURN  141,
PSU   41

Höhe   285   mm

Suchbegriff:           PSU-41

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     155              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselsockel   für   PURN   141,    PSU   41

Höhe   285   mm

Bestell-Nr.
:    123582

Katalog: OER08b           Seite: 461     
Nummer
Kurztexte

123583
OERTLI   Kesselsockel   für  PURN  142,
PSU   42

Höhe   285   mm

Suchbegriff:            PSU-42

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     166              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselsockel   für   PURN   142,    PSU   42

Höhe   285   mm

Bestell-Nr.
:    123583

Katalog: OER08b           Seite: 462    
Nummer
Kurztexte

123584
OERTLI   Kesselsockel   für  PURN  143,
PSU   4 3

Höhe   285   mm

Suchbegriff:            PSU-43

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     186              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselsockel   für   PURN   143,    PSU   43

Höhe   285   mm

Bestell-Nr.
:    123584

Katalog: OER08b	Seite: 463    

Nummer	Kurztexte
123585	OERTLI  Kesselsockel   für  PURN  144,   PSU 44
Höhe   285   mm
Suchbegriff:	PSU-44
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	223	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselsockel   für   PURN   144,   PSU   44 
Höhe   285  mm Bestell-Nr.:      123585

Katalog: OER08b           Seite: 464    
Nummer
Kurztexte
124620
OERTLI     Brennerplatte   PKR/X  440

Durchmesser   175   mm

Suchbegriff:            PKR/X 440

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Brennerplatte   PKR/X   440

Durchmesser   175   mm

Bestell-Nr.:    124620

Katalog: OER08b           Seite: 465    
Nummer
Kurztexte
124813
OERTLI     Brennerplatte   PKR/X  440

Durchmesser   190   mm

Suchbegriff:            PKR/X 440

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Brennerplatte   PKR/X   440

Durchmesser   190   mm

Bestell-Nr.:    124813

	Katalog: OER08b	Seite: 466    
Nummer	Kurztexte
125355	Digitale  Raumstation   für  Heizungs-   und
Brauchwasserregelung mit
Suchbegriff:	RES 11
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	217	per Stck
Ausschreibungtext: Digitale Raumstation für Heizungs- und 
Brauchwasserregelung mit mit 
Kommunikationsschnittstelle zur 
Kesselsteuerung, wahlweise mit oder 
ohne Raumfühler zur Fernbedienung von 
Heizungsanlagen mit Öl- oder Gaskessel 
mit 3-Punkt-Mischerregelung. Mehr-
Kreisanlagen oder mehreren Heizzonen, 
für Betriebs-, Programm- und 
Störungsinformationen sowie Veränderung 
verschiedenster Kessel- und Anlagen-
parameter, zum Anschluß an abgeschirmte 
4-Draht-Datenbusleitung z. B. JY (St) 2 
x 2 x 0,6. Bestell-Nr.:  125355

	Katalog: OER08b	Seite: 467    
Nummer	Kurztexte
125380	Schalldämmbügel   CS   61     11   bis   14   Glieder
Suchbegriff:	Schalldämmbügel
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	662	per Stck
Ausschreibungtext: Schalldämmbügel   CS   61      11   bis   14   Glieder 
Bestell-Nr.	:    125380

	Katalog: OER08b	Seite: 468    
Nummer	Kurztexte
125382	Schalldämmbügel   CS   60     8   bis   10   Glieder
Suchbegriff:	Schalldämmbügel
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	433	per Stck
Ausschreibungtext: Schalldämmbügel   CS   60      8   bis   10   Glieder 
Bestell-Nr.	:    125382

	Katalog: OER08b	Seite: 469    
Nummer	Kurztexte
125392	OERTLI   REA-130   B/1   -Analogregelung-
Mikroprozessorgesteuertes  Regelgerät
Suchbegriff:	REA-130 B/1
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	435	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI REA-130 B/1 -Analogregelung-
Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät 
für 1-stufige Brenner mit witterungs-
geführter Vorlauftemperaturregelung für 
einen ungemischten Kreis und Warmwasser.
Die Regelung verfügt über:
-	Automatische Sommer-/Winter-Schaltung
-	Wochenheizprogramm für Heizkreis
-	Wochenheizprogramm für Warmwasserauf 
bereitung
-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.
-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti- 
blockierschaltung
-	autom. Legionellenschutzschaltung, 
u. v. a. mehr!
Lieferumfang:
-	Regelgerät REA 130 B/1
-	Witterungsfühler
-	Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)
-	Kesselfühler
-	Niederspannungs-Kabelbaum
Bestell-Nr.:  125392

	Katalog: OER08b	Seite: 470    
Nummer	Kurztexte
125394	OERTLI   REA-131   B/1   -Analogregelung-
Mikroprozessorgesteuertes  Regelgerät
Suchbegriff:	REA-131 B/1
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	497	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI REA-131 B/1 -Analogregelung-
Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät 
für 1-stufige Brenner mit witterungs-
geführter Vorlauftemperaturregelung für 
einen ungemischten, einen gemischten 
Kreis und Warmwasser.
Die Regelung verfügt über:
-	Automatische Sommer-/Winter-Schaltung
-	Wochenheizprogramm für Heizkreis
-	Wochenheizprogramm für Warmwasserauf 
bereitung
-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.
-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti- 
blockierschaltung
-	autom. Legionellenschutzschaltung, 
u. v. a. mehr!
Lieferumfang:
-	Regelgerät REA 131 B/1
-	Witterungsfühler
-	Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)
-	Kesselfühler
-	Niederspannungs-Kabelbaum
Bestell-Nr.:  125394

	Katalog: OER08b	Seite: 471     
Nummer	Kurztexte
125400	OERTLI   Regelung  REA  232   B/1
Suchbegriff:	REA 232 B/1
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	750	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Regelung   REA  2 32   B/1
für 1- oder 2-stufige Brenner mit 
witterungsgeführter Vorlauftemperatur-
regelung für einen ungemischten und zwei 
gemischte Heizkreise und Warmwasser.
Die Regelung verfügt über:
-	Automatische Sommer-/Winter-Schaltung
-	Wochenheizprogramm für Heizkreis
-	Wochenheizprogramm für Warmwasserauf 
bereitung
-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.
-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti- 
blockierschaltung
-	autom. Legionellenschutzschaltung, 
u. v. a. mehr!
Lieferumfang:
-	Regelgerät REA 232 B/1
-	Witterungsfühler
-	Vorlauffühler   (bei   REA  232   B:   2   Stück)
-	Kesselfühler
-	Niederspannungs-Kabelbaum
Bestell-Nr.:  125400

Katalog: OER08b
Seite: 472    
Nummer
Kurztexte

125403
Brauchwasserfühler  KVT  20/5   z.   Erfassung

und  Regelung  der  Warmwassertemperatur

Suchbegriff:           KVT 20/5

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    49                per Stck

Ausschreibungtext:Brauchwasserfühler   KVT   20/5   z.   Erfassung 
und  Regelung  der  Warmwassertemperatur Kabellänge   5  m,   
Anschluß   an   Stecker  X   1 der   REA-Regelung. Bestell-Nr.:      
125403

Katalog: OER08b           Seite: 473    
Nummer
Kurztexte
125517
Außenfühler   (1   Stück   )

Suchbegriff:           Außenfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     45                per Stck

Ausschreibungtext:Außenfühler   (1  Stück  )

Bestell-Nr.:      126645

Katalog: OER08b	Seite: 474    

Nummer	Kurztexte
125972	OERTLI Neutrabox BP 52
für Brennwertkessel bis 150 kW
Suchbegriff:	BP 52
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	264	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Neutrabox BP 52   für 
Brennwertkessel bis 150 kW 
incl. Granulatfüllung
Bestell-Nr.: 125972

Katalog: OER08b	Seite: 475    

Nummer	Kurztexte
125973	OERTLI   Neutrabox  BP   54      für
Suchbegriff:	BP 54
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	378	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Neutrabox   BP   54      für
Brennwertkessel von 150 kW bis 300 kW 
incl. Granulatfüllung
Bestell-Nr.: 125973

Katalog: OER08b

Seite: 476    

Nummer

Kurztext
e

125975

OERTL
I 
Gas-
Spezi
alhei
zkess
el 
GKR 
142N 7 
kW

Suchbegriff:	GKR 142N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2582	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel   GKR   142N 7   
kW
Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-
Ausführung mit Gußgliederblock
-	Vollautomat mit Ionisations-Flammen- 
überwachung
-	Eingebaute Strömungssicherung
-	Edelstahl-Mehrgasbrenner
-	Schadstoffreduziert mit hohem 
Wirkungsgrad
-	Kesselkörper allseitig isoliert
-	Vorverdrahtet für REA-Regelung
-	Abgaswächter serienmäßig
-	Kesselverkleidung weiß lackiert und 
komplett montiert
Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar 
Flüssiggas  50 mbar
Kategorie: II2ELL3B/P

Max. Betriebsdruck:
4 bar

Max. Betriebstemperatur
90 Grad C

Min. Rücklauftemperatur
30 Grad C

Typ
GKR 142 N

Abmessungen

A
400
mm
B
144
mm
C
97
mm
D
138
mm
E
144
mm
F
97
mm
G
212
mm
H
100
mm
Nennwärmeleistung
7
kW
Nennwärmebelastung
7,8
kW
Gas-Ans chlußwert

Erdgas E Hub=9,5 kWh/m
0,82
m/h
Erdgas LL    8,4 kWh/m
0,93
m/h
Flüssiggas  12,8 kWh/m
0,61
kg/h
Wasserinhalt
5, 4
L
Gewicht
103
kg
Bestell-Nr.
125975

Katalog: OER08b

Seite: 477    

Nummer

Kurztext
e

125976

OERTL
I 
Gas-
Spezi
alhei
zkess
el 
GKR 
143N 
12 kW

Suchbegriff:	GKR 143N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2670	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel   GKR   143N 12   
kW
Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-
Ausführung mit Gußgliederblock
-	Vollautomat mit Ionisations-Flammen- 
überwachung
-	Eingebaute Strömungssicherung
-	Edelstahl-Mehrgasbrenner
-	Schadstoffreduziert mit hohem 
Wirkungsgrad
-	Kesselkörper allseitig isoliert
-	Vorverdrahtet für REA-Regelung
-	Abgaswächter serienmäßig
-	Kesselverkleidung weiß lackiert und 
komplett montiert
Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar 
Flüssiggas  50 mbar
Kategorie: II2ELL3B/P

Max. Betriebsdruck:
4 bar

Max. Betriebstemperatur
90 Grad C

Min. Rücklauftemperatur
30 Grad C

Typ
GKR 143 N

Abmessungen

A
400
mm
B
144
mm
C
61
mm
D
103
mm
E
109
mm
F
61
mm
G
176
mm
H
64
mm
Nennwärmeleistung
12
kW
Nennwärmebelastung
13,4
kW
Gas-Ans chlußwert

Erdgas E Hub=9,5 kWh/m
1,41
m/h
Erdgas LL    8,4 kWh/m
1,60
m/h
Flüssiggas  12,8 kWh/m
1,05
kg/h
Wasserinhalt
7, 1
L
Gewicht
119
kg
Bestell-Nr.
125976

Katalog: OER08b

Seite: 478    

Nummer

Kurztext
e

125977

OERTL
I 
Gas-
Spezi
alhei
zkess
el 
GKR 
144N 
18 kW

Suchbegriff:	GKR 144N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2976	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel   GKR   144N 18   
kW
Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-
Ausführung mit Gußgliederblock
-	Vollautomat mit Ionisations-Flammen- 
überwachung
-	Eingebaute Strömungssicherung
-	Edelstahl-Mehrgasbrenner
-	Schadstoffreduziert mit hohem 
Wirkungsgrad
-	Kesselkörper allseitig isoliert
-	Vorverdrahtet für REA-Regelung
-	Abgaswächter serienmäßig
-	Kesselverkleidung weiß lackiert und 
komplett montiert
Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar 
Flüssiggas  50 mbar
Kategorie: II2ELL3B/P

Max. Betriebsdruck:
4 bar

Max. Betriebstemperatur
90 Grad C

Min. Rücklauftemperatur
30 Grad C

Typ
GKR 144 N

Abmessungen

A
500
mm
B
180
mm
C
89
mm
D
130
mm
E
136
mm
F
89
mm
G
204
mm
H
64
mm
Nennwärmeleistung
18
kW
Nennwärmebelastung
20,1
kW
Gas-Ans chlußwert

Erdgas E Hub=9,5 kWh/m
2,12
m/h
Erdgas LL    8,4 kWh/m
2,39
m/h
Flüssiggas  12,8 kWh/m
1,57
kg/h
Wasserinhalt
8, 8
L
Gewicht
135
kg
Bestell-Nr.
125977

	Katalog: OER08b	Seite: 479    
Nummer	Kurztexte
126021	Kombinationsmodul   REA  030   B   für  Heiz-
und Warmwasserbetrieb  mit   integrierter
Suchbegriff:	REA030B
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	155	per Stck
Ausschreibungtext: Kombinationsmodul REA 030 B für Heiz-
und Warmwasserbetrieb mit integrierter 
Speichervorrangschaltung und Lade-
pumpennachlauf, Heizbetrieb konstant 
oder mittels Raumthermostat. Einbau-
modul, anschlußkompatibel zu allen 1-
stufigen Kesselschaltfeldern. Mit 
Kessel- und Speicherfühler. Bestell-Nr.:  
126021

Katalog: OER08b	Seite: 480    

Nummer	Kurztexte
126075	OERTLI   Servicekabel   für  RES   11
und Regelung REA,   zum Datenaustausch
Suchbegriff:	Servicekabel
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	36	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Servicekabel   für   RES   11
und Regelung REA, zum Datenaustausch 
Bestell-Nr.: 126075

	Katalog: OER08b	Seite: 481     
Nummer	Kurztexte
126090	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-13
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-13
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	14899	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-13 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN 
4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751   
Teil   1   und  Teil   2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-13 595-640 
kW 647-696 kW
13
617  L 2945 
kg

Bestell.-Nr.

126090

	Katalog: OER08b	Seite: 482    
Nummer	Kurztexte
126091	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-14
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-14
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	15525	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-14 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN 
4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751   
Teil   1   und  Teil   2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-14 640-685 
kW 696-745 kW
14
655  L 3120 
kg

Bestell.-Nr.

126091

	Katalog: OER08b	Seite: 483    
Nummer	Kurztexte
126092	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-15
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-15
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	16141	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-15 
Standard-Schaltfeld,lose Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-15 685-730 
kW 745-793 kW
15
693  L 3314 
kg

Bestell.-Nr.

126092

	Katalog: OER08b	Seite: 484    
Nummer	Kurztexte
126093	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-16
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-16
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	16767	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-16 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN 
4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751   
Teil   1   und  Teil   2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-16 730-775 
kW 793-842 kW
16
731  L 3494 
kg

Bestell.-Nr.

126093

	Katalog: OER08b	Seite: 485    
Nummer	Kurztexte
126094	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-17
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-17
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	17383	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-17 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN 
4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751   
Teil   1   und  Teil   2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-17 775-820 
kW 842-891 kW
17
769  L 3684 
kg

Bestell.-Nr.

126094

	Katalog: OER08b	Seite: 486    
Nummer	Kurztexte
126095	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-18
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-18
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	18009	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-18 
Standard-Schaltfeld,lose Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-18 820-865 
kW 891-940 kW
18
807  L 3872 
kg

Bestell.-Nr.

126095

	Katalog: OER08b	Seite: 487    
Nummer	Kurztexte
126096	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKX540-1
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-19
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	18630	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKX540-1 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN 4702   
geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751   Teil   1   
und  Teil   2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-19 865-910 
kW 940-989 kW
19
845  L 4040 
kg

Bestell.-Nr.

126096

	Katalog: OER08b	Seite: 488    
Nummer	Kurztexte
126097	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-20
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-20
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	19251	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-20 
Standard-Schaltfeld,lose Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-20 910- 
955 kW 989-1038 
kW
20
905  L 4266 
kg

Bestell.-Nr.

126097

	Katalog: OER08b	Seite: 489    
Nummer	Kurztexte
126098	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-21
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-21
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	19675	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-21 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN 
4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751   
Teil   1   und  Teil   2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-21
955-1000 kW 1038-
1087 kW
21
943  L 4444 
kg

Bestell.-Nr.

126098

	Katalog: OER08b	Seite: 490    
Nummer	Kurztexte
126099	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-22
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-22
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	20296	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-22 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN 
4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751   
Teil   1   und  Teil   2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-22 1000-
1045 kW 1087-1136 
kW
22
981  L 4639 
kg

Bestell.-Nr.

126099

	Katalog: OER08b	Seite: 491     
Nummer	Kurztexte
126100	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-23
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-23
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	21119	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-23 
Standard-Schaltfeld,lose Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-23 1045-
1090 kW 1136-1185 
kW
23
1019  L 4817 
kg

Bestell.-Nr.

126100

	Katalog: OER08b	Seite: 492    
Nummer	Kurztexte
126101	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-24
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX540-24
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	21735	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-24 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN 
4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751   
Teil   1   und  Teil   2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern 
lieferbar.
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-24 1090-
1135 kW 1185-1234 
kW
24
1057  L 4994 
kg

Bestell.-Nr.

126101

	Katalog: OER08b	Seite: 493    
Nummer	Kurztexte
126102	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel
Nennwärmeleistung   :   1135-1180   kW
Suchbegriff:	PKX 540-25
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	22356	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel
PKX540-25,Standard-Schaltfeld,lose
Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN
4702 geeignet für Anlagen nach
DIN 4751 Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
-	Gußblock in Einzelgliedern
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 540-25 1135-
1180 kW 1234-1283 
kW
25
1095  L 5168 
kg

Bestell.-Nr.

126102

	Katalog: OER08b	Seite: 494    
Nummer	Kurztexte
126124	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-13
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	15127	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler
1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	: PKR 540-13
Nennwärmeleistung        :   595-640 kW 
Nennwärmebelastung       :   647-696 kW

	Katalog: OER08b	Seite: 495    

Nummer        Kurztexte

Anzahl Glieder
:        13

Wasserinhalt
:       617  L

Versandgewicht
:      2945 kg

Bestell.-Nr.
:    126124

	Katalog: OER08b	Seite: 496    
Nummer	Kurztexte
126125	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-14
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	15748	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler
1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	: PKR 540-14
Nennwärmeleistung        :   640-685 kW 
Nennwärmebelastung       :   696-745 kW

	Katalog: OER08b	Seite: 497    

Nummer        Kurztexte

Anzahl Glieder
:        14

Wasserinhalt
:       655  L

Versandgewicht
:      3120 kg

Bestell.-Nr.
:    126125

	Katalog: OER08b	Seite: 498    
Nummer	Kurztexte
126126	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-15
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	16374	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler
1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	: PKR 540-15
Nennwärmeleistung        :   685-730 kW 
Nennwärmebelastung       :   745-793 kW

	Katalog: OER08b	Seite: 499    

Nummer        Kurztexte

Anzahl Glieder
:        15

Wasserinhalt
:       693  L

Versandgewicht
:      3314 kg

Bestell.-Nr.
:    126126

	Katalog: OER08b	Seite: 500    
Nummer	Kurztexte
126127	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-16
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	16990	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler
1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	: PKR 540-16
Nennwärmeleistung        :   730-775 kW 
Nennwärmebelastung       :   793-842 kW

	Katalog: OER08b	Seite: 501     

Nummer        Kurztexte

Anzahl Glieder
:        16

Wasserinhalt
:       731  L

Versandgewicht
:      3494 kg

Bestell.-Nr.
:    126127

	Katalog: OER08b	Seite: 502    
Nummer	Kurztexte
126128	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-17
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	17616	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	:	PKR 540-17
Nennwärmeleistung	:	775-820 kW
Nennwärmebelastung	:	842-891 kW
Anzahl Glieder	:	17

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 503    
Nummer
Kurztexte

Wasserinhalt : 
Versandgewicht                             :
Bestell.-Nr.                                   :
769     L 
3684   kg
126128

	Katalog: OER08b	Seite: 504    
Nummer	Kurztexte
126129	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-18
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	18237	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	:	PKR 540-18
Nennwärmeleistung	:	820-865 kW
Nennwärmebelastung	:	891-940 kW
Anzahl Glieder	:	18
Wasserinhalt	:	807  L

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite: 505    Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Versandgewicht 
Bestell.-Nr.
:
3872   kg 
126129

	Katalog: OER08b	Seite: 506    
Nummer	Kurztexte
126130	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-19
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	18858	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 
4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751 
Teil 1 und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	:	PKR 540-19
Nennwärmeleistung	:	865-910 kW
Nennwärmebelastung	:	940-989 kW
Anzahl Glieder	:	19
Wasserinhalt	:	845  L

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite: 507    Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Versandgewicht 
Bestell.-Nr.
:
4040   kg 
126130

	Katalog: OER08b	Seite: 508    
Nummer	Kurztexte
126131	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-20
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	19494	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702 
geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1 
und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler
1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	:	PKR 540-20
Nennwärmeleistung	:  910- 955 kW
Nennwärmebelastung	:  989-1038 kW
Anzahl Glieder	:        20

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 509    
Nummer
Kurztexte

Wasserinhalt : 
Versandgewicht                             :
Bestell.-Nr.                                   :
905     L 4266   
kg
126131

	Katalog: OER08b	Seite: 510    
Nummer	Kurztexte
126132	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-21
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	20100	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702 
geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1 
und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	:	PKR 540-21
Nennwärmeleistung	:	955-1000 kW
Nennwärmebelastung	:	1038-1087 kW
Anzahl Glieder	:        21

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 511

Nummer
Kurztexte

Wasserinhalt : 
Versandgewicht                             :
Bestell.-Nr.                                   :
943 4444
26132
L 
kg

	Katalog: OER08b	Seite: 512    
Nummer	Kurztexte
126133	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-22
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	20721	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702 
geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1 
und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	:	PKR 540-22
Nennwärmeleistung	:	1000-1045 kW
Nennwärmebelastung	:	1087-1136 kW
Anzahl Glieder	:        22
Wasserinhalt	:       981  L

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite: 513    Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Versandgewicht 
Bestell.-Nr.
:
4639   kg 
126133

	Katalog: OER08b	Seite: 514    
Nummer	Kurztexte
126134	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-23
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	21347	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702 
geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1 
und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	:	PKR 540-23
Nennwärmeleistung	:	1045-1090 kW
Nennwärmebelastung	:	1136-1185 kW
Anzahl Glieder	:        23
Wasserinhalt	:      1019  L

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite: 515    Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Versandgewicht 
Bestell.-Nr.
:
4817   kg 
126134

	Katalog: OER08b	Seite: 516    
Nummer	Kurztexte
126135	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-24
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	21963	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702 
geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1 
und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	:	PKR 540-24
Nennwärmeleistung	:	1090-1135 kW
Nennwärmebelastung	:	1185-1234 kW
Anzahl Glieder	:        24
Wasserinhalt	:      1057  L

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite: 517    Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Versandgewicht 
Bestell.-Nr.
:
4994   kg 
126135

	Katalog: OER08b	Seite: 518    
Nummer	Kurztexte
126136	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2
lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR540-25
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	22589	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2 
lose   Glieder
Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702 
geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1 
und Teil 2
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	begehbare Verkleidung
-	hervorragende Wärmedämmung
(100-120 mm)
-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage 
für Brennerflansche vorgebohrt 
lieferbar)
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winterbetriebsschalter
-	Hand/Automatik/Test 
STB-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitsthermostat mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Thermometer
-	6 A-Überlastschalter mit manueller 
Wiedereinschaltung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
(Zubehör)
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1. und 2. Stufe (Option)
-	Ausschnitt für REA-Regelung
-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner
-	Gußblock in Einzelgliedern liefer 
bar
-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon- 
vektionsbeschleuniger
-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen 
Abgasanschlußplatte
-	Standard-Zubehör, zusätzliches 
Zubehör, Ankerstangen
-	Verkleidung, Isolation
-	Schaltfeld
max. Betriebsdruck:        6 bar max. 
Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Typ	:	PKR 540-25
Nennwärmeleistung	:	1135-1180 kW
Nennwärmebelastung	:	1234-1283 kW
Anzahl Glieder	:        25
Wasserinhalt	:      1095  L

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite: 519    Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Versandgewicht 
Bestell.-Nr.
:
5168   kg 
126136

Katalog: OER08b           Seite: 520    
Nummer
Kurztexte

126450
Schalldämmbügel   für   PKX   540-13   bis

540-16     AK   19

Such begriff:
Schalldämmbügel

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
326               per Stck

Ausschreibungtext
:Schalldämmbügel   für   PKX   540-13   bis

540-16     AK   19

Bestell-Nr.:      126450

Katalog: OER08b           Seite: 521     
Nummer
Kurztexte

126451
Schalldämmbügel   für  PKX  540-17  bis

540-20      AK   20

Such begriff:
Schalldämmbügel

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
418               per Stck

Ausschreibungtext
:Schalldämmbügel   für   PKX   540-17   bis

540-20     AK   20

Bestell-Nr.:      126451

Katalog: OER08b           Seite: 522    
Nummer
Kurztexte

126452
Schalldämmbügel   für  PKX  540-21  bis

540-25      AK   21

Such begriff:
Schalldämmbügel

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
529               per Stck

Ausschreibungtext
:Schalldämmbügel   für   PKX   540-21   bis

540-25     AK   21

Bestell-Nr.:      126452

Katalog: OER08b           Seite: 523    
Nummer
Kurztexte

126490
Für  2.   Mischerkreis,   Flexleitung VM2/MK2

(3x0,75+4x0,'
75)   mit   Steckverbindungen

Such begriff:
Flexleitungen

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
45                 per Stck

Ausschreibungtext: Für   2.   Mischerkreis,   Flexleitung  VM2/MK2 
(3x0,75+4x0,75)   mit   Steckverbindungen für  Mischer  und   
Pumpe,    9-pol.   Stecker X4   für   REA-Einbauregelung Bestell-
Nr.:      126490

Katalog: OER08b	Seite: 524    

Nummer	Kurztexte
126589	OERTLI   Presswerkzeug  JD-TE   Plus   zum
einfachen  Zusammennoppeln v.   Kesseln
Suchbegriff:	Presswerkzeug
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4476	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Presswerkzeug JD-TE Plus zum 
einfachen Zusammennoppeln v. Kesseln mit 
losen Gliedern vor Ort.
-	leihweise für 14 Tage
-	Rücksendung muss frachtfrei erfolgen 
Bestell-Nr.: 126589

	Katalog: OER08b	Seite: 525    
Nummer	Kurztexte
126624	Raumgerät   RFF   60  mit   eingebautem Raum-
fühler-   u.   Betriebswahlschalter  für
Suchbegriff:	RAUMGERÄT
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	124	per Stck
Ausschreibungtext: Raumgerät RFF 60 mit eingebautem Raum-
fühler- u. Betriebswahlschalter für 
Automatik-Betrieb, Dauernd-Normal-Betrieb, 
Dauernd-Absenkbetrieb, Korrektur des 
Raumtemperatur-Sollwertes + 3,0 Grad C. 
Für jeden Heizkreis kann ein Raumgerät 
eingesetzt werden. Anschluß an REA-Regelung 
über eine 4-adrige, abgeschirmte 
Datenbusleitung z. B. JY(St) 2x2x0,6. Bei 
Anschluß mehrerer Raumgeräte an eine REA-
Regelung erhält jede RFF605 eine andere 
Adresse mittels Codierschalter. Bestell-
Nr.:  126624

	Katalog: OER08b	Seite: 526    

Nummer
Kurztexte

126645
Kaskadenregler
REA 532 B/1 Mikroprozes-

sorgesteuertes
Regelgerät für 2-stufige

Such begriff:
REA532B/1

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
750     per Stck

Ausschreibungtext:
Kaskadenregler REA 532 B/1 Mikroprozes-

sorgesteuertes Regelgerät für 2-stufige

oder modulierende Brenner, mit 2

Mischermodulen und Speicherlademodul.

Bei Mehrkesselanlagen wird für jeden

Kessel eine Regelung gebraucht.

Es können bis zu fünf Regelungen über

eine abgeschirmte 3-Drahtleitung mit-

einander verbunden werden, bei Einsatz

von einem Außenfühler. Mit Kessel-

fühler, Fühlerklemmleiste.

Außen-Vorlauf und Speicherfühler

siehe Zubehör.

Bestell-Nr.:  126645

Katalog: OER08b	Seite: 527    

Nummer	Kurztexte
126653	Verbindungsleitung   zu  jedem  Folgekessel
12   m  abgeschirmte  Datenleitung
Suchbegriff:	Verbindungsleit
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	64	per Stck
Ausschreibungtext:Verbindungsleitung zu jedem Folgekessel 
12 m abgeschirmte Datenleitung Bestell-
Nr.:  126653

	Katalog: OER08b	Seite: 528    
Nummer	Kurztexte
126657	OERTLI Digit. Raumstation DS 10
als Programm./Infoeinheit f. REA 532
Suchbegriff:	Raumstation
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	238	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Digit.   Raumstation   DS   10
als Programm./Infoeinheit f. REA 532 
Programmierungs- und Infoeinheit für 
Regelung REA 532 für Heizungs- und 
Brauchwasserregelung mit Kommunika-
tionsschnittstelle zur Kesselsteuerung, 
wahlweise mit oder ohne Raumfühler zur 
Fernbedienung von Heizungsanlagen mit 
Öl- oder Gaskessel mit 3-Punkt-Mischer-
regelung.
Mehr-Kreisanlagen oder mehreren Heiz-
zonen, für Betriebs-, Programm- und 
Störungsinformationen sowie Veränderun-
gen verschiedenster Kessel- und Anla-
genparameter, zum Anschluß an abge-
schirmte 4-Draht-Datenbusleitunge z.B. 
JY (St) 2 x 2 x 0,6.
Bestell-Nr.: 126657

	Katalog: OER08b	Seite: 529    
Nummer	Kurztexte
126711	OERTLI Regelung REA 230 ÖK
für 2 stufige Brenner
Suchbegriff:    REA 230 ÖK
Rabattgruppe:   2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	533	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Regelung   REA  230   ÖK
für 2 stufige Brenner mit 
witterungsgeführter Vorlauftempe-
raturregelung für einen ungemischten und 
Warmwasser.
Die Regelung verfügt über:
-	Automatische Sommer-/Winter-Schaltung
-	Wochenheizprogramm für Heizkreis
-	Wochenheizprogramm für Warmwasser 
aufbereitung
-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.
-	Frostschutzsicherung, Pumpenantiblok- 
kierschaltung
-	automat. Legionellenschutzschaltung 
u.v.a mehr !
Lieferumfang:
-	Regelgerät REA 230 ÖK
-	Witterungsfühler
-	Kesselfühler
-	Niederspannungs-Kabelbaum
Bestell-Nr.:  126711

Katalog: OER08b    Seite:
530 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

126976           OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

800 l,  weiß

Such begriff:
Pufferspeicher

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1340     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Glattrohrwärmetauscher für Solar

Anschluss Rp 1 Zoll

- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt                        1 :
800

Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2:
2,8

(10 m2)

Bereitsch.-verlängerung

bei t 45 K             kWh/24 h :
3,3

Versandgewicht               kg :
162

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher                  bar

6

- Solar-Wärmetauscher       bar

12

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher                Grd C

95

- Solar-Wärmetauscher     Grd C

95

Gesamthöhe mit Isolierung    mm

1910

Gesamtdurchm. m. Isolierung  mm

1000

Durchmesser ohne Isolierung  mm

800

Bestell-Nr.

126976

Katalog: OER08b    Seite:
531  Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

126977           OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

1000 l, weiß

Such begriff:
Pufferspeicher

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1537     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Glattrohrwärmetauscher für Solar

Anschluss Rp 1 Zoll

- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt                        1 :
1000

Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2:
3,0

(15 m2)

Bereitsch.-verlängerung

bei t 45 K             kWh/24 h :
3,7

Versandgewicht               kg :
195

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher                  bar

6

- Solar-Wärmetauscher       bar

12

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher                Grd C

95

- Solar-Wärmetauscher     Grd C

95

Gesamthöhe mit Isolierung    mm

2090

Gesamtdurchm. m. Isolierung  mm

1000

Durchmesser ohne Isolierung  mm

800

Bestell-Nr.

126977

Katalog: OER08b    Seite:
532 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

126978           OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

1500 l, weiß

Such begriff:
Pufferspeicher

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2515     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Glattrohrwärmetauscher für Solar

Anschluss Rp 1 Zoll

- Wärmedämmung aus 125 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt                        1 :
1500

Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2:
4,2

(20 m2)

Bereitsch.-verlängerung

bei t 45 K             kWh/24 h :
4,7

Versandgewicht               kg :
223

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher                  bar

6

- Solar-Wärmetauscher       bar

12

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher                Grd C

95

- Solar-Wärmetauscher     Grd C

95

Gesamthöhe mit Isolierung    mm

2220

Gesamtdurchm. m. Isolierung  mm

1250

Durchmesser ohne Isolierung  mm

1000

Bestell-Nr.

126978

	Katalog: OER08b	Seite: 533    
Nummer	Kurztexte
127063	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-8
Standard-Schaltfeld,lose  Glied
Suchbegriff:	PKX440-8
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8787	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-8 
Standard-Schaltfeld,lose   Glied 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 440-8 220-265 
kW 236-288 kW
8
366  L 1880 
kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	:    127063

	Katalog: OER08b	Seite: 534    
Nummer	Kurztexte
127064	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-9
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX440-9
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	9693	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-9 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX 440-9
265-315	kW
285-342	kW
9
409	L
2065	kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	:    127064

	Katalog: OER08b	Seite: 535    
Nummer	Kurztexte
127065	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-10
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX440-10
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	10593	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-10 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX440-10
315-365	kW
339-396	kW
10
452	L
2245	kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	:    127065

	Katalog: OER08b	Seite: 536    
Nummer	Kurztexte
127066	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-11
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX440-11
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11871	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-11 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX440-11
365-425	kW
392-460	kW
11
495	L
2505	kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	:    127066

	Katalog: OER08b	Seite: 537    
Nummer	Kurztexte
127067	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-12
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX440-12
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12782	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-12 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX440-12 425-485 
kW 457-525 kW
12
538  L 2655 
kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	:    127067

	Katalog: OER08b	Seite: 538    
Nummer	Kurztexte
127068	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-13
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX440-13
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	13910	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-13 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX440-13
485-550	kW
522-594	kW
13
581	L
2875	kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	:    127068

	Katalog: OER08b	Seite: 539    
Nummer	Kurztexte
127069	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-14
Standard-Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKX440-14
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	14811	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-14 
Standard-Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKX440-14
550-615	kW
592-665	kW
14
624	L
3100	kg

mit Standard-Schaltfeld
Bestell.-Nr.	:    127069

	Katalog: OER08b	Seite: 540    
Nummer	Kurztexte
127091	OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-8
mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl. -
Suchbegriff:	PKR440-8
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	9010	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialhk.   PKR440-8
mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl. -
Hochleistungs-Guß-Heizkessel für 
Anlagen nach DIN 4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld (REA vorbereitet) 
ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winter-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!
Siehe Zubehör.

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKR 440-8 220-265 
kW 236-288 kW
8
366  L 1880 
kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b           Seite: 541
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld 
Bestell.-Nr.                                   :           127091

	Katalog: OER08b	Seite: 542    
Nummer	Kurztexte
127092	OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-9
mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl. -
Suchbegriff:	PKR440-9
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	9915	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialhk.   PKR440-9
mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl. -
Hochleistungs-Guß-Heizkessel für 
Anlagen nach DIN 4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld (REA vorbereitet) 
ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winter-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!
Siehe Zubehör.

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKR 440-9
265-315	kW
285-342	kW
9
409	L
2065	kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b           Seite: 543
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld 
Bestell.-Nr.                                   :           127092

	Katalog: OER08b	Seite: 544    
Nummer	Kurztexte
127093	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-10
REA vorber.Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR440-10
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	10816	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-10 
REA vorber.Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld (REA vorbereitet) 
ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winter-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!
Siehe Zubehör.

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKR 440-10 315-365 
kW 339-396 kW
10
452  L 2245 
kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b           Seite: 545
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld 
Bestell.-Nr.                                   :         127093

	Katalog: OER08b	Seite: 546    
Nummer	Kurztexte
127094	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel
Nennwärmeleistung   :        365-425   kW
Suchbegriff:	PKR 440-11
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12094	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Öl/Gas-Spezialheizkessel
PKR 440-11,REA vorber. Schaltfeld,lose
Gl
Hochleistungs-Guß-Heizkessel für
Anlagen nach DIN 4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld (REA vorbereitet) 
ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winter-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen 
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben! 
Siehe Zubehör.
Typ	:	PKR 440-11
Nennwärmeleistung	:	365-425 kW
Nennwärmebelastung	:	392-460 kW
Anzahl Glieder	:	11

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 547    
Nummer
Kurztexte

Wasserinhalt                                  :
495     L

Versandgewicht                             :
2505   kg

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld

Bestell.-Nr.                                   :
127094

	Katalog: OER08b	Seite: 548    
Nummer	Kurztexte
127095	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-12
REA vorber.   Schaltfeld,lose  Gl
Suchbegriff:	PKR440-12
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	13005	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-12 
REA vorber.   Schaltfeld,lose   Gl 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld (REA vorbereitet) 
ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winter-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!
Siehe Zubehör.

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKR 440-12 425-485 
kW 457-525 kW
12
538  L 2655 
kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b           Seite: 549
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld 
Bestell.-Nr.                                   :           127095

	Katalog: OER08b	Seite: 550    
Nummer	Kurztexte
127096	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-13
REA vorber.   Schaltfeld,lose  Gl
Suchbegriff:	PKR440-13
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	14133	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-13 
REA vorber.   Schaltfeld,lose   Gl 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld (REA vorbereitet) 
ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winter-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!
Siehe Zubehör.

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKR 440-13 485-550 
kW 522-594 kW
13
581  L 2875 
kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b           Seite: 551
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld 
Bestell.-Nr.                                   :           127096

	Katalog: OER08b	Seite: 552    
Nummer	Kurztexte
127097	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-14
REA vorber.   Schaltfeld,lose  Glieder
Suchbegriff:	PKR440-14
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	15039	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-14 
REA vorber.   Schaltfeld,lose   Glieder 
Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen   
nach   DIN   4701
-	Niedertemperaturbetrieb gleitend
-	korrosionsbeständiger, thermoschock- 
fester Spezialguß
-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %
-	Drei-Zug-Prinzip
-	geräuscharmer Betrieb
-	hervorragende Wärmedämmung
-	schwenkbare Feuerraumtür
-	Strömungswächter (voreingestellt)
-	Schaltfeld (REA vorbereitet) 
ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter
-	Sommer/Winter-Schalter
-	Thermostate 1. und 2. Stufe
-	Sicherheitstemperaturbegrenzer
-	Thermometer
-	6 A Überlastschalter mit Stand- 
Entriegelung
-	Ausschnitt für Abgasthermometer
-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner
-	Ausschnitt für Betriebsstunden 
zähler 1./2. Stufe
-	Schnittstelle für anschlußbereite 
REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit 
Zubehör
-	Ankerstangen
-	Feuerraumtür
-	Konvektionsbeschleuniger
-	Verkleidung und Isolation
-	Schaltfeld
-	Ölgebläsebrenner als Zubehör
max. Betriebsdruck:        6 bar 
max. Betriebstemperatur: 100 Grad C 
Sicherheitsthermostat:   110 Grad C
Brennerplatte mit unterschiedlichen
Bohrungen.
Bei Bestellung Maß/Type angeben!
Siehe Zubehör.

Typ
Nennwärmeleistung
Nennwärmebelastung
Anzahl Glieder
Wasserinhalt
Versandgewicht

PKR 440-14 550-615 
kW 592-665 kW
14
624  L 3100 
kg

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b           Seite: 553
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld 
Bestell.-Nr.                                   :           127097

Katalog: OER08b	Seite: 554    

Nummer	Kurztexte
128129	OERTLI   Fremdstromanode   Powersun  250/350
Suchbegriff:	Fremdstromanode
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	331	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Fremdstromanode  AJ   39 
für   POWERSUN   250/350
Bestell-Nr.: 128129

	Katalog: OER08b	Seite: 555    
Nummer	Kurztexte
128130	OERTLI  Warmwasserspeicher
OB-800,   thermoglasiert
Suchbegriff:	OB-800
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3886	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Warmwasserspeicher
OB-800, thermoglasiert Beistell-
Brauchwasserspeicher, mit spezieller 
Zweischicht-Innenemaillierung, eingebauter, 
großdimensionierter Glatt-
rohrwärmetauscher. Hochwertige demon-
tierbare PUR-Hartschaum-Isolierung 50mm 
mit ALU-Mantel, FCKW-frei, wartungsfreie 
Correx-Schutzanode, Brauchwasserthermometer 
eingebaut.
Speicher mit Revisionsflansch vorn. 
RAL 3020 rot, pulverbeschichtet und 
kratzfest einbrennlackiert.

Wasserinhalt
ltr :
800
Durchmesser
mm :
920
Höhe
mm :
2180
Betriebsüberdruck

Speicher
bar
10
Heizschlange
bar
12
Dauerleistung 10/45 Grd.
C  l/h
4930
Gewicht
kg
310
Heizfläche
qm
5,7
NL-Zahl

35
Typ             OB-8 00

Bestell-Nr.:    128130

	Katalog: OER08b	Seite: 556    
Nummer	Kurztexte
128131	OERTLI  Warmwasserspeicher
OB-1000,   thermoglasiert
Suchbegriff:	OB-1000
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4311	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Warmwasserspeicher
OB-1000, thermoglasiert Beistell-
Brauchwasserspeicher, mit spezieller 
Zweischicht-Innenemaillierung, eingebauter, 
großdimensionierter Glatt-
rohrwärmetauscher. Hochwertige demon-
tierbare PUR-Hartschaum-Isolierung 50mm 
mit ALU-Mantel, FCKW-frei, wartungsfreie 
Correx-Schutzanode, Brauchwasserthermometer 
eingebaut.
Speicher mit Revisionsflansch vorn. 
RAL 3020 rot, pulverbeschichtet und 
kratzfest einbrennlackiert.

Wasserinhalt
ltr :
1000
Durchmesser
mm :
1040
Höhe
mm :
2170
Betriebsüberdruck

Speicher
bar
10
Heizschlange
bar
12
Dauerleistung 10/45
Grd.C  l/h
5560
Gewicht
kg
414
Heizfläche
qm
6,7
NL-Zahl

45
Typ	OB-1000
Bestell-Nr.:    128131

Katalog: OER08b
Seite: 557    
Nummer
Kurztexte

129085
OERTLI  Abgaswächter   für

Gaskessel   SIRIUS

Suchbegriff:           Abgaswächter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     46                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgaswächter   für

Gaskessel   SIRIUS

Bestell-Nr.:    129085

Katalog: OER08b	Seite: 558    

Nummer	Kurztexte
129087	OERTLI Druckdichheits-Kontrollgerät
für GSR 230 II SIRIUS
Suchbegriff:	Kontrollgerät
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	93	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Trenntrafo   100  VA 
für   GSR  230   II   SIRIUS
Bestell-Nr.: 129087

Katalog: OER08b	Seite: 559    

Nummer	Kurztexte
129147	OERTLI  Abgassammler   für  GSR  230N  DUO
2   x  230-8,   Schornstein   11-30   m,   D:225   mm
Suchbegriff:	Abgassammler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	761	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Abgassammler   für 
GSR  230N   Duo   2   x   230-8 
Schornsteinhöhe:    11-30  m 
Durchmesser   225  mm
Bestell-Nr.:      129147

Katalog: OER08b	Seite: 560    

Nummer	Kurztexte
129148	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO
oder GSR 2 3 0N DUO, 250 mm
Suchbegriff:	Abgassammler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	792	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Abgassammler   für 
GSR  230N   Duo   2   x   230-8 
Schornsteinhöhe:   3,5-11  m 
oder
GSR 230N Duo 2 x 230-9 
Schornsteinhöhe: 3,5-17 m
Durchmesser 250 mm 
Bestell-Nr.:  129148

Katalog: OER08b
Seite: 561    
Nummer
Kurztexte

129149
OERTLI  Abgassammler   für  GSR  230N  DUO

oder  GSR  2 3 0N  DUO,   250   mm

Suchbegriff:           Abgassammler

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    823              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Abgassammler   für

GSR  230N   Duo   2   x   230-10

Schornsteinhöhe:    9-30  m

Durchmesser   250  mm

Bestell-Nr.:      129149

	Katalog: OER08b	Seite: 562    
Nummer	Kurztexte
129150	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO
oder GSR 2 3 0N DUO, 3 00 mm
Suchbegriff:	Abgassammler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	963	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für 
GSR 230N Duo 2 x 230-10 
Schornsteinhöhe: 3,5-9 m 
Oder
GSR 230N Duo 2 x 230-11 
Schornsteinhöhe: 3,5-12 m 
Oder
GSR 230N Duo 2 x 230-12 
Schornsteinhöhe: 6-17 m 
Durchmesser 300 mm
Bestell-Nr.:  129150

Katalog: OER08b    
Seite: 563 Datum: 
07.08.2008

Nummer        Kurztexte
129152	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO
2 x 230-13, Schornstein 3,5-7 m, D 350mm
Suchbegriff:	Abgassammler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1397	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für 
GSR 230N Duo 2 x 230-13 
Schornsteinhöhe: 3,5-7  m 
Oder
GSR 230N Duo 2 x 230-14 
Schornsteinhöhe: 3,5-7 m
Durchmesser 350 mm 
Bestell-Nr.:  129152

Katalog: OER08b    
Seite: 564 Datum: 
07.08.2008

Nummer        Kurztexte
129153	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO
2 x 230-13, Schornstein 7-28 m, D 300mm
Suchbegriff:	Abgassammler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1252	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für 
GSR 230N Duo 2 x 230-13 
Schornsteinhöhe: 7-28  m 
Oder
GSR 230N Duo 2 x 230-14 
Schornsteinhöhe: 7-28 m
Durchmesser 300 mm 
Bestell-Nr.:  129153

	Katalog: OER08b	Seite: 565    

Nummer
Kurztexte

129154
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

SIRIUS   GSR  230
N  Kesseln,   D   300  mm

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1553             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

SIRIUS   GSR  230   N   Kesseln

3   x   GSR  230-10

Schornsteinhöhe:   3,5-10  m

Oder

3   x   GSR  230-11

Schornsteinhöhe:   3,5-30  m

Oder

3   x   GSR  230-12

Schornsteinhöhe:    15-30  m

Durchmesser   300  mm

Bestell-Nr.:    129154

Katalog: OER08b           Seite: 566    
Nummer
Kurztexte

129155
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

SIRIUS   GSR  230
N  Kesseln,   D   350  mm

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1749             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

SIRIUS   GSR  230   N   Kesseln

3   x   GSR  230-112

Schornsteinhöhe:   3,5-15  m

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129155

	Katalog: OER08b	Seite: 567    

Nummer
Kurztexte

129156
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

SIRIUS   GSR  230
N  Kesseln,   D   350  mm

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2241             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

SIRIUS   GSR  230   N   Kesseln

3   x   GSR  230-113

Schornsteinhöhe:   3,5-28   m

Oder

3   x   GSR  230-14

Schornsteinhöhe:   3,5-28   m

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129156

Katalog: OER08b

Seite: 568    

Nummer

Kurztext
e

129179

OERTLI 
Gas-
Spezia
lheizk
essel, 
2-
stufig 
GSR 
230-7 
N II, 
54 kW, 
-
gebloc
kt-

Suchbegriff:	GSR 230-7 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3581	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-7 N II, 54 kW, -geblockt -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
und Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Abgaswächter
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie	: II2ELL 3B/P
-	Bauart	: B11 B5
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
1 Kolli  komplett montiert.
Max. Betriebsdruck   Bar : 6
Max. Vorlauftemperatur
nach TRD 702       Grd C : 120
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C
Sicherheitstemperatur-
Begrenzer        Grd C : 110

Typ "SIRIUS"
GSR 230-7

N II
Nennwärmeleistung

1. Stufe
27 kW
2. Stufe
54 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
2 9,6 kW
2. Stufe
5 9,1 kW
Wasserinhalt
29 L
Kesselgewicht
230 kg
Bestell.-Nr.
129179

	Katalog: OER08b	Seite: 569    
Nummer	Kurztexte
129180	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-8   N   II,   63   kW,   -geblockt   -
Suchbegriff:	GSR 230-8 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4135	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-8 N II, 63 kW, -geblockt -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
und Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Abgaswächter für Kessel bis 63 kW
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 B5 bis 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
1 Kolli bis 63 kW, komplett montiert.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-8
N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
36
kW
2. Stufe
63
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
39,4
kW
2. Stufe
68,9
kW
Wasserinhalt
32,8
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
7,25
m3/
h
Erdgas LL
8,20
m3/
h
Flüssiggas
5,38
kg/
h
Kesselgewicht
257
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
geblockt -
Bestell.-Nr.	:    129180

	Katalog: OER08b	Seite: 570    
Nummer	Kurztexte
129181	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-9   N   II,   72   kW,    -geblockt   -
Suchbegriff:	GSR 230-9 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4471	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-9 N II, 72 kW, -geblockt -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-
9 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
36
kW
2. Stufe
72
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
39,4
kW
2. Stufe
78,7
kW
Wasserinhalt
36,2
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
8,28
m3/h
Erdgas LL
9,37
m3/h
Flüssiggas
6,15
kg/h
Kesselgewicht
283
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
geblockt -
Bestell.-Nr.	:    129181

	Katalog: OER08b	Seite: 571     
Nummer	Kurztexte
129182	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-10  N   II,   81kW,   -geblockt   -
Suchbegriff:	GSR 230-10 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4885	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-10 N II, 81kW, -geblockt -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-10 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
45
kW
2. Stufe
81
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
49,1
kW
2. Stufe
88,4
kW
Wasserinhalt
39,8
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
9,30
m3/h
Erdgas LL
10,52
m3/h
Flüssiggas
6,91
kg/h
Kesselgewicht
305
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
geblockt -
Bestell.-Nr.	:    129182

	Katalog: OER08b	Seite: 572    
Nummer	Kurztexte
129183	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-11  N   II,   90   kW,   -geblockt   -
Suchbegriff:	GSR 230-11 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5216	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-11 N II, 90 kW, -geblockt -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-11 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
45
kW
2. Stufe
90
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
49,1
kW
2. Stufe
98,1
kW
Wasserinhalt
43,4
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
10,32
m3/h
Erdgas LL
11,68
m3/h
Flüssiggas
7,66
kg/h
Kesselgewicht
334
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
geblockt -
Bestell.-Nr.	:    129183

	Katalog: OER08b	Seite: 573    
Nummer	Kurztexte
129184	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-12   N   II,    99   kW,    -geblockt   -
Suchbegriff:	GSR 230-12 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5568	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-12 N II, 99 kW, -geblockt -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-12 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
54
kW
2. Stufe
99
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
58,8
kW
2. Stufe
107,8
kW
Wasserinhalt
47,0
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
11,35
m3/h
Erdgas LL
12,83
m3/h
Flüssiggas
8,42
kg/h
Kesselgewicht
357
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
geblockt -
Bestell.-Nr.	:    129184

	Katalog: OER08b	Seite: 574    
Nummer	Kurztexte
129185	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-13   N   II,   108   kW,   -geblockt   -
Suchbegriff:	GSR 230-13 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5962	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-13 N II, 108 kW, -geblockt -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-13 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
54 kW
2. Stufe
108 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
5 8,8 kW
2. Stufe
117,5 kW
Wasserinhalt
50, 6 L
Gasdurchsatz

Erdgas H
12,37 m3/h
Erdgas LL
13,99 m3/h
Flüssiggas
9,18 kg/h
Kesselgewicht
386 kg
- In Kollis, Kesselkörper 
geblockt -
Bestell.-Nr.	:    129185

	Katalog: OER08b	Seite: 575    
Nummer	Kurztexte
129186	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-14   N   II,    117   kW,    -geblockt   -
Suchbegriff:	GSR 230-14 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6526	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-14 N II, 117 kW, -geblockt -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-14 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
63 kW
2. Stufe
117 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
68,5 kW
2. Stufe
127,2 kW
Wasserinhalt
54,2 L
Gasdurchsatz

Erdgas H
13,39 m3/h
Erdgas LL
15,14 m3/h
Flüssiggas
9,94 kg/h
Kesselgewicht
408 kg
- In Kollis, Kesselkörper 
geblockt -
Bestell.-Nr.	:    129186

Katalog: OER08b

Seite: 576    

Nummer

Kurztext
e

129188

OERTLI 
Gas-
Spezia
lheizk
essel, 
2-
stufig 
GSR 
230-7 
N II, 
54 kW, 
-lose 
Gliede
r-

Suchbegriff:	GSR 230-7 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3581	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-7 N II, 54 kW, -lose Glieder-
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
und Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Abgaswächter
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie	: II2ELL 3B/P
-	Bauart	: B11 B5
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
Lieferung in 5 Kollis
Max. Betriebsdruck   bar : 6
Max. Vorlauftemperatur
nach TRD 702       Grd C : 120
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C
Sicherheitstemperatur-
Begrenzer	Grd C : 110

Typ "SIRIUS"
GSR 230-7

N II
Nennwärmeleistung

1. Stufe
27 kW
2. Stufe
54 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
2 9,6 kW
2. Stufe
5 9,1 kW
Wasserinhalt
29 L
Kesselgewicht
230 kg
Bestell.-Nr.
129188

	Katalog: OER08b	Seite: 577    
Nummer	Kurztexte
129189	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-8   N   II,   63   kW   -   lose  Glieder   -
Suchbegriff:	GSR 230-8 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4135	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-8 N II, 63 kW - lose Glieder -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Abgaswächter für Kessel bis 63 kW
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 B5 bis 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
1 Kolli bis 63 kW, komplett montiert
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-8
N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
36
kW
2. Stufe
63
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
39,4
kW
2. Stufe
68,9
kW
Wasserinhalt
32,8
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
7,25
m3/
h
Erdgas LL
8,20
m3/
h
Flüssiggas
5,38
kg/
h
Kesselgewicht
257
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
in losen Gliedern -
Bestell.-Nr.	:   129189

	Katalog: OER08b	Seite: 578    
Nummer	Kurztexte
129190	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-9  N   II,   72   kW   -   lose  Glieder   -
Suchbegriff:	GSR 230-9 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4471	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-9 N II, 72 kW - lose Glieder -
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   :	B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-
9 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
36
kW
2. Stufe
72
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
39,4
kW
2. Stufe
78,7
kW
Wasserinhalt
36,2
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
8,28
m3/h
Erdgas LL
9,37
m3/h
Flüssiggas
6,15
kg/h
Kesselgewicht
283
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
in losen Gliedern -
Bestell.-Nr.	:   129190

	Katalog: OER08b	Seite: 579    
Nummer	Kurztexte
129191	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-10  N   II,   81   kW   -   lose  Glieder   -
Suchbegriff:	GSR 230-10 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4885	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-10 N II, 81 kW - lose Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-10 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
45
kW
2. Stufe
81
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
49,1
kW
2. Stufe
88,4
kW
Wasserinhalt
39,8
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
9,30
m3/h
Erdgas LL
10,52
m3/h
Flüssiggas
6,91
kg/h
Kesselgewicht
305
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
in losen Gliedern -
Bestell.-Nr.	:   129191

	Katalog: OER08b	Seite: 580    
Nummer	Kurztexte
129192	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-11  N   II,   90   kW   -   lose  Glieder   -
Suchbegriff:	GSR 230-11 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5216	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-11 N II, 90 kW - lose Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-11 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
45
kW
2. Stufe
90
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
49,1
kW
2. Stufe
98,1
kW
Wasserinhalt
43,4
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
10,32
m3/h
Erdgas LL
11,68
m3/h
Flüssiggas
7,66
kg/h
Kesselgewicht
334
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
in losen Gliedern -
Bestell.-Nr.	:   129192

	Katalog: OER08b	Seite: 581     
Nummer	Kurztexte
129193	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-12   N   II,   99   kW   -   lose  Glieder   -
Suchbegriff:	GSR 230-12 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5568	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-12 N II, 99 kW - lose Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-12 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
54
kW
2. Stufe
99
kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
58,8
kW
2. Stufe
107,8
kW
Wasserinhalt
47,0
L
Gasdurchsatz

Erdgas H
11,35
m3/h
Erdgas LL
12,83
m3/h
Flüssiggas
8,42
kg/h
Kesselgewicht
357
kg
- In Kollis, Kesselkörper 
in losen Gliedern -
Bestell.-Nr.	:   129193

	Katalog: OER08b	Seite: 582    
Nummer	Kurztexte
129194	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-13   N   II,   108   kW   -   lose  Glieder   -
Suchbegriff:	GSR 230-13 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5962	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-13 N II, 108 kW - lose Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-13 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
54 kW
2. Stufe
108 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
5 8,8 kW
2. Stufe
117,5 kW
Wasserinhalt
50, 6 L
Gasdurchsatz

Erdgas H
12,37 m3/h
Erdgas LL
13,99 m3/h
Flüssiggas
9,18 kg/h
Kesselgewicht
386 kg
- In Kollis, Kesselkörper 
in losen Gliedern -
Bestell.-Nr.	:   129194

	Katalog: OER08b	Seite: 583    
Nummer	Kurztexte
129195	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  230-14   N   II,   117   kW   -   lose  Glieder   -
Suchbegriff:	GSR 230-14 N II
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6526	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR 230-14 N II, 117 kW - lose Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb 
bis 30 Grad C Vorlauftemperatur
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von 92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas
-	Kategorie: II2ELL 3B/P
-	Bauart   : B11 über 63 kW
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
5 Kollis
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "SIRIUS"
GSR 230-14 N
II

Nennwärmeleistung

1. Stufe
63 kW
2. Stufe
117 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
68,5 kW
2. Stufe
127,2 kW
Wasserinhalt
54,2 L
Gasdurchsatz

Erdgas H
13,39 m3/h
Erdgas LL
15,14 m3/h
Flüssiggas
9,94 kg/h
Kesselgewicht
408 kg
- In Kollis, Kesselkörper 
in losen Gliedern -
Bestell.-Nr.	:   129195

	Katalog: OER08b	Seite: 584    
Nummer	Kurztexte
129231	OERTLI  Umrüstsatz  von  Erdgas   E   auf
Erdgas  LL  für  Gaskessel   SIRIUS
Suchbegriff:	Umrüstsatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	28	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz von Erdgas E auf 
Erdgas LL für Gaskessel SIRIUS
Bestell-Nr.: 129231

Katalog: OER08b	Seite: 585    

Nummer	Kurztexte
129232	OERTLI  Umrüstsatz  v.   Erd-   auf  Flüssiggas
für  Gaskessel   SIRIUS
Suchbegriff:	Umrüstsatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	66	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz v. Erd- auf Flüssiggas 
für Gaskessel SIRIUS
Bestell-Nr.: 129232

Katalog: OER08b	Seite: 586    

Nummer	Kurztexte
129248	OERTLI   Gas-Sicherheitsventil
für  Gaskessel   SIRIUS
Suchbegriff:	Gas-Sicherheits
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	492	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gas-Sicherheitsventil 
für Gaskessel SIRIUS
Bestell-Nr.: 129248

Katalog: OER08b           Seite: 587    
Nummer
Kurztexte

129323
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   D   700  mm

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2572             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-20

SEITENABGANG

Durchmesser   700  mm

Bestell-Nr.:    129323

Katalog: OER08b           Seite: 588    
Nummer
Kurztexte

129324
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   D   700  mm

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
3710             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-20

SEITENABGANG

Durchmesser   700  mm

Bestell-Nr.:    129324

Katalog: OER08b           Seite: 589    
Nummer
Kurztexte

129329
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   D   700  mm

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2572             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-20

MITTELABGANG

Durchmesser   700  mm

Bestell-Nr.:    129329

Katalog: OER08b           Seite: 590    
Nummer
Kurztexte

129330
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   D   700  mm

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
3710             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-20

MITTELABGANG

Durchmesser   700  mm

Bestell-Nr.:    129330

	Katalog: OER08b	Seite: 591     
Nummer	Kurztexte
129359	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-8   N     TAURUS,    12 6   kW  geblockt
Suchbegriff:	GSR 330-8 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7524	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-8   N     TAURUS 126   kW,   -
geblockt
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der Güte 
klasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
6 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-8 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
8 8 kW
2. Stufe
12 6 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
9 6 kW
2. Stufe
137 kW
Wasserinhalt
61 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
13,33 m3/h
Erdgas LL
15,27 m3/h
Kesselgewicht
575 kg
Bestell.-Nr.
129359

	Katalog: OER08b	Seite: 592    
Nummer	Kurztexte
129360	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-9   N     TAURUS,    144   kW  geblockt
Suchbegriff:	GSR 330-9 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8114	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-9   N     TAURUS 144   kW,   -
geblockt
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis 
zu 92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
6 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-9 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
101 kW
2. Stufe
144 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
110 kW
2. Stufe
157 kW
Wasserinhalt
68 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
15,24
m3/h

Erdgas LL
17,45
m3/h

Kesselgewicht
635 kg
Bestell.-Nr.
129360

	Katalog: OER08b	Seite: 593    
Nummer	Kurztexte
129361	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-10   N     TAURUS,    162   kW  geblockt
Suchbegriff:	GSR 330-10 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	9113	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-10   N     TAURUS 162   kW,   -
geblockt
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92 %.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
6 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-10 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
113 kW
2. Stufe
162 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
12 3 kW
2. Stufe
17 6 kW
Wasserinhalt
76 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
17,14
m3/h

Erdgas LL
19,64
m3/h

Kesselgewicht
690 kg
Bestell.-Nr.
129361

	Katalog: OER08b	Seite: 594    
Nummer	Kurztexte
129362	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-11   N     TAURUS,    180   kW  geblockt
Suchbegriff:	GSR 330-11 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	10298	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-11   N     TAURUS 180   kW,   -
geblockt
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
6 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-11 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
12 6 kW
2. Stufe
180 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
137 kW
2. Stufe
196 kW
Wasserinhalt
84 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
19,05
m3/h

Erdgas LL
21,82
m3/h

Kesselgewicht
750 kg
Bestell.-Nr.
129362

	Katalog: OER08b	Seite: 595    
Nummer	Kurztexte
129363	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-12   N     TAURUS,    198   kW  geblockt
Suchbegriff:	GSR 330-12 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11095	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-12   N     TAURUS 198   kW,   -
geblockt
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
6 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-12 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
139 kW
2. Stufe
198 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
151 kW
2. Stufe
215 kW
Wasserinhalt
91 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
20,95
m3/h

Erdgas LL
24,00
m3/h

Kesselgewicht
805 kg
Bestell.-Nr.
129363

	Katalog: OER08b	Seite: 596    
Nummer	Kurztexte
129364	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-14   N     TAURUS,   234   kW  geblockt
Suchbegriff:	GSR 330-14 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11830	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-14   N     TAURUS 234   kW,   -
geblockt
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
-	Gußgliederkesselkörper aus korro 
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
6 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-14 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
164 kW
2. Stufe
234 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
17 8 kW
2. Stufe
254 kW
Wasserinhalt
106 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
24,76
m3/h

Erdgas LL
28,36
m3/h

Kesselgewicht
920 kg
Bestell.-Nr.
129364

	Katalog: OER08b	Seite: 597    
Nummer	Kurztexte
129365	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-16   N     TAURUS,   270   kW  geblockt
Suchbegriff:	GSR 330-16 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	13139	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-16   N     TAURUS 270   kW,   -
geblockt
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
6 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-16 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
18 9 kW
2. Stufe
270 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
2 05 kW
2. Stufe
2 93 kW
Wasserinhalt
122 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
28,57
m3/h

Erdgas LL
32,73
m3/h

Kesselgewicht
1035 kg
Bestell.-Nr.
129365

	Katalog: OER08b	Seite: 598    
Nummer	Kurztexte
129366	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-18   N     TAURUS,   306   kW  geblockt
Suchbegriff:	GSR 330-18 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	14071	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-18   N     TAURUS 306   kW,   -
geblockt
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
6 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-18 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
214 kW
2. Stufe
306 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
2 32 kW
2. Stufe
331 kW
Wasserinhalt
137 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
32,38
m3/h

Erdgas LL
37,09
m3/h

Kesselgewicht
1150 kg
Bestell.-Nr.
129366

	Katalog: OER08b	Seite: 599    
Nummer	Kurztexte
129367	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-20   N     TAURUS,   342   kW  geblockt
Suchbegriff:	GSR 330-20 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	14930	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-20   N     TAURUS 342   kW,   -
geblockt
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
6 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-20 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
239 kW
2. Stufe
342 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
259 kW
2. Stufe
37 0 kW
Wasserinhalt
154 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
36,19
m3/h

Erdgas LL
41,45
m3/h

Kesselgewicht
1350 kg
Bestell.-Nr.
129367

	Katalog: OER08b	Seite:  600    
Nummer	Kurztexte
129368	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  330-8   N     TAURUS,   126   kW  lose  Glieder
Suchbegriff:	GSR 330-8 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7524	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-8   N     TAURUS 126   kW,      
lose   Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
8 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-8 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
8 8 kW
2. Stufe
12 6 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
9 6 kW
2. Stufe
137 kW
Wasserinhalt
61 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
13,33
m3/h

Erdgas LL
15,27
m3/h

Kesselgewicht
575 kg
Bestell.-Nr.
129368

	Katalog: OER08b	Seite:  601     
Nummer	Kurztexte
129369	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  330-9  N     TAURUS,   144   kW  lose  Glieder
Suchbegriff:	GSR 330-9 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8114	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-9   N     TAURUS 144   kW,   
lose   Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
8 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-9 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
101 kW
2. Stufe
144 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
110 kW
2. Stufe
157 kW
Wasserinhalt
68 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
15,24
m3/h

Erdgas LL
17,45
m3/h

Kesselgewicht
635 kg
Bestell.-Nr.
129369

	Katalog: OER08b	Seite:  602    
Nummer	Kurztexte
129370	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  330-10  N  TAURUS,   162   kW  lose  Glieder
Suchbegriff:	GSR 330-10 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	9113	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-10   N     TAURUS 162   kW,   
lose   Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
8 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-10 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
113 kW
2. Stufe
162 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
12 3 kW
2. Stufe
17 6 kW
Wasserinhalt
76 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
17,14
m3/h

Erdgas LL
19,64
m3/h

Kesselgewicht
690 kg
Bestell.-Nr.
129370

	Katalog: OER08b	Seite:  603    
Nummer	Kurztexte
129371	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  330-11  N  TAURUS,   180   kW  lose  Glieder
Suchbegriff:	GSR 330-11 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	10298	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-11   N     TAURUS 180   kW,   
lose   Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
8 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-11 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
12 6 kW
2. Stufe
180 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
137 kW
2. Stufe
196 kW
Wasserinhalt
84 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
19,05
m3/h

Erdgas LL
21,82
m3/h

Kesselgewicht
750 kg
Bestell.-Nr.
129371

	Katalog: OER08b	Seite:  604    
Nummer	Kurztexte
129372	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  330-12   N  TAURUS,   198   kW  lose  Glieder
Suchbegriff:	GSR 330-12 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11095	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-12   N     TAURUS 198   kW,   
lose   Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
8 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-12 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
139 kW
2. Stufe
198 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
151 kW
2. Stufe
215 kW
Wasserinhalt
91 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
20,95
m3/h

Erdgas LL
24,00
m3/h

Kesselgewicht
805 kg
Bestell.-Nr.
129372

	Katalog: OER08b	Seite:  605    
Nummer	Kurztexte
129373	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-14   N  TAURUS,   234   kW   lose   Glieder
Suchbegriff:	GSR 330-14 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11830	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-14   N     TAURUS 234   kW,   
lose   Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
8 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-14 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
164 kW
2. Stufe
234 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
17 8 kW
2. Stufe
254 kW
Wasserinhalt
106 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
24,76
m3/h

Erdgas LL
28,36
m3/h

Kesselgewicht
920 kg
Bestell.-Nr.
129373

	Katalog: OER08b	Seite:  606    
Nummer	Kurztexte
129374	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  330-16   N  TAURUS,   270   kW  lose  Glieder
Suchbegriff:	GSR 330-16 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	13139	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-16   N     TAURUS 270   kW,   
lose   Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
8 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-16 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
18 9 kW
2. Stufe
270 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
2 05 kW
2. Stufe
2 93 kW
Wasserinhalt
122 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
28,57
m3/h

Erdgas LL
32,73
m3/h

Kesselgewicht
1035 kg
Bestell.-Nr.
129374

	Katalog: OER08b	Seite:  607    
Nummer	Kurztexte
129375	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR  330-18   N  TAURUS,   306   kW  lose  Glieder
Suchbegriff:	GSR 330-18 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	14071	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-18   N     TAURUS 306   kW,   
lose   Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
8 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-18 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
214 kW
2. Stufe
306 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
2 32 kW
2. Stufe
331 kW
Wasserinhalt
137 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
32,38
m3/h

Erdgas LL
37,09
m3/h

Kesselgewicht
1150 kg
Bestell.-Nr.
129375

	Katalog: OER08b	Seite:  608    
Nummer	Kurztexte
129376	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel
GSR   330-20   N  TAURUS,   342   kW   lose   Glieder
Suchbegriff:	GSR 330-20 N
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	14930	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel 
GSR   330-20   N     TAURUS 342   kW,   
lose   Glieder
-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit 
zweistufigem Brenner ohne Gebläse.
-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb
- Gußgliederkesselkörper aus korro-
sionsbeständigem, elastischem OERTLI 
Guß thermoschockfest.
-	Hochleistungskessel mit Feuerungs 
technischem Wirkungsgrad von bis zu 
92%.
-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und 
Ionisations-Flammüberwachung.
-	Abgaskasten mit eingebauter Strö 
mungssicherung
-	externe wechselseitige Gasstrasse mit 
kompakter Multiblock- Armatur incl.
-	2-stufigem Doppelventil der 
Güteklasse A
-	Druckregler und Gasdruckwächter
-	Gasart: Erdgas E
-	Kategorie: I2ELL
-	Bauart   : B11
-	Auslieferung E mit LL Düsen
(beigepackt)
8 Kollis für gesamte Palette.
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:
12 0 Grad C
Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C 
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
110 Grad C

Typ "TAURUS"
GSR 330-20 N
Nennwärmeleistung

1. Stufe
239 kW
2. Stufe
342 kW
Nennwärmebelastung

1. Stufe
259 kW
2. Stufe
37 0 kW
Wasserinhalt
154 l
Gasdurchsatz

Erdgas H
36,19
m3/h

Erdgas LL
41,45
m3/h

Kesselgewicht
1350 kg
Bestell.-Nr.
129376

Katalog: OER08b           Seite: 609    
Nummer
Kurztexte

129395
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-8

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
983               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-8

SEITENABGANG

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129395

Katalog: OER08b           Seite: 610    
Nummer
Kurztexte

129396
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-8

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1910            per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-8

SEITENABGANG

Durchmesser     450  mm

Bestell-Nr.:    129396

Katalog: OER08b           Seite: 611    
Nummer
Kurztexte

129397
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-9

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1035             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-9

SEITENABGANG

Durchmesser     350  mm

Bestell-Nr.:    129397

Katalog: OER08b           Seite: 612    
Nummer
Kurztexte

129398
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-9

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1961             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-9

SEITENABGANG

Durchmesser     450  mm

Bestell-Nr.:    129398

Katalog: OER08b           Seite: 613    
Nummer
Kurztexte

129399
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-10

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1170            per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-10

SEITENABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129399

Katalog: OER08b           Seite: 614    
Nummer
Kurztexte

129400
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-10

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2034             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-10

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129400

Katalog: OER08b           Seite: 615    
Nummer
Kurztexte

129401
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-11

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1366             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-11

SEITENABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129401

Katalog: OER08b           Seite: 616    
Nummer
Kurztexte

129402
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-11

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2158             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-11

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129402

Katalog: OER08b           Seite: 617    
Nummer
Kurztexte

129403
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-12

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1496             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-12

SEITENABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129403

Katalog: OER08b           Seite: 618    
Nummer
Kurztexte

129404
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-12

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2184             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-12

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129404

Katalog: OER08b           Seite: 619    
Nummer
Kurztexte

129405
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-14

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1516             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-14

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129405

Katalog: OER08b           Seite: 620    
Nummer
Kurztexte

129406
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-14

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2225             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-14

SEITENABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129406

Katalog: OER08b           Seite: 621    
Nummer
Kurztexte

129407
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-16

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1858             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-16

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129407

Katalog: OER08b           Seite: 622    
Nummer
Kurztexte

129408
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-16

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2836             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-16

SEITENABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129408

Katalog: OER08b           Seite: 623    
Nummer
Kurztexte

129409
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-18

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2023             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-18

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129409

Katalog: OER08b           Seite: 624    
Nummer
Kurztexte

129410
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-18

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
3219             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-18

SEITENABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129410

Katalog: OER08b           Seite: 625    
Nummer
Kurztexte

129411
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-8

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
983               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-8

MITTELABGANG

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129411

Katalog: OER08b           Seite: 626    
Nummer
Kurztexte

129412
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-8

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1910            per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-8

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129412

Katalog: OER08b           Seite: 627    
Nummer
Kurztexte

129413
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-9

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1035             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-9

MITTELABGANG

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129413

Katalog: OER08b           Seite: 628    
Nummer
Kurztexte

129414
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-9

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1961             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-9

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129414

Katalog: OER08b           Seite: 629    
Nummer
Kurztexte

129415
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-10

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1170            per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-10

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129415

Katalog: OER08b           Seite: 630    
Nummer
Kurztexte

129416
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-10

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2034             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-10

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129416

Katalog: OER08b           Seite: 631    
Nummer
Kurztexte

129417
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-11

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1366             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-11

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129417

Katalog: OER08b           Seite: 632    
Nummer
Kurztexte

129419
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-12

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1496             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-12

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129419

Katalog: OER08b           Seite: 633    
Nummer
Kurztexte

129420
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-12

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2184             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-12

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129420

Katalog: OER08b           Seite: 634    
Nummer
Kurztexte

129421
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-14

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1516             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-14

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129421

Katalog: OER08b           Seite: 635    
Nummer
Kurztexte

129422
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-14

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2225             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-14

MITTELABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129422

Katalog: OER08b           Seite: 636    
Nummer
Kurztexte

129423
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   2   x  GSR  330-16

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1858             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-16

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129423

Katalog: OER08b           Seite: 637    
Nummer
Kurztexte

129424
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0
N  Kesseln,   3   x  GSR  330-16

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2836             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-16

MITTELABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129424

Katalog: OER08b           Seite: 638    
Nummer
Kurztexte

129425
OERTLI  Abgassammler   für  DUO

Kesselkaskaden
,   Mittelabgang,   D   600  mm

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2023             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-18

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129425

Katalog: OER08b           Seite: 639    
Nummer
Kurztexte

129426
OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden
,   Mittelabgang,   D   600  mm

Such begriff:
Abgassammler

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
3219             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-18

MITTELABGANG

Durchmesser     600  mm

Bestell-Nr.:    129426

Katalog: OER08b	Seite:  640    

Nummer	Kurztexte
129427	OERTLI Abgasklappe
für  GSR   330/8-9
Suchbegriff:	Abgasklappe
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	492	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Abgas klappe
für GSR 330/8-9, zum Einbau nach der 
Strömungssicherung.
Bestell-Nr.:  129427

Katalog: OER08b	Seite:  641     

Nummer	Kurztexte
129428	OERTLI Abgasklappe
für  GSR   330/10-12
Suchbegriff:	Abgasklappe
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	580	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Abgas klappe
für GSR 330/10-12, zum Einbau nach der 
Strömungssicherung.
Bestell-Nr.:  129428

Katalog: OER08b	Seite:  642    

Nummer	Kurztexte
129429	OERTLI    Abgasklappe
für  GSR   330/14-18
Suchbegriff:	Abgasklappe
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	647	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Abgas klappe
für GSR 330/14-18, zum Einbau nach der 
Strömungssicherung.
Bestell-Nr.:  129429

Katalog: OER08b	Seite:  643    

Nummer	Kurztexte
129489	OERTLI Abgasklappe
für  GSR   330/20
Suchbegriff:	Abgasklappe
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	774	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Abgas klappe
für GSR 330/20, zum Einbau nach der 
Strömungssicherung.
Bestell-Nr.:  129489

                      Katalog: OER08b
Seite: 644 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

129517           OERTLI Warmwasserspeicher

emailliert, weiss RAL 9010

Suchbegriff:    VC 120

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        807     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserspeicher
VC 12 0
emailliert, weiss RAL 9010
rechteckig, passend zu Brennwertgerät
OPTIMAT 2000 und OPTIMAT
COMPACT
stehende Ausführung.

2-fach emailliert, mit eingeschweißtem
Glattrohr-Wärmetauscher,
eingebaute
Magnesium-Schutzanode und
Tauchhülse.
Hochwertige 30mm-Isolierung aus Schaum-
stoff.

Eingebautes Thermometer vorne
Inhalt
ltr :  120
Höhe
mm :  830
Breite
mm :  596
Tiefe
mm:   550
Betriebsüberdruck

Trinkwasserseitig
bar
10
Heizungsseitig
bar
16
Dauerleistung 10/45
kW
35,2
Dauerleistung 10/45
l/h
882
Leistungskennzahl

1,8
Anschlüsse

WW/KW
R
3/4
Z
R
3/4
HV/HR (flachdichtend)
R
3/4
Gewicht
kg
74
Bestell-Nr.:
129517

Katalog: OER08b
Seite:  645    
Nummer
Kurztexte

129521
OERTLI  Außenfühler

für   GMR   1024    (   Combi   )

Suchbegriff:           Außenfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     36                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Außenfühler

für   GMR   102 4    (   Combi   )

Bestell-Nr.:    129521

Katalog: OER08b
Seite:  646    
Nummer
Kurztexte

129522
OERTLI   Speicherfühler

für   GMR   1024

Suchbegriff:           Speicherfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     36                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherfühler

für   GMR   102 4

Bestell-Nr.:    129522

Katalog: OER08b           Seite: 647    
Nummer
Kurztexte
129764
OERTLI  Neutralisationsbox  DU  13

mit  Kondensathebepumpe

Suchbegriff:           DU 13

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    559              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Neutralisationsbox   DU   13 
mit   Kondensathebepumpe für Anlagen   kleiner   120   
kW incl.   Granulatfüllung

Bestell-Nr.:    129764

	Katalog: OER08b	Seite:  648    
Nummer	Kurztexte
129765	OERTLI  Neutralisationsbox  DU  14
mit  Kondensathebepumpe
Suchbegriff:	DU 14
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	781	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Neutralisationsbox DU 14 
mit Kondensathebepumpe für 
Anlagen zwischen 120 kW und 350 
kW incl. Granulatfüllung
Bestell-Nr.: 129765

	Katalog: OER08b	Seite:  649    
Nummer	Kurztexte
129766	OERTLI  Neutralisationsbox  DU  15
mit  Kondensathebepumpe
Suchbegriff:	DU 15
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	818	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Neutralisationsbox DU 15 
mit Kondensathebepumpe für 
Anlagen grösser 350 kW
incl. Granulatfüllung 
Bestell-Nr.: 129766

Katalog: OER08b	Seite:  650    

Nummer	Kurztexte
129810	OERTLI  Ventildichtheitskontrolle
für GSR 230 SIRIUS
Suchbegriff:	Ventildichtheit
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1268	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Ventildichtheitskont rolle 
für   GSR  230   SIRIUS
Bestell-Nr.:  129810

Katalog: OER08b           Seite:  651     
Nummer
Kurztexte

130590
Satro-pen   (Zur
Abfrage  des   Störcodes

des   Steuergerätes)

Such begriff:
SATRO-PEN

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
88                 per Stck

Ausschreibungtext
Satro-pen    (Zur  Abfrage   des   Störcodes 
des   Steuergerätes) Bestell-Nr.:      
130590

Katalog: OER08b           Seite: 652    
Nummer
Kurztexte

130748
OERTLI   SATROCOM   PC  Adapter

incl.   Kabel  u
und  Software

Such begriff:
SATROCOM

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
662               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SATROCOM
PC Adapter incl.   Kabel   und   Software zur  Übertragung  
von   Störungsdiagnosen bei   SATRONIC-   
Feuerungsautomaten auf  den   PC

Bestell-Nr.:    130748

Katalog: OER08b           Seite: 653    
Nummer
Kurztexte

130861
OERTLI   SATROCOM  Terminal    (PALM   III)

incl.   Kabel  u
und  Software

Such begriff:
SATROCOM

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1873             per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SATROCOM
TERMINAL    (   PALM   III    ) incl.   Kabel   und   Software zur  
Übertragung  von   Störungsdiagnosen bei   SATRONIC-   
Feuerungsautomaten auf  den   Palm-   Organiser

Bestell-Nr.:    130861

Katalog: OER08b	Seite:  654    

Nummer	Kurztexte
130894	OERTLI Aussenfühler QAC 22
für Brennermodulationsregelung RWF 40
Suchbegriff:	Aussenfühler
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	98	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Aussenfühler  QAC   22
für Brennermodulationsregelung RWF 40
Bestell-Nr.: 130894

Katalog: OER08b           Seite: 655    
Nummer
Kurztexte

130990
OERTLI      RWF   4 0 für  Gasgebläsebrenner  
OEN  540   GI

Suchbegriff:           RWF 40 Rabattgruppe:        8 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                    926              
per Stck Ausschreibungtext:OERTLI    RWF 4 0
für   Gasgebläsebrenner  OEN   540   GI

zur  modulierenden   3-Punkt-Ansteuerung 
des   Brenners   ohne   externe   Regelung

Bestell-Nr.:      130990

Katalog: OER08b
Seite: 656    
Nummer
Kurztexte

131020
OERTLI   3-Punkt-Ansteuerung  RWF   4 0

für  Gasgebläsebrenner  OEN  330/440   GI

Suchbegriff:           RWF 40

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    926              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    RWF 4 0

für   Gasgebläsebrenner  OEN
330/440   GI

Zur  modulierenden   3-Punkt-Ansteuerung

des   Brenners   ohne   externe
Regelung

Bestell-Nr.:      131020

Katalog: OER08b	Seite:  657    

Nummer	Kurztexte
131035	OERTLI     Steuergerät   DKO   996
für  den  Einsatz   des   Brenners
Suchbegriff:	DKO 996
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	140	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Steuergerät DKO 996 
für den Einsatz des Brenners 
mit Nachbelüftung
Bestell-Nr.:  131035

Katalog: OER08b           Seite: 658    
Nummer
Kurztexte

131050
OERTLI   Set   für
2-stufige  Betriebsweise

von  OEN   3 3 0GI,
OES   440   GI   und  OES   540   GI

Such begriff:
Regelungsset

Rabattgruppe:
8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
88                 per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Regelungsset   zur   2-stuf.

Ansteuerung  von  mod.   Gasbrennern

OES   330   GI,    OES   440   GI,    OES   540   GI

Bestell-Nr.:      131050

Katalog: OER08b	Seite:  659    

Nummer	Kurztexte
160303	OERTLI Kesselkreispumpe
für PK 340 bis 115 kW
Suchbegriff:	Kesselkreispump
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	316	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Kessel kreispumpe für 
PK 340 bis 115 kW inkl. 
aller Verbindungsrohre
links oder rechts montierbar 
Kolli FD 36 Bestell-Nr.:  
160303

Katalog: OER08b	Seite:  660    

Nummer	Kurztexte
160304	OERTLI Sicherheitsgruppe
für PK 340 bis 115 kW
Suchbegriff:	Sicherheitsgr.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	112	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheitsgruppe 
für   PK   340   bis   115   kW 
incl.:
-	Kleinverteiler
-	Sicherheitsventil
-	Schnellentlüfter
-	Manometer 
Anschlussrohr Kessel
Kolli FD 39 Bestell-
Nr.:  160304

	Katalog: OER08b	Seite:  661     

Nummer
Kurztexte

160305
OERTLI   Sicherheitsgruppe

für   PK  340   bis
3 00   kW

Such begriff:
Sicherheitsgr.

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
160              per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Sicherheitsgruppe

für   PK   340   bis   300   kW

incl.:

-   Kleinverteiler

-   Sicherheitsventil

-   Schnellentlüfter

-  Manometer

Anschlussrohr   Kessel

Kolli   FD   42

Bestell-Nr.:      160305

Katalog: OER08b

Seite:  662    

Nummer

Kurztext
e

160306

OERTLI 
Gegenf
lansch
e für 
PK 340 
2" ( 2 
Stück 
)

Suchbegriff:	Gegenflansche
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	54	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gegenflansche   für   PK   340 
2   Zoll    (   2   Stück   )
Kolli FD 38 
Bestell-Nr.: 160306

Katalog: OER08b           Seite:  663    
Nummer
Kurztexte
160307
OERTLI   Schlammentil-Satz

für   PK   340

Suchbegriff:           Schlammentil

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     181               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schlammentil-Satz   für   PK   34 0

Kolli   FD   37

Bestell-Nr.:    160307

Katalog: OER08b           Seite: 664    
Nummer
Kurztexte

160308
OERTLI  Kesselkreispumpe 
für   PK  340   bis   300   kW

Suchbegriff:           Kesselkreispump Rabattgruppe:       2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                    
999              per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Kessel kreispumpe für   
PK   340   bis   300   kW incl.   aller  
Verbindungsrohre

links   oder   rechts   montierbar

Kolli   FD   46

Bestell-Nr.:      160308

	Katalog: OER08b	Seite:  665    
Nummer	Kurztexte
161101	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3015   LP
2,8-14,0  kW,   für  Erd-   und  Flüssiggas
Suchbegriff:	Optimat 3015 LP
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2929	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3015 LP
-	Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasser- 
zentralheizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 100°C, ein 
stellbar auf max. 80 grd C.
-	Optimat 3015 LP mit integrierter 
Speicherladepumpe für Heiz- und 
Warmwasserbetrieb.
-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN 
90/396 und Wirkungsgradrichtlinie 
DIN/EN 90/42, auf Grundlage der
DIN EN 297 und DIN EN 437 
baumustergeprüft und zertifiziert.
-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P
-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23, 
B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53
-	Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C
-	STB : 100 grd C,
-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—
-	Schutzart IP 42
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperatur 
beständiger Aluminium/Silizium- 
Legierung mit geschlossenem 
Verbrennungsraum.
-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner, 
Gas-Kompaktregelstrecke, 
Radialventilator und 
Ansaugschalldämpfer.
-	Modulationsverhältnis bis 1:6.
-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.
Bei Anschluß von Außen- und/oder 
Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten 
Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1 
Mischerkreis erweiterbar. Mit 
Temperaturanzeige, Diagnosesystem und 
allen erforderlichen Sicherheitsfunktionen.
-	Für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E, 
LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -
abhängigen Betrieb, seriemäßig für die 
Kaskadierung vorbereitet.
-	Komplett mit modulierender Heizkreis- 
und stufiger Speicherladepumpe
Serienmäßig mit automatischen
Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Katalog: OER08b
Seite: 666 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß
r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3015 LP

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:
2,8-14,0 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:
3,2-14,8 kW

Nennwärmebelastung:
2,9-14,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN
4702-8

bei 75/60°C :
106 %

bei 40/30°C :
109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen
auf Hi

100%:
96,4 %

30% :
106,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :
0,5 9 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :
125 W

bei 30% :
50 W

pH-Wert Kondensat :
4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :
65 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :
38 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :
-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN
4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:
1,4-6,8 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :
1,3 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:
9,0 %

Ergas LL :
8,7 %

Flüssiggas :
9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)
: 3,7 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:
keine

Transportgewicht:
47 kg

Bestell-Nr.:
161101

	Katalog: OER08b	Seite:  667    
Nummer	Kurztexte
161103	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3025   LP
4,0-23,6  kW,   für  Erd-   und  Flüssiggas
Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 LP
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3162	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3 02 5 LP
-	Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasser- 
zentralheizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 100°C, ein 
stellbar auf max. 80 grd C.
-	Optimat 3025 LP mit integrierter 
Speicherladepumpe für Heiz- und 
Warmwasserbetrieb.
-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN 
90/396 und Wirkungsgradrichtlinie 
DIN/EN 90/42, auf Grundlage der
DIN EN 297 und DIN EN 437 
baumustergeprüft und zertifiziert.
-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P
-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23, 
B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53
-	Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C
-	STB : 100 grd C,
-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—
-	Schutzart IP 42
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperatur 
beständiger Aluminium/Silizium- 
Legierung mit geschlossenem 
Verbrennungsraum.
-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner, 
Gas-Kompaktregelstrecke, 
Radialventilator und 
Ansaugschalldämpfer.
-	Modulationsverhältnis bis 1:6.
-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.
Bei Anschluß von Außen- und/oder 
Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten 
Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1 
Mischerkreis erweiterbar. Mit 
Temperaturanzeige, Diagnosesystem und 
allen erforderlichen Sicherheitsfunktionen.
-	Für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E, 
LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -
abhängigen Betrieb, seriemäßig für die 
Kaskadierung vorbereitet.
-	Komplett mit modulierender Heizkreis- 
und stufiger Speicherladepumpe
Serienmäßig mit automatischen
Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Katalog: OER08b
Seite: 668 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß
r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3025 LP

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:
4,0-23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:
4,5-24,9 kW

Nennwärmebelastung:
4,2-2 4,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN
4702-8

bei 75/60°C :
106 %

bei 40/30°C :
109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen
auf Hi

100%:
96,5 %

30% :
107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :
0,5 5 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :
145 W

bei 30% :
50 W

pH-Wert Kondensat :
4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :
67 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :
39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :
-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN
4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:
2,0-11,5 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :
2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:
9,0 %

Ergas LL :
8,7 %

Flüssiggas :
9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)
: 4,6 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:
keine

Transportgewicht:
52 kg

Bestell-Nr.:
161103

	Katalog: OER08b	Seite:  669    
Nummer	Kurztexte
161105	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3025   CS
4-23,6   kW,   E,LL,B/P-Gas,   Speicher   55   l
Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 CS
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3731	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3 02 5 CS
-	Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasser- 
zentralheizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 100°C, ein 
stellbar auf max. 80 grd C.
-	Optimat 3025 CS mit integriertem 
Durchlaufspeicher 55 Liter Inhalt bei 
nur 600 mm Gerätebreite
-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN 
90/396 und Wirkungsgradrichtlinie 
DIN/EN 90/42, auf Grundlage der
DIN EN 297 und DIN EN 437 
baumustergeprüft und zertifiziert.
-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P
-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23, 
B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53
-	Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C
-	STB : 100 grd C,
-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—
-	Schutzart IP 42
-	Integrierter Speicher 55 Liter im 
Optimat 3025 CS, max. zulässige 
Betriebstemperatur 90°C, zulässiger 
Betriebsüberdruck brauchwasserseitig 
10 bar.
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperatur 
beständiger Aluminium/Silizium- 
Legierung mit geschlossenem 
Verbrennungsraum.
-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner, 
Gas-Kompaktregelstrecke, 
Radialventilator und 
Ansaugschalldämpfer.
-	Modulationsverhältnis bis 1:6.
-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.
Bei Anschluß von Außen- und/oder 
Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten 
Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1 
Mischerkreis erweiterbar. Mit 
Temperaturanzeige, Diagnosesystem und 
allen erforderlichen Sicherheitsfunktionen.
-	Für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E, 
LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -
abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Katalog: OER08b
Seite: 670 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Kaskadierung vorbereitet.

- Komplett mit modulierender Heizkreis-

und 3-Wege-Umschalt-Ventil

Serienmäßig mit automatischen

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor,

Trinkwasser Sicherheitsgruppe integriert

Sicherheitsventil 3 bar,

10Liter Ausdehnungsgefäß ,

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3025 CS

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:
4,0-23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:
4,5-24,9 kW

Nennwärmebelastung:
4,2-2 4,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN
4702-8

bei 75/60°C :
106 %

bei 40/30°C :
109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen
auf Hi

100%:
96,5 %

30% :
107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :
0,5 5 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :
145 W

bei 30% :
50 W

pH-Wert Kondensat :
4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :
67 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :
39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :
-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN
4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :
2,0-11,5 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :
2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:
9,0 %

Ergas LL :
8,7 %

Flüssiggas :
9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)
: 6,8 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:
keine

Daten Durchlaufspeicher:

Speicherinhalt :
55 Ltr.

Leistungsaufnahme:
23,6 kW

Dauerleistung bei t 35 K:
580 l/h

Zapfleistung bei

t 30 K (40° Zapftemp.):
112 l/10min

Bereitschaftsverlust :
1,85 kWh/24h

Transportgewicht:
98 kg

Bestell-Nr. :
161105

	Katalog: OER08b	Seite:  671     
Nummer	Kurztexte
161106	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3015   LP
2,8-14   kW,   E,LL,B/P-Gas,   Speicher  OS   80
Suchbegriff:	OPTIMAT 3015 LP
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3879	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3015 LP
mit Speicher OS 80 ( nebenhängend )
-	Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasser- 
zentralheizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 100°C, ein 
Stellbar auf max. 80 grd C.
-	Optimat 3015 LP mit integrierter 
Speicherladepumpe für Heiz- und 
Warmwasserbetrieb.
-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN 
90/396 und Wirkungsgradrichtlinie 
DIN/EN 90/42, auf Grundlage der
DIN EN 297 und DIN EN 437 
baumustergeprüft und zertifiziert.
-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P
-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23, 
B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53
-	Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C
-	STB : 100 grd C,
-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—
-	Schutzart IP 42
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperatur 
beständiger Aluminium/Silizium- 
Legierung mit geschlossenem 
Verbrennungsraum.
-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner, 
Gas-Kompaktregelstrecke, 
Radialventilator und 
Ansaugschalldämpfer.
-	Modulationsverhältnis bis 1:6.
-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.
Bei Anschluß von Außen- und/oder
Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten
Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1
Mischerkreis erweiterbar.
Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem
und allen erforderlichen
Sicherheitsfunktionen.
-	Für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E, 
LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -
abhängigen Betrieb, seriemäßig für die 
Kaskadierung vorbereitet.
-	Komplett mit modulierender Heizkreis- 
und stufiger Speicherladepumpe
Serienmäßig mit automatischen

Katalog: OER08b
Seite: 672 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß
r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3015 LP + OS
80

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60° :
2,8-14,0 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:
3,2-14,8 kW

Nennwärmebelastung:
2,9-14,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN
4702-8

bei 75/60°C :
106 %

bei 40/30°C :
109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen
auf Hi

100%:
96,4 %

30% :
106,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :
0,5 9 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :
125 W

bei 30% :
50 W

pH-Wert Kondensat :
4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :
65  °C

bei tv / tr - 40 / 30° :
38 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :
-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN
4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :
1,4-6,8 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :
1,3 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:
9,0 %

Ergas LL :
8,7 %

Flüssiggas :
9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)
: 3,7 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:
keine

Speicherinhalt :
80 Liter

Leistungsaufnah. 90/10/45°
C:14 kW

Heizfläche :
0,75 qm

Dauerleistung bei t=35 K :
355 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :
140 l/10min

Bereitschaftsverlust:
0,87 kWh/24h

NL-Zahl :  1

zul.Temp. BW/HZ :
95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :
10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3015 LP

- Speicher OS 80

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr. :
161106

	Katalog: OER08b	Seite:  673    
Nummer	Kurztexte
161108	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3015   LP
2,8-14   kW,   Gas,   Speicher  OBU  130   80
Suchbegriff:	OPTIMAT 3015 LP
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3788	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3015 LP
mit Unterstellspeicher OBU 130 80
-	Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasser- 
zentralheizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 100°C, ein 
stellbar auf max. 80 grd C.
-	Optimat 3015 LP mit integrierter 
Speicherladepumpe für Heiz- und 
Warmwasserbetrieb.
-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN 
90/396 und Wirkungsgradrichtlinie 
DIN/EN 90/42, auf Grundlage der
DIN EN 297 und DIN EN 437 
baumustergeprüft und zertifiziert.
-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P
-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23, 
B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53
-	Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C
-	STB : 100 grd C,
-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—
-	Schutzart IP 42
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperatur 
beständiger Aluminium/Silizium- 
Legierung mit geschlossenem 
Verbrennungsraum.
-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner, 
Gas-Kompaktregelstrecke, 
Radialventilator und 
Ansaugschalldämpfer.
-	Modulationsverhältnis bis 1:6.
-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.
Bei Anschluß von Außen- und/oder
Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten
Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1
Mischerkreis erweiterbar.
Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem
und allen erforderlichen
Sicherheitsfunktionen.
-	Für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E, 
LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -
abhängigen Betrieb, seriemäßig für die 
Kaskadierung vorbereitet.
-	Komplett mit modulierender Heizkreis- 
und stufiger Speicherladepumpe
Serienmäßig mit automatischen

Katalog: OER08b
Seite: 674 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß
r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3015 LP + OBU 130

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60° :
2,8-14,0 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:
3,2-14,8 kW

Nennwärmebelastung:
2,9-14,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN
4702-8

bei 75/60°C :
106 %

bei 40/30°C :
109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen
auf Hi

100%:
96,4 %

30% :
106,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :
0,5 9 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :
125 W

bei 30% :
50 W

pH-Wert Kondensat :
4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :
65 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :
38 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :
-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN
4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :
1,4-6,8 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :
1,3 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:
9,0 %

Ergas LL :
8,7 %

Flüssiggas :
9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)
:  3,7 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:
keine

Speicherinhalt :
130 Liter

Leistungsaufnahme 90/10/45
°C:14 kW

Heizfläche :
0,9 qm

Dauerleistung bei t=35 K :
355 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :
75 l/10min

Bereitschaftsverlust:
1,4 kWh/24h

NL-Zahl :
1,1

zul.Temp. BW/HZ :
95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :
6/10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3015 LP

- Speicher OBU 130

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr.          :
161108

	Katalog: OER08b	Seite:  675    
Nummer	Kurztexte
161109	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3025   LP
4,0-23,6   kW,   Gas,   Speicher  OS   80
Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 LP
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4112	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    OPTIMAT 3 02 5 LP
mit Speicher OS 80 ( nebenhängend )
-	Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasser- 
zentralheizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 100°C, ein 
stellbar auf max. 80 grd C.
-	Optimat 3015 LP mit integrierter 
Speicherladepumpe für Heiz- und 
Warmwasserbetrieb.
-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN 
90/396 und Wirkungsgradrichtlinie 
DIN/EN 90/42, auf Grundlage der
DIN EN 297 und DIN EN 437 
baumustergeprüft und zertifiziert.
-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P
-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23, 
B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53
-	Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C
-	STB : 100 grd C,
-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—
-	Schutzart IP 42
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperatur 
beständiger Aluminium/Silizium- 
Legierung mit geschlossenem 
Verbrennungsraum.
-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner, 
Gas-Kompaktregelstrecke, 
Radialventilator und 
Ansaugschalldämpfer.
-	Modulationsverhältnis bis 1:6.
-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.
Bei Anschluß von Außen- und/oder
Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten
Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1
Mischerkreis erweiterbar.
Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem
und allen erforderlichen
Sicherheitsfunktionen.
-	Für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E, 
LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -
abhängigen Betrieb, seriemäßig für die 
Kaskadierung vorbereitet.
-	Komplett mit modulierender Heizkreis- 
und stufiger Speicherladepumpe
Serienmäßig mit automatischen

Katalog: OER08b
Seite: 676 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß
r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3025 LP + OS
80

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60° :
4,0-23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:
4,5-24,9 kW

Nennwärmebelastung:
4,2-24,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN
4702-8

bei 75/60°C :
106 %

bei 40/30°C :
109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen
auf Hi

100%:
96,5 %

30% :
107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :
0,5 5 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :
145 W

bei 30% :
50 W

pH-Wert Kondensat :
4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :
67  °C

bei tv / tr - 40 / 30° :
39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :
-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN
4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :
2,0-11,5 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :
2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:
9,0 %

Ergas LL :
8,7 %

Flüssiggas :
9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)
: 4,6 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:
keine

Speicherinhalt :  80 Liter

Leistungsaufn. 90/10/45 °C
: 23,6 kW

Heizfläche :
0,75 qm

Dauerleistung bei t=35 K :
600 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :
150 l/10 min

Bereitschaftsverlust:
0,87 kWh/24h

NL-Zahl :
1,7

zul.Temp. BW/HZ :
95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :
10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3025 LP

- Speicher OS 80

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr.          :
161109

	Katalog: OER08b	Seite:  677    
Nummer	Kurztexte
161111	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3025   LP
4,0-23,6   kW,   Gas,   Speicher  OBU  130
Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 LP
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4021	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3 02 5 LP
mit Unterstellspeicher OBU 130
-	Brennwert- Wandheizgerät für 
geschlossene Warmwasser- 
zentralheizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 100°C, ein 
stellbar auf max. 80 grd C.
-	Optimat 3025 LP mit integrierter 
Speicherladepumpe für Heiz- und 
Warmwasserbetrieb.
-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN 
90/396 und Wirkungsgradrichtlinie 
DIN/EN 90/42, auf Grundlage der
DIN EN 297 und DIN EN 437 
baumustergeprüft und zertifiziert.
-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P
-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23, 
B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53
-	Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C
-	STB : 100 grd C,
-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—
-	Schutzart IP 42
-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher 
aus korrosions- und temperatur 
beständiger Aluminium/Silizium- 
Legierung mit geschlossenem 
Verbrennungsraum.
-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner, 
Gas-Kompaktregelstrecke, 
Radialventilator und 
Ansaugschalldämpfer.
-	Modulationsverhältnis bis 1:6.
-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.
Bei Anschluß von Außen- und/oder
Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten
Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1
Mischerkreis erweiterbar.
Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem
und allen erforderlichen
Sicherheitsfunktionen.
-	Für äußerst energiesparenden und 
emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E, 
LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset) 
geeignet. Die Geräte sind werksseitig 
auf Erdgas E voreingestellt.
Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -
abhängigen Betrieb, seriemäßig für die 
Kaskadierung vorbereitet.
-	Komplett mit modulierender Heizkreis- 
und stufiger Speicherladepumpe
Serienmäßig mit automatischen

Katalog: OER08b
Seite: 678 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß
r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ:  Optimat 3025 LP + OBU 130

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60° :
4,0 - 23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:
4,5 - 24,9 kW

Nennwärmebelastung:
4,2 - 24,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN
4702-8

bei 75/60°C :
106 %

bei 40/30°C :
109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen
auf Hi

100%:
96,5 %

30% :
107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :
0,55 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :
145 W

bei 30% :
50 W

pH-Wert Kondensat :
4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :
67  °C

bei tv / tr - 40 / 30° :
39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :
-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN
4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :
2,0-11,5 g/s

Kondenswassermenge 40/30°C

Erdgas E :
2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:
9,0 %

Ergas LL :
8,7 %

Flüssiggas :
9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)
: 4,6 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:
keine

Speicherinhalt :
130 l

Leistungsaufn. 90/10/45 °C
: 23,6 kW

Heizfläche :
0,9 qm

Dauerleistung bei t=35 K :
600 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :
200 l/10 min

Bereitschaftsverlust:
1,4 kWh/24h

NL-Zahl :
2,2

zul.Temp. BW/HZ :
95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :
6/10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3025 LP

- Speicher OBU 130

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr.          :  161111

Katalog: OER08b	Seite:  679    

Nummer	Kurztexte
161113	OERTLI     Platine  und  Fühler
für   1  Mischerkreis,   für  OE-tronic   3
Suchbegriff:	Platine u. Fühl
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	125	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Platine   und   Fühler
für 1 Mischerkreis zum Einbau 
in OE-tronic 3
Bestell-Nr.:  161113

Katalog: OER08b	Seite:  680    

Nummer	Kurztexte
161114	OERTLI   Buskabel   12   Meter,   m.   OE-tronic   3
für  Kesselkaskaden von mehreren  Kesseln
Suchbegriff:	Buskabel
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	76	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Buskabel   12   Meter
Für Kesselkaskaden von mehreren 
Kesseln mit Schaltfeld OE-tronic 3 
- geschirmt
Bestell-Nr.:  161114

Katalog: OER08b	Seite:  681     

Nummer	Kurztexte
161115	OERTLI     Solarfühler   (   2   Stück   )
zum Anschluss   an  OE-tronic   3
Suchbegriff:	Solarfühler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	67	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Solarfühler   (   2   Stück   ) 
Zum Anschluss   an  OE-tronic   3
Bestell-Nr.:  161115

	Katalog: OER08b	Seite:  682    

Nummer
Kurztexte

161116
OERTLI Warmwasser-Speicher OS 80

für OPTIMAT 3 000,  nebenhängend, 80 l

Suchbegriff:    OS 80

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        827     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI WW-Speicher OS 8 0

Nebenhängender Speicher für OPTIMAT 3000

incl. Speicherfühler für OE-tronic3

Speicherinhalt :
80 Liter

Leistungsaufn. 90/10/45 °C
:23,6 kW

Heizfläche :
0,75 qm

Dauerleistung bei t=35 K :
600 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :
150 l/10 min

Bereitschaftsverlust:
0,87 kWh/24h

NL-Zahl :
1,7

zul.Temp. BW/HZ :
95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :
10 bar

Bestell-Nr.:
161116

Katalog: OER08b	Seite:  683    

Nummer	Kurztexte
161118	OERTLI   Dialog-Fernbedienung
zum Anschluss   an  OE-tronic   3
Suchbegriff:	Fernbedienung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	135	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Dialog-Fernbedienung 
zum Anschluss   an  OE-tronic   3
-	Betriebswahlschalter
-	Wärmer/kälter
-	Wahl von Zeitprogrammen
-	Diverse Anzeigen
Bestell-Nr.:  161118

	Katalog: OER08b	Seite:  684    
Nummer	Kurztexte
161120	OERTLI   Telekommunikationsmodul   TELCOM  2
Fernüberwachungsmodul
Suchbegriff:	TELCOM 2
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	518	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  TELCOM 2
Telekommunikationsmodul
sprachgesteuertes Fernüberwachungs-
modul zur Überwachung von z.B.
-	Brenneralarm
-	ext.   Kontakt
-	Netzspannung
Es können bis zu 5 Telefonnummern 
hinterlegt werden.
Kolli AD 154 
Bestell-Nr.: 161120

Katalog: OER08b
Seite: 685    
Nummer
Kurztexte

161121
OERTLI  Übergangs-Set   GIR

für Anschluss
Pumpengruppen  an  HW  70/2 00

Such begriff:
Übergangs-Set

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
10                per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI     Übergangs-Set   GIR

Gewinde   3/4"   und   1"   für  den
Anschluss

von   Pumpengruppen   an  HW   7 0
/   200

Bestell-Nr.:      161121

Katalog: OER08b           Seite:  686    
Nummer
Kurztexte
163174
OERTLI     Abgasfühler

für  OE-tronic   3

Suchbegriff:           Abgasfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     47                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Abgas fühler

für   OE-tronic   3

Bestell-Nr.:      163174

	Katalog: OER08b	Seite:  687    
Nummer	Kurztexte
163175	OERTLI  Speicherladeset
für  die   Kombination  von   PK/PU  150
Suchbegriff:	Speicherladeset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset
für die Kombination von PK/PU 150 
mit Tiefspeichern OBC incl. 
Anschlusskreuze.
Bestell-Nr.: 163175

Katalog: OER08b	Seite:  688    

Nummer	Kurztexte
163176	OERTLI  Vorlauffühler   zum Aktivieren
1  Mischerkreises   bei   OE-tronic   3
Suchbegriff:	Vorlauffühler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	55	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Vorlauf fühler
zum Aktivieren 1 Mischerkreises 
bei OE-tronic 3
Bestell-Nr.:  163176

Katalog: OER08b	Seite:  689    

Nummer	Kurztexte
163178	OERTLI  E-Heizstab  2,4 kW
für Tiefspeicher  OBC 162/252
Suchbegriff:	E-Heizstab
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	367	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI    E-Heizstab
für Tiefspeicher  OBC 162/252 
Leistung 2,4 kW / 230 V 
Bestell-Nr :  163178

	Katalog: OER08b	Seite:  690    
Nummer	Kurztexte
163179	OERTLI   Fremdstromanode   für  WW-Speicher
OBC   162/252   und  OB150-300
Suchbegriff:	Fremdstromanode
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	331	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Fremdstromanode   für  WW-Speicher 
OBC   162/252   und  OB150-300
Bestell-Nr.:  163179

	Katalog: OER08b	Seite:  691     
Nummer	Kurztexte
178004	OERTLI  Warmwasserspeicher,
emailliert,   VC   114   Inhalt   100   ltr.
Suchbegriff:	VC 114
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1335	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Warmwasserspeicher,
emailliert, VC 114 Inhalt 100 ltr. 
Brauchwasserspeicher, 2-fach emailliert, 
mit eingeschweißtem Glattrohr-Wärme-
tauscher. Hochwertige PU-Isolierung aus 
FCKW-freiem Hartschaum, Betriebsdruck 
für Speicher und Heizschlange 10 bar. 
Komplett mit Speicherladepumpe, Schwer-
kraftbremse, und Entlüftungsventil. 
Schalterblende mit Regler und 
Temperaturwächter. Verkleidung passend 
zu Öl-Kleinkessel ÖK/ÖK-PE, SH0/SH0-PE 
Gas-Küchenkessel KLN sowie Heizungsherd 
SH.

Inhalt
ltr. :
100
Breite
mm:
600
Tiefe
mm:
600
Höhe
mm:
850
Dauerleistung
10/45 Grd.C kW:
23,5
Gewicht
kg:
90
Bestell-Nr.

178004
Typ
:
VC 114

Katalog: OER08b	Seite:  692    

Nummer	Kurztexte
180086	OERTLI  Umstellbausatz
Flüssiggas   für  Küchenkessel  GKR  142  N
Suchbegriff:	Umstellbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz
Flüssiggas für Küchenkessel GKR 142 N 
Bestell-Nr.: 180086

Katalog: OER08b	Seite:  693    

Nummer	Kurztexte
180087	OERTLI  Umstellbausatz
Flüssiggas   für  Küchenkessel  GKR  143  N
Suchbegriff:	Umstellbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz
Flüssiggas für Küchenkessel GKR 143 N 
Bestell-Nr.: 180087

Katalog: OER08b	Seite:  694    

Nummer	Kurztexte
180088	OERTLI  Umstellbausatz
Flüssiggas   für  Küchenkessel  GKR  144  N
Suchbegriff:	Umstellbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz
Flüssiggas für Küchenkessel GKR 144 N 
Bestell-Nr.: 180088

	Katalog: OER08b	Seite:  695    
Nummer	Kurztexte
180566	OERTLI  Neutralisationsgranulat
10   Liter
Suchbegriff:	Granulat
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	52	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Neutrali sationsgranulat 10   
Liter
für alle gängigen Neutralisations-
anlagen, die auf Granulatbasis 
betrieben werden
Bestell-Nr.: 180566

Katalog: OER08b	Seite:  696    

Nummer	Kurztexte
181500	OERTLI   Flüssiggasbausatz
für  GSR   33 0   N     TAURUS
Suchbegriff:	Gasbausatz
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	136	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Flüssiggasbaus atz für 
GSR 330 N  TAURUS passend 
für alle Typen zur Umrüstung 
von Erdgas auf Flüssiggas
Bestell-Nr.: 181500

	Katalog: OER08b	Seite:  697    
Nummer	Kurztexte
182012	OERTLI   Elektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh  15  emailliert

Suchbegriff:	ENDH 15 EMAILLI
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5020	per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel 
ENDh 15 emailliert.
Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl. 
Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5 
bar, lotrecht hängende Anordnung. 
Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange 
(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-
bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-
richtung, austauschbarem Heizflansch 
mit Heizstäben, thermische Sicherung 
zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-
gehen, Schaltschützen, Signallampe, 
Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-
drahtet und auf Klemmen geführt.
01/ND164/2
Bauart-Kennzeichen

Nennauf nahme
kW
15
Dampfleistung
kg/h
20
Inhalt
Ltr.
30
Durchmesser
mm
410
Höhe
mm
1260
Gewicht
kg
95
Bestell-Nr.

182012
Type

ENDh 15

	Katalog: OER08b	Seite:  698    
Nummer	Kurztexte
182112	OERTLI   Elektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh 4,5   schwarz
Suchbegriff:	ENDH 4,5 SCHWAR
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3307	per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel 
ENDh   4,5   schwarz.
Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl. 
Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5 
bar, lotrecht hängende Anordnung. 
Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange 
(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-
bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-
richtung, austauschbarem Heizflansch mit 
Heizstäben, thermische Sicherung zum 
Schutz der Heizstäbe bei Trockengehen, 
Schaltschützen, Signallampe, 
Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-
drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-
Kennzeichen

01/ND164/2
Nennauf nahme
kW
4,5
Dampfleistung
kg/h
6
Inhalt
Ltr.
10
Durchmesser
mm
310
Höhe
mm
1120
Gewicht
kg
60
Bestell-Nr.

182112
Type

ENDh 4,5

	Katalog: OER08b	Seite:  699    
Nummer	Kurztexte
182212	OERTLI   Elektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh  6   schwarz

Suchbegriff:	ENDH 6 SCHWARZ
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3390	per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel 
ENDh   6   schwarz.
01/ND164/2
6
8
10
310
1120
60
182212
ENDh 6
Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl. 
Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 
0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung. 
Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange 
(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag 
bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein 
richtung, austauschbarem Heizflansch 
mit Heizstäben, thermische Sicherung 
zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken 
gehen, Schaltschützen, Signallampe, 
Anschlußklemmen, anschlußfertig ver 
drahtet und auf Klemmen geführt. 
Bauart-Kennzeichen 
Nennaufnahme        kW 
Dampfleistung     kg/h 
Inhalt	Ltr.
Durchmesser         mm 
Höhe	mm
Gewicht	kg
Bestell-Nr. 
Type

	Katalog: OER08b	Seite:  700    
Nummer	Kurztexte
182312	OERTLI   Elektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh   9   schwarz

Suchbegriff:	ENDH 9 SCHWARZ
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3980	per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel 
ENDh   9   schwarz.
Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl. 
Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5 
bar, lotrecht hängende Anordnung. 
Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange 
(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-
bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-
richtung, austauschbarem Heizflansch 
mit Heizstäben, thermische Sicherung 
zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-
gehen, Schaltschützen, Signallampe, 
Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-
drahtet und auf Klemmen geführt.
01/ND164/2
9
12
30
410
1260
95
182312
ENDh 9
Bauart-Kennzeichen
Nennaufnahme	kW
Dampfleistung	kg/h
Inhalt	Ltr.
Durchmesser	mm
Höhe	mm
Gewicht	kg 
Bestell-Nr. 
Type

	Katalog: OER08b	Seite:  701     
Nummer	Kurztexte
182412	OERTLI   Elektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh  12   schwarz

Suchbegriff:	ENDH 12 SCHWARZ
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4523	per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel 
ENDh   12   schwarz.
Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl. 
Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5 
bar, lotrecht hängende Anordnung. 
Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange 
(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-
bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-
richtung, austauschbarem Heizflansch 
mit Heizstäben, thermische Sicherung 
zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-
gehen, Schaltschützen, Signallampe, 
Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-
drahtet und auf Klemmen geführt.
01/ND164/2
12
16
30
410
1260
95
182412
ENDh 12
Bauart-Kennzeichen
Nennaufnahme	kW
Dampfleistung	kg/h
Inhalt	Ltr.
Durchmesser	mm
Höhe	mm
Gewicht	kg 
Bestell-Nr. 
Type

	Katalog: OER08b	Seite:  702    
Nummer	Kurztexte
182512	OERTLI   Elektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh  15   schwarz

Suchbegriff:	ENDH 15 SCHWARZ
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4652	per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel 
ENDh   15   schwarz.
Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl. 
Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5 
bar, lotrecht hängende Anordnung. 
Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange 
(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-
bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-
richtung, austauschbarem Heizflansch 
mit Heizstäben, thermische Sicherung 
zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-
gehen, Schaltschützen, Signallampe, 
Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-
drahtet und auf Klemmen geführt.
01/ND164/2
15
20
30
410
1260
95
182512
ENDh 15
Bauart-Kennzeichen
Nennaufnahme	kW
Dampfleistung	kg/h
Inhalt	Ltr.
Durchmesser	mm
Höhe	mm
Gewicht	kg 
Bestell-Nr. 
Type

	Katalog: OER08b	Seite:  703    
Nummer	Kurztexte
182612	OERTLI   Elektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh 4,5  emailliert
Suchbegriff:	ENDH 4,5 EMAILL
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3679	per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel ENDh 
4,5 emailliert. Niederdruck-Dampfkessel 
aus Stahl. Höchstzulässiger 
Betriebsüberdruck 0,5 bar, lotrecht 
hängende Anordnung. Wärmedämmung, Stahl-
Außenmantel orange (RAL 2004) lackiert, 
mit zwei Tragbügeln, Wasserstandsmarke, 
Ablaßeinrichtung, austauschbarem 
Heizflansch mit Heizstäben, thermische 
Sicherung zum Schutz der Heizstäbe bei 
Trockengehen, Schaltschützen, 
Signallampe, Anschlußklemmen, 
anschlußfertig verdrahtet und auf 
Klemmen geführt.

Bauart-
Kennzeichen

01/ND164/2
Nennauf nahme
kW
4,5
Dampfleistung
kg/h
6
Inhalt
Ltr.
10
Durchmesser
mm
310
Höhe
mm
1120
Gewicht
kg
60
Bestell-Nr.

182612
Type

ENDh 4,5

	Katalog: OER08b	Seite:  704    
Nummer	Kurztexte
182712	OERTLI   Elektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh  6   emailliert

Suchbegriff:	ENDH 6 EMAILLIE
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        3762     per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel 
ENDh 6 emailliert.
01/ND164/2
6
8
10
310
1120
60
182712
ENDh 6
Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl. 
Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 
0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung. 
Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange 
(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag 
bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein 
richtung, austauschbarem Heizflansch 
mit Heizstäben, thermische Sicherung 
zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken 
gehen, Schaltschützen, Signallampe, 
Anschlußklemmen, anschlußfertig ver 
drahtet und auf Klemmen geführt. 
Bauart-Kennzeichen 
Nennaufnahme        kW 
Dampfleistung     kg/h 
Inhalt	Ltr.
Durchmesser         mm 
Höhe	mm
Gewicht	kg
Bestell-Nr. 
Type

	Katalog: OER08b	Seite:  705    
Nummer	Kurztexte
182812	OERTLI   lektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh  9  emailliert

Suchbegriff:	ENDH 9 EMAILLIE
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4347     per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel 
ENDh 9 emailliert.
Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl. 
Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5 
bar, lotrecht hängende Anordnung. 
Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange 
(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-
bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-
richtung, austauschbarem Heizflansch 
mit Heizstäben, thermische Sicherung 
zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-
gehen, Schaltschützen, Signallampe, 
Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-
drahtet und auf Klemmen geführt.
01/ND164/2
Bauart-Kennzeichen

Nennauf nahme
kW
9
Dampfleistung
kg/h
12
Inhalt
Ltr.
30
Durchmesser
mm
410
Höhe
mm
1260
Gewicht
kg
95
Bestell-Nr.

182812
Type

ENDh 9

	Katalog: OER08b	Seite:  706    
Nummer	Kurztexte
182912	OERTLI   Elektro-Niederdruck-
Dampfkessel   ENDh  12   emailliert

Suchbegriff:	ENDH 12 EMAILLI
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4890     per Stck
Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel 
ENDh 12 emailliert.
Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl. 
Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5 
bar, lotrecht hängende Anordnung. 
Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange 
(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-
bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-
richtung, austauschbarem Heizflansch 
mit Heizstäben, thermische Sicherung 
zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-
gehen, Schaltschützen, Signallampe, 
Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-
drahtet und auf Klemmen geführt.
01/ND164/2
Bauart-Kennzeichen

Nennauf nahme
kW
12
Dampfleistung
kg/h
16
Inhalt
Ltr.
30
Durchmesser
mm
410
Höhe
mm
1260
Gewicht
kg
95
Bestell-Nr.

182912
Type

ENDh 12

	Katalog: OER08b	Seite:  707    
Nummer	Kurztexte
185086	REKORD  Öl-Spezialheizkessel   mit
vollautom.   2-Stufenbrenner  ÖSB-PE   114-2
Suchbegriff:	ÖSB-PE 114
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4709	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit
vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 114-2 
Stahlheizkessel mit vollautomatischem 2-
Stufen-Ölverdampfungsbrenner, 
frequenzgesteuerter Öldosierpumpe, 
Brennerwächter, elektrische Glühzündung, 2-
stufigem Gebläse plus Gebläsenachlaufstufe .
Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits 
veränderbar auf seitlich links oder 
seitlich rechts.
Hochwertige Wärmedämmung des Kesselblockes 
und der Verkleidungsteile. 
Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert, 
Sockelverkleidung anthrazitgrau, Fronttür 
ausklappbar, im Servicefall aushängbar.
Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-
regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-
wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-
thermometer, STB, Kesseltemperatur-Wächter, 
2-stufigem Temperaturwächter, Störleuchte 
und Speichervorrangschaltung eingebaut und 
komplett verdrahtet. Manometer, 
Entlüftungsventile, Sicherheitsventil, 
Kesselfüll- und Entleerungshahn, 
Flachdruckausdehnungsgefäß 12 Liter und 
Heizungspumpe UPS 25-40 mit 130 mm 
Einbaulänge eingebaut. Aufgesetzter 
Brauchwasserspeicher VC 114 mit eingebautem 
Glattrohrwärmetauscher, doppelter 
Emaillierung und FCKW-freier Hartschaum 
Vollisolierung. Speicherschaltfeld mit 
Brauchwasserthermometer und 
Speichertemperaturregler.
Verrohrungsbausatz zwischen Kessel und 
Brauchwasserspeicher komplett mit 
wärmegedämmten Edelstahlwellrohr-
schläuchen, Speicherladepumpe, Kugel-
absperrhähnen, Thermostopventil und 
automatischen Entlüftungsventilen sowie 
allen Verschraubungsteilen und Dichtungen.
Druckminderer und Schnellschlußventil in 
serienmäßiger Kombidose montiert. 
Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über 
Schneidringverschraubung am Schnell-
schlußventil .
Betriebsdruck       bar : 3 
Nennleistung
1.Stufe	kW : 5,0
2.Stufe	kW : 11,0
Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

Katalog:
OER08b
Seite: 708 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Breite
mm
600

Tiefe
mm
600

Höhe
mm
1990

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf
R"
1

Abgasanschluß
mm
130

Zugbedarf
PA
5-15

Wasserinhalt
ltr.
35

Gewicht
kg
205

Speicher

Speicherinhalt
ltr.
100

Betriebsdruck
bar
6

Spitzenleistung

10/45° l/min

140

Bereitschaftswärme-

aufwand 24h/60°
kW/h
1,0

NL-Zahl

1,3

Bestell-Nr.

185086

Typ

ÖSB-PE 114-2

	Katalog: OER08b	Seite:  709    
Nummer	Kurztexte
185087	REKORD  Öl-Spezialheizkessel   mit
vollautom.   2-Stufenbrenner  ÖSB-PE   144-2
Suchbegriff:	ÖSB-PE 144
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4730	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit
vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 144-2 
Stahlheizkessel mit vollautomatischem 2-
Stufen-Ölverdampfungsbrenner, 
frequenzgesteuerter Öldosierpumpe, 
Brennerwächter, elektrische Glühzündung, 2-
stufigem Gebläse plus Gebläsenachlaufstufe .
Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits 
veränderbar auf seitlich links oder 
seitlich rechts.
Hochwertige Wärmedämmung des Kesselblockes 
und der Verkleidungsteile. 
Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert, 
Sockelverkleidung anthrazitgrau, Fronttür 
ausklappbar, im Servicefall aushängbar.
Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-
regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-
wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-
thermometer, STB, Kesseltemperatur-Wächter, 
2-stufigem Temperaturwächter, Störleuchte 
und Speichervorrangschaltung eingebaut und 
komplett verdrahtet. Manometer, 
Entlüftungsventile, Sicherheitsventil, 
Kesselfüll- und Entleerungshahn, 
Flachdruckausdehnungsgefäß 12 Liter und 
Heizungspumpe UPS 25-40 mit 130 mm 
Einbaulänge eingebaut. Aufgesetzter 
Brauchwasserspeicher VC 114 mit eingebautem 
Glattrohrwärmetauscher, doppelter 
Emaillierung und FCKW-freier Hartschaum 
Vollisolierung. Speicherschaltfeld mit 
Brauchwasserthermometer und 
Speichertemperaturregler.
Verrohrungsbausatz zwischen Kessel und 
Brauchwasserspeicher komplett mit 
wärmegedämmten Edelstahlwellrohr-
schläuchen, Speicherladepumpe, Kugel-
absperrhähnen, Thermostopventil und 
automatischen Entlüftungsventilen sowie 
allen Verschraubungsteilen und Dichtungen.
Druckminderer und Schnellschlußventil in 
serienmäßiger Kombidose montiert. 
Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über 
Schneidringverschraubung am Schnell-
schlußventil .
Betriebsdruck       bar : 3 
Nennleistung
1.Stufe	kW : 5,0
2.Stufe	kW : 14,0
Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

Katalog:
OER08b
Seite: 710 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Breite
mm
600

Tiefe
mm
600

Höhe
mm
1990

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf
R"
1

Abgasanschluß
mm
130

Zugbedarf
PA
5-15

Wasserinhalt
ltr.
35

Gewicht
kg
205

Speicher

Speicherinhalt
ltr.
100

Betriebsdruck
bar
6

Spitzenleistung

10/45° l/min

150

Bereitschaftswärme-

aufwand 24h/60°
kW/h
1,0

NL-Zahl

1,3

Bestell-Nr.

185087

Typ

ÖSB-PE 144-2

Katalog: OER08b

Seite:  711     

Nummer

Kurztext
e

185181

REKORD 
Öl-
Spezia
lheizk
essel 
mit 
vollau
tom. 
2-
Stufen
brenne
r ÖK 
114-2

Suchbegriff:	ÖK 114
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3157	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit
vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 114-2 
Stahlheizkessel mit vollautomatischem 
2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner, 
frequenzgesteuerter Öldosierpumpe, 
Brennerwächter, elektrische Glühzündung, 
2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-
stufe .
Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits 
veränderbar auf seitlich links oder 
seitlich rechts.
Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-
blockes und der Verkleidungsteile. 
Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert, 
Sockelverkleidung anthrazitgrau, 
Fronttür ausklappbar, im Servicefall 
aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte im 
Edelstahlrahmen.
Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-
regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-
wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-
thermometer, STB, Kesseltemperatur-
Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter, 
Störleuchte und Speichervorrangschaltung 
eingebaut und komplett verdrahtet. 
Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-
heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-
rungshahn eingebaut.
3
kW
5,0
kW
11,0

Z-43.11-
mm
420
mm
600
mm
850
R"
1
mm
130
PA
5-15
ltr.
15
kg
155

185181

ÖK 114-2
Druckminderer und Schnellschlußventil in 
serienmäßiger Kombidose montiert. 
Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über 
Schneidringverschraubung am Schnell-
schlußventil . Betriebsdruck       bar 
Nennleistung 1.Stufe 2.Stufe
Bauart-Kennzeichen 
Breite Tiefe Höhe
Heizungsvorlauf 
R" : 1
Heizungsrücklauf 
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Wasserinhalt 
Gewicht Bestell-
Nr. Typ

Katalog: OER08b

Seite:  712    

Nummer

Kurztext
e

185182

REKO
RD  
Öl-
Spezia
lheizke
ssel   
mit 
vollaut
om.   
2-
Stufen
brenne
r  ÖK  
144-2

Suchbegriff:	ÖK 144
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3183	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit
vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 144-2 
Stahlheizkessel mit vollautomatischem 
2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner, 
frequenzgesteuerter Öldosierpumpe, 
Brennerwächter, elektrische Glühzündung, 
2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-
stufe .
Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits 
veränderbar auf seitlich links oder 
seitlich rechts.
Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-
blockes und der Verkleidungsteile. 
Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert, 
Sockelverkleidung anthrazitgrau, 
Fronttür ausklappbar, im Servicefall 
aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte im 
Edelstahlrahmen.
Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-
regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-
wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-
thermometer, STB, Kesseltemperatur-
Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter, 
Störleuchte und Speichervorrangschaltung 
eingebaut und komplett verdrahtet. 
Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-
heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-
rungshahn eingebaut.
3
kW
5,0
kW
14,0

Z-43.11-
mm
420
mm
600
mm
850
R"
1
mm
130
PA
5-15
ltr.
15
kg
155

185182

ÖK 144-2
Druckminderer und Schnellschlußventil in 
serienmäßiger Kombidose montiert. 
Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über 
Schneidringverschraubung am Schnell-
schlußventil . Betriebsdruck       bar 
Nennleistung 1.Stufe 2.Stufe
Bauart-Kennzeichen 
Breite Tiefe Höhe
Heizungsvorlauf 
R" : 1
Heizungsrücklauf 
Abgasanschluß 
Zugbedarf 
Wasserinhalt 
Gewicht Bestell-
Nr. Typ

	Katalog: OER08b	Seite:  713    
Nummer	Kurztexte
185186	REKORD  Öl-Spezialheizkessel   mit
vollautom.   2-Stufenbrenner  ÖK-PE   114-2

Suchbegriff:	ÖK-PE 114
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3467	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit
vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 114-2 
Stahlheizkessel mit vollautomatischem 
2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner, 
frequenzgesteuerter Öldosierpumpe, 
Brennerwächter, elektrische Glühzündung, 
2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-
stufe .
Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits 
veränderbar auf seitlich links oder 
seitlich rechts.
Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-
blockes und der Verkleidungsteile. 
Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert, 
Sockelverkleidung anthrazitgrau, 
Fronttür ausklappbar, im Servicefall 
aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte im 
Edelstahlrahmen.
Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-
regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-
wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-
thermometer, STB, Kesseltemperatur-
Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter, 
Störleuchte und Speichervorrangschaltung 
eingebaut und komplett verdrahtet. 
Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-
heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-
rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß 12 
Liter und Heizungspumpe UPS 25-40 mit 
130 mm Einbaulänge eingebaut. 
Druckminderer und Schnellschlußventil in 
serienmäßiger Kombidose montiert. 
Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über 
Schneidringverschraubung am Schnell-
schlußventil .
3
Betriebsdruck       bar
Nennleistung
kW
5,0
kW
11,0

Z-43.11-027
mm
600
mm
600
mm
850
R"
1
mm
130
PA
5-15
ltr.
15
kg
190

185186

ÖK-PE 114-2
1.Stufe
2.Stufe
Bauart-Kennzeichen
Breite
Tiefe
Höhe
Heizungsvorlauf
R" : 1
Heizungsrücklauf
Abgasanschluß
Zugbedarf
Wasserinhalt
Gewicht
Bestell-Nr.
Typ

	Katalog: OER08b	Seite:  714    
Nummer	Kurztexte
185187	REKORD  Öl-Spezialheizkessel   mit
vollautom.   2-Stufenbrenner  ÖK-PE   144-2

Suchbegriff:	ÖK-PE 144
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3498	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit
vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 144-2 
Stahlheizkessel mit vollautomatischem 
2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner, 
frequenzgesteuerter Öldosierpumpe, 
Brennerwächter, elektrische Glühzündung, 
2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-
stufe .
Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits 
veränderbar auf seitlich links oder 
seitlich rechts.
Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-
blockes und der Verkleidungsteile. 
Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert, 
Sockelverkleidung anthrazitgrau, 
Fronttür ausklappbar, im Servicefall 
aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte im 
Edelstahlrahmen.
Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-
regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-
wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-
thermometer, STB, Kesseltemperatur-
Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter, 
Störleuchte und Speichervorrangschaltung 
eingebaut und komplett verdrahtet. 
Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-
heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-
rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß 12 
Liter und Heizungspumpe UPS 25-40 mit 
130 mm Einbaulänge eingebaut. 
Druckminderer und Schnellschlußventil in 
serienmäßiger Kombidose montiert. 
Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über 
Schneidringverschraubung am Schnell-
schlußventil .
3
Betriebsdruck       bar
Nennleistung
kW
5,0
kW
14,0

Z-43.11-027
mm
600
mm
600
mm
850
R"
1
mm
130
PA
5-15
ltr.
15
kg
190

185187

ÖK-PE 144-2
1.Stufe
2.Stufe
Bauart-Kennzeichen
Breite
Tiefe
Höhe
Heizungsvorlauf
R" : 1
Heizungsrücklauf
Abgasanschluß
Zugbedarf
Wasserinhalt
Gewicht
Bestell-Nr.
Typ

	Katalog: OER08b	Seite:  715    
Nummer	Kurztexte
185752	REKORD Heizungsherd
SH 96/240 Abgasanschluß links weiß
Suchbegriff:	SH 96/240 L WEI
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3209	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 96/240 Abgasanschluß links weiß 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht, und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert,
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der 
Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-
blende aufgehängt.
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung

Koks/Kohle
kW
24,0
Holz
kW
20,5
Strahlungsleistung
kW
2,5 - 4,0
Betriebsüberdruck
bar
max. 4
Breite
mm
550
Tiefe
mm
600
Höhe
mm
850
Abgasanschluß 
links
mm
150
Zugbedarf
PA
18
Gewicht
kg
215
Bestell-Nr.

185752
Typ

SH 96/240 links

	Katalog: OER08b	Seite:  716    
Nummer	Kurztexte
185753	REKORD Heizungsherd
SH 96/240 Abgasanschluß links braun
Suchbegriff:	SH 96/240 L BRA
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3467	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 96/240 Abgasanschluß links braun 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht, und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert,
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der 
Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-
blende aufgehängt.
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung

Koks/Kohle
kW
24,0
Holz
kW
20,5
Strahlungsleistung
kW
2,5 - 4,0
Betriebsüberdruck
bar
max. 4
Breite
mm
550
Tiefe
mm
600
Höhe
mm
850
Abgasanschluß 
links
mm
150
Zugbedarf
PA
18
Gewicht
kg
215
Bestell-Nr.

185753
Typ

SH 96/240 links

	Katalog: OER08b	Seite:  717    
Nummer	Kurztexte
185755	REKORD Heizungsherd
SH 96/240 Abgasanschluß rechts weiß

Suchbegriff:	SH 96/240 R WEI
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3209	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 96/240 Abgasanschluß rechts weiß 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht, und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert,
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der 
Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-
blende aufgehängt.
kW
24,0
kW
20,5
kW
2,5 - 4,0
bar
max. 4
mm
550
mm
600
mm
850
mm
150
PA
18
kg
215

185755

SH 96/240
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz
Strahlungsleistung 
Betriebsüberdruck 
Breite Tiefe Höhe
Abgasanschl. rechts mm 
Zugbedarf Gewicht 
Bestell-Nr. Typ rechts

	Katalog: OER08b	Seite:  718    
Nummer	Kurztexte
185756	REKORD Heizungsherd
SH 96/240 Abgasanschluß rechts braun

Suchbegriff:	SH 96/240 R BRA
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3467	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 96/240 Abgasanschluß rechts braun 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht, und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert,
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der 
Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-
blende aufgehängt.
kW
24,0
kW
20,5
kW
2,5 - 4,0
bar
max. 4
mm
550
mm
600
mm
850
mm
150
PA
18
kg
215

185756

SH 96/240
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz
Strahlungsleistung 
Betriebsüberdruck 
Breite Tiefe Höhe
Abgasanschl. rechts mm 
Zugbedarf Gewicht 
Bestell-Nr. Typ rechts

	Katalog: OER08b	Seite:  719    
Nummer	Kurztexte
185852	REKORD Heizungsherd
SH 36/210 Abgasanschluß links weiß
Suchbegriff:	SH 36/210 L WEI
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4181	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 36/210 Abgasanschluß links weiß 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert,
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Großraum Backofen mit Sichtfenster, 
Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät 
in der leicht ausziehbaren Holzlade.
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung

Koks/Kohle
kW
21,0
Holz
kW
17,0
Strahlungsleistung
kW
2,5 - 5,0
Betriebsüberdruck
bar
max. 4
Breite
mm
900
Tiefe
mm
600
Höhe
mm
850
Abgasanschluß 
links
mm
150
Zugbedarf
PA
18
Gewicht
kg
260
Bestell-Nr.

185852
Typ

SH 36/210 links

	Katalog: OER08b	Seite:  720    
Nummer	Kurztexte
185853	REKORD  Heizungsherd
SH   36/210  Abgasanschluß  links   braun
Suchbegriff:	SH 36/210 L BRA
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4513	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 36/210 Abgasanschluß links braun 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert,
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Großraum Backofen mit Sichtfenster, 
Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät 
in der leicht ausziehbaren Holzlade.
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung

Koks/Kohle
kW
21,0
Holz
kW
17,0
Strahlungsleistung
kW
2,5 - 5,0
Betriebsüberdruck
bar
max. 4
Breite
mm
900
Tiefe
mm
600
Höhe
mm
850
Abgasanschluß 
links
mm
150
Zugbedarf
PA
18
Gewicht
kg
260
Bestell-Nr.

185853
Typ

SH 36/210 links

	Katalog: OER08b	Seite:  721     
Nummer	Kurztexte
185855	REKORD Heizungsherd
SH 36/210 Abgasanschluß rechts weiß

Suchbegriff:	SH 36/210 R WEI
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4181	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 36/210 Abgasanschluß rechts weiß 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert,
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Großraum Backofen mit Sichtfenster, 
Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät 
in der leicht ausziehbaren Holzlade.
kW
21,0
kW
17,0
kW
2,5 - 5,0
bar
max. 4
mm
900
mm
600
mm
850
mm
150
PA
18
kg
260

185855

SH 36/210
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz
Strahlungsleistung 
Betriebsüberdruck 
Breite Tiefe Höhe
Abgasanschl. rechts mm 
Zugbedarf Gewicht 
Bestell-Nr. Typ rechts

	Katalog: OER08b	Seite:  722    
Nummer	Kurztexte
185856	REKORD  Heizungsherd
SH   36/210  Abgasanschluß  rechts   braun

Suchbegriff:	SH 36/210 R BRA
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4513	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 36/210 Abgasanschluß rechts braun 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert,
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Großraum Backofen mit Sichtfenster, 
Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät 
in der leicht ausziehbaren Holzlade.
kW
21,0
kW
17,0
kW
2,5 - 5,0
bar
max. 4
mm
900
mm
600
mm
850
mm
150
PA
18
kg
260

185856

SH 36/210
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz
Strahlungsleistung 
Betriebsüberdruck 
Breite Tiefe Höhe
Abgasanschl. rechts mm 
Zugbedarf Gewicht 
Bestell-Nr. Typ rechts

Katalog: OER08b

Seite:  723    

Nummer

Kurztext
e

185858

REKORD 
Heizun
gsherd
SH 
36/250 
Abgasa
nschlu
ß 
links 
weiß

Suchbegriff:	SH 36/250 L WEI
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4720	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 36/250 Abgasanschluß links weiß 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert, isolierte Herdabdeckung, 
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Großraum Backofen mit Sichtfenster, 
Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät 
in der leicht ausziehbaren Holzlade.
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung

Koks/Kohle
kW
25,0
Holz
kW
21,0
Strahlungsleistung
kW
3,5 - 5,5
Betriebsüberdruck
bar
max. 4
Breite
mm
1100
Tiefe
mm
600
Höhe
mm
850
Abgasanschluß 
links
mm
160
Zugbedarf
PA
20
Gewicht
kg
310
Bestell-Nr.

185858
Typ

SH 36/250 links

Katalog: OER08b

Seite:  724    

Nummer

Kurztext
e

185859

REKORD 
Heizun
gsherd
SH 
36/250 
Abgasa
nschlu
ß 
links 
braun

Suchbegriff:	SH 36/250 L BRA
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4833	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 36/250 Abgasanschluß links braun 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert, isolierte Herdabdeckung, 
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Großraum Backofen mit Sichtfenster, 
Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät 
in der leicht ausziehbaren Holzlade.
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung

Koks/Kohle
kW
25,0
Holz
kW
21,0
Strahlungsleistung
kW
3,5 - 5,5
Betriebsüberdruck
bar
max. 4
Breite
mm
1100
Tiefe
mm
600
Höhe
mm
850
Abgasanschluß 
links
mm
160
Zugbedarf
PA
20
Gewicht
kg
310
Bestell-Nr.

185859
Typ

SH 36/250 links

Katalog: OER08b

Seite:  725    

Nummer

Kurztext
e

185861

REKORD 
Heizun
gsherd
SH 
36/250 
Abgasa
nschlu
ß 
rechts 
weiß

Suchbegriff:	SH 36/250 R WEI
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4720	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 36/250 Abgasanschluß rechts weiß 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert, isolierte Herdabdeckung, 
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Großraum Backofen mit Sichtfenster, 
Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät 
in der leicht ausziehbaren Holzlade.
kW
25,0
kW
21,0
kW
3,5 - 5,5
bar
max. 4
mm
1100
mm
600
mm
850
mm
160
PA
20
kg
310

185861

SH 36/250

rechts
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz
Strahlungsleistung 
Betriebsüberdruck 
Breite Tiefe Höhe
Abgasanschl. rechts mm 
Zugbedarf Gewicht 
Bestell-Nr. Typ

	Katalog: OER08b	Seite:  726    
Nummer	Kurztexte
185862	REKORD  Heizungsherd
SH   36/250  Abgasanschluß  rechts   braun

Suchbegriff:	SH 36/250 R BRA
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4833	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd
SH 36/250 Abgasanschluß rechts braun 
Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe, 
eingebauter Sicherheitswärmetauscher, 
höhenverstellbarer Heb- und Senkrost, 
rüttelbar. Sekundärluftschacht und 
Flammenbündelplatte (Jet Fire System). 
Automatische Regelung, Ummantelung 
emailliert, isolierte Herdabdeckung, 
Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte 
aus plangeschliffenem Spezialstahl, 
Großraum Backofen mit Sichtfenster, 
Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät 
in der leicht ausziehbaren Holzlade.
kW
25,0
kW
21,0
kW
3,5 - 5,5
bar
max. 4
mm
1100
mm
600
mm
850
mm
160
PA
20
kg
310

185862

SH 36/250
Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für 
Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost 
verwenden. Beides als Zubehör lieferbar. 
Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz
Strahlungsleistung 
Betriebsüberdruck 
Breite Tiefe Höhe
Abgasanschl. rechts mm 
Zugbedarf Gewicht 
Bestell-Nr. Typ
rechts

	Katalog: OER08b	Seite:  727    
Nummer	Kurztexte
18611	STADLER-Spezialheizkessel   H  25
Suchbegriff:	STADLER H 25
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3089	per Stck
Ausschreibungtext: STADLER-Spezialheizkessel   H   25
Festbrennstoffkessel Typ H mit wasser-
gekühltem Rost, leicht nach oben zu 
schwenkende Fülltür, Aschetür, Vorstell-
rost, mit Rücklaufwasser-Vorwärmung. 
Sicherheitsbatterie nach DIN 4751 Blatt 
2, Rauchgasstutzen rechts, links oder 
hinten montierbar. Nennwärmeleistung

Koks/Kohle
kW
23
Holz
kW
15
Breite
mm
686
Tiefe
mm
889
Höhe
mm
1021
Füllöffnung
mm
340 x 260
Füllraumtiefe
mm
300
Füllvolumen
ltr.
60
Abgasanschluß
mm
180
Zugbedarf
PA
20
Gewicht
kg
280
Bestell-Nr.

18611
Typ

Stadler H 25

	Katalog: OER08b	Seite:  728    
Nummer	Kurztexte
18612	STADLER-Spezialheizkessel   H   33
Suchbegriff:	STADLER H 33
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3695	per Stck
Ausschreibungtext: STADLER-Spezialheizkessel   H   33
Festbrennstoffkessel Typ H mit wasser-
gekühltem Rost, leicht nach oben zu 
schwenkende Fülltür, Aschetür, Vorstell-
rost, mit Rücklaufwasser-Vorwärmung. 
Sicherheitsbatterie nach DIN 4751 Blatt 
2, Rauchgasstutzen rechts, links oder 
hinten montierbar. Nennwärmeleistung

Koks/Kohle
kW
31
Holz
kW
23
Breite
mm
786
Tiefe
mm
981
Höhe
mm
1072
Füllöffnung
mm
440 x 290
Füllraumtiefe
mm
355
Füllvolumen
ltr.
100
Abgasanschluß
mm
200
Zugbedarf
PA
25
Gewicht
kg
330
Bestell-Nr.

18612
Typ

Stadler H 33

	Katalog: OER08b	Seite:  729    
Nummer	Kurztexte
186379	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-24
Stahlheizkessel,   18-26  kW,   o.   Schaltfeld
Suchbegriff:	HV-24
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4502     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-24 
Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 303 
mit eingebautem Kupfersicher-
heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-
anlagen nach DIN 4751. Bitte separates 
Schaltfeld auswählen !!
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions 
schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober 
platte aus Guß, Thermorippen-Heiz- 
flächen
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse- 
absperrklappe
-	Kessel allseitig isoliert,
rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen
Kessel fertig montiert auf Holz-
palette
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type
HV-24

Kessel-Nennwärme-

leistung
18-26
k
W
Kesselwasserinhalt
75
l
Wasserseitiger

Widerstand
200
P
a
Gewicht
300
k
g
Best.-Nr.
186379

	Katalog: OER08b	Seite:  730    
Nummer	Kurztexte
186399	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-50
Stahlheizkessel,   40-50  kW,   o.   Schaltfeld
Suchbegriff:	HV-50
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        6940     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-50 
Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 303 
mit eingebautem Kupfersicher-
heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-
anlagen nach DIN 4751. Bitte separates 
Schaltfeld auswählen !!
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions 
schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober 
platte aus Guß, Thermorippen-Heiz- 
flächen
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse- 
absperrklappe
-	Kessel allseitig isoliert,
rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen
Kessel fertig montiert auf Holz-
palette
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type
HV-50

Kessel-Nennwärme-

leistung
40-50
k
W
Kesselwasserinhalt
150
1
Wasserseitiger

Widerstand
400
P
a
Gewicht
415
k
g
Best.-Nr.
186399

	Katalog: OER08b	Seite:  731     
Nummer	Kurztexte
186459	OERTLI   Festbrennstoffkessel   HV-24S
Stahlheizk.,mit   SAUGZUGGEBLÄSE,    18-26   kW

Suchbegriff:	HV-24S
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5196	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Festbrennstoffkessel HV-24S, 
mit SAUGZUGGEBLÄSE
Bitte separates Schaltfeld auswählen !!
Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 
303 mit eingebautem Kupfersicher-
heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-
anlagen nach DIN 4751.
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions 
schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober 
platte aus Guß, Thermorippen-Heiz- 
flächen
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Kessel allseitig isoliert,
rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen Schaltfeld:
Vollelektronisches Microprozessor-
Kessel fertig montiert auf Holzpalette.
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C
HV-2 
4S

18-26
k
W
75
l
200
P
a
300
k
g
18645
9

Type
Kessel-Nennwärme-
leistung
Kesselwasserinhalt 
Wasserseitiger 
Widerstand Gewicht
Best.-Nr.

	Katalog: OER08b	Seite:  732    
Nummer	Kurztexte
186479	OERTLI   Festbrennstoffkessel   HV-50S
Stahlheizk.,mit   SAUGZUGGEBLÄSE,   40-50   kW
Suchbegriff:	HV-50S
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        7623     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Festbrennstoffkessel HV-50S, 
mit SAUGZUGGEBLÄSE
Bitte separates Schaltfeld auswählen !!
Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 
303 mit eingebautem Kupfersicher-
heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-
anlagen nach DIN 4751.
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions 
schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober 
platte aus Guß, Thermorippen-Heiz- 
flächen
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Kessel allseitig isoliert,
rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen
Kessel fertig montiert auf Holz-
palette
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type
Kessel-Nennwärme-
leistung
Kesselwasserinhalt 
Wasserseitiger 
Widerstand Gewicht
Best.-Nr.

HV-
50S

40-50
k
W
150
1
400
P
a
415
k
g
18647
9

	Katalog: OER08b	Seite:  733    
Nummer	Kurztexte
18653	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-17
Stahlheizkessel,   16,6  kW,   o.   Schaltfeld
Suchbegriff:	HV-17
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4150	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-17
Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 
303 mit eingebautem Kupfersicher-
heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-
anlagen nach DIN 4751. Bitte separates 
Schaltfeld auswählen !!
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions 
schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober 
platte aus Guß, Thermorippen-Heiz- 
flächen
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse- 
absperrklappe
-	Kessel allseitig isoliert,
rote-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen
Kessel fertig montiert auf Holzpalette.
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type
Kessel-Nennwärme-
leistung
Kesselwasserinhalt 
Wasserseitiger 
Widerstand Gewicht
Best.-Nr.

18653

HV-17

16,
6
k
W
53
l
150
Pa
245
kg

	Katalog: OER08b	Seite:  734    
Nummer	Kurztexte
18655	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-17S
Stahlheizk.,mit   SAUGZUGGEBLÄSE,    16,6   kW
Suchbegriff:	HV-17S
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4844     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-17S 
Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 
303 mit eingebautem Kupfersicher-
heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-
anlagen nach DIN 4751. Bitte separates 
Schaltfeld auswählen !!
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions 
schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober 
platte aus Guß, Thermorippen-Heiz- 
flächen
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Saugzuggebläse, drehbar, Montage 
rechts, links oder hinten montierbar
-	Kessel allseitig isoliert,
rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen
Kessel fertig montiert auf Holzpalette.
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type

HV-S 17
Kessel-Nennwärme-

leistung

16,6 kW
Kesselwasserinhalt

53 l
Wasserseitiger

Widerstand

150 Pa
Gewicht

245 kg
Best.-Nr.
18655

	Katalog: OER08b	Seite:  735    
Nummer	Kurztexte
189511	OERTLI  Witterungsgeführte
Regelung  CD   3 0   LON  MODULO
Suchbegriff:	CD 30 LON MOD.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1242	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Witterungsgef ührte
Regelung CD 3 0 LON MODULO Regelung mit 
LON-Bus und Modulations-Signal 0-10V, 
DC, wahlweise auf Kessel oder Mischer 
wirksam im Normgehäuse 144 x 96 mm 
Digitalregler in Modultechnik -Analoge 
Bedienung für den Betreiber:
-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb
-	Wahl der gewünschten Betriebsart 
Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände 
für Kesselstufen, Pumpen und Mischer. 
Die große Anzeige informiert auch über 
Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle 
Funktionen. Die Regelung verfügt über 
einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr 
2050 und hat eine Gangreserve von 10 
Jahren. Alle Heizkreise können 
unterschiedlich programmiert werden - 
völlig getrennte Temperaturen und 
Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen 
Regelung und Bediener bzw. Techniker 
erfolgt mit Hilfe der gesamten Display 
oberfläche - 8 Zeilen aN 24 Zeichen.
Ein LON-Bus dient zum Informations-
Austausch unter mehreren Regelungen 
Bzw. mit evtl. vorhandener LON-Bus-
Gebäudeleittechnik oder PC. Ohne 
Hard- und Softwarehilfsmittel Können 
bis zu 5 Regelungen mit LON-Bus 
miteinander verbunden werden. Die 2-
adrig verdrillte abgeschirmte 
Datenbusleitung kann bis zu 900 m 
Lang sein.
Der Regler verfügt über folgende 
Funktionen: Totalabschaltung in den 
Heizpausen, autom. Sommer/Winter-Schaltung, 
Ferienprogramm, Frostschutzfunktion in 
jeder Betriebsart, Kesselanfahrschutz-
Schaltung, Pumpen- und Mischer-
Intervallschaltung ( Anti-
blockierschaltung ), Abfrage der An-
lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für 
Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom. 
Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere 
Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 4 
fest integrierten, frei programmierbaren 
Modulen. Die Kesselstufen werden 
witterungs- und/oderlast-abhängig, die 
Mischerkreise witterungs-oder konstant ( 
Festwertregler ) gesteuert. Jeder 
Mischerkreis kann mit einer getrennten 
Fernbedienung ausgerüstet werden. 
Kesselfogeumschaltung

Katalog
: OER08b    Seite: 736 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

ist möglich. Mit
Außenfühler ST 11.2

und 3-pol. Stecker, incl. je 2,50 m

Flexleitung ( 2
X 0,75 ) pro Fühler,

1 Stück ST 38.1
- Kesselfühler mit

Stecker Nr. 2

2 Stück ST 38.1
- Vorlauf-Tauchfühler

und Stecker Nr.
3 und Nr. 4

1 Stück ST 38.1
- Speicherfühler mit

Stecker- Nr.: 1.

Bestell-Nr.
: 189511

Typ
: CD 3 0 LON

MODULO

	Katalog: OER08b	Seite:  737    
Nummer	Kurztexte
189600	OERTLI   Dachzentrale   schwarz
DN  80/125,   Bausatz A,   bestehend aus:
Suchbegriff:	Dachzentrale
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	398	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentrale   schwarz
DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus:
1 x Revisions-T-Stück LAS DN80/125gerade
1 x Langmuffe LAS DN80/125 (Schiebestück
1 x Doppelrohr LAS DN80/125  500mm
1 x Dachdurchführung LAS DN80/125schwarz
1 x Schrägdachpfanne schwarz
1 x Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.:  189600

Katalog: OER08b	Seite:  738    

Nummer	Kurztexte
189601	OERTLI  Verbindungsleitung
LAS80/125   für  Optimat.   Kessel   z.   Schacht
Suchbegriff:	Verbindungsl.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	265	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung
LAS80/125 für Optimat. Kessel z. Schacht 
Bestell-Nr.: 189601

	Katalog: OER08b	Seite:  739    
Nummer	Kurztexte
189602	OERTLI   Schachtleitung  DN  80
Bausatz  D,   bestehend aus
Suchbegriff:	Schachtleitung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	275	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Schachtleitung DN 8 0 
Bausatz D, bestehend aus 1 x 
Auflageschiene 250mm 1 x 
Stützbogen DN 80 1 x Rohrschelle 
für Montagehilfe 3 x Rohr PPs DN 
80 2000mm
3 x Abstandshalter Kunststoff DN80, grau 1 
x Reinigungsrohr DN 80 gerade 1 x 
Schachtabdeckung DN 80 Bestell-Nr.:  189602

Katalog: OER08b           Seite: 740    
Nummer
Kurztexte

189603
OERTLI  Verbindungsleitung  DN80

Kessel-Schacht
,   Bausatz  C,   bestehend aus

Such begriff:
Verbindungsleit

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
101              per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Verbindungsleitung   DN80

Kessel-Schacht,   Bausatz   C,   bestehend  aus

-   1   x  T-Stück   DN   80  mit   Deckel

-   2   x   Rohr   PPs   DN   80   500mm

-   1   x   Belüftungsblende   DN   80

-   1   x  Tube   Gleitmittel

Zulassungsnummer:   Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:      189603

Katalog: OER08b	Seite:  741     

Nummer	Kurztexte
189604	OERTLI Revisions-T-Stück
DN80/125, Farbe RAL 9010
Suchbegriff:	Revisions-T-St.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	113	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Revisions-T-Stück
DN80/125, Farbe RAL 9010 
Zulassungsnummer: Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.: 189604

	Katalog: OER08b	Seite:  742    

Nummer
Kurztexte

189605
OERTLI   Reinigungsrohr  gerade

DN   80/125,   Farbe   RAL   9010

Such begriff:
Reinigungsrohr

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
90                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reinigungsrohr
gerade

DN   80/125,   Farbe   RAL
9010

Zulassungsnummer:   Z-7
.2-1622

Bestell-Nr.:    189605

Katalog: OER08b           Seite: 743    
Nummer
Kurztexte

189606
OERTLI   Doppelrohr   LAS   DN80/125

Länge   5 0 0mm,
Farbe  RAL   9010

Such begriff:
Doppelrohr

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
41                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr   LAS   DN80/125 
Länge   500mm,   Farbe   RAL   9010 Zulassungsnummer:   
Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:    189606

Katalog: OER08b           Seite: 744    
Nummer
Kurztexte

189607
OERTLI   Doppelrohr   LAS   DN   80/125

Länge   1000mm,
Farbe  RAL   9010

Such begriff:
Doppelrohr

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
71                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr   LAS   DN   80/125

Länge   1000mm,   Farbe   RAL   9010

Zulassungsnummer:   Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189607

Katalog: OER08b           Seite: 745    
Nummer
Kurztexte
189609
OERTLI   Luftansaugstück  DN80/125

für Außenwandmontage,   Farbe  RAL   9010

Suchbegriff:           Luftansaugstück

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    126              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Luftansaugstück   DN80/125 für 
Außenwandmontage,   Farbe   RAL   9010 Zulassungsnummer:   
Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:    189609

Katalog: OER08b	Seite:  746    

Nummer	Kurztexte
189610	OERTLI   Dachdurchführung
DN  80/125  mit   Schelle,   schwarz
Suchbegriff:	Dachdurchführ.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	137	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung
DN 80/125 mit Schelle, schwarz 
Zulassungsnummer: Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.: 189610

Katalog: OER08b	Seite:  747    

Nummer	Kurztexte
189611	OERTLI   Dachdurchführung
DN  80/125  mit   Schelle,   rot
Suchbegriff:	Dachdurchführ.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	137	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung
DN 80/125 mit Schelle, rot 
Zulassungsnummer: Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.: 189611

Katalog: OER08b           Seite:  748    
Nummer
Kurztexte
189612
OERTLI   Bogenstück   80/125   35   grd

konzentrisch

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     29                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   80/125   35   grd

konzentrisch

Bestell-Nr.:    189612

Katalog: OER08b	Seite:  749    

Nummer	Kurztexte
189613	OERTLI Bogen 45Grd LAS DN80/125
Farbe RAL 9010
Suchbegriff:	Bogen
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	31	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   45Grd  LAS   DN80/125 
Farbe   RAL   9010
Zulassungsnummer: Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.: 189613

Katalog: OER08b	Seite:  750    

Nummer	Kurztexte
189614	OERTLI Bogen 90Grd LAS DN80/125
Farbe RAL 9010
Suchbegriff:	Bogen
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	56	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   90Grd  LAS   DN80/125 
Farbe   RAL   9010
Zulassungsnummer: Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.: 189614

Katalog: OER08b           Seite:  751     
Nummer
Kurztexte

189615
OERTLI   Bogen   15   Grad
PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.
2-1622

Suchbegriff:           Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14
per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   15   Grad   PPs   DN   8 0 
Zulassungsnummer   Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:    
189615

Katalog: OER08b           Seite:  752    
Nummer
Kurztexte

189616
OERTLI   Bogen   3 0   Grad
PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.
2-1622

Suchbegriff:           Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14
per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   3 0   Grad   PPs   DN   8 0 
Zulassungsnummer   Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:    
189616

Katalog: OER08b           Seite:  753    
Nummer
Kurztexte

189617
OERTLI   Bogen   45   Grad
PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.
2-1622

Suchbegriff:           Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14
per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   4 5   Grad   PPs   DN   8 0 
Zulassungsnummer   Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:    
189617

Katalog: OER08b           Seite:  754    
Nummer
Kurztexte

189618
OERTLI   Bogen   87   Grad
PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.
2-1622

Suchbegriff:           Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14
per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   8 7   Grad   PPs   DN   8 0 
Zulassungsnummer   Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:    
189618

Katalog: OER08b           Seite:  755    
Nummer
Kurztexte

189619
OERTLI   Rohr
PPs   DN   80

Länge   5 0 0mm,
Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:
Rohr PPs DN 80

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
11                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohr PPS  DN 8 0

Länge   500mm,    Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189619

Katalog: OER08b           Seite:  756    
Nummer
Kurztexte

189620
OERTLI   Rohr   PPs   DN   8 0

Länge   1000mm,
Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:
Rohr PPs DN 80

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
16                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohr PPS  DN 8 0

Länge   1000mm,    Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189620

	Katalog: OER08b	Seite:  757    

Nummer
Kurztexte

189621
OERTLI   Rohr   PPs   DN   8 0

Länge   2 000mm,
Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:
Rohr PPs DN 80

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
23                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohr PPS  DN 8 0

Länge   2000mm,    Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189621

	Katalog: OER08b	Seite:  758    
Nummer	Kurztexte
189622	OERTLI  Abstandshalter  DN80
Kunststoff   grau,   Zul.Nr.   Z-7.2-1622
Suchbegriff:	Abstandshalter
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter   DN8 0
Kunststoff grau, Zul.Nr. Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.: 189622

	Katalog: OER08b	Seite:  759    
Nummer	Kurztexte
189623	OERTLI   Reinigungsrohr
PPs   gerade  DN80,   Zul.Nr.   Z-7.2-1622
Suchbegriff:	Reinigungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	30	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Reinigungsrohr
PPs gerade DN80, Zul.Nr. Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.: 189623

Katalog: OER08b           Seite:  760    
Nummer
Kurztexte

189624
OERTLI   Revisions-T-Stück

PPs   DN   80,    Zul
.Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:
Revisions-T-St

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
40                per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Revisions-T-Stück

PPs   DN   80,    Zul.Nr.    Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189624

Katalog: OER08b	Seite:  761     

Nummer	Kurztexte
189625	OERTLI Erweiterung PPs 80 mm
auf DN 100, Zul.Nr. Z-7.2.-1622
Suchbegriff:	Erweiterung PPs
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	33	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   PPs   8 0  mm
auf DN 100, Zul.Nr. Z-7.2.-1622 
Bestell-Nr.: 189625

	Katalog: OER08b	Seite:  762    
Nummer	Kurztexte
189626	OERTLI   Dachzentr.   rot   DN80/125
Bausatz A,   bestehend aus
Suchbegriff:	Dachzentr. rot
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	398	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentr.   rot   DN80/125 
Bausatz  A,   bestehend  aus
-	1   x   Revisions-T-Stück   LAS   DN   80/125
gerade
-	1 x Langmuffe LAS DN 80/125
(Schiebestück)
-	1 x Doppelrohr LAS DN 80/125  500mm
-	1 x Dachdurchführung LAS DN 80/125 rot
-	1 x Schrägdachpfanne rot
-	1 x Tube Gleitmittel 
Zulassungsnummer: Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.:  189626

Katalog: OER08b	Seite:  763    

Nummer	Kurztexte
189627	Grundbausatz  Aussenwand
Suchbegriff:	Grundbausatz AW
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	383	per Stck
Ausschreibungtext: Grundbausatz  Aussenwand

Katalog: OER08b           Seite: 764    
Nummer
Kurztexte

189628
OERTLI   Grundbausatz   flexibel,

bestehend aus

Such begriff:
Grundbausatz

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
137               per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI   Grundbausatz   flexibel,

bestehend  aus:

-   1   x   Schachtabdeckung  mit  Aufhängung

Flex   80

-   1   x   Karton Abstandshalter  blau,   4   Stk.

-   1   x   Stützbogen   DN   80

-   1   x Auflageschiene   250  mm

Zulassungsnummer:   Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:      189628

	Katalog: OER08b	Seite:  765    
Nummer	Kurztexte
189629	OERTLI Flexrohr 83mm
mit Einsteckende DN 80,  12,5mm
Suchbegriff:	Flexrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	419	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Flexrohr   8 3mm
mit Einsteckende DN 80,  12,5mm 
Zulassungsnummer Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.: 189629

	Katalog: OER08b	Seite:  766    
Nummer	Kurztexte
189630	OERTLI  Abstandshalter   83mm
Kunststoff   blau,   Zul.Nr.   Z-7.2-1622
Suchbegriff:	Abstandshalter
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	39	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter   83mm
Kunststoff blau, Zul.Nr. Z-7.2-1622 
Bestell-Nr.: 189630

Katalog: OER08b
Seite:  767    
Nummer
Kurztexte

189631
OERTLI   Einzugselement

für   Flexleitung  mit   Seil

Suchbegriff:           Einzugselement

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     152              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Einzugselement

für   Flexleitung  mit   Seil

Bestell-Nr.:    189631

Katalog: OER08b
Seite:  768    
Nummer
Kurztexte

189632
OERTLI   Anschlußstück   PPs   DN   80

mit   Meßöffnung
,    Zul.Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:
Anschlußstück

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
29                 per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Anschlußstück   PPs   DN 
mit  Meßöffnung,    Zul.Nr.    Z-7 
Bestell-Nr.:    189632
80 .2-
1622

Katalog: OER08b           Seite:  769    
Nummer
Kurztexte
189633
OERTLI  Belüftungsblende  DN80

Farbe  grau

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     29                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Belüftungsblende   DN8 0

Farbe   grau

Bestell-Nr.:    189633

Katalog: OER08b	Seite:  770    

Nummer	Kurztexte
189634	OERTLI   Langmuffe   LAS   DN   80/125
Schiebestück,   Farbe  RAL  9010
Suchbegriff:	Langmuffe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	55	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Langmuffe   LAS   DN   80/125 
Schiebestück,   Farbe   RAL   9010 
Zul.Nr. :   Z-7. 2-1622 Bestell-Nr.:    
189634

Katalog: OER08b           Seite:  771     
Nummer
Kurztexte

189635
OERTLI  Mauerblende  DN  125

Farbe   RAL   9010

Such begriff:
Mauerblende

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
21                 per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Mauerblende   DN   125

Farbe   RAL   9010

Bestell-Nr.:    189635

Katalog:
OER08b           Seite:  772    
Nummer
Kurztexte

189637
OERTLI   Stützbogen   PPs   DN   80

Zulassungsnummer   Z-7.2-1622

Suchbegriff:           Stützbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     20                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Stützbogen
PPs   DN   80

Zulassungsnummer
Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189637

Katalog: OER08b           Seite:  773    
Nummer
Kurztexte
189638
OERTLI   Schachtabdeckung  DN   8 0

unlackiert

Suchbegriff:           Schachtabdeck.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     49                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schachtabdeckung   DN   8 0

unlackiert

Bestell-Nr.:    189638

Katalog: OER08b	Seite:  774    

Nummer	Kurztexte
189640	OERTLI  Abschlußstück  oben
DN  80/125  mit   Dichtung   f.   Außenwandmonta
Suchbegriff:	ABSCHLUSSSTÜCK
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	45	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abschlußstück   oben
DN 80/125 mit Dichtung f. Außenwandmonta 
Zulassungsnummer: Z-7.2-1622 Bestell-Nr.: 
189640

	Katalog: OER08b	Seite:  775    
Nummer	Kurztexte
189642	OERTLI  Außenwandanschluß
DN  80/125,   z.direkten Ausblasen d.   Abgas
Suchbegriff:	Außenwandanschl
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	143	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Außenwandanschluß
DN 80/125, z.direkten Ausblasen d. Abgas 
über die Außenwand Farbe RAL 9010 Zul.-Nr.: 
Z-7.2-1622 Bestell-Nr.: 189642

Katalog: OER08b           Seite:  776    
Nummer
Kurztexte

189643
OERTLI  Abzweig

f.KaskadeDN80/125,87grd,    f.OPTIMAT   2000

Such begriff:
Abzweig

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
90                per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Abzweig

f.KaskadeDN80/125,87grd,    f.OPTIMAT   2000

Bestell-Nr.:    189643

Katalog: OER08b           Seite:  777    
Nummer
Kurztexte

189644
OERTLI  Abzweig

f.Kaskade   DN8 087   grd..
f.    OPTIMAT   2 000

Suchbegriff:           Abzweig

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      33
per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abzwei
Abzweig

f.Kaskade   DN8087   grd.,    f.   OPTIMAT   2000

Bestell-Nr.:    189644

	Katalog: OER08b	Seite:  778    
Nummer	Kurztexte
189649	OERTLI   Grundbausatz
f.Kaskade   OPTIMAT2 000   RAUMLUFTUNABHÄNGIG
Suchbegriff:	Grundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	580	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Grundbausatz
f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTUNABHÄNGIG 
bestehend aus:
-	Mauerblende
-	Doppelrohr   80/125     500  mm
-	Langmuffe
-	Revisionsstück gerade
-	2 x Doppelrohr 80/125  1000 mm
-	Abzweig 80/125  87 grd
-	T-Stück 80/125 mit Deckel 
Bestell-Nr.: 189649

	Katalog: OER08b	Seite:  779    
Nummer	Kurztexte
189650	OERTLI   Grundbausatz
f.Kaskade   OPTIMAT2 000   RAUMLUFTABHÄNGIG
Suchbegriff:	Grundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	202	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Grundbausatz
f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTABHÄNGIG 
bestehend aus:
-	Belüftungsblende
-	Rohr 80  500 mm
-	Revisionsstück geradee
-	2 x Rohr 80   1000 mm
-	Abzweig 80  87 grdDeckel
-	Abschlussdeckel mit Kondensatablauf 
Bestell-Nr.: 189650

Katalog: OER08b
Seite:  780    
Nummer
Kurztexte

189660
OERTLI  Belüftungsblende

mit   Schiebestück  DN   125

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     40                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Belüftungsblende

mit   Schiebestück   DN   125

Bestell-Nr.:    189660

	Katalog: OER08b	Seite:  781     
Nummer	Kurztexte
189661	OERTLI   Reinigungsrohr   PPs,
gerade mit  Schraubdeckel  DN  125
Suchbegriff:	Reinigungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	98	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Reinigungsrohr PPs DN 125 
gerade mit Schraubdeckel
Bestell-Nr.: 189661

Katalog: OER08b           Seite:  782    
Nummer
Kurztexte
189662
OERTLI   Kaskadenanschluss   PPs

DN   12 5,    DN   8 0

Suchbegriff:           Anschluss

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     75                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaskadenanschluss   PPs

DN   12 5   -   DN   8 0

Bestell-Nr.:    189662

	Katalog: OER08b	Seite:  783    
Nummer	Kurztexte
189663	OERTLI  Abschlussdeckel   PPs
DN  125  mit  Kondensatablauf  DN  32
Suchbegriff:	Abschlußdeckel
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	57	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abschlussdeckel   PPs
DN 125 mit Kondensatablauf DN 32
Bestell-Nr.: 189663

Katalog:
OER08b           Seite:  784    
Nummer
Kurztexte

189664
OERTLI   Rohrstück   PPs   500   mm  DN
125

Suchbegriff:           Rohrstück 
Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: 
Preis:                     29                per Stck 
Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück
PPs   500   mm  DN   125

Bestell-Nr.:    189664

Katalog: OER08b
Seite:  785    
Nummer
Kurztexte

189665
OERTLI   Rohrstück   PPs   1000   mm  DN   125

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     40                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück   PPs

1000   mm  DN   125

Bestell-Nr.:    189665

Katalog:
OER08b
Seite:  786    
Nummer
Kurztexte

189666
OERTLI   Rohrstück   PPs   2000   mm  DN
125

Suchbegriff:           Rohrstück 
Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: 
Preis:                     63                per Stck 
Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück
2000   mm  DN   125
PPs

Bestell-Nr.:    189666

Katalog: OER08b	Seite:  787    

Nummer	Kurztexte
189667	OERTLI Bogenstück PPs 15 ° DN 125
Suchbegriff:	Bogenstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	31	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs 
15   Grad   DN   125
Bestell-Nr.: 189667

Katalog: OER08b	Seite:  788    

Nummer	Kurztexte
189668	OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 125
Suchbegriff:	Bogenstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	31	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs 
30   Grad   DN   125
Bestell-Nr.: 189668

Katalog: OER08b	Seite:  789    

Nummer	Kurztexte
189669	OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 125
Suchbegriff:	Bogenstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	33	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs 
45   Grad   DN   125
Bestell-Nr.: 189669

Katalog:
OER08b           Seite:  790    
Nummer
Kurztexte

189670
OERTLI   Bogenstück   PPs   87,5   °   DN
125

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     33                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück
PPs

87,5   Grad   DN   125

Bestell-Nr.:    189670

	Katalog: OER08b	Seite:  791     
Nummer	Kurztexte
189671	OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs   DN   125
Suchbegriff:	Kaminanschlußb.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	77	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminanschlussbogen PPs   
DN   125
Bestell-Nr.: 189671

Katalog: OER08b           Seite:  792    
Nummer
Kurztexte
189672
OERTLI  Abstandhalter VA DN  125

Suchbegriff:           Abstandhalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     9                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter  VA  DN   125

Bestell-Nr.:    189672

Katalog: OER08b           Seite:  793    
Nummer
Kurztexte
189673
OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen  DN  125

Suchbegriff:           Kaminschachtab.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     171               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen   DN   125

Bestell-Nr.:    189673

	Katalog: OER08b	Seite:  794    

Nummer
Kurztexte

189674
OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 100/160 für
2 Geräte

Such begriff:
Grundbausatz

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
766     per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 100/160 für 2 Geräte

Raumluftunabhängig, bestehend aus:

1 Mauerblende

1 Langmuffe

2 Doppelrohre 1000 mm

1 Revisionsstück gerade

2 Erweiterungen

1 Kaskadenanschluss

1 Revisions-T-Stück

2 Doppelmuffe

1 Rohrstück PPs 150 mm

Bestell-Nr.: 189674

	Katalog: OER08b	Seite:  795    
Nummer	Kurztexte
189675	OERTLI   Grundbausatz   Kaskade
DN   100   für  2   Geräte
Suchbegriff:	Grundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	300	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Kaskade DN 100 
für 2 Geräte Raumluftabhängig, 
bestehend aus: 1 Belüftungsblende 
1 Revisionsstück gerade
1	Rohrstück PPs 500 mm
2	Kaskadenanschluss
2 Bogen PPs DN 80, 87 grd
1 Abschlussdeckel mit Ablauf DN 32
Bestell-Nr.: 189675

	Katalog: OER08b	Seite:  796    
Nummer	Kurztexte
189676	OERTLI   Grundbausatz   Kaskade
DN   125   für  2   Geräte
Suchbegriff:	Grundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	398	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Kaskade DN 125 
für 2 Geräte Raumluftabhängig, 
bestehend aus: 1 Belüftungsblende 
1 Revisionsstück gerade
1	Rohrstück PPs 500 mm
2	Kaskadenanschluss
2 Bogen PPs DN 80, 87 grd
1 Abschlussdeckel mit Ablauf DN 32
Bestell-Nr.: 189676

Katalog: OER08b
Seite:  797    
Nummer
Kurztexte

189677
OERTLI   Erweiterung

Abgasrohr,   DN   100   auf  DN  125

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     73                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung 
Abgasrohr DN   100   auf   DN   125

Bestell-Nr.:    189677

	Katalog: OER08b	Seite:  798    
Nummer	Kurztexte
189703	OERTLI  Witterungsgeführte
Regelung  CD   3 0  MODULO
Suchbegriff:	CD 30
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	947	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Witterungsgef ührte
Regelung CD 30 MODULO
im Normgehäuse 144x96 mm
Modulationssignal: 0-10 V DC,
Wahlweise auf Kessel oder
Mischer wirksam
Digitalregler in Modultechnik -
Analoge Bedienung für den Betreiber:
-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb
-	Wahl der gewünschten Betriebsart 
Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände 
für Kesselstufen, Pumpen und Mischer. 
Die große Anzeige informiert auch über 
Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle 
Funktionen. Die Regelung verfügt über 
einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr 
2050 und hat eine Gangreserve von 10 
Jahren. Alle Heizkreise können 
unterschiedlich programmiert werden - 
völlig getrennte Temperaturen und 
Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen 
Regelung und Bediener bzw. Techniker 
erfolgt mit Hilfe der gesamten Display 
oberfläche - 8 Zeilen aN 24 Zeichen.
Ein LON-Bus dient zum Informations-
austausch unter mehreren Regelungen, bzw, 
mit eventuell vorhandener Gebäude-
leittechnik oder Personal-Computer. Der 
Regler verfügt über folgende Funktionen: 
Totalabschaltung in den Heizpausen, autom. 
Sommer/Winter-Schaltung, Ferienprogramm, 
Frostschutzfunktion in jeder Betriebsart, 
Kesselanfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und 
Mischer-Intervallschaltung ( Anti-
blockierschaltung ), Abfrage der An-
lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für 
Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom. 
Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere 
Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 4 
fest integrierten, frei programmierbaren 
Modulen. Die Kesselstufen werden 
witterungs- und/oderlast-abhängig, die 
Mischerkreise witterungs-oder konstant ( 
Festwertregler ) gesteuert. Jeder 
Mischerkreis kann mit einer getrennten 
Fernbedienung ausgerüstet werden. 
Kesselfogeumschaltung ist möglich. Mit 
Außenfühler ST 11.2 und 3-pol. Stecker, 
incl. je 2,50 m Flexleitung ( 2 X 0,75 ) 
pro Fühler,
1	Stück ST 38.1 - Kesselfühler mit 
Stecker Nr: 2
2	Stück ST 38.1 - Vorlauf-Tauchfühler

	Katalog: OER08b	Seite:  799    

Nummer        Kurztexte

und Stecker
Nr
m
3 und Nr. 4

1 Stück ST
38
.
1
- 
Speicherfühler
mit

Stecker- Nr
. :
1

Bestell-Nr.

: 189703

Typ

: CD 30
MODULO

	Katalog: OER08b	Seite:  800    
Nummer	Kurztexte
189704	OERTLI CD 20 Modulo
im Normgehäuse 144x96 mm
Suchbegriff:	CD 20 Modulo
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	699	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Witterungsgeführte
Regelung CD 2 0 MODULO im Normgehäuse 
144x96 mm Digitalregler in Modultechnik -
Zusatzausgang 0-10 Volt Modulationssignal, 
einsetzbar für Brenner oder Kessel, die das 
0-10V-Signal verarbeiten können.
Analoge Bedienung für den Betreiber:
-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb
-	Wahl der gewünschten Betriebsart 
Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände 
für Kesselstufen, Pumpen und Mischer. 
Die große Anzeige informiert auch über 
Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle 
Funktionen. Die Regelung verfügt über 
einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr 
2050 und hat eine Gangreserve von 10 
Jahren. Alle Heizkreise können 
unterschiedlich programmiert werden - 
völlig getrennte Temperaturen und 
Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen 
Regelung und Bediener bzw. Techniker 
erfolgt mit Hilfe der gesamten Display 
oberfläche - 8 Zeilen á 24 Zeichen.
Der Regler verfügt über folgende 
Funktionen: Totalabschaltung in den 
Heizpausen, autom. Sommer/Winter- 
Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz 
funktion in jeder Betriebsart, Kessel 
anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und 
Mischer-Intervallschaltung ( Anti- 
blockierschaltung ), Abfrage der An 
lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für 
Kesselstufen, Pumpen und Mischer, 
autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. 
Mehrere Bedienersprachen, u.v.a. 
Lieferung mit 3 fest integrierten 
Modulen ( Brenner, Mischer- und 
Speicherlademodul ). Mit Außen-, 
Kessel-, Vorlauf- und Speicherfühler 
incl. je einem 3-poligen Stecker und 
2,5 m Flexleitung ( 2x0,75 ) pro 
Fühler. 
Typ	: CD 2 0 MODULO
Bestell-Nr.	: 189704

Katalog: OER08b	Seite:  801     

Nummer	Kurztexte
189708	OERTLI   Temperaturwächter
für  Schaltfeld  OE-tronic   3
Suchbegriff:	Temperaturwächt
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	27,5	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Temperaturwächter
für Schaltfeld OE-tronic 3 
30-90 °C einstellbar
Bestell-Nr.: 189708

	Katalog: OER08b	Seite:  802    
Nummer	Kurztexte
189749	OERTLI   Dachzentrale   schwarz
FLACHDACH,    DN   80/125,    Bausatz   A
Suchbegriff:	Dachzentrale
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	373	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentrale   schwarz 
FLACHDACH
DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus: 1 x 
Revisions-T-Stück LAS DN80/125gerade 1 x 
Langmuffe LAS DN80/125 (Schiebestück)
1 x Doppelrohr LAS DN80/125  500mm 1 x 
Dachdurchführung LAS DN80/125schwarz 1 x 
Schrägdachpfanne schwarz 1 x Tube 
Gleitmittel Bestell-Nr.:  189749

Katalog: OER08b

Seite:  803    

Nummer
Kurztexte
189750
OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 134

Erdgas, weiß, RAL 9010, 6,9 kW, 115 l

Suchbegriff:    GSH 134 R

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        740     per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

GSH 134 Erdgas, weiß, RAL 9010

2-fach emailliert, hochwertige Iso-

lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

Zündsicherung, eingebauter Piezo-

zünder.

Produkt-ID-Nr.      CE
0085 AR 0456

Nennwärmeleistung   kW
6,9

Inhalt            Ltr.
115

NL-Zahl 60°C
1,7

Betriebsdruck max. bar
10

Regelbereich        °C
40 - 70

Gasanschluß         R"
1/2

Breite              mm
480

Tiefe               mm
480

Höhe                mm
1210

Abgasanschluß       mm
80

Zugbedarf           PA
4

Gewicht             kg
58

Bestell-Nr.
189750

Typ
GSH 134 R

Katalog: OER08b

Seite:  804    

Nummer
Kurztexte
189752
OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 164

Erdgas, weiß, RAL 9010, 6,9 kW, 150 l

Suchbegriff:    GSH 164 R

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        885     per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

GSH 164 Erdgas, weiß, RAL 9010

2-fach emailliert, hochwertige Iso-

lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

Zündsicherung, eingebauter Piezo-

zünder.

Produkt-ID-Nr.      CE
0085 AR 0456

Nennwärmeleistung   kW
6,9

Inhalt            Ltr.
150

NL-Zahl 60°C
2,7

Betriebsdruck max. bar
10

Regelbereich        °C
40 - 70

Gasanschluß         R"
1/2

Breite              mm
480

Tiefe               mm
480

Höhe                mm
1465

Abgasanschluß       mm
80

Zugbedarf           PA
4

Gewicht             kg
68

Bestell-Nr.
189752

Typ
GSH 164 R

Katalog: OER08b

Seite:  805    

Nummer
Kurztexte

189754
OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 204

Erdgas, weiß, RAL 9010, 9,18 kW,
190 l

Suchbegriff:    GSH 204 R

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        1045    per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

GSH 204 Erdgas, weiß, RAL 9010

2-fach emailliert,
hochwertige Iso-

lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

rot RAL 3020, mit
Reinigungsflansch,

NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

Zündsicherung, eingebauter Piezo-

zünder.

Produkt-ID-Nr.
CE
0085 AR 0456

Nennwärmeleistung
kW
9,18

Inhalt
Ltr.
190

NL-Zahl 60°C

3,4

Betriebsdruck max
bar
10

Regelbereich
°C
40 - 70

Gasanschluß
R"
1/2

Breite
mm
480

Tiefe
mm
480

Höhe
mm
1780

Abgasanschluß
mm
80

Zugbedarf
PA
4

Gewicht
kg
89

Bestell-Nr.

189754

Typ

GSH 204 R

	Katalog: OER08b	Seite:  806    
Nummer	Kurztexte
189764	OERTLI   Grundbausatz  Abgasanlage
Aussenwand  DN   80/125,   2400  mm
Suchbegriff:	Grundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	626	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Grundbausatz
Abgasanlage Aussenwand
DN 80/125 bestehend aus:
1 Adapter für Aussenwandbogen
1 Aussenwandbogen
1 Luftansaugstück
1 Aussenwandrevision
1 Muffe für Dachdurchführung
1 Dachdurchführung schwarz
1 Schrägdachpfanne mit Bleischürze
1 Mauerblende
Gesamtlänge 2400 mm 
Bestell-Nr.: 189764

Katalog: OER08b           Seite:  807    
Nummer
Kurztexte
189766
OERTLI  Abgasadapter

DN   7 0   auf   DN   8 0

Suchbegriff:           Abgasadapter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     30                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasadapter

DN   7 0   auf   DN   8 0

Bestell-Nr.:    189766

Katalog: OER08b
Seite:  808    
Nummer
Kurztexte

1899181
REKORD  engmaschiger  Rost   für  Beheizung

mit   Holz/Holzbriketts   für  SH  Kessel

Suchbegriff:           Rost

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    93                per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   engmaschiger   Rost
für   Beheizung

mit   Holz/Holzbriketts   für
SH   Kessel

Bestell-Nr.                                :
1899181

Katalog: OER08b           Seite:  809    
Nummer
Kurztexte

190046
OERTLI   Isolierdeckel
für   SH36/250

550mm,   weiß   (2   Stück)

Suchbegriff:           Isolierdeckel

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      471
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Isolierdeckel   für   SH36/250

550mm,
weiß    (2   Stück)

Bestell-Nr.:    190046

Katalog: OER08b           Seite:  810    
Nummer
Kurztexte

190047
OERTLI   Isolierdeckel
für   SH36/210

450mm,   weiß   (2   Stück)

Suchbegriff:           Isolierdeckel

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      398
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Isolierdeckel   für   SH36/210

4 5 0mm,
weiß    (2   Stück)

Bestell-Nr.:    190047

Katalog: OER08b           Seite:  811     
Nummer
Kurztexte
190048
OERTLI   Soloschaltung

für   GSH   /   GSW

Suchbegriff:           Soloschaltung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     126              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Soloschaltung

für   GSH   /   GSW

Bestell-Nr.:    190048

	Katalog: OER08b	Seite:  812    
Nummer	Kurztexte
190049	OERTLI   Brauchwassermischer  DUCO  MIX
mit   Klemmringverschraubung  22   mm
Suchbegriff:	DUCO MIX
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	61	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Brauchwassermischer   DUCO  MIX 
mit   Klemmringverschraubung   22   mm
Bestell-Nr.:    190049

Katalog: OER08b	Seite:  813    

Nummer	Kurztexte
190125	OERTLI     Ausblasestutzen
für Außenwand  LAS,   weiß     DN  60/100
Suchbegriff:	Ausblasestutzen
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	115	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Ausblasestutzen
für Außenwand LAS, weiß  DN 60/100
Bestell-Nr.:  190125

Katalog: OER08b	Seite:  814    

Nummer	Kurztexte
190126	OERTLI   Dachdurchführung
LAS  mit  Wetterkragen,   schwarz     DN  60/100
Suchbegriff:	Dachdurchführun
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	160	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung
LAS mit Wetterkragen, schwarz  DN 60/100 
Bestell-Nr.:  190126

	Katalog: OER08b	Seite:  815    
Nummer	Kurztexte
190128	OERTLI Dachdurchführung LAS DN 60/100
mit Wetterkragen, rot
Suchbegriff:	Dachdurchführ.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	160	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung LAS DN 60/100 
mit Wetterkragen, rot
Bestell-Nr.:  190128

Katalog: OER08b	Seite:  816    

Nummer	Kurztexte
190133	OERTLI Anschluss-Stück
LAS mit Messöffnung für System 80/125
Suchbegriff:	Anschluss-Stück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	85	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss-Stück
LAS mit Messöffnung für System 80/125 
Bestell-Nr.: 190133

Katalog: OER08b	Seite:  817    

Nummer	Kurztexte
190134	OERTLI     Verlängerung  Rot   DN  60/100
für  Dachdurchführung  500  mm
Suchbegriff:	Verlängerung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	65	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung Rot DN 60/100 
für Dachdurchführung 500 mm
Bestell-Nr.:  190134

Katalog: OER08b	Seite:  818    

Nummer	Kurztexte
190135	OERTLI     Verlängerung  Schwarz   DN  60/100
für  Dachdurchführung  500  mm
Suchbegriff:	Verlängerung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	65	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung Schwarz DN 60/100 
für Dachdurchführung 500 mm
Bestell-Nr.:  190135

Katalog: OER08b	Seite:  819    

Nummer	Kurztexte
190136	OERTLI Verlängerung 1000 mm DN 60/100
für Dachdurchführung, rot
Suchbegriff:	Verlängerung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	87	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Verlängerung 1000 mm DN 60/100 
für Dachdurchführung, rot
Bestell-Nr.:  190136

	Katalog: OER08b	Seite:  820    
Nummer	Kurztexte
190137	OERTLI  Verlängerung 1000 mm  DN 60/100
für  Dachdurchführung, schwarz
Suchbegriff:	Verlängerung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	87	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung 1000 mm  DN 60/100 
für  Dachdurchführung, schwarz
Bestell-Nr.:  190137

Katalog: OER08b	Seite:  821     

Nummer	Kurztexte
190141	OERTLI   Temperaturfühler   PT   1000
für  Solarregelung  OETROSOL
Suchbegriff:	PT 1000
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	36	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Temperaturfühler
PT 1000 für Solarregelung OETROSOL
Bestell-Nr.: 190141

	Katalog: OER08b	Seite:  822    
Nummer	Kurztexte
190145	OERTLI  Umstellbausatz  von  Erd-
auf   Flüssiggas   für  GSH   134   und  GSH   164
Suchbegriff:	Umstellbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	26	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz von Erdauf 
Flüssiggas für GSH 134 und GSH 164
Bestell-Nr.: 190145

Katalog: OER08b
Seite:  823    
Nummer
Kurztexte

190146
OERTLI   Umstellbausatz   von   Erd-

auf   Flüssiggas
für   GSH/GSW   204

Such begriff:
Umstellbausatz

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
26                 per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Umstellbausatz   von
Erd-

auf   Flüssiggas   für   GSH/GSW
204

Bestell-Nr.:    190146

Katalog: OER08b           Seite:  824    
Nummer
Kurztexte
190233
OERTLI     Adapter

Reduzierung  DN   80/125   auf   DN   60/100

Suchbegriff:           Adapter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     90                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Adapter

Reduzierung   DN   80/125   auf   DN   60/100

Bestell-Nr.:      190233

Katalog: OER08b           Seite:  825    
Nummer
Kurztexte
190234
OERTLI   Erweiterung   PPs   60/80

(   exzentrisch   )

Suchbegriff:           Erweiterung PPs

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     24                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   PPs   60/8 0

(   exzentrisch   )

Bestell-Nr.:    190234

Katalog: OER08b	Seite:  826    

Nummer	Kurztexte
190239	OERTLI Verlängerung für Befestigungssche
für Doppelr. 160-300 mm, f. DN 125/160
Suchbegriff:	Verlängerung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	28	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung
für Befestigungsschelle mit verstell-
barem Achsabstand, für Doppelrohre 
160 - 300 mm, geeignet für Schellen 
DN 125 und 160.
Bestell-Nr.	:  190239

	Katalog: OER08b	Seite:  827    
Nummer	Kurztexte
190258	OERTLI     Elektro-Heizflansch   1,2,3,4,6   kW
für  Warmwasserspeicher  OB   800   -   1000
Suchbegriff:	Elektro-Heizfl.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	471	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Elektro-Heiz flansch
für Warmwasserspeicher OB 800 - 1000 
1,2,3,4 kW / 230 Volt oder 6 kW / 4 
00 Volt
Bestell-Nr.	:  190258

	Katalog: OER08b	Seite:  828    
Nummer	Kurztexte
190266	OERTLI   Dachzentrale   schwarz
DN  60/100,   Bausatz  A
Suchbegriff:	Dachzentrale sw
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	357	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentrale   schwarz
DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:
1	x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade
1	x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)
1	x Doppelrohr DN60/100 500mm
1	x Dachdurchführung DN60/100
1	x Schrägdachpfanne schwarz
1	x Tube Gleitmittel
Farbe: SCHWARZ 
Bestell-Nr.:  190266

	Katalog: OER08b	Seite:  829    
Nummer	Kurztexte
190267	OERTLI   Dachzentrale   rot
DN  60/100,   Bausatz  A
Suchbegriff:	Dachzentrale ro
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	357	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentrale   rot
DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:
1	x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade
1	x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)
1	x Doppelrohr DN60/100 500mm
1	x Dachdurchführung DN60/100
1	x Schrägdachpfanne rot
1	x Tube Gleitmittel
Farbe: ROT Bestell-Nr.:  
190267

	Katalog: OER08b	Seite:  830    

Nummer
Kurztexte

190268
OERTLI Dachzentrale schwarz

für FLACHDACH,
DN 60/100, Bausatz A

Such begriff:
Dachzentrale sw

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
326     per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI Dachzentrale schwarz für 
FLACHDACH DN 60/100, Bausatz A, 
bestehend aus:

1 x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade 
1 x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück) 
1 x Doppelrohr DN60/100 500mm 1 x 
Dachdurchführung DN60/100 1 x 
Flachdachkragen 1 x Tube Gleitmittel

Farbe: SCHWARZ

Bestell-Nr.:  190268

Katalog: OER08b
Seite: 831    
Nummer
Kurztexte

190269
OERTLI  Verbindungsleitung  DN  60/100

für Optimat.   Set  B  Kessel   zum Schacht

Suchbegriff:           Verbindungsleit

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    217              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung

DN   60/100   für  Optimat.

Set   B   Kessel   zum  Schacht

Länge:    640-740  mm

Bestell-Nr.:    190269

	Katalog: OER08b	Seite:  832    
Nummer	Kurztexte
190270	OERTLI  Verbindungsleitung  DN  60
für Optimat.   Set  C  Kessel   zum Schacht
Suchbegriff:	Verbindungsleit
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	85	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Verbindungsleitung DN 60 
für Optimat. Set C Kessel zum 
Schacht Länge: 1045 mm
Bestell-Nr.: 190270

	Katalog: OER08b	Seite:  833    
Nummer	Kurztexte
190271	OERTLI   Schachtleitung  DN  60
Bausatz   D,   Länge:   6370  mm
Suchbegriff:	Schachtleitung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	223	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Schachtleitung DN 60 
Bausatz D, bestehend aus 1 x 
Auflageschiene 250mm 1 x 
Stützbogen DN 60 1 x Rohrschelle 
für Montagehilfe 3 x Rohr PPs DN 
60 2000mm
3 x Abstandshalter Kunststoff DN60, grau 1 
x Reinigungsrohr DN 60 gerade 1 x 
Schachtabdeckung DN 60 Länge: 6370 mm
Bestell-Nr.:  190271

	Katalog: OER08b	Seite:  834    
Nummer	Kurztexte
190272	OERTLI   Schachtleitung  DN   125
Bausatz   D,   Länge:   6370  mm
Suchbegriff:	Schachtleitung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	792	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Schachtleitung DN 125 Bausatz 
D, bestehend aus 1 x Auflageschiene 
250mm 1 x Stützbogen DN 125 1 x 
Rohrschelle für Montagehilfe 3 x 
Rohr PPs DN 125 2000mm 3 x 
Abstandshalter Kunststoff DN 125 1 x 
Reinigungsrohr DN 125 gerade 1 x 
Schachtabdeckung DN 125 Länge: 6370 
mm
Bestell-Nr.:  190272

	Katalog: OER08b	Seite:  835    
Nummer	Kurztexte
190273	OERTLI   Grundbausatz   flexibel,   DN   100
Schachtabdeck.,   Stützbogen,   Auflagesch.
Suchbegriff:	Grundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	321	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz flexibel, DN 100 
bestehend aus :
-	1 x Schachtabdeckung mit Aufhängung 
Flex 100
-	1 x Karton Abstandshalter blau, 4 Stk.
-	1 x Stützbogen DN 100
-	1 x Auflageschiene 250 mm 
Zulassungsnummer: Z-7.2-1622
Bestell-Nr.:  190273

Katalog: OER08b
Seite: 836    
Nummer
Kurztexte

190274
OERTLI   Flexrohr  DN   100,    15   Meter

mit   Einsteckende  DN   100,   12,5mm

Suchbegriff:           Flexrohr

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    652              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flexrohr   DN   100,    15
Meter

mit   Einsteckende   DN   100,    12
, 5mm

Zulassungsnummer   Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    190274

	Katalog: OER08b	Seite:  837    
Nummer	Kurztexte
190275	OERTLI  Abstandshalter  DN   100
4   Stück,   Kunststoff  blau,
Suchbegriff:	Abstandshalter
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	41	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter   DN   100 
4   Stück,   Kunststoff  blau, 
Zul.-Nr.   Z-7.2-1622
Bestell-Nr.: 190275

Katalog: OER08b           Seite:  838    
Nummer
Kurztexte
190276
OERTLI   Einzugselement   DN   100

für   Flexleitung  mit   Seil

Suchbegriff:           Einzugselement

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     150              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Einzugselement   DN   100

für   Flexleitung  mit   Seil

Bestell-Nr.:    190276

Katalog: OER08b
Seite:  839    
Nummer
Kurztexte

190278
OERTLI  Revisionsstück

für   Flexrohr   DN   110

Suchbegriff:           Revisionsstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     279              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisionsstück

für   Flexrohr   DN   110

Bestell-Nr.:    190278

Katalog: OER08b
Seite:  840    
Nummer
Kurztexte

190279
OERTLI   Verbindungsstück

für   Flexrohr   DN   110

Suchbegriff:           Verbindungsstck

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     244              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsstück

für   Flexrohr   DN   110

Bestell-Nr.:    190279

Katalog: OER08b
Seite:  841     
Nummer
Kurztexte

190282
OERTLI     AW-Rohr   LAS

2 000   mm  DN   8 0/125

Suchbegriff:           AW-Rohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     135              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    AW-Rohr LAS

2000   mm  DN   80/125

Bestell-Nr.:      190282

Katalog: OER08b           Seite:  842    
Nummer
Kurztexte
190283
OERTLI     Adapter  Reduzierung

von   DN   8 0   auf   DN   6 0

Suchbegriff:           Adapter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     34                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Adapter   Reduzierung

von   DN   8 0   auf   DN   60

Bestell-Nr.:      190283

Katalog: OER08b	Seite:  843    

Nummer	Kurztexte
190300	OERTLI     Doppelrohr  DN   100   /   160
500  mm,   Farbe:   weiß
Suchbegriff:	Doppelrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	77	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Doppelrohr   DN   100   /   160 
500  mm,    Farbe:   weiß
Bestell-Nr.	:  190300

Katalog: OER08b	Seite:  844    

Nummer	Kurztexte
190301	OERTLI     Doppelrohr  DN   100   /   160
1000  mm,   Farbe  weiß
Suchbegriff:	Doppelrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	107	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Doppelrohr   DN   100   /   160 
1000  mm,   Farbe  weiß
Bestell-Nr.	:  190301

Katalog: OER08b	Seite:  845    

Nummer	Kurztexte
190303	OERTLI     Bogenstück  DN   100   /   160
45  grd,   Farbe  weiß
Suchbegriff:	Bogenstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	87	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   DN   100   /   160 
45   grd,    Farbe  weiß
Bestell-Nr.	:  190303

Katalog: OER08b	Seite:  846    

Nummer	Kurztexte
190304	OERTLI     Bogenstück  DN   100   /   160
90  grd,   Farbe  weiß
Suchbegriff:	Bogenstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	89	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   DN   100   /   160 
90   grd,    Farbe  weiß
Bestell-Nr.	:  190304

Katalog: OER08b	Seite:  847    

Nummer	Kurztexte
190305	OERTLI  Revisionsstück,   gerade
DN   100   /   160,   Farbe  weiß
Suchbegriff:	Revisionsstück,
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	143	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsstück,   gerade 
DN   100   /   160,   Farbe  weiß
Bestell-Nr.	:  190305

Katalog: OER08b	Seite:  848    

Nummer	Kurztexte
190306	OERTLI   Revisions-T-Stück  DN   100   /   160
Farbe weiß
Suchbegriff:	T-Stück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	182	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Revisions-T-Stück   DN   100   /   160 
Farbe  weiß
Bestell-Nr.	:  190306

Katalog: OER08b           Seite:  849    
Nummer
Kurztexte

190307
OERTLI   Langmuffe   (Schiebestück) 
DN   100   /   160,    Farbe  weiß

Suchbegriff:           Langmuffe Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     81                 
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Langmuffe    (Schiebestück) 
DN   100   /   160,    Farbe   weiß

Bestell-Nr.                            :      190307

	Katalog: OER08b	Seite:  850    
Nummer	Kurztexte
190308	OERTLI Verlängerung DN 100/160
für Dachdurchführung 500 mm, SCHWARZ
Suchbegriff:	Verlängerung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	108	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung   DN   100/160
für Dachdurchführung 500 mm, SCHWARZ,
Bestell-Nr.:  190308

	Katalog: OER08b	Seite:  851     
Nummer	Kurztexte
190309	OERTLI  Verlängerung   für
Dachdurchführung   500   mm,   ROT,   DN   100/160
Suchbegriff:	Verlängerung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	108	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung   für
Dachdurchführung 500 mm, ROT, DN 100/160 
Bestell-Nr.:  190309

Katalog: OER08b	Seite:  852    

Nummer	Kurztexte
190310	OERTLI   Dachdurchführung  DN   100   /   160
LAS  mit  Wetterkragen,   schwarz
Suchbegriff:	Dachdurchführ.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	238	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung DN 100 / 160 
LAS mit Wetterkragen, schwarz,
Bestell-Nr.:  190310

Katalog: OER08b	Seite:  853    

Nummer	Kurztexte
190311	OERTLI   Dachdurchführung
LAS  mit  Wetterkragen,   ROT  DN   100   /   160
Suchbegriff:	Dachdurchführ.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	238	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung
LAS mit Wetterkragen, ROT DN 100 / 160
Bestell-Nr.:  190311

Katalog: OER08b	Seite:  854    

Nummer	Kurztexte
190312	OERTLI  Wandfutter für LAS DN 100 / 160
Suchbegriff:	Wandfutter
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	24	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Wandfutter   für   LAS   DN   100   /   160
Bestell-Nr.	:  190312

Katalog: OER08b	Seite:  855    

Nummer	Kurztexte
190313	OERTLI     Befestigungsschelle
für   LAS     DN   100   /   160
Suchbegriff:	Befestigungssch
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	17	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Bef es tigungs schelle 
für   LAS     DN   100   /   160
Bestell-Nr.	:  190313

Katalog:
OER08b           Seite:  856    
Nummer
Kurztexte

190314
OERTLI   Doppelrohr   500   mm

DN   100/150   für  Außenwandmontage

Suchbegriff:           Außenwandrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     80                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr
500   mm

DN   100/150   AW   FÜR

Außenwandmontage
(OPTIMAT)

Bestell-Nr.:    190314

Katalog:
OER08b           Seite:  857    
Nummer
Kurztexte

190315
OERTLI   Doppelrohr   1000   mm

DN   100/150   für  Außenwandmontage

Suchbegriff:           Außenwandrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     117              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr
1000   mm

DN   100/150  AW   für

Außenwandmontage
(OPTIMAT)

Bestell-Nr.:    190315

Katalog:
OER08b           Seite:  858    
Nummer
Kurztexte

190316
OERTLI   Doppelrohr   2 000   mm

DN   100/150   für  Außenwandmontage

Suchbegriff:           Außenwandrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     217              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr
2000   mm

DN   100/150  AW   für

Außenwandmontage
(OPTIMAT)

Bestell-Nr.:    190316

Katalog: OER08b	Seite:  859    

Nummer	Kurztexte
190317	OERTLI     Muffe   für  Dachdurchführung
für   LAS     DN   100/160
Suchbegriff:	Muffe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	70	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Muffe   für   Dachdurchführung 
für   LAS     DN   100/160
Bestell-Nr.	:  190317

Katalog: OER08b	Seite:  860    

Nummer	Kurztexte
190318	OERTLI     Aussenwandrevision  gerade
DN   100   /   160,   Farbe  weiß
Suchbegriff:	Aussenwandrev.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	147	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Aussenwandrevision gerade 
DN 100 / 160, Farbe weiß
Bestell-Nr.	:  190318

Katalog: OER08b           Seite: 861    
Nummer
Kurztexte

190319
OERTLI    Adapter  für AW-Bogen

(Anschluss-Stück   ),      DN   100   /   160,
weiß

Suchbegriff:           Adapter

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    62                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Adapter für
AW-Bogen

(Anschluss-Stück   ), ,
DN   100   /   160,

Farbe  weiß

Bestell-Nr.
:      190319

Katalog:
OER08b           Seite:  862    
Nummer
Kurztexte

190320
OERTLI     AW-Bogen   DN   100   /   160,
9 0   grd

Farbe  weiß

Suchbegriff:           AW-Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     107              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    AW-Bogen
DN   100   /   160,    90   grd

Farbe   weiß

Bestell-Nr.
:      190320

Katalog: OER08b           Seite: 863    
Nummer
Kurztexte

190321
OERTLI     LAS   -   Rohr 
mit   Luftansaugung
DN   100   /   160 für 
AW,   Farbe weiß

Suchbegriff:           LAS - Rohr Rabattgruppe:       2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                    140              
per Stck Ausschreibungtext:OERTLI    LAS - Rohr DN 100 /  160
mit   Luftansaugung   für AW,   Farbe   weiß

Bestell-Nr.                           :      190321

	Katalog: OER08b	Seite:  864    
Nummer	Kurztexte
190322	OERTLI     oberer Abschluss   DN   100   /   160
mit   Dichtung,   Farbe  weiß
Suchbegriff:	Abschluss
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	61	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      oberer Abschluss   DN   100   /   160 mit   
Dichtung,   Farbe  weiß
Bestell-Nr.	:  190322

Katalog: OER08b	Seite:  865    

Nummer	Kurztexte
190323	OERTLI     Befestigungsschelle weiß
für   LAS     DN   100   /   160,      100   -   160   mm
Suchbegriff:	Befestigungssch
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	70	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Bef es tigungs schelle
für LAS  DN 100 / 160, verstellbarer 
Achsabstand, 100 - 160 mm, Farbe weiß
Bestell-Nr.	:  190323

Katalog: OER08b           Seite:  866    
Nummer
Kurztexte
190324
OERTLI     Anschlussstück  mit  Abgasmessung

PPs   DN   6 0

Suchbegriff:           Anschlussstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     23                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Anschlussstück  mit  Abgasmessung

PPs   DN   60

Bestell-Nr.:      190324

Katalog: OER08b           Seite: 867    
Nummer
Kurztexte
190329
OERTLI   Siphon   System  100/150

zur  Entwässerung von Abgasleitungen

Suchbegriff:           Entwässerung

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    21                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Siphon   zur   Entwässerung 
von Abgasleitungen für  das   System  100/150

Bestell-Nr.:    190329

Katalog: OER08b    
Seite: 868 Datum: 
07.08.2008

Nummer        Kurztexte
190337	OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit
für SUN 3000, 10 Liter Fertiggemisch
Suchbegriff:	Wärmeträgerfl.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	49	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Wärmeträgerf lüssigkeit
für SUN 3000, 10 Liter Fertiggemisch
Bestell-Nr.	:  190337

Katalog: OER08b    
Seite: 869 Datum: 
07.08.2008

Nummer        Kurztexte
190338	OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit
für SUN 3000, 20 Liter Fertiggemisch
Suchbegriff:	Wärmeträgerfl.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	88	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Wärmeträgerf lüssigkeit
für SUN 3000, 20 Liter Fertiggemisch
Bestell-Nr.	:  190338

	Katalog: OER08b	Seite:  870    
Nummer	Kurztexte
190349	OERTLI   Kaskadenanschluss   DN   100/150
(T-STÜCK)    87   Grd  mit   1   Muffe   für  OPTIMAT
Suchbegriff:	Kaskadenanschl.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	146	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Kaskadenanschluss (T-
STÜCK) DN 100/150 87 Grd mit 1 
Muffe für OPTIMAT
Bestell-Nr.: 190349

Katalog: OER08b	Seite:  871     

Nummer	Kurztexte
190350	OERTLI Erweiterung LAS DN 80/125-100/150
Adapter für Optimaten
Suchbegriff:	Adapter
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	118	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   LAS 
DN   80/125-100/150 
Adapter   für  Optimaten
Bestell-Nr.: 190350

	Katalog: OER08b	Seite:  872    
Nummer	Kurztexte
190356	OERTLI Raumgerät RFF 60 S/M
für Fernsteuerung über ext. Modem
Suchbegriff:	RFF 60 S/M
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	150	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Raumgerät   RFF   60   S/M
für Fernsteuerung über ext. Modem mit 
Betriebswahlschalter für Automatik-
Betrieb, Dauernd-Normal-Betrieb, Dauernd-
Absenkbetrieb, Korrektur des 
Raumtemperatur-Sollwertes + 3,0 Grad C. 
Für jeden Heizkreis kann ein Raumgerät 
eingesetzt werden. Anschluß an REA-Regelung 
über eine 4-adrige, abgeschirmte 
Datenbusleitung z. B. JY(St) 2x2x0,6. Bei 
Anschluß mehrerer Raumgeräte an eine REA-
Regelung erhält jede RFF605 eine andere 
Adresse mittels Codierschalter.
Bestell-Nr.:  190356

Katalog: OER08b           Seite:  873    
Nummer
Kurztexte

190366
OERTLI   Kondensathebepumpe   5/4

für  Optimat,   4,9   l/min,   4,3   m

Suchbegriff:           Kondensathebepu

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     264              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kondensathebepumpe   5/4

für   Optimat

Fördermenge   l/min
:    4,9

Förderhöhe                m
:    4,3

Bestell-Nr.
:    190366

	Katalog: OER08b	Seite:  874    
Nummer	Kurztexte
190370	OERTLI   Industrieregler  TROVIS
Typ   6497-03   für  Gasregelstationen
Suchbegriff:	Industrieregler
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1879	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Industrieregler  TROVIS
Typ 6497-03 für Gasregelstationen
Bestell-Nr.: 190370

	Katalog: OER08b	Seite:  875    
Nummer	Kurztexte
190371	OERTLI   Gleichstromwandler
für Gasübergabestationen
Suchbegriff:	Gleichstromwan
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	383	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gleichstromwandler 
für   Gasübergabestationen
Bestell-Nr.:    190371

	Katalog: OER08b	Seite:  876    
Nummer	Kurztexte
190372	OERTLI   Einschraubfühler   PT   1000
R  1/2"   für Gasübergabestationen
Suchbegriff:	Einschraubfühle
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1273	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Einschraubfühler   PT   1000
R 1/2 Zoll für Gasübergabestationen
Bestell-Nr.: 190372

	Katalog: OER08b	Seite:  877    
Nummer	Kurztexte
190383	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	521	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26
für einen Heizkreis ohne Mischer 
für Gaskessel GSR 130 / 140 und 
GVR 14 0 Pumpengruppe links vom 
Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 54
-	inkl. Anschlusskreuze EA 45
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190383

	Katalog: OER08b	Seite:  878    
Nummer	Kurztexte
190384	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	588	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26
für einen Heizkreis ohne Mischer 
für Gaskessel GSR 130/140 und GVR 
14 0 Pumpengruppe links vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	incl. Sicherheitsset EA 54
-	incl. Anschlusskreuze EA 45
-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190384

	Katalog: OER08b	Seite:  879    
Nummer	Kurztexte
190385	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	753	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26
für einen Heizkreis mit Mischer 
für Gaskessel GSR 130/140 und 
GVR 14 0 Pumpengruppe links vom 
Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	incl. Sicherheitsset EA 54
-	incl. Anschlusskreuze EA 45
-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190385

	Katalog: OER08b	Seite:  880    
Nummer	Kurztexte
190386	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	826	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26
für einen Heizkreis mit Mischer 
für Gaskessel GSR 130/140 und 
GVR 14 0 Pumpengruppe links vom 
Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	incl. Sicherheitsset EA 54
-	incl. Anschlusskreuze EA 45
-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190386

	Katalog: OER08b	Seite:  881     
Nummer	Kurztexte
190387	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1319	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26 
Für einen Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Gaskessel GSR 130/140 und GVR 14 0 
Pumpengruppe links vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	incl. Sicherheitsset EA 54
-	incl. Anschlusskreuze EA 45
-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inc. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190387

	Katalog: OER08b	Seite:  882    
Nummer	Kurztexte
190388	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1458	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0 
Pumpengruppe links vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40
-	elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	incl. Sicherheitsset EA 54
-	incl. Anschlusskreuze EA 45
-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inc. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190388

	Katalog: OER08b	Seite:  883    
Nummer	Kurztexte
190389	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1551	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 
Für zwei Heizkreise mit Mischer 
für Gaskessel GSR 130 / 140 und 
GVR 14 0 Pumpengruppe links vom 
Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60 
3-stufig
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	incl. Sicherheitsset EA 54
-	incl. Anschlusskreuze EA 45
-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inc. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190389

	Katalog: OER08b	Seite:  884    
Nummer	Kurztexte
190390	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1696	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26 
für zwei Heizkreise mit Mischer 
für Gaskessel GSR 130/140 und GVR 
14 0 Pumpengruppe links vom Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 54
-	inkl. Anschlusskreuze EA 45
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190390

	Katalog: OER08b	Seite:  885    
Nummer	Kurztexte
190391	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	548	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26
für einen Heizkreis ohne Mischer 
für Gaskessel GSR 130 / 140 und 
GVR 14 0 Pumpengruppe rechts vom 
Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 54
-	inkl. Anschlusskreuze EA 45
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190391

	Katalog: OER08b	Seite:  886    
Nummer	Kurztexte
190392	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	615	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26
für einen Heizkreis ohne Mischer 
für Gaskessel GSR 130/140 und GVR 
14 0 Pumpengruppe rechts vom 
Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 54
-	inkl. Anschlusskreuze EA 45
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190392

	Katalog: OER08b	Seite:  887    
Nummer	Kurztexte
190393	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	780	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26
für einen Heizkreis mit Mischer 
für Gaskessel GSR 130/140 und 
GVR 14 0 Pumpengruppe rechts vom 
Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 54
-	inkl. Anschlusskreuze EA 45
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190393

	Katalog: OER08b	Seite:  888    
Nummer	Kurztexte
190394	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	853	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26
für einen Heizkreis mit Mischer 
für Gaskessel GSR 130/140 und 
GVR 14 0 Pumpengruppe rechts vom 
Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 54
-	inkl. Anschlusskreuze EA 45
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190394

	Katalog: OER08b	Seite:  889    
Nummer	Kurztexte
190395	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1346	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0 
Pumpengruppe rechts vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40
-	elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl.	Sicherheitsset EA 54
-	inkl.	Anschlusskreuze EA 45
-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190395

	Katalog: OER08b	Seite:  890    
Nummer	Kurztexte
190396	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1485	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0 
Pumpengruppe rechts vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40
-	elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl.	Sicherheitsset EA 54
-	inkl.	Anschlusskreuze EA 45
-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190396

	Katalog: OER08b	Seite:  891     
Nummer	Kurztexte
190397	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1578	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 Für 
eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0 
Pumpengruppe rechts vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 54
-	inkl. Anschlusskreuze EA 45
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190397

	Katalog: OER08b	Seite:  892    
Nummer	Kurztexte
190398	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26
für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1723	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26 Für 
eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0 
Pumpengruppe rechts vom Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 54
-	inkl. Anschlusskreuze EA 45
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190398

	Katalog: OER08b	Seite:  893    
Nummer	Kurztexte
190399	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	548	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26
für einen Heizkreis ohne Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe 
links oder rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190157

	Katalog: OER08b	Seite:  894    
Nummer	Kurztexte
190400	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	615	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26
für einen Heizkreis ohne Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe 
links oder rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190400

	Katalog: OER08b	Seite:  895    
Nummer	Kurztexte
190401	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	780	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26
für einen Heizkreis mit Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU 
Pumpengruppe links oder rechts 
am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190401

	Katalog: OER08b	Seite:  896    
Nummer	Kurztexte
190402	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	853	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26
für einen Heizkreis mit Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU 
Pumpengruppe links oder rechts 
am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190402

	Katalog: OER08b	Seite:  897    
Nummer	Kurztexte
190403	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1346	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe links 
oder rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190403

	Katalog: OER08b	Seite:  898    
Nummer	Kurztexte
190404	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1485	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe links 
oder rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40
-	elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl.	Sicherheitsset EA 47
-	ohne.	Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190404

	Katalog: OER08b	Seite:  899    
Nummer	Kurztexte
190405	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1578	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 
Für zwei Heizkreise mit Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe 
links oder rechts am Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60 
3-stufig
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190405

	Katalog: OER08b	Seite:  900    
Nummer	Kurztexte
190406	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1723	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26 
für zwei Heizkreise mit Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe 
links oder rechts am Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190406

	Katalog: OER08b	Seite:  901     
Nummer	Kurztexte
190407	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	521	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26
für einen Heizkreis ohne Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe 
zentral am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190407

	Katalog: OER08b	Seite:  902    
Nummer	Kurztexte
190408	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	588	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26
für einen Heizkreis ohne Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe 
zentral am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190408

	Katalog: OER08b	Seite:  903    
Nummer	Kurztexte
190409	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	753	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26
für einen Heizkreis mit Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU 
Pumpengruppe zentral am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190409

	Katalog: OER08b	Seite:  904    
Nummer	Kurztexte
190410	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	826	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26
für einen Heizkreis mit Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU 
Pumpengruppe zentral am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190410

	Katalog: OER08b	Seite:  905    
Nummer	Kurztexte
190411	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1319	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe zentral 
am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190411

	Katalog: OER08b	Seite:  906    
Nummer	Kurztexte
190412	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1458	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe zentral 
am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40
-	elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl.	Sicherheitsset EA 47
-	ohne.	Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190412

	Katalog: OER08b	Seite:  907    
Nummer	Kurztexte
190413	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1551	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 
Für zwei Heizkreise mit Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe 
zentral am Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60 
3-stufig
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190413

	Katalog: OER08b	Seite:  908    
Nummer	Kurztexte
190414	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26
für Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1696	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26 
für zwei Heizkreise mit Mischer 
für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe 
zentral am Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset EA 47
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 190414

	Katalog: OER08b	Seite:  909    
Nummer	Kurztexte
190421	OERTLI   Schaltfeld  3000   für  HV-turbo
Mikro-Prozessorschaltfeld
Suchbegriff:	Schaltfeld 3000
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	906	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Schaltfeld 3000 für HV-turbo Mikro-
Prozessorschaltfeld, zwingend erforderlich 
für HV - turbo mit Druckgebläse. Bietet 
alle Funktionen zum Steuern eines 
Holzkessels inklusive 3-stufiger 
Gebläsereduzierung, Gluthaltung und der 
Steuerung der Kesselkreispumpe .
Weiterhin kann ein externer Öl-/Gas-
kessel sowie ein Umschaltventil in 
Abhängigkeit der Puffertemperatur 
geschaltet werden.
Leuchtdioden und LED-Anzeige sorgen für 
Informationen zum Betriebszustand bzw. 
Fehlermeldungen.
Lieferumfang: 2 Pufferfühler, ein 
Kesselfühler und AMP Steckverbindungen.
Bestell-Nr. 190421

Katalog: OER08b           Seite: 910    
Nummer
Kurztexte

190428
OERTLI Abdeckung  für
Pumpengruppe  weiß

(keine  Rücknahme  der
roten Abdeckung)

Suchbegriff:           Abdeckung

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    0
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Abdeckung   für   Pumpengruppe  weiß

(   eine
Rücknahme   der

roten i
Abdeckung   erfolgt   nicht   !    )

Bestell-Nr.:    190428

Katalog: OER08b           Seite:  911     
Nummer
Kurztexte
190435
OERTLI  Abgasreduzierung   PPs

DN   110/DN   80

Suchbegriff:           Abgasreduzier.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     21                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasreduzierung   PPs

DN   110/DN   80

Bestell-Nr.:    190435

Katalog: OER08b           Seite:  912    
Nummer
Kurztexte
190436
OERTLI  Revisionsbogen  DN  110

Suchbegriff:           Revisionsbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     87                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsbogen   DN   110

Bestell-Nr.:    190436

Katalog: OER08b           Seite: 913    
Nummer
Kurztexte
190443
OERTLI  Uhrenthermostat   813   HF  Set   1

FUNKÜBERTRAGUNG

Suchbegriff:           Uhrenthermostat

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    264              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Uhrenthermostat   813   HF,    Set   1,
funkgesteuert  mit   Empfänger   für Standardschaltfeld  
ohne   Regelung, GVR   14 0   N

Bestell-Nr.:    190443

	Katalog: OER08b	Seite:  914    
Nummer	Kurztexte
190466	OERTLI   Pufferspeicher   PS   800-2
ohne  eingebauten Wärmetauscher
Suchbegriff:	PS 800-2
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1139	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 800-2 
ohne eingebauten Wärmetauscher
-	Hochleistungs-Pufferspeicher
-	Speicher-Behälter aus hochwertigem 
Stahlblech mit einem schwarzen 
Rostschutzmittel beschichtet
-	Wärmedämmung aus 100 mm starkem 
Polyestervlies mit weißer 
umweltfreundlicher Polystyrol- 
Außenhaut
Inhalt:	800 1 
Bereitsch.-Verlust
bei t 45 K:	3,3 kWh/24h
Versandgewicht:	162 kg
Zul. Betriebsüberdruck
-	Speicher:	6 bar 
Zul.Vorlauftemperatur
-	Speicher:	95°C 
Gesamthöhe mit Isolierung:	1910 mm 
Gesamtdurchm. m. Isolierung:	1000 mm 
Durchmesser ohne Isolierung:	800 mm
Bestell-Nr.:	190466

	Katalog: OER08b	Seite:  915    
Nummer	Kurztexte
190467	OERTLI   Pufferspeicher   PS   1000-2
ohne  eingebauten Wärmetauscher
Suchbegriff:	PS 1000-2
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1273	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2 
ohne eingebauten Wärmetauscher
-	Hochleistungs-Pufferspeicher
-	Speicher-Behälter aus hochwertigem 
Stahlblech mit einem schwarzen 
Rostschutzmittel beschichtet
-	Wärmedämmung aus 100 mm starkem 
Polyestervlies mit weißer 
umweltfreundlicher Polystyrol- 
Außenhaut
Inhalt:	1000 1 
Bereitsch.-Verlust
bei t 45 K:	3,7 kWh/24h
Versandgewicht:	195 kg
Zul. Betriebsüberdruck
-	Speicher:	6 bar 
Zul.Vorlauftemperatur
-	Speicher:	95°C 
Gesamthöhe mit Isolierung:	2090 mm 
Gesamtdurchm. m. Isolierung:	1000 mm 
Durchmesser ohne Isolierung:	800 mm
Bestell-Nr.:	190467

	Katalog: OER08b	Seite:  916    
Nummer	Kurztexte
190468	OERTLI   Pufferspeicher   PS   1500-2
ohne  eingebauten Wärmetauscher
Suchbegriff:	PS 1500-2
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2111	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2 
ohne eingebauten Wärmetauscher
-	Hochleistungs-Pufferspeicher
-	Speicher-Behälter aus hochwertigem 
Stahlblech mit einem schwarzen 
Rostschutzmittel beschichtet
-	Wärmedämmung aus 100 mm starkem 
Polyestervlies mit weißer 
umweltfreundlicher Polystyrol- 
Außenhaut
Inhalt:	1500 1 
Bereitsch.-Verlust
bei t 45 K:	4,7 kWh/24h
Versandgewicht:	223 kg
Zul. Betriebsüberdruck
-	Speicher:	6 bar 
Zul.Vorlauftemperatur
-	Speicher:	95°C 
Gesamthöhe mit Isolierung:	2220 mm 
Gesamtdurchm. m. Isolierung:	1200 mm 
Durchmesser ohne Isolierung:	1000 mm
Bestell-Nr.:	190468

Katalog: OER08b

Seite:  917    

Nummer

Kurztext
e

190477

OERT
LI   
Millivo
ltkessel   
GS   
144   
NU 
Nennle
istung   
:   
12kW,   
Versan
dgew.:   
100kg

Suchbegriff:	GS 144 NU
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2225     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 144 NU 
Gußeiserner, bodenstehender 
Gasspezialkessel mit atmosphärischem 
Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel 
speziell für Gas-Regelstationen
-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis 
95%
-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den 
Gussblock und 110mm auf der 
Strömungssicherung.
-	Zündbrenner mit stetig brennender 
Zündflamme,
-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator 
für netzstromunabhängigen Betrieb
-	Piezozünder
-	Kesselthermostat,Thermometer, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit 
Goldkontakten.
Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar 
Kategorie: I2ELL Verpackung 
1 Paket
-	vollständig montierter und auf 
Erdgas E eingestellter Heizkessel.
Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:
4 bar
Maximale Vorlauftempatur:
90°C
werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:
75°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:
GS 144 NU
Nennleistung :
12 kW
Nennwärmebelastung :
13,4kW
Wasser-Inhalt :
8,8 Liter
Wassers.

Widerst. bei delta t=15K:
8 mbar
Zugbedarf :
3 Pa
Abgasmassenstrom Erdgas E:
13,9 g/s
Abgastemperatur:
80 °C
CO2-Gehalt:
4,0 %
Gasdurchsatz mit Erdgas E :
1,29 m3/h
Gasdurchsatz mit Erdgas LL:
1,46 m3/h
Versandgewicht:
100 kg

Bestell-Nr.:

190477

Katalog: OER08b

Seite:  918    

Nummer

Kurztext
e

190478

OERTLI 
Milliv
oltkes
sel GS 
145 NU 
Nennle
istung
: 
18kW, 
Versan
dgew.: 
118kg

Suchbegriff:	GS 145 NU
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2365     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 145 NU 
Gußeiserner, bodenstehender 
Gasspezialkessel mit atmosphärischem 
Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel 
speziell für Gas-Regelstationen
-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis 
95%
-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den 
Gussblock und 110mm auf der 
Strömungssicherung.
-	Zündbrenner mit stetig brennender 
Zündflamme,
-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator 
für netzstromunabhängigen Betrieb
-	Piezozünder
-	Kesselthermostat,Thermometer, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit 
Goldkontakten.
Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar 
Kategorie: I2ELL Verpackung 
1 Paket
-	vollständig montierter und auf 
Erdgas E eingestellter Heizkessel.
4
bar
9
0
°C
7
5
°C
110°C
G
S
145 NU
1
8
kW
2
0
, 1 kW
1
0
,5 L
1
4
mbar
3
Pa
1
5
, 3 g/s
8
0
°C
5
,
0 %
2
,
12 
m3/h
2
,
39 
m3/h
118 kg
Betriebsbedingungen 
Maximaler Betriebsdruck: 
Maximale Vorlauftempatur: 
werksseitig Begrenzung 
eingestellt auf: 
Sicherheitsthermostat:
Typ:
Nennleistung:
Nennwärmebelastung:
Wasser-Inhalt:
Wassers.Widerst.
bei delta t =15K:
Zugbedarf:
Abgasmassenstrom Erdgas E:
Abgastemperatur :
CO2-Gehalt:
Gasdurchsatz mit Erdgas E :
Gasdurchsatz mit Erdgas LL:
Versandgewicht:

Bestell-Nr.:

190478

Katalog: OER08b

Seite:  919    

Nummer

Kurztext
e

190479

OERT
LI   
Millivo
ltkessel   
GS   
146NU 
Nennle
istung:   
24kW,   
Versan
dgew.:   
135kg

Suchbegriff:	GS 146 NU
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2556     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 146NU 
Gußeiserner, bodenstehender 
Gasspezialkessel mit atmosphärischem 
Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel 
speziell für Gas-Regelstationen
-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis 
95%
-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den 
Gussblock und 110mm auf der 
Strömungssicherung.
-	Zündbrenner mit stetig brennender 
Zündflamme,
-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator 
für netzstromunabhängigen Betrieb
-	Piezozünder
-	Kesselthermostat,Thermometer, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit 
Goldkontakten.
Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar 
Kategorie: I2ELL Verpackung 
1 Paket
-	vollständig montierter und auf Erdgas 
E eingestellter Heizkessel.
Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:
4 bar
Maximale Vorlauftempatur:
90°C
werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:
75°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:
GS 146 NU
Nennleistung:
24 kW
Nennwärmebelastung:
2 6,7 kW
Wasser-Inhalt:
12,2 Liter
Wassers. Widerst.

bei delta t =15K:
22 mbar
Zugbedarf:
3 Pa
Abgasmassenstrom Erdgas E:
18,1 g/s
Abgastemperatur:
90 °C
CO2-Gehalt:
5,5 %
Gasdurchsatz mit Erdgas E:
2,81 m3/h
Gasdurchsatz mit Erdgas LL:
3,18 m3/h
Versandgewicht:
135 kg
Bestell-Nr.:
190479

Katalog: OER08b

Seite:  920    

Nummer

Kurztext
e

190480

OERTL
I 
Milli
voltk
essel 
GS 
147 
NU 
Nennle
istung
: 
30kW, 
Versan
dgew.: 
150kg

Suchbegriff:	GS 147 NU
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2743     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 147 NU 
Gußeiserner, bodenstehender 
Gasspezialkessel mit atmosphärischem 
Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel 
speziell für Gas-Regelstationen
-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis 
95%
-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den 
Gussblock und 110mm auf der 
Strömungssicherung.
-	Zündbrenner mit stetig brennender 
Zündflamme,
-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator 
für netzstromunabhängigen Betrieb
-	Piezozünder
-	Kesselthermostat,Thermometer, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit 
Goldkontakten.
Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar 
Kategorie: I2ELL Verpackung 
1 Paket
-	vollständig montierter und auf Erdgas 
E eingestellter Heizkessel.
Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:
4 bar
Maximale Vorlauftempatur:
90°C
werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:
75°C
Sicherheitsthermostat:
110°C
Typ:
GS 147 NU
Nennleistung:
30 kW
Nennwärmebelastung:
33,3 kW
Wasser-Inhalt:
13,92 Liter
Wassers.Widerst.

bei delta t =15K:
30 mbar
Zugbedarf:
3 Pa
Abgasmassenstrom Erdgas E:
22,2 g/s
Abgastemperatur:
90 °C
CO2-Gehalt:
5,5 %
Gasdurchsatz mit Erdgas E :
3,51 m3/h
Gasdurchsatz mit Erdgas LL:
3,96 m3/h
Versandgewicht:
150 kg
Bestell-Nr.:
190480

Katalog: OER08b

Seite:  921     

Nummer

Kurztext
e

190481

OERTL
I 
Milli
voltk
essel 
GS 
148 
NU 
Nennle
istung
: 
36kW, 
Versan
dgew.: 
168kg

Suchbegriff:	GS 148 NU
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        3022     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 148 NU 
Gußeiserner, bodenstehender 
Gasspezialkessel mit atmosphärischem 
Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel 
speziell für Gas-Regelstationen
-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis 
95%
-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den 
Gussblock und 110mm auf der 
Strömungssicherung.
-	Zündbrenner mit stetig brennender 
Zündflamme,
-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator 
für netzstromunabhängigen Betrieb
-	Piezozünder
-	Kesselthermostat,Thermometer, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit 
Goldkontakten.
Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar 
Kategorie: I2ELL Verpackung 
1 Paket
-	vollständig montierter und auf Erdgas 
E eingestellter Heizkessel.
4
ba
r

9
0
°C

7
5
°C

110°
C

G
S
148 NU
3
6
kW

3
9
,9
kW
1
5
,6
Lite
r
3
9
mbar
3
Pa

2
6
,4
g/s
100 
°
C
5
,
5 
%

4
,
20
m3/h
4
,
75
m3/h
168 kg
Betriebsbedingungen 
Maximaler Betriebsdruck: 
Maximale Vorlauftempatur: 
werksseitig Begrenzung 
eingestellt auf: 
Sicherheitsthermostat:
Typ:
Nennleistung:
Nennwärmebelastung:
Wasser-Inhalt:
Wassers. Widerst.
bei delta t =15K:
Zugbedarf:
Abgasmassenstrom Erdgas E:
Abgastemperatur:
CO2-Gehalt:
Gasdurchsatz mit Erdgas E :
Gasdurchsatz mit Erdgas LL:
Versandgewicht:

Bestell-Nr.:

190481

Katalog: OER08b

Seite:  922    

Nummer

Kurztext
e

190482

OERTL
I 
Milli
voltk
essel 
GS 
149 
NU 
Nennle
istung
: 
42kW, 
Versan
dgew.: 
183kg

Suchbegriff:	GS 149 NU
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        3426     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 149 NU 
Gußeiserner, bodenstehender 
Gasspezialkessel mit atmosphärischem 
Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel 
speziell für Gas-Regelstationen
-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis 
95%
-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den 
Gussblock und 110mm auf der 
Strömungssicherung.
-	Zündbrenner mit stetig brennender 
Zündflamme,
-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator 
für netzstromunabhängigen Betrieb
-	Piezozünder
-	Kesselthermostat,Thermometer, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit 
Goldkontakten.
Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar 
Kategorie: I2ELL Verpackung 
1 Paket
-	vollständig montierter und auf Erdgas 
E eingestellter Heizkessel.
4
ba
r

9
0
°C

7
5
°C

110°
C

G
S
149 NU
4
2
kW

4
6
,4
kW
1
7
,3
Lite
r
5
5
mbar
3
Pa

3
0
,6
g/s
100 
°
C
5
,
5 
%

4
,
88
m3/h
5
,
52
m3/h
183 kg
Betriebsbedingungen 
Maximaler Betriebsdruck: 
Maximale Vorlauftempatur: 
werksseitig Begrenzung 
eingestellt auf: 
Sicherheitsthermostat:
Typ:
Nennleistung:
Nennwärmebelastung :
Wasser-Inhalt:
Wassers. Widerst.
bei delta t =15K:
Zugbedarf:
Abgasmassenstrom Erdgas E:
Abgastemperatur:
CO2-Gehalt:
Gasdurchsatz mit Erdgas E :
Gasdurchsatz mit Erdgas LL:
Versandgewicht:

Bestell-Nr.:

190482

Katalog: OER08b
Seite:  923    
Nummer
Kurztexte

1904891
OERTLI  Adapter   CD  modulo   incl.   AM4

Such begriff:
Adapter

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
83                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Adapter-Kabelbaum
für   Einbau

eines   CD  modulo   -   Reglers
incl.   AM  4   -

Schnittstelle   für  Optimat
3000

Bestell-Nr.:    1904891

Katalog: OER08b	Seite:  924    

Nummer	Kurztexte
190490	OERTLI   2.   NT  Rücklaufanschluss
für  GSR  200   condens
Suchbegriff:	Rücklaufanschl.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	105	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   2.   NT-Rücklaufanschluss 
für   GSR  230   condens
Bitte bei der Bestellung immer angeben! 
Bestell-Nr.: 190490

Katalog: OER08b
Seite:  925    
Nummer
Kurztexte

190493
OERTLI   Gasdruckwächter

für  GSR200   condens

Suchbegriff:           Gasdruckwächter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     145              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasdruckwächter

für   GSR200   condens

Bestell-Nr.:190493

Katalog: OER08b           Seite: 926    
Nummer
Kurztexte
190494
OERTLI   Zuluftfilter

mit   Zuluftstutzen     GSR200   condens

Suchbegriff:           Zuluftfilter

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    336              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Zuluftfilter
mit   Zuluftstutzen     GSR200   condens

z.B.    für  die   Baustellenaufstellung  mit 
Schwebepartikeln  in  der Ver-
brennngsluft

Bestell-Nr.:190494

Katalog: OER08b	Seite:  927    

Nummer	Kurztexte
190495	OERTLI   Betriebsmeldeplatine  AM3-10
für  GSR200   condens
Suchbegriff:	AM3-10
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	78	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Betriebsmeldeplatine  AM3-10 
für   GSR200   condens
zur Weiterleitung von Betriebsmeldungen 
an ein Gebäudeleitsystem
Bestell-Nr.:190495

	Katalog: OER08b	Seite:  928    
Nummer	Kurztexte
190496	OERTLI EPROM für OECOSUN 750
für Kombination mit OEtronic-3 Schaltf.
Suchbegriff:	EPROM OECOSUN
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	98	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  EPROM
für OECOSUN 750 für Kombination mit 
Kessel mit OEtronic-3 Schaltfeld
Best.-Nr.         : 190496

Katalog: OER08b
Seite:  929    
Nummer
Kurztexte

190497
OERTLI   Flachdichtung

für  Revisionsdeckel   DN   60/80

Suchbegriff:           Flachdichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     4                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdichtung   für

Revisionsdeckel   DN   60/80

Bestell-Nr.:    190497

Katalog: OER08b	Seite:  930    

Nummer	Kurztexte
190498	OERTLI   Flachdichtung
für  Revisionsdeckel   DN   110-200
Suchbegriff:	Flachdichtung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdichtung   für
Revisionsdeckel DN 110 - 200
Bestell-Nr.: 190498

Katalog: OER08b           Seite:  931     
Nummer
Kurztexte
190499
OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN   60

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     5                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   60

Bestell-Nr.:    190499

Katalog: OER08b           Seite:  932    
Nummer
Kurztexte
190500
OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN   80

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     5                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   8 0

Bestell-Nr.:    190500

Katalog: OER08b           Seite:  933    
Nummer
Kurztexte
190501
OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN   110

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     8                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   110

Bestell-Nr.:    190501

Katalog: OER08b           Seite:  934    
Nummer
Kurztexte
190502
OERTLI   Lippendichtung

für  PPs-Abgasrohre  DN  125

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung

Für   PPs-Abgasrohre   DN   125

Bestell-Nr.:    190502

Katalog: OER08b           Seite:  935    
Nummer
Kurztexte
190504
OERTLI   Reduzierung   160/110

Suchbegriff:           Reduzierung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     40                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reduzierung   DN   150/110

Bestell-Nr.:    190504

Katalog: OER08b           Seite:  936    
Nummer
Kurztexte
190505
OERTLI   Reduzierung   160/125

Suchbegriff:           Reduzierung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     57                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reduzierung   DN   150/125

Bestell-Nr.:    190505

Katalog: OER08b	Seite:  937    

Nummer	Kurztexte
190514	OERTLI  Befestigungsschelle  LAS     DN  100
Suchbegriff:	Befestigungssch
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Befestigungsschelle   LAS 
DN   60/100   weiß
Bestell-Nr.:    190514

	Katalog: OER08b	Seite:  938    
Nummer	Kurztexte
190517	OERTLI  Uhrenthermostat   RAM  811   TOP
Suchbegriff:	Uhrenthermostat
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	140	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Uhrenthermostat   RAM   811   TOP 
für   GKR   140   N
Bestell-Nr.: 190517

Katalog: OER08b           Seite:  939    
Nummer
Kurztexte
190544
OERTLI  Revisionsbogen  DN  125

Suchbegriff:           Revisionsbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     94                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsbogen   DN   125

Bestell-Nr.:    190544

Katalog: OER08b           Seite:  940    
Nummer
Kurztexte
190545
OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN   160

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     18                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   150

Bestell-Nr.:    190545

Katalog: OER08b	Seite:  941     

Nummer	Kurztexte
190546	OERTLI  Rohrschelle Montagehilfe
für   PPs   Rohr   DN   125
Suchbegriff:	Rohrschelle
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrschelle  Montagehilfe 
für   PPs   Rohr   DN   125
Bestell-Nr.: 190546

Katalog: OER08b	Seite:  942    

Nummer	Kurztexte
190547	OERTLI  Rohrschelle Montagehilfe
für   PPs   Rohr   DN   16 0
Suchbegriff:	Rohrschelle
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	14	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrschelle  Montagehilfe 
für   PPs   Rohr   DN   150
Bestell-Nr.: 190547

Katalog:
OER08b           Seite:  943    
Nummer
Kurztexte

190548
OERTLI   Rohrstück   PPs   500   mm  DN
200

Suchbegriff:           Rohrstück 
Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: 
Preis:                     145              per Stck 
Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück
PPs   500   mm  DN   200

Bestell-Nr.:    190548

Katalog: OER08b
Seite:  944    
Nummer
Kurztexte

190549
OERTLI   Rohrstück   PPs   1000   mm  DN   200

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     188              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück   PPs

1000   mm  DN   200

Bestell-Nr.:    190549

Katalog: OER08b
Seite:  945    
Nummer
Kurztexte

190550
OERTLI   Rohrstück   PPs   2000   mm  DN   200

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     286              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück   PPs

2000   mm  DN   200

Bestell-Nr.:    190550

Katalog: OER08b
Seite:  946    
Nummer
Kurztexte

190551
OERTLI   Bogenstück   PPs   15   °   DN   200

Suchbegriff:           Bogenstück Rabattgruppe:        
2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
203              per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs 
15   Grad   DN   200

Bestell-Nr.:    190551

Katalog: OER08b	Seite:  947    

Nummer	Kurztexte
190552	OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 200
Suchbegriff:	Bogenstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	203	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs 
3 0   Grad   DN   2 00
Bestell-Nr.: 190552

Katalog: OER08b	Seite:  948    

Nummer	Kurztexte
190553	OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 200
Suchbegriff:	Bogenstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	211	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs 
4 5   Grad   DN   2 00
Bestell-Nr.: 190553

Katalog:
OER08b           Seite:  949    
Nummer
Kurztexte

190554
OERTLI   Bogenstück   PPs   87,5   °   DN
200

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     266              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück
PPs

87,5   Grad   DN   200

Bestell-Nr.:    190554

	Katalog: OER08b	Seite:  950    
Nummer	Kurztexte
190555	OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs   DN  200
Suchbegriff:	Kaminanschlußb.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	378	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminanschlussbogen PPs   
DN   200
Bestell-Nr.: 190555

	Katalog: OER08b	Seite:  951     
Nummer	Kurztexte
190556	OERTLI   Reinigungsrohr   PPs,
gerade mit  Schraubdeckel  DN 200
Suchbegriff:	Reinigungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	200	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Reinigungsrohr PPs DN 200 
gerade mit Schraubdeckel
Bestell-Nr.: 190556

	Katalog: OER08b	Seite:  952    
Nummer	Kurztexte
190557	OERTLI   Revisionsbogen  DN  200
PPs     87,5   °,   mit   Deckel
Suchbegriff:	Revisionsbogen
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	391	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsbogen   DN   200 
PPs      87,5   ° mit   Deckel
Bestell-Nr.: 190557

Katalog: OER08b
Seite:  953    
Nummer
Kurztexte

190558
OERTLI  Belüftungsblende

mit   Schiebestück  DN  200

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     98                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Belüftungsblende

mit   Schiebestück   DN   200

Bestell-Nr.:    190558

Katalog: OER08b           Seite:  954    
Nummer
Kurztexte
190559
OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit   Wetterkragen  DN  200

Suchbegriff:           Kaminschachtab.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     352              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen   DN   200

Bestell-Nr.:    190559

Katalog: OER08b           Seite:  955    
Nummer
Kurztexte
190560
OERTLI  Abstandhalter VA DN  200

Suchbegriff:           Abstandhalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     49                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter  VA  DN   200

Bestell-Nr.:    190560

Katalog: OER08b           Seite:  956    
Nummer
Kurztexte
190561
OERTLI   Erweiterung  DN   160/200

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     161               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   DN   160/200

Bestell-Nr.:    190561

Katalog: OER08b	Seite:  957    

Nummer	Kurztexte
190562	OERTLI  Rohrschelle Montagehilfe
für   PPs   Rohr   DN  2 00
Suchbegriff:	Rohrschelle
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	20	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrschelle  Montagehilfe 
für   PPs   Rohr   DN   200
Bestell-Nr.: 190562

Katalog: OER08b           Seite:  958    
Nummer
Kurztexte
190563
OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN  200

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     20                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   2 00

Bestell-Nr.:    190563

Katalog: OER08b
Seite:  959    
Nummer
Kurztexte

190573
OERTLI   Kaskadenanschluß

PPs   DN   160-DN   110

Suchbegriff:           Kaskadenanschlu

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     173              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaskadenanschluss

PPs   DN   150-DN   110

Bestell-Nr.:    190573

	Katalog: OER08b	Seite:  960    
Nummer	Kurztexte
190574	OERTLI Abschlußdeckel  DN  125
m.   Kondensatablauf   f.   DN  160
Suchbegriff:	Abschlußdeckel
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	124	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Abschlussdeckel DN 125 mit 
Kondensatablauf f. DN 150
Bestell-Nr.: 190574

	Katalog: OER08b	Seite:  961     
Nummer	Kurztexte
190575	OERTLI Anschlussadapter  LAS
Optimat   3065   und  3090
Suchbegriff:	Anschlussadapt.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	75	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussadapter für den 
Anschluss konzentrischer LAS 
Abgasrohrsysteme DN 110/150 an 
OPTIMAT 3065 und 3090
Bestell-Nr.: 190575

	Katalog: OER08b	Seite:  962    
Nummer	Kurztexte
190577	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  305   condens
Suchbegriff:	GSR 305 condens
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	16208	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  305   cond. 
von   56   kW  -   282   kW
-	Gas- Brennwert- Standkessel für 
geschlossene Warmwasserzentral - 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Wärmetauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständigen Aluminium / 
Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach 
zugänglich über Kontroll- und 
Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche,
-	hohes Modulationsverhältnis zwischen 
20% und 100%.
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund- 
regelung für gleichbleibende, 
optimierte Verbrennung höchste 
Energieausnutzung und emissionsarmer 
Betrieb über den gesamten Leistungs 
bereich.
-	Für Erdgas E, und LL geeignet.
-	Geeignet für raumluftabhängigen und 
raumluftunabhängigen Betrieb.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem, 
automatischen Neustart.
-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den 
steckerfertigen Einbau einer 
witterungsgeführten Regel. CD Modulo 
in Verbindung mit Interface für 0-10 V 
Ansteuerung.
-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn 
oder links zugänglich montierbar.
-	Der Kessel wurde für einen max. 
heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6 
bar konstruiert und wird komplett 
montiert geliefert.
Komplette Funktionsprüfung im Werk 
durch Testcomputer.
-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte 
Abgasklappe (Option) zur 
rauchgasseitigen Absperrung bei 
Überdruckanlagen.
Gas-Kategorie II2 ELL.
-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas 
H,Wobbe - Index
15,0 kWh/m3 eingestellt.
-	Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

Katalog: OER08b

Seite:  963    

Nummer

Kurztext
e

und  C83x.
Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck: 6 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110
C,
Elektroanschluss 230 V AC / 50 Hz,
Schutzart IP 20
Lieferumfang:
Komplett montiert auf Bodengestell mit
Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische
Anschlüsse je nach Kesselausführung
links oder rechts bei Bestellung
angeben.
Heizungsmanager mit Kesselregelung und
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen
bauseits),
Wassermangelsicherung mittels
Temperatursensoren,
Manometer,Abgastemperaturfühler,
Frostschutzeinrichtung, Siphon.
Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

GSR 305 Condens
Typ:
Nennwärmeleistung
51 - 261 kW 
56 - 282 kW
bei tV / tR 75 / 60°
bei tV / tR 40 / 30°
Nennwärmebelastung (Hu): 54 - 2 69 kW
Kesselwirkungsgrad (Hu)
75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%
Normnutzungsgrad,75/60°C:  bis 107,1%
bis 109,6% 
17 - 100mbar 
2 9 m_/h
<	60 mg/kWh
<	20 mg/kWh
150 Pa
10 Pa 453 
kg/h 91 
kg/h
57 °C 
65 °C
32°C 
45°C
9,0% 
110°
20 - 95°C 
0,8 bar 
6,0 bar 
49 Liter
Normnutzungsgrad,40/30°C:
Gasvordruck Erdgas:
Gasdurchsatz:
Schadstoffemission NOx:
CO: 
Verfügbarer Förderdruck
Volllast: Verfügbarer 
Förderdruck
Teillast:
Abgasmassenstrom Volllast: 
Abgasmassenstrom Teillast: 
Abgastemperatur Volllast
(75/60°C) min.: max. : 
Abgastemperatur Volllast
(40/30°C) min.: 
max. : CO2-Gehalt
(Volllast und Teillast): 
Max. Wassertemperatur
(Absicherungsgrenze): 
Betriebstemperaturen
Heizkreis: Betriebsdruck 
min.: Betriebsdruck max.: 
Kesselwasserinhalt: 
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 10°C):   452 (45,2) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 20°C):   113 (11,3) mbar (kPa)

	Katalog: OER08b	Seite:  964    

Nummer        Kurztexte

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:
12 - 303 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt:
60 dB(A)

Abgasanschluss:
250 mm

Zuluftanschluss:
250 mm

Gasanschluss:
RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:
NW 80,DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:
360 Kg

Bestell-Nr.:
190577

	Katalog: OER08b	Seite:  965    
Nummer	Kurztexte
190578	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  306   condens
Suchbegriff:	GSR 306 condens
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	18144	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  306   cond. 
von   71   kW  -   353   kW
-	Gas- Brennwert- Standkessel für 
geschlossene Warmwasserzentral - 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Wärmetauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständigen Aluminium / 
Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach 
zugänglich über Kontroll- und 
Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche,
-	hohes Modulationsverhältnis zwischen 
20% und 100%.
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund- 
regelung für gleichbleibende, 
optimierte Verbrennung höchste 
Energieausnutzung und emissionsarmer 
Betrieb über den gesamten 
Leistungsbereich.
-	Für Erdgas E, und LL geeignet.
-	Geeignet für raumluftabhängigen und 
raumluftunabhängigen Betrieb.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem,
automatischen Neustart.
-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den 
steckerfertigen Einbau einer 
witterungsgeführten Regel. CD Modulo 
in Verbindung mit Interface für 0-10 V 
Ansteuerung.
-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn 
oder links zugänglich montierbar.
-	Der Kessel wurde für einen max. 
heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6 
bar konstruiert und wird komplett 
montiert geliefert. Komplette 
Funktionsprüfung im Werk durch 
Testcomputer.
-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte 
Abgasklappe (Option) zur rauchgas- 
seitigen Absperrung bei Überdruckan 
lagen .
-	Gas-Kategorie II2 ELL.
-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas 
H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 
eingestellt.

Katalog: OER08b

Seite:  966    

Nummer

Kurztext
e

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x 
und C83x.
Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	6 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C, 
Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz, 
Schutzart:         IP 20
Lieferumfang:
Komplett montiert auf Bodengestell mit
Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische
Anschlüsse je nach Kesselausführung
links oder rechts bei Bestellung
angeben.
Heizungsmanager mit Kesselregelung und
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen
bauseits),
Wassermangelsicherung mittels
Temperatursensoren,
Manometer,Abgastemperaturfühler,
Frostschutzeinrichtung, Siphon.
Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

GSR 306 Condens
Typ:
65 - 327 kW 
71 - 353 kW
Nennwärmeleistung bei tV / tR 75 / 
60° bei tV / tR 40 / 30° 
Nennwärmebelastung (Hu): 68 - 336 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu)
bis 107,1% 
bis 109,6% 
100 mbar
75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5% 
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4% 
Normnutzungsgrad, 7 5/60 °C: 
Normnutzungsgrad,40/30°C: 
Gasvordruck Erdgas:     17 
Gasdurchsatz:	36 m_/h
Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh
CO:  < 20 mg/kWh
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 565 kg/h 
Abgasmassenstrom Teillast: 114 kg/h 
Abgastemperatur Volllast (75/60°C)
min.: 57 °C
max.: 65 °C Abgastemperatur 
Volllast (40/30°C)
min.: 32 °C
max.: 4 5°C
9,0%
110 °C
20 - 95°C 
0,8 bar 
6,0 bar 
60 Liter
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast) 
Max. Wassertemperatur 
(Absicherungsgrenze): 
Betriebstemperaturen
Heizkreis: Betriebsdruck 
min.: Betriebsdruck max.: 
Kesselwasserinhalt: 
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 10°C): 440 (44) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 20°C): 110 (11) mbar (kPa) 
Elektrische Leistungsaufnahme ohne
Pumpe:       12 - 34 0 W Mittlerer 
Geräuschpegel 1 Meter vom

	Katalog: OER08b	Seite:  967    

Nummer        Kurztexte

Kessel entfernt
: 60 dB(A)

Abgasanschluss:
250 mm

Zuluftanschluss:
250 mm

Gasanschluss:
RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch: NW 80,
DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:
410 Kg

Bestell-Nr.:
190578

	Katalog: OER08b	Seite:  968    
Nummer	Kurztexte
190579	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  307   condens
Suchbegriff:	GSR 307 condens
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	19976	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  307   cond. 
von   84   kW  -   427   kW
-	Gas- Brennwert- Standkessel für 
geschlossene Warmwasserzentral - 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Wärmetauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständigen Aluminium / 
Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach 
zugänglich über Kontroll- und 
Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit Metall 
vliesoberfläche,
-	hohes Modulationsverhältnis zwischen 
20% und 100%.
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund- 
regelung für gleichbleibende, 
optimierte Verbrennung höchste 
Energieausnutzung und emissionsarmer 
Betrieb über den gesamten 
Leistungsbereich.
-	Für Erdgas E, und LL geeignet.
-	Geeignet für raumluftabhängigen und 
raumluftunabhängigen Betrieb.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem,
automatischen Neustart.
-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den 
steckerfertigen Einbau einer 
witterungsgeführten Regel. CD Modulo 
in Verbindung mit Interface für 0-10 V
Ansteuerung.
-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn 
oder links zugänglich montierbar.
-	Der Kessel wurde für einen max. 
heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6 
bar konstruiert und wird komplett 
montiert geliefert.
-	Komplette Funktionsprüfung im Werk 
durch Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte 
Abgasklappe (Option) zur rauchgas- 
seitigen Absperrung bei Überdruckan 
lagen.
-	Gas-Kategorie II2 ELL.
-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas 
H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

Katalog: OER08b

Seite:  969    

Nummer

Kurztext
e

eingestellt.
- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x 
und C83x.
Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	6 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C, 
Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz, 
Schutzart:         IP 20
Lieferumfang:
Komplett montiert auf Bodengestell mit
Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische
Anschlüsse je nach Kesselausführung
links oder rechts bei Bestellung
angeben.
Heizungsmanager mit Kesselregelung und
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen
bauseits),
Wassermangelsicherung mittels
Temperatursensoren,
Manometer,Abgastemperaturfühler,
Frostschutzeinrichtung, Siphon.
Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

GSR 307 Condens
Typ:
Nennwärmeleistung
7 9 - 3 95 kW 
84 - 427 kW
bei tV / tR 75 / 60°
bei tV / tR 40 / 30°
Nennwärmebelastung (Hu): 82 - 4 04 kW
Kesselwirkungsgrad (Hu)
75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%
bis 107,1% 
bis 109,6%
17  - 100 mbar
4 3 m_/h
< 60 mg/kWh
Normnutzungsgrad, 7 5/60°C:
Normnutzungsgrad,40/30 °C:
Gasvordruck Erdgas:
Gasdurchsatz:
Schadstoffemission NOx
CO:  < 20 mg/kWh
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 680 kg/h 
Abgasmassenstrom Teillast: 138 kg/h 
Abgastemperatur Volllast
(75/60°C) min.: 57 °C 
max.: 65 °C 
Abgastemperatur Volllast
(40/30°C) min.: 32°C 
max.: 4 5°C
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast) 9,0% 
Max. Wassertemperatur
110°C 
20-95°C 
0,8 bar 
6,0 bar 
71 Liter
(Absicherungsgrenze): 
Betriebstemperaturen Heizkreis 
Betriebsdruck min.: 
Betriebsdruck max.: 
Kesselwasserinhalt: 
Wasserseitiger Widerstand
(kPa)
(DT = 10°C):  480 (48) mbar 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 20°C):  120 (12) mbar (kPa) 
Elektrische Leistungsaufnahme ohne
Pumpe:        12 - 47 0 W Mittlerer 
Geräuschpegel 1 Meter vom

Katalog: OER08b
Seite: 970    
Nummer                      Kurztexte

Kessel   entfernt:
60   dB(A)

Abgasanschluss:
250  mm

Zuluftanschluss:
250  mm

Gasanschluss:
RP   2"   IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:
NW   80,

DIN   2576   -   PN   10

Montagegewicht:
460   Kg

Bestell-Nr.:
190579

	Katalog: OER08b	Seite:  971     
Nummer	Kurztexte
190580	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  308   condens
Suchbegriff:	GSR 308 condens
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	21911	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  308   cond. 
von   9 8   kW  -   4 99   kW
-	Gas- Brennwert- Standkessel für 
geschlossene Warmwasserzentral - 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Wärmetauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständigen Aluminium / 
Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach 
zugänglich über Kontroll- und 
Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit Metall 
vliesoberfläche,
-	hohes Modulationsverhältnis zwischen 
20% und 100%.
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund- 
regelung für gleichbleibende, 
optimierte Verbrennung höchste 
Energieausnutzung und emissionsarmer 
Betrieb über den gesamten 
Leistungsbereich.
-	Für Erdgas E, und LL geeignet.
-	Geeignet für raumluftabhängigen und 
raumluftunabhängigen Betrieb.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelab schaltungen mit anschließen 
dem, automatischen Neustart.
-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den 
steckerfertigen Einbau einer 
witterungsgeführten Regel. CD Modulo 
in Verbindung mit Interface für 0-10 V 
Ansteuerung.
-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn 
oder links zugänglich montierbar.
-	Der Kessel wurde für einen max. 
heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6 
bar konstruiert und wird komplett 
montiert geliefert. Komplette 
Funktionsprüfung im Werk durch 
Testcomputer.
-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte 
Abgasklappe (Option) zur rauchgas- 
seitigen Absperrung bei Überdruckan 
lagen .
-	Gas-Kategorie II2 ELL.
-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas 
H,Wobbe - Index 15,0 Wh/m3 
eingestellt.

Katalog: OER08b

Seite:  972    

Nummer

Kurztext
e

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x und 
C83x.
Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	6 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C, 
Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz, 
Schutzart:        IP 20
Lieferumfang:
Komplett montiert auf Bodengestell mit 
Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische 
Anschlüsse je nach Kesselausführung links 
oder rechts bei Bestellung angeben.
Heizungsmanager mit Kesselregelung und 
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen 
bauseits),Wassermangelsicherung mittels 
Temperatursensoren, Manometer, 
Abgastemperaturfühler, Frostschutzein-
richtung, Siphon.
Produkt-ID-Nr. 0063BP3474
Typ:	GSR 308 Condens
Nennwärmeleistung
bei tV / tR 75 / 60° : 92 - 462 kW 
bei tV / tR 40 / 30° : 98 - 499 kW 
Nennwärmebelastung (Hu): 95 - 471 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu)
75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5 % 
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4% 
Normnutzungsgrad,75/60°C: bis 107,1% 
Normnutzungsgrad,40/30°C: bis 109,6% 
Gasvordruck Erdgas: 17 - 100 mbar 
Gasdurchsatz:	50 m /h
Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh
CO:  < 20 mg/kWh
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 793 kg/h 
Abgasmassenstrom Teillast: 160 kg/h 
Abgastemperatur Volllast
(75/60°C) min.: 57 °C 
max.: 65 °C 
Abgastemperatur Volllast
(40/30°C) min.: 32°C 
max.: 4 5°C
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0% 
Max. Wassertemperatur
(Absicherungsgrenze):   110°C 
Betriebstemperaturen
Heizkreis:	20 - 95°C
Betriebsdruck min.:       0,8 bar 
Betriebsdruck max.:       6,0 bar 
Kesselwasserinhalt:       82 Liter 
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 10°C):   440 (44) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 20°C):   110 (10) mbar (kPa) 
Elektrische Leistungsaufnahme ohne 
Pumpe:      12 - 600 W Mittlerer 
Geräuschpegel 1 Meter vom Kessel 
entfernt: 60 dB(A)

Artikelliste
lang
Katalog
: OER08b
Seite: 973    
Nummer
Kurztexte

Abgasanschluss:
250  mm

Zuluftanschluss:
250  mm

Gasanschluss:
RP   2"   IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:
NW   8 0,DIN
2576   -   PN   10

Montagegewicht:
510   Kg

Bestell-Nr.:
190580

	Katalog: OER08b	Seite:  974    
Nummer	Kurztexte
190581	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  309   condens
Suchbegriff:	GSR 309 condens
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	23520	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  309   cond. 
von   113   kW  -   573   kW
-	Gas- Brennwert- Standkessel für 
geschlossene Warmwasserzentral - 
heizungsanlagen mit einer max. 
Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Wärmetauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständigen Aluminium / 
Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach 
zugänglich über Kontroll- und 
Wartungsklappe.
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche,
-	hohes Modulationsverhältnis zwischen 
20% und 100%.
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund- 
regelung für gleichbleibende, 
optimierte Verbrennung höchste 
Energieausnutzung und emissionsarmer 
Betrieb über den gesamten Leistungs 
bereich.
-	Für Erdgas E, und LL geeignet.
-	Geeignet für raumluftabhängigen und 
raumluftunabhängigen Betrieb.
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem, 
automatischen Neustart.
-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den 
steckerfertigen Einbau einer 
witterungsgeführten Regel. CD Modulo 
in Verbindung mit Interface für 0-10 V 
Ansteuerung.
-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn 
oder links zugänglich montierbar.
-	Der Kessel wurde für einen max. 
heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6 
bar konstruiert und wird komplett 
montiert geliefert.
-	Komplette Funktionsprüfung im Werk 
durch Testcomputer.
-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte 
Abgasklappe (Option) zur rauchgas- 
seitigen Absperrung bei Überdruckan 
lagen .
-	Gas-Kategorie II2 ELL.
-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas 
H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 
eingestellt.
-	Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

Katalog: OER08b

Seite:  975    

Nummer

Kurztext
e

und  C83x.
Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	6 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C, 
Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz, 
Schutzart:         IP 20
Produkt-ID-Nr. 0063BP3474
Lieferumfang:
Komplett montiert auf Bodengestell mit 
Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische 
Anschlüsse je nach Kesselausführung links 
oder rechts bei Bestellung angeben.
Heizungsmanager mit Kesselregelung und 
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen bauseits), 
Wassermangelsicherung mittels 
Temperatursensoren, Manometer, 
Abgastemperaturfühler, Frostschutzein-
richtung, Siphon.
Typ:	GSR 309 Condens
Nennwärmeleistung
bei tV / tR 75 / 60° : 106 - 531 kW 
bei tV / tR 40 / 30° : 113 - 573 kW 
Nennwärmebelastung (Hu): 109 - 539 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu)
75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5 % 
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4% 
Normnutzungsgrad,75/60°C: bis 107,1% 
Normnutzungsgrad,40/30°C: bis 109,6% 
Gasvordruck Erdgas: 17 - 100 mbar 
Gasdurchsatz:	57 m_/h
Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh
CO:  < 20 mg/kWh
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 907 kg/h 
Abgasmassenstrom Teillast: 183 kg/h 
Abgastemperatur Volllast
(75/60°C) min.: 57 °C 
max.: 65 °C 
Abgastemperatur Volllast
(40/30°C) min.: 32 °C 
max.: 4 5 °C
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast):9,0% 
Max. Wassertemperatur (Absicherungsgrenze): 
110° Betriebstemperaturen
Heizkreis:	20 - 95°C
Betriebsdruck min.:     0,8 bar 
Betriebsdruck max.:     6,0 bar 
Kesselwasserinhalt:     93 Liter 
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 10°C): 500 (50) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(dT = 20°C): 125 (12,5) mbar (kPa) 
Elektrische Leistungsaufnahme ohne
Pumpe:       12 - 858 W Mittlerer 
Geräuschpegel 1 Meter vom Kessel 
entfernt:  60 dB(A) Abgasanschluss:   
250 mm

	Katalog: OER08b	Seite:  976    

Nummer        Kurztexte

Zuluftanschluss:
250 mm

Gasanschluss:
RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:
NW 80,DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:
560 Kg

Bestell-Nr.:
190581

	Katalog: OER08b	Seite:  977    
Nummer	Kurztexte
190582	OERTLI   Gasbrennwertk.GSR  312   DUO  condens
Suchbegriff:	GSR 312 DUO con
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	34812	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Optimat   GSR  312   DUO   condens 
von   94   -   706   kw
-	Gas- Brennwert- Standkessel bestehend 
aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen 
Abgassammler für geschlossene 
Warmwasserzentralheizungsanlagen mit 
einer max. Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Wärmetauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständigen Aluminium/ 
Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach 
zugänglich über Kontroll- und 
Wartungsklappe
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche,
hohes Modulationsverhältnis zwischen 15% 
und 100%
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege- 
lung für gleichbleibende, optimierte 
Verbrennung höchste Energieausnutzung 
und emissionsarmer Betrieb über den 
gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas 
E, und LL geeignet
-	Geeignet für raumluftabhängigen und 
raumluftunabhängigen Betrieb
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem, 
automatischen Neustart
-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den 
steckerfertigen Einbau einer 
witterungsgeführten Regelung CD 
Modulo in Verbindung mit Interface für 
0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder 
wahlweise nach rechts und links oder 
von vorn zugänglich montierbar.
-	Der Kessel wurde für einen max. 
heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6 
bar konstruiert und wird komplett 
montiert geliefert. Komplette 
Funktionsprüfung im Werk durch 
Testcomputer.
-	Kaskadengeeignet durch Motor 
gesteuerte Abgas-klappe (im 
Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas- 
seitigen Absperrung bei 
Überdruckanlagen.
-	Gas-Kategorie II2 ELL.
-	Der Kessel ist werksseitig auf 
Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 
eingestellt.

Katalog: OER08b

Seite:  978    

Nummer

Kurztext
e

-	Gerätetyp: B23, C33x, C53x, 
C63x und C83x
-	Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	6 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C 
Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz 
Schutzart:        IP 20
Lieferumfang:
Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett
montiert auf Bodengestell mit Laufrädern
und Stehbolzen, Hydraulische
Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter
Ausführung.
Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort
einfach zu montieren.
Heizungsmanager mit Kesselregelung und
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen
bauseits), Wassermangelsicherung mittels
Temperatursensoren, Manometer,
Abgastemperaturfühler,
Frostschutzeinrichtung, Siphon.
Zuluftsammler ist Zubehör
Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:
Nennwärmeleistung: 
bei tV / tR 75/60°: 
bei tV / tR 50/30°:

GSR 312 DUO condens
87 - 654 kW 
94 - 706 kW

bis 109,6% 
17 - 100 mbar 72 
m_/h < 60 mg/kWh
Nennwärmebelastung (Hu): 91 - 672 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu): 75/60°C 
(Volllast - Teillast):   bis 98,5 % 
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4% 
Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1% 
Normnutzungsgrad, 40/30°C: Gasvordruck 
Erdgas: Gasdurchsatz: Schadstoffemission 
Nox:
CO:  < 20 mg/kWh 
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 1.130 kg/h 
Abgasmassenstrom Teillast: 153 kg/h 
Abgastemperatur Volllast (75/60° C)
min.: 57° C
max. : 65 ° C Abgastemperatur 
Volllast (40/30° C)
min.: 32° C
max.: 45° C
9,0%
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast) 
Max.Wassertemperatur
110° C
20 - 90° C 
0,8 bar 
6,0 bar 
120 Liter
(Absicherungsgrenze) 
Betriebstemperaturen
Heizkreis: Betriebsdruck 
min.: Betriebsdruck max.: 
Kesselwasserinhalt: 
Wasserseitiger Widerstand
mbar (kPa)
(DT = 10°C):     440 (44) 
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 20°C):     110 (11) mbar (kPa)

	Katalog: OER08b	Seite:  979    
Nummer	Kurztexte
Elektrische Leistungsaufnahme ohne
Pumpe:	24 - 694 W
Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom 
Kessel entfernt: 63 dB(A) 
Abgasanschluss:    350 mm 
Zuluftanschluss:   2 x 250 mm 
Gasanschluss:      2 x RP 2" IG Vor-
/Rücklaufanschluss Flansch: 2 x NW 
80, DIN 2576 - PN 10 Montagegewicht:    
820 Kg Bodenfläche:       2,4 m2
Bestell-Nr.        190582

	Katalog: OER08b	Seite:  980    
Nummer	Kurztexte
190583	OERTLI   Gasbrennwertk.GSR  314   DUO  condens
Suchbegriff:	GSR 314 DUO con
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	38699	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Optimat   GSR  314   DUO   condens 
von   131   -   854   kW
-	Gas- Brennwert- Standkessel bestehend 
aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen 
Abgassammler für geschlossene 
Warmwasserzentralheizungsanlagen mit 
einer max. Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Wärmetauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständigen Aluminium/ 
Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach 
zugänglich über Kontroll- und 
Wartungsklappe
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche, hohes 
Modulationsverhältnis zwischen 15% und 
100%
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund- 
regelung für gleichbleibende, 
optimierte Verbrennung höchste 
Energieausnutzung und emissionsarmer 
Betrieb über den gesamten Leistungs 
bereich. Für Erdgas E, und LL 
geeignet
-	Geeignet für raumluftabhängigen und 
raumluftunabhängigen Betrieb
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem,
automatischen Neustart
-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den 
steckerfertigen Einbau einer 
witterungsgeführten Regelung CD 
Modulo in Verbindung mit Interface für 
0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder 
wahlweise nach rechts und links oder 
von vorn zugänglich montierbar.
-	Der Kessel wurde für einen max. 
heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6 
bar konstruiert und wird komplett 
montiert geliefert. Komplette 
Funktionsprüfung im Werk durch 
Testcomputer.
-	Kaskadengeeignet durch Motor 
gesteuerte Abgas-klappe (im 
Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas- 
seitigen Absperrung bei 
Überdruckanlagen.
-	Gas-Kategorie II2 ELL. Der Kessel ist 
werksseitig auf Erdgas H,Wobbe - Index

Katalog: OER08b

Seite:  981     

Nummer

Kurztext
e

15,0 kWh/m3 eingestellt.
-	Gerätetyp: B23, C33x, C53x, 
C63x und C83x
-	Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	6 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C 
Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz 
Schutzart:        IP 20
Lieferumfang:
Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett 
montiert auf Bodengestell mit Laufrädern 
und Stehbolzen, Hydraulische Anschlüsse 
und Gasanschluss in doppelter Ausführung.
Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort 
einfach zu montieren. Heizungsmanager mit 
Kesselregelung und Pumpenansteuerung 
(Umwälzpumpen bauseits), Wassermangel-
sicherung mittels Temperatursensoren, 
Manometer, Abgastemperaturfühler, 
Frostschutzeinrichtung, Siphon. 
Zuluftsammler ist Zubehör
Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:
Nennwärmeleistung: 
bei tV / tR 75/60°: 
bei tV / tR 50/30°:

GSR 314 DUO condens
123- 790 kW 
131 - 854 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 128 - 808 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu):
75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5% 
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4% 
Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1% 
Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6% 
Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar 
Gasdurchsatz:	86 m_/h
Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh
CO:  < 20 mg/kWh
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 1.360 kg/h 
Abgasmassenstrom Teillast: 215 kg/h 
Abgastemperatur Volllast (75/60° C)
min.: 57° C
max. : 65 ° C Abgastemperatur 
Volllast (40/30° C)
min.: 32° C
max.: 45° C
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0% 
Max.Wassertemperatur (Absicherungsgrenze): 
110° C Betriebstemperaturen Heizkreis:
20 - 90° C
Betriebsdruck min.:   0,8 bar 
Betriebsdruck max.:   6,0 bar 
Kesselwasserinhalt:   142 Liter 
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 10°C): 480 (48) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 20°C): 120 (12) mbar (kPa)

	Katalog: OER08b	Seite:  982    
Nummer	Kurztexte
Elektrische Leistungsaufnahme ohne
Pumpe:       2 4 - 98 0 W Mittlerer 
Geräuschpegel 1 Meter vom Kessel 
entfernt: 63 dB(A) Abgasanschluss:    
350 mm Zuluftanschluss:   2 x 250 mm 
Gasanschluss:      2 x RP 2" IG Vor-
/Rücklaufanschluss Flansch: 2 x NW 
80, DIN 2576 - PN 10 Montagegewicht:    
920 Kg Bodenfläche:       2,8 m2
Bestell-Nr.:       190583

	Katalog: OER08b	Seite:  983    
Nummer	Kurztexte
190584	OERTLI   Gasbrennwertk.GSR  316   DUO  condens
Suchbegriff:	GSR 316 DUO con
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	42575	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Optimat GSR 316 DUO
condens von 130 - 998 kW
-	Gas- Brennwert- Standkessel bestehend 
aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen 
Abgassammler für geschlossene 
Warmwasserzentralheizungsanlagen mit 
einer max. Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Wärmetauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständigen
Aluminium/Silizium-Gussgliedern.Von vorn 
einfach zugänglich über Kontroll-und 
Wartungs-klappe
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche,
hohes Modulationsverhältnis zwischen 15% 
und 100%
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund- 
regelung für gleichbleibende, 
optimierte Verbrennung höchste 
Energieausnutzung und emissionsarmer 
Betrieb über den gesamten Leistungs 
bereich. Für Erdgas E, und LL 
geeignet
-	Geeignet für raumluftabhängigen und 
raumluftunabhängigen Betrieb
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu
Regelabschaltungen mit anschließendem, 
automatischen Neustart
-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den 
steckerfertigen Einbau einer 
witterungsgeführten Regelung CD 
Modulo in Verbindung mit Interface für 
0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder 
wahlweise nach rechts und links oder 
von vorn zugänglich montierbar.
-	Der Kessel wurde für einen max. 
heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6 
bar konstruiert und wird komplett 
montiert geliefert. Komplette 
Funktionsprüfung im Werk durch 
Testcomputer.
-	Kaskadengeeignet durch Motor 
gesteuerte Abgas-klappe (im 
Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas- 
seitigen Absperrung bei 
Überdruckanlagen.
-	Gas-Kategorie II2 ELL.
-	Der Kessel ist werksseitig auf 
Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

Katalog: OER08b

Seite:  984    

Nummer

Kurztext
e

eingestellt.
-	Gerätetyp: B23, C33x, C53x, 
C63x und C83x
-	Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	6 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C 
Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz 
Schutzart:        IP 20
Lieferumfang:
Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett
montiert auf Bodengestell mit Laufrädern
und Stehbolzen, Hydraulische
Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter
Ausführung.
Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort
einfach zu montieren.
Heizungsmanager mit Kesselregelung und
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen
bauseits), Wassermangelsicherung mittels
Temperatursensoren, Manometer,
Abgastemperaturfühler,
Frostschutzeinrichtung, Siphon.
Zuluftsammler ist Zubehör
Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:
Nennwärmeleistung: 
bei tV / tR 75/60°: 
bei tV / tR 50/30°:

GSR 316 DUO condens
122- 924 kW 
130 - 998 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 127 - 942 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu):
75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5% 
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4% 
Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1% 
Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6% 
Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar 
Gasdurchsatz:	100 m /h
Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh
CO:  < 20 mg/kWh
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 1.586 kg/h 
Abgasmassenstrom Teillast: 214 kg/h 
Abgastemperatur Volllast (75/60° C)
min. : 57 ° C
max. : 65 ° C Abgastemperatur 
Volllast (40/30° C)
min.: 32° C
max.: 45° C
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0% 
Max.Wassertemperatur
(Absicherungsgrenze):        110° C 
Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C 
Betriebsdruck min.:	0,8 bar
Betriebsdruck max.:	6,0 bar
Kesselwasserinhalt:	164 Liter
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 10°C): 440 (40) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 20°C): 110 (10) mbar (kPa)

	Katalog: OER08b	Seite:  985    

Nummer        Kurztexte

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       24 - 1.240 W

Mittlerer Geräuschpegel:
1 Meter

vom Kessel entfernt:
63 dB(A)

Abgasanschluss:
350 mm

Zuluftanschluss:
2 x 250 mm

Gasanschluss:
2 x RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

2 x NW 80, DIN 2576 - PN
10

Montagegewicht:
1.020 Kg

Bodenfläche:
2,8 m2

Bestell-Nr.:
190584

	Katalog: OER08b	Seite:  986    
Nummer	Kurztexte
190585	OERTLI   Gasbrennwertk.GSR  318   DUO  condens
Suchbegriff:	GSR 318 DUO con
Rabattgruppe:        22
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	45995	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Optimat   GSR  318   DUO   condens 
von   156   -   1.146   kW
-	Gas- Brennwert- Standkessel bestehend 
aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen 
Abgassammler für geschlossene 
Warmwasserzentralheizungsanlagen mit 
einer max. Betriebstemperatur bis 90°C 
einstellbar
-	Wärmetauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständigen Aluminium/ 
Silizium-Gussgliedern.Von
vorn einfach zugänglich über Kontroll-und 
Wartungs-klappe
-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit 
Metallvliesoberfläche, hohes 
Modulationsverhältnis zwischen 
15% und 100%
-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege- 
lung für gleichbleibende, optimierte 
Verbrennung höchste Energieausnutzung 
und emissionsarmer Betrieb über den 
gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas 
E, und LL geeignet
-	Geeignet für raumluftabhängigen und 
raumluftunabhängigen Betrieb
-	Der neue digitale Heizungsmanager 
passt den Betrieb an die jeweilige 
Anlagensituation an, so werden für den 
Kessel ungefährliche Situationen 
erkannt und führen lediglich zu 
Regelabschaltungen mit anschließendem, 
automatischen Neustart
-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den 
steckerfertigen Einbau einer 
witterungsgeführten Regelung CD 
Modulo in Verbindung mit Interface für 
0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder 
wahlweise nach rechts und links oder 
von vorn zugänglich montierbar.
-	Der Kessel wurde für einen max. 
heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6 
bar konstruiert und wird komplett 
montiert geliefert. Komplette 
Funktionsprüfung im Werk durch 
Testcomputer.
-	Kaskadengeeignet durch Motor 
gesteuerte Abgas-klappe (im 
Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas- 
seitigen Absperrung bei 
Überdruckanlagen.
-	Gas-Kategorie II2 ELL.
-	Der Kessel ist werksseitig auf 
Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 
eingestellt.

Katalog: OER08b

Seite:  987    

Nummer

Kurztext
e

-	Gerätetyp: B23, C33x,   C53x, 
C63x und C83x
-	Betriebsbedingungen:
max. Betriebsüberdruck:	6 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C 
Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz 
Schutzart:        IP 20
Lieferumfang:
Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett
montiert auf Bodengestell mit Laufrädern
und Stehbolzen, Hydraulische
Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter
Ausführung.
Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort
einfach zu montieren.
Heizungsmanager mit Kesselregelung und
Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen
bauseits), Wassermangelsicherung mittels
Temperatursensoren, Manometer,
Abgastemperaturfühler,
Frostschutzeinrichtung, Siphon.
Zuluftsammler ist Zubehör
Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:
Nennwärmeleistung: 
bei tV / tR 75/60°: 
bei tV / tR 50/30°:

GSR 318 DUO condens
148 - 1.062 kW 
156 - 1.146 kW

Nennwärmebelastung (Hu):153-1.078 kW 
Kesselwirkungsgrad (Hu):
75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5% 
40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4% 
Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1% 
Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6% 
Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar 
Gasdurchsatz:	114 m_/h
Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh
CO:  < 20 mg/kWh
Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa 
Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa 
Abgasmassenstrom Volllast: 1.814 kg/h 
Abgasmassenstrom Teillast: 257 kg/h 
Abgastemperatur Volllast (75/60° C)
min.: 57° C
max. : 65 ° C Abgastemperatur 
Volllast (40/30° C)
min.: 32° C
max.: 45° C
CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0% 
Max.Wassertemperatur
(Absicherungsgrenze):        110° C 
Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C 
Betriebsdruck min.:	0,8 bar
Betriebsdruck max.:	6,0 bar
Kesselwasserinhalt:	186 Liter
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 10°C): 500 (50) mbar (kPa) 
Wasserseitiger Widerstand
(DT = 20°C): 125 (12,5) mbar (kPa) 
Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Katalog: OER08b    Seite: 988 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Pumpe:       24 - 1
684 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter

vom Kessel entfernt
63 dB(A)

Abgasanschluss:
350 mm

Zuluftanschluss:
2 x 250 mm

Gasanschluss:
2 x RP 2" IG

Vo r-/Rücklaufanschluss
; Flansch:

2 x NW 80, DIN 2576 -
PN 10

Montagegewicht:
1.120 Kg

Bodenfläche:
2,8 m2

Bestell-Nr.:
190585

Katalog: OER08b
Seite:  989    
Nummer
Kurztexte

190586
OERTLI   Reduzierung  NW   250   auf   DN   200

Suchbegriff:           Reduzierung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     202              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reduzierung  Abgas

von  NW   250   auf   DN   2 00

Bestell-Nr.:    190586

Katalog: OER08b           Seite:  990    
Nummer
Kurztexte
190587
OERTLI   Reduzierung     200/160

Suchbegriff:           Reduzierung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     122              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reduzierung   DN   200/150

Bestell-Nr.:    190587

	Katalog: OER08b	Seite:  991     
Nummer	Kurztexte
190612	OERTLI   Differenzregelung     SUN  7   E
Suchbegriff:	Differenzregelu
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	277	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Differenzregelung   SUN   7
für Festbrennstoffkessel Stadler H 25-33
-	Ausführung als Wandmontage
-	zur Vermeidung der Pufferspeicher 
rückladung in den Kessel
-	mit Kessel- und Pufferspeicherfühler
Bestell-Nr.: 190612

	Katalog: OER08b	Seite:  992    
Nummer	Kurztexte
190613	OERTLI   Grundbausatz
Aussenwand  DN   110/150
Suchbegriff:	Grundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	533	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Aussenwand 
LAS 110/150
bestehend aus:
1 Adapter für Außenwandbogen 190319
150
1 Außenwandbogen 190320 30
1 Luftansaugstück 190321 4 1000
1 Außenwandrevision 190318 32 200
1 Abschluß oben mit Dichtung 190322 26
100
1 Mauerblende 190312 6
Achtung: Die Muffen des Außenrohres zeigen 
entgegengesetzt der Abgasrichtung (nach 
unten) und die Muffen des PPs-Innenrohres 
in Abgasrichtung (nach oben).
Bestell-Nr.: 190613

	Katalog: OER08b	Seite:  993    
Nummer	Kurztexte
190614	OERTLI Verbindungsleitung
Set B DN 110/150
Suchbegriff:	Verbindungsleit
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	362	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung   DN   110/150 
Bausatz   B
bestehend  aus:
1 Revisionsstück-T-Stück LAS
1 Doppelrohr LAS
1 Langmuffe (Schiebestück)
1 Wandfutter für LAS DN 125
1 Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.: 190614

	Katalog: OER08b	Seite:  994    

Nummer
Kurztexte

190615
OERTLI Grundbausatz Aussenwand

DN 110/150 mit
Dachdurchführung

Such begriff:
Grundbausatz

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
864     per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI Grundbausatz Aussenwandanl.

DN 110/150 mit Dachdurchführung

bestehend aus:

1 Adapter für Außenwandbogen

1 Außenwandbogen

1 Luftansaugstück

1 Außenwandrevision

1 Muffe für Dachdurchführung

1 Dachdurchführung, schwarz

1 Schrägdachpfanne mit Bleischürze

1 Mauerblende

Gesamtlänge 2400 mm

Achtung: Die Muffen des Außenrohres

zeigen entgegengesetzt der Abgasrichtung

(nach unten) und die Muffen des PPs-

Innenrohres in Abgasrichtung (nach

oben).

Bestell-Nr.: 190615

	Katalog: OER08b	Seite:  995    
Nummer	Kurztexte
190616	OERTLI   Dachheizzentrale   schwarz   110/150
Suchbegriff:	Dachheizzentra.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	693	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachheizzentrale   schwarz 
DN   110/150   Set  A
bestehend  aus:
Adapter NW 100/150 auf DN 110/150
1 Revisionsstück LAS gerade
1 Doppelrohr 500 mm
1 Langmuffe-Schiebestück
1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,
schwarz
1 Schrägdachpfanne m. Bleischürze
1 Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.: 190616

	Katalog: OER08b	Seite:  996    
Nummer	Kurztexte
190617	OERTLI   Dachheizzentrale   rot   110/150
Suchbegriff:	Dachheizzentra.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	693	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachheizzentrale   rot 
DN   110/150   Bausatz  A
bestehend  aus:
Adapter NW 100/150 auf DN 110/150
1 Revisionsstück LAS gerade
1 Doppelrohr 500 mm
1 Langmuffe-Schiebestück
1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,
rot
1 Schrägdachpfanne m. Bleischürze 
1 Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.: 190617

	Katalog: OER08b	Seite:  997    
Nummer	Kurztexte
190618	OERTLI   Dachheizzentrale
Flachdach  110/150
Suchbegriff:	Dachheizzentra.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	657	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Dachheizzentrale Flachdach 
DN 110/150 schwarz, Bausatz A
bestehend aus:
Adapter NW 100/150 auf DN 110/150
1 Revisionsstück LAS gerade
1 Doppelrohr 500 mm
1 Langmuffe-Schiebestück
1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,
schwarz
1 Flachdachkragen 1 
Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.: 190618

	Katalog: OER08b	Seite:  998    
Nummer	Kurztexte
190619	OERTLI  Verbindungsleitung  Set   C  DN   110
Suchbegriff:	Verbindungsleit
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	150	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung   DN   110 
Bausatz   C
bestehend  aus:
1	PPs T-Stück mit Deckel
2	PPs Rohrstück
1 Belüftungsblende 1 
Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.: 190619

	Katalog: OER08b	Seite:  999    
Nummer	Kurztexte
190620	OERTLI   Dachheizentrale
Schwarz   DN   160/200
Suchbegriff:	Dachheizentrale
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1356	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Dachheizzentrale Schrägdach 
DN 150/200 schwarz
bestehend aus:
1 Dachdurchführung DN 150/200 schwarz m. 
Abgastrennstück
1	Schrägdachpfanne 25-45 Grad
2	Adapter DN 150 / 160

1	Alu-Luftansauggitter
2	PPs-Rohre DN 200, 1 Meter 
1 Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.: 190620

	Katalog: OER08b	Seite:1000    
Nummer	Kurztexte
190621	OERTLI   Dachheizzentrale   160/200
Flachdach
Suchbegriff:	Dachheizentrale
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1294	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Dachheiz zentrale FLACHDACH
GSR 200 con., schwarz, LAS DN 160/200
bestehend aus:
-	1 Dachdurchführung DN 160/200 
schwarz m.Abgastrennstück, Länge 1750
-	1 Flachdachkragen
-	2 Adapter DN 150 / 160, Länge 200
-	1 Alu-Luftansauggitter
-	2 PPs-Rohre DN 200, 1 Meter
-	1 Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.: 190621

Katalog: OER08b	Seite: 1001     

Nummer	Kurztexte
190622	OERTLI  Solarpaket   1   -   Schrägdach
2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4   qm
Suchbegriff:	Solarpaket 1
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2370	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   1
2 x Flachkollektor SUN 270
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
Fläche 5,4 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190622

Katalog: OER08b	Seite: 1002    

Nummer	Kurztexte
190623	OERTLI   Solarpaket   2   -   Schrägdach
3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm
Suchbegriff:	Solarpaket 2
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3463	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   2
3 x Flachkollektor SUN 270
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
Fläche 8,1m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190623

Katalog: OER08b	Seite: 1003    

Nummer	Kurztexte
190624	OERTLI   Solarpaket   3   -   Schrägdach
4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8qm
Suchbegriff:	Solarpaket3
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4447	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   3
4 x Flachkollektor SUN 270
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
Fläche 10,8 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190624

Katalog: OER08b	Seite: 1004    

Nummer	Kurztexte
190625	OERTLI  Solarpaket  4   -     Schrägdach
2   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,4   qm
Suchbegriff:	Solarpaket4
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2551	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   4
2 x Flachkollektor SUN 270 
waagerecht nebeneinander für 
Schrägdach, Falzziegel 
Fläche 5,4 m2 bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	:    190625

Katalog: OER08b	Seite: 1005    

Nummer	Kurztexte
190626	OERTLI   Solarpaket   5   -     Schrägdach
3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm
Suchbegriff:	Solarpaket5
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3864	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   5
3 x Flachkollektor SUN 270 
waagerecht nebeneinander für 
Schrägdach, Falzziegel 
Fläche 8,1m2 bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190626

Katalog: OER08b	Seite: 1006    

Nummer	Kurztexte
190627	OERTLI   Solarpaket   6   -   Schrägdach
4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,1qm
Suchbegriff:	Solarpaket6
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5176	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   6
4 x Flachkollektor SUN 270 
waagerecht nebeneinander für 
Schrägdach, Falzziegel 
Fläche 10,8 m2 bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190627

Katalog: OER08b	Seite: 1007    

Nummer	Kurztexte
190628	OERTLI   Solarpaket   7   -   Schrägdach
2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4qm
Suchbegriff:	Solarpaket 7
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2370	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   7
2 x Flachkollektor SUN 270 
waagerecht übereinander für 
Schrägdach, Falzziegel 
Fläche 5,4 m2 bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190628

Katalog: OER08b	Seite: 1008    

Nummer	Kurztexte
190629	OERTLI   Solarpaket   8   -   Schrägdach
3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8, 1qm
Suchbegriff:	Solarpaket8
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3463	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   8
3 x Flachkollektor SUN 270 
waagerecht übereinander für 
Schrägdach, Falzziegel 
Fläche 8,1m2 bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190629

Katalog: OER08b	Seite: 1009    

Nummer	Kurztexte
190630	OERTLI   Solarpaket   9   -   Schrägdach
4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8qm
Suchbegriff:	Solarpaket 9
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4447	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   9
4 x Flachkollektor SUN 270 
waagerecht übereinander für 
Schrägdach, Falzziegel 
Fläche 10,8 m2 bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	:    190630

Katalog: OER08b	Seite: 1010    

Nummer	Kurztexte
190631	OERTLI  Solarpaket   10   -   Flachdach
2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4qm
Suchbegriff:	Solarpaket10
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2526	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   10
2 x Flachkollektor SUN 270
senkrecht nebeneinander für Flachdach,
Fläche 5,4 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Aufständerung
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190631

Katalog: OER08b	Seite: 1011     

Nummer	Kurztexte
190632	OERTLI  Solarpaket   11   -   Flachdach
3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm
Suchbegriff:	Solarpaket1 1
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3740	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   11
3 x Flachkollektor SUN 270
senkrecht nebeneinander für Flachdach,
Fläche 8,1m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Aufständerung
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190632

Katalog: OER08b	Seite: 1012    

Nummer	Kurztexte
190633	OERTLI   Solarpaket   12   -   Flachdach
4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8qm
Suchbegriff:	Solarpaket 12
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4760	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   12
4 x Flachkollektor SUN 270
senkrecht nebeneinander für Flachdach,
Fläche 10,8 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Aufständerung
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	:    190633

Katalog: OER08b	Seite: 1013    

Nummer	Kurztexte
190634	OERTLI   Solarpaket   13   -   Flachdach
2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4qm
Suchbegriff:	Solarpaket13
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2632	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   13
2 x Flachkollektor SUN 270
waagerecht nebeneinander für Flachdach,
Fläche 5,4 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Aufständerung
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190634

	Katalog: OER08b	Seite:1014    
Nummer	Kurztexte
190635	OERTLI  Solarpaket   14   -   Flachdach
3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm
Suchbegriff:	Solarpaket14
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3985	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   14
3 x Flachkollektor SUN 270
waagerecht nebeneinander für Flachdach,
Fläche 8,1m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Aufständerung
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190635

Katalog: OER08b	Seite:1015    

Nummer	Kurztexte
190636	OERTLI   Solarpaket   15   -   Flachdach
4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8   qm
Suchbegriff:	Solarpaket 15
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5337	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   15
4 x Flachkollektor SUN 270
waagerecht nebeneinander für Flachdach,
Fläche 10,8 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Aufständerung
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	:    190636

Katalog: OER08b	Seite: 1016    

Nummer	Kurztexte
190637	OERTLI   Solarpaket   16   -   Indach
2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4qm
Suchbegriff:	Solarpaket16
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3212	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   16
2 x Flachkollektor SUN 270 senkrecht 
nebeneinander für INDACH, Fläche 5,4 
m2 bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Indach-Montage - Sets
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	:    190637

Katalog: OER08b	Seite: 1017    

Nummer	Kurztexte
190638	OERTLI   Solarpaket   17   -   Indach
3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm
Suchbegriff:	Solarpaket17
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4651	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   17
3 x Flachkollektor SUN 270 senkrecht 
nebeneinander für INDACH, Fläche 
8,1m2 bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Indach-Montage - Sets
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	:    190638

	Katalog: OER08b	Seite:1018    
Nummer	Kurztexte
190639	OERTLI   Solarpaket   18   -   Indach
4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8qm
Suchbegriff:	Solarpaket18
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6091	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   18
4 x Flachkollektor SUN 270 senkrecht 
nebeneinander für INDACH, Fläche 10,8 
m2 bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Indach-Montage - Sets
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	:    190639

	Katalog: OER08b	Seite:1019    

Nummer
Kurztexte

190677
OERTLI Schachtanlage kpl.

GSR 200 DN 160

Such begriff:
Schachtanlage

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1242     per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI Schachtanlage kpl. GSR 2 00 con

DN 160

bestehend aus:

1 Adapter 160 auf 150

1 Rohrstück 500 mm DN 160

1 Revisionsbogen DN 160

1 Rohrstück 1000 mm DN 160

1 Auflageschiene

1 Stützbogen DN 160

1 Revisionsstück gerade

3 Rohrstück 1000 mm DN 160

1 Schacchtabdeckung schwarz

4 Abstandshalter

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190677

	Katalog: OER08b	Seite:1020    
Nummer	Kurztexte
190778	OERTLI   Pelletkessel   PL  15
Automatischer  Heizkessel
Suchbegriff:	PL 15
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8171	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pelletkessel PL 15 
Automatischer Heizkessel 
für Pellets mit DIN-Plus 
Qualität oder nach PVA 
(Pelletsverband Austria)
OERTLI Stahlheizkessel nach EN 303 
für Heizungsanlagen nach DIN 4751 
Betriebsdruck 3 bar, mit 
Thermorippen Heizregister
-	Edelstahl Topfbrenner mit 
elektrischer Zündung und 
automatischer Entaschung
-	Saugzuggebläse mit Abgasstutzen 
100 mm O
-	220 ltr. Pellet Vorratsbehälter, 
abnehmbar, vorbereitet
für automatische Befüllung
-	Dosierschnecke und 
rückbrandsicheres Fallrohr vom 
Vorratsbehälter zum Pelletbrenner
-	Mikroprozessor Schaltfeld für 
vollelektronische Kesselregelung mit 
Leistungsregelung,
-	Hauptschalter mit Leuchte, 
Temperatur- und Statusanzeige, 
Pumpenlogik, Achtungs- und 
Warnleuchte, Reinigungshinweis, 
Puffer-Temperaturabfrage, 
Abgastemperatur-Überwachung, 
Ausgang für Umschaltventil, 
potentialfreier Kontakt für externen 
Brenner, Stecker und Gegenstecker
-	Anschlussmöglichkeit für eine REA 
131 B PELLET und für eine REA 232 
Pellet.
Zum Anschluss der REA Regelung ist
ein Wandgehäuse
WG 400 erforderlich.
Feuerungsleistung : 16 kW 
Nennwärmeleistung: 15 kW 
Minimal Leistung: kW 12 Zul. 
Betriebsüberdruck: 3 var 
Kesselwirkungsgrad: 91,8 % 
Kesselwasserinhalt: 60 l 
Füllvolumen: 22 0 l Wassers. 
Widerstand: 400 Pa Zugbedarf: 1 
Pa
Abgasmassenstrom bei 
Nennleistung: 11 g/s 
Abgastemperatur: 120 °C 
CO2 Gehalt: 10,4 %

	Katalog: OER08b	Seite:1021     
Nummer	Kurztexte
Abgasdurchmesser: 100 mm 
Breite: 1150 mm Tiefe: 
900 mm Höhe: 1200 mm 
Einbringmaß da teilbar: 
Breite: 620 mm Tiefe: 585 
mm Höhe 1200 mm 
Turbogitter: Stück 
Gewicht: 250 kg
Bestell-Nr.: 190778

	Katalog: OER08b	Seite:1022    
Nummer	Kurztexte
190779	OERTLI   Pelletkessel   PL  25
Automatischer  Heizkessel
Suchbegriff:	PL 25
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        8440     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Pelletkessel PL 25 
Automatischer Heizkessel 
für Pellets mit DIN-Plus 
Qualität oder nach PVA 
(Pelletsverband Austria)
OERTLI Stahlheizkessel nach EN 303 
für Heizungsanlagen nach DIN 4751 
Betriebsdruck 3 bar, mit 
Thermorippen Heizregister
-	Edelstahl Topfbrenner mit 
elektrischer Zündung und 
automatischer Entaschung
-	Saugzuggebläse mit Abgasstutzen 
100 mm O
-	220 ltr. Pellet Vorratsbehälter, 
abnehmbar, vorbereitet
für automatische Befüllung
-	Dosierschnecke und 
rückbrandsicheres Fallrohr vom 
Vorratsbehälter zum Pelletbrenner
-	Mikroprozessor Schaltfeld für 
vollelektronische Kesselregelung mit 
Leistungsregelung,
-	Hauptschalter mit Leuchte, 
Temperatur- und Statusanzeige, 
Pumpenlogik, Achtungs- und 
Warnleuchte, Reinigungshinweis, 
Puffer-Temperaturabfrage, 
Abgastemperatur-Überwachung, 
Ausgang für Umschaltventil, 
potentialfreier Kontakt für externen 
Brenner, Stecker und Gegenstecker
-	Anschlussmöglichkeit für eine REA 
131 B PELLET und für eine REA 232 
Pellet.
Zum Anschluss der REA Regelung ist
ein Wandgehäuse
WG 400 erforderlich.
Feuerungsleistung : 27 kW 
Nennwärmeleistung: 25 kW 
Minimal Leistung: 12 kW Zul. 
Betriebsüberdruck: 3 bar 
Kesselwirkungsgrad: 90,9 % 
Kesselwasserinhalt: 60 l 
Füllvolumen: 22 0 l Wassers. 
Widerstand: 400 Pa Zugbedarf: 1 
Pa Abgasmassenstrom bei 
Nennleistung: 18 g/s 
Abgastemperatur: 140 °C CO2 
Gehalt: 12,1 % 
Abgasdurchmesser: 100 mm

	Katalog: OER08b	Seite:1023    
Nummer	Kurztexte
Breite: 1150 mm Tiefe: 
900 mm Höhe: 1200 mm 
Einbringmaß da teilbar: 
Breite: 620 mm Tiefe: 585 
mm Höhe: 1200 mm 
Turbogitter: 14 Stück 
Gewicht: 260 kg
Bestell-Nr.: 190779

Katalog: OER08b	Seite: 1024    

Nummer	Kurztexte
190780	OERTLI   autom.   Ascheaustragung
für  Pelletkessel   PL  15  und  PL  25
Suchbegriff:	Ascheaustragung
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	575	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   autom.   Ascheaustragung
für Pelletkessel PL 15 und PL 25 
zur Montage links am Kessel
Bestell-Nr.: 190780

	Katalog: OER08b	Seite:1025    
Nummer	Kurztexte
190781	OERTLI Thermomix-Ventil
zur Rücklaufanhebung, 1 1/2 Zoll
Suchbegriff:	Thermomix-Venti
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	219	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Thermomix-Ventil Zur 
Rücklaufanhebung bei Holz-, Kohle 
oder Pelletkesseln
Anschluss 1 1/2 Zoll
Bei der Montage sind für spätere 
Wartungsarbeiten 3 bauseitige 
Absperrhähne vorzusehen.
Bestell-Nr.: 190781

	Katalog: OER08b	Seite:1026    
Nummer	Kurztexte
190782	OERTLI PELLET-Analogregel. REA-131 B/1
für Betriebsbedingungen von Pelletkessel
Suchbegriff:	REA-131 B/1
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	497	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI    REA-131 B/1 PELLET-
Analogregelung, speziell für die 
Betriebsbedingungen von Pelletkessel 
vorprogrammiert
Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät 
für 1-stufige Brenner mit witterungs-
geführter Vorlauftemperaturregelung für 
einen ungemischten, einen gemischten 
Kreis und Warmwasser.
Die Regelung verfügt über:
-	Automatische Sommer-/Winter- 
Schaltung
-	Wochenheizprogramm für Heizkreis

-	Wochenheizprogramm für 
Warmwasseraufbereitung
-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.
-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti- 
blockierschaltung
-	autom. Legionellenschutzschaltung, 
u. v. a. mehr!
Lieferumfang:
-	Regelgerät REA 131 B/1 PELLET
-	Witterungsfühler
-	Vorlauffühler
-	Kesselfühler
-	Niederspannungs-Kabelbaum
Bestell-Nr.:  190782

	Katalog: OER08b	Seite:1027    
Nummer	Kurztexte
190783	OERTLI PELLET-Analogregel. REA-232 B/1
für Betriebsbedingungen von Pelletkessel
Suchbegriff:	REA-232 B/1
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	750	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    REA-2 32 B/1 PELLET-
Analogregelung, speziell für die 
Betriebsbedingungen von Pelletkessel 
vorprogrammiert
für 1- oder 2-stufige Brenner mit 
witterungsgeführter Vorlauftemperatur-
regelung für einen ungemischten und zwei 
gemischte Heizkreise und Warmwasser.
Die Regelung verfügt über:
-	Automatische Sommer-/Winter- 
Schaltung
-	Wochenheizprogramm für Heizkreis

-	Wochenheizprogramm für 
Warmwasseraufbereitung
-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.
-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti- 
blockierschaltung
-	autom. Legionellenschutzschaltung, 
u. v. a. mehr!
Lieferumfang:
-	Regelgerät REA 232 B/1
-	Witterungsfühler
-	2 Vorlauffühler - Kesselfühler
-	Niederspannungs-Kabelbaum
Bestell-Nr.:  190783

Katalog: OER08b	Seite: 1028    

Nummer	Kurztexte
190791	Reglererweiterung  2.   MK  für  OECODENS
Suchbegriff:	Reglererweiteru
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	104	per Stck
Ausschreibungtext: Reglererweiterung   2.   MK   für  OECODENS

Katalog: OER08b	Seite: 1029    

Nummer	Kurztexte
190792	OERTLI   Grundbausatz  Mehrfachbelegung
für  2   Brennwertgeräte  DN   110
Suchbegriff:	Grundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1033	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Mehrfachbelegung 
Für 2 Brennwertgeräte DN 110
Bestell-Nr.:  190792

Katalog: OER08b           Seite: 1030    
Nummer
Kurztexte
190793
OERTLI  Anschluss-Set  Aufputz

für  Optimat   3015LP/3025LP

Suchbegriff:           Anschluss-Set

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    278              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss-Set  Aufputz 
incl.   Wartungshähnen  und  TAS für  Optimat   
3015LP/3025LP

Bestell-Nr.:         190793

Katalog: OER08b	Seite: 1031     

Nummer	Kurztexte
190820	OERTLI   Solarpaket   19   -   Schrägdach
2   x  Flachkollektor  SUN  210,   4,2qm
Suchbegriff:	Solarpaket 19
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1737	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   19
2 x Flachkollektor SUN 210
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
Fläche 4,2 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190820

Katalog: OER08b	Seite: 1032    

Nummer	Kurztexte
190821	OERTLI   Solarpaket   20-   Schrägdach
3   x  Flachkollektor  SUN  210,   6,3qm
Suchbegriff:	Solarpaket20
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2514	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   2 0
3 x Flachkollektor SUN 210
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
Fläche 6,3 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190821

Katalog: OER08b	Seite: 1033    

Nummer	Kurztexte
190822	OERTLI  Solarpaket  21   -   Schrägdach
4   x  Flachkollektor  SUN  210,   8,4qm
Suchbegriff:	Solarpaket 21
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3237	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   21
4 x Flachkollektor SUN 210
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
Fläche 8,4 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190822

Katalog: OER08b	Seite: 1034    

Nummer	Kurztexte
190823	OERTLI   Solarpaket   22   -   Schrägdach
5  x  Flachkollektor  SUN  210,   10,5qm
Suchbegriff:	Solarpaket22
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3961	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   22
5 x Flachkollektor SUN 210
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
Fläche 10,5 m2
bestehend aus:
-	Flachkollektoren
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 190823

	Katalog: OER08b	Seite:1035    

Nummer
Kurztexte

190876
OERTLI   Kaskadenanschluss   PPs  DN  200

mit  Abgang   87c
DN   160

Such begriff:
Kaskadenanschl.

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
254               per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI   Kaskadenanschluss   PPs   DN   200

mit  Abgang   87°   DN   160

Bestell-Nr.:    190876

Katalog: OER08b
Seite: 1036    
Nummer
Kurztexte

190877
OERTLI Abschlussdeckel  DN 200

für Abgaskaskaden  mit  Anschluss   DN  200

Such begriff:
Abschlussdeckel

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
196               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abschlussdeckel   DN   200
mit

Revision  und  Kondensatstutzen
32   mm

für Abgaskaskaden  mit   Kaskaden-

anschluss   DN   200.

Je  Abgaskaskade   als   Endstück
1x

erforderlich.

Art.-Nr.:    190877

	Katalog: OER08b	Seite:1037    
Nummer	Kurztexte
190888	OERTLI Sacksilo VHPS 24/17, 4,7 m3
für Pelletlagerung mit 4 Konusschrägen
Suchbegriff:	VHPS 24/17
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1884	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo für Pelletlagerung 
mit 4 Konusschrägen Abmessungen: 
2,5m x 2,5m x 2m (L x B x H) 
Volumen: 4,7m3 Fassungsvermögen: 3 
t
aus elektroableitendem Polyestergewebe 
mit Prallschutz Typ: VHPS 24/17
Bestell-Nr.: 190888

Katalog: OER08b           Seite: 1038    
Nummer                      Kurztexte

190889                            OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung
5,5m3
VHPS   30x24/18
mit   4   Konusschrägen

Such begriff:
Sacksilo 5,5

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2122             per Stck

Aussch reibungtext:OERTLI Sacksil
:OERTLI   Sacksilo   zur
Pelletlagerung

mit   4   Konusschrägen

Typ:   VHPS   30x24/18

Abmessungen(LxBxH):
3,1m x   2,5m  x   2,1m

Volumen:   5,5m3

Fassungsvermögen:   3,
5   t

aus   elektroableitendem  Polyestergewebe

mit   Prallschutz

Bestell-Nr.:    190889

	Katalog: OER08b	Seite:1039    
Nummer	Kurztexte
190890	OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung  6,7m3
VHPS   30/18,   mit   4   Konusschrägen
Suchbegriff:	Sacksilo 6,7
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2236	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 
mit 4 Konusschrägen Typ: VHPS 
30/18
Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 3,1m x 2,1m 
Volumen: 6,7m3 Fassungsvermögen: 4,4 t
aus elektroableitendem Polyestergewebe 
mit Prallschutz
Bestell-Nr.: 190890

	Katalog: OER08b	Seite:1040    
Nummer	Kurztexte
190891	OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung  5,6m3
VHPS   24x19/17   XL,   mit   2   Konusschrägen
Suchbegriff:	Sacksilo 5,6
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        5330     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 
mit 2 Konusschrägen Typ: VHPS 
24x19/17 XL
Abmessungen (LxBxH): 2,5m x 2,0m x 1,95m 
Volumen: 5,6m3 Fassungsvermögen: 3,6 t
aus elektroableitendem Polyestergewebe mit 
Prallschutz
Bestell-Nr.: 190891

	Katalog: OER08b	Seite:1041     
Nummer	Kurztexte
190892	OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung  7,2m3
VHPS   30x20/17   XL,   mit   2   Konusschrägen
Suchbegriff:	Sacksilo 7,2
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5713	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 
mit 2 Konusschrägen Typ: VHPS 
30x20/17 XL
Abmessungen (LxBxH)3,1m x 2,1m x 1,95m 
Volumen: 7,2m3 Fassungsvermögen: 4,6 t
aus elektroableitendem Polyestergewebe 
mit Prallschutz
Bestell-Nr.: 190892

	Katalog: OER08b	Seite:1042    
Nummer	Kurztexte
190893	OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung   9,7m3
VHPS   30x24/19   XL,   mit   2   Konusschrägen,
Suchbegriff:	Sacksilo 9,7
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5610	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 
mit 2 Konusschrägen Typ: VHPS 
30x24/19 XL
Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 2,5m x 2,15m 
Volumen: 9,7m3 Fassungsvermögen: 3,6 t
aus elektroableitendem Polyestergewebe 
mit Prallschutz
Bestell-Nr.: 190893

Katalog: OER08b
Seite: 1043    
Nummer
Kurztexte

190894
OERTLI   Förderspirale   f.   Sacksilo mit

vier  Konusschrägen,   inklusive  Antrieb

Suchbegriff:           Förderspirale

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     2686             per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Förderspirale   für
Sacksilo

mit   vier   Konusschrägen

inklusive  Antrieb,

Förderrohr,   Rohrbogen  und
Spirale

Bestell-Nr.:    190894

	Katalog: OER08b	Seite:1044    
Nummer	Kurztexte
190895	OERTLI   Befülleinrichtung  NW100   m.   Storz-
kupplng   "A"   inkl.   Verlängerung  und  Bogen
Suchbegriff:	Befülleinricht.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	274	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Befülleinrichtung für Sacksilo 
Nennweite 100 mm, inklusive 
Storzkupplung "A", Verlängerung und 
Bogen
Bestell-Nr.: 190895

Katalog: OER08b
Seite: 1045    
Nummer
Kurztexte

190896
OERTLI   Alu   Storzkupplung

mit   Blinddeckel

Suchbegriff:           Storzkupplung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     248              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Alu Storzkupplung

mit   Blinddeckel

Bestell-Nr.:    190896

Katalog: OER08b           Seite: 1046    
Nummer
Kurztexte
190897
OERTLI   Rohrbogen   45°

NW   100   für  Befülleinrichtung

Suchbegriff:           Rohrbogen 45°

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     31                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrbogen   45°

NW   100   für   Befülleinrichtung

Bestell-Nr.:    190897

Katalog: OER08b           Seite: 1047    
Nummer
Kurztexte
190898
OERTLI   Rohrbogen   90°

NW   100   für  Befülleinrichtung

Suchbegriff:           Rohrbogen

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     62                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrbogen   90°

NW   100   für   Befülleinrichtung

Bestell-Nr.:    190898

Katalog: OER08b	Seite: 1048    

Nummer	Kurztexte
190899	OERTLI  Verlängerung   für
Befülleinrichtung NW   100   (Länge   500  mm)
Suchbegriff:	Verlängerung
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	34	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung   für
Befülleinrichtung NW 100 (Länge 500 mm) 
Bestell-Nr.: 190899

	Katalog: OER08b	Seite:1049    
Nummer	Kurztexte
190900	OERTLI  Verlängerung   für
Befülleinrichtung NW   100   (Länge   1000  mm)
Suchbegriff:	Verlängerung
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	52	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung   für
Befülleinrichtung NW 100 (Länge 1000 mm) 
Bestell-Nr.: 190900

Katalog: OER08b
Seite: 1050    
Nummer
Kurztexte

190901
OERTLI   Spannring   für  Befülleinrichtung

Suchbegriff:           Spannring Rabattgruppe:        
3 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
23                per Stck 
Ausschreibungtext:OERTLI  Spannring
für   Befülleinrichtung

Bestell-Nr.:    190901

Katalog: OER08b
Seite: 1051     
Nummer
Kurztexte

190902
OERTLI   Stativ
für   Förderspirale

Suchbegriff:           Stativ Rabattgruppe:        
3 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: 
Preis:                     135              per Stck 
Ausschreibungtext:OERTLI  Stativ
für   Förderspirale

Bestell-Nr.:    190902

Katalog: OER08b
Seite: 1052    
Nummer
Kurztexte

190903
OERTLI   Füllstutzen  für Vorratsbehälter

mit  Anschlussrohr,   NW  70

Suchbegriff:           Füllstutzen

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    65                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Füllstutzen

für  Vorratsbehälter

mit  Anschlussrohr,   NW   70

Bestell-Nr.:    190903

Katalog: OER08b           Seite: 1053    
Nummer
Kurztexte

190904
OERTLI   Verlängerung
Förderspirale

inkl.   Förderrohr,   NW
70,   L   =   1m

Suchbegriff:           Verlängerung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      85
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Verlängerung   Förderspirale

inkl.
Förderrohr,   NW   70,    L   =   1m

Bestell-Nr.:    190904

Katalog: OER08b	Seite: 1054    

Nummer	Kurztexte
190905	OERTLI   Rohrbogen   für   Förderspirale
inkl.   Förderrohr,   45°,     NW  70
Suchbegriff:	Rohrbogen
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	63	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrbogen   für   Förderspirale 
inkl.   Förderrohr,   45°,      NW   70
Bestell-Nr.: 190905

	Katalog: OER08b	Seite:1055    
Nummer	Kurztexte
190906	OERTLI  Vollmelder  mit   Relais   und  Zeitf.
für   Pelletbunker   für  Schaltfeld  806
Suchbegriff:	Vollmelder
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	219	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Vollmelder
mit Relais und Zeitfunktion für 
Pelletbunker passend zum 
Schaltfeld 806 des Pelletkessel 
PL 15/25
Bestell-Nr.: 190906

Katalog: OER08b	Seite: 1056    

Nummer	Kurztexte
190907	OERTLI  Antriebseinheit   30°
mit  Auslauf     70  mm
Suchbegriff:	Antriebseinheit
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1563	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Antriebseinheit 30° mit 
Auslauf  70 mm inkl. Treibsatz-
Antriebswelle inkl. 1 St. 
Rohrkupplung mit 2 Stück 
Rohrschellen inkl. 1 St. 
Endkappe 1 St. ABM Motor 220 V 
- 250
Bestell-Nr.: 190907

Katalog: OER08b           Seite: 1057    
Nummer
Kurztexte
190908
OERTLI      Z-Winkel

für   Lagerraumtür

Suchbegriff:           Z-Winkel

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     48                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Z-Winkel

für   Lagerraumtür

Bestell-Nr.:    190908

Katalog: OER08b
Seite: 1058    
Nummer
Kurztexte

190909
OERTLI     Einlauftrichter

mit   Breitbandschellen

Suchbegriff:           Einlauftrichter

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     342              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Einlauftrichter

mit   Breitbandschellen

Bestell-Nr.:    190909

Katalog: OER08b
Seite: 1059    
Nummer
Kurztexte

190910
OERTLI     Prallmatte

(1,5m  x   1,5m)

Suchbegriff:           Prallmatte

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     112              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Prallmatte

(1, 5m  x   1, 5m)

Bestell-Nr.:    190910

	Katalog: OER08b	Seite:1060    
Nummer	Kurztexte
190911	OERTLI     Schellen-Förderrohr   PVC
inkl.   Förderspirale,   Rohrbogen  45°,   L=6m
Suchbegriff:	Förderrohr
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	885	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Schellen-Förderrohr PVC 
inkl. Förderspirale inklusive 
Rohrbogen 45° Gesamtlänge 6 m
Bestell-Nr.: 190911

	Katalog: OER08b	Seite:1061     
Nummer	Kurztexte
190912	OERTLI     Schellen-Förderrohr   PVC
inkl.   Förderspirale,   ohne  Bogen,   L=3m
Suchbegriff:	Förderrohr
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	512	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Schellen-Förderrohr   PVC 
(ohne   Bogen) inkl.   Förderspirale 
Gesamtlänge   3  m
Bestell-Nr.:    190912

	Katalog: OER08b	Seite:1062    
Nummer	Kurztexte
190913	OERTLI     Antriebseinheit   30°
mit  Auslauf     70  mm
Suchbegriff:	Antriebseinheit
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1496	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Antriebseinheit 30° mit 
Auslauf  70 mm inkl. Treibsatz-
Antriebswelle 1 St. ABM Motor 
220 V - 250 W 57 U/min
Bestell-Nr.: 190913

Katalog: OER08b    
Seite: 1063 Datum: 
07.08.2008

Nummer        Kurztexte
190931	OERTLI Membran-Druckausdehngefäß
80 Liter, für geschl. Solaranlagen
Suchbegriff:	Ausdehngefäß
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	295	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Membran-Druckausdehngefäß 
80 Liter, f. geschl. Solaranlagen
Bruttovolumen: 80 Liter 
Vordruck:  2,5 bar zul. 
Betriebsüberdruck: 10 bar Max. 
Temperatur : 110°C
Bestell-Nr.:	190931

	Katalog: OER08b	Seite:1064    

Nummer
Kurztexte

190932
OERTLI Kesselanschluss-Stück

von 2 x DN 15 0
auf 150/210 GSR 230 cond.

Such begriff:
Kesselanschluss

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
269     per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI Kesselanschluss-Stück

für den raumluftunabhängigen Betrieb

der OERTLI Kesselserie

GSR 230 condens

Adapter aus Edelstahl zum Übergang

vom Kessel Abgas- und Zuluftanschluss

2x NW 150 mm auf konzentrisches

Edelstahlabgasrohr NW 150/210 mm

Bestell-Nr.: 190932

	Katalog: OER08b	Seite:1065    
Nummer	Kurztexte
190933	OERTLI   Reglerset   1   für  GMR   1024(COMBI)
Dialog-Fernbedienung  RS1000,   Außenfühler
Suchbegriff:	Reglerset 1
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	197	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Reglerset   1   für   GMR   1024    (COMBI) 
bestehend  aus :
-	Dialog-Fernbedienung RS1000
-	Außenfühler
Bestell-Nr.: 190933

	Katalog: OER08b	Seite:1066    
Nummer	Kurztexte
190934	OERTLI   Reglerset   2    (   FUNK   )
für  GMR   1024    (COMBI)
Suchbegriff:	Reglerset 2
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	300	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Reglerset   2    (   FUNK   ) für   
GMR   102 4    (COMBI)
bestehend  aus:
-	drahtlosem  Funk-Uhrenthermostaten
( Empfänger wird direkt neben dem 
Kessel montiert )
-	Außenfühler
Bestell-Nr.: 190934

	Katalog: OER08b	Seite:1067    

Nummer
Kurztexte

190939
OERTLI Dialog-Fernbedienung RS1000 
für GMR 1024 ( COMBI )

Suchbegriff:    RS1000 Rabattgruppe:   2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:        160     
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Dialog-Fernbedienung RS1000 
Für GMR 102 4 ( COMBI )

Zur Einstellung der wichtigsten 
Anlagenparameter für 1 ungemischten 
Kreis und Warmwasser

Anschluss über 2-Draht-Kabel an das 
Kesselschaltfeld Keine Batterien 
notwendig

OpenTherm-Bus

Bestell-Nr.: 190939

	Katalog: OER08b	Seite:1068    
Nummer	Kurztexte
190962	OERTLI   Zünderbausatz   für  HV  /   HV-S   turbo
mit  Glühspirale,   Endschalter,   Kabel,   St.
Suchbegriff:	Zünderbausatz
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	149	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Zünderbausatz für HV / HV-S turbo 
mit Glühspirale, Endschalter, Kabel, 
Stecker
Nur in Verbindung mit 
Microprozessorschaltfeld-814 
(Bestell-Nr.: 190963)
Bestell-Nr.     :        190962

	Katalog: OER08b	Seite:1069    
Nummer	Kurztexte
190963	OERTLI   MICROPROZESSOR   SCHALTFELD   -   814
für  HV/HV-S  TURBO  mit   automat.   Zündung
Suchbegriff:	SCHALTFELD
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1051	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI MICROPROZESSOR SCHALTFELD - 814
für HV/HV-S TURBO mit automat. Zündung 
Schaltfeld - 814 realisiert eine 
zeitgesteuerte Holzzündung Notwendiges 
zusätzliches Bauteil: Zünderbausatz für 
HV / HV-S turbo (Art. Nr.:190962)
Bestell-Nr.: 190963

	Katalog: OER08b	Seite:1070    
Nummer	Kurztexte
191026	OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze
schwarz,      5-25   Grd,   für  Dachdurchführung
Suchbegriff:	Schrägdachpfann
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	157	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Schrägdachpfanne 
mit Bleischürze, SCHWARZ 
Dachneigung  5 - 25° für 
Dachdurchführungen in DN 
60/100 und 80/125 Maße: 
500x500
Bestell-Nr.:  191026

	Katalog: OER08b	Seite:1071     
Nummer	Kurztexte
191027	OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze
rot (RAL 8023), 5-25 Grd, für Dachdurchf
Suchbegriff:	Schrägdachpfann
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	157	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Schrägdachpfanne
mit Bleischürze, rot RAL 8023
Dachneigung  5 - 25°
für Dachdurchführungen in
DN 60/100 und 80/125
Maße: 500x500
Bestell-Nr.:  191027

	Katalog: OER08b	Seite:1072    
Nummer	Kurztexte
191072	OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze
schwarz,   35-555   Grd,   für  Dachdurchführ.
Suchbegriff:	Schrägdachpfann
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	157	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Schrägdachpfanne 
mit Bleischürze, SCHWARZ 
Dachneigung  35 - 55° für 
Dachdurchführungen in DN 
60/100 und 80/125 Maße: 
500x500
Bestell-Nr.:  191072

Katalog: OER08b
Seite: 1073    
Nummer
Kurztexte

191073
OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz,   35-55
Grd,   für  Dachdurchf

Such begriff:
Schrägdachpfann

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
157               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI      Schrägdachpfanne

mit   Bleischürze,   SCHWARZ

Dachneigung     35   -   55°

für   Dachdurchführungen   in

DN   60/100   und   80/125

Maße:   500x500

Bestell-Nr.:      191073

	Katalog: OER08b	Seite:1074    
Nummer	Kurztexte
191099	OERTLI  Verteilbalken  mit   hydr.   Abgleich
HydroFixx   für   2   Kreise
Suchbegriff:	Verteilbalken
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	347	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verteilbalken   BW-HydroFixx
kpl. mit Isolierung für 2 Heizkreise 
Verteilerbalken mit integriertem, 
hydraulischen Abgleich
geeignet für Brennwertsysteme bis 50 KW. 
Verwendbar anstelle einer hydraulischen 
Weiche,  Kesselkreispumpe erforderlich 
(Durchsatz bis 3,5 m3/h) zur Aufnahme v. 
2 Oertli-Rohleder-Pumpenbaugruppen
Anschlüsse zu den Pumpenbaugruppen mit 
Schweißbördel und Überwurfmutter 1 1/2"
flachdichtend im unteren Bereich 
Primäranschlüsse 1 1/2" AG
in flachdichtender Ausführung 
einschl. 2 Messmuffen zur Aufnahme v. 
erforderlichen Fühlern 
Rasterabstand: 125 mm
Bestellnummer: 191099

Katalog: OER08b           Seite: 1075    
Nummer
Kurztexte
191101
OERTLI  Wandkonsole   f.   HydroFixx

Verteiler   schallgedämmt   (Satz   2St)

Suchbegriff:           Wandkonsole

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    58                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandkonsole   für  HydroFixx 
Verteiler   schallgedämmt    (Satz   2St)

Wandkonsolen,   schallgedämmt    (=2   Stück), 
bestehend  aus   Wandplatte   f. 
Schraubbefestigung  und  Tragarm

Bestellnummer:    191101

	Katalog: OER08b	Seite:1076    
Nummer	Kurztexte
191102	OERTLI  Verteilbalken  mit   hydr.   Abgleich
HydroFixx   für   3   Kreise
Suchbegriff:	Verteilbalken
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	461	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Verteilbalken BW-HydroFixx kpl. 
mit Isolierung für 3 Heizkreise 
Verteilerbalken mit integriertem, 
hydraulischen Abgleich
geeignet für Brennwertsysteme bis 50 KW. 
Verwendbar anstelle einer hydraulischen 
Weiche,  Kesselkreispumpe erforderlich 
(Durchsatz bis 3,5 m3/h) zur Aufnahme v. 
3 Oertli-Rohleder-Pumpenbaugruppen
Anschlüsse zu den Pumpenbaugruppen mit 
Schweißbördel und Überwurfmutter 1 1/2"
flachdichtend im unteren Bereich 
Primäranschlüsse 1 1/2" AG
in flachdichtender Ausführung 
einschl. 2 Messmuffen zur Aufnahme v. 
erforderlichen Fühlern 
Rasterabstand: 125 mm
Bestellnummer: 191102

Katalog: OER08b	Seite: 1077    

Nummer	Kurztexte
191106	OERTLI Adapterkabel
Verbindungsleitung   IAM  80,   S-OE-tronic   3
Suchbegriff:	Adapterkabel
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	37	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Adapterkabel
Verbindungsleitung IAM 80 S-OE-tronic 3 
Bestell-Nr.:  191106

	Katalog: OER08b	Seite:1078    
Nummer	Kurztexte
191115	OERTLI   Frischwasserspeich.   OECOPOWER   750
Inhalt   750   l,
Suchbegriff:	OECOPOWER 750
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4192	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Frischwasserspeicher  OECOPOWER 
750   Liter
mit Isolierung 120mm, ohne Montagebaum 
Kombipufferspeicher mit drei Schichtbe-
ladelanzen .
Unterteilung des Speichers in 4 Zonen. 
Die Wärmebeladung und die Wärmeentnahme 
aus - bzw. in den Speicher wird gezielt 
in den  Ebenen vollzogen, die zum 
Temperaturniveau des  Wärmeverbrauchers 
bzw. des Wärmeerzeugers passt. Der 
Trinwasser-Edelstahlrohrwärmetauscher 
befindet sich im Speicher und kann bis 
zu 150 kW Wärmeleistung aufnehmen. In 
diesem Fall können Dauerzapfleistungen 
bis zu 3000 l/h realisiert werden. 
Inhalt Speicher: 700 Liter Inhalt 
Trinkwasser: 46 Liter 
Speicherdurchmesser ohne Isolierung 750 
mm
Isloierung :   120 mm 
Speicherhöhe : 1990 mm 
Trinkwasser WT - Fläche 6,6 m2 
46 Liter Inhalt Gewicht: 250 kg
Bestellnr.: 191115

	Katalog: OER08b	Seite:1079    

Nummer
Kurztexte

191146
OERTLI   Fernwirkmodem   IAM   80   S

Störmeldesyst.   u.   Bedienung  OE-tronic   3

Such begriff:
Fernwirkmodem

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1180            per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fernwirkmodem  IAM   80   S

Intelliegentes   Störmeldesystem

und  Bedienung  der  OE-tronic   3

8   DE, 4   AE,    6DA

2   Com-Ports

LCD   Display   64x128   Pixel

Analogmodem  5 6K

DIN   Gehäuse   96x96

seperates   Netzteil   230VAC/24VDC

Bestell-Nr.:    191146

	Katalog: OER08b	Seite:1080    
Nummer	Kurztexte
191149	OERTLI Verbindungsleitung Kesselschacht
für PURN / CURN condens, PPs DN 8 0
Suchbegriff:	Verbindungsleit
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	109	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung   Kessel-
Schacht   für  Öl-Brennwertkessel 
PURN   /   CURN   condens PPs   DN   80
bestehend  aus:
-	Reduzierung DN 110/DN80
-	Revisionsstück gerade
-	Rohrstück 500 mm
-	Belüftungsblende
-	1 Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.: 191149

	Katalog: OER08b	Seite:1081     
Nummer	Kurztexte
191150	OERTLI Verbindungsleitung Kesselschacht
für PURN / CURN condens, PPs DN 110
Suchbegriff:	Verbindungsleit
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	116	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung   Kessel-
Schacht   für  Öl-Brennwertkessel 
PURN   /   CURN   condens PPs   DN   110
bestehend  aus:
-	Revisionsstück gerade
-	Rohrstück 500 mm
-	Belüftungsblende
-	1 Tube Gleitmittel
Bestell-Nr.: 191150

Katalog: OER08b           Seite: 1082    
Nummer
Kurztexte
191167
OERTLI   Erweiterung   PPs   125/160

(   exzentrisch   )

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     93                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   PPs   125/160

(   exzentrisch   )

Bestell-Nr.:    191167

Katalog: OER08b           Seite: 1083    
Nummer
Kurztexte
191180
OERTLI   Erweiterung   PPs   60/75

(   exzentrisch   )

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     60                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   PPs   60/75

(   exzentrisch   )

Bestell-Nr.:    191180

	Katalog: OER08b	Seite:1084    
Nummer	Kurztexte
191195	OERTLI   zusätzliche   Schalldämmhaube
für  OES   540   Öl   /   Gas   SH   15,    10-15   dB(A)
Suchbegriff:	Schalldämmhaube
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1527	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI zusätzliche Schalldämmhaube 
für OES 540 Öl / Gas SH 15
-	aus Stahlblech, lackiert RAL 3000, 
ausgekleidet mit schallabsorbierender 
Mineralwolle, nicht brennbar
nach DIN 4102, mit Glasvlies-
kaschierung .
-	Haube in Einzelteilen zerlegbar, 
verbunden mit Schnellverschlüssen.
-	soweit möglich fahrbar, mit 4 
Lenkrollen, davon 2 mit 
Total feststeller.
-	mit schallgedämmter Luftansaugstrecke 
waagerecht über/unter dem Brenner bzw. 
senkrecht hinter dem Brenner.
-	Schallpegelminderung bis ca. 10-15dB 
(A), frequenzabhängig
Abmessung ca. LxBxH: 1100x750x700 
Bestell-Nr.:         191195

	Katalog: OER08b	Seite:1085    
Nummer	Kurztexte
191196	OERTLI   zusätzliche   Schalldämmhaube
für  OES   540   Öl   /   Gas   SH   20,   20-25   dB(A)
Suchbegriff:	Schalldämmhaube
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2174	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI zusätzliche Schalldämmhaube 
für OES 540 Öl / Gas SH 20
-	aus Stahlblech, lackiert RAL 3000, 
ausgekleidet mit schallabsorbierender 
Mineralwolle, nicht brennbar
nach DIN 4102, mit Glasvlies-
kaschierung .
-	Haube in Einzelteilen zerlegbar, 
verbunden mit Schnellverschlüssen.
-	soweit möglich fahrbar, mit 4 
Lenkrollen, davon 2 mit 
Total feststeller.
-	mit schallgedämmter Luftansaugstrecke 
waagerecht über/unter dem Brenner bzw. 
senkrecht hinter dem Brenner.
-	Schallpegelminderung bis ca.20-25 dB 
(A), frequenzabhängig
Abmessung ca. LxBxH: 1100x800x800 
Bestell-Nr.: 191196

Katalog: OER08b           Seite: 1086    
Nummer
Kurztexte
191201
OERTLI   Luftansaugstück

für  Außenwand,   weiß,      60/100

Suchbegriff:           Luftansaugstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     126              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Luftansaugstück   für

Außenwand,   weiß      60/100

Bestell-Nr.:    191201

Katalog: OER08b
Seite: 1087    
Nummer
Kurztexte

191202
OERTLI  Abschluss  oben

mit   Dichtung   60/100

Suchbegriff:           Abschluss

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     45                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abschluss   oben

mit   Dichtung   60/100

Bestell-Nr.:    191202

Katalog: OER08b           Seite: 1088    
Nummer
Kurztexte
191206
OERTLI   Erweiterung   60/110

(   symmetrisch   )

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     60                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   60/110

(   symmetrisch   )

Bestell-Nr.:    191206

	Katalog: OER08b	Seite:1089    
Nummer	Kurztexte
191209	OERTLI   Grundbausatz  Außenwand  LAS   60/100
f.   Abgasführung an  Fassade,   o.   Dachüber.
Suchbegriff:	LASGrundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	348	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Außenwand LAS 60/100 
für die Abgasführung an der Fassade ohne 
Dachüberstand
Grundbausatz mit:
-	Außenwandbogen
-	Luftansaugstück
-	Außenwandrevision
-	Mündungsabschluss
-	Mauerblende
Dimension: DN 60/100 
Länge: ca. 1.200 mm 
Best.-Nr.: 191209

	Katalog: OER08b	Seite:1090    
Nummer	Kurztexte
191210	OERTLI   Grundbausatz  Außenwand  LAS   60/100
mit   Dachdurchführung  schwarz,   Dachüberst
Suchbegriff:	LASGrundbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	485	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Außenwand LAS 60/100 
mit Dachdurchführung schwarz für die 
Abgasführung an der Fassade durch 
Dachüberstand
Grundbausatz mit:
-	Außenwandbogen
-	Luftansaugstück
-	Außenwandrevision
-	Dachdurchführung schwarz
-	Schrägdachpfanne mit Bleischürze
-	Mauerblende
Dimension: DN 60/100 
Länge: ca. 2.400 mm 
Best.-Nr.: 191210

Katalog: OER08b
Seite: 1091    
Nummer
Kurztexte

191211
OERTLI   Revisionsschraubdeckel   für

DN  60  und DN  80   sowie   für Abgasteile

Suchbegriff:           Revisionsschr.

Rabattgruppe:        5

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    12                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Revisions schraubdeckel
L   für

Revisionsrohre,   Revisions-T-
Stücke

DN   60   und  DN   80   sowie   für Abgasteile

der   Revisionsteile  AZ   60/100
und   80/125

Bestell-Nr.:    191211

Katalog: OER08b
Seite: 1092    
Nummer
Kurztexte

191212
OERTLI   Revisionsschraubdeckel   für

DN   110   DN,    12 5
,   DN   160   und  DN  200

Such begriff:
Revisionsschr.

Rabattgruppe:
5

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
16                per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Revisionsschraubdeckel
für

Revisionsrohre,   Revisions-T-
Stücke

der  Nennweiten  der Abgasteile

DN   110   DN,    125,   DN   160   und  DN
200

sowie   für Abgasteile

der   Revisionsteile  AZ   110/150

Bestell-Nr.:    191212

Katalog: OER08b	Seite: 1093    

Nummer	Kurztexte
191213	OERTLI   Schlüssel   z.   Öffnen  d.   Schraubd.
der  abgasseitigen Revisionsteile
Suchbegriff:	Schlüssel
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Schlüssel zum Öffnen der 
Schraubdeckel der abgasseitigen 
Revisionsteile
Best.-Nr.: 191213

Katalog: OER08b	Seite: 1094    

Nummer	Kurztexte
191215	OERTLI  Mischermodul   für  GMR   1000
incl.   Kabelfühler   (   OpenTherm   )
Suchbegriff:	Mischermodul
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	175	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Mischermodul für GMR 1000 
incl. Kabelfühler ( OpenTherm )
Best.-Nr.: 191215

	Katalog: OER08b	Seite:1095    
Nummer	Kurztexte
191216	OERTLI   Kaminschachtabdeckung
Edelstahl  mit  Wetterkragen DN  110
Suchbegriff:	Schachtabdeck.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	279	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminschachtabdeckung
Edelstahl mit Wetterkragen DN 110
Bestell-Nr.: 191216

Katalog: OER08b           Seite: 1096    
Nummer
Kurztexte

191219
OERTLI   Isolierdeckel
SH   96/240

550mm,   weiß   1   Stück

Suchbegriff:            SH96/240

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      373
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Isolierdeckel   SH   96/240

550mm,
weiß   1   Stück

Bestell-Nr.:    191219

	Katalog: OER08b	Seite:1097    
Nummer	Kurztexte
191234	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-30
mit   Druckgebläse,   Stahlheizkessel,   30   kW
Suchbegriff:	HV-30
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5586	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-30
mit Druckgebläse, Stahlheizkessel nach 
DIN 4702 und EN 303 mit eingebautem 
Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" für 
Heizungsanlagen nach DIN 4751. Bitte 
separates Schaltfeld auswählen !!
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Brenneraufbau bestehend aus Turbo 
scheibe, Brennerring, Brennertopf 
und Auflagering aus feuerfestem Stahl
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse- 
absperrklappe
-	Kessel allseitig isoliert,
rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen
Kessel fertig montiert auf Holzpalette
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type
HV-30
Kessel-Nennwärme-

leistung
3 0 kW
Kesselwasserinhalt
128 l
Wasserseitiger

Widerstand
300 Pa
Gewicht
420 kg
Bestell-Nr.:
191234

	Katalog: OER08b	Seite:1098    
Nummer	Kurztexte
191237	OERTLI  Vakuum-Röhrenkollektor  SUN  3010
Parabolrinnenspiegel,   1,67   qm
Suchbegriff:	SUN3010
Rabattgruppe:        35
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1017	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Vakuum-Röhrenkoll.   SUN   3010
mit rückseitigem Parabolrinnenspiegel 
360°-Absorberrohr für effiziente 
Aufnahme von direkter und diffuser 
Strahlung.
Vakuum-Hüllrohr aus Borosilikatglas 
Patentierte vollintegrierte 3/4" -
Kollektorhydraulik erlaubt den einseitigen 
Kollektoranschluss, sowie den Anschluss von 
mehreren Kollektormodulen bei geringem 
Druckverlust. Fühlertauchhülse 
vorinstalliert. Bis zu 10 Kollektoren 
können nebeneinander montiert werden.
Wie bei einer Thermoskanne isoliert die 
evakuierte, doppelwandige Glashülse die 
durchströmende Flüssigkeit. Durch seine 
hermetische Abdichtung besitzt der 
Kollektor geringst mögliche Wärmeverluste.
Der Kollektor verfügt über eine hoch 
strahlungsselektive Absorberschicht auf 
Aluminium-Nitritbasis.
Der geringe Außendurchmesser zeichnet sich 
durch eine hohe Ästhetik aus. Das geringe 
Rohrgewicht ermöglicht sehr kompakte, 
leichte und handliche Module, was 
insbesondere bei Transport und Montage von 
großem Vorteil ist. Kollektorfelder mit 10 
Röhren je Modul sind in kleinen 
Flächeneinheiten auslegbar. Die 
Glasröhrenhülse ist einzeln auswechselbar.

Technische Daten

Kollektorlänge:
1700 mm
Kollektorbreite:
850 mm
Kollektorhöhe:
97 mm
Flüssigkeitsvolumen

Kollektor:
2,1 l
Kollektorgewicht (netto):
32 kg
Bruttofläche:
1,45 qm
Absorberfläche (360°):
1,67 qm
Aperturfläche:
1,15 qm
Glasstärke:
1,6 mm
max. Betriebsdruck:
10 bar
Anzahl der Röhren:
10
Wärmeträger:
Tyfocor HTL
Bestell-Nr.:	191237

	Katalog: OER08b	Seite:1099    
Nummer	Kurztexte
191239	OERTLI  Vakuum-Röhrenkollektor  SUN  3015
Parabolrinnenspiegel   ,   2,50   qm
Suchbegriff:	SUN3015
Rabattgruppe:        35
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1381	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Vakuum-Röhrenkollektor SUN 3015 mit 
rückseitigem Parabolrinnenspiegel 360°-
Absorberrohr für effiziente Aufnahme von 
direkter und diffuser Strahlung.
Vakuum-Hüllrohr aus Borosilikatglas 
Patentierte vollintegrierte 3/4" -
Kollektorhydraulik erlaubt den einseitigen 
Kollektoranschluss, sowie den Anschluss 
von mehreren Kollektormodulen bei geringem 
Druckverlust. Fühlertauchhülse 
vorinstalliert. Bis zu 10 Kollektoren 
können nebeneinander montiert werden.
Wie bei einer Thermoskanne isoliert die 
evakuierte, doppelwandige Glashülse die 
durchströmende Flüssigkeit. Durch seine 
hermetische Abdichtung besitzt der 
Kollektor geringstmögliche Wärmeverluste.
Der Kollektor verfügt über eine hoch 
strahlungsselektive Absorberschicht auf 
Aluminium-Nitritbasis.
Der geringe Außendurchmesser zeichnet sich 
durch eine hohe Ästhetik aus. Das geringe 
Rohrgewicht ermöglicht sehr kompakte, 
leichte und handliche Module, was 
insbesondere bei Transport und Montage von 
großem Vorteil ist. Kollektorfelder mit 15 
Röhren je Modul sind in kleinen 
Flächeneinheiten auslegbar. Die 
Glasröhrenhülse ist einzeln auswechselbar.
Technische Daten
Kollektorlänge:	1700 mm
Kollektorbreite:	1250 mm
Kollektorhöhe:	97 mm 
Flüssigkeitsvolumen
Kollektor:	3,1 l 
Kollektorgewicht (netto): 45 kg
Bruttofläche:	2,13 m2
Absorberfläche (360°):	2,50 m2
Aperturfläche:	1,72 m2
Glasstärke:	1,6 mm
max. Betriebsdruck:	10 bar
Anzahl der Röhren:	15
Wärmeträger:	Tyfocor HTL
Bestell-Nr.:	191239

Katalog: OER08b	Seite: 1100    

Nummer	Kurztexte
191255	OERTLI  Montagewinkel   für  SUN  3000
4   Stück
Suchbegriff:	Montagewinkel
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	62	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   4   Stück   Befestigungen
zur Montage des Vakuum-Röhren-
Kollektors an die Profilschienen
Bestell-Nr.:191255

	Katalog: OER08b	Seite:1101     
Nummer	Kurztexte
191256	OERTLI   Kollektorverbinder   (Kompensator)
für  SUN  3000,   3   Stück
Suchbegriff:	Kollektorverb.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	79	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Kollektorverbinder (3 
St. Kompensatoren) für SUN 3010 
und SUN 3015 Anschlüsse: 3/4" 
inklusive Dichtungen 18x24 mm
Bestell-Nr.:191256

Katalog: OER08b	Seite: 1102    

Nummer	Kurztexte
191257	OERTLI     Tichelmann-Hydraulik-Grundset
für   SUN   3010/3015
Suchbegriff:	Tichelm.-Grund.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	82	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Tichelmann-Hydraulik-Grundset 
(U-Bogen) 2 Blinddeckel/Dichtung für SUN 
3010/3015
Set besteht aus:
-	1 Stück U-Bogen inkl. Dichtungen 
3/4"
-	2 Stück Blinddeckel 3/4"
Bestell-Nr.: 191257

	Katalog: OER08b	Seite:1103    
Nummer	Kurztexte
191258	OERTLI Hydraulikabdeckung Aluminium
für SUN 3010 und SUN 3015
Suchbegriff:	Abdeckung
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	34	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Hydraulikabdeckung Aluminium 
für SUN 3010 und SUN 3015 für die 
Montage zwischen den Vakuum-Röhren-
Kollektroen Typ SUN 3010 und SUN 3015 
Abdeckung ist an die Sammlerkastenform 
angepasst. inklusive : Isoliermaterial 
und Klemmband
Bestell-Nr.:191258

	Katalog: OER08b	Seite:1104    
Nummer	Kurztexte
191259	OERTLI   Solar-Zweistrang-Gruppe
OSS   1,5   -   6   mit   6   m  Pumpe
Suchbegriff:	Solar-2Str.-Gr.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	357	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solar-Zweistrang-Gruppe 
OSS   1,5   -   6  mit   6  m  Pumpe Kalte   
Seite    (rechter   Strang)
-	Anschlüsse AG 
1"
-	Kugelhahn mit Flügelgriff 
und Rückschlagklappe
und Füll-/Entleerungsmöglichkeit
-	Pumpe Grundfos/Wilo (3-Stufig)
-	Taco Setter 1,5 - 6 l/min
-	Zeigerthermometer 0 - 160°C
-	Expansionsgef. Anschluss AG 3/4"
Warme Seite (linker Strang)
-	Anschlüsse AG 
1"
-	Kugelhahn mit Flügelgriff 
und Sicherheitsventil 1/2",
6	bar
-	Entlüfterflasche mit Hahn
-	Manometer 0 - 10 bar
-	Zeigerthermometer 0 - 160°C
Bestell-Nr.:191259

	Katalog: OER08b	Seite:1105    
Nummer	Kurztexte
191260	OERTLI   Solar-Zweistrang-Gruppe
OSS   4-16   mit   6   m  Pumpe
Suchbegriff:	Solar-2Str.-Gr.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	580	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solar-Zweistrang-Gruppe 
OSS   4-16  mit   6  m  Pumpe Kalte   
Seite    (rechter   Strang)
-	Anschlüsse AG 
1"
-	Kugelhahn mit Flügelgriff 
und Rückschlagklappe
und Füll-/Entleerungsmöglichkeit
-	Pumpe Grundfos/Wilo (3-Stufig)
-	Taco Setter 4 - 16 l/min
-	Zeigerthermometer 0 - 160°C
-	Expansionsgef. Anschluss AG 3/4"
Warme Seite (linker Strang)
-	Anschlüsse AG 
1"
-	Kugelhahn mit Flügelgriff 
und Sicherheitsventil 1/2",
6	bar
-	Entlüfterflasche mit Hahn
-	Manometer 0 - 10 bar
-	Zeigerthermometer 0 - 160°C
Bestell-Nr.:191260

	Katalog: OER08b	Seite:1106    
Nummer	Kurztexte
191261	OERTLI  Aufdachbefestigungs-Set   SUN  3000
für   1   Kollektor,   L=1,305m
Suchbegriff:	Befestigungsset
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	166	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Aufdachbefestigungs-Set SUN 3015 
für 1 Kollektor bestehend aus: 2 
Profilschienen und Befestigungsschrauben 
L=1,305m
Bestell-Nr.: 191261

	Katalog: OER08b	Seite:1107    
Nummer	Kurztexte
191262	OERTLI  Aufdachbefestigungs-Set   SUN  3010
für   1   Kollektor,   L=0,905m
Suchbegriff:	Befestigungsset
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	145	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Aufdachbefestigungs-Set SUN 3010 
für 1 Kollektor bestehend aus: 2 
Profilschienen und Befestigungsschrauben 
L=0,905m
Bestell-Nr.: 191262

Katalog: OER08b	Seite: 1108    

Nummer	Kurztexte
191263	OERTLI   Flachdach Montage  Grundset
für   SUN   3010   und  SUN   3015
Suchbegriff:	MontageGrundset
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	181	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Flachdach Montage Grundset 
für SUN 3010 und SUN 3015 
bestehend aus: 2 Einfachstutzen, 
außen (als Set vormontiert) 4 
Klemmplatten mit Betonanker
Bestell-Nr.:191263

	Katalog: OER08b	Seite:1109    
Nummer	Kurztexte
191264	OERTLI Flachdach Erweiterungs-Set
für SUN 3010 und SUN 3015
Suchbegriff:	ErweiterungsSet
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	169	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Flachdach Erweiterungs-Set 
für SUN 3010 und SUN 3015 
bestehend aus:
1	Stück Doppelstütze, innen 
(als Set vormontiert)
2	Klemmplatten mit Betonanker
Bestell-Nr.:191264

	Katalog: OER08b	Seite:1110    
Nummer	Kurztexte
191268	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-30S
Stahlheizkessel,   30   kW
Suchbegriff:	HV30S
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6272	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-30S 
Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 303 
mit eingebautem 
Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" für 
Heizungsanlagen nach DIN 4751. Bitte 
separates Schaltfeld auswählen !!
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Brenneraufbau bestehend aus Turbo 
scheibe, Brennerring, Brennertopf 
und Auflagering aus feuerfestem Stahl
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Saugzuggebläse wahlweise links, rechts 
oder hinten montierbar.
-	Kessel allseitig isoliert,
rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen
Kessel fertig montiert auf Holzpalette
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type              :
HV-30-S
Kessel-Nennwärme-

leistung          :
3 0 kW
Kesselwasserinhalt:
128 l
Wasserseitiger

Widerstand        :
300 Pa
Füllraumtiefe:
615 mm
Abgasanschluss:
150 mm
Gewicht           :
425 kg
Best.-Nr.         :
191268

	Katalog: OER08b	Seite:1111     
Nummer	Kurztexte
191271	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links
Suchbegriff:	UKS26li
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	561	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26
für einen Heizkreis ohne Mischer
für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens
Pumpengruppe links am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191271

	Katalog: OER08b	Seite: 1112    
Nummer	Kurztexte
191272	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts
Suchbegriff:	UKS26re
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	561	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26
für einen Heizkreis ohne Mischer
für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens
Pumpengruppe rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191272

	Katalog: OER08b	Seite:1113    
Nummer	Kurztexte
191273	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links
Suchbegriff:	UKE26li
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	628	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26
für einen Heizkreis ohne Mischer
für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens
Pumpengruppe links am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191273

	Katalog: OER08b	Seite: 1114    
Nummer	Kurztexte
191274	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts
Suchbegriff:	UKE26re
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	628	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26
für einen Heizkreis ohne Mischer
für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens
Pumpengruppe rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191274

	Katalog: OER08b	Seite: 1115    
Nummer	Kurztexte
191275	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links
Suchbegriff:	MKS26li
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	794	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26
für einen Heizkreis mit Mischer
für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens
Pumpengruppe links am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191275

	Katalog: OER08b	Seite:1116    
Nummer	Kurztexte
191276	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts
Suchbegriff:	MKS26re
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	794	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26
für einen Heizkreis mit Mischer
für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens
Pumpengruppe rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191276

	Katalog: OER08b	Seite:1117    
Nummer	Kurztexte
191277	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links
Suchbegriff:	MKE26li
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	866	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26
für einen Heizkreis mit Mischer
für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens
Pumpengruppe links am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191277

	Katalog: OER08b	Seite:1118    
Nummer	Kurztexte
191278	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts
Suchbegriff:	MKE26re
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	866	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26
für einen Heizkreis mit Mischer
für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens
Pumpengruppe rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191278

	Katalog: OER08b	Seite:1119    
Nummer	Kurztexte
191279	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links
Suchbegriff:	UKS26/MKS26li
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1359	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens 
Pumpengruppe links am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191279

	Katalog: OER08b	Seite:1120    
Nummer	Kurztexte
191280	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts
Suchbegriff:	UKS26+MKS26re
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1359	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens 
Pumpengruppe rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40 
3-stufig
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	Überströmventil
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191280

	Katalog: OER08b	Seite: 1121     
Nummer	Kurztexte
191281	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links
Suchbegriff:	UKE26+MKE26li
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1499	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens 
Pumpengruppe links  am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40
-	elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl.	Sicherheitsset
-	ohne.	Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191281

	Katalog: OER08b	Seite:1122    
Nummer	Kurztexte
191282	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts
Suchbegriff:	UKE26+MKE26re
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1499	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26 
Für eine Heizkreis mit Mischer und für 
einen Heizkreis ohne Mischer für 
Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens 
Pumpengruppe rechts am Kessel
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40
-	elektronisch geregelt
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	Rückschlagklappe im Vorlauf
-	inkl.	Sicherheitsset
-	ohne.	Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191282

	Katalog: OER08b	Seite:1123    
Nummer	Kurztexte
191283	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links
Suchbegriff:	MKS26li 2x
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1592	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 für 
zwei Heizkreise mit Mischer für 
Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens 
Pumpengruppe links am Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60 
3-stufig
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191283

	Katalog: OER08b	Seite:1124    
Nummer	Kurztexte
191284	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts
Suchbegriff:	MKS26re 2x
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1592	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 Für 
zwei Heizkreise mit Mischer für 
Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens 
Pumpengruppe rechts am Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60 
3-stufig
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191284

	Katalog: OER08b	Seite:1125    
Nummer	Kurztexte
191285	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links
Suchbegriff:	MKE26li 2x
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1737	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26 für 
zwei Heizkreise mit Mischer für 
Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens 
Pumpengruppe links  am Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191285

	Katalog: OER08b	Seite:1126    
Nummer	Kurztexte
191286	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26
für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts
Suchbegriff:	MKE26re 2x
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1737	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26 für 
zwei Heizkreise mit Mischer für 
Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens 
Pumpengruppe rechts am Kessel
-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60 
elektronisch geregelt
-	2 Mischer
-	komplett vormontiert und getestet
-	mit Wärmedämmung
-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit 
integriertem Thermometer
-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf
-	inkl. Sicherheitsset
-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )
-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel
-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise
Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen 
über 25 kW eine elektronische Pumpe, 
die den Volumenstrom selbständig 
anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch 
für Nachrüstungen und Austausch !
Bestell-Nr.: 191286

	Katalog: OER08b	Seite:1127    
Nummer	Kurztexte
191297	OERTLI  Solarpaket  27   -   Schrägdach
2   x  SUN3010   +   2   x  SUN   3015,   7,16qm
Suchbegriff:	Solarpaket27
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6275	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   27
2 x Röhrenkollektor SUN 3010
und
2 x Röhrenkollektor SUN 3015
mit insgesamt 50 Röhren
Bruttofläche : 7,16 qm
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.: 191297

	Katalog: OER08b	Seite:1128    
Nummer	Kurztexte
191298	OERTLI   Solarpaket   30   -   Schrägdach
5  x  Röhrenkollektor  SUN  3015,   10,65qm
Suchbegriff:	Solarpaket30
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	9100	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   30
5 x Röhrenkollektor SUN 3015
mit insgesamt 75 Röhren
Bruttofläche : 10,65 qm
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.: 191298

	Katalog: OER08b	Seite:1129    
Nummer	Kurztexte
191299	OERTLI   Solarpaket   26   -   Schrägdach
3   x  Röhrenkollektor  SUN  3015,   6,39qm
Suchbegriff:	Solarpaket26
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5514	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   2 6
3 x Röhrenkollektor SUN 3015
mit insgesamt 45 Röhren
Bruttofläche : 6,39 m2
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.	: 191299

	Katalog: OER08b	Seite:1130    
Nummer	Kurztexte
191302	OERTLI  Wandanschlussstück DN 400
mit  Anschlussplatte   für   Zuluftschlauch
Suchbegriff:	Wandanschlussst
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	166	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wandanschlussstück  mit
Anschlussplatte für Zuluftschlauch 
DN 400 für Luft-Wasser WP
Bestell-Nr.:	191302

Katalog: OER08b	Seite: 1131     

Nummer	Kurztexte
191303	OERTLI   Zuluftschlauch   ISOFLEX     DN  400
5  m.,      für  Luft/Wasser  Wärmepumpe
Suchbegriff:	ISOFLEX 5m
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	326	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Zuluftschlauch ISOFLEX 
DN 400    5 m lang für 
Luft/Wasser Wärmepumpe
Bestell-Nr.:       191303

Katalog: OER08b
Seite: 1132    
Nummer
Kurztexte

191304
OERTLI  Wetterschutzgitter Ansaugung

für  Luft/  Wasser  Wärmepumpe  WPLW   9-17

Suchbegriff:           Wetterschutzgit

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    233              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wetterschutzgitter
Ansaugung

für   Luft/   Wasser  Wärmepumpe  WPLW   9-17

Bestell-Nr.:
191304

Katalog: OER08b
Seite: 1133    
Nummer
Kurztexte

191305
OERTLI  Wetterschutzgitter Ausblasung

für  Luft/  Wasser  Wärmepumpe  WPLW   9-17

Suchbegriff:           Wetterschutzgit

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    269              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wetterschutzgitter
Ausblasung

für   Luft/   Wasser  Wärmepumpe  WPLW   9-17

Bestell-Nr.:
191305

Katalog: OER08b
Seite: 1134    
Nummer
Kurztexte

191311
OERTLI   Druckschlauch-Set   4   x   1"

1  m,   f.Sole/Wasser  Wärmepumpen  WPSW7   -12

Suchbegriff:           Druckschl.-Set

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    114              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Druckschlauch-Set   4
x    1"

L  =   1  m

für   Sole/Wasser  Wärmepumpen
WPSW   7   -   12

Bestell-Nr.:                   191311

	Katalog: OER08b	Seite:1135    
Nummer	Kurztexte
191312	OERTLI Druckschlauch-Set 4 x 11/4"
0,8m,f.Sole/Wasser Wärmepumpen WPSW15+19
Suchbegriff:	Druckschl.-Set
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	217	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Druckschlauch-Set 4   x   11/4"   L  =   0,8   
m für   Sole/Wasser  Wärmepumpen  WPSW   15   +   19
Bestell-Nr.:	191312

	Katalog: OER08b	Seite:1136    
Nummer	Kurztexte
191313	OERTLI  Heißgasdruckschlauch
1m,   f.Sole/Wasser  Wärmepumpen,   Ausf.   HG
Suchbegriff:	Heißgasdrucksch
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	26	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Heiß gas druckschlauch 
L=1  m
für Sole/Wasser Wärmepumpen 
Ausführung HG
Bestell-Nr.:       191313

Katalog: OER08b           Seite: 1137    
Nummer
Kurztexte
191314
OERTLI  Anlaufstrombegrenzer

für     Wärmepumpen

Suchbegriff:           Anlaufstrombegr

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     290              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anlaufstrombegrenzer

für     Wärmepumpen

Bestell-Nr.:                    191314

	Katalog: OER08b	Seite:1138    
Nummer	Kurztexte
191315	OERTLI   Speicherladepumpe  VA  35/180
für     Wärmepumpen  WPSW  7   -   12
Suchbegriff:	VA35/180
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	88	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladepumpe  VA  35/180 
für     Wärmepumpen  WPSW   7   -   12
Bestell-Nr.:       191315

Katalog: OER08b	Seite: 1139    

Nummer	Kurztexte
191316	OERTLI   Speicherladepumpe  VA  65/180
für  Wärmepumpen  WPSW   15   -   18
Suchbegriff:	VA65/180
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	129	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladepumpe  VA  65/180 
für     Wärmepumpen  WPSW   15   -   18
Bestell-Nr.:       191316

Katalog: OER08b	Seite: 1140    

Nummer	Kurztexte
191317	OERTLI   Solepumpe  A  50/180   XM
für  Wärmepumpen  WPSW  7-12
Suchbegriff:	A50/180XM
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	300	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Solepumpe A 50/180 XM
für Wärmepumpen WPSW 7-12 
Bestell-Nr.:       191317

	Katalog: OER08b	Seite: 1141     
Nummer	Kurztexte
191318	OERTLI   Solepumpe  A  80/180  XM
für     Wärmepumpen  WPSW   15   +   19
Suchbegriff:	A80/180XM
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	326	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Solepumpe A 80/180 XM
für Wärmepumpen WPSW 15 + 19 
Bestell-Nr.:       191318

Katalog: OER08b	Seite: 1142    

Nummer	Kurztexte
191319	OERTLI   Fernbedienung     FB   6201
mit   Display   für  Wärmepumpen
Suchbegriff:	FB6201
Rabattgruppe:        33
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	119	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Fernbedienung  FB 62 01 
mit Display für Wärmepumpen
Bestell-Nr.:       191319

Katalog: OER08b
Seite: 1143    
Nummer
Kurztexte

191320
OERTLI   Inbetriebnahme  d.   Wärmepumpe  d.

Werkskundendienst   zzgl.   Anfahrt,   <   20kW

Suchbegriff:           Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    425              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   einer  OERTLI

Wärmepumpe   kleiner   2 0   kW
durch   den

Werkskundendienst,      zzgl.
Anfahrt

Bestell-Nr.:
191320

	Katalog: OER08b	Seite: 1144    
Nummer	Kurztexte
191321	OERTLI   Solarpaket   28   -   Schrägdach
4   x  Röhrenkollektor   SUN   3015,   8,52qm
Suchbegriff:	Solarpaket28
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7351	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   2 8
4 x Röhrenkollektor SUN 3015
mit insgesamt 60 Röhren
Bruttofläche : 8,52 m2
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.:   191321

	Katalog: OER08b	Seite: 1145    

Nummer
Kurztexte

191322
OERTLI Solarpaket 25 - Schrägdach

2 x SUN 3 010 +
1 x SUN 3015, 5,03qm

Such begriff:
Solarpaket25

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
4695     per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI Solarpaket 25

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

1 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 35 Röhren

Bruttofläche : 5,03 m2

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191322

	Katalog: OER08b	Seite: 1146    
Nummer	Kurztexte
191323	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-40
Stahlheizkessel   mit   Druckgebläse,   37,5kW
Suchbegriff:	HV-40
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5951	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-40 mit 
Druckgebläse Stahlheizkessel nach DIN 
4702 und EN 303 mit eingebautem 
Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" für 
Heizungsanlagen nach DIN 4751. Bitte 
separates Schaltfeld auswählen !!
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Brenneraufbau bestehend aus Turbo 
scheibe, Brennerring, Brennertopf 
und Auflagering aus feuerfestem Stahl
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse- 
absperrklappe
-	Kessel allseitig isoliert,
rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen
Kessel fertig montiert auf Holzpalette
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type
HV-40
Kessel-Nennwärme-

leistung
37,5
3 
kW
Kesselwasserinhalt
128
1
Wasserseitiger

Widerstand
300
Pa
Füllraumtiefe
615
mm
Gewicht
420
kg
Best.-Nr.:
191323

	Katalog: OER08b	Seite: 1147    
Nummer	Kurztexte
191324	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-40S
Saugzuggebläse,   Stahlheizkessel,   30  kW
Suchbegriff:	HV-40S
Rabattgruppe:        32
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	6637	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-40S mit 
Saugzuggebläse Stahlheizkessel nach DIN 
4702 und EN 303 mit eingebautem 
Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" für 
Heizungsanlagen nach DIN 4751. Bitte 
separates Schaltfeld auswählen !!
-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung 
und Ein- und Ausschalter für Gebläse
-	Brenneraufbau bestehend aus Turbo 
scheibe, Brennerring, Brennertopf 
und Auflagering aus feuerfestem Stahl
-	Herausziehbare Brennerkammerschale
-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel 
rauchstutzen rechts, links oder 
hinten und Zugbegrenzer rechts oder 
links
-	Saugzuggebläse wahlweise links, rechts 
oder hinten montierbar.
-	Kessel allseitig isoliert,
rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung, 
Kranöse, 4 Transportmuffen
Kessel fertig montiert auf Holzpalette
-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar
-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C
-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type              :
HV-30-S
Kessel-Nennwärme-

leistung          :
30 kW
Kesselwasserinhalt:
128 l
Wasserseitiger

Widerstand        :
300 Pa
Füllraumtiefe:
615 mm
Abgasanschluss:
150 mm
Gewicht           :
425 kg
Best.-Nr.         :
191324

	Katalog: OER08b	Seite: 1148    
Nummer	Kurztexte
191325	OERTLI   Inbetriebnahme  und  Kontrolle
des   Fernwirkmodems   IAM  8 0
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	350	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   und
Funktionskontrolle des Fernwirkmodems IAM 
8 0
Einstellung der Rufnummern für den 
Störungsfall,  Funktionskontrolle der 
potentialfreien Eingänge 
Funktionskontrolle der DFÜ
Bestell-Nr.         :	191325

	Katalog: OER08b	Seite: 1149    
Nummer	Kurztexte
191326	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem  für
Wandbefestig.   LW.0120.3000,   f.   3xGMR4045
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4122	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für 
Wandbefestigung LW.0120.3000 ( ohne 
Blockisolierung !! )
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 5,14 m3/h bei 20 K
Temperatur- Differenz
Bausatz für  3 GMR 4045
Nomenklatur: LW.0120.3000 
Bestell-Nr.:  191326

	Katalog: OER08b	Seite: 1150    
Nummer	Kurztexte
191327	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für
Wandbefestigung  LW.0183.0300   f.3xGMR4065
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4185	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Wandbefestigung LW.0183.0300 ( ohne 
Blockisolierung !! )
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 7,84 m3/h bei 20 K
Temperatur- Differenz
Bausatz für  3 GMR 4065
Nomenklatur: LW.0183.0300 
Bestell-Nr.:  191327

	Katalog: OER08b	Seite: 1151     
Nummer	Kurztexte
191328	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für
Wandbefestigung  LW.0160.4000   f.4xGMR4045
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5141	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Wandbefestigung LW.0160.4000 ( ohne 
Blockisolierung !! )
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 6,86 m3/h bei 20 K
Temperatur- Differenz
Bausatz für  4 GMR 4045
Nomenklatur: LW.0160.4000 
Bestell-Nr.:  191328

	Katalog: OER08b	Seite: 1152    
Nummer	Kurztexte
191329	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem  für
Wandbefestigung  LW.0244.0400,f.4xGMR4 065
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        5224     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Wandbefestigung LW.0244.0400 ( ohne 
Blockisolierung !! )
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 10,46 m3/h bei 20 K
Temperatur- Differenz
Bausatz für 4 GMR 4065
Nomenklatur: LW.0244.0400 
Bestell-Nr.:  191329

	Katalog: OER08b	Seite: 1153    
Nummer	Kurztexte
191330	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem  für
Bodenaufstell.   LV.0120.3000,   f.3xGMR4045
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        4626     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für 
Bodenaufstellung LV.0120.3000 ( ohne 
Blockisolierung !! )
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 5,14 m3/h bei 20 K
Temperatur-Differenz
Bausatz für  3 GMR 4045
Nomenklatur: LV.0120.3000 
Bestell-Nr.:  191330

	Katalog: OER08b	Seite: 1154    
Nummer	Kurztexte
191331	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem  für
Bodenaufstell.   LV.0183.0300,   f.3xGMR4065
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	4689	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für 
Bodenaufstellung LV.0183.0300 ( ohne 
Blockisolierung !! )
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 7,84 m3/h bei 20 K
Temperatur-Differenz
Bausatz für  3 GMR 4065
Nomenklatur: LV.0183.0300 
Bestell-Nr.:  191331

	Katalog: OER08b	Seite: 1155    
Nummer	Kurztexte
191332	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für
Bodenaufstell.   LV.0160.4000,   f.4xGMR4045
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5791	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung LV.0160.4000 ( ohne 
Blockisolierung ! ! )
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 6,86 m3/h bei 20 K
Temperatur-Differenz
Bausatz für  4 GMR 4045
Nomenklatur: LV.0160.4000 
Bestell-Nr.:  191332

	Katalog: OER08b	Seite: 1156    
Nummer	Kurztexte
191333	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für
Bodenaufstell.   LV.0244.0400,    f.4xGMR4065
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        5874     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung LV.0244.0400 ( ohne 
Blockisolierung !! )
bestehend aus hydraulischem Verteiler
Kesselanschluss-Sammler DN 65
Gasverteilerrohr DN 50
Kesselkreispumpen
Multifunktions-Rücklaufhahn,
Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und
Anschluss für Ausdehnungsgefäß
Vorlaufhahn mir Absperrventil
Tauchhülse mit Vorlauffühler
Bus Verbindungskabel zwischen den
Kesseln
Wasser-Durchsatz 10,46 m3/h bei 20 K
Temperatur-Differenz
Bausatz für  4 GMR 4065
Nomenklatur: LV.0244.0400 
Bestell-Nr.:  191333

	Katalog: OER08b	Seite: 1157    
Nummer	Kurztexte
191334	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für
Bodenaufst.   Rücken  an Rücken  f.4xGMR4045
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5108	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung Rücken an Rücken 
RG.0160.4000
( ohne Blockisolierung !!) bestehend aus 
hydraulischem Verteiler Kesselanschluss-
Sammler DN 65 Gasverteilerrohr DN 50 
Kesselkreispumpen Multifunktions-
Rücklaufhahn, Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln
Wasser-Durchsatz 6,86 m3/h bei 20 K 
Temperatur-Differenz Bausatz für  4 
GMR 4045
Nomenklatur: RG.0160.4000 
Bestell-Nr.:  191334

	Katalog: OER08b	Seite: 1158    
Nummer	Kurztexte
191335	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für
Bodenaufst.   Rücken  an Rücken  f.4xGMR4065
Suchbegriff:	Kaskadensystem
Rabattgruppe:        21
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5191	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für 
Bodenaufstellung Rücken an Rücken 
RG.0244.0400
( ohne Blockisolierung !!) bestehend aus 
hydraulischem Verteiler Kesselanschluss-
Sammler DN 65 Gasverteilerrohr DN 50 
Kesselkreispumpen Multifunktions-
Rücklaufhahn, Absperrventil,
Rückschlagventil, Sicherheitsventil und 
Anschluss für Ausdehnungsgefäß 
Vorlaufhahn mir Absperrventil 
Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus 
Verbindungskabel zwischen den Kesseln
Wasser-Durchsatz 10,46 m3/h bei 20 K 
Temperatur-Differenz Bausatz für  4 
GMR 4065
Nomenklatur: RG.0244.0400 
Bestell-Nr.:  191335

	Katalog: OER08b	Seite: 1159    
Nummer	Kurztexte
191336	OERTLI  Mischerkreiser.OE-tronic   3-MR
Wandaufbau,   für   1   gemischten  Heizkreis
Suchbegriff:	OE-tronic3-MR
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	802	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OE-tronic 3-MR
Mischerkreiserweiterung  Wandaufbau für 
1 gemischten Heizkreis
Durch den Einbau einer Mischerplatine 
(AD 196 ) besteht die Möglichkeit einen 
2. Mischerkreis anzusteuern. Die 
Verbindung zum Kesselschaltfeld wird 
durch eine Verbindungsleitung z.B. (AD 
134) hergestellt. BxHxT: 550x300x130
Kolli AD 243 Bestell-
Nr.:  191336

	Katalog: OER08b	Seite:1160    
Nummer	Kurztexte
191337	OERTLI   Solarpaket   23   -   Schrägdach
2   x  Röhrenkollektor  SUN  3010,   2,9   qm
Suchbegriff:	Solarpaket23
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2837	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   23
2 x Röhrenkollektor SUN 3010
mit insgesamt 20 Röhren
Bruttofläche : 2,9 qm
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.:   191337

	Katalog: OER08b	Seite:1161     
Nummer	Kurztexte
191338	OERTLI   Solarpaket   24   -   Schrägdach
2   x  Röhrenkollektor   SUN   3015,   4,26   qm
Suchbegriff:	Solarpaket24
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3853	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   24
2 x Röhrenkollektor SUN 3015
mit insgesamt 30 Röhren
Bruttofläche : 4,26 qn
senkrecht nebeneinander für Schrägdach,
Falzziegel
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Montage - Sets
-	Dachanker
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.: 191338

	Katalog: OER08b	Seite:1162    

Nummer
Kurztexte

191339
OERTLI Solarpaket 29 - Schrägdach

2 x SUN 3 010 +
3 x SUN 3015, 9,29 qm

Such begriff:
Solarpaket29

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
8232     per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI Solarpaket 29

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

3 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 65 Röhren

Bruttofläche : 9,29 m2

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.: 191339

	Katalog: OER08b	Seite:1163    
Nummer	Kurztexte
191340	OERTLI  Solarpaket   31   -   Flachdach
2   x  Röhrenkollektor  SUN  3010,   2,9   qm
Suchbegriff:	Solarpaket31
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2788	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   31
2 x Röhrenkollektor SUN 3010
mit insgesamt 20 Röhren
Bruttofläche : 2,9 m2
senkrecht nebeneinander für Flachdach,
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Flachdachständer
-	Befestigungsklemmen
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.:   191340

	Katalog: OER08b	Seite:1164    
Nummer	Kurztexte
191341	OERTLI  Solarpaket   32   -   Flachdach
2   x  Röhrenkollektor   SUN   3015,   4,26qm
Suchbegriff:	Solarpaket32
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3515	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   32
2 x Röhrenkollektor SUN 3015
mit insgesamt 30 Röhren
Bruttofläche : 4,26  m2
senkrecht nebeneinander für Flachdach,
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Flachdachständer
-	Befestigungsklemmen
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.:   191341

	Katalog: OER08b	Seite:1165    

Nummer
Kurztexte

191342
OERTLI Solarpaket 33 - Flachdach

2 x SUN 3 010 +
1 x SUN 3015, 5,03 qm

Such begriff:
Solarpaket33

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
4451     per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI Solarpaket 33

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

1 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 35 Röhren

Bruttofläche : 5,03  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Flachdachständer

- Befestigungsklemmen

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191342

	Katalog: OER08b	Seite:1166    
Nummer	Kurztexte
191343	OERTLI   Solarpaket   34   -   Flachdach
3   x  Röhrenkollektor  SUN  3015,   6,39qm
Suchbegriff:	Solarpaket34
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5177	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   34
3 x Röhrenkollektor SUN 3015
mit insgesamt 45 Röhren
Bruttofläche : 6,39  m2
senkrecht nebeneinander für Flachdach,
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Flachdachständer
-	Befestigungsklemmen
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.:   191343

	Katalog: OER08b	Seite:1167    

Nummer
Kurztexte

191344
OERTLI Solarpaket 35 - Flachdach

2 x SUN 3 010 +
2 x SUN 3015, 7,16qm

Such begriff:
Solarpaket35

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
6113     per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI Solarpaket 35

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

2 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 50 Röhren

Bruttofläche : 7,16  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Flachdachständer

- Befestigungsklemmen

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191344

	Katalog: OER08b	Seite:1168    
Nummer	Kurztexte
191345	OERTLI   Solarpaket   36   -   Flachdach
4   x  Röhrenkollektor   SUN   3015,   8,52qm
Suchbegriff:	Solarpaket36
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7047	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   36
4 x Röhrenkollektor SUN 3015
mit insgesamt 60 Röhren
Bruttofläche : 8,52  m2
senkrecht nebeneinander für Flachdach,
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Flachdachständer
-	Befestigungsklemmen
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.:   191345

	Katalog: OER08b	Seite:1169    

Nummer
Kurztexte

191346
OERTLI Solarpaket 37 - Flachdach

2 x SUN 3 010 +
3 x SUN 3015, 9,29qm

Such begriff:
Solarpaket37

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
7814     per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI Solarpaket 37

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

3 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 65 Röhren

Bruttofläche : 9,29  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Flachdachständer

- Befestigungsklemmen

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191346

	Katalog: OER08b	Seite:1170    
Nummer	Kurztexte
191347	OERTLI   Solarpaket   38   -   Flachdach
5  x  Röhrenkollektor  SUN  3015,   10,65   qm
Suchbegriff:	Solarpaket 38
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	8541	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   38
5 x Röhrenkollektor SUN 3015
mit insgesamt 75 Röhren
Bruttofläche : 10,65  m2
senkrecht nebeneinander für Flachdach,
bestehend aus:
-	Röhrenmodulen
-	Kollektorverbinder
-	Hydraulikabdeckung
-	Flachdachständer
-	Befestigungsklemmen
-	Hydraulik - Sets
-	Solarflüssigkeit
nicht enthalten sind:
-	Solarspeicher
-	Solar-Regelung
-	Solar-Pumpengruppe
-	Solar-Ausdehnungsgefäß
Bestell-Nr.:   191347

	Katalog: OER08b	Seite:1171     
Nummer	Kurztexte
191348	OERTLI   Heizungspaket   HOLZ   1   HV   17
mit   17   kW  und  Schaltfeld  3000
Suchbegriff:	HOLZ1 HV17
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11066	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Heizungspaket HOLZ 1 HV 17 mit 
17 kW und Schaltfeld 3000 
Fördermöglichkeiten unter: 
www.bafa.de
Bestehend aus:
-	HV 17 turbo mit Microprozessor- 
schaltfeld 3000 mit zusätzlichem 
Abgasfühler
-	Ölkessel PURS 153
-	Pufferspeicher 1000 Liter
-	Speicherfühler
-	Rücklaufanhebung
-	WW-Speicher OBP 200 ( 200 Liter )
-	Thermische Ablaufsicherung
Bestell-Nr.: 191348

	Katalog: OER08b	Seite:1172    
Nummer	Kurztexte
191349	OERTLI   Heizungspaket   HOLZ   2   HV  24
mit   24   kW  und  Schaltfeld  3000
Suchbegriff:	HOLZ2 HV24
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12443	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Heizungspaket   HOLZ   2   HV  24 
mit   24   kW  und   Schaltfeld   3000 
Fördermöglichkeiten  unter: 
www.bafa.de
Bestehe2417   turbo  mit  Microprozessor-
schaltfeld   3000  mit   zusätzlichem 
Abgas fühler
-	Ölkessel PURS 154
-	Pufferspeicher 1500 Liter
-	Speicherfühler
-	Rücklaufanhebung
-	WW-Speicher OBP 300 ( 300 Liter )
-	Thermische Ablaufsicherung
Bestell-Nr.: 191349

	Katalog: OER08b	Seite:1173    
Nummer	Kurztexte
197001	OERTLI   Inbetriebnahme  Regelung  REA/CD   20
(1   Heizkr.   u./o.1  Mischerkr.)   Aufpreis
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	48	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   Regelung
REA/CD 20 (1 Heizkr. u./o.1 Mischerkr.) 
in Verbindung mit der 
Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)
Bestell-Nr.: 197001

	Katalog: OER08b	Seite:1174    
Nummer	Kurztexte
197002	OERTLI   Inbetriebnahme  Regelung  REA/CD   20
(1   Heizkr.   u./o.2   Mischerkr.),   Aufpreis
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	79	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   Regelung
REA/CD 20 (1 Heizkr. u./o.2 Mischerkr.) 
in Verbindung mit der 
Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)
Bestell-Nr.: 197002

	Katalog: OER08b	Seite:1175    
Nummer	Kurztexte
197003	OERTL   Inbetriebnahme  Raumstation  RS   30
in  Verbindung  mit   Kesselinbetriebnahme
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	38	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Raumstation RS 
30 in Verbindung mit der 
Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)
Bestell-Nr.: 197003

	Katalog: OER08b	Seite:1176    
Nummer	Kurztexte
197004	OERTL   Inbetriebnahme  Raumstation  RS   30
u.   Mischermodul   MAB   30   E,   Aufpreis
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	69	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Raumstation RS 30 
u. Mischermodul MAB 30 E in Verbindung 
mit der Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)
Bestell-Nr.: 197004

Katalog: OER08b
Seit
e
:1177    
Nummer
Kurztexte

197005
OERTL   Inbetriebnahme  Regelung  CD   30

mit   DUO Anlage
,   Aufpreis

Such begriff:
Inbetriebnahme

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
94                 per Stck

Ausschreibungtext
OERTL   Inbetriebnahme   Regelung   CD 
mit   DUO  Anlage   in  Verbindung  mit 
Kesselinbetriebnahme    (Aufpreis)
30 
der

Bestell-Nr.:    197004

Katalog: OER08b
Seite: 1178    
Nummer
Kurztexte

198001
OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt 
Ölbrenner/Gasbrenner  bis   70   kW

Suchbegriff:           Inbetriebnahme Rabattgruppe:        9 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                    
210              per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl. 
Ölbrenner/Gasbrenner  bis   70
Anfahrt 
kW

Bestell-Nr.:      198001

	Katalog: OER08b	Seite:1179    
Nummer	Kurztexte
198002	OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt
Ölbrenner   70   kW   -   300   kW
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	286	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt 
Ölbrenner 70 kW - 300 kW Bestell-
Nr.:  198002

	Katalog: OER08b	Seite:1180    
Nummer	Kurztexte
198003	OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt
Gasbrenner   70   kW  bis   300   kW
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	330	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt 
Gasbrenner 70 kW bis 300 kW Bestell-
Nr.:  198003

	Katalog: OER08b	Seite:1181     
Nummer	Kurztexte
198004	OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt
Ölbrenner   300   kW  bis   800   kW
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	395	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt 
Ölbrenner 300 kW bis 800 kW Bestell-
Nr.:  198004

Katalog: OER08b	Seite: 1182    

Nummer	Kurztexte
198005	Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt   Gasbrenner
3 00   kW  bis   800   kW
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	470	per Stck
Ausschreibungtext: Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt   Gasbrenner 
300   kW  bis   800   kW

Katalog: OER08b           Seite: 1183    
Nummer
Kurztexte

198006
OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt

Ölbrenner  über
8 00   kW

Such begriff:
Inbetriebnahme

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
632               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt

Ölbrenner   über   800   kW

Bestell-Nr.:      198006

	Katalog: OER08b	Seite:1184    
Nummer	Kurztexte
198007	OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt
Gasbrenner  über   800   kW
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	715	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt 
Gasbrenner über 800 kW Bestell-Nr.:  
198007

	Katalog: OER08b	Seite:1185    
Nummer	Kurztexte
199000	OERTLI   Inbetriebnahme   für
Brennwert   bis   3 5   kW,   GKR,   GSR,   GSH,GS
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	105	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für
Brennwert bis 35 kW, GKR, GSR, GSH,GS
zzgl. Anfahrtspauschale 
Bestell-Nr.: 199000

Katalog: OER08b           Seite: 1186    
Nummer
Kurztexte
199001
OERTL   Inbetriebnahme  Optimat

Brennwertger.   35-115   kW   zzgl.   Anfahrtsp.

Suchbegriff:           Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    155              per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Inbetriebnahme   Optimat 
Brennwertgeräte   35-115   kW zzgl.   
Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.:    199001

	Katalog: OER08b	Seite:1187    
Nummer	Kurztexte
199002	OERTLI   Inbetriebnahme   für
Ölkleinkessel   ÖK,   ÖSB
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	190	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für 
Ölkleinkessel   ÖK,   ÖSB
zzgl. Anfahrtspauschale 
Bestell-Nr.: 199002

Katalog: OER08b	Seite: 1188    

Nummer	Kurztexte
199003	OERTL  Inbetriebnahme  Feststoffkessel
H  /  H-turbo,   zzgl.   Anfahrtspauschale
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	175	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Feststoffkessel 
H / H-turbo, zzgl. Anfahrtspauschale
Bestell-Nr.: 199003

	Katalog: OER08b	Seite:1189    
Nummer	Kurztexte
199004	OERTLI   Inbetriebnahme   für
GSR  230/330   (   Kellerkessel   )
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	240	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für
GSR 230/330 ( Kellerkessel )
zzgl. Anfahrtspauschale 
Bestell-Nr.: 199004

	Katalog: OER08b	Seite:1190    
Nummer	Kurztexte
199006	OERTLI   Inbetriebnahme   für
GSR  23 0   DUO   /   TRIO  bis   350   kW
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	290	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für
GSR 230 DUO / TRIO ( Kellerkessel ) 
bis 350 kW Gesamtleistung
zzgl. Anfahrtspauschale 
Bestell-Nr.: 199006

	Katalog: OER08b	Seite:1191     
Nummer	Kurztexte
199008	OERTLI   Inbetriebnahme   für
GSR   33 0   DUO   /   TRIO  bis   102 6   kW
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	426	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für
GSR 330 DUO / TRIO ( Kellerkessel ) 
bis 1026 kW Gesamtleistung
zzgl. Anfahrtspauschale 
Bestell-Nr.: 199008

	Katalog: OER08b	Seite:1192    
Nummer	Kurztexte
199009	OERTL   Inbetriebnahme   Schwimmbadheizer
zzgl.   Anfahrtspauschale      (max.   8   Std.)
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	480	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Schwimmbadheizer ( 
pro Mann, max. 8 Stunden Aufwand) zzgl. 
Anfahrtspauschale
Bestell-Nr.: 199009

Katalog: OER08b           Seite: 1193    
Nummer
Kurztexte

199024
Inbetriebnahme
PURN/PUSN/ÖK

Suchbegriff:           Inbetriebnahme Rabattgruppe:        9 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
236              per Stck
Ausschreibungtext: Inbetriebnahme   PURN/PUSN/ÖK

Bestell-Nr.:      199024

Katalog: OER08b	Seite: 1194    

Nummer	Kurztexte
199025	OERTL   Inbetriebnahme  Brennwertgeräte
GSR  300/300DUO  condens,   zzgl.   Anfahrtsp.
Suchbegriff:	Inbetriebnahme
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	420	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Brennwertgeräte 
GSR 300/300DUO condens zzgl. 
Anfahrtspauschale
Bestell-Nr.: 199025

Katalog: OER08b           Seite: 1195    
Nummer
Kurztexte
199026
OERTL  Rüstpauschale   Inbetriebnahme

Suchbegriff:           Rüstpauschale

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     32,5             per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Rüstpauschale   Inbetriebnahme

Bestell-Nr.:    199026

Katalog: OER08b	Seite: 1196    

Nummer	Kurztexte
199027	OERTLI   Entfernungspauschale
Kundendienst   30   -   100   km
Suchbegriff:	Entfernungspau.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	54	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Entfernungspauschale 
Kundendienst   30   -   100   km
Bestell-Nr.:	199027

Katalog: OER08b	Seite: 1197    

Nummer	Kurztexte
199028	OERTLI   Entfernungspauschale
Kundendienst   101   -   200   km
Suchbegriff:	Entfernungspau.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	107	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Entfernungspauschale 
Kundendienst   101   -   200   km
Bestell-Nr.:	199028

Katalog: OER08b	Seite: 1198    

Nummer	Kurztexte
199029	OERTLI   Entfernungspauschale
Kundendienst   201   -   300   km
Suchbegriff:	Entfernungspau.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	160	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Entfernungspauschale 
Kundendienst   201   -   300   km
Bestell-Nr.:	199029

Katalog: OER08b	Seite: 1199    

Nummer	Kurztexte
199030	OERTLI   Entfernungspauschale
Kundendienst   mehr  als   300   km
Suchbegriff:	Entfernungspau.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	240	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Entfernungspauschale 
Kundendienst  mehr   als   300   km
Bestell-Nr.:	199030

Katalog: OER08b           Seite: 1200    
Nummer
Kurztexte

199811
OERTL  Fahrkostenpauschale

Serviceeinsatz
Zone   1-10   km v.Möglingen

Such begriff:
Fahrkostenpau.

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
15                per Stck

Ausschreibungtext
OERTL   Fahrkostenpauschale

Serviceeinsatz   Zone   1   bis   10   km

von  Möglingen

Bestell-Nr.:    199811

	Katalog: OER08b	Seite:1201     
Nummer	Kurztexte
199812	OERTL  Fahrkostenpauschale
Serviceeinsatzzone2   :11-20km v.Möglingen
Suchbegriff:	Fahrkostenpau.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	22	per Stck
Ausschreibungtext: OERTL   Fahr kostenpauschale
Serviceeinsatz Zone 2 11 bis 20 km 
von Möglingen
Bestell-Nr.: 199812

	Katalog: OER08b	Seite:1202    
Nummer	Kurztexte
199813	OERTL   Fahrkostenpauschale
Serviceeinsatzzone3:21-40km v.Möglingen
Suchbegriff:	Fahrkostenpau.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	30	per Stck
Ausschreibungtext: OERTL   Fahr kostenpauschale
Serviceeinsatz Zone 3 21 bis 40 km 
von Möglingen
Bestell-Nr.: 199813

	Katalog: OER08b	Seite:1203    
Nummer	Kurztexte
199814	OERTL  Fahrkostenpauschale
Serviceeinsatzzone4:bis   60km v.Möglingen
Suchbegriff:	Fahrkostenpau.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	36	per Stck
Ausschreibungtext: OERTL   Fahr kostenpauschale
Serviceeinsatz Zone 4 bis 60 km 
von Möglingen
Bestell-Nr.: 199814

Katalog: OER08b	Seite: 1204    

Nummer	Kurztexte
199815	Fahrtkosten  Serviceeinsatz   über   60   km
von  Möglingen,   pro  Entfernungskilometer
Suchbegriff:	Fahrtkosten
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	0,6	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL   Fahrtkosten   Serviceeinsatz 
über   60   km von  Möglingen, pro   
Entfernungskilometer
Bestell-Nr.:   199815

Katalog: OER08b	Seite: 1205    

Nummer	Kurztexte
199816	OERTL  Kundendienst-Verrechnungssatz
Fahrzeit   15  min   (   0,25   h   )
Suchbegriff:	Fahrzeit
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12,5	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL   Kundendienst-Verrechnungssatz 
Fahrzeit   15  min   (   0,25   h   )
Bestell-Nr.: 199816

Katalog: OER08b	Seite: 1206    

Nummer	Kurztexte
199817	OERTL  Kundendienst-Verrechnungssatz
Reparatur   15   min   (   0,25   h   )
Suchbegriff:	Reparatursatz
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	14	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL   Kundendienst-Verrechnungssatz 
Reparatur   15  min   (   0,25   h   )
Bestell-Nr.: 199817

Katalog: OER08b	Seite: 1207    

Nummer	Kurztexte
199818	OERTL  Kundendienst-Verrechnungssatz
Reparatur   im Notdienst   15  min   (   0,25   h   )
Suchbegriff:	Notdienstsatz
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	19	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL   Kundendienst-Verrechnungssatz
Reparatur im Notdienst 15 min ( 0,25 h )
Bestell-Nr.: 199818

Katalog: OER08b	Seite: 1208    

Nummer	Kurztexte
199821	OERTL Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   bis   32   kW
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	136	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert bis 32 kW ( S-
BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.: 199821

Katalog: OER08b	Seite: 1209    

Nummer	Kurztexte
199822	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel   incl.
Gasbrennwert   33   bis   85   KW,   S-BB-ES-LB-HN
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	177	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 33 bis 85 KW ( 
S-BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.:	199822

Katalog: OER08b	Seite: 1210    

Nummer	Kurztexte
199823	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   86   bis   175   KW
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	297	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 86 bis 175 KW 
( S-BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.:	199823

Katalog: OER08b	Seite: 1211     

Nummer	Kurztexte
199824	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   176   bis   350   KW
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	414	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 176 bis 350 KW 
( S-BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.:	199824

Katalog: OER08b	Seite: 1212    

Nummer	Kurztexte
199825	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   400   bis   500   KW
Suchbegriff:	Wartungspauscha
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	485	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 400 bis 500 KW 
( S-BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.:	199825

Katalog: OER08b	Seite: 1213    

Nummer	Kurztexte
199826	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   500   bis   1000   KW
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	576	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 500 bis 1000 KW 
( S-BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.:	199826

Katalog: OER08b	Seite:1214    

Nummer	Kurztexte
199827	OERTLI  Wartungspauschale
Gaswarmwasserspeicher  bis   200   l   o.Reinig
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	87	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale
Gaswarmwasserspeicher bis 200 l ohne 
wasserseitige Reinigung ( S-BB-ES-LB-
HN )
Bestell-Nr.:	199827

Katalog: OER08b	Seite:1215    

Nummer	Kurztexte
199828	OERTLI  Wartungspauschale
Gaswarmwasserspeicher  ü.   200   l   o.Reinig.
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	151	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale
Gaswarmwasserspeicher über 200 l 
ohne wasserseitige Reinigung ( S-
BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.:	199828

Katalog: OER08b	Seite: 1216    

Nummer	Kurztexte
199830	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
bis   32   kW  +  Gas-WW-Speicher  bis   200   l
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	174	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale   Gaskessel
bis 32 kW + Gas-WW-Speicher bis 200 l 
ohne wasserseitige Reinigung ( S-BB-ES-
LB-HN )
Bestell-Nr.:	199830

Katalog: OER08b	Seite: 1217    

Nummer	Kurztexte
199831	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   bis   32   kW   (>   25   km)
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	166	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert bis 32 kW (mehr 
als 25 km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	199831

Katalog: OER08b	Seite: 1218    

Nummer	Kurztexte
199832	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   33   bis   85   KW   (>25   km)
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	207	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 33 bis 85 KW 
(mehr als 25 km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	199832

Katalog: OER08b	Seite: 1219    

Nummer	Kurztexte
199833	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   86   bis   175   KW   (>25km)
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	327	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 86 bis 175 KW 
(mehr als 25 km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	199833

Katalog: OER08b	Seite: 1220    

Nummer	Kurztexte
199834	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   176   -   350   KW   (>25   km)
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	444	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 176 bis 350 KW 
(mehr als 25 km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	199834

Katalog: OER08b	Seite: 1221     

Nummer	Kurztexte
199835	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennwert   400   -   500   KW   (>25   km)
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	505	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 400 bis 500 KW 
(mehr als 25 km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	199835

Katalog: OER08b	Seite: 1222    

Nummer	Kurztexte
199836	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
incl.   Gasbrennw.   500-1000   KW,   >25km
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	606	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel 
incl. Gasbrennwert 500 bis 1000 KW 
(mehr als 25 km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	199836

Katalog: OER08b	Seite: 1223    

Nummer	Kurztexte
199837	OERTLI  Wartungspauschale   (>   25   km)
Gaswarmwasserspeicher  bis   200   l   o.Reinig
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	117	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale
Gaswarmwasserspeicher bis 200 l ohne 
wasserseitige Reinigung (mehr als 25 
km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	199837

Katalog: OER08b	Seite: 1224    

Nummer	Kurztexte
199838	OERTLI  Wartungspauschale   (>   25   km)
Gaswarmwasserspeicher   >   200   l   o.Reinig.
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	181	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale
Gaswarmwasserspeicher über 200 l 
ohne wasserseitige Reinigung (mehr 
als 25 km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	199838

Katalog: OER08b	Seite: 1225    

Nummer	Kurztexte
199840	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel
bis   32   kW  +  Gas-WW-Speicher  bis   200   l
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	204	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale   Gaskessel
bis 32 kW + Gas-WW-Speicher bis 200 l 
ohne wasserseitige Reinigung (mehr als 
25 km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	199840

Katalog: OER08b	Seite: 1226    

Nummer	Kurztexte
199841	OERTLI   Pauschale   für Abgasmessung
(in Wartungspauschale  bereits  enthalten)
Suchbegriff:	Abgasmessung
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	13	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Pauschale   für Abgasmessung
(in Wartungspauschale bereits enthalten)
Bestell-Nr.:	199841

Katalog: OER08b	Seite: 1227    

Nummer	Kurztexte
199842	OERTLI Wartungspauschale Ölverdampferk.
( S-BB-ES-LB-HN )
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	180	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale 
Ölverdampferkessel (   S-BB-
ES-LB-HN   )
Bestell-Nr.:	199842

Katalog: OER08b	Seite: 1228    

Nummer	Kurztexte
1998421	OERTLI  Wartungspauschale  Ölverdampferk.
(mehr  als   25   km von  Möglingen)
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	210	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale 
Ölverdampferkessel (mehr als 25 
km von Möglingen)
Bestell-Nr.:	1998421

Katalog: OER08b	Seite: 1229    

Nummer	Kurztexte
199861	OERTLI  Wartungspauschale
Gebläsebrenner  1   -   stufig bis   120  KW
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	175	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale
Gebläsebrenner 1 - stufig bis 120 KW 
( S-BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.:	199861

Katalog: OER08b	Seite: 1230    

Nummer	Kurztexte
199862	OERTLI Wartungspauschale Gebläsebrenner
2 - stufig bis 120 KW ( S-BB-ES-LB-HN )
Suchbegriff:	Wartungspausch.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	190	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale
Gebläsebrenner 2 - stufig bis 120 KW 
( S-BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.:	199862

Katalog: OER08b           Seite: 1231    
Nummer
Kurztexte

199863
OERTL Wartungspauschale     Gebläsebrenner

2   -   stufig  und
modulierend   >   120   -   350kW

Such begriff:
Wartungspausch.

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
230               per Stck

Ausschreibungtext
OERTL  Wartungspauschale     Gebläsebrenner

2   -   stufig  und modulierend

über   120   KW  bis   350   KW

(   S-BB-ES-LB-HN   )

Bestell-Nr.:    199863

Katalog: OER08b           Seite: 1232    
Nummer
Kurztexte

199864
OERTL Wartungspauschale  Gebläsebrenner

2   -   stufig  und
modulierend   >   350   kW

Such begriff:
Wartungspausch.

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
350               per Stck

Ausschreibungtext
OERTL  Wartungspauschale   Gebläsebrenner

2   -   stufig  und modulierend

über   35 0   KW

(   S-BB-ES-LB-HN   )

Bestell-Nr.:    199864

Katalog: OER08b
Seite: 1233    
Nummer
Kurztexte

199865
OERTL   Kesselreinigung  bei

Brennerwartung  bis   70   kW

Suchbegriff:           Kesselreinigung

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     55                per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Kesselreinigung  bei

Brennerwartung  bis   70   kW

(    S-BB-ES-LB-HN   )

Bestell-Nr.:    199865

Katalog: OER08b	Seite: 1234    

Nummer	Kurztexte
199866	OERTL  Kesselreinigung  bei
Brennerwartung     71   -120   kW
Suchbegriff:	Kesselreinigung
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	80	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL   Kesselreinigung  bei 
Brennerwartung     71   -120   kW 
(   S-BB-ES-LB-HN   )
Bestell-Nr.: 199866

Katalog: OER08b	Seite: 1235    

Nummer	Kurztexte
199867	OERTL  Kesselreinigung  bei
Brennerwartung     121   -350   kW
Suchbegriff:	Kesselreinigung
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	150	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL   Kesselreinigung  bei
Brennerwartung  121 -350 
kW ( S-BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.: 199867

Katalog: OER08b	Seite: 1236    

Nummer	Kurztexte
199868	OERTL  Kesselreinigung  bei
Brennerwartung     über   350   kW
Suchbegriff:	Kesselreinigung
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	300	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL   Kesselreinigung  bei
Brennerwartung  über 350 
kW ( S-BB-ES-LB-HN )
Bestell-Nr.: 199868

Katalog: OER08b	Seite: 1237    

Nummer	Kurztexte
200001978	OERTLI  Umrüstsatz   Flüssiggas   OEN  255   G
Suchbegriff:	Umrüstsatz
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	398	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas 
für Gasbrenner OEN 255 G
Bestell-Nr.: 200001978

Katalog: OER08b
Seite: 1238    
Nummer
Kurztexte

200002402
OERTLI   Flachdachkragen

D   160/220

Suchbegriff:           Flachdachkragen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     54                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen

D   160/220

Kolli   DY   828

Bestell-Nr.:   200002402

	Katalog: OER08b	Seite:1239    
Nummer	Kurztexte
200005580	OERTL  Rückführpotentiometer-Set
für  OEN   352/353   GI
Suchbegriff:	RückführpotiSet
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	202	per Stck
Ausschreibungtext: OERTL   Rückf ührpotentiometer-Set   für OEN   
352/353   GI (   zum Auslesen  des   
Modulationsgrades   )
Bestell-Nr.:   200005580

	Katalog: OER08b	Seite:1240    
Nummer	Kurztexte
200005582        OERTL Rückführpotentiometer-Set für 
OEN 355 und OEN 440 GI
Suchbegriff:	RückführpotiSet
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	363	per Stck
Ausschreibungtext: OERTL   Rückf ührpotentiometer-Set   für OEN   
355   und  OEN   440   GI (   zum Auslesen  des   
Modulationsgrades   )
Bestell-Nr.:   200005582

	Katalog: OER08b	Seite:1241     
Nummer	Kurztexte
200005584	OERTL  Rückführpotentiometer-Set   für
OEN  255   GI
Suchbegriff:	RückführpotiSet
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	348	per Stck
Ausschreibungtext: OERTL   Rückf ührpotentiometer-Set   für OEN   
255   GI (   zum Auslesen  des   
Modulationsgrades   )
Bestell-Nr.:   200005584

Katalog: OER08b           Seite: 1242    
Nummer
Kurztexte
200010220
OERTL   Ersatzteilkoffer  OES/OEN

150/160   Öl

Suchbegriff:           Ersatzteilkoff.

Rabattgruppe:        15

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     1113            per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Ersatzteilkoffer   OES/OEN

150/160   Öl

Bestell-Nr.:    200010220

	Katalog: OER08b	Seite:1243    
Nummer	Kurztexte
222622	OERTLI SOLAR-Flachkollektor SUN 210
Kollektor - Mindestertrag > 525 kWh/m2a
Suchbegriff:	SUN 210
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	580	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI SOLAR-Flachkollektor SUN 210 mit 
TOP Preis / Leistungs-Verhältnis 
Kollektor - Mindestertrag größer als 525 
kWh/m2a Preiswerter und kleiner 
Flachkollektor
-	optimiert Scheibe zur optimalen 
Nutzung von diffusen 
Strahlungsanteilen (Dicke 3,2 mm)
-	Transmissionsgrad des Glases 90%
-	Hochselektiv beschichteter 
Vollflächenabsorber Marke SUNSELECT
-	Ultraschallverschweißung von Absorber 
mit Absorberrohr sorgt für 
höchstmöglichen Wärmeübergang
-	Mäanderförmig verlegtes Absorberrohr
-	Vor- und Rücklaufanschluss O 12 mm 
links- und rechtsseitig
-	Kollektor kann horizontal oder 
vertikal montiert werden
-	Bis maximal fünf Kollektoren können 
hydraulisch in Reihe angeschlossen 
werden
-	Rahmen aus Aluminium
-	Achtung: Rücklaufleitung ist nicht im 
Kollektor angeordnet
Betriebsbedingungen:
-	Arbeitsdruck: 3 bar
-	Max. Überdruck: 6 bar
-	Max.Arbeitstemperatur: 120 °C
-	Stillstandstemperatur. 180 °C
Typ: SUN 210
Bruttofläche (AG): 2,06 m2
Aperturfläche (Ae): 1,91 m2
Absorberläche (AA): 1,9 m2
Absorptionsfaktor:  95 ± 2%
Emissionsfaktor:  5 ± 2%
Empf. Durchfluss pro m2: 0,25 L/min
Dp low flow bei 5 Koll./Reihe: 260 mbar
Dp high flow bei 5 Koll/Reihe: 600 mbar
Wärmeträgerinhalt: 1,6 Liter
Optischer Wirkungsgrad :  0,77
Hydraulischer Anschluss (Cu): O 12 mm
Prüfdruck: 20 bar
Wärmeträgermedium: Tyfocor HTL
Gewicht: 4 0 kg
Bestell-Nr.: 222622

Katalog: OER08b
Seite: 1244    
Nummer
Kurztexte

222924
OERTLI Aufdachbefest.-Set  SUN 210

für  2   Kollektoren

Suchbegriff:           Aufdachbefest.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    104              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Aufdachbefest. -Set
SUN   210

für   2   Kollektoren

bestehend  aus:

2   Sets   für   je   1   Kollektor
EG   405

Bestell-Nr.:   222924

Katalog: OER08b	Seite: 1245    

Nummer	Kurztexte
222925	OERTLI  Aufdachbefest.-Set   SUN  210
für   1   Kollektor
Suchbegriff:	Aufdachbefest.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	63	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Aufdachbefest. -Set   SUN   210 
für   1   Kollektor Kolli   EG   405
Bestell-Nr.: 222925

Katalog: OER08b	Seite: 1246    

Nummer	Kurztexte
24776	OERTLI  Netzanschlußkasten  mit   Trafo
in  Stahlblechausführung
Suchbegriff:	Anschlußkasten
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	450	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI
Netzanschlußkasten mit Steuertrafo 
in Stahlblechausführung 
Bestell-Nr.	: 24776

Katalog: OER08b	Seite: 1247    

Nummer	Kurztexte
251905	OERTLI  Membran-Druckausdehnungsgefäß
mit   18   Liter,   für  geschl.   Solaranlagen
Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	59	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Membran-Druckausdehn . -
gefäß 18 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:
18 Liter
Vordruck:
3 bar
zul. Betriebsüberdruck:
10 bar
ohne Wandhalterung

Bestell-Nr.:
251905

	Katalog: OER08b	Seite:1248    
Nummer	Kurztexte
251925	OERTLI Elektroheizflansch 2,4 kW / 230 V
für Speicher OB/OBS bis 500 Liter
Suchbegriff:	El.-heizflansch
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	388	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizflansch   2,4   kW   /   230  V für   
Speicher  OB/OBS   bis   500   Liter
Bestell-Nr.:251925

Katalog: OER08b	Seite: 1249    

Nummer	Kurztexte
251926	OERTLI Elektroheizflansch 3,5 kW / 400 V
Kolli EC 9
Suchbegriff:	Elektroheizfl.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	409	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizflansch   3,5   kW   /   400  V 
Kolli   EC   9 Bestell-Nr.:251926

Katalog: OER08b	Seite: 1250    

Nummer	Kurztexte
251937	OERTLI  Membran-Druckausdehnungsgefäß
mit   35   Liter,   für  geschl.   Solaranlagen
Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	104	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Membran-Druckausdehn . -
gefäß 35 Liter, f. geschl. Solaranlagen
Bruttovolumen:	35 Liter
Vordruck:	3 bar
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Bestell-Nr.:	251937

Katalog: OER08b	Seite: 1251     

Nummer	Kurztexte
251938	OERTLI  Membran-Druckausdehnungsgefäß
mit   50   Liter,   für  geschl.   Solaranlagen
Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	152	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Membran-Druckausdehn . -
gefäß 50 Liter, f. geschl. Solaranlagen
Bruttovolumen:	50 Liter
Vordruck:	3 bar
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Bestell-Nr.:	251938

Katalog: OER08b	Seite: 1252    

Nummer	Kurztexte
251954	OERTLI Elektro-Heizstab für
3,0 kW/230 V, bis 400 Liter (EG 88)
Suchbegriff:	Elektro-Heizst.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	268	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Elektro-Heizstab   für
3,0   kW/230  V,   bis   400   Liter   (EG   88)
Bestell-Nr.:   251954

Katalog: OER08b	Seite: 1253    

Nummer	Kurztexte
251967	OERTLI  Membran-Druckausdehnungsgefäß
mit   25   Liter,   für  geschl.   Solaranlagen
Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	77	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Membran-Druckausdehn . -
gefäß 25 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:
25 Liter
Vordruck:
3 bar
zul. Betriebsüberdruck:
10 bar
ohne Wandhalterung

Bestell-Nr.:
251967

	Katalog: OER08b	Seite:1254    
Nummer	Kurztexte
251992	OERTLI   Solarspeicher   POWERSUN  350/3
zur  Trinkwasserwärmung
Suchbegriff:	POWERSUN350/3
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2815	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher POWERSUN 
350/3 zur Trinkwasserwärmung
-	Neu entwickelter, indirekt beheizter 
Solar- Trinkwasserspeicher
(bis 7,5 m2 Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 
1Heizungs.- und 2 Solar Wärmetauschern. In 
Verbindung mit dem Kollektorkonzept in 
Mäandertechnik und der intelligenten, 
selbst regelnden Komplettstation arbeitet 
die Solaranlage immer im optimal möglichen 
Bereich. Der zusätzliche dritte 
Wärmetauscher im oberen Speicherbereich 
sorgt für sofortiges warmes Wasser und 
reduziert das Nachheizen durch den 
Heizkessel.
-	Der OERTLI POWERSUN Solar- 
Komplettspeicher ist mit allen, unter 
der schwenkbaren Abdeckhaube 
liegenden, für den Anschluss und die 
Steuerung einer Solaranlage notwendigen 
Komponenten vollausgestattet. 
Armaturen, Absperrorgane, 
Pumpengruppe mit Entlüftungsventil, 
Ausdehnungsgefäß 18 Liter, 
Sicherheitsventil, Manometer, Füll- und 
Entleerungshahn sind fertig montiert und 
verdrahtet.
-	Alle Anschlüsse sind nach hinten 
verlegt, das Plug & Heat-System 
verringert den Montage- und Anschluss- 
Aufwand erheblich
-	Integrierte matched-flow-Regelung 
inkl. Umschaltelektronik
-	Stahlblech-Druckbehälter mit 
Spezialemaillierung
-	Glattrohrwärmetauscher in R 3/4- 
Technik
-	Wärmedämmung aus 7 5 mm 
hochwertigen FCKW-freiem
PU-Hartschaum, direkt im Speichermantel 
geschäumt.
-	Das anspruchvolle Design sowie die 
komplette Ausstattung dieses neuen 
Solarspeichers erlauben die Aufstellung 
innerhalb der thermischen Hülle
z.B. im Hauswirtschaftsraum
Betriebsbedingungen: 
Zul. Betriebsüberdruck
-	Primär (Wärmetauscher)   bar : 12
-	Sekundär (Behälter)      bar : 10
-	Solar min./max.	bar : 2/6 
Zul. Vorlauftemperatur
-	Primär	Grd C : 95

Katalog: OER08b
Seite
:1255 Datum: 07.08.2008
Nummer         Kurztexte

- Sekundär
Grd C :
95

- Solar
Grd C :
120

Technische Daten

heizungsseitig :

Vaux (Inh. Nachheizber.)
1

110

Wärmetauscherinhalt
i

3,7

Heizfläche Wärmetauscher
m2

0,8

Durchfluss Wärmetauscher
m3/h

2

Wasserseitiger Widerstand
mbar

33

Primärvorlauftemperatur
Grd C

80

Leistungsaufnahme
kW

23

Dauerl. b. t = 35
l/h

565

Zapfl. bei t = 30    l/10
min.

215

Leistungskennzahl
NL

1,6

Bereitschaftsverluste bei
dt = L
4
5

K,Vgesamt in          kWh/24 h

1,95

solarseitig:

Vsol (Inhalt Solarbereich)   l

240

Tauscherinh. (oben)
i

2,4

Tauscherinh. (unten)
i

3,9

Heizfl. Tauscher (oben)
m2

0,5

Heizfl. Tauscher (unten)
m2

0,8

Durchfluss Wärmetauscher
m3/h

0,5

Primärvorlauftemperatur
Grd C

50 , 70

Leistungsaufn. (oben)
kW

1,8

Leistungsaufn. (unten)
kW

3,0

Leistungsaufn. (oben)
kW

6,4

Leistungsaufn. (unten)
kW

10,3

Leergewicht
kg

193

Bestell-Nr.

251992

Katalog: OER08b           Seite: 1256    
Nummer
Kurztexte
257466
OERTLI  Doppelanschluss-Trennstück

DN   80/125

Suchbegriff:           Trennstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     135              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelanschluss   -   Trennstück

DN   80/125

Bestell-Nr.:    257466

Katalog: OER08b
Seite: 1257    
Nummer
Kurztexte

257573
OERTLI     Dreiwegemischer

incl.   Antrieb   Rp1

Suchbegriff:           Dreiwegemischer

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     279              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Dreiwegemi scher

incl.   Antrieb   Rp1

Bestell-Nr.:      257573

Katalog: OER08b           Seite: 1258    
Nummer
Kurztexte
283277
OERTLI   TAS-Gasabsperrhahn

Rp   1/2"   DG

Suchbegriff:           TAS-Gasabsp.hah

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     45                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   TAS-Gasabsperrhahn

Rp   1/2"   DG

Bestell-Nr.:    283277

Katalog: OER08b           Seite: 1259    
Nummer
Kurztexte

287076
Umrüstsatz   FG
Opt.   2000/3000

Suchbegriff:           Umrüstsatz FG Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
17                per Stck Ausschreibungtext:Umrüstsatz  
FG Opt.   2000/3000

Katalog: OER08b           Seite: 1260    
Nummer
Kurztexte

288694
Umrüstsatz   FG
Opt.   2000/3000

Suchbegriff:           Umrüstsatz FG Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
17                per Stck Ausschreibungtext:Umrüstsatz  
FG Opt.   2000/3000

	Katalog: OER08b	Seite:1261     
Nummer	Kurztexte
289039	OERTLI   Hydraulische  WeicheHW200
bis   200kW
Suchbegriff:	Hydr. Weiche
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	740	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulische  WeicheHW200 
bis   200kW
mit Standkonsole und Pur-
Hartschalen-Wärmedämmung 
Bestell-Nr.: 289039

	Katalog: OER08b	Seite:1262    
Nummer	Kurztexte
290293	OERTLI   Hydraulische  Weiche  HW70
bis   70kW
Suchbegriff:	Hydr. Weiche
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	311	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulische  Weiche   HW70 
bis   70kW
mit Wandmontagekonsole und 
Pur-Hartschalen-Wärmedämmung 
Bestell-Nr.: 290293

	Katalog: OER08b	Seite:1263    
Nummer	Kurztexte
293785	OERTLI   Einlegeteile  G1/R1,   2   Stück
als   Gegenstücke,   wenn  kein Anschluss-Set
Suchbegriff:	Einlegeteile
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	22	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI        Einlegeteile   G1/R1
2 Stück als Gegenstücke, wenn kein 
Anschluss-Set verwendet wird
Bestell-Nr.:  293785

Katalog: OER08b	Seite: 1264    

Nummer	Kurztexte
294592	OERTLI  Anschlussset Unterputz für
OPTIMAT 3025 Combi / CS incl.
Suchbegriff:	Anschlussset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	223	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussset Unterputz für 
OPTIMAT 3025 Combi / CS incl.
-	Wartungshähne VL/RL,
-	TAS,
-	KFE-Hahn,
-	KW-Hahn
Bestell-Nr.:  294592

Katalog: OER08b	Seite: 1265    

Nummer	Kurztexte
294609	OERTLI     Anschlussset  Unterputz
OPTIMAT   3015/3025/LP   incl.
Suchbegriff:	Anschlussset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	175	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussset Unterputz 
OPTIMAT 3015/3025/LP incl.
-	Wartungshähne VL/RL,
-	TAS,
-	KFE-Hahn
Bestell-Nr.:  294609

Katalog: OER08b	Seite: 1266    

Nummer	Kurztexte
294613	OERTLI  Montagekonsole Unterputz
OPTIMAT 3015 LP/ 3025 LP
Suchbegriff:	Montagekonsole
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	140	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Montagekonsole Unterputz 
OPTIMAT 3015 LP/ 3025 LP incl. 
Anschlusswinkel
Bestell-Nr.:  294613

Katalog: OER08b	Seite: 1267    

Nummer	Kurztexte
294615	OERTLI  Montagekonsole Unterputz
OPTIMAT 3 02 5 combi / CS
Suchbegriff:	Montagekonsole
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	166	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Montagekonsole Unterputz 
OPTIMAT 3025 combi / CS incl. 
Anschlusswinkel
Bestell-Nr.:  294615

Katalog: OER08b	Seite: 1268    

Nummer	Kurztexte
294847	OERTLI     Anschlussset  Aufputz
für  OPTIMAT   3025   Combi   /   CS     incl.
Suchbegriff:	Anschlussset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	122	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Anschlussset  Aufputz
für OPTIMAT 3025 Combi / CS  incl.
-	Wartungshähne VL/RL,
-	TAS,
-	KFE-Hahn
Bestell-Nr.:  294847

Katalog: OER08b	Seite: 1269    

Nummer	Kurztexte
294848	OERTLI     Anschlussset  Aufputz
für  OPTIMAT   3015/3025/LP
Suchbegriff:	Anschlussset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	112	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussset Aufputz 
OPTIMAT 3015/3025/LP
-	incl. Wartungshähne VL/RL,
-	TAS,
-	KFE-Hahn
Bestell-Nr.:  294848

Katalog: OER08b           Seite: 1270    
Nummer
Kurztexte
294949
OERTLI     Abgaserweiterung

von   DN   6 0   auf   DN   8 0

Suchbegriff:           Abgaserweiterun

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     28                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Abgaserweiterung

von   DN   60   auf   DN   8 0

Bestell-Nr.:      294949

	Katalog: OER08b	Seite:1271     
Nummer	Kurztexte
294950	OERTLI     Abgaserweiterung
von  DN   60/100   auf   DN   80/125
Suchbegriff:	Abgaserweiterun
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	50	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Abgaserweiterung
von DN 60/100 auf DN 80/125
Bestell-Nr.:  294950

	Katalog: OER08b	Seite:1272    
Nummer	Kurztexte
294952	OERTLI     Revisionsstück  LAS
gerade,   weiß DN  60/100
Suchbegriff:	Revisionsstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	86	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Revisionsstück   LAS 
gerade,   weiß   DN   60/100
Bestell-Nr.:      294952

Katalog: OER08b
Seite: 1273    
Nummer
Kurztexte

294953
OERTLI     Bogenstück  PPs

15   Grad,      DN   60

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     12                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   PPs

15   Grad,      DN   60

Bestell-Nr.:      294953

Katalog: OER08b
Seite: 1274    
Nummer
Kurztexte

294954
OERTLI     Bogenstück  PPs

3 0   Grad,      DN   6 0

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     12                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   PPs

30   Grad,      DN   60

Bestell-Nr.:      294954

Katalog: OER08b
Seite: 1275    
Nummer
Kurztexte

294955
OERTLI     Bogenstück  PPs

4 5   Grad,      DN   6 0

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     12                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   PPs

45   Grad,      DN   60

Bestell-Nr.:      294955

Katalog: OER08b
Seite: 1276    
Nummer
Kurztexte

294956
OERTLI     Bogenstück  PPs 8 
7,5   Grad,      DN   6 0

Suchbegriff:           Bogenstück Rabattgruppe:        
2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
14                per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   PPs 
87,5   Grad,      DN   60

Bestell-Nr.:      294956

Katalog: OER08b
Seite: 1277    
Nummer
Kurztexte

294959
OERTLI     Bogenstück   LAS

45   Grad,      DN   60/100

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     29                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   LAS

45   Grad,      DN   60/100

Bestell-Nr.:      294959

Katalog: OER08b
Seite: 1278    
Nummer
Kurztexte

294960
OERTLI     Bogenstück   LAS

90   Grad,      DN   60/100

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     49                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   LAS

90   Grad,      DN   60/100

Bestell-Nr.:      294960

Katalog:
OER08b           Seite: 1279    
Nummer
Kurztexte

294961
OERTLI     Rohrstück   PPs
500   mm  DN
60

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     9
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Rohrstück
PPs   500   mm  DN   60

Bestell-Nr.:      294961

Katalog:
OER08b           Seite: 1280    
Nummer
Kurztexte

294962
OERTLI   Rohrstück   PPs   1000   mm  DN
60

Suchbegriff:           Rohrstück 
Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: 
Preis:                     13                per Stck 
Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück
PPs   1000   mm  DN   60

Bestell-Nr.:      294962

Katalog: OER08b           Seite: 1281     
Nummer
Kurztexte

294963
OERTLI     Rohrstück   PPs
2 000   mm  DN   6 0

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      20
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Rohrstück   PPs   2000   mm  DN   60

Bestell-Nr.:      294963

Katalog: OER08b
Seite: 1282    
Nummer
Kurztexte

294965
OERTLI     Doppelrohr   LAS 
500   mm  weiß  DN   60/100

Suchbegriff:           Doppelrohr Rabattgruppe:        
2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
34                per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Doppelrohr   LAS 
500   mm  weiß   DN   60/100

Bestell-Nr.:      294965

Katalog: OER08b
Seite: 1283    
Nummer
Kurztexte

294966
OERTLI     Doppelrohr   LAS

1000   mm weiß  DN   60/100

Suchbegriff:           Doppelrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     56                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Doppelrohr   LAS

1000   mm  weiß   DN   60/100

Bestell-Nr.:      294966

Katalog: OER08b	Seite: 1284    

Nummer	Kurztexte
294967	OERTLI LAS Doppelrohr DN 60/100
1950 mm
Suchbegriff:	Doppelrohr LAS
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	87	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   LAS   Doppelrohr   DN   60/100 
1950  mm
Bestell-Nr.	: 254967

Katalog:
OER08b           Seite: 1285    
Nummer
Kurztexte

294968
OERTLI      Langmuffe   LAS

(   Schiebestück   )   weiß  DN   60/100

Suchbegriff:           Langmuffe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     51                 per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Langmuffe
LAS

(   Schiebestück   )
weiß   DN   60/100

Bestell-Nr.:      294968

Katalog: OER08b	Seite: 1286    

Nummer	Kurztexte
295005	OERTLI     Abstandshalter
Kunststoff   für   PPs-Rohr  DN  60,   grau
Suchbegriff:	Abstandshalter
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	5	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Abstandshalter
Kunststoff für PPs-Rohr DN 60, grau 
Bestell-Nr.:  295005

Katalog: OER08b	Seite: 1287    

Nummer	Kurztexte
295244	OERTLI     Montagekonsole  Aufputz
OPTIMAT  3000   incl.   Verschraubungen
Suchbegriff:	Montagekonsole
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	101	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Montagekonsole  Aufputz
OPTIMAT 3000 incl. Verschraubungen
Bestell-Nr.:  295244

	Katalog: OER08b	Seite:1288    
Nummer	Kurztexte
295748	OERTLI     Verbindungs-Schläuche
für     OBU  130     mit   Optimat   3000
Suchbegriff:	Schläuche
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	97	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Verbindungs-Schläuche
für  Unterstellspeicher OBU 130 
mit Optimat 3000
Bestell-Nr.	:  295748

	Katalog: OER08b	Seite:1289    
Nummer	Kurztexte
295951	OERTLI     Reinigungsrohr   PPs,   DN   60
gerade mit  Schraubdeckel
Suchbegriff:	Reinigungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	29	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Reinigungsrohr PPs, DN 60 
gerade mit Schraubdeckel
Bestell-Nr.:  295951

Katalog: OER08b           Seite: 1290    
Nummer
Kurztexte
296634
OERTLI     Kaminanschlussbogen   PPs,   DN   60

Suchbegriff:           Anschlussbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     17                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Kaminanschlussbogen   PPs,    DN   60

Bestell-Nr.:      296634

	Katalog: OER08b	Seite:1291     
Nummer	Kurztexte
298157	OERTLI  Revisions-T-Stück LAS
DN 60/100, weiß
Suchbegriff:	T-Stück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	108	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI    Revisions-T-Stück LAS
DN 60/100, weiß 
Bestell-Nr.:  298157

Katalog: OER08b	Seite: 1292    

Nummer	Kurztexte
300006703        OERTLI Abgas-Mess-Stutzen DN 110 
für PURN/CURN condens , L:220 mm
Suchbegriff:	Mess-Stutzen
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	51	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abgas-Mess-Stutzen   DN   110 für   
PURN/CURN   condens (   Länge   220  mm   )
Bestell-Nr. 
300006703

Katalog: OER08b	Seite: 1293    

Nummer	Kurztexte
300011211	OERTLI  Abgas-Mess-Stutzen  DN  80/125
für  LAS-Systeme,   für   PU/CU  150   F
Suchbegriff:	Mess-Stutzen
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	129	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abgas-Mess-Stutzen   DN   80/125 
für   LAS-Systeme, für   PU/CU   150   F
Bestell-Nr.      : 00011211

Katalog: OER08b           Seite: 1294    
Nummer
Kurztexte
300903
OERTLI     T-Stück  PPs  mit  Deckel 8 
7,5   °   DN   6 0

Suchbegriff:           T-Stück Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     36                
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      T-Stück   PPs   mit   Deckel 
87,5   °   DN   60

Bestell-Nr.:      300903

	Katalog: OER08b	Seite:1295    
Nummer	Kurztexte
301676	OERTLI  Anschlussadapter
für  Kolli  AD   188,   für  Optimat   3000
Suchbegriff:	Anschlussadapte
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	18	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussadapter
f. Sicherheitsthermostat Fuss-
bodenheizung ( Kolli AD 188 ) 
für Optimat 3000
Bestell-Nr.: 301676

	Katalog: OER08b	Seite:1296    
Nummer	Kurztexte
302219	OERTLI     Warmmwasser-MAG,   3   Liter
für  OPTIMAT   3 025   CS
Suchbegriff:	Warmmwasser-MAG
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	140	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Warmmwasser-MAG,   3   Liter für  
OPTIMAT   3025   CS
Bestell-Nr.:  302219

Katalog:
OER08b           Seite: 1297    
Nummer
Kurztexte

302528
OERTLI   Verbindungs-Schläuche

für     Speicher   OS   80   mit   Optimat
3000

Suchbegriff:           Schläuche

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     123              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungs-Schläuche

für     Speicher   OS
8 0   mit   Optimat   3000

Bestell-Nr.
:      302528

	Katalog: OER08b	Seite:1298    
Nummer	Kurztexte
303697	OERTLI     Kaminschachtabdeckung
mit  Wetterkragen  DN  60
Suchbegriff:	Kaminschachtabd
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	47	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI      Kaminschachtabdeckung 
mit  Wetterkragen   DN   60
Bestell-Nr.:      303697

Katalog: OER08b           Seite: 1299    
Nummer
Kurztexte
303699
OERTLI     Wandfutter   für   LAS   DN   60/100

Suchbegriff:           Wandfutter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     21                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Wandfutter   für   LAS   DN   60/100

Bestell-Nr.:      303699

Katalog: OER08b           Seite: 1300    
Nummer
Kurztexte
303700
OERTLI     Belüftungsblende   DN   60

mit   Schiebestück

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     27                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Belüftungsblende   DN   60

mit   Schiebestück

Bestell-Nr.:      303700

Katalog: OER08b
Seite: 1301     
Nummer
Kurztexte

303705
OERTLI     Rohrstück   PPs

250   mm  DN   6 0

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     8                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Rohrstück   PPs

250   mm  DN   60

Bestell-Nr.:      303705

Katalog:
OER08b           Seite: 1302    
Nummer
Kurztexte

38434
OERTLI  Abgasrohr   500   mm  lang   f.

GX   01   400   +   800    (2)

Suchbegriff:           Abgasrohr

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     388              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasrohr
500   mm  lang   f.

GX   01   400   +   800
2)

Bestell-Nr.:         38434

	Katalog: OER08b	Seite:1303    
Nummer	Kurztexte
384342	OERTLI  Abgasrohr   1500  mm  lang
für  Schwimmbadheizer  GX   01   400-800
Suchbegriff:	Abgasrohr 1500
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1346	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasrohr   1500  mm  lang
Für Schwimmbadheizer GX 01 400-800 
-aus EDELSTAHL
Bestell-Nr.:   384342

Katalog:
OER08b           Seite: 1304    
Nummer
Kurztexte

40822
OERTLI  Abgasrohr   500   mm  lang   f.

GX   01   150   +   250    (1)

Suchbegriff:           Abgasrohr

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     311               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasrohr
500   mm  lang   f.

GX   01   150   +   250    (
1)

Bestell-Nr.:         40822

	Katalog: OER08b	Seite:1305    
Nummer	Kurztexte
408222	OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang
für Schwimmbadheizer GX 01 150 + 250
Suchbegriff:	Abgasrohr 1500
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1076	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasrohr   1500  mm  lang
Für Schwimmbadheizer GX 01 150 + 250 
-aus EDELSTAHL
Bestell-Nr.:   408222

Katalog: OER08b	Seite: 1306    

Nummer	Kurztexte
436341	OERTLI   Kesseltauchhülse
für  Einbau  CD  Modulo   in  GSR200   cond.
Suchbegriff:	Kesseltauchhüls
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	32	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesseltauchhülse   f.
Einbau CD Modulo in GSR200 cond.
Bestell-Nr.: 436341

Katalog: OER08b           Seite: 1307    
Nummer
Kurztexte

457181
Mehrpreis   für
größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   II

Such begriff:
Gehäuse 1-2

Rabattgruppe:
4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
104              per Stck

Ausschreibungtext
:Mehrpreis   für   größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   II

Bestell-Nr.                                 :    457181

Katalog: OER08b           Seite: 1308    
Nummer
Kurztexte

457182
Mehrpreis   für
größere  Gehäuseausführung

von   I   auf   III

Such begriff:
Gehäuse 1-3

Rabattgruppe:
4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
235               per Stck

Ausschreibungtext
:Mehrpreis   für   größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   III

Bestell-Nr.                                :   457182

Katalog: OER08b           Seite: 1309    
Nummer
Kurztexte

457183
Mehrpreis   für
größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   IV

Such begriff:
Gehäuse 1-4

Rabattgruppe:
4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
827               per Stck

Ausschreibungtext
:Mehrpreis   für   größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   IV

Bestell-Nr.                                 :    457183

Katalog: OER08b
Seite: 1310    
Nummer
Kurztexte

45720
OERTLI  Hauptschütz

3-Polig  /   20  A

Suchbegriff:           Hauptschütz 3

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hauptschütz

3-Polig   /   20  A

mit   Taster   >Ein-Aus<   und
Kontrolleuchten

sowie  Anschlußklemmen   für
externen

>Not-Aus<-Taster.

	Katalog: OER08b	Seite:1311     
Nummer	Kurztexte
45721	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung
für  2   Kessel   je         1-stufig
Suchbegriff:	Kesselfolge 2/1
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	119	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung 
für   2   Kessel   je	1-stufig
Bestell-Nr.	:   45721

	Katalog: OER08b	Seite:1312    
Nummer	Kurztexte
45722	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung
für  2   Kessel   je         2-stufig
Suchbegriff:	Kesselfolge 2/2
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	145	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung 
für   2   Kessel   je	2-stufig
Bestell-Nr.	:   45722

	Katalog: OER08b	Seite:1313    
Nummer	Kurztexte
45723	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung
für  3   Kessel   je         1-stufig
Suchbegriff:	Kesselfolge 3/1
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	166	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung 
für   3   Kessel   je	1-stufig
Bestell-Nr.	:   45723

	Katalog: OER08b	Seite:1314    
Nummer	Kurztexte
45724	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung
für  3   Kessel   je         2-stufig
Suchbegriff:	Kesselfolge 3/2
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	248	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung 
für   3   Kessel   je	2-stufig
Bestell-Nr.	:   45724

	Katalog: OER08b	Seite:1315    
Nummer	Kurztexte
45725	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung
für  4   Kessel   je         1-stufig
Suchbegriff:	Kesselfolge 4/1
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	375	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung 
für   4   Kessel   je	1-stufig
Bestell-Nr.	:   45725

	Katalog: OER08b	Seite:1316    
Nummer	Kurztexte
45726	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung
für  4   Kessel   je         2-stufig
Suchbegriff:	Kesselfolge 4/2
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	518	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung 
für   4   Kessel   je	2-stufig
Bestell-Nr.	:   45726

	Katalog: OER08b	Seite:1317    
Nummer	Kurztexte
45727	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung
für  5  Kessel   je         1-stufig
Suchbegriff:	Kesselfolge 5/1
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	486	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung 
für   5   Kessel   je	1-stufig
Bestell-Nr.	:   45727

	Katalog: OER08b	Seite:1318    
Nummer	Kurztexte
45728	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung
für  5  Kessel   je         2-stufig
Suchbegriff:	Kesselfolge 5/2
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	699	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung 
für   5   Kessel   je	2-stufig
Bestell-Nr.	:   45728

Katalog: OER08b           Seite: 1319    
Nummer
Kurztexte
45729
OERTLI  Anschluss   für  Wasser-

mangelsicherung,   m.   Leuchtmelder

Suchbegriff:           Wassermangelsi.

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    88                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss   für  Wasser-
mangelsicherung,   m.   Leuchtmelder Bestell-Nr.                                
:   45729

Katalog: OER08b	Seite: 1320    

Nummer	Kurztexte
45733	OERTLI   Steuersatz   f.Umwälzpumpe
Wechselstrom  230  V/50   Hz.
Suchbegriff:	Schaltuhr UP
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	238	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Steuersatz f .Umwälzpumpe 
Wechselstrom 230 V/50 Hz. 
mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<, 
Leuchtmelder für >Betrieb< und 
>Störung<, Luftschütz 4,0 kW 
Sicherungselement und Motorschutz 
schalter . 
Bestell-Nr.	: 45733

Katalog: OER08b           Seite: 1321    
Nummer
Kurztexte

45734
OERTLI   Steuersatz   f.Umwälzpumpe

Drehstrom  400
V/50   Hz.

Such begriff:
Schaltuhr UP

Rabattgruppe:
4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
259               per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI   Steuersatz   f.Umwälzpumpe

Drehstrom  400  V/50   Hz.

mit   Steuerschalter   >Hand-0-Automatik<,

Leuchtmelder   für   >Betrieb<   und

>Störung<,   Luftschütz   4,0   kW

Sicherungselement   und Motorschutz-

schalter .

Bestell-Nr.                                :   45734

Katalog: OER08b           Seite: 1322    
Nummer
Kurztexte

45735
OERTLI  Steuersatz   f.   Haupt-   u.

Reservepumpe
m.   autom.   Störumschaltung

Such begriff:
Schaltuhr HAUP

Rabattgruppe:
4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
445               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz   f.   Haupt-   u.

Reservepumpe,   m.   autom.   Störumschaltung

mit   Steuerschalter   >0-P1-P2-Automatik<,

Leuchtmelder   für   >Betrieb<   und

>Störung<,   Luftschütz   4,0   kW

Sicherungselement   und Motorschutz-

schalter .

Bestell-Nr.                                :   45735

Katalog: OER08b
Seite: 1323    
Nummer
Kurztexte

45736
OERTLI   Schaltuhr   f.   periodische

Umschaltung  der  Haupt-   u.   Reservepumpe

Suchbegriff:           Schaltuhr

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    191              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schaltuhr   f.   periodische 
Umschaltung  der  Haupt-   u.   Reservepumpe Bestell-Nr.                                
:   45736

Katalog: OER08b	Seite: 1324    

Nummer	Kurztexte
45737	OERTLI   Steuersatz
für  Boiler-Vorrangschaltung
Suchbegriff:	Steuersatz Boil
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	336	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz
für Boiler-Vorrangschaltung 
mit Schalter >Hand-0-Automatik<, 
Leuchtmelder für >Betrieb< und 
>Störung<, Luftschütz 1,5 kW 
Sicherungselement und Motorschutz 
schalter, Zeitrelais für Pumpennachlauf. 
Bestell-Nr.	: 45737

Katalog: OER08b	Seite: 1325    

Nummer	Kurztexte
45738	OERTLI   Steuersatz   für  Motordrosselklappe
mit  abschaltverzögertem Zeitrelais
Suchbegriff:	Steuersatz
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	181	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz   für
Motordrosselklappe
mit abschaltverzögertem Zeitrelais.
Bestell-Nr.	: 45738

Katalog: OER08b
Seite: 1326    
Nummer
Kurztexte

45739
OERTLI   Zentrales  Sammelstörmeldesystem

Suchbegriff:           ZENTRALES SAMME

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    248              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zentrales   Sammelstörmeldesystem

mit   15   Eingängen,   Ausgang
zum Ansteuern

eines   <<Leuchtmelders   und
einer   Hupe,

mit   Hupenabstelltaste   und
Leucht-

melder   Sammelstörung>>>>,
potential->>

freier   Kontakt    (Wechsler)
für   Fern-

meldung.

Bestell-Nr.:         45739

Katalog: OER08b	Seite: 1327    

Nummer	Kurztexte
45740	OERTLI   Erweiterungsbaustein
zum  Sammelstörmeldesystem,   14   Eingänge
Suchbegriff:	Erweiterungsbau
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	119	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterungsbaustein
zum Sammelstörmeldesystem, 14 Eingänge 
Bestell-Nr.	: 45740

	Katalog: OER08b	Seite:1328    

Nummer
Kurztexte

45741
OERTLI   Leuchtmelder     22,5  mm

Such begriff:
Leuchtmelder

Rabattgruppe:
4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
26                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Leuchtmelder
22
, 5  mm

Kalottenfarbe   nach
Wah
l
zur   zu-

sätzlichen Anzeige
von
Betriebs-   und

Störfunktionen.

Bestell-Nr.

:   45741

Katalog: OER08b           Seite: 1329    
Nummer
Kurztexte

45742
OERTLI   Steckdose   230   V m.   Klappdeckel   
und  Sicherungselement

Suchbegriff:           Steckdose 230 V Rabattgruppe:        4 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     57                
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Steckdose   230   V m.    Klappdeckel   
und   Sicherungselement

Bestell-Nr.                                 :    45742

Katalog: OER08b	Seite: 1330    

Nummer	Kurztexte
45743	OERTLI   Kleinspannungsversorgung
230/2   100  VA,   m.   Steckdose   24V u.   Sicher
Suchbegriff:	Kleinspannungsv
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	145	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kleinspannungsversorgung
230/2 100 VA, m. Steckdose 24V u. Sicher
Bestell-Nr.	: 45743

Katalog: OER08b           Seite: 1331    
Nummer
Kurztexte
45746
Einbau  und Verdrahtung von  beigestellten

Geräten  einschl.   Verdrahtung

Suchbegriff:           Einbau

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    191              per Stck

Ausschreibungtext: Einbau   und Verdrahtung  von  beigestellten 
Geräten   einschl.   Verdrahtung nach  verbindlichen 
Anschlußplänen. Bestell-Nr.                                :   45746

Katalog: OER08b
Seite: 1332    
Nummer                      Kurztexte

45803                              Druckerhöhungspumpe  GG   zu  GX   01   150

Such begriff:
GG 7,5

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1387             per Stck

Ausschreibungtext: Druckerhöhungspumpe   GG   zu
GX   01   150

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :
7,5

Förderhöhe                       mWS   :
30

Motorleistung                  kW   :
2,2

Drehzahl                       l/min   :
2840

Bestell-Nr.                                :
45803

Katalog: OER08b
Seite: 1333    
Nummer                      Kurztexte

45805                                Druckerhöhungspumpe   GG   zu  GX   01   250

Such begriff:
GG 12,5

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1480             per Stck

Ausschreibungtext: Druckerhöhungspumpe   GG   zu
GX   01   250

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :
12,5

Förderhöhe                       mWS   :
32

Motorleistung                  kW   :
3,0

Drehzahl                       l/min   :
2840

Bestell-Nr.                                :
45805

Katalog: OER08b
Seite: 1334    
Nummer                      Kurztexte

45807                              Druckerhöhungspumpe  GG   zu  GX   01   400

Such begriff:
GG 20,0

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1646             per Stck

Ausschreibungtext: Druckerhöhungspumpe   GG   zu
GX   01   4 00

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :
20,0

Förderhöhe                       mWS   :
30

Motorleistung                  kW   :
4,0

Drehzahl                       l/min   :
2840

Bestell-Nr.                                :
45807

Katalog: OER08b
Seite: 1335    
Nummer                      Kurztexte

45809                              OERTLI   Druckerhöhungspumpe

IP  44,   Gehäuse
:   GG,   Welle:   Niro

Such begriff:
GG zu GX 01 600

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1904             per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Druckerhöhungspumpe

GG   zu   GX   01   600

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :
30,0

Förderhöhe                       mWS   :
30

Motorleistung                  kW   :
5,5

Drehzahl                       l/min   :
2840

Bestell-Nr.                                :
45809

Katalog: OER08b
Seite: 1336    
Nummer                      Kurztexte

45811                              Druckerhöhungspumpe  GG   zu  GX   01   800

Such begriff:
GG 40,0

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
2313             per Stck

Ausschreibungtext: Druckerhöhungspumpe   GG   zu
GX   01   8 00

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :
40,0

Förderhöhe                       mWS   :
35

Motorleistung                  kW   :
7,5

Drehzahl                       l/min   :
2840

Bestell-Nr.                                :
45811

Katalog:
OER08b
Seite: 1337    
Nummer                      Kurztexte

4 5813                              Rückführpumpe
GG   zu  GX   01   150

Such begriff:
GG 7,5

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1170            per Stck

Ausschreibungtext
:Rückführpumpe   GG
zu   GX   01
150

In   Blockbauweise
mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung
cbm/h   :
7,5

Förderhöhe
mWS   :
10

Motorleistung
kW   :
0,55

Drehzahl
l/min   :
1420

Bestell-Nr.

45813

Katalog:
OER08b
Seite: 1338    
Nummer                      Kurztexte

4 5815                                Rückführpumpe   GG   zu  GX   01   250

Such begriff:
GG 12,5

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1320             per Stck

Ausschreibungtext: Rückführpumpe GG
zu   GX   01
250

In   Blockbauweise
mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung
cbm/h   :
12,5

Förderhöhe
mWS   :
11

Motorleistung
kW   :
1,1

Drehzahl
l/min   :
1420

Bestell-Nr.
;
45815

Katalog:
OER08b
Seite: 1339    
Nummer                      Kurztexte

4 5817                                Rückführpumpe
GG   zu  GX   01   4 00

Such begriff:
GG 20,0

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1475             per Stck

Ausschreibungtext
:Rückführpumpe   GG
zu   GX   01
400

In   Blockbauweise
mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung
cbm/h   :
20,0

Förderhöhe
mWS   :
10

Motorleistung
kW   :
1,5

Drehzahl
l/min   :
1420

Bestell-Nr.

45817

Katalog:
OER08b
Seite: 1340    
Nummer                      Kurztexte

4 5819                              Rückführpumpe
GG   zu  GX   01   6 00

Such begriff:
GG 30,0

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1501            per Stck

Ausschreibungtext
:Rückführpumpe   GG
zu   GX   01
600

In   Blockbauweise
mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung
cbm/h   :
30,0

Förderhöhe
mWS   :
10

Motorleistung
kW   :
1,5

Drehzahl
l/min   :
1420

Bestell-Nr.

45819

Katalog:
OER08b
Seite: 1341    
Nummer                      Kurztexte

4 5821                                Rückführpumpe
GG   zu  GX   01   8 00

Such begriff:
GG 40,0

Rabattgruppe:
9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
1568             per Stck

Ausschreibungtext
:Rückführpumpe   GG
zu   GX   01
800

In   Blockbauweise
mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400
V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle
:   Niro

Förderleistung
cbm/h   :
40,0

Förderhöhe
mWS   :
10

Motorleistung
kW   :
2,2

Drehzahl
l/min   :
1420

Bestell-Nr.

45821

	Katalog: OER08b	Seite:1342    
Nummer	Kurztexte
45823	OERTLI Pumpenschaltschrank
zu GX 01 150-800
Suchbegriff:	Pumpenschaltsch
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2148	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Pumpenschaltschrank zu   
GX   01   150-800
Pumpenschaltschrank für Wandaufbau, aus 
Stahlblech, mit Grund und Fertigan-
strich, mit verschließbarer Tür, 
gummigedichtet mit PG-Verschraubungen 
für Kabeleinführung von unten und oben. 
Eingebaut sind:
-	1 Hauptschalter
-	1 Pumpensteuerung für Stern-Dreieck-
Schaltung (Druckerhöhungspumpe)
-	1 Pumpensteuerung für Direktschaltung
(Rückführpumpe)
-	2 Steuerschalter Hand/Aus/Automatik
-	2 Betriebslampen
-	2 Störlampen
sowie die erforderlichen Sicherungen 
und die komplette innere Verdrahtung. 
Bestell-Nr.	: 45823

Katalog: OER08b           Seite: 1343    
Nummer
Kurztexte
45824
OERTLI   Zusatzausrüstung

für  automatische Wiedereinschaltung.

Suchbegriff:           Auto. Wiederein

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    321              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zusatzausrüstung für   
automatische  Wiedereinschaltung. Eingebaut   im  
Pumpenschaltschrank, zeitabhängig  über   Zeituhr  
und/oder temperaturabhängig  über   Beckenwasserfühler. 
Bestell-Nr.                                :   45824

Katalog: OER08b	Seite: 1344    

Nummer	Kurztexte
45826	OERTLI   Beckenwasserfühler
Schaltdifferenz   0,25   ...   2   K
Suchbegriff:	Beckenwasserfüh
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	238	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Beckenwasserfühler
Schaltdifferenz 0,25 ... 2 K 
Bestell-Nr.	: 45826

Katalog: OER08b           Seite: 1345    
Nummer
Kurztexte

45827
OERTLI  Wasser-Magnetventil   Rp2"

Suchbegriff:           Wasser-Magnetv. Rabattgruppe:        9 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     455              
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Wasser-Magnetventil   Rp2"

zum  Einbau   in   die  Wasserzuführungs-
leitung . Bestell-Nr.                                 :    
45827

Katalog: OER08b           Seite: 1346    
Nummer
Kurztexte
45828
OERTLI  Wasser-Magnetventil   DN65

Suchbegriff:           Wasser-Magnetve

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     1330            per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wasser-Magnetventil   DN65

zum  Einbau   in   die  Wasserzuführungs-
leitung . Bestell-Nr.                                 :    
45828

Katalog: OER08b           Seite: 1347    
Nummer
Kurztexte
45829
OERTLI   Wasser-Magnetventil   DN80

Suchbegriff:           Wasser-Magnetve

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     1734            per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wasser-Magnetventil   DN80

zum  Einbau   in   die  Wasserzuführungs-
leitung . Bestell-Nr.                                 :    
45829

Katalog: OER08b           Seite: 1348    
Nummer
Kurztexte
45890
OERTLI   Feuerzugregler  3/4"

Suchbegriff:           Feuerzugregler

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     46                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Feuerzugregler   3/4"

Bestell-Nr.                                 :    45890

Katalog: OER08b           Seite: 1349    
Nummer
Kurztexte

46407
OERTLI   Zirkulationszubehör

GSH   13R   -   203R
und  STH   120-200

Such begriff:
Zirk.Zub. GSH

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
18                per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Zirkulationszubehör

GSH   13R  -   203R  und   STH   120-200

Bestehend  aus:

-Rohrdoppelnippel        R  3/4"

-Tauchrohr

Bestell-Nr.                                :   46407

Katalog: OER08b	Seite: 1350    

Nummer	Kurztexte
46516	OERTLI   Thermische  Ablaufsicherung
Suchbegriff:	THERM. ABLAUFSI
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	101	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Thermische  Ablauf sicherung 
Bestell-Nr.	:   46516

Katalog:
OER08b           Seite: 1351    
Nummer
Kurztexte

47624
OERTLI  Anschluss   f.Druckwächter

m.   Leuchtmelder   <Überdruck>   am
Gerät

Suchbegriff:           Druckwächt.Ansc

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    85                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss
f.Druckwächter

m.   Leuchtmelder  <Überdruck>   am  Gerät

Bestell-Nr.
:   47624

	Katalog: OER08b	Seite:1352    
Nummer	Kurztexte
47655	OERTLI   Betriebsstundenzähler
Suchbegriff:	Betriebsstunden
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	43	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Betriebs stundenzähler
Zum Einbau in das Armaturenpult.
2 Betriebsstundenzähler für 2-stufige
Kessel erforderlich.
Bestell-Nr.	: 47655

	Katalog: OER08b	Seite:1353    
Nummer	Kurztexte
47805	OERTLI   Schaltschrankgehäuse
Suchbegriff:	Schaltschrankge
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	662	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Schal tschrankgehäuse
Schaltschrankgehäuse mit Betriebs-
stundenzähler und Kesselsteuerung (ohne 
Stufenschaltwerk und elektronische 
Regelung) für max. 2 Kesselstufen, Hand - 0 
- Automatik-Schalter je Schaltstufe.

Breite
mm
600
Höhe
mm
600
Tiefe
mm
300
Netzeinspeisung
A/V
16/400
Drehstrom

3/N/PE, 50 Hz
Schutzart

IP 52
Bestell-Nr.

47805

Katalog: OER08b           Seite: 1354    
Nummer
Kurztexte

484191
OERTLI   Brenner
u.   Zirkulations-

pumpensteuerung m.Zeitschaltuhr/Wochenpr

Such begriff:
Brenner u. Zirk

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
223               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Brenner  u.   Zirkulations-
pumpensteuerung  m.Zeitschaltuhr/Wochenpr 
2-Kanal-Digitaluhr,   2   Betriebsschalter 
Bestell-Nr.                                :   484191

Katalog: OER08b           Seite: 1355    
Nummer
Kurztexte
48761
OERTLI  Steuersatz   f.   Nachtab-

schaltung  d.   Zirkulationsp.   ü.Schaltuhr

Suchbegriff:           Steuers. Nacht.

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    191              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz   f.   Nachtabschaltung  d.   
Zirkulationsp.   ü.Schaltuhr Bestell-Nr.                                :   
48761

Katalog: OER08b           Seite: 1356    
Nummer
Kurztexte
48762
OERTLI   Fernmeldestörtableau mit

optischer  und  akustischer  Signalgebung

Suchbegriff:           Fernmeldestörta

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    197              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fernmeldestörtableau  mit 
optischer  und  akustischer   Signalgebung Bestell-Nr.                                
:   48762

Katalog: OER08b
Seite: 1357    
Nummer
Kurztexte

49150
OERTLI   Zirkulationszubehör  GS   18-20

Such begriff:
Zirk.zub GS

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
20                per Stck

Ausschreibungtext: Zirkulations zubehör   GS   18
-   20

bestehend   aus :

-Rohrdoppelnippel        R   1"

-Tauchrohr

Bestell-Nr.                                 :
49150

Katalog: OER08b           Seite: 1358    
Nummer
Kurztexte

50829
OERTLI   Eine  weitere  periodische

Umschaltung  mit   Schaltuhr   45736

Such begriff:
Umschaltung

Rabattgruppe:
4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
63                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Eine   weitere   periodische

Umschaltung  mit   Schaltuhr   45736

Bestell-Nr.                                 :    50829

Katalog: OER08b           Seite: 1359    
Nummer
Kurztexte
50830
OERTLI   Elektronischer   Summer

eingebaut

Suchbegriff:           Summer

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     119              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektronischer   Summer 
eingebaut Bestell-Nr.                                 :    50830

Katalog: OER08b    
Seite: 1360 Datum: 
07.08.2008

Nummer        Kurztexte
50831	OERTLI Lampenprüfeinrichtung
Für Schaltschrank
Suchbegriff:	Prüfeinrichtung
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12	per Stck
Ausschreibungtext:OERTL   Lampenprüfeinrichtung 
Für   Schaltschrank
Bestell-Nr.	: 50831

Katalog: OER08b           Seite: 1361     
Nummer
Kurztexte
50832
OERTLI   Steckdose  400  V

Suchbegriff:           Steckdose 400 V

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     119              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steckdose   400   V

Bestell-Nr.                                 :    50832

Katalog: OER08b	Seite: 1362    

Nummer	Kurztexte
50834	OERTLI  Weiterer  Steuersatz  m.gleicher
Schaltuhr
Suchbegriff:	Weiterer Steuer
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	63	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Weiterer Steuersatz m. gleicher 
Schaltuhr 
Bestell-Nr.	: 50834

	Katalog: OER08b	Seite:1363    
Nummer	Kurztexte
51083	OERTLI   Isolierverschraubung
Anschluss:   22   mm  Lötnippel   -   3/4   Zoll
Suchbegriff:	Isolierverschr.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	42	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Isolierverschraubung
für GVR condens zum Anschluss
an eine Trinkwasserleitung aus
verzinktem Stahlrohr
Anschluss: 22 mm Lötnippel - 3/4 Zoll
Bestell-Nr.: 51083

	Katalog: OER08b	Seite:1364    
Nummer	Kurztexte
51146	OERTLI   CORREX-Fremdstrom-Anode
zu  GS   35   -   70
Suchbegriff:	CORREX GS 35-70
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	228	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   CORREX-Fremdstrom-Anode 
zu   GS   35   -   70
mit Stecker-Potentiostat, für Anschluß 
an 230 V/50 Hz und Verbindungskabel 
3,5 Meter. Ausführung mit einer Anode. 
Anschlußgewinde     R" : 3/4 
Bestell-Nr.	: 51146

	Katalog: OER08b	Seite:1365    
Nummer	Kurztexte
51147	OERTLI   CORREX-Fremdstrom-Anode
zu  GS   90
Suchbegriff:	CORREX GS 90
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   CORREX-Fremdstrom-Anode 
zu   GS   90
mit Stecker-Potentiostat, für Anschluß 
an 230 V/50 Hz und Verbindungskabel 
3,5 Meter. Ausführung mit zwei Anoden. 
Anschlußgewinde     R" : 3/4 
Bestell-Nr.	: 51147

Katalog: OER08b           Seite: 1366    
Nummer
Kurztexte
512023105
OERTLI   Dachdurchführ.   GSR   3 05   cond

Suchbegriff:           Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     921               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Konzentrische Dachdurchführung   
für   Dachheizzentralen -   für   GSR   305   condens    (200/300)

Bestell-Nr.:    512023105

Katalog: OER08b           Seite: 1367    
Nummer
Kurztexte
512033106
OERTLI   Dachdurchführ.   GSR   306-309   cond

Suchbegriff:           Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     1268            per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Konzentrische Dachdurchführung   
für   Dachheizzentralen -   für   GSR   306   bis   GSR   309   
condens (250/350)

Bestell-Nr.:    512033106

Katalog: OER08b	Seite: 1368    

Nummer	Kurztexte
52546	OERTLI Soloschaltung
für GS 18-20 (EZ)
Suchbegriff:	Soloschaltung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	124	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Soloschaltung für   
GS   18-20    (EZ)
Der Heizkessel geht außer Betrieb, 
wenn der Warmwasserspeicher Wärme 
anfordert.
Bestell-Nr.	: 52546

Katalog: OER08b
Seite: 1369    
Nummer
Kurztexte

52709
OERTLI   FI-Schutzschalter   25   A

Auslösestrom   0,3   bzw.   0,5  A

Suchbegriff:           FI-Schutzschalt

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     176              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   FI- Schutz schalter
25  A

Auslösestrom   0,3   bzw.    0,
5  A

Bestell-Nr.                                 :
52709

Katalog: OER08b           Seite: 1370    
Nummer
Kurztexte
52726
OERTLI   Ausgang   230   V,    50   Hz

m.   Schalter   Ein/Aus,   Lampe   und  Sicherung

Suchbegriff:           Ausgang 230 V

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     76                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ausgang   230   V,    50   Hz m.    Schalter   
Ein/Aus,    Lampe   und   Sicherung Bestell-Nr.                                 :    
52726

Katalog: OER08b           Seite: 1371     
Nummer
Kurztexte
52727
OERTLI   Ausgang   400   V,    50   Hz

m.   Schalter   Ein/Aus,3   Lampen  u.Sicherung

Suchbegriff:           Ausgang 400 V

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     126              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ausgang   400   V,    50   Hz m.    Schalter   
Ein/Aus,3   Lampen   u.Sicherung Bestell-Nr.                                 :    
52727

Katalog: OER08b	Seite: 1372    

Nummer	Kurztexte
53655	OERTLI     Heizpatrone  BGC
4   kW  /   230  Volt   oder   6   kW  /   400  Volt
Suchbegriff:	Heizpatrone
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	367	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI     Heizpatrone   BGC
4 kW / 230 Volt oder 6 kW / 400 Volt
Bestell-Nr.	: 53655

Katalog: OER08b	Seite: 1373    

Nummer	Kurztexte
54191	OERTLI   Schaltschrankbeleuchtung
mit   Türkontaktschalter
Suchbegriff:	Beleuchtung
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	145	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Schaltschrankbeleuchtung 
mit   Türkontaktschalter 
Bestell-Nr.	:   54191

Katalog: OER08b
Seite: 1374    
Nummer
Kurztexte

54192
OERTLI   Zeitrelais

1,5-30   Min.,   Einbau  und  Verdrahtung

Suchbegriff:           Zeitrelais

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     140              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zeitrelais 1,5-30   
Min.,    Einbau   und Bestell-Nr.                                 
:
Verdrahtung 
54192

Katalog: OER08b           Seite: 1375    
Nummer
Kurztexte
54193
OERTLI   Zeitrelais

abschaltverzögert   1,5-30   Min

Suchbegriff:           Zeitrelais

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     140              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zeitrelais 
abschaltverzögert   1,5-30   Min Bestell-Nr.                                 
:    54193

Katalog: OER08b	Seite: 1376    

Nummer	Kurztexte
59072	OERTLI   Raumfühler   ST   13.1
Suchbegriff:	ST13.1
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	83	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Raumfühler   ST   13.1
zur Raumtemperaturaufschaltung.
Bestell-Nr.	: 59072

Katalog: OER08b	Seite: 1377    

Nummer	Kurztexte
59880	OERTLI   Steuersatz   f.Umwälzpumpe
Wechselstrom  230V,   kurzschlußfeste  Ausf.
Suchbegriff:	Steuersatz UP
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	181	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Steuersatz   f .Umwälzpumpe
Wechselstrom 230V, kurzschlußfeste Ausf. 
mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<, 
Leuchtmelder für >Betrieb<, Hilfs- 
relais und Sicherungselement. 
Bestell-Nr.	: 59880

Katalog: OER08b	Seite: 1378    

Nummer	Kurztexte
59881	OERTLI   ZLT-Relais
Suchbegriff:	ZLT-Relais
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	75	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  ZLT-Relais
Schnittstelle zur Übergabe von 
Betriebs- und Störmeldungen an 
Datennetze
Bestell-Nr	: 59881

Katalog:
OER08b
Seite: 1379    
Nummer
Kurztexte

6000202
OERTLI   Rohrstück   PPs   500   mm  DN
160

Suchbegriff:           Rohrstück 
Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: 
Preis:                     49                per Stck 
Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück
500   mm  DN   150
PPs

Bestell-Nr.:    6000202

Katalog:
OER08b
Seite: 1380    
Nummer
Kurztexte

6000204
OERTLI   Rohrstück   PPs   1000   mm  DN
160

Suchbegriff:           Rohrstück 
Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: 
Preis:                     72                per Stck 
Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück
1000   mm  DN   150
PPs

Bestell-Nr.:    6000204

Katalog: OER08b
Seite: 1381     
Nummer
Kurztexte

6000206
OERTLI   Rohrstück   PPs   2000   mm  DN   160

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück   PPs

2000   mm  DN   150

Bestell-Nr.:    6000206

Katalog: OER08b
Seite: 1382    
Nummer
Kurztexte

6000208
OERTLI   Bogenstück   PPs   15   °   DN   160

Suchbegriff:           Bogenstück Rabattgruppe:        
2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
50                per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs 
15   Grad   DN   150

Bestell-Nr.:    6000208

Katalog: OER08b	Seite: 1383    

Nummer	Kurztexte
6000209	OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 160
Suchbegriff:	Bogenstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	50	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs 
30   Grad   DN   150
Bestell-Nr.: 6000209

Katalog: OER08b	Seite: 1384    

Nummer	Kurztexte
6000210	OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 160
Suchbegriff:	Bogenstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	54	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs 
45   Grad   DN   150
Bestell-Nr.: 6000210

Katalog:
OER08b           Seite: 1385    
Nummer
Kurztexte

6000213
OERTLI   Bogenstück   PPs   87,5   °   DN
160

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     58                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück
PPs

87,5   Grad   DN   150

Bestell-Nr.:    6000213

	Katalog: OER08b	Seite:1386    
Nummer	Kurztexte
6000216	OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs   DN   160
Suchbegriff:	Kaminanschlußb.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	106	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminanschlussbogen PPs   
DN   150
Bestell-Nr.: 6000216

Katalog: OER08b	Seite: 1387    

Nummer	Kurztexte
6000218	OERTLI   Kessel-Anschluss-Stück  DN   160
mit Abgasmessung
Suchbegriff:	Kessel-Anschl.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	63	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kessel-Anschluss-Stück   DN   160 
mit  Abgasmessung
Bestell-Nr.: 6000218

Katalog: OER08b
Seite: 1388    
Nummer
Kurztexte

6000222
OERTLI  Belüftungsblende

mit   Schiebestück  DN   160

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     47                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Belüftungsblende

mit   Schiebestück   DN   150

Bestell-Nr.:    6000222

Katalog: OER08b           Seite: 1389    
Nummer
Kurztexte
6000225
OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit   Wetterkragen  DN   160

Suchbegriff:           Kaminschachtab.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     264              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen   DN   150

Bestell-Nr.:    6000225

	Katalog: OER08b	Seite:1390    
Nummer	Kurztexte
6000230	OERTLI   Reinigungsrohr   PPs,
gerade mit  Schraubdeckel  DN  160
Suchbegriff:	Reinigungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	162	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Reinigungsrohr PPs DN 150 
gerade mit Schraubdeckel
Bestell-Nr.: 6000230

Katalog: OER08b           Seite: 1391     
Nummer
Kurztexte

6000429
OERTLI   Adapter   150/160   GRS   200

Suchbegriff:           Adapter Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     70                
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   D   150/160 
(symmetrisch)    für   GSR  200   condens

Bestell-Nr.:    6000429

Katalog: OER08b           Seite: 1392    
Nummer
Kurztexte

6000455
OERTLI  Befestigungsschelle  LAS

DN   70   70/125

Such begriff:
Befestigungssch

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
13                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Befestigungsschelle   LAS

DN   70   70/125

Bestell-Nr.                                 :    6000455

Katalog: OER08b	Seite: 1393    

Nummer	Kurztexte
6000784	Rohrschelle  als  Montagehilfe   für  PPs  Roh
Suchbegriff:	Rohrschelle
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	7	per Stck
Ausschreibungtext: Rohrschelle   als   Montagehilfe   für   PPs   Roh 
Bestell-Nr.	:    6000784

	Katalog: OER08b	Seite:1394    
Nummer	Kurztexte
6000865	OERTLI  Kesselanschlußstück
DN  80/70
Suchbegriff:	Anschlußstück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	17	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Ke s sel ans chluß stück
DN 80/70
Bestell-Nr.	: 6000865

Katalog: OER08b	Seite: 1395    

Nummer	Kurztexte
6001026	OERTLI   PPs   Rohrstück  500  mm  lang  DN   100
Suchbegriff:	Rohr mit Muffe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	18	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   PPs   Rohrstück   500  mm  lang   DN   100 
Bestell-Nr.	:    6001026

	Katalog: OER08b	Seite:1396    
Nummer	Kurztexte
6001042	OERTLI   PPs   Rohrstück   1000  mm  lang,   DN   10
Suchbegriff:	Rohr mit Muffe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	27	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   PPs   Rohrstück   1000  mm  lang,   DN   10 
Bestell-Nr.	:    6001042

Katalog: OER08b           Seite: 1397    
Nummer
Kurztexte

6001068
OERTLI   PPs   Rohrstück   2000   mm

DN   100

Such begriff:
Rohr mit Muffe

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
37                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   PPs   Rohrstück   2000   mm

DN   100

Bestell-Nr.                                    :    6001068

Katalog: OER08b	Seite: 1398    

Nummer
Kurztexte

6001071
Befestigungsschelle  LAS,   verstellbarer

Achsabstand   100-160  mm,   DN   100

Suchbegriff:           Befestigungssch

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    49                per Stck

Ausschreibungtext: Befestigungs schelle   LAS,
verstellbarer

Achsabstand   100-160  mm,
DN   100

Bestell-Nr.                                :
6001071

Katalog: OER08b           Seite: 1399    
Nummer
Kurztexte

6001084
OERTLI  Bogenstück  PPs   15  Grad

DN   100

Such begriff:
Bogen 15° RRS

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
16                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs   15   Grad

DN   100

Bestell-Nr.                                    :    6001084

Katalog: OER08b	Seite: 1400    

Nummer	Kurztexte
6001097	OERTLI   Bogenstück  PPs   30   Grad
DN   100
Suchbegriff:	Bogen 30° PPS
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	16	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs   30   Grad 
DN   100 
Bestell-Nr.	:    6001097

Katalog: OER08b	Seite: 1401     

Nummer	Kurztexte
6001107	OERTLI   Bogenstück  PPs   45   Grad
DN   100
Suchbegriff:	Bogen 45° PPS
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	16	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs   45   Grad 
DN   100 
Bestell-Nr.	:    6001107

Katalog: OER08b
Seite: 1402    
Nummer
Kurztexte

6001136
OERTLI  Bogenstück  PPs
87,5   Grad

DN   100

Suchbegriff:           Bogen 87
,5° PPS

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     16
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Bogenstück   PPs   
87,
5   Grad

DN   100

Bestell-Nr.                                    :
6001136

Katalog: OER08b           Seite: 1403    
Nummer
Kurztexte

6001217
OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs

170   mm,   DN   100

Such begriff:
Kaminanschlußb.

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
28                 per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs

170   mm,    DN   100

Bestell-Nr.                                 :    6001217

	Katalog: OER08b	Seite: 1404    
Nummer	Kurztexte
6001229	OERTLI   Belüftungsblende  mit   Schiebestück
DN   160
Suchbegriff:	Belüftungsbl.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	40	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Belüftungsblende mit Schiebestück 
DN 160 
Bestell-Nr.	: 6001229

Katalog: OER08b           Seite: 1405    
Nummer
Kurztexte

6001233
Anschlußstück
mit  Abgasmessung   PPs

150   mm,   DN   100

Such begriff:
Anschlußstück

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
31                 per Stck

Ausschreibungtext
Anschlußstück  mit  Abgasmessung   PPs

150   mm,    DN   100

Bestell-Nr.                                 :    6001233

Katalog: OER08b
Seite: 1406    
Nummer
Kurztexte

6001246
OERTLI   Reinigungsrohr   PPs   gerade  mit

Schraubdeckel,   200   mm,   DN   100

Suchbegriff:           Reinigungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     31                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reinigungsrohr   PPs
gerade  mit

Schraubdeckel,    200   mm,    DN
100

Bestell-Nr.                                    :
6001246

Katalog: OER08b           Seite: 1407    
Nummer
Kurztexte
6001275
OERTLI Anschlussadapter  PPs

Optimat   3045   und  3060

Suchbegriff:           Anschlussadapte

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    64                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussadapter   DN   110für 
den Anschluss   einwandiger   PPs Abgasrohrsysteme   an  
OPTIMAT   3045 und   3065

Bestell-Nr.:    6001275

Katalog: OER08b           Seite: 1408    
Nummer
Kurztexte

6001301
Rohrschelle  M
Montagehilfe   für  PPs  Rohr

DN   100

Such begriff:
Rohrschelle

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
10                per Stck

Ausschreibungtext: Rohrschelle  Montagehilfe   für   PPs   Rohr

DN   100

Bestell-Nr.                                 :    6001301

Katalog: OER08b
Seite: 1409    
Nummer
Kurztexte

6001314
Kaminschachtabdeckung  mit   Wetterkragen

DN   100

Such begriff:
Kaminschachtab.

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
57                 per Stck

Ausschreibungtext: Kaminschachtabdeckung  mit
Wetterkragen

DN   100

Bestell-Nr.                                 :
6001314

	Katalog: OER08b	Seite:1410    
Nummer	Kurztexte
6001626	OERTLI  Abschlußdeckel   DN   100
mit  Kondensatablauf
Suchbegriff:	Abschlußdeckel
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	43	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Abschlußdeckel DN 100 
mit Kondensatablauf 
Bestell-Nr.	: 6001626

Katalog: OER08b           Seite: 1411     
Nummer
Kurztexte
6002001
OERTLI  Revisionsbogen  DN  160

Suchbegriff:           Revisionsbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     119              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsbogen   DN   150

Bestell-Nr.:    6002001

Katalog: OER08b           Seite:1412    
Nummer
Kurztexte
6002006
OERTLI  Abstandshalter   PPs   DN   160

Suchbegriff:           Abstandshalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     9                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter   PPS   DN   15 0

Bestell-Nr.:    6002006

Katalog: OER08b           Seite:1413    
Nummer
Kurztexte
6002261
Tube  Gleitmittel

Suchbegriff:           Gleitmittel

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     5                  per Stck

Ausschreibungtext:Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.                                 :    6002261

Katalog: OER08b           Seite: 1414    
Nummer
Kurztexte
6002423
OERTLI   Flachdachkragen

DN   125

Suchbegriff:           Flachdachkragen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     38                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Flachdachkragen   DN   125

Bestell-Nr.:      6002423

Katalog: OER08b           Seite: 1415    
Nummer
Kurztexte

6003092
OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz   25-45
Grad,   DN   100/160

Such begriff:
Schrägdachpfann

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
88                 per Stck

Ausschreibungtext
: Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz   25-45   Grad,    DN   70

70/125

Bestell-Nr.                                    :    6003092

Katalog: OER08b           Seite:1416    
Nummer
Kurztexte
6003221
OERTLI   Flachdachkragen

DN   160

Suchbegriff:           Flachdachkragen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     48                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen

DN   160

Bestell-Nr.                                    :    6003221

	Katalog: OER08b	Seite:1417    
Nummer	Kurztexte
6003276	OERTLI Auflageschiene
DN 70 70/125
Suchbegriff:	Auflageschiene
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Auflageschiene
zur Montage des Kaminanschlussbogens 
im Schacht
Bestell-Nr.:  6003276

Katalog: OER08b
Seite:1418    
Nummer
Kurztexte

6003703
OERTLI   Bogenstück   35   grd 
DN   110/150

Suchbegriff:           Bogenstück Rabattgruppe:        2 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     
49                per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   35   grd 
DN   110/150

Bestell-Nr.:    6003703

Katalog: OER08b           Seite:1419    
Nummer
Kurztexte

6003887
OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

rot   25-45   Grad
DN   80/125

Such begriff:
Dachpfanne

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
63                 per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI      Schrägdachpfanne

mit   Bleischürze,    rot   RAL   8023

Dachneigung     25   -   45

DN   60/100   und   80/125

Bestell-Nr.:      6003887

Katalog: OER08b
Seite: 1420    
Nummer
Kurztexte

6003890
Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze   rot

RAL   8 02 3   25-45
Grad,   DN   100/160

Such begriff:
Schrägdachpfann

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
88                 per Stck

Ausschreibungtext
Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze   rot

RAL   8023   25-45   Grad,    DN   1
100/160

Bestell-Nr.
6003092

Katalog: OER08b
Seite: 1421     
Nummer
Kurztexte

6004369
OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz   25-45   Grad  DN   80/125

Suchbegriff:           Dachpfanne

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     63                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schrägdachpfanne

mit   Bleischürze,    schwarz

Dachneigung     25   -   45

DN   60/100   und   80/125

Bestell-Nr.:      6004369

Katalog: OER08b           Seite: 1422    
Nummer
Kurztexte

6004997
Granulatsystem
Neutralisationsgranulat

(Nachfüllset   ca.   5   Liter)

Such begriff:
Granulatsystem

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
31                 per Stck

Ausschreibungtext
Granulatsystem Neutralisationsgranulat

(Nachfüllset   ca.    5   Liter)

Bestell-Nr.:    6004997

Katalog: OER08b           Seite: 1423    
Nummer
Kurztexte
6005107
OERTLI   Neutralisationsbox

Sk   1   bis   50   kW   incl.   Granulatfüllung

Suchbegriff:           SK1

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     127              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Neutralisationsbox Sk   1   bis   
50   kW   incl.    Granulatfüllung Bestell-Nr.:    6005107

Katalog: OER08b	Seite: 1424    

Nummer	Kurztexte
6005610	OERTLI  Anschluss-Stück   f.   Mehrfachbeleg.
DN  80  x DN  110  mit  Montagedeckel
Suchbegriff:	Anschluss-Stück
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	155	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss-Stück
für Mehrfachbelegung
DN 80 x DN 110 mit Montagedeckel
und Fixierschelle
Bestell-Nr.: 6005610

	Katalog: OER08b	Seite: 1425    
Nummer	Kurztexte
6005612	OERTLI   Kondensatanschluss   f.   Mehrfachbel
Anschluss  der  Kondensatleitung v.   Kessel
Suchbegriff:	Kondensatanschl
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	145	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kondensatanschluss
für Mehrfachbelegung
zum Anschluss der Kondensatleitung vom
Kessel
Bestell-Nr.: 6005612

Katalog: OER08b           Seite: 1426    
Nummer
Kurztexte
6005613
OERTLI  Verbindungsschelle

z.   Fixierung  der Abgasleitung   im  Schacht

Suchbegriff:           Verbindungssche

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    50                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Verbindungs schelle für  
Mehrfachbelegung zur   Fixierung  der Abgasleitung   
im Schacht

Bestell-Nr.:    6005613

Katalog: OER08b	Seite: 1427    

Nummer	Kurztexte
6005614	OERTLI  Schachtsohle   f.   Mehrfachbel.
DN   110  mit   Kondensatanschluss
Suchbegriff:	Schachtsohle
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	238	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Schachtsohle für  
Mehrfachbelegung DN   110   mit   
Kondensatanschluss
Bestell-Nr.:   6005614

Katalog: OER08b	Seite: 1428    

Nummer	Kurztexte
6005616	OERTLI  Montageset   f.   Mehrfachbel.
als  Montagehilfe  d.   Abgasleitung  im Sch.
Suchbegriff:	Montageset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	59	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Montageset
für Mehrfachbelegung
als Montagehilfe der Abgasleitung
im Schacht
Bestell-Nr.: 6005616

Katalog: OER08b	Seite: 1429    

Nummer	Kurztexte
60065	OERTLI Abgasüberwachung
GS 35 C (EC) - 90 C (EC)
Suchbegriff:	Abgasüberwach.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	76	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasüberwachung 
GS   35   C    (EC)    -   90   C    (EC) 
Bestell-Nr.	:    60065

Katalog: OER08b	Seite: 1430    

Nummer	Kurztexte
6006637	Abstandshalter  Kunststoff   für   PPs   Rohr
DN   100
Suchbegriff:	Abstandshalter
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	9	per Stck
Ausschreibungtext:Abstandshalter   Kunststoff   für   PPs   Rohr 
DN   100 
Bestell-Nr.	:    6006637

Katalog: OER08b
Seite: 1431     
Nummer
Kurztexte

6006784
OERTLI   Kaskadenanschluss

PPs   DN   100,   DN   80

Suchbegriff:           Anschluß

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     64                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaskadenanschluss

PPs   DN   100   -   DN   80

Bestell-Nr.:    6006784

Katalog: OER08b           Seite: 1432    
Nummer
Kurztexte
60068
OERTLI  Abgasüberwachung

GS   18-20

Suchbegriff:           Abgasüberwach.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     78                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasüberwachung

GS   18-20

Bestell-Nr.                                    :    60068

	Katalog: OER08b	Seite: 1433    
Nummer	Kurztexte
600760	OERTLI   Presswerkzeug  JDS
z.   einfach.   Zusammennoppeln v.   Kesseln
Suchbegriff:	Presswerkzeug
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1449	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Presswerkzeug   JDS
zum einfachen Zusammennippeln
von Kesseln mit losen Gliedern vor Ort
-	Leihweise für 14 Tage
-	Rücksendung muß frachfrei erfolgen
Bestell-Nr.	: 600760

Katalog: OER08b           Seite: 1434    
Nummer
Kurztexte
6008039
OERTLI   Verbindungsstück   für   Flexrohr

DN   8 3

Suchbegriff:           Verbindungsstck

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     93                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsstück   für   Flexrohr

DN   8 3

Bestell-Nr.:    6008039

Katalog: OER08b           Seite: 1435    
Nummer
Kurztexte
6008139
OERTLI   Revisionsstück   für   Flexrohr

DN   8 3

Suchbegriff:           Revisionsstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     129              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsstück   für   Flexrohr

DN   8 3

Bestell-Nr.:    6008139

	Katalog: OER08b	Seite: 1436    
Nummer	Kurztexte
601172	OERTLI Abgasthermometer für Öl-/Gas-
kessel PKR/CKR/PURN/PURS/CUM
Suchbegriff:	Abgasthermomete
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	86	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasthermometer   für  Öl-/Gas-
kessel   PKR/CKR/PURN/PURS/CUM
Bestell-Nr.: 601172

	Katalog: OER08b	Seite: 1437    
Nummer	Kurztexte
60191	OERTLI  Witterungsgeführte
Regelung  CD  2 0   im Normgehäuse   144x96   mm
Suchbegriff:	CD 20
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	699	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Witterungsgef ührte
Regelung CD 20 im Normgehäuse 144x96 mm 
Digitalregler in Modultechnik -Analoge 
Bedienung für den Betreiber:
-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb
-	Wahl der gewünschten Betriebsart 
Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände 
für Kesselstufen, Pumpen und Mischer. 
Die große Anzeige informiert auch über 
Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle 
Funktionen. Die Regelung verfügt über 
einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr 
2050 und hat eine Gangreserve von 10 
Jahren. Alle Heizkreise können 
unterschiedlich programmiert werden - 
völlig getrennte Temperaturen und 
Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen 
Regelung und Bediener bzw. Techniker 
erfolgt mit Hilfe der gesamten Display 
oberfläche - 8 Zeilen a" 24 Zeichen.
Der Regler verfügt über folgende 
Funktionen: Totalabschaltung in den 
Heizpausen, autom. Sommer/Winter-Schaltung, 
Ferienprogramm, Frostschutzfunktion in 
jeder Betriebsart, Kesselanfahrschutz-
Schaltung, Pumpen- und Mischer-
Intervallschaltung ( Anti-
blockierschaltung ), Abfrage der An-
lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für 
Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom. 
Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere 
Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 3 
fest integrierten Modulen ( Brenner, 
Mischer- und Speicherlademodul ). Mit 
Außen-, Kessel-, Vorlauf- und 
Speicherfühler incl. je einem 3-poligen 
Stecker und 2,5 m Flexleitung ( 2x0,75 ) 
pro Fühler.
Bestell-Nr.	: 60191
Typ	: CD 2 0

	Katalog: OER08b	Seite: 1438    
Nummer	Kurztexte
602011	OERTLI  Witterungsgeführte
Regelung  CD   3 0   im Normgehäuse   144x96   mm
Suchbegriff:	CD 30
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	890	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Witterungsgef ührte
Regelung CD 30 im Normgehäuse 144x96 mm 
Digitalregler in Modultechnik -Analoge 
Bedienung für den Betreiber:
-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb
-	Wahl der gewünschten Betriebsart 
Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände 
für Kesselstufen, Pumpen und Mischer. 
Die große Anzeige informiert auch über 
Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle 
Funktionen. Die Regelung verfügt über 
einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr 
2050 und hat eine Gangreserve von 10 
Jahren. Alle Heizkreise können 
unterschiedlich programmiert werden - 
völlig getrennte Temperaturen und 
Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen 
Regelung und Bediener bzw. Techniker 
erfolgt mit Hilfe der gesamten Display 
oberfläche - 8 Zeilen a" 24 Zeichen.
Ein LON-Bus dient zum Informations-
austausch unter mehreren Regelungen, bzw, 
mit eventuell vorhandener Gebäude-
leittechnik oder Personal-Computer. Der 
Regler verfügt über folgende Funktionen: 
Totalabschaltung in den Heizpausen, autom. 
Sommer/Winter-Schaltung, Ferienprogramm, 
Frostschutzfunktion in jeder Betriebsart, 
Kesselanfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und 
Mischer-Intervallschaltung ( Anti-
blockierschaltung ), Abfrage der An-
lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für 
Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom. 
Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere 
Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 4 
fest integrierten, frei programmierbaren 
Modulen. Die Kesselstufen werden 
witterungs- und/oderlast-abhängig, die 
Mischerkreise witterungs-oder konstant ( 
Festwertregler ) gesteuert. Jeder 
Mischerkreis kann mit einer getrennten 
Fernbedienung ausgerüstet werden. 
Kesselfogeumschaltung ist möglich. Mit 
Außenfühler ST 11.2 und Stecker Nr.1, 
incl. je 2,50 m Flexleitung ( 2 X 0,75 ) 
pro Fühler, 2 Stück ST 16.1 - Kesselfühler 
mit Stecker Nr. 2 bzw. Nr.4 ( Anlegefühler 
mit Spannband ) 1 Stück ST 16.1 - 
Anlegefühler mit Spannband und Stecker- 
Nr.: 3 1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler 
mit Stecker- Nr.: 1.

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite
1439
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr 
Typ
•

602011 
CD   30

Katalog: OER08b           Seite: 1440    
Nummer
Kurztexte
603438
OERTLI  Abgaswächter  GSR   330

Suchbegriff:           Abgaswächter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     47                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgaswächter   f.    GSR   330

Bestell-Nr.:    603438

Katalog:
OER08b           Seite: 1441    
Nummer
Kurztexte

603760
OERTLI   genippelte  Ausführung

PKR   /   PKX  44 0
-  Mehrpreis  pauschal

Such begriff:
Mehrpreis

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
621               per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI   genippelte
Ausführung

PKR  /   PKX   440
Mehrpreis   pauschal

Bestell-Nr.
:    603760

Katalog: OER08b           Seite: 1442    
Nummer
Kurztexte

603761
OERTLI   genippelte  Ausführung

PKR   /   PKX   54 0,
-  Mehrpreis  pauschal

Such begriff:
Mehrpreis

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
957               per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI   genippelte  Ausführung

PKR  /   PKX   540,         -  Mehrpreis   pauschal

Bestell-Nr.:      603761

Katalog: OER08b           Seite: 1443    
Nummer
Kurztexte

60469
OERTLI   f.2.
Kessel   Verbindungs-

leitung  6m,
(5x0,75)m.   5pol.   SteckerNr.4

Such begriff:
Verbindungsleit

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
43                 per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   f. 2. Kessel  Verbindungsleitung   6m,    
(5x0,75)m.   5pol.   SteckerNr.4 für   CD-30-Einbauregelung 
Bestell-Nr.:         60469

Katalog: OER08b           Seite: 1444    
Nummer
Kurztexte

60470
OERTLI   f.2.Mischerkreis   Flex-

leitungen   (3x0
,75+4x0,75)m.Steckverbind.

Such begriff:
Öl-Flexleitung

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
43                 per Stck

Ausschreibungtext
Für   2.   Mischerkreis Flexleitungen   (3x0,   
75+4x0,   75)   mit Steckverbindungen   für  
Mischer  und   Pumpe, 5-pol.    Stecker   für   CD   
30-Einbauregelung Bestell-Nr.:         60470

Katalog: OER08b           Seite: 1445    
Nummer
Kurztexte
60637
OERTLI  Wandgehäuse  WG  2 0

zu   CD   20/30

Suchbegriff:            WG 20

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     224              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandgehäuse  WG   2 0

zu   CD   20/30

Bestell-Nr.                                 :    60637

Katalog: OER08b           Seite: 1446    
Nummer
Kurztexte
60894
OERTLI   Fernbedienung  OF   11.1

Suchbegriff:           OF 11.1

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    104              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fernbedienung  OF   11.1

Mit   Raumtemperaturfühler,   Betriebswahl-
schalter  und   Sollwertverstellung. Bestell-
Nr.                                :   60894

	Katalog: OER08b	Seite: 1447    
Nummer	Kurztexte
60897	OERTLI   Sparautomatik
zu  GS   35   -   90
Suchbegriff:	Sparautomatik
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	357	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Sparautomatik zu   
GS   35   -   90
Automatisch gesteuerte Abgasklappe zur 
Vermeidung von Auskühlverlusten während 
der Stillstandszeiten. Bestehend aus:
-	Abgasstutzen mit Klappe
-	Antriebs- und Steuergerät 
mit Kabel und Stecker
Höhe	mm : 100
Bestell-Nr.	: 60897

Katalog: OER08b           Seite: 1448    
Nummer                      Kurztexte

60921                              OERTLI   Steigleitung   im  Schacht

PPs-Rohr  DN
100

Such begriff:
Steigleitung100

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
388               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steigleitung   im
Schacht

PPs-Rohr   DN   100

bestehend  aus:
Nr.              Länge:

1  Auflageschiene   für

Anschlußbogen
11
-

1   Kaminanschlußbogen

PPs
24
170

1   Rohrschelle  Montage-

hilfe
13
-

3   Rohrstück   PPs

a   2000  mm
14
6000

2  Abstandshalter,

Edelstahl
15
-

1   Reinigungsrohr   gerade

mit   Deckel
16
200

1   Kaminschachtabdeckung
17
-

Gesamtlänge:    6370  mm

Bestell-Nr.
:    60921

Katalog: OER08b	Seite: 1449    

Nummer	Kurztexte
60930	OERTLI   Kesselstufensteuerung
Suchbegriff:	Kesselstufenste
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	181	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Kessel stufensteuerung
Je Schaltstufe Hand - 0 - Automatik- 
Schalter, Betriebsstundenzähler, 
Hilfsrelais. 
Bestell-Nr.	: 60930

	Katalog: OER08b	Seite: 1450    
Nummer	Kurztexte
60932	OERTLI  Witterungsgef.   Regelung
CD   3 0   LON   im Normgehäuse   144   x   96   mm
Suchbegriff:	CD 30
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1107	per Stck
Ausschreibungtext:Witterungsgeführte Regelung CD 30 LON im 
Normgehäuse 144 x 96 mm Digitalregler 
in Modultechnik -Analoge Bedienung für 
den Betreiber:
-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb
-	Wahl der gewünschten Betriebsart 
Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände 
für Kesselstufen, Pumpen und Mischer. 
Die große Anzeige informiert auch über 
Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle 
Funktionen. Die Regelung verfügt über 
einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr 
2050 und hat eine Gangreserve von 10 
Jahren. Alle Heizkreise können 
unterschiedlich programmiert werden - 
völlig getrennte Temperaturen und 
Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen 
Regelung und Bediener bzw. Techniker 
erfolgt mit Hilfe der gesamten Display 
oberfläche - 8 Zeilen a" 24 Zeichen.
Der Regler verfügt über folgende 
Funktionen: Totalabschaltung in den 
Heizpausen, autom. Sommer/Winter-Schaltung, 
Ferienprogramm, Frostschutzfunktion in 
jeder Betriebsart, Kesselanfahrschutz-
Schaltung, Pumpen- und Mischer-
Intervallschaltung ( Anti-
blockierschaltung ), Abfrage der An-
lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für 
Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom. 
Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere 
Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 4 
fest integrierten, frei programmierbaren 
Modulen. Die Kesselstufen werden 
witterungs- und/oderlast-abhängig, die 
Mischerkreise witterungs-oder konstant ( 
Festwertregler ) gesteuert. Jeder 
Mischerkreis kann mit einer getrennten 
Fernbedienung ausgerüstet werden. 
Kesselfogeumschaltung ist möglich. Mit 
Außenfühler ST 11.2 und Stecker Nr.1, 
incl. je 2,50 m Flexleitung ( 2 X 0,75 ) 
pro Fühler, 2 Stück ST 16.1 - Kesselfühler 
mit Stecker Nr. 2 bzw. Nr.4 ( Anlegefühler 
mit Spannband ) 1 Stück ST 16.1 - 
Anlegefühler mit Spannband und Stecker- 
Nr.: 3 1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler 
mit Stecker- Nr.: 1.
Bestell-Nr.	: 60932
Typ	: CD 3 0 LON

Katalog: OER08b           Seite: 1451    
Nummer
Kurztexte

60938
OERTLI  Kabelbaum  für
Einbau

der  CD  20/30   Regelung
in  SHELL-Kessel

Suchbegriff:           Kabelbaum

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     62
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Kabelbaum  für   Einbau

der   CD
20/30   Regelung   in   SHELL-Kessel

Bestell-Nr.:         60938

Katalog: OER08b	Seite: 1452    

Nummer	Kurztexte
609381	OERTLI   Kabelbaum  für  Einbau
der  CD  20/30-Regelung  in OERTLI-Kessel
Suchbegriff:	Kabelbaum
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	83	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kabelbaum  für   Einbau
der CD 20/30-Regelung in OERTLI-Kessel 
2-stufig / 2 Mischerkreise
Bestell-Nr.: 609381

Katalog: OER08b           Seite: 1453    
Nummer
Kurztexte
60939
OERTLI   Kabelbaum

Adapter   (Netz)

Suchbegriff:           Kabelbaum

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     62                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kabelbaum

Adapter    (Netz)

Bestell-Nr.                                 :    60939

Katalog: OER08b	Seite: 1454    

Nummer	Kurztexte
609391	OERTLI   Kabelbaum  für  Einbau  der
REA  231   B   in   RLN-Kessel,   2-stufig
Suchbegriff:	Kabelbaum
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	78	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kabelbaum  für   Einbau  der
REA 231 B in RLN-Kessel, 2-stufig 
Bestell-Nr.:  609391

Katalog: OER08b
Seite: 1455    
Nummer
Kurztexte

61054
OERTLI  Wandgehäuse   für

REA-Regelung

Suchbegriff:           Wandgehäuse

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     223              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandgehäuse   für 
REA-Regelung Bestell-Nr.:         61054

	Katalog: OER08b	Seite: 1456    
Nummer	Kurztexte
61246	OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe
DN  40  mit   Eindrahtsteuerung
Suchbegriff:	Motor-Ringdross
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	625	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Motor-Ringdrosselklappe DN 40 mit 
Eindrahtsteuerung (Spannung 
vorhanden=Klappe "Auf", keine 
Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige 
Trennung von Mehrkessel-Anlagen: ("Die 
Eindrahtsteuerung" ist zwingend notwendig 
wenn die Drosselklappen direkt von der CD 
30 bzw. REA 532 angesteuert werden)
Bestell-Nr.:   61246

	Katalog: OER08b	Seite: 1457    
Nummer	Kurztexte
61247	OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe
DN  50  mit   Eindrahtsteuerung
Suchbegriff:	Motor-Ringdross
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	642	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Motor-Ringdrosselklappe DN 50 mit 
Eindrahtsteuerung (Spannung 
vorhanden=Klappe "Auf", keine 
Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige 
Trennung von Mehrkessel-Anlagen: ("Die 
Eindrahtsteuerung" ist zwingend notwendig 
wenn die Drosselklappen direkt von der CD 
30 bzw. REA 532 angesteuert werden)
Bestell-Nr.:   61247

	Katalog: OER08b	Seite: 1458    
Nummer	Kurztexte
61248	OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe
DN  65  mit   Eindrahtsteuerung
Suchbegriff:	Motor-Ringdross
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	662	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Motor-Ringdrosselklappe DN 65 mit 
Eindrahtsteuerung (Spannung 
vorhanden=Klappe "Auf", keine 
Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige 
Trennung von Mehrkessel-Anlagen: ("Die 
Eindrahtsteuerung" ist zwingend notwendig 
wenn die Drosselklappen direkt von der CD 
30 bzw. REA 532 angesteuert werden)
Bestell-Nr.:   61248

	Katalog: OER08b	Seite: 1459    
Nummer	Kurztexte
61249	OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe
DN  80  mit   Eindrahtsteuerung
Suchbegriff:	Motor-Ringdross
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	688	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Motor-Ringdrosselklappe DN 80 mit 
Eindrahtsteuerung (Spannung 
vorhanden=Klappe "Auf", keine 
Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige 
Trennung von Mehrkessel-Anlagen: ("Die 
Eindrahtsteuerung" ist zwingend notwendig 
wenn die Drosselklappen direkt von der CD 
30 bzw. REA 532 angesteuert werden)
Bestell-Nr.:   61249

Katalog: OER08b

Seite: 1460    

Nummer

Kurztext
e

61274

OERTL
I 
Heizu
ngspu
ffers
peich
er
SPS 
1000 
mit 
Edelst
ahlwär
metaus
cher

Suchbegriff:	SPS 1000
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3980	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Hei zungspufferspeicher
SPS 1000 mit Edelstahlwärmetauscher 
Heizungspufferspeicher mit internem 
Edelstahlglattrohrwärmetauscher für 
Brauchwasser und Solarwärmetauscher
-	hochwärmegedämmte Blechverkleidung
-	integrierter Heizungspuffer, damit 
optimales Taktungsverhalten des 
Kessels
-	integrierte solare Heizungsanbindung
-	Frischwasser-Durchlaufsystem
-	Anbindung auch großer Kessel 
leistungen bis 155 kW möglich
-	zul. Betriebsüberdruck:         3 bar
-	max. zul. Speichertemperatur: 110 Grad

Typ
	
:
Inhalt
	
:
Edelstahlwärmetauscher
Heizfläche
	
:
Wasserinhalt
	
:
ka-Wert bei Vz 10 l/min: 
Spitzenzapfleistung 
Tspeicher=75 Grad C 
Tzapf    =45 Grad C -
bei voll gel. Speicher 
-bei gel. Nachheizvol. 
max. Nachheizleistung 
empf. Zapfmengenbegr. 
l/min
Druckverlust (50 l/min) 
Druckverlust (20 l/min) 
zul. WW-Temperatur zul. 
Betriebsdruck
Solarwärmetauscher
Heizfläche Wasserinhalt 
ka-Wert bei 10 l/min 
Druckverlust 10 l/min 
zul. Betriebsdruck
Pufferspeicher
Durchmesser mit Isol.
Isolationsstärke
Gewicht
Bestell-Nr.:   61274

SPS
100
0

100
0
L

6
m2

48
L

3  kW/K

340
L

233
L

155
kW

30

0
,6
bar
0
,17
bar

95
Gra
d

10
bar

4 
m2

3,
5 L

1,5
kW/
K
kleiner
0,1
2
bar

6
bar

105
0
mm

100
mm

220
kg

Katalog: OER08b

Seite: 1461     

Nummer

Kurztext
e

61276

OERTL
I 
Heizu
ngspu
ffers
peich
er
SPS 
600 
mit 
Edelst
ahlwär
metaus
cher

Suchbegriff:	SPS600
Rabattgruppe:        3 
Hauptwarengruppe:001 
Warengruppe:

Preis:
2815
per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Hei zungspufferspeicher
SPS 600 mit Edelstahlwärmetauscher 
Heizungspufferspeicher mit internem 
Edelstahlglattrohrwärmetauscher für 
Brauchwasser und Solarwärmetauscher
-	hochwärmegedämmte Blechverkleidung
-	integrierter Heizungspuffer, damit 
optimales Taktungsverhalten des 
Kessels
-	integrierte solare Heizungsanbindung
-	Frischwasser-Durchlaufsystem
-	Anbindung auch großer Kessel 
leistungen
bis 120 kW möglich
-	zul. Betriebsüberdruck:         3 bar
-	max. zul. Speichertemperatur: 110 Grad

Typ 
Inhalt
Edelstahlwärmetauscher
Heizfläche Wasserinhalt 
ka-Wert bei Vz 10 l/min 
Spitzenzapfleistung 
Tspeicher=75 Grad C 
Tzapf    =45 Grad C -
bei voll gel. Speicher 
-bei gel. Nachheizvol. 
max. Nachheizleistung 
empf. Zapfmengenbegr. 
Druckverlust (50 l/min) 
Druckverlust (20 l/min) 
zul. WW-Temperatur zul. 
Betriebsdruck
Solarwärmetauscher
Heizfläche Wasserinhalt 
ka-Wert bei 10 l/min 
Druckverlust 10 l/min 
zul. Betriebsdruck
Pufferspeicher
Durchmesser mit Isol.
Isolationsstärke
Gewicht
Bestell-Nr.:   61276

:    SPS
60
0

60
0
L

4
m2

36
L

2,
5
kWK

28
0
L

18
7
L

12
0
kW

20
lmin
:       
0
,5
bar
:       
0
,1
5
bar

95
Grad

10
bar

2,
3
m2

2
L

1,
3
kWK
:kleiner
0,
1
bar

6
bar

95
0
mm

10
0
mm

17
0
kg

Katalog: OER08b
Seite: 1462    
Nummer
Kurztexte

61401
OERTLI  Abgasstutzen   90mm

für   GKR   142   N   Ersatz

Suchbegriff:           Abgasstutzen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     35                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasstutzen   90mm

für   GKR   142   N   Ersatz

Bestell-Nr.:         61401

Katalog: OER08b           Seite: 1463    
Nummer
Kurztexte
7071768
OERTLI  Absorptions-Luftabscheider  Rp   3/4

Suchbegriff:           Luftabscheider

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    77                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Absorptions-Luftabscheider   Rp   3/4

aus   MS   mit   eingebautem  Schwimmerent-
lüfter   zum  Einbau   in   geschlossene 
Solar-Anlagen Bestell-Nr.                                :   
7071768

	Katalog: OER08b	Seite: 1464    

Nummer
Kurztexte

7073469
OERTLI   Wellrohrschlauch  DN16   /   DN  20

zur  Dachdurchführung

Suchbegriff:           Wellrohrschlau.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    72                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Well rohr schlauch
DN16   /   DN   2 0

zur   Dachdurchführung

Flexibler   Edelstahl-Wellschlauch   für

den  wärmeträgerseitigen
Anschluß   der

Kollektoren

Länge
:    800   mm

Durchmesser
:   DN   16/DN   20

Anschluß
:   R  3/4

Betriebsdruck
:    6  bar

Bestell-Nr.
:   7073469

Katalog: OER08b	Seite: 1465    

Nummer	Kurztexte
7074087	OERTLI  Wärmemengenzähler
SOM WMZ   für  Solaranlagen
Suchbegriff:	Wärmemengenzäh.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Wärmemengenzähler 
SOM WMZ für Solaranlagen 
Bestell-Nr.	: 7074087

Katalog: OER08b

Seite: 1466    

Nummer

Kurztext
e

7074089

OERTLI 
Solar-
Regelu
ng SUN 
7 C 
Temper
atur-
Di 
fferen
zregel
ung

Suchbegriff:	SUN 7 C
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	256	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Solar-Regelung SUN 7 C 
Temperatur-Differenzregelung Temperatur-
Differenzregelung in steckbarem 
Kunststoffgehäuse mit einstellbarer 
Temperaturbegrenzung von 20°C bis 90°C. 
Verdeckt einstellbare Ein-
schalttemperaturdifferenz ( Vorein-
gestellt 3 K ) und Abschalttemperatur-
differenz ( Voreingestellt 1 K ). 
Digitale Anzeige für Kollektor-
temperatur, Speichertemperatur und 
zusätzlichem 3. Temperaturfühler für 
wahlweise Temperaturanzeige. Bestehend 
aus:
Regelgerät, Kollektortemperaturfühler, 
Speichertemperaturfühler, zusätzlichem 
Temperaturfühler und Wärmeleitpaste.

Betriebsspannung
I/N/PE
230 V

Kontaktbelastung
750 VA
Schutzart
IP 40
Fühlerart
PT 1000
Fühlerdurchmesser
6 mm
Anzahl der Fühler
3 Stück
Höhe
52 mm
Breite
106 mm
Tiefe
112 mm
Gewicht
0,22 kg
Bestell-Nr.
7074089

	Katalog: OER08b	Seite: 1467    
Nummer	Kurztexte
7090031	OERTLI   Heizöl förderpumpe   PMD  22
mit   Ölmangelsicherung
Suchbegriff:	PMD 22
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	398	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Heizölförderpumpe   PMD   22
für intermittierenden oder Dauer 
läuferbetrieb mit Ölmangelsicherung. 
Förderleistung     l/h : 10 
Saughöhe        max. m : 3,0 
Förderhöhe	m : 18
Bestell-Nr.	: 7090031

	Katalog: OER08b	Seite: 1468    
Nummer	Kurztexte
7109536	OERTLI   Raumtemperaturgeführte
Brennerregelung  RGS   140
Suchbegriff:	RGS 140
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	331	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Raumtemperaturgeführte 
Brennerregelung   RGS   140 2-stufig  
mit   Zeitschaltuhr
Bestell.Nr.	:   7109536

Katalog: OER08b	Seite: 1469    

Nummer	Kurztexte
7110149	OERTLI Einbau-Set
Hei zungs-Umwälzpumpe
Suchbegriff:	Einbau-Set
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	117	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Einbau-Set
Hei zungs-Umwälzpumpe (Grundfos UPS 
25-40 x 130) mit 2 Absperrventilen 
zum Einbau innerhalb der 
Kesselverkleidung bei ÖK-SH0.
Bestell-Nr.	: 7110149

	Katalog: OER08b	Seite: 1470    
Nummer	Kurztexte
7110831	REKORD  Zwischenblende  als Abstandshalter
zu  den  Küchenmöbeln,   100  mm breit,   weiß
Suchbegriff:	Zwischenblende
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	277	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD Zwischenblende als Abstandshalter 
zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, weiß 
Bestell-Nr.	: 7110831

	Katalog: OER08b	Seite: 1471     
Nummer	Kurztexte
7110832	REKORD  Zwischenblende  als Abstandshalter
zu  den  Küchenmöbeln,   100  mm breit,   braun
Suchbegriff:	Zwischenblende
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	295	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD Zwischenblende als Abstandshalter 
zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, braun 
Bestell-Nr.	: 7110832

	Katalog: OER08b	Seite: 1472    
Nummer	Kurztexte
7110837	REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur
Komb.m. Heizungsherd. SH 86/96/36, weiß

Suchbegriff:	SHZ 40 weiss
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1258	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD  Armaturenschrank   SHZ   4 0   zur
Komb.m. Heizungsherd. SH 86/96/36, weiß 
Armaturenschrank komplett montiert mit 
allen erforderlichen Heizungsarmaturen. 
Bestehend aus:
-	Regelbare Heizungspumpe
-	4-Wege-Mischer
-	Fernthermometer
-	Druckausdehnungsgefäß 18 Liter
-	Füll- und Entleerungshahn
-	Sicherheitsventil 2,5 bar
-	Entlüftungsventil
-	Pumpenschalter
Einschließlich Anschlußrohr-Set für die
Verbindung mit dem Kessel.
mm 
:
400
mm 
:
600
mm 
:
850

7110837

SHZ 40
Breite
Tiefe
Höhe
Bestell-Nr.
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 1473    
Nummer	Kurztexte
7110838	REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur
Komb.m. Heizungsherden SH 86/96/36, brau

Suchbegriff:	SHZ 40 braun
Rabattgruppe:        10
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1361	per Stck
Ausschreibungtext: REKORD  Armaturenschrank   SHZ   4 0   zur
Komb.m. Heizungsherden SH 86/96/36, brau 
Armaturenschrank komplett montiert mit 
allen erforderlichen Heizungsarmaturen. 
Bestehend aus:
-	Regelbare Heizungspumpe
-	4-Wege-Mischer
-	Fernthermometer
-	Druckausdehnungsgefäß 18 Liter
-	Füll- und Entleerungshahn
-	Sicherheitsventil 2,5 bar
-	Entlüftungsventil
-	Pumpenschalter
Einschließlich Anschlußrohr-Set für die
Verbindung mit dem Kessel.
mm 
:
400
mm 
:
600
mm 
:
850

7110838

SHZ 40
Breite
Tiefe
Höhe
Bestell-Nr.
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 1474    
Nummer	Kurztexte
7154700	OERTLI Frostschutz-Prüfer
für H-30 mit Kunststoffschlauch
Suchbegriff:	Frostschutz-Pr.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	30	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Frostschutz-Prüfer
für H-30 mit Kunststoffschlauch zur 
Bestimung der Frostschutz-Sicherheit von H-
30
(Propylenglykol-Wasser-Mischung) in So-lar-
Anlagen mit Temperaturanzeige von +5 Grd.C 
bis -35 Grd.C Bestell-Nr.: 7154700

Katalog: OER08b	Seite: 1475    

Nummer	Kurztexte
800539	OERTLI  Manometer   0   -   60  mbar
für Gasgebläsebrenner OES  440
Suchbegriff:	Manometer
Rabattgruppe:        4
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	59	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Manometer   0   -   60  mbar für   
Gasgebläsebrenner  OES   440
Bestell-Nr.: 800539

Katalog: OER08b	Seite: 1476    

Nummer	Kurztexte
800618	OERTLI   Dachdurchführung waagerecht
D   100-150  mm   für  Dachneigung  40-60°
Suchbegriff:	Dachdurchführ.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	176	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung  waagerecht 
Durchmesser   100-150  mm für   
Dachneigung   40-60°
Bestell-Nr.:  800618

Katalog: OER08b
Seite: 1477    
Nummer
Kurztexte

800651
OERTLI  Regelthermostat

(Kessel-Min)

Suchbegriff:           Regelthermostat

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     100              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Regelthermostat

(Kessel-Min)

Bestell-Nr.:      800651

Katalog:
OER08b           Seite: 1478    
Nummer
Kurztexte

820006
OERTLI   Schürgerät

Suchbegriff:           Schürgerät

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     37                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schürgerät

Bestehend   aus:

-   1   Haken

-   1  Aschenkrücke
gerade

-   1   Schaufel   mit
Stiel

-   1  Aufhängeeisen

Bestell-Nr.
:    82006

Katalog: OER08b           Seite: 1479    
Nummer
Kurztexte
85147122
OERTLI   Trenntrafo   GSR   330

Suchbegriff:           Trenntrafo

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     198              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Trenntrafo   f.    GSR   330

Bestell-Nr.:    85147122

Katalog: OER08b	Seite: 1480    

Nummer	Kurztexte
85187004	OERTLI  Umstellbausatz   LL-Gas   für  GSR   140
Kolli   GL   31
Suchbegriff:	Umstellbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	26	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Umstellbausatz   LL-Gas   für   GSR   140 
Kolli   GL   31 Bestell-Nr.:    85187004

Katalog: OER08b	Seite: 1481     

Nummer	Kurztexte
85187005	OERTLI  Umstellbausatz   Flüssiggas
für  GSR   140   Kolli   GL   32
Suchbegriff:	Umstellbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	37	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz Flüssiggas 
für GSR 140 Kolli GL 32 Bestell-
Nr.: 85187005

Katalog: OER08b	Seite: 1482    

Nummer	Kurztexte
85197000         OERTLI X-Schaltfeld GS / GV
Suchbegriff:	X-Schaltfeld
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	461	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Schaltfeld X
für Gaskessel GS / GV 140 
mit Thermostaten, ohne 
Aussentemperatursteuerung
Bestell-Nr.: 85197000

Katalog: OER08b	Seite: 1483    

Nummer	Kurztexte
85197001	OERTLI  Regelungsschaltfeld   (R)
für  GS   /   GV   (Gaskessel)
Suchbegriff:	Regelungsschalt
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	802	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Regelungsschaltfeld   (   R   ) für   
GS   /   GV   (   Gaskessel   )
Bestell-Nr.:    85197001

Katalog: OER08b
Seite: 1484    
Nummer
Kurztexte

85197004
OERTLI   Umrüstsatz   LL-Gas   GM   31

f.   GSR   140

Suchbegriff:           Umrüstsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     28                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umrüstsatz   LL-Gas

für   GSR   140

Kolli   GM   31

Bestell-Nr.:    85197004

Katalog:
OER08b           Seite: 1485    
Nummer
Kurztexte

85197005
OERTLI  Umrüstsatz   Flüssiggas  GM
32

f.   GSR   140

Suchbegriff:           Umrüstsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     39                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umrüstsatz
Flüssig-Gas

für   GSR   140

Kolli   GM   32

Bestell-Nr.:    85197005

	Katalog: OER08b	Seite: 1486    
Nummer	Kurztexte
85199100	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   143   N
Nennleistung   11   kW
Suchbegriff:	GSX 143 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1506	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 143 N 
Nennleistung 11 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für 
Erd- und Flüssiggasfeuerung Standard-
Schaltfeld ( X ) GSX 140 N erfüllen die 
Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum, 
Vollautomat mit:
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungsüberwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.:	90°C
-	zul. Betriebsüberdruck:	4 bar
-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:	110°C

Typ:
GSX 143 N
Nennwärmebelastung:
12,3 kW
Nennwärmeleistung:
11 kW
Erdgas E:
1,42 m3/h
Gasdurchsatz Erdgas LL:
1,65 m3/h
Gasdurchsatz Flüssiggas:
1,04 kg/h
Normnutzungsgrad:
92,5 %
Wirkungsgrad 100% Last:
89,6 %
30% Last:
90 %
Abgasverlust:
8,1 %
Abgastemperatur:
90°C
Abgasmassenstrom:
0,0132kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
4 %
Notwendiger Förderdruck:
5 Pa
Wasserinhalt:
7,1 l
Wasserseitiger

Widerst. t = 15 K:
4 mbar
Elektr. Leistungsaufnahme:    12 W

	Katalog: OER08b	Seite: 1487    
Nummer	Kurztexte
Bereitschaftsverluste(qB70) :	2,04 %
Abgasanschluss:	110 mm
Leergewicht:	85 kg
Bestell-Nr.:	S85199100

	Katalog: OER08b	Seite: 1488    
Nummer	Kurztexte
85199101	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   144   N
Nennleistung   18   kW
Suchbegriff:	GSX 144 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1615	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 144 N 
Nennleistung 18 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für 
Erd- und Flüssiggasfeuerung mit 
Standardschaltfeld ( X ) GSX 140 N 
erfüllen die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungsüberwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.:	90°C
-	zul. Betriebsüberdruck:	4 bar
-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:	110°C

Typ:
GSX 144 N
Nennwärmebelastung:
2 0,1 kW
Nennwärmeleistung:
18 kW
Erdgas E:
2,13 m3/h
Gasdurchsatz Erdgas LL:
2,47 m3/h
Gasdurchsatz Flüssiggas:
1,56 kg/h
Normnutzungsgrad:
92,7 %
Wirkungsgrad 100% Last:
89,6 %
30% Last:
90%
Abgasverlust:
8,0 %
Abgastemperatur:
120°C
Abgasmassenstrom:
0,047 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
5,5%
Notwendiger Förderdruck:
5 Pa
Wasserinhalt:
8,8 l
Wasserseitiger

Widerst.  t = 15 K:
8 mbar
Elektrische

	Katalog: OER08b	Seite: 1489    

Nummer        Kurztexte

Leistungsaufnahme:
12 W

Bereitschafts-

verluste (qB70):
1,55 %

Abgasanschluss:
110 mm

Leergewicht:
100 kg

Bestell-Nr.:
85199101

	Katalog: OER08b	Seite: 1490    
Nummer	Kurztexte
85199102	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   145  N
Nennleistung  24   kW
Suchbegriff:	GSX 145 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1754	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 145 N 
Nennleistung 24 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für 
Erd- und Flüssiggasfeuerung mit 
Standardschaltfeld ( X ) GSX 140 N 
erfüllen die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungsüberwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.:	90°C
-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar
-	Kesselthermostat von 30	bis 90 Grd C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:	110°C

Typ:
GSX 145 N
Nennwärmebelastung:
2 6,7 kW
Nennwärmeleistung:
2 4 kW
Erdgas E:
2, 83 m3/h
Gasdurchsatz Erdgas LL:
3,29 m3/h
Gasdurchsatz Flüssiggas:
2,07 kg/h
Normnutzungsgrad:
93,1%
Wirkungsgrad 100% Last:
89,9%
30% Last:
90,3%
Abgasverlust:
8,0%
Abgastemperatur:
125°C
Abgasmassenstrom:
0,0195 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:
5,5%
Notwendiger Förderdruck:
5 Pa
Wasserinhalt:
10,5 l
Wassers. Widerst.

t = 15 K:
14 mbar
Elektr. Leistungsaufnahme:
12 W

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 1491    
Nummer
Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70): 
Abgasanschluss: Leergewicht:
Bestell-Nr.:
1,58   % 130  
mm 118   kg
85199102

	Katalog: OER08b	Seite: 1492    
Nummer	Kurztexte
85199103	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   146   N
Nennleistung   30   kW
Suchbegriff:	GSX 146 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1915	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 146 N 
Nennleistung 30 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für 
Erd- und Flüssiggasfeuerung mit 
Standardschaltfeld ( X ) GSX 140 N 
erfüllen die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungsüberwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.:	90°C
-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar
-	Kesselthermostat von 30	bis 90 Grd C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:	110 bar
Typ:	GSX 146 N
Nennwärmebelastung:	33,3 kW
Nennwärmeleistung:	30 kW
Erdgas E:	3,52 m3/h
Gasdurchsatz Erdgas LL:	4,1 m3/h
Gasdurchsatz Flüssiggas:	2,59 kg/h
Normnutzungsgrad:	93,1 %
Wirkungsgrad 100% Last:	90,1 %
30% Last:	90,5 %
Abgasverlust:	8,0 %
Abgastemperatur:	130°C
Abgasmassenstrom:	0,0225 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:	5,5 %
Notwendiger Förderdruck:	5 Pa
Wasserinhalt:	12,2 l 
Wassers. Widerst.
t = 15 K:	22 mbar
Elektr. Leistungsaufnahme:	12 W

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 1493    
Nummer
Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70): 
Abgasanschluss: Leergewicht:
Bestell-Nr.:
1,53   % 150  
mm 135   kg
85199103

	Katalog: OER08b	Seite: 1494    
Nummer	Kurztexte
85199104	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   147  N
Nennleistung   36   kW
Suchbegriff:	GSX 147 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2111	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 147 N 
Nennleistung 36 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für 
Erd- und Flüssiggasfeuerung mit 
Standard-Schaltfeld ( X ) GSX 140 N 
erfüllen die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungsüberwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.:	90°C
-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar
-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:	110°C
Typ:	GSX 147 N
Nennwärmebelastung:	39,9 kW
Nennwärmeleistung:	36 kW
Erdgas E:	4,22 m3/h
Gasdurchsatz Erdgas LL:	4,91 m3/h
Gasdurchsatz Flüssiggas:	3,1 kg/h
Normnutzungsgrad:	93,4 %
Wirkungsgrad 100% Last:	90,2 %
30% Last:	90,6 %
Abgasverlust:	8,0 %
Abgastemperatur:	133°C
Abgasmassenstrom:	0,0269 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:	6 %
Notwendiger Förderdruck:	5 Pa
Wasserinhalt:	13,9 l 
Wassers. Widerst.
t = 15 K:	30 mbar
Elektr. Leistungsaufnahme:	12 W 
Bereitschaftsverluste(qB70): 1,46 %

Artikelliste
lang

Katalog:
OER08b
Seite: 1495
Datum:
07
.0
8
.200
8
Nummer

Kurztexte

Abgasanschluss: 
Leergewicht:
Bestell-Nr.:

150  mm 151   
kg
85199104

	Katalog: OER08b	Seite: 1496    
Nummer	Kurztexte
85199105	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   148   N
Nennleistung  42   kW
Suchbegriff:	GSX 148 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2406	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 148 N 
Nennleistung 42 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für 
Erd- und Flüssiggasfeuerung mit 
Standard-Schaltfeld ( X ) GSX 140 N 
erfüllen die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungsüberwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.:	90°C
-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar
-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:	110°C
Typ:	GSX 148 N
Nennwärmebelastung:	4 6,4 kW
Nennwärmeleistung:	42 kW
Erdgas E:	4,91 m3/h
Gasdurchsatz Erdgas LL:	5,71 m3/h
Gasdurchsatz Flüssiggas:	3,6 kg/h
Normnutzungsgrad:	93,5 %
Wirkungsgrad 100% Last:	90,5 %
30% Last:	90,9 %
Abgasverlust:	8,0 %
Abgastemperatur:	135°C
Abgasmassenstrom:	0,0304 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:	6,2 %
Notwendiger Förderdruck:	5 Pa
Wasserinhalt:	15,6 l 
Wassers. Widerst.
t = 15 K:	39 mbar
Elektr. Leistungsaufnahme:	12 W

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 1497    
Nummer
Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70): 
Abgasanschluss: Leergewicht:
Bestell-Nr.:
1,38   % 150  
mm 168   kg
85199105

	Katalog: OER08b	Seite: 1498    
Nummer	Kurztexte
85199106	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   149  N
Nennleistung  48   kW
Suchbegriff:	GSX 149 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2826     per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 149 N 
Nennleistung 48 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für 
Erd- und Flüssiggasfeuerung mit 
Standard-Schaltfeld ( X ) GSX 140 N 
erfüllen die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungsüberwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.:	90°C
-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar
-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer:	110°C
Typ:	GSX 149 N
Nennwärmebelastung:	52,9 kW
Nennwärmeleistung:	4 8 kW
Erdgas E:	5,6 m3/h
Gasdurchsatz Erdgas LL:	6,51 m3/h
Gasdurchsatz Flüssiggas:	4,11 kg/h
Normnutzungsgrad:	93,6 %
Wirkungsgrad 100% Last:	90,8 %
30% Last:	91,2 %
Abgasverlust:	7,9 %
Abgastemperatur:	135°C
Abgasmassenstrom:	0,0332 kg/s
CO2-Gehalt der Abgase:	6,5 %
Notwendiger Förderdruck:	5 Pa
Wasserinhalt:	17,3 l 
Wassers. Widerst.
t = 15 K:	55 mbar
Elektr. Leistungsaufnahme:	12 W

Artikelliste
lang
Katalog: OER08b
Seite: 1499    
Nummer
Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70): 
Abgasanschluss: Leergewicht:
Bestell-Nr.:
1,33   % 180  
mm 183   kg
85199106

	Katalog: OER08b	Seite: 1500    
Nummer	Kurztexte
85199110	OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVX   144/110
Nennleistung   18   kW,   Speicher   110   Liter
Suchbegriff:	GVX 144 N /110
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2536	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVX   144/110
Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter 
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung (Zubehör) mit 
Standard-Schaltfeld ( X ) in kompakter, 
senkrechter Bauart für kleine 
Aufstellflächen , Der GVX 140 / 110 erfüllt 
die Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem 
ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-
Verhältnis
Bewährter Guss-Kesselkörper mit 
wassergekühltem Feuerraum , 
Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Unter einheitlicher Verkleidung 
integrierter 110 Liter Tiefspeicher:
-	Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung 
mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe, 
Rückschlagklappe und Entlüfter ,
-	Behälter und Wärmetauscher mit 
bewährter Emailleschicht geschützt.
Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu 
unbegrenzte Lebensdauer und hygienische 
Trinkwasserversorgung Großflächiger 
Wärmetauscher Verstärkte Wärmedämmung aus 
FCKW-freiem
PU-Hartschaum
wartungsfreie Fremdstromanode 
OECOPROTECT auf vorderem 
Reinigungsflansch , 
Verstellbare Füße.
Betriebsbedingungen :
Kessel :
max.Vorlauftemperatur:      90°C
zul. Betriebsüberdruck:     4 bar
Kesselthermostat von 30 bis 90°C
Sicherheitstemperatur-
begrenzer:	110°C
Speicher :
max. Betriebstemperatur:    70°C 
zul. Betriebsüberdruck:     10 bar 
Lieferumfang :	2 Kollis
Auslieferung in E-Gas Ausführung 
Anschlussfertige, werkseitig komplett

Katalog: OER08b
Seite: 1501 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

vormontierte Einheit inkl.

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte
Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung von

Transport und Handhabung sind

Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                  GVX
144 N / 110

Nennwärmebelastung:
2 0,1 kW

Nennwärmeleistung:
18 kW

Erdgas E:
2,13 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:
2,47 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas P:
1,56 kg/h

Normnutzungsgrad:
92,7 %

Wirkungsgrad 100% Last:
89,6 %

Wirkungsgrad 30% Last:
90 %

Abgasverlust:
8 %

Abgastemperatur:
120°C

Abgasmassenstrom:
0,0147 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
5,5 %

Notwendiger Förderdruck:
5 Pa

Wasserinhalt:
8,8 l

Wasserseitiger Widerst.:
8 mbar

Elektrische Leistungsaufn.:
101 W

Bereitschaftsverluste qB70:
1,55 %

Speicherinhalt:
110 l

Leistungsaufnahme:
18 kW

Dauerleistung bei dt = 35K:
440 l/h

Zapfleistung

bei dt = 30K:
190 l/10 min

Leistungskennzahl:
1,2 NL

Bereitschaftsverluste:
1,5 kWh/24h

Leergewicht:
179 kg

Bestell-Nr.:
85199110

	Katalog: OER08b	Seite: 1502    
Nummer	Kurztexte
85199111	OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVX   145/110
Nennleistung  24   kW,   Speicher   110   Liter
Suchbegriff:	GVX 145 N /110
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2639	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVX   145/110
Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter 
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung (Zubehör) mit 
Standard-Schaltfeld ( X ) in kompakter, 
senkrechter Bauart für kleine 
Aufstellflächen , Der GVX 140 / 110 erfüllt 
die Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem 
ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-
Verhältnis
Bewährter Guss-Kesselkörper mit 
wassergekühltem Feuerraum , 
Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Unter einheitlicher Verkleidung 
integrierter 110 Liter Tiefspeicher:
-	Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung 
mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe, 
Rückschlagklappe und Entlüfter ,
-	Behälter und Wärmetauscher mit 
bewährter Emailleschicht geschützt.
Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu 
unbegrenzte Lebensdauer und hygienische 
Trinkwasserversorgung Großflächiger 
Wärmetauscher Verstärkte Wärmedämmung aus 
FCKW-freiem
PU-Hartschaum
wartungsfreie Fremdstromanode 
OECOPROTECT auf vorderem 
Reinigungsflansch , 
Verstellbare Füße.
Betriebsbedingungen :
Kessel :
max.Vorlauftemperatur:      90°C
zul. Betriebsüberdruck:     4 bar
Kesselthermostat von 30 bis 90°C
Sicherheitstemperatur-
Begrenzer:	110°C
Speicher:
max. Betriebstemperatur:    70°C
zul. Betriebsüberdruck:     10 bar
Lieferumfang :	2 Kollis
Auslieferung in E-Gas Ausführung
Anschlussfertige, werkseitig komplett
vormontierte Einheit inkl.

Katalog: OER08b
Seite: 1503 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung von

Transport und Handhabung sind

Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                  GVX
145 N / 110

Nennwärmebelastung:
26,7 kW

Nennwärmeleistung:
2 4 kW

Erdgas E:
2,83 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:
3,03 m3/h

Gasdurchsatz Flü.-gas P:
2,07 kg/h

Normnutzungsgrad:
93,1 %

Wirkungsgrad 100% Last:
89, 9 %

Wirkungsgrad 30% Last:
90,3 %

Abgasverlust:
8 %

Abgastemperatur:
125°C

Abgasmassenstrom:
0,0195 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:
5,5 %

Notwendiger Förderdruck:
5 Pa

Wasserinhalt:
8,8 l

Wasserseitiger Widerst.:
14 mbar

Elektr. Leistungsaufn.:
101 W

Bereitschaftsverluste qB70
: 1,58 %

Speicherinhalt:
110 l

Leistungsaufnahme:
24 kW

Dauerleistung bei dt = 35K
: 590 l/h

Zapfleistung bei dt = 30K:
190 l/10 min

Leistungskennzahl:
1,3 NL

Bereitschaftsverluste:
1,5 kWh/24h

Leergewicht:
191 kg

Bestell-Nr.:
85199111

	Katalog: OER08b	Seite: 1504    
Nummer	Kurztexte
85199200	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   143   N
Nennleistung   11   kW
Suchbegriff:	GSR 143 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1847	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 143 N 
Nennleistung 11 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter 
Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N 
erfüllen die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum, 
Vollautomat mit:
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
-	Mikroprozessorgesteuertes 
witterungsgeführtes Schaltfeld 
OE-tronic 3, wahlweise Standard- 
Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)
Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann 
der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2. 
Mischer durch Einbauplatine mit Fühler
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90
-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4
-	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer	Grd C : 110°C

Typ

GSR 143 N
Nennwärmebel astung
kW
12,3
Nennwärmeleistung
kW
11
Erdgas E
m3/h
1,42
Gasdurchsatz Erdgas LL
m3/h
1,65
Gasdurchsatz 
Flüssiggas
kg/h
1,04
Normnutzungsgrad
%
92,5
Wirkungsgrad 100% Last
%
89,6
30% Last
%
90
Abgasverlust
%
8,1
Abgastemperatur
Grd C
90

Katalog: OER08b

Seite: 1505    

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom
kg/s
0,0132

CO2-Gehalt der Abgase
%
4

Notwendiger Förderdruck   Pa
5

Wasserinhalt
1
7,1

Wasserseitiger

Widerst. t = 15 K
mbar
4

Elektr. Leistungsaufnahme  W
12

Bereitschaftsverluste(qB70)%
2,04

Abgasanschluss
mm
110

Leergewicht
kg
85

Bestell-Nr.

85199200

	Katalog: OER08b	Seite: 1506    
Nummer	Kurztexte
85199201	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   144   N
Nennleistung   18   kW
Suchbegriff:	GSR 144 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1951	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 144 N 
Nennleistung 18 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter 
Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N 
erfüllen die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
-	Mikroprozessorgesteuertes 
witterungsgeführtes Schaltfeld 
OE-tronic 3, wahlweise Standard- 
Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)
Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann 
der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2. 
Mischer durch Einbauplatine mit Fühler
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90
-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 144 N
Nennwärmebel astung
kW
20,1
Nennwärmeleistung
kW
18
Erdgas E
m3/h
2,13
Gasdurchsatz Erdgas LL
m3/h
2,47
Gasdurchsatz 
Flüssiggas
kg/h
1,56
Normnutzungsgrad
%
92,7
Wirkungsgrad 100% Last
%
89,6
30% Last
%
90
Abgasverlust
%
8,0
Abgastemperatur
Grd C
120

Katalog: OER08b

Seite: 1507 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom
kg/s
0,047

CO2-Gehalt der Abgase
%
5,5

Notwendiger Förderdruck
Pa
5

Wasserinhalt
i
8,8

Wasserseitiger

Widerst.  t = 15 K
mbar
8

Elektrische

Leistungsaufnahme
W
12

Bereitschafts-

verluste (qB70)
%
1,55

Abgasanschluss
mm
110

Leergewicht
kg
100

Bestell-Nr.

85199201

	Katalog: OER08b	Seite: 1508    
Nummer	Kurztexte
85199202	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   145  N
Nennleistung  24   kW
Suchbegriff:	GSR 145 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2096     per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 145 N 
Nennleistung 24 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter 
Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N 
erfüllen die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
-	Mikroprozessorgesteuertes 
witterungsgeführtes Schaltfeld 
OE-tronic 3, wahlweise Standard- 
Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)
Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann 
der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2. 
Mischer durch Einbauplatine mit Fühler
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90
-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4
-	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 145 N
Nennwärmebel astung
kW
26,7
Nennwärmeleistung
kW
24
Erdgas E
m3/h
2,83
Gasdurchsatz Erdgas LL
m3/h
3,29
Gasdurchsatz 
Flüssiggas
kg/h
2,07
Normnutzungsgrad
%
93,1
Wirkungsgrad 100% Last
%
89,9
30% Last
%
90,3
Abgasverlust
%
8,0
Abgastemperatur
Grd C
125

Katalog: OER08b

Seite: 1509    

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom
kg/s
0,0195

CO2-Gehalt der Abgase
%
5,5

Notwendiger Förderdruck   Pa
5

Wasserinhalt
1
10,5

Wassers. Widerst.

t = 15 K
mbar
14

Elektr. Leistungsaufnahme  W
12

Bereitschaftsverluste(qB70)%
1,58

Abgasanschluss
mm
130

Leergewicht
kg
118

Bestell-Nr.

85199202

	Katalog: OER08b	Seite:1510    
Nummer	Kurztexte
85199203	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   146   N
Nennleistung   30   kW
Suchbegriff:	GSR 146 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2256	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 146 N 
Nennleistung 30 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter 
Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N 
erfüllen die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
-	Mikroprozessorgesteuertes 
witterungsgeführtes Schaltfeld 
OE-tronic 3, wahlweise Standard- 
Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)
Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann 
der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2. 
Mischer durch Einbauplatine mit Fühler
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90
-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4
-	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 146 N
Nennwärmebel astung
kW
33,3
Nennwärmeleistung
kW
30
Erdgas E
m3/h
3,52
Gasdurchsatz Erdgas LL
m3/h
4,1
Gasdurchsatz 
Flüssiggas
kg/h
2,59
Normnutzungsgrad
%
93,1
Wirkungsgrad 100% Last
%
90,1
30% Last
%
90,5
Abgasverlust
%
8,0
Abgastemperatur
Grd C
130

Katalog: OER08b

Seite: 1511     

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom
kg/s
0,0225

CO2-Gehalt der Abgase
%
5,5

Notwendiger Förderdruck   Pa
5

Wasserinhalt
1
12,2

Wassers. Widerst.

t = 15 K
mbar
22

Elektr. Leistungsaufnahme  W
12

Bereitschaftsverluste(qB70)%
1,53

Abgasanschluss
mm
150

Leergewicht
kg
135

Bestell-Nr.

85199203

	Katalog: OER08b	Seite:1512    
Nummer	Kurztexte
85199204	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   147  N
Nennleistung   36   kW

Suchbegriff:	GSR 147 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2448     per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 147 N 
Nennleistung 36 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für 
Erd- und Flüssiggasfeuerung mit 
eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör), 
GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 
2002) mit einem ausgesprochen günstigen 
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Bewährter 
Guss-Kesselkörper mit wassergekühltem 
Feuerraum , Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
-	Mikroprozessorgesteuertes 
witterungsgeführtes Schaltfeld 
OE-tronic 3, wahlweise Standard- 
Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)
Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann 
der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 
2. Mischer durch Einbauplatine mit 
Fühler
Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-
anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei 
anderen Speichern ist das Kit Speicher-
fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90
-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur-
110
begrenzer	Grd  C
GSR 147 N
39,9
36
4,22
4,91
3,1
93,4
90,2
90,6
8,0
133
0,0269
Typ
Nennwärmebelastung kW 
Nennwärmeleistung kW 
Erdgas E	m3/h
Gasdurchsatz Erdgas LL m3/h 
Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h 
Normnutzungsgrad
	
%
Wirkungsgrad 100% Last % 
30% Last
	
%
Abgasverlust	%
Abgastemperatur Grd C 
Abgasmassenstrom        kg/s

Katalog: OER08b

Seite:1513    

Nummer        Kurztexte

CO2-Gehalt der Abgase
%
6

Notwendiger Förderdruck
Pa
5

Wasserinhalt
1
13,9

Wassers. Widerst.

t = 15 K
mbar
30

Elektr. Leistungsaufnahme  W
12

Bereitschaftsverluste(qB70)%
1,46

Abgasanschluss
mm
150

Leergewicht
kg
151

Bestell-Nr.

85199204

	Katalog: OER08b	Seite: 1514    
Nummer	Kurztexte
85199205	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   148   N
Nennleistung  42   kW
Suchbegriff:	Nennleistung 42
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        2748     per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 148 N 
Nennleistung 42 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter 
Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N 
erfüllen die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
-	Mikroprozessorgesteuertes 
witterungsgeführtes Schaltfeld 
OE-tronic 3, wahlweise Standard- 
Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)
Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann 
der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2. 
Mischer durch Einbauplatine mit Fühler
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90
-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4
-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 148 N
Nennwärmebel astung
kW
46,4
Nennwärmeleistung
kW
42
Erdgas E
m3/h
4,91
Gasdurchsatz Erdgas LL
m3/h
5,71
Gasdurchsatz 
Flüssiggas
kg/h
3,6
Normnutzungsgrad
%
93,5
Wirkungsgrad 100% Last
%
90,5
30% Last
%
90,9
Abgasverlust
%
8,0
Abgastemperatur
Grd C
135

Katalog: OER08b

Seite: 1515    

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom
kg/s
0,0304

CO2-Gehalt der Abgase
%
6,2

Notwendiger Förderdruck   Pa
5

Wasserinhalt
1
15,6

Wassers. Widerst.

t = 15 K
mbar
39

Elektr. Leistungsaufnahme  W
12

Bereitschaftsverluste(qB70)%
1,38

Abgasanschluss
mm
150

Leergewicht
kg
168

Bestell-Nr.

85199205

	Katalog: OER08b	Seite:1516    
Nummer	Kurztexte
85199206	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   149  N
Nennleistung  48   kW
Suchbegriff:	GSR 149 N
Rabattgruppe:        1
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	3162	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 149 N 
Nennleistung 48 kW
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter 
Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N 
erfüllen die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002) 
mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-
Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum 
, Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank 
Mehrzwecksockel mit verstellbaren 
Füßen, leicht zugängliche Elektro- 
bzw. Wasseranschlüsse.
-	Mikroprozessorgesteuertes 
witterungsgeführtes Schaltfeld 
OE-tronic 3, wahlweise Standard- 
Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)
Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann 
der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2. 
Mischer durch Einbauplatine mit Fühler
Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode 
OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen 
Speichern ist das Kit Speicherfühler + 
Brücke AD 212 zu bestellen)
Betriebsbedingungen.
-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90
-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4
-	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C
-	Sicherheitstemperatur 
begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 149 N
Nennwärmebel astung
kW
52,9
Nennwärmeleistung
kW
48
Erdgas E
m3/h
5,6
Gasdurchsatz Erdgas LL
m3/h
6,51
Gasdurchsatz 
Flüssiggas
kg/h
4,11
Normnutzungsgrad
%
93,6
Wirkungsgrad 100% Last
%
90,8
30% Last
%
91,2
Abgasverlust
%
7,9
Abgastemperatur
Grd C
135

Katalog: OER08b

Seite:1517    

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom
kg/s
0,0332

CO2-Gehalt der Abgase
%
6,5

Notwendiger Förderdruck   Pa
5

Wasserinhalt
1
17,3

Wassers. Widerst.

t = 15 K
mbar
55

Elektr. Leistungsaufnahme  W
12

Bereitschaftsverluste(qB70 %
1,33

Abgasanschluss
mm
180

Leergewicht
kg
183

Bestell-Nr.

85199206

	Katalog: OER08b	Seite:1518    
Nummer	Kurztexte
85199210	OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVR   144/110
Nennleistung   18   kW,   Speicher   110   Liter
Suchbegriff:	GVR 144/110
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2851	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVR   144/110
Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter 
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung (Zubehör) mit 
eingebauter Abgasüberwachung in kompakter, 
senkrechter Bauart für kleine 
Aufstellflächen , Der GVR 140 / 110 erfüllt 
die Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem 
ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-
Verhältnis
Bewährter Guss-Kesselkörper mit 
wassergekühltem Feuerraum , 
Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Unter einheitlicher Verkleidung 
integrierter 110 Liter Tiefspeicher :
-	Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung 
mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe, 
Rückschlagklappe und Entlüfter ,
-	Behälter und Wärmetauscher mit 
bewährter Emailleschicht geschützt.
Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu 
unbegrenzte Lebensdauer und hygienische 
Trinkwasserversorgung Großflächiger 
Wärmetauscher Verstärkte Wärmedämmung aus 
FCKW-freiem PU-Hartschaum
wartungsfreie Fremdstromanode 
OECOPROTECT auf vorderem 
Reinigungsflansch , 
Verstellbare Füße.
Mikroprozessorgesteuertes witterungs-
geführtes Schaltfeld OE-tronic 3, 
wahlweise Standard-Schaltfeld ( 
Minderpreis von 300 Euro ) Durch 
Anschluss 1 Vorlauffühlers kann der 1. 
Mischerkreis aktiviert werden. 2. 
Mischer durch Einbauplatine mit Fühler
Betriebsbedingungen :
Kessel :
max.Vorlauftemperatur    Grd C : 90
zul. Betriebsüberdruck     bar : 4
Kesselthermostat von 30 bis 90Grd C
Sicherheitstemperatur-
begrenzer	Grd C : 110

Katalog: OER08b    Seite
:1519 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Speicher :

max. Betriebstemperatur  Grd C :
70

zul. Betriebsüberdruck     bar :
10

Lieferumfang : 2 Kollis

Auslieferung in E-Gas Ausführung

Anschlussfertige, werkseitig komplett

vormontierte Einheit inkl.

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung
von

Transport und Handhabung sind Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                 GVR 144 N /
110

Nennwärmebelastung          kW

20,1

Nennwärmeleistung           kW

18

Erdgas E                  m3/h

2,13

Gasdurchsatz Erdgas LL    m3/h

2,47

Gasdurchsatz Flüssiggas P kg/h

1,56

Normnutzungsgrad             %

92,7

Wirkungsgrad 100% Last       %

89,6

Wirkungsgrad 30% Last        %

90

Abgasverlust                 %

8

Abgastemperatur          Grd C

120

Abgasmassenstrom          kg/s

0,0147

CO2-Gehalt der Abgase        %

5,5

Notwendiger Förderdruck     Pa

5

Wasserinhalt                 1

8,8

Wasserseitiger Widerst.   mbar

8

Elektrische Leistungsaufn.   W

101

Bereitschaftsverluste qB70   %

1,55

Speicherinhalt               1

110

Leistungsaufnahme           kW

18

Dauerleistung bei dt = 35K l/h

440

Zapfleistung

bei dt = 30K        l/10 min

190

Leistungskennzahl           NL

1,2

Bereitschaftsverluste kWh/24 h

1,5

Leergewicht                 kg

179

Bestell-Nr.                   : 85199210

	Katalog: OER08b	Seite: 1520    
Nummer	Kurztexte
85199211	OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVR   145/110
Nennleistung  24   kW,   Speicher   110   Liter
Suchbegriff:	GVR 145/110
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	2960	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVR   145/110
Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter 
Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit 
einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd- 
und Flüssiggasfeuerung (Zubehör) mit 
eingebauter Abgasüberwachung in kompakter, 
senkrechter Bauart für kleine 
Aufstellflächen , Der GVR 140 / 110 erfüllt 
die Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem 
ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-
Verhältnis
Bewährter Guss-Kesselkörper mit 
wassergekühltem Feuerraum , 
Vollautomat mit :
-	Neuer Brennertechnik und 
Kompaktarmatur mit integriertem 
Feuerungsautomat
-	Zündbrenner mit Ionisations- 
Feuer ungs üb erwachung
-	Unter einheitlicher Verkleidung 
integrierter 110 Liter Tiefspeicher :
-	Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung 
mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe, 
Rückschlagklappe und Entlüfter ,
-	Behälter und Wärmetauscher mit 
bewährter Emailleschicht geschützt.
Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu 
unbegrenzte Lebensdauer und hygienische 
Trinkwasserversorgung Großflächiger 
Wärmetauscher Verstärkte Wärmedämmung aus 
FCKW-freiem PU-Hartschaum
wartungsfreie Fremdstromanode 
OECOPROTECT auf vorderem 
Reinigungsflansch , 
Verstellbare Füße.
Mikroprozessorgesteuertes witterungs-
geführtes Schaltfeld OE-tronic 3, 
wahlweise Standard-Schaltfeld ( 
Minderpreis von 300 Euro ) Durch 
Anschluss 1 Vorlauffühlers kann der 1. 
Mischerkreis aktiviert werden. 2. 
Mischer durch Einbauplatine mit Fühler
Betriebsbedingungen :
Kessel :
max.Vorlauftemperatur    Grd C : 90
zul. Betriebsüberdruck     bar : 4
Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C
Sicherheitstemperatur-
Begrenzer	Grd C : 110

Katalog: OER08b

Seite: 1521     

Nummer

Kurztext
e

Speicher   :
max. Betriebstemperatur  Grd C :	70
zul. Betriebsüberdruck     bar :	10 
Lieferumfang : 2 Kollis 
Auslieferung in E-Gas Ausführung 
Anschlussfertige, werkseitig komplett 
vormontierte Einheit inkl. 
Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich 
ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld
einzuschieben. Zur Vereinfachung	von 
Transport und Handhabung sind Öffnungen 
für zwei Tragestangen vorhanden.
Typ :	GVR 145 N	/ 110
Nennwärmebelastung	kW :	26,7
Nennwärmeleistung	kW :	24
Erdgas E	m3/h :	2,83
Gasdurchsatz Erdgas LL    m3/h :	3,03
Gasdurchsatz Flü.-gas P   kg/h :	2,07
Normnutzungsgrad	% :	93,1
Wirkungsgrad 100% Last       % :	89,9
Wirkungsgrad 30% Last        % :	90,3
Abgasverlust	% :	8
Abgastemperatur	Grd C :	125
Abgasmassenstrom	kg/s :	0,0195
CO2-Gehalt der Abgase        % :	5,5
Notwendiger Förderdruck     Pa :	5
Wasserinhalt	l :	8,8
Wasserseitiger Widerst.   mbar :	14
Elektr. Leistungsaufn.       W :	101
Bereitschaftsverluste qB70   % :	1,58
Speicherinhalt	l :	110
Leistungsaufnahme	kW :	24
Dauerleistung bei dt = 35K l/h :	590 
Zapfleistung
bei dt = 30K  l/10 min:	190
Leistungskennzahl	NL :	1,3
Bereitschaftsverluste kWh/24 h :	1,5
Leergewicht	kg :	191
Bestell-Nr.	:	85199211

Katalog: OER08b	Seite: 1522    

Nummer	Kurztexte
85317021	OERTLI     Umstellbausatz   Flüssiggas
für  Brennwertkessel   GVR   140-15   condens
Suchbegriff:	Umstellbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas 
für Brennwertkessel GVR 140-15 
condens Kolli HC 31
Bestell-Nr.: 85317021

Katalog: OER08b	Seite: 1523    

Nummer	Kurztexte
85317022	OERTLI     Umstellbausatz   Flüssiggas
für  Brennwertkessel   GVR   140-15   condens
Suchbegriff:	Umstellbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	12	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas 
für Brennwertkessel GVR 140-15 
condens Kolli HC 31
Bestell-Nr.: 85317022

	Katalog: OER08b	Seite: 1524    
Nummer	Kurztexte
85387000	OERTLI   Einbaumischer
für  GVR  condens   (HE   100)
Suchbegriff:	Einbaumischer
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  Einbaumischer für GVR cond. 
zur Installation innerhalb der 
Geräteverkleidung
inkl. Verrohrung und el. 
Steckerverbindungen
Kolli HE 100 Bestell-
Nr.: 85387000

Katalog: OER08b	Seite: 1525    

Nummer	Kurztexte
85387001	OERTLI     Rohrsatz   für  ext.   Mischer
für  GVR  condens
Suchbegriff:	Rohrsatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	91	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI      Rohrsatz   für   ext.   Mischer 
für   GVR   condens
zur vereinfachten Installation 
außerhalb der Geräteverkleidung
Mischer bauseits Kolli 
HE 101 Bestell-Nr.: 
85387001

	Katalog: OER08b	Seite: 1526    
Nummer	Kurztexte
85399001         OERTLI Optimat GVR 140-15 Condens
Gas-Standbrennwertkessel, 3 - 15 kW
Suchbegriff:	GVR 140-15 Cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        3778     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT GVR 140-15 condens, Gas-
Standbrennwertkessel mit integriertem WW-
Speicher Nennleistung 3-15 kW
Kompakter,anschlussfertiger Brennwert-
Standheizkessel mit integriertem 130 
Liter-Trinkwasserspeicher Für äußerst 
energiesparenden und emissionsarmen 
Betrieb mit Erdgas E (Werkseinstellung) 
bzw.LL, oder Flüssiggas B/P ( Zubehör ) Für 
raumluftunabhängigen oder raum-
luftabhängigen Betrieb
Mikroprozessorgesteuertes witterungsgef. 
Schaltfeld OE-tronic 3
Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann der 
1.Mischerkreis aktiviert werden. 2.Mischer 
durch Einbauplatine mit Fühler Der 
spez.Algorithmus OECODENS (r) optimiert 
während der Speicherladephase den 
Durchfluss und die Rücklauftemperatur zum 
Kessel durch Modulieren der 
drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe. Der 
Wirkungsgrad und die Trinkwasser-
zapfleistung werden dadurch erhöht. 
Komplett ausgestattet mit übersichtlich 
angeordneten und, dank schwenkbarem, 
Schaltfeld leicht zugänglichen Komponenten 
wie: zylindrischer Monoblock-
Wärmeaustauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständiger Al/Si-Legierung, mit 
geschlossener Verbrennungskammer 
zylindrischer hochvormischender Vlies-
Brenner, Gas-Kompaktregelstrecke, 
Radiallüfter und Ansaugschalldämpfer 
modulierende Umwälzpumpe und Dreiwege-
Umschaltventil (Heiz.-/WWE-Betrieb),KW-
Sicherheitsgruppe, autom. Entlüfter, 
Drucksensor, SV 3 bar, Ausdehnungsgefäß 12 
Liter, Abgastemperatursensor, Kondens-
wassersiphon mit Ablaufschlauch, Optional 
erhältlich ist ein, innerhalb der 
Verkleidung integrierbarer Anschluss-
Satz mit Dreiwegemischer + Stellmotor 
und Umwälzpumpe für einen 
Mischerheizkreis
-	integrierter 130 Liter- Hochleistungs- 
Trinkwasser spei cher :
-	Behälter aus Stahl mit Spezial- 
emaillierung und großflächige WT- 
Schlange

Katalog: OER08b

Seite: 1527    

Nummer

Kurztext
e

-	Wärmedämmung aus hochwertigem 
FCKW- freien PU-Hartschaum, direkt 
im Speichermantel geschäumt, dadurch 
keine Wärmebrücken und kaum 
Abstrahlungsverluste
-	wartungsfreie OECOPROTECT (r) 
Schutzanode auf oberem Reinigungs 
flansch
-	Für Transport und Handhabung sind 
Rollen am unterem Sockel und 
Öffnungen für 2 Tragestangen vorhanden
-	Das Anschluss-Set EASYCONNECT (r) 
mit Wasser- und Gas-Absperrhähnen
(ohne TAE) kann vorab an die Wand 
montiert werden und erlaubt, die 
Heizungsanlage, unabhängig vom Kessel zu 
füllen und auf Dichtheit zu prüfen. 
Betriebsbedingungen:
3
95
230 V/
50Hz
IP21
-	Kessel :
-	zul.Betriebsüberdruck    bar
-	zul.Vorlauftemperatur  Grd C
-	Elektroanschluss

-	Schutzart
-	Speicher :
-	max.Betriebstemperatur Grd C :70
-	zul.Betriebsüberdruck    bar : 12 
Geräte auf Grundlage der 
Gasgeräterichtlinie DIN EN 90/396 und 
Wirkungsgradrichtlinie DIN EN 
92/42,unter Zugrundelegung der DIN EN 
297 und DIN EN 437 baumustergeprüft und
Höhe nur 1,5 Meter 
Abgasanschluss: 60/110

Typ:

Optima
t GVR 
140-15 
Conden
s

Nennwärmel. 80/60 Grd C - kW : 2,8-14,0 
Nennwärmel. 40/30 Grd C - kW : 3,2-14,8 
Nennwärmebel -	kW : 2,9-14,5
Gasdurchsatz max. Erdgas E  m3/h : 1,5 
Gasdurchsatz max. Erdgas LL m3/h : 1,76 
Normnutzungsgrad 75/60 Grd C   % : 106 
Normnutzungsgrad 40/30 Grd C   % : 109 
Wirkungsgrad bei
100 % - 75/60 Grd C	% : 96,4
100 % - 40/30 Grd C	% : 102,1
30 % - 40/30 Grd C	% : 106,5
Gebläse-Restförderdruck       Pa : 200 
Mittlerer Abgasverlust bei
75/60 Grd C	% : 1,1
40/30 Grd C	% : 0,5
Mittlere Abgastemp.
bei 75/60	Grd C : 65
bei 40/30	Grd C : 38
Abgasmassenstrom    kg/s : 0,0014-0,0068 
CO2-Gehalt Erdgas E	% : 9,0
NOx / CO Erdgas E mg/kWh : < 20 
Wasserinhalt	l : 15,5
Nenndurchfluss bei dt 15 K  m3/h : 0,831 
Kondenswasser	pH-Wert : ca.4,2
Max. Leistungsaufn.	W : 130

Katalog: OER08b

Seite: 1528    

Nummer

Kurztext
e

Bereitschaftsverluste qB70	%
Speicherinhalt	1
Leistungsaufnahme	kW
Dauerleistung bei dt 35 K	l/h 
Zapfleistung bei dt 30 K l/10min
Leergewicht	kg
Bestell-Nr.

0,59
130
14
345
185
145
85399001

	Katalog: OER08b	Seite: 1529    
Nummer	Kurztexte
85399002         OERTLI Optimat GVR 140-25 Condens
Gas-Standbrennwertkessel, 4 - 25 kW
Suchbegriff:	GVR 140-25 Cond
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:        3897     per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT GVR 140-25 condens, Gas-
Standbrennwertkessel mit integriertem WW-
Speicher Nennleistung 4-25 kW
Kompakter,anschlussfertiger Brennwert-
Standheizkessel mit integriertem 130 
Liter-Trinkwasserspeicher Für äußerst 
energiesparenden und emissionsarmen 
Betrieb mit Erdgas E (Werkseinstellung) 
bzw.LL, oder Flüssiggas B/P ( Zubehör ) Für 
raumluftunabhängigen oder raum-
luftabhängigen Betrieb
Mikroprozessorgesteuertes witterungsgef. 
Schaltfeld OE-tronic 3
Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann der 
1.Mischerkreis aktiviert werden. 2.Mischer 
durch Einbauplatine mit Fühler Der 
spez.Algorithmus OECODENS (r) optimiert 
während der Speicherladephase den 
Durchfluss und die Rücklauftemperatur zum 
Kessel durch Modulieren der 
drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe. Der 
Wirkungsgrad und die Trinkwasser-
zapfleistung werden dadurch erhöht. 
Komplett ausgestattet mit übersichtlich 
angeordneten und, dank schwenkbarem, 
Schaltfeld leicht zugänglichen Komponenten 
wie: zylindrischer Monoblock-
Wärmeaustauscher aus korrosions- und 
temperaturbeständiger Al/Si-Legierung, mit 
geschlossener Verbrennungskammer 
zylindrischer hochvormischender Vlies-
Brenner, Gas-Kompaktregelstrecke, 
Radiallüfter und Ansaugschalldämpfer 
modulierende Umwälzpumpe und Dreiwege-
Umschaltventil (Heiz.-/WWE-Betrieb),KW-
Sicherheitsgruppe, autom. Entlüfter, 
Drucksensor, SV 3 bar, Ausdehnungsgefäß 12 
Liter, Abgastemperatursensor, Kondens-
wassersiphon mit Ablaufschlauch, Optional 
erhältlich ist ein, innerhalb der 
Verkleidung integrierbarer Anschluss-
Satz mit Dreiwegemischer + Stellmotor 
und Umwälzpumpe für einen 
Mischerheizkreis
-	integrierter 130 Liter- Hochleistungs- 
Trinkwasser spei cher :
-	Behälter aus Stahl mit Spezial- 
emaillierung und großflächige WT- 
Schlange

Katalog: OER08b    Seite
:1530 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

- Wärmedämmung aus hochwertigem

FCKW- freien PU-Hartschaum, direkt

im Speichermantel geschäumt, dadurch

keine Wärmebrücken und kaum

Abstrahlungsverluste

- wartungsfreie OECOPROTECT (r)

Schutzanode auf oberem Reinigungs-

flansch

- Für Transport und Handhabung sind

Rollen am unterem Sockel und

Öffnungen für 2 Tragestangen vorhanden

- Das Anschluss-Set EASYCONNECT (
r)

mit Wasser- und Gas-Absperrhähnen

(ohne TAE) kann vorab an die Wand

montiert werden und erlaubt, die

Heizungsanlage, unabhängig vom
Kessel

zu füllen und auf Dichtheit zu
prüfen.

Betriebsbedingungen:

- Kessel :

- zul.Betriebsüberdruck    bar

3

- zul.Vorlauftemperatur  Grd C

95

- Elektroanschluss

230 V/

50Hz

- Schutzart

IP21

- Speicher :

- max.Betriebstemperatur Grd C

70

- zul.Betriebsüberdruck    bar

12

Geräte auf Grundlage der

Gasgeräterichtlinie DIN EN 90/396
und

Wirkungsgradrichtlinie DIN EN

92/42,unter Zugrundelegung der DIN EN

297 und DIN EN 437 baumustergeprüft und

Höhe nur 1,5 Meter

Abgasanschluss: 60/110

Typ:          Optimat GVR 14 0-2 5
Condens

Nennwärmel. 8 0/60 Grd C - kW :  4
,0-23,6

Nennwärmel. 40/30 Grd C - kW :  4
,5-24,9

Nennwärmebel -            kW :  4
,2-24,5

Gasdurchsatz max. Erdgas E  m3/h
: 2,54

Gasdurchsatz max. Erdgas LL m3/h
: 2,96

Normnutzungsgrad 75/60 Grd C %

106

Normnutzungsgrad 40/30 Grd C %

109

Wirkungsgrad bei

100 % - 75/60 Grd C        %

96,5

100 % - 40/30 Grd C        %

101,3

30 % - 40/30 Grd C        %

107,5

Gebläse-Restförderdruck     Pa

200

Mittlerer Abgasverlust bei

75/60 Grd C                %

1,2

40/30 Grd C                %

0,6

Mittlere Abgastemp.

bei 75/60              Grd C

67

bei 40/30              Grd C

39

Abgasmassenstrom    kg/s : 0,002
,
0
-0,0115

CO2-Gehalt Erdgas E          %

9,0

NOx / CO Erdgas E       mg/kWh

< 20

Wasserinhalt                 1

16,4

Nenndurchfluss dt 15K     m3/h

1,404

Kondenswasser          pH-Wert

ca. 4,2

Max. Leistungsaufn.          W

150

Katalog: OER08b
Seite: 1531 Datum: 07.08.2008
Nummer        Kurztexte

Bereitschaftsverluste
qB7 0
%
0,59

Speicherinhalt

1
130

Leistungsaufnahme

kW
23,6

Dauerleistung bei dt
35K
l/h
580

Zapfleistung  dt 30K
l/10
min
225

Leergewicht

kg
148

Bestell-Nr.

:
85399002

Katalog: OER08b	Seite: 1532    

Nummer	Kurztexte
8701591	OERTLI   Rauchgasthermostat
Abschaltpunkt  bei   70°,   f  Öl-/Gaskessel
Suchbegriff:	Rauchgastherm.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	161	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Rauchgasthermostat, Abschaltpunkt 
bei 70°, für Öl- / Gaskessel, zur 
Blockung bei Schornsteindoppelbelegung, 
mit Kapillarfühler und 
Abgastemperaturanzeige.
Bestell-Nr.: 8701591

Katalog: OER08b           Seite: 1533    
Nummer
Kurztexte

870171
OERTLI  Heiße
Brennkammer

für  H   25

Such begriff:
Brennkammer

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
300               per
Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heiße
Brennkammer

für  H   25

Aus   Gußeisen
für   geregelte   Sekundärluft

und  optimale,
umweltfreundliche  Ver-

brennung  von
Holz

Bestell-Nr.
:    870171

Katalog: OER08b           Seite: 1534    
Nummer
Kurztexte

870172
OERTLI  Heiße
Brennkammer

für  H   33

Such begriff:
Brennkammer

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
342               per
Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heiße
Brennkammer

für  H   33

Aus   Gußeisen
für   geregelte   Sekundärluft

und  optimale,
umweltfreundliche  Ver-

brennung  von
Holz

Bestell-Nr.
:    870172

Katalog: OER08b	Seite: 1535    

Nummer	Kurztexte
89527720         OERTLI Verbindungswinkel GSR 145/146 
für Hochschrankmontage
Suchbegriff:	Verbindungswink
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	0	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungswinkel
für Hochschrankmontage von 
GSR 145/146 mit OBD 150 
Kolli EA 82
Bestell-Nr.: 89527720

Katalog: OER08b

Seite: 1536    

Nummer

Kurztext
e

89529086

OERTLI 
Warmwas
serspei
cher 
OBD 150 
150 l, 
28,5 
kW, 
weiß, 
GSR 140

Suchbegriff:	OBD 150
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1035	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Brauchwasserspeicher  OBD   150 
Inhalt   150   l.
OBD 150 passend zu GSR 140 mit 
Fremdstromanode zum Anschluss an das 
Schaltfeld GSR 140
Hochwertige FCKW-freie Hartschaum- 
Isolierung	mm : 50 
Speicher mit Revisionsflansch vorn 
Außenverkleidung aus Stahlblech, weiß 
pulverbeschichtete Einbrennlackierung, 
kratzfest 
Verstellbare Füße 
Speicherfühler für GSR 140
Betriebsbedingungen: 
Maximaler Betriebsdruck:
-	Ladeseitig (Wärmetauscher)   bar : 12
-	Warmwasserseitig (Behälter)  bar : 10 
Maximale Betriebstemperatur :
-	Ladeseitig (Wärmetauscher) Grd C : 110
-	Warmwasserseitig(Behälter) Grd C : 95
Technische Daten:
Typ :	OBD	150
Speicher Nenninhalt	l :	150
Leistungsaufnahme	kW :	28,5
Bereitschafts-Wärmeverlust  kWh/d :	1,4
Warmwasserdauerleistung	l/h :	700
Warmwasserspitzenl.	l/10 min :	255
Leistungskennzahl	NL :	2,6
Ladedurchfluss	m3/h :	3
Versandgewicht	kg :	100

Bestell-Nr.

89529086

Katalog: OER08b
Seite: 1537    
Nummer
Kurztexte

89537024
OERTLI  Verbindungsschläuche   zwischen

Brennwertkessel   Optimat   GMR  4035   E

Such begriff:
Verbindungsschl

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
132               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsschläuche
zwischen

Brennwertkessel   Optimat   GMR
4035   E

Und   Speicher  OBU   130

Bestell-Nr.:    89537024

	Katalog: OER08b	Seite: 1538    
Nummer	Kurztexte
89557009	OERTLI  Übergangs-Set   G/R
für Verteilbalken
Suchbegriff:	Übergangs-Set
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	11	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Übergangs-Set   G/R 
für  Verteilbalken
zum Anschluss des Verteilbalkens an 
bauseitige Verrohrung mit dem Kessel
Set beinhaltet 2 Übergansverschr. 
für Balken mit 2 oder 3 Kreisen 
Kolli BH 84
Bestell-Nr.: 89557009

Katalog: OER08b	Seite: 1539    

Nummer	Kurztexte
89627005	OERTLI   Elektro   -Heizstab
6   kW/400V  EC   11   Powersun   350
Suchbegriff:	Elektro -Heizst
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	528	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Elektro-Heistab   6,0   kW/400  V 
für   POWERSUN   350,    EC   11
Bestell-Nr.: 89627005

Katalog: OER08b	Seite: 1540    

Nummer	Kurztexte
89804803	OERTLI   3-Wege-Umschaltventil   SOLAR
3/4   Zoll
Suchbegriff:	Umschaltventil
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	191	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   3-Wege-Umschaltventil   SOLAR 3/4   
Zoll
Kolli EC 164 Bestell-
Nr.: 89804803

	Katalog: OER08b	Seite: 1541     
Nummer	Kurztexte
89804816	OERTLI  Überspannungsschutz
für  Solar-Temperaturfühler,   Kolli   EC   176
Suchbegriff:	Überspannungssc
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	38	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Überspannungsschutz für 
Solar-Temperaturfühler 
Anschlussdose mit Überspannungs-
dioden zur Vermeidung von Schäden 
durch ortsnahe Gewitterentladungen 
-Kunststoffgehäuse 80x80x53 mm -
Schutzart IP 65 Kolli EC 176
Bestell-Nr.:  89804816

	Katalog: OER08b	Seite: 1542    
Nummer	Kurztexte
89804901	OERTLI   Solarregelung  OETROSOL  C  Spezial
werkseitig vorbereitet,für  2   Verbraucher
Suchbegriff:	OETROSOL
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	430	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI  OETROSOL C   (  Spezial  )
Werkseitig vorbereitete Solarregelung 
für 2 solare Verbraucher ( z.B. OECOSUN 
500/750 plus Schwimmbad )
Bestell-Nr.: 89804901

	Katalog: OER08b	Seite: 1543    
Nummer	Kurztexte
89807001	OERTLI   Solardoppelrohr  DUO-TUBES
Anbindung der  Solaranlage  an     -speicher
Suchbegriff:	Solardoppelrohr
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	569	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES 
incl. Isolierung und Fühlerkabel 
DN 15, Länge 15 Meter zur 
Anbindung der Solaranlage an den 
Solarspeicher Kupferrohr
Bestell-Nr.: 89807001

	Katalog: OER08b	Seite: 1544    
Nummer	Kurztexte
89807002	OERTLI   Solardoppelrohr  DUO-TUBES
Anbindung der  Solaranlage  an     -speicher
Suchbegriff:	Solardoppelrohr
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	740	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES 
inkl. Isolierung und Fühlerkabel 
DN 18, Länge 15 Meter zur 
Anbindung der Solaranlage an den 
Solarspeicher Kupferrohr
Bestell-Nr.: 89807002

Katalog: OER08b	Seite: 1545    

Nummer	Kurztexte
89807003	OERTLI  Montageschellen   (4   Stück)
für  DUO-TUBES   Solarrohr  DN   15
Suchbegriff:	Montageschellen
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	33	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Montage schellen
für DUO-TUBES Solarrohr DN 15 
Inhalt:  4 Schellen
Bestell-Nr.: 89807003

Katalog: OER08b	Seite: 1546    

Nummer	Kurztexte
89807004	OERTLI  Montageschellen   (4   Stück)
für  DUO-TUBES   Solarrohr  DN   18
Suchbegriff:	Montageschellen
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	33	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Montage schellen
für DUO-TUBES Solarrohr DN 18 
Inhalt:  4 Schellen
Bestell-Nr.: 89807004

Katalog: OER08b	Seite: 1547    

Nummer	Kurztexte
89807212	OERTLI  Anschlussgruppe  ungemischt
Kolli   EC92
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	411	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe ungemischt 
mit E-Pumpe für OECODENS 750 / 
OECOSUN 750 Kolli EC92
Bestell-Nr.: 89807212

	Katalog: OER08b	Seite: 1548    
Nummer	Kurztexte
89807213	OERTLI  Anschlussgruppe  gemischt
Kolli   EC93
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	647	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe gemischt 
mit E-Pumpe für OECODENS 750 / 
OECOSUN 750 Kolli EC93
Bestell-Nr.: 89807213

	Katalog: OER08b	Seite: 1549    
Nummer	Kurztexte
89807214	OERTLI  Anschlussgruppe   Festwertkreis
Kolli   4
Suchbegriff:	Anschlussgruppe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	554	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe Festwertkreis 
mit E-Pumpe für OECODENS 750 / 
OECOSUN 750 max. 8 kW Kolli 4
Bestell-Nr.: 89807214

Katalog: OER08b           Seite: 1550    
Nummer
Kurztexte

89807238
OERTLI  Anschluss-Set  Ausdehnungsgefäß

3/4   Zoll   für
OECOSUN   /   OECODENS

Such begriff:
Anschluss-Set

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
54                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss-Set  Ausdehnungsgefäß 
3/4   Zoll   für   OECOSUN   /   OECODENS

zum Anschluss   eines  Ausdehnungsgefäßes 
über  25   Liter

Kolli   EC   118

Bestell-Nr.:    89807238

	Katalog: OER08b	Seite: 1551     
Nummer	Kurztexte
89807303	OERTLI  Aufdachmontageset   SUN  270
2   Kollektoren   SUN  270,   Kolli   EG  303
Suchbegriff:	Set
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	186	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Auf dachmontageset 2 
Kollektoren SUN 270 für Schräg- 
und Flachdach für die Montage 
senkrecht nebeneinander Kolli EG 
303
Bestell-Nr.:  89807303

	Katalog: OER08b	Seite: 1552    
Nummer	Kurztexte
89807304         OERTLI Aufdachmontageset SUN 270 1 
Kollektor SUN 270, Kolli EG 304
Suchbegriff:	Set
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	113	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI Auf dachmontageset 1 
Kollektor SUN 270 für Schräg- und 
Flachdach für die Montage 
senkrecht nebeneinander ( 
Erweiterung ) Kolli EG 304
Bestell-Nr.:  89807304

	Katalog: OER08b	Seite: 1553    
Nummer	Kurztexte
89807305         OERTLI Basis Montage-Anschluss-Set 
für 2x SUN 210/270, Kolli EG 305
Suchbegriff:	Anschluss-Set
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	197	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Basis-Montage-Anschlusset für 2 
Kollektoren SUN 210 / SUN 270 senkrecht 
nebeneinander + waagerecht übereinander
Kolli EG 305 Bestell-
Nr.:  89807305

Katalog: OER08b	Seite: 1554    

Nummer	Kurztexte
89807306         OERTLI Kollektor-Verbinder-Set 
für SUN 210/270, Kolli EG 306
Suchbegriff:	Verbinder-Set
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	17	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kollektor-Verbinder-Set   SUN
210/SUN 270 senkrecht nebeneinander und 
waagerecht übereinander
Kolli EG 306 Bestell-
Nr.:  89807306

Katalog: OER08b	Seite: 1555    

Nummer	Kurztexte
89807307	OERTLI   Rahmenverbinder
Kolli   EG   307
Suchbegriff:	Rahmenverbinder
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	24	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Rahmenverbinder
(Profilkopplungsset) in Reihe
Kolli EG 307 Bestell-
Nr.:  89807307

Katalog: OER08b	Seite: 1556    

Nummer	Kurztexte
89807308	OERTLI   Basis   Kollektor-Anschlusset
für  2   Kollektoren  SUN  270,   waagr.   neben
Suchbegriff:	Anschlusset
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	207	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Basis Kollektor-Anschlusset für 2 
Kollektoren SUN 270 waagerecht 
nebeneinander
Bestell-Nr.:  89807308

Katalog: OER08b	Seite: 1557    

Nummer	Kurztexte
89807309	OERTLI   Erweiterungs-Anschluss-Set
SUN 270     waagerecht  nebeneinander
Suchbegriff:	Anschluss-Set
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	197	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterungs-Anschluss-Set   SUN 
SUN   270     waagerecht   nebeneinander
Kolli EG 309 Bestell-
Nr.:  89807309

Katalog:
OER08b           Seite: 1558    
Nummer
Kurztexte

89807310
Aufdachmontageset   1   Kollektoren
SUN   27 0

waagerecht  nebeneinander

Suchbegriff:           Montageset

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     152              per Stck

Ausschreibungtext: Auf dachmontages et1 Kollekt
1   Kollektoren   SUN   270

waagerecht   nebeneinander

Katalog: OER08b	Seite: 1559    

Nummer	Kurztexte
89807311	OERTLI  ALU-Dachanker
Inhalt:   4   Stück,   Kolli   EG  311
Suchbegriff:	Dachanker
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	86	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   ALU-Dachanker
für Falzziegel SUN 230/270/3000 
Inhalt: 4 Stück Kolli EG 311
Bestell-Nr.:  89807311

Katalog: OER08b	Seite: 1560    

Nummer	Kurztexte
89807312         OERTLI ALU-Dachanker
Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 312
Suchbegriff:	Dachanker
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	126	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   ALU-Dachanker
für Falzziegel SUN 230/270/3000 
Inhalt: 6 Stück Kolli EG 312
Bestell-Nr.:  89807312

Katalog: OER08b	Seite: 1561     

Nummer	Kurztexte
89807315	OERTLI   Edelstahl-Dachanker
Inhalt:   4   Stück,   Kolli   EG  315
Suchbegriff:	Dachanker
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	69	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker
für Biberziegel SUN 230/270/3000 
Inhalt: 4 Stück Kolli EG 315
Bestell-Nr.:  89807315

Katalog: OER08b	Seite: 1562    

Nummer	Kurztexte
89807316	OERTLI   Edelstahl-Dachanker
Inhalt:   6   Stück,   Kolli   EG  316
Suchbegriff:	Dachanker
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	95	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker
für Biberziegel SUN 230/270/3000 
Inhalt: 6 Stück Kolli EG 316
Bestell-Nr.:  89807316

	Katalog: OER08b	Seite: 1563    
Nummer	Kurztexte
89807317	OERTLI   Edelstahl-Dachanker
Inhalt:   4   Stück,   Kolli   EG  317
Suchbegriff:	Dachanker
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	95	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker
für Welldach SUN 230/270/3000 
Inhalt: 4 Stück Kolli EG 317
Bestell-Nr.:  89807317

Katalog: OER08b	Seite: 1564    

Nummer	Kurztexte
89807318	OERTLI   Edelstahl-Dachanker
Inhalt:   6   Stück,   Kolli   EG  318
Suchbegriff:	Dachanker
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	134	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker
für Welldach SUN 230/270/3000 
Inhalt: 6 Stück Kolli EG 318
Bestell-Nr.:  89807318

Katalog: OER08b	Seite: 1565    

Nummer	Kurztexte
89807319	OERTLI   Edelstahl-Dachanker
Inhalt:   4   Stück,   Kolli   EG  319
Suchbegriff:	Dachanker
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	81	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker
für Schieferdach  SUN 230/270/3000 
Inhalt: 4 Stück Kolli EG 319
Bestell-Nr.:  89807319

Katalog: OER08b	Seite: 1566    

Nummer	Kurztexte
89807320	OERTLI   Edelstahl-Dachanker
Inhalt:   6   Stück,   Kolli   EG  320
Suchbegriff:	Dachanker
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	112	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker
für Schieferdach  SUN 230/270/3000 
Inhalt: 6 Stück Kolli EG 320
Bestell-Nr.:  89807320

Katalog: OER08b           Seite: 1567    
Nummer
Kurztexte

89807323
OERTLI   Flachdachständer  45  grd.

mit   Sicherungskreuz,   Kolli   EG  323

Such begriff:
Flachdachständ.

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
207               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachständer   45   grd.

mit   Sicherungskreuz   für:

-   1   Kollektor   SUN   230   /   270   oder

-   2   Kollektoren   SUN   3000

zur  Montage   senkrecht   nebeneinander

Kolli   EG   323

Bestell-Nr.:      89807323

	Katalog: OER08b	Seite: 1568    
Nummer	Kurztexte
89807324	OERTLI   Flachdachständer  45   grd.
mit   Sicherungskreuz,   Kolli   EG  324
Suchbegriff:	Flachdachständ.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	283	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Flachdachständer 45 grd. 
mit Sicherungskreuz für:
-	2 Kollektoren SUN 230 / 270 oder
-	3 Kollektoren SUN 3000
zur Montage senkrecht nebeneinander
Kolli EG 324 Bestell-
Nr.:  89807324

	Katalog: OER08b	Seite: 1569    
Nummer	Kurztexte
89807325	OERTLI   Flachdachständer  45   grd.
mit   Sicherungskreuz,   Kolli   EG  325
Suchbegriff:	Flachdachständ.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	126	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Flachdachständer 45 grd. 
mit Sicherungskreuz für 1 
Kollektoren SUN 230 / 270 zur 
Montage waagerecht nebeneinander
Kolli EG 325 Bestell-
Nr.:  89807325

Katalog: OER08b	Seite: 1570    

Nummer	Kurztexte
89807342	OERTLI   Befestigungsset   SUN  3000
Kolli   EG   338
Suchbegriff:	Set
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	197	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Befestigungsset SUN 3000
für 3 Module senkr. nebeneinander
Kolli EG 338 Bestell-
Nr.:  89807342

Katalog: OER08b	Seite: 1571     

Nummer	Kurztexte
89807343	OERTLI   Befestigungsset   SUN  3000
Kolli   EG   349
Suchbegriff:	Set
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	184	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Befestigungsset SUN 3000
für 2 Module senkr. nebeneinander
Kolli EG 349 Bestell-
Nr.:  89807343

Katalog: OER08b           Seite: 1572    
Nummer
Kurztexte

89807345
OERTLI   Kollektor  Anschluss   Set 
Hydraulik  SUN   C,   2   Flexschläuche

Suchbegriff:           Anschluss Set Rabattgruppe:        3 
Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     181               
per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Kollektor  Anschluss   Set 
Hydraulik   SUN   C

Kolli   EG   343

Bestell-Nr.:      89807345

Katalog: OER08b           Seite: 1573    
Nummer
Kurztexte

89807346
OERTLI   Verbindungs-Set

zwischen   2   Kollektoren
SUN   C    (10   St.)

Suchbegriff:           Verbindungs-Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      150
per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungs-Set

zwischen
2   Kollektoren   SUN   C

10   Stück
18   mm  Durchmesser

Kolli   EG
344

Bestell.
-Nr.:                 89807346

Katalog: OER08b           Seite: 1574    
Nummer
Kurztexte

89807347
OERTLI   Kollektor-Verschluss   Stopfen

SUN  C,    10   Stück     3/4"

Suchbegriff:           Stopfen

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      47
per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI
Kollektor-Verschluss   Stopfen

SUN   C,
10   Stück     3/4"

Bestell
l.-Nr.:                 89807347

Katalog: OER08b	Seite: 1575    

Nummer	Kurztexte
89807349	OERTLI   Handgriffe
für  Kollektoren  SUN  230   /SUN  270
Suchbegriff:	Handgriffe
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	138	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Handgriffe   für   Kollektoren
SUN 230 bzw. SUN 270 zum einfacheren 
Transport der Kollektoren aufs Dach
-wiederverwendbar 
Kolli EG 349
Bestell-Nr.: 89807349

	Katalog: OER08b	Seite: 1576    
Nummer	Kurztexte
89807350	OERTLI  Absturzsicherungsgurt
Kolli   EG   350
Suchbegriff:	Absturzsich.
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	414	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Absturzsicherungsgurt zum 
sicheren Arbeiten bei der 
Installation von Solaranlagen auf 
dem Dach SICHERHEITSHINWEISE 
BEACHTEN
Kolli EG 350 Bestell-
Nr.: 89807350

	Katalog: OER08b	Seite: 1577    
Nummer	Kurztexte
89807372	OERTLI  Ausdehnungsrohrverbindung
zwischen     2   Kollektoren  SUN  C   (2   Stk.)
Suchbegriff:	Rohrverbindung
Rabattgruppe:        3
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	96	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Ausdehnungsrohrverbindung 
zwischen  2 Kollektoren SUN C 2 
Stück 18 mm Durchmesser
Bestell.-Nr.:      89807372

Katalog: OER08b
Seite: 1578    
Nummer
Kurztexte

89807769
OERTLI   Handfüllpumpe

für   Solarträgerflüssigkeit,   Kolli   EG   80

Suchbegriff:           Handfüllpumpe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     176              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Handfüllpumpe   für

Solarträgerflüssigkeit

Kolli   EG   80

Bestell-Nr.:      89807769

	Katalog: OER08b	Seite: 1579    

Nummer
Kurztexte

89807770
OERTLI   Profi
Spül-   und  Befüllstation   für

Solaranlagen
mit  Umwälzpumpe

Such begriff:
Spül-/Befüllst.

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
869               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Profi   Spül-   und  Befüllstation   für

Solaranlagen

Kolli   EG   81

Gewicht   unbefüllt:    19   kg

Behälterinhalt:   25   Liter

mit  Umwälzpumpe

(Förderhöhe   56  m  /   Förderstrom  4   m3/h)

Bestell-Nr.:    89807770

Katalog: OER08b           Seite: 1580    
Nummer
Kurztexte

89807798
OERTLI   Set
zur  Dichtemessung

des   solaren
Wärmeträgermediums

Such begriff:
Dichtemessung

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
145               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Set   zur   Dichtemessung

des   solaren  Wärmeträgermediums

Kolli   EG   103

zur  Überprüfung  der   Solarflüssigkeit

hinsichtlich   Frostsicherheit

Bestell-Nr.:    89807798

Katalog: OER08b           Seite: 1581    
Nummer
Kurztexte

89807799
OERTLI  Refraktometer,   Profi-Messgerät

zur  Bestimmung
der   Frostsicherheit

Such begriff:
Refraktometer

Rabattgruppe:
3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
300               per Stck

Ausschreibungtext
OERTLI   Refraktometer,   Profi-Messgerät

zur   Bestimmung  der   Frostsicherheit

Kolli   EG   104

Bestell-Nr.:    89807799

Katalog: OER08b	Seite: 1582    

Nummer	Kurztexte
89997046	OERTLI     Verbindungsrohre  nach  links
von  GSR   13 0/14 0   zur   Pumpengruppe
Suchbegriff:	Verbindungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	82	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI     Verbindungs rohre
von GSR 130/140 zur Pumpengruppe 
nach links Kolli EA 89
Bestell-Nr.: 89997046

Katalog: OER08b
Seite: 1583    
Nummer
Kurztexte

89997047
OERTLI     Verbindungsrohre  nach  rechts

von  GSR   13 0/14 0   zur   Pumpengruppe

Suchbegriff:           Verbindungsrohr

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    109              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Verbindungs rohre

GSR   130/140   Pumpengruppe

nach   rechts

Kolli   EA  90

Bestell-Nr.:    89997047

	Katalog: OER08b	Seite: 1584    
Nummer	Kurztexte
89997049	OERTLI   Speicherladeset   GSR   140
mit   OBD   150
Suchbegriff:	Speicherladeset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	352	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Speicherladeset GSR 
140 mit OBD 150 senkrechte 
oder waagerechte Kessel-
Speicher-Kombination incl. 
Anschlusskreuze Kolli EA 92
Bestell-Nr.: 89997049

	Katalog: OER08b	Seite: 1585    
Nummer	Kurztexte
89997060	OERTLI   Satz  Verbindungsrohre
für   Pumpengruppen  an  Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Verbindungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	82	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Satz Verbindungsrohre 
für den Anschluss der Oertli 
- Pumpengruppen an Ölkessel 
PK/PU/CU (Kolli EA 100)
Achtung: Pumpengruppe 
befindet sich links oben 
am Kessel
-	bestehend aus 2 Rohren
-	geeignet für Einzelanschluss der 
Pumpengruppe oder Verteilbalken 
mit 2 Kreisen
Bestell-Nr.: 89997060

	Katalog: OER08b	Seite: 1586    
Nummer	Kurztexte
89997061	OERTLI   Satz  Verbindungsrohre
für   Pumpengruppen  an  Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Verbindungsrohr
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	109	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Satz Verbindungsrohre 
für den Anschluss der Oertli 
- Pumpengruppen an Ölkessel 
PK/PU/CU (Kolli EA 101)
Achtung: Pumpengruppe
Kann wahlweise links oder rechts
am Kessel montiert werden
-	bestehend aus 4 Rohren
-	geeignet für Einzelanschluss der 
Pumpengruppe oder Verteilbalken 
mit 2 Kreisen
Bestell-Nr.: 89997061

	Katalog: OER08b	Seite: 1587    
Nummer	Kurztexte
89997062	OERTLI   Sicherheitsset
für   Pumpengruppen  an  Ölkessel   PK/PU/CU
Suchbegriff:	Sicherheitsset
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	87	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheitsset
für die Kombination mit 
Oertli - Pumpengruppen an 
Ölkessel PK/PU/CU mit 
Verteilbalken  mit 2 Kreisen 
( Kolli EA 102 )
bestehend aus:
-	automatischer Entlüfter
-	Sicherheitsventil
-	Manometer
-	Blockisolierung
-	Anschlussrohr auf Anschluss 
kreuz
Bestell-Nr.: 89997062

	Katalog: OER08b	Seite: 1588    
Nummer	Kurztexte
9126002	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX   01/150   Erdgas

Suchbegriff:	GX 01 150
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	22842	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX 01/150 Erdgas 
Unterteil in quadratischer Ausführung 
mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-
kammer aus korrosions- und hitzebest-
ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-
rischer Ausführung als Wärmetauscher, 
mit oberem Abgasstutzen.Mantel von 
Unter- und Oberteil , innen und außen 
mit Spezial-Korrosionsschutz schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen, einschließlich Gas-
mangelsicherung und Gasdruckregler. 
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung, 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Über-
flutung  Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit den erforderlichen 
Steuerleitungsanschlüssen für die 
Pumpen und Anschlüssen für die 
optische oder akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und 
Schaltpult zusammengebaut einschließlich 
der internen elektrischen Verdrahtung 
Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-
Scheibe.
174
900
2300
1500
580
0085 AQ 0872
9126002
GX 01 150
Nennwärmeleistung   kW
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr.	CE 
Bestell-Nr. 
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 1589    
Nummer	Kurztexte
9126004	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX   01/150   Propan

Suchbegriff:	GX 01 150
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	22842	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX 01/150 Propan 
Unterteil in quadratischer Ausführung 
mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-
kammer aus korrosions- und hitzebest-
ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-
rischer Ausführung als Wärmetauscher, 
mit oberem Abgasstutzen.Mantel von 
Unter- und Oberteil , innen und außen 
mit Spezial-Korrosionsschutz schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen, einschließlich Gas-
mangelsicherung und Gasdruckregler. 
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung, 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Über-
flutung  Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit den erforderlichen 
Steuerleitungsanschlüssen für die 
Pumpen und Anschlüssen für die 
optische oder akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und 
Schaltpult zusammengebaut einschließlich 
der internen elektrischen Verdrahtung 
Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-
Scheibe.
174
900
2300
1500
580
0085 AQ 0872
9126004
GX 01 150
Nennwärmeleistung   kW
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr.	CE 
Bestell-Nr. 
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 1590    
Nummer	Kurztexte
9126102	OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX01/250   Erdgas
Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	24592	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX01/250 Erdgas Unterteil 
in quadratischer Ausführung mit 
eingebauter, wassergekühlter Brennkammer 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff.
Oberteil in zylindrischer Ausführung als 
Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen. 
Mantel von Unter- und Oberteil, innen und 
außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus 
korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und 
Sicherheitseinrichtungen, einschließlich 
Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil, 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Überflutung 
. Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer 
leitungsanschlüssen für die Pumpen 
und Anschlüssen für die optische oder 
akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult 
zusammengebaut einschließlich der internen 
elektrischen Verdrahtung. Spezial-
Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW 
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr. 
Typ Bestell-Nr.

291 9000 2300 
1500
600
0085AQ0872 GX 01 2 50 
9126102

	Katalog: OER08b	Seite: 1591     
Nummer	Kurztexte
9126104	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX   01/250   Propan

Suchbegriff:	GX 01 250
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	24592	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX 01/250 Propan 
Unterteil in quadratischer Ausführung 
mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-
kammer aus korrosions- und hitzebest-
ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-
rischer Ausführung als Wärmetauscher, 
mit oberem Abgasstutzen.Mantel von 
Unter- und Oberteil , innen und außen 
mit Spezial-Korrosionsschutz schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen, einschließlich Gas-
mangelsicherung und Gasdruckregler. 
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung, 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Über-
flutung  Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit den erforderlichen 
Steuerleitungsanschlüssen für die 
Pumpen und Anschlüssen für die 
optische oder akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und 
Schaltpult zusammengebaut einschließlich 
der internen elektrischen Verdrahtung 
Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-
Scheibe.
291
900
2300
1500
600
0085 AQ 0872
9126104
GX 01 250
Nennwärmeleistung   kW
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr.	CE 
Bestell-Nr. 
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 1592    
Nummer	Kurztexte
9126202	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX   01/400   Erdgas

Suchbegriff:	GX 01 400
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	31904	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX 01/400 Erdgas 
Unterteil in quadratischer Ausführung 
mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-
kammer aus korrosions- und hitzebest-
ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-
rischer Ausführung als Wärmetauscher, 
mit oberem Abgasstutzen.Mantel von 
Unter- und Oberteil , innen und außen 
mit Spezial-Korrosionsschutz schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen, einschließlich Gas-
mangelsicherung und Gasdruckregler. 
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung, 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Über-
flutung  Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit den erforderlichen 
Steuerleitungsanschlüssen für die 
Pumpen und Anschlüssen für die 
optische oder akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und 
Schaltpult zusammengebaut einschließlich 
der internen elektrischen Verdrahtung 
Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-
Scheibe.
465
1500
2800
2300
1020
0085 AQ 0872
9126202
GX 01 4 00
Nennwärmeleistung   kW
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr.	CE 
Bestell-Nr. 
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 1593    
Nummer	Kurztexte
9126204	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX   01/400   Propan

Suchbegriff:	GX 01 400
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	31904	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX 01/400 Propan 
Unterteil in quadratischer Ausführung 
mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-
kammer aus korrosions- und hitzebest-
ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-
rischer Ausführung als Wärmetauscher, 
mit oberem Abgasstutzen.Mantel von 
Unter- und Oberteil , innen und außen 
mit Spezial-Korrosionsschutz schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen, einschließlich Gas-
mangelsicherung und Gasdruckregler. 
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung, 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Über-
flutung  Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit den erforderlichen 
Steuerleitungsanschlüssen für die 
Pumpen und Anschlüssen für die 
optische oder akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und 
Schaltpult zusammengebaut einschließlich 
der internen elektrischen Verdrahtung 
Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-
Scheibe.
465
1500
2800
2300
1020
0085 AQ 0872
9126204
GX 01 4 00
Nennwärmeleistung   kW
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr.	CE 
Bestell-Nr. 
Typ

	Katalog: OER08b	Seite: 1594    
Nummer	Kurztexte
9126302	OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX01/600   Erdgas
Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	35190	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX01/600 Erdgas Unterteil 
in quadratischer Ausführung mit 
eingebauter, wassergekühlter Brennkammer 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff.
Oberteil in zylindrischer Ausführung als 
Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen. 
Mantel von Unter- und Oberteil, innen und 
außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus 
korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und 
Sicherheitseinrichtungen, einschließlich 
Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil, 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Überflutung 
. Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer 
leitungsanschlüssen für die Pumpen 
und Anschlüssen für die optische oder 
akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult 
zusammengebaut einschließlich der internen 
elektrischen Verdrahtung. Spezial-
Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW 
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr. 
Typ Bestell-Nr.

698 1500 2800 
2300 1060
0085AQ0872 GX 01 600 
9126302

	Katalog: OER08b	Seite: 1595    
Nummer	Kurztexte
9126304	OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX01/600   Propan
Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	35190	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX01/600 Propan Unterteil 
in quadratischer Ausführung mit 
eingebauter, wassergekühlter Brennkammer 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff.
Oberteil in zylindrischer Ausführung als 
Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen. 
Mantel von Unter- und Oberteil, innen und 
außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus 
korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und 
Sicherheitseinrichtungen, einschließlich 
Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil, 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Überflutung 
. Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer 
leitungsanschlüssen für die Pumpen 
und Anschlüssen für die optische oder 
akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult 
zusammengebaut einschließlich der internen 
elektrischen Verdrahtung. Spezial-
Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW 
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr. 
Typ Bestell-Nr.

698 1500 2800 
2300 1060
0085AQ0872 GX 01 600 
9126304

	Katalog: OER08b	Seite: 1596    
Nummer	Kurztexte
9126402	OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX01/800   Erdgas
Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	39061	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX01/800 Erdgas Unterteil 
in quadratischer Ausführung mit 
eingebauter, wassergekühlter Brennkammer 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff.
Oberteil in zylindrischer Ausführung als 
Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen. 
Mantel von Unter- und Oberteil, innen und 
außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus 
korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und 
Sicherheitseinrichtungen, einschließlich 
Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil, 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Überflutung 
. Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer 
leitungsanschlüssen für die Pumpen 
und Anschlüssen für die optische oder 
akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult 
zusammengebaut einschließlich der internen 
elektrischen Verdrahtung. Spezial-
Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW 
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr. 
Typ Bestell-Nr.

930 1500 2800 
2300 1080
0085AQ0872 GX 01 8 00 
9126402

	Katalog: OER08b	Seite: 1597    
Nummer	Kurztexte
9126404	OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät   GX01/800   Propan
Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.
Rabattgruppe:        9
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	39061	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer
Brennwertgerät GX01/800 Propan Unterteil 
in quadratischer Ausführung mit 
eingebauter, wassergekühlter Brennkammer 
aus korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff.
Oberteil in zylindrischer Ausführung als 
Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen. 
Mantel von Unter- und Oberteil, innen und 
außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht 
versehen. Gasbrennereinrichtung als 
Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus 
korrosions- und hitzebeständigem 
Werkstoff, mit allen Regel- und 
Sicherheitseinrichtungen, einschließlich 
Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.
Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung 
Flammenüberwachung durch Ionisations-
sicherung. Haupt- und Zündgasventil, 
Wasserstandsregler und Sicherungsein-
richtung gegen Wassermangel und Überflutung 
. Schaltpult angebaut mit:
-	Hauptschalter
-	Sicherungen
-	Kontroll-Lampen
-	Gasfeuerungsautomat
-	Zündtrafo
-	Thermometer
-	Manometer
-	Betriebsstundenzähler
-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer 
leitungsanschlüssen für die Pumpen 
und Anschlüssen für die optische oder 
akustische Signalabgabe.
Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult 
zusammengebaut einschließlich der internen 
elektrischen Verdrahtung. Spezial-
Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW 
Breite	mm
Höhe	mm
Tiefe	mm
Gewicht	kg
Produkt-ID-Nr. 
Typ Bestell-Nr.

930 1500 2800 
2300 1080
0085AQ0872 GX 01 8 00 
9126404

Katalog:
OER08b           Seite: 1598    
Nummer
Kurztexte

950833
OERTLI   Steuersatz   Sicherheitskr

m.   automat.   Wiedereinschalt.   n.
Netzausf

Suchbegriff:            STEUERSATZ

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     254              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz
Sicherheitskr

m.    automat.   Wiedereinschalt.   n.   Netzausf

Bestell-Nr.
:    950833

Katalog: OER08b	Seite: 1599    

Nummer	Kurztexte
978020	OERTLI   Ölschlauchverlängerung
incl.   Kupplungen  2   x  2   Meter
Suchbegriff:	Ölschlauchverl.
Rabattgruppe:        8
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	48	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Ölschlauchverlängerung 
incl.   Kupplungen   2   x   2   Meter
Bestell-Nr.:   978020

Katalog: OER08b           Seite: 1600    
Nummer
Kurztexte
980397
OERTLI  Vorlauftemperaturbegrenzer TM  11

Anlegethermostat   zum  Schutz  von

Suchbegriff:           TM11

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    104              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Vorlauftemperaturbegrenzer  TM   11 
Anlegethermostat   zum  Schutz   von Fußbodenheizungen   
gegen  Überhitzung. Bestell-Nr.:      980397

	Katalog: OER08b	Seite:1601     
Nummer	Kurztexte
99111662	OERTLI   Luftfiltereinsatz
für  GSR  300     condens   ab  Bj.   2007
Suchbegriff:	Luftfiltereins.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	486	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Luftfiltereinsatz   GSR  300 
condens   ab   Bj.   2007
Bestell-Nr.     : 99111662

Katalog: OER08b	Seite: 1602    

Nummer	Kurztexte
9946157	OERTLI   Flachdachkragen
f.   Dachdurchführ.   GSR  3 05   cond
Suchbegriff:	Flachdachkragen
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	166	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen   für
Dachdurchführung GSR 305 condens
Bestell-Nr.: 9946157

Katalog: OER08b	Seite: 1603    

Nummer	Kurztexte
9946158	OERTLI   Flachdachkragen
f.   Dachdurchführ.   GSR  306-309   cond
Suchbegriff:	Flachdachkragen
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	166	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen   f.   Dachdurch-
führung   GSR  306-309   condens
Bestell-Nr.:    9946158

Katalog: OER08b	Seite: 1604    

Nummer	Kurztexte
9952484	OERTLI   Reinigungsmesser
für  OPTIMAT  4045-4065/GMR1000,   L=360   mm
Suchbegriff:	Reinigungsmess.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	23	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Reinigungsmesser
für OPTIMAT 4045-4065/GMR1000, L=360 mm
Bestell-Nr.: 9952484

Katalog: OER08b           Seite: 1605    
Nummer
Kurztexte
9954750
OERTLI  Anschluss-Trennstück

für  Optimat   GMR  4045   condens

Suchbegriff:           Trennstück

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    39                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss-Trennstück für  
Optimat   GMR  4045   condens zum  
raumluftunabhängigen   Betrieb des   
Brennwertgerätes   mittels 2   Rohren   DN   8 0

Bestell-Nr.:    9954750

	Katalog: OER08b	Seite:1606    
Nummer	Kurztexte
9954763	OERTLI Anschluss-Trennstück
für Optimat GMR 4065-4090 condens
Suchbegriff:	Anschluss-Trenn
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	39	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss-Trennstück
für Optimat GMR 4065-4090 condens 
zum raumluftunabhängigen Betrieb 
des Brennwertgerätes mittels 2 
Rohren DN 100
Bestell-Nr.: 9954763

Katalog: OER08b	Seite: 1607    

Nummer	Kurztexte
9955749	OERTLI     Wasserdrucksensor
für  GSR  210   condens
Suchbegriff:	Wasserdrucksens
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	80	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI  Wasserdrucksensor 
für GSR 210 condens Zur 
Vermeidung ungünstiger 
Betriebs zustände
Bestell-Nr.: 9955749

	Katalog: OER08b	Seite:1608    
Nummer	Kurztexte
9955750	OERTLI   Gasleck-Kontrolle
für  GSR  204   -   206   condens    (n.f.   GSR  203)
Suchbegriff:	Gasleck-Kontr.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	693	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Gasleck-Kontrolle 
für   GSR  204   -   206   condens
FÜR GSR 203 condens NICHT 
GEEIGNET !!!
Bestell-Nr.: 9955750

Katalog: OER08b
Seite: 1609    
Nummer
Kurztexte

9955771
OERTLI  Wasserdruckschalter  GSR  300   cond

Suchbegriff:           Wasserdrucksch.

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wasserdruckschalter
zur

Überwachung  des  Anlagendruckes

für   GSR   300   und  GSR  300   DUO
condens

Bestell-Nr.:   9955771

Katalog: OER08b	Seite: 1610    

Nummer	Kurztexte
9955916	OERTLI Abgasklappe Motorgesteuert
bei   Überdruckkaskadem GSR  300   cond
Suchbegriff:	Abgasklappe
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	792	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   motorgesteuerte  Abgasklappe
DN 250 zur rauchgasseitigen Absperrung 
bei Überdruckkaskaden GSR 300 condens
Bestell-Nr.: 9955916

	Katalog: OER08b	Seite:1611     
Nummer	Kurztexte
9957718	OERTLI Reduzierung NW 250 auf NW 200
ALU-Adapter für GSR 300 condens
Suchbegriff:	Reduzierung
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	102	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI Reduzierung
Abgas von NW 250 auf NW 200
Material Aluminium
geeignet auch für Edelstahlabgasrohre
Bestell-Nr.: 9957718

Katalog: OER08b
Seite: 1612    
Nummer
Kurztexte

9958286
OERTLI   Reinigungsmesser  GSR  210

Länge:   46 0  mm

Such begriff:
GSR 210

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
36                 per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI   Reinigungsmesser   GSR
210

Zur   Reinigung  der   Lamellen
des

Wärmetauschers   von  vorn

Länge:    460  mm

Bestell-Nr.:    9958286

Katalog: OER08b	Seite: 1613    

Nummer	Kurztexte
9958604	OERTLI   Gasdichtheitskontrolle
GSR  3 00   cond
Suchbegriff:	Gasdichtheitsk.
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	166	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Gasdichtheitskont rolle
Für GSR 300 und GSR 300 DUO condens
Bestell-Nr.: 9958604

Katalog: OER08b
Seite:1614    
Nummer
Kurztexte

9958823
OERTLI   Reinigungsmesser  GSR  300   cond

Länge:   56 0  mm

Such begriff:
GSR 300 cond

Rabattgruppe:
2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:
36                 per Stck

Ausschreibungtext
:OERTLI   Reinigungsmesser   GSR
300   cond

Zur   Reinigung  der   Lamellen
des

Wärmetauschers   von  vorn

Länge:    560  mm

Bestell-Nr.:    9958823

Katalog: OER08b	Seite:1615    

Nummer	Kurztexte
9959076	OERTLI   Flüssiggas-Umstellbausatz
für  GMR  4 090
Suchbegriff:	Umstellbausatz
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	23	per Stck
Ausschreibungtext: OERTLI   Flüssiggas-Umstellbaus atz für   
GMR   4 090
Bestell-Nr.	:    9959076

Katalog: OER08b	Seite: 1616    

Nummer	Kurztexte
9959704	OERTLI   Zuluftsammler   (   Hosenstück   )
Alu Anschluss-Satz,   für  GSR  300   DUO  Cond
Suchbegriff:	Zuluftsammler
Rabattgruppe:        2
Hauptwarengruppe:001
Warengruppe:
Preis:	1356	per Stck
Ausschreibungtext:OERTLI   Zuluftsammler
für GSR 300 DUO Condens
Bestell-Nr.: 9959704
Gesamt: 1455        Datensätze gedruckt